{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Introduction","Tableau filières agréées ANC"],"not_rendered":{"charts":0,"images":33,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Introduction","index":0,"n_rows":11,"n_cols":1,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,8],[3,0,3,8],[4,0,4,8],[5,0,5,8],[6,0,6,8],[7,0,7,8],[8,0,8,7],[9,0,9,8]]}
[]
[]
[]
["Tableau de comparaison des filières agréées en ANC\ndate de mise à jour : 01/09/2023"]
["Objectifs de l'outil\nCe tableau, créé à l'initiative du Département du Rhône, est aujourd'hui le résultat d'un travail collaboratif entre l'ATANC LB & OM et plusieurs techniciens travaillant en assainissement non collectifs de collectivités ou de conseils départementaux. Le GRAIE en assure l'hébergement sur son site.\nCet outil a pour vocation :\n- d'assurer un suivi des agréments publiés au Journal Officiel\n- de synthétiser les principales caractéristiques des filières agréées, afin de faciliter l'accès à ces informations et éventuellement de permettre de comparer les différentes filières.\nCet outil s'adresse donc à tous les acteurs de l'ANC : les SPANC, les usagers et leurs prestataires (bureaux d'études, installateurs, ...).\nIl est mis à jour dans la mesure du possible à chaque publication d'un agrément au Journal Officiel."]
["Présentation de l'outil\nDonnées présentées\nLes caractéristiques des filières d'ANC présentées dans ce tableau sont issues des avis d'agrément et des guides publiés par les fabricants (hormis la colonne \"modalités d'entretien\", voir ci-après) . Ces documents sont en ligne sur le site interministériel de l'ANC (www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr).\nLes données qui concernent plus spécifiquement les usagers sont signalées par un code couleur (en-têtes de colonne bleus).\n\nRemarque concernant les numéros d'agrément :\nUn numéro d'agrément est attribué au dispositif initial titulaire de l'agrément - exemple : 2011-006\nLorsqu'il a extension de la gamme issue du dispositif initial, chaque nouveau modèle porte le numéro d'agrément du dispositif initial, suivi de la mention \"ext\" - exemple :  2011-006-ext01, 2011-006-ext02 ...etc.\nLorsqu'une modification est apportée au dispositif initial, un nouveau numéro lui est attribué, comprenant son ancien numéro d'agrément suivi de la mention \"mod\" - exemple : 2011-006-mod01, 2011-006-mod02 ...etc. Avant fin 2012, la mention \"bis\" était ajoutée au numéro d'agrément.\n"]
["Remarques importantes sur certaines données figurant dans ce tableau\nElements de coûts : Les coûts d’investissement et les coûts sur 15 ans retranscrits dans ce tableau sont issus des guides fabricants. Ils ont été définis lorsque la filière a obtenu son agrément et ne sont pas mis à jour. Ils ne reflètent donc pas toujours les coûts réels observés sur le terrain. Pour connaître les coûts réels, rapprochez-vous des professionnels de votre secteur.\n\nModalités d'entretien : afin de faciliter la compréhension des modalités d'entretien des différentes filières pour les usagers, elles ont été retranscrites dans le tableau en suivant la règle suivante :\n- famille des cultures fixées sur support fin (filtre compact, filtre planté, filtre zéolite,...) : deux sous-catégories en fonction de la périodicité de vidange : \"peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse\" lorsque la périodicité de vidange est supérieure ou égale à 12 mois et \"peu complexe, fréquente et coûteuse\" lorsque la périodicité de vidange est inférieure à 12 mois.\n- familles des cultures libres et cultures fixées immergées : deux sous-catégories en fonction de la périodicité de vidange : \"complexe, fréquente et coûteuse\" lorsque la périodicité de vidange est supérieure ou égale à 12 mois et \"complexe, très fréquente et très coûteuse\" lorsque la périodicité de vidange est inférieure à 12 mois.\n\nCapacité de traitement : les capacités de traitement affichées sont celles qui figurent dans les tableaux des avis d’agrément publiés au JO. Il peut s’agir de capacités de traitement « fermes » (le dispositif doit être utilisé pour XEH, ni plus, ni moins) ou maximales (le dispositif peut être utilisé jusqu’à XEH). Pour plus de précisions, se référer à l’intégralité de l’avis d’agrément et au guide utilisateur.\n\nListe verte de la C2P : la C2P (Commission Prévention Produits mis en oeuvre) est une commision de l'AQC (Agence Qualité Construction) qui identifie les produits susceptibles d'engendrer des risques de sinistre (d'ordre technique). Les produits inscrits sur la liste verte verte sont ceux, bénéficiant d'un ATEc ou d'un DTA, n'ayant pas été mis en observation par la C2P. Ils sont donc admis comme technique courante au même titre que les techniques dites \"traditionnelles\" figurant au DTU selon la définition de la FFA (Fédération Française des Assureurs). Cependant, la majorité des fabricants de dispositifs agréés ne fait pas les démarches permettant d'intégrer leurs dispositifs à la liste verte (non obligatoire). La pose/conception des filières agréées qu'ils commercialisent est donc considérée comme technique non courante par le monde assurantiel. Les entreprises de conception et réalisation (ainsi que les particuliers qui les sollicitent) seront donc vigilants quant à la couverture de leur assurance décennale. En effet, un contrat générique n'assure pas les techniques non courantes. Il est du ressort du professionnel d'informer son assureur de la situation afin que son contrat soit enrichi d'une mention spécifique. \n"]
["lien vers la liste verte de la C2P"]
["Outil complémentaire\n"]
["ANC : le suivi in situ des installations, de 2011 à 2016 - Groupe National Public ANC, septembre 2017\nEtude scientifique et technique déployée à l’échelle nationale, sous la coordination scientifique d’Irstea, qui vise à évaluer en conditions réelles de fonctionnement la qualité des eaux usées traitées rejetées et les fréquences des opérations d’entretien « curatif ».\nVous trouverez le détail du suivi de chaque dispositif dans le fichier 2017/LY2017-PUB00054553_s1.pdf disponible sur la page de l'étude.\nComme précisé dans le document, certains dispositifs ne présentent pas assez de résultats pour que l'on puisse en tirer une conclusion robuste . Nous vous invitons donc à prendre en compte ce facteur lors de votre lecture."]
["lien vers l'étude et les fiches techniques"]

{"sheet":"Tableau filières agréées ANC","index":1,"n_rows":1121,"n_cols":36,"rows_kept":1121,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Identifiant","Titulaire de l'agrément","Dénomination commerciale","Aperçu","N° Agrément","Date de parution","Capacité de traitement (EH)","Type de filière","Éléments","Nature des matériaux","Dimensions (m)\nlongueur x largeur x hauteur","Emprise au sol minimale","Différence entrée sortie (cm)","Poids","Transfert des eaux usées","Recirculation des boues","Aération forçée","Ventilation","Alarme","Equipements électro-\nmécaniques","Conso électrique (kWh/jour)","Coût conso électrique \n(en € par an, sur la base de 0,1125 € par kWh)","Niveau de bruit","Vidange selon hauteur de boues","Vidange selon guide ou avis d'agrément","Fonctionnement par intermittence","Nappe phréatique","Guide d'utilisation \n(mentionné au JO)","Modalités d'entretien (respecter les prescriptions du guide d'utilisation)","Coût investissement HT\n(selon guide du fabricant et hors conditions spéciales)","Contrat d'entretien et son coût TTC","Coût sur 15 ans HT\n(selon guide AC:AFdu fabricant)","Garantie Fabricant (selon guide)","Hauteur maximale de remblais","Dispositif inscrit sur la liste verte\nde la C2P actuellement","Date de limite DTA/Atec"]
[1,"NEVE Environnement","TOPAZE T5 AVEC FILTRE A SABLE",null,"2010-003 bis","texte n°143 du 09/07/2010, texte n° 93 du 10/09/2011, texte n°110 du 08/08/2013 annulés et remplacés par texte n°80 du 28/11/2013",5,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 5 compartiments :\n- décanteur primaire (0,49 m³)\n- réacteur biologique (0,70 m³) avec clarificateur conique(0,16 m³)\n- filtre à sable (Vol = 0,09 m³ - Surf. = 0,05 m²)\n- 1 stockage des boues (0,23 m³)\n- 1 compartiment technique","Polypropylène","1,14 x 1,04 x 2,32","1,2 m²",-50,"380 kg + 50 kg de sable","du bassin d'accumulation vers le bassin d'aération par pompe à injection d'air (airlift),\ndu bassin d'aération vers le clarificateur par une 2ème pompe airlift,\ndu clarificateur au filtre à sable par surverse,\nrelevage des EU traitées par une 3ème pompe airlift","du clarificateur au bassin d'aération par gravité,\ndu bassin d'aération vers le stockage des boues par une 4ème pompe airlift,\nvidange des boues par une 5ème pompe airlift,\nrenvoi des MES du filtre à sable au bassin d'accumulation par une 6ème pompe airlift","2 diffuseurs fines bulles dans le bassin d'accumulation et d'aération, alimentés par un surpresseur","entrée d'air\n+ \nventilation secondaire du bassin d'accumulation au faîte du toit avec extracteur\n+\ncheminée d'aspiration à la surface de la cuve pour le surpresseur ","alarme sonore et visuelle\npoire de niveau","Oui","1,44 kWh/jour","environ 59 € TTC / an","35 dB","Décanteur et zone stockage des boues < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Notice d'installation Topaze T5 Filtre à sable, Topaze T7000 Filtre à sable, Topaze T8000 Filtre à sable, juin 2013, 27p ; Notice d'entretien Topaze T5 Filtre à sable, Topaze T7000 Filtre à sable, Topaze T8000 Filtre à sable juin 2013, 31p ; Stations TOPAZE - Livret d'entretien T5 Filtre à sable, Topaze T7000 Filtre à sable, Topaze T8000 Filtre à sable, juin 2013, 34p","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5351.1705685618736,"Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an\n1 visite / an","sans contrat : 12 839 €\navec contrat : 15 690 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","0 cm","non","sans objet"]
[2,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 2500-2500 SL 4 EH",null,"2010-004\nsupprimé et remplacé\npar\n2012-009-mod01-ext08","texte n°139 du 09/07/2010 annulé et remplacé par le\ntexte n°54 du 12/05/2012 annulé et remplacé par le\ntexte n°152 du 01/08/2012 annulé et remplacé par le\ntexte n°112 du 22/12/2013",4,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves : \ndécanteur primaire (2 260L)\nréacteur (2 260L)","PEHD","Décanteur : 2 x 1,2 x 1,4\nRéacteur : 2 x 1,2 x 1,4","4,9 m²",-3,"325 kg","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression","1 diffuseur à membrane microperforée, au fond du réacteur et alimenté par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","0,4 kWh/jour","environ 16 € / an","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 4 EH (2500-2500 SL), septembre 2013, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9752.5083612040144,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",14431.438127090301,"cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm","non","sans objet"]
[3,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 3500-2500 SL 4 EH",null,"2010-004bis\nsupprimé et remplacé\npar\n2012-009-mod01-ext09","texte n°139 du 09/07/2010 annulé et remplacé par le\ntexte n°54 du 12/05/2012 annulé et remplacé par le\ntexte n°152 du 01/08/2012 annulé et remplacé par le\ntexte n°112 du 22/12/2013",4,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves : \ndécanteur primaire (3 240L)\nréacteur (2 260L)","PEHD","Décanteur : 2,75 x 1,2 x 1,85\nRéacteur : 2 x 1,2 x 1,85","5,8 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","1 diffuseur à membrane microperforée, au fond du réacteur et alimenté par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","0,4 kWh/jour","environ 16 € / an","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 4 EH (3500-2500 SL), septembre 2013, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",10715.719063545152,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",15522.57525083612,"cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm","non","sans objet"]
[4,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 3500-2500 SL 6 EH",null,"2012-009-mod01-ext10","texte n°139 du 09/07/2010 annulé et remplacé par le\ntexte n°54 du 12/05/2012 annulé et remplacé par le\ntexte n°152 du 01/08/2012 annulé et remplacé par le\ntexte n°112 du 22/12/2013\n",6,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves : \ndécanteur primaire (3 240L)\nréacteur (2 260L)","PEHD","Décanteur : 2,75 x 1,2 x 1,4\nRéacteur : 2 x 1,2 x 1,4","5,8 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","1 diffuseur à membrane microperforée, au fond du réacteur et alimenté par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","0,86 kWh/jour","environ 35 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 6 EH (3500-2500 SL), septembre 2013, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",10715.719063545152,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",15791.80602006689,"cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm","non","sans objet"]
[5,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 3500-3500 SL 8 EH",null,"2012-009-mod01-ext11","texte n°152 du 01/08/2012 annulé et remplacé par le\ntexte n°112 du 22/12/2013",8,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves : \ndécanteur primaire (3 240L)\nréacteur (3 240L)","PEHD","Décanteur : 2,75 x 1,2 x 1,4\nRéacteur : 2,75 x 1,2 x 1,4","6,7 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","2 diffuseurs à membrane microperforée, au fond du réacteur et alimenté par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","1,01 kWh/jour","environ 42 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 8 EH (3500-3500 SL), septembre 2013, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",11096.989966555184,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",16348.66220735786,"cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm","non","sans objet"]
[6,"BIONEST France","BIONEST PE-5",null,"2010-005 bis","texte n°141 du 09/07/2010\nannulé et remplacé par le\ntexte n°90 du 15/08/2012",5,"Microstation à cultures fixées","2 cuves :\ndécanteur (3 000L) avec préfiltre à cartouche filtrante\n+ \nréacteur à 2 compartiments (3000L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Béton (Sebico, Bonna Sabla et Thebault) ou PE (Sotralentz)","Sebico \ncuves : 2,4 x 1,2 x 1,5 \nBonna Sabla \ncuves : 2,69 x 1,12 x 1,28 \nThebault\ncuves : 2,6 x 1,2 x 1,48 \nSotralentz \ncuves : 2,7 x 1,19 x 1,44 ","Décanteur : \n2,8 à 3 m²\nRéacteur : \n2,8 à 3 m²",-10,"1 500 kg à \n1 830 kg","du décanteur au 1er compartiment du réacteur par gravité,\ndu 2ème compartiment du réacteur vers le décanteur par une pompe de recirculation permanente des eaux traitées","sans objet","2 diffuseurs fines bulles à membranes dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","ventilations de FTE classiques","alarme sonore et visuelle","Oui","1,6 ou 2,28 kWh/jour","environ 66 ou 94 € TTC / an","57 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 3 ans","interdit","avec ou sans nappe","« Guide d’utilisation – Modèles PE-5 BONNA SABLA, PE-5 SEBICO, PE-5 THEBAULT, PE-5 SOTRALENTZ et PE-7 SEBICO », 16 mai 2012, 77 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6521.739130434783,"Contrat d'entretien :\n70 € TTC / an ",9832.7759197324413,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","50 cm (Bonna Sabla et Sotralentz)\n65 cm (Sebico)\n80 cm (Thebault)","non","sans objet"]
[7,"BIONEST France","BIONEST PE-7",null,"2012-025","texte n°90 du 15/08/2012",7,"Microstation à cultures fixées","2 cuves :\ndécanteur (4 000L) avec préfiltre à cartouche filtrante\n+ \nréacteur à 2 compartiments (4000L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Béton","Sebico\ncuves : 2,4 x 1,55 x 1,5","Décanteur : \n3,7 m²\nRéacteur : \n3,7 m²",-10,"1 800 kg","du décanteur au 1er compartiment du réacteur par gravité,\ndu 2ème compartiment du réacteur vers le décanteur par une pompe de recirculation permanente des eaux traitées","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membranes dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","ventilations de FTE classiques","alarme sonore et visuelle","Oui","2,28 kWh/jour","environ 94 € TTC / an","57 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 3 ans","interdit","avec ou sans nappe","« Guide d’utilisation – Modèles PE-5 BONNA SABLA, PE-5 SEBICO, PE-5 THEBAULT, PE-5 SOTRALENTZ et PE-7 SEBICO », 16 mai 2012, 77 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans",null,"non","sans objet"]
[8,"EPUR","BIOFRANCE F4",null,"2010-006","texte du 9/07/2010 annulé et remplacé par le texte du 19/07/2011 annulé et remplacé par le texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 100L)\nréacteur (1 500L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (1 400L)","Béton","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,16 m \ndiamètre: 2,34 m","4,3 m²",-7,"non renseigné","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 ou 2,06 kWh/jour","environ 57 ou 85 € TTC/an","-","Décanteur < à 30 %","Tous les ans","interdit","avec ou sans nappe","Guide de mise en œuvre et d'exploitation stations d'épuration BIOFRANCE F4, BIOFRANCE Plast F4, BIOFRANCE Roto F4, Mars 2011, 40 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5547.65,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",12754.180602006689,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[9,"EPUR","BIOFRANCE 5 EH",null,"2010-006 bis \net 2014-012-ext02\net 2010-006-bis-mod01\net 2014-012-mod01-ext02","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 100L)\nréacteur (1 500L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (1 400L)","Béton","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,11 m \ndiamètre: 2,26 m","3,50 m²",-7,"3 750 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air"," aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 ou 1,70 kWh/jour","environ 57 ou 70 € TTC/an","36 ou 37 dB","Décanteur < à 30 %","12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH ; BIOFRANCE® Roto : modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH - Guide de mise en œuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 29/04/2020, 49 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\néquipements de traitement: \n2 ans\n","80 cm","non","sans objet"]
[10,"EPUR","BIOFRANCE Bloc 6 EH",null," 2012-020-ext04\net 2012-020-mod01-ext04\net 2012-020-mod02-ext04","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",6,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (6 000L)\nréacteur (3 600L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 170L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,40 m \ndiamètre: 2 x 2,23 m                      ou Cuves cylindriques \nhauteur: 2,14 m \ndiamètre: 2 x 2,26 m","Environ 8 m²",-7,"4 200 + \n5 000 kg ou 3350 + 4100 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air"," aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 ou 1,70 kWh/jour","environ 57 ou 70 € TTC/an","36 ou 37 dB","Décanteur < à 30 %","13 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH ; BIOFRANCE® Roto : modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH - Guide de mise en œuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 29/04/2020, 49 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\néquipements de traitement: \n2 ans\n","80 cm","non","sans objet"]
[11,"EPUR","BIOFRANCE Bloc 8 EH",null," 2012-020-ext02\net 2012-020-mod01-ext03\net 2012-020-mod02-ext03","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",8,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (6 000L)\nréacteur (3 600L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 170L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,40 m \ndiamètre: 2 x 2,23 m                      ou Cuves cylindriques \nhauteur: 2,14 m \ndiamètre: 2 x 2,26 m","Environ 8 m²",-7,"4 200 + \n5 000 kg ou 3350 + 4100 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air"," aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","2,64 ou 2,76 kWh/jour","environ 108 ou 113 € TTC/an","40 ou 45 dB","Décanteur < à 30 %","10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH ; BIOFRANCE® Roto : modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH - Guide de mise en œuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 29/04/2020, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\néquipements de traitement: \n2 ans\n","80 cm","non","sans objet"]
[12,"EPUR","BIOFRANCE 12 EH",null," 2012-020-ext02\net 2012-020-mod01-ext02\net 2012-020-mod02-ext02","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",12,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (6 000L)\nréacteur (3 600L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 170L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,40 m \ndiamètre: 2 x 2,23 m                      ou Cuves cylindriques \nhauteur: 2,14 m \ndiamètre: 2 x 2,26 m","Environ 8 m²",-7,"4 200 + \n5 000 kg ou 3350 + 4100 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air"," aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","4,32 ou 5,04 kWh/jour","environ 177 ou 210 € TTC/an","46 dB","Décanteur < à 30 %","7 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH ; BIOFRANCE® Roto : modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH - Guide de mise en œuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 29/04/2020, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\néquipements de traitement: \n2 ans\n","80 cm","non","sans objet"]
[13,"EPUR","BIOFRANCE 16 EH",null," 2012-020-ext01\net 2012-020-mod01-ext01\net 2012-020-mod02-ext01","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",16,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (8 090 L)\nréacteur (4 990L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 960 L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,40 et 2,42 m \ndiamètre: 2,23 + 2,50 m ou              Cuves cylindriques \nhauteur: 2,45 m \ndiamètre: 2 x 2,50  m","Environ 9 m²",-7,"4 200 + \n6 000 kg ou 4 400 + \n 5 450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air"," aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","4,32 ou 5,04 kWh/jour","environ 177 ou 210 € TTC/an","46 dB","Décanteur < à 30 %","5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH ; BIOFRANCE® Roto : modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH - Guide de mise en œuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 29/04/2020, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\néquipements de traitement: \n2 ans\n","80 cm","non","sans objet"]
[14,"EPUR","BIOFRANCE 20 EH",null," 2012-020 et 2012-020-mod01\net 2012-020-mod02","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",20,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (8 090 L)\nréacteur (4 990L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 960 L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,42 m \ndiamètre: 2 x 2,50 m ou Cuves cylindriques \nhauteur: 2,45 m \ndiamètre: 2 x 2,50 m","environ 10 m²",-7,"5 200 + \n6 000 kg ou 4 400 + \n 5 450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air"," aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","9,5 kWh/jour","environ 390 € TTC/an","< 65 dB","Décanteur < à 30 %","5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH ; BIOFRANCE® Roto : modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH - Guide de mise en œuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 29/04/2020, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\néquipements de traitement: \n2 ans\n","80 cm","non","sans objet"]
[15,"EPUR","BIOFRANCE PLAST F4",null,"2010-007","texte du 9/07/2010 annulé et remplacé par le texte du 19/07/2011 annulé et remplacé par le texte n°87 du 25/07/2012 \nannulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé par le texte n°106 du 12/07/2013",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 500L)\nréacteur (2 000L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (1 900L)","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,58 m \ndiamètre: 2,35 m","4,4 m²",-5,"450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 ou 2,06 kWh/jour","environ 57 ou 85 € TTC/an","-","Décanteur < à 30 %","Tous les ans","interdit","hors nappe","Guide de mise en œuvre et d'exploitation stations d'épuration BIOFRANCE F4, BIOFRANCE Plast F4, BIOFRANCE Roto F4, Mars 2011, 40 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6285.95,"Contrat d'entretien :\n310 € TTC / an (vidange comprise) ",11336.95652173913,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[16,"EPUR","BIOFRANCE PLAST 5 EH",null,"2010-007 bis","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 500L)\nréacteur (2 000L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (1 900L)","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,58 m \ndiamètre: 2,35 m","4,4 m²",-5,"450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 ou 2,06 kWh/jour","environ 57 ou 85 € TTC/an","37 ou 45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les ans","interdit","hors nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[17,"EPUR","BIOFRANCE PLAST 8 EH",null,"2012-021-ext03","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",8,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (8 500L)\nréacteur (5 200L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 000L)","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,45 m \ndiamètre: 2 x 2,35 m","8,8 m²",-7,"400 + 450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","2,64 ou 3,12 kWh/jour","environ 108 ou 128 € TTC/an","45 ou 48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 13 mois","interdit","hors nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[18,"EPUR","BIOFRANCE PLAST 12 EH",null,"2012-021-ext02","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",12,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (8 500L)\nréacteur (5 200L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 000L)","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,45 m \ndiamètre: 2 x 2,35 m","8,8 m²",-7,"400 + 450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","5,04 kWh/jour","environ 210 € TTC/an","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","hors nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[19,"EPUR","BIOFRANCE PLAST 16 EH",null,"2012-021-ext01","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",16,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (8 500L)\nréacteur (5 200L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 000L)","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,45 m \ndiamètre: 2 x 2,35 m","8,8 m²",-7,"450 + 500 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","5,04 ou 9,5 kWh/jour","environ 210 ou 390 € TTC/an","46 ou < 65 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","hors nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[20,"EPUR","BIOFRANCE PLAST 20 EH",null,"2012-021","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",20,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (8 500L)\nréacteur (5 200L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 000L)","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,45 m \ndiamètre: 2 x 2,35 m","8,8 m²",-7,"450 + 500 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","9,5 kWh/jour","environ 390 € TTC/an","< 65 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","hors nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[21,"EPUR","BIOFRANCE ROTO F4",null,"2011-011","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 100L)\nréacteur (2 000L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 100L)","Polyéthylène","2,50 x 2,20 x 2,15","5,5 m²",-7,"300 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 ou 2,06 kWh/jour","environ 57 ou 85 € TTC/an","-","Décanteur < à 30 %","Tous les ans","interdit","hors nappe ","Guide de mise en œuvre et d'exploitation stations d'épuration BIOFRANCE F4, BIOFRANCE Plast F4, BIOFRANCE Roto F4, Mars 2011, 40 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5547.65,"Contrat d'entretien :\n310 € TTC / an (vidange comprise)",10457.357859531772,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[22,"EPUR","BIOFRANCE ROTO 6 EH",null,"2011-011 bis\net 2011-011-bis-mod01\net 2014-012-mod02\net 2014-012-mod03","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 500L)\nréacteur ( 1 640L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 050 L)","Polyéthylène","2,50 x 2,20 x 2,15","5,5 m²",-7,"350 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air"," aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 ou 1,70 kWh/jour","environ 57 ou 70 € TTC/an","36 ou 37 dB","Décanteur < à 30 %","12 mois","interdit","hors nappe ","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH ; BIOFRANCE® Roto : modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH - Guide de mise en œuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 29/04/2020, 49 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\néquipements de traitement: \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[23,"EPUR","BIOFRANCE ROTO 8 EH",null,"2012-019-ext03\net 2012-019-mod01-ext03","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",8,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (7 200L)\nréacteur (4 060 L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 130L)","Polyéthylène","2 x (2,50 x 2,20 x 2,15)","11 m²",-7,"300 + 350 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air"," aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","2,64 ou 2,76 kWh/jour","environ 108 ou 113 € TTC/an","40 ou 45 dB","Décanteur < à 30 %","12 mois","interdit","hors nappe ","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH ; BIOFRANCE® Roto : modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH - Guide de mise en œuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 29/04/2020, 49 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\néquipements de traitement: \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[24,"EPUR","BIOFRANCE ROTO 12 EH",null,"2012-019-ext02\net 2012-019-mod01-ext02","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",12,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (7 200L)\nréacteur (4 060 L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 130L)","Polyéthylène","2 x (2,50 x 2,20 x 2,15)","11 m²",-7,"300 + 350 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air"," aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","4,32 ou 5,04 kWh/jour","environ 177 ou 210 € TTC/an","46 dB","Décanteur < à 30 %","8 mois","interdit","hors nappe ","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH ; BIOFRANCE® Roto : modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH - Guide de mise en œuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 29/04/2020, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\néquipements de traitement: \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[25,"EPUR","BIOFRANCE ROTO 16 EH",null,"2012-019-ext01\net 2012-019-mod01-ext01","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",16,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (7 200L)\nréacteur (4 060 L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 130L)","Polyéthylène","2 x (2,50 x 2,20 x 2,15)","11 m²",-7,"300 + 450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air"," aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","4,32 ou 5,04 kWh/jour","environ 177 ou 210 € TTC/an","46 dB","Décanteur < à 30 %","6 mois","interdit","hors nappe ","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH ; BIOFRANCE® Roto : modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH - Guide de mise en œuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 29/04/2020, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\néquipements de traitement: \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[26,"EPUR","BIOFRANCE ROTO 20 EH",null,"2012-019\net 2012-019-mod01","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",20,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (7 200L)\nréacteur (4 060 L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 130L)","Polyéthylène","2 x (2,50 x 2,20 x 2,15)","11 m²",-7,"300 + 450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air"," aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","9,5 kWh/jour","environ 390 € TTC/an","< 65 dB","Décanteur < à 30 %","5 mois","interdit","hors nappe ","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH ; BIOFRANCE® Roto : modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH - Guide de mise en œuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 29/04/2020, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\néquipements de traitement: \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[27,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD12",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",2,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (3 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (3,3 m²)\nSD12 : 2 unités sur 1 ligne","Polyéthylène","FTE : 2,57 x 1,20 x 1,43\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable du SD12 : \n2,9 x 1,2 x 0,5","Filtre = 3,3 m²",-80,"FTE : 135 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 4 ans","autorisé","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5376.2541806020072,"Non",6839.4648829431444,null,"50 cm","non","sans objet"]
[28,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD14 et SD22",null,"2010-008\net 2011-015","texte n°142 du 09/07/2010\net\ntexte n°92 du 10/09/2011",4,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (3 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (6,68 m²)\nSD14 : 4 unités sur 1 ligne \nSD22 : 4 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 2,57 x 1,20 x 1,43\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable du SD14 : \n5,8 x 1,2 x 0,5\nFiltre à sable du SD22 : \n2,9 x 2,3 x 0,5","Filtre = 6,7 m²",-80,"FTE : 135 kg","gravitaire pour le SD22\nchasse à flotteur 50L pour le SD14","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 4 ans","autorisé","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en mars 2010, \n37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7784.2809364548502,"Non","SD14 : 11 003 €\nSD22 : 10502 €",null,"50 cm","non","sans objet"]
[29,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD23",null,"2010-009","texte n°142 du 09/07/2010",5,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (4 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (10 m²)\nSD23 : 6 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 2,64 x 1,5 x 1,64\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n4,35 x 2,3 x 0,5","Filtre = 10 m²",-80,"FTE : 175 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 5 ans","autorisé","hors nappe","Station septodiffuseur actualisé en mars 2010, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8085.2842809364556,"Non",11659.698996655519,null,"50 cm","non","sans objet"]
[30,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD24",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",8,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (5 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (13,3 m²)\nSD24 : 8 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 2,8 x 1,74 x 1,74\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n5,8 x 2,3 x 0,5","Filtre = 13,3 m²",-80,"FTE : 200 kg","chasse à auget 100L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 5 ans","autorisé","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9573.5785953177256,"Non",14423.076923076924,null,"50 cm","non","sans objet"]
[31,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD25",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",10,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (6 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (16,7 m²)\nSD25 : 10 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 3,27 x 1,75 x 1,75\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n7,3 x 2,3 x 0,5","Filtre = 16,7 m²",-80,"FTE : 250 kg","chasse à auget 100L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 5 ans","autorisé","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12081.939799331105,"Non",18227.424749163882,null,"50 cm","non","sans objet"]
[32,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD26",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",12,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (7 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (20 m²)\nSD26 : 12 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 3,3 x 1,88 x 1,96\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n8,7 x 2,3 x 0,5","Filtre = 20 m²",-80,"FTE : 320 kg","chasse à auget 100L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 5 ans","autorisé","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12892.976588628762,"Non",20125,null,"50 cm","non","sans objet"]
[33,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD34",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",12,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (7 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (20 m²)\nSD34 : 12 unités sur 3 lignes","Polyéthylène","FTE : 3,3 x 1,88 x 1,96\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n5,8 x 3,5 x 0,5","Filtre = 20 m²",-80,"FTE : 320 kg","chasse à auget 150L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 5 ans","autorisé","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12892.976588628762,"Non",20125,null,"50 cm","non","sans objet"]
[34,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD27",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",14,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (8 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (23,3 m²)\nSD27 : 14 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 3,74 x 1,88 x 2,02\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n10,2 x 2,3 x 0,5","Filtre = 23,3 m²",-80,"FTE : 370 kg","chasse à auget 150L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 5 ans","autorisé","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14573.578595317726,"Non",22901.337792642142,null,"50 cm","non","sans objet"]
[35,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD28",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",16,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (10 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (26,7 m²)\nSD28 : 16 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 4,28 x 2,01 x 1,97\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n11,6 x 2,3 x 0,5","Filtre = 26,7 m²",-80,"FTE : 500 kg","chasse à auget 150L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 5 ans","autorisé","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14765.886287625419,"Non",23361.204013377926,null,"50 cm","non","sans objet"]
[36,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD44",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",16,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (10 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (26,7 m²)\nSD44 : 16 unités sur 4 lignes","Polyéthylène","FTE : 4,28 x 2,01 x 1,97\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n5,8 x 4,6 x 0,5","Filtre = 26,7 m²",-80,"FTE : 500 kg","chasse à auget 150L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 5 ans","autorisé","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14765.886287625419,"Non",23361.204013377926,null,"50 cm","non","sans objet"]
[37,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD29",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",18,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (10 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (30 m²)\nSD29 : 18 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 4,28 x 2,01 x 1,97\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n13,1 x 2,3 x 0,5","Filtre = 30 m²",-80,"FTE : 500 kg","chasse à auget 150L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 4 ans","autorisé","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",17257.525083612039,"Non",27541.806020066892,null,"50 cm","non","sans objet"]
[38,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD36",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",18,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (10 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (30 m²)\nSD36 : 18 unités sur 3 lignes","Polyéthylène","FTE : 4,28 x 2,01 x 1,97\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n8,7 x 3,5 x 0,5","Filtre = 30 m²",-80,"FTE : 500 kg","chasse à auget 150L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 4 ans","autorisé","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",17257.525083612039,"Non",27541.806020066892,null,"50 cm","non","sans objet"]
[39,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD210",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",20,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (10 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (33,4 m²)\nSD210 : 20 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 4,28 x 2,01 x 1,97\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n14,5 x 2,3 x 0,5","Filtre = 33,4 m²",-80,"FTE : 500 kg","chasse à auget 150L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 4 ans","autorisé","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",18336.120401337794,"Non",29707.357859531774,null,"50 cm","non","sans objet"]
[40,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD45",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",20,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (10 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (33,4 m²)\nSD45 : 20 unités sur 4 lignes","Polyéthylène","FTE : 4,28 x 2,01 x 1,97\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n7,3 x 4,6 x 0,5","Filtre = 33,4 m²",-80,"FTE : 500 kg","chasse à auget 150L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 4 ans","autorisé","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",18336.120401337794,"Non",29707.357859531774,null,"50 cm","non","sans objet"]
[41,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR 5 000 Litres",null,"2010-010","texte n°150 du 30/07/2010 annulé et remplacé par le texte n°90 du 26/04/2014\nannulé et remplacé par le texte n°98 du 11/03/2015 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",5,"Microstation à cultures fixées","3 cuves : \nFTE (2 000L)\n bioréacteur (2 000L) rempli de treillis tubulaires en PEHD\ndécanteur secondaire (1 000L)","PEHD","Décanteur primaire : \n1,90 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : \n1,90 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : \n1,70 x 0,77 x 1,23","décanteur = 2,3 m²\nréacteur = 2,3 m²\ndécanteur secondaire = 1,3 m²",-13,"Non renseigné","Gravitaire","sans objet","2 diffuseurs à membrane microperforée sous forme de tube placés au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur ","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,16 kwh/j","environ 89 € / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5000,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","sans contrat : 8 956 €\navec contrat : 10 831 €","cuve : 10 ans   \nsurpresseur : 1 an","40 cm","non","sans objet"]
[42,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR 5 000 litres",null,"2010-010 bis","texte du 8/12/2011 annulé et remplacé par le texte n°155 du 05/04/2012 annulé et remplacé par le texte n°64 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°76 du 16/01/2014\nannulé et remplacé par le texte 98 du 11/03/2015 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",5,"Microstation à cultures fixées","3 cuves : \nFTE (2 000L)\n bioréacteur (2 000L) rempli de treillis tubulaires en PEHD\ndécanteur secondaire (2 000L)","PEHD","FTE : 1,90 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : \n1,90 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : \n1,90 x 1,19 x 1,44","FTE = 2,3 m²\nréacteur = 2,3 m²\ndécanteur secondaire = 2,3 m²",-9,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","2 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,16 kWh/jour","environ 89 € / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5000,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","sans contrat : 8 956 €\navec contrat : 10 831 €","cuve : 10 ans   \nsurpresseur : 1 an","40 cm","non","sans objet"]
[43,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR 6000 litres",null,"2010-010 bis-mod01","texte n°64 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°76 du 16/01/2014\nannulé et remplacé par le\ntexte n°98 du 11/03/2015 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",5,"Microstation à cultures fixées","3 cuves : \nFTE (2 000L)\n bioréacteur (2 000L) rempli de treillis tubulaires en PEHD\ndécanteur secondaire (2 000L)","PEHD","FTE : 1,90 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : \n1,90 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : \n1,90 x 1,19 x 1,44","FTE = 2,3 m²\nréacteur = 2,3 m²\ndécanteur secondaire = 2,3 m²",-9,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","2 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,16 kWh/jour","environ 89 € / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5000,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","sans contrat : 8 956 €\navec contrat : 10 831 €","cuve : 10 ans   \nsurpresseur : 1 an","40 cm","non","sans objet"]
[44,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR 8000 Litres",null,"2012-007","texte n°155 du 05/04/2012 annulé et remplacé par le texte n°64 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°76 du 16/01/2014\nannulé et remplacé par le\ntexte n°98 du 11/03/2015 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",8,"Microstation à cultures fixées","3 cuves : \nFTE (3 000L)\n bioréacteur (3 000L) rempli de treillis tubulaires en PEHD\ndécanteur secondaire (2 000L)","PEHD","FTE : 2,70 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : \n2,70 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : \n1,90 x 1,19 x 1,44","FTE = 3,2 m²\nréacteur = 3,2 m²\ndécanteur secondaire = 2,3 m²",-13,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","3 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","4,22 kWh/jour","environ 173 € / an","58 dB","Décanteur < à 30 %","Non renseigné","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6000,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","Non renseigné","cuve : 10 ans   \nsurpresseur : 1 an","40 cm","non","sans objet"]
[45,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR 8000 litres",null,"2010-010 bis-ext01","texte n°64 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°76 du 16/01/2014\nannulé et remplacé par le\ntexte n°98 du 11/03/2015 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",10,"Microstation à cultures fixées","3 cuves : \nFTE (3 000L)\n bioréacteur (3 000L) rempli de treillis tubulaires en PEHD\ndécanteur secondaire (2 000L)","PEHD","FTE : 2,70 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : \n2,70 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : \n1,90 x 1,19 x 1,44","FTE = 3,2 m²\nréacteur = 3,2 m²\ndécanteur secondaire = 2,3 m²",-13,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","3 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","4,22 kWh/jour","environ 173 € / an","58 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6000,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","sans contrat : 10 240 €\navec contrat : 12 545 €","cuve : 10 ans   \nsurpresseur : 1 an","40 cm","non","sans objet"]
[46,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR 13000 litres",null,"2010-010 bis-ext02","texte n°64 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°76 du 16/01/2014\nannulé et remplacé par le\ntexte n°98 du 11/03/2015 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",20,"Microstation à cultures fixées","4 cuves : \n1  FTE (4 000L) cylindrique\n2 bioréacteur (3 000L x 2) rempli de treillis tubulaires en PEHD\n1 décanteur secondaire (3 000L)","PEHD","FTE : 2,39 x 1,65 x 1,65\nRéacteur : \n2,70 x 1,19 x 1,44 (par cuve)\nDécanteur secondaire : \n2,7 x 1,19 x 1,44","FTE : 4 m²\n2 réacteurs : 6,4 m²\n1 décanteur secondaire : 3,2 m²",-8,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","6 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur (3 par réacteur) et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","8,44 kWh/j","environ 347 € / an","58 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",10857.023411371238,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","sans contrat : 24 573 €\navec contrat : 22 698 €","cuve : 10 ans   \nsurpresseur : 1 an","40 cm","non","sans objet"]
[47,"EAUCLIN","MONOCUVE TYPE 6",null,"2010-011","texte n° 149 30/07/2010",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \nFTE  (2 700L)\nréacteur biologique (2 200L) rempli de treillis tubulaires\nclarificateur (800L)","PEHD","Cuve cylindrique \ndiamètre : 2,12 m\nhauteur : 2,90 m","3,5 m²",-10,"750 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs à disques membranaires microperforés au fond du réacteur et alimentés par un compresseur","entrée d'air située à 50 cm au sol sur la step, équipée d'une grille anti-moustique et d'un chapeau d'évent\n+\nventilation secondaire piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme sonore","Oui","0,87 kWh/jour","environ 36 € TTC / an",null,"Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Micro station d'épuration EAUCLIN à culture fixée - Monocuve type 6 - Septembre 2010 - 30 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7699.8327759197327,"Contrat d'entretien :\n110 € TTC / an\nhors frais de déplacement","sans contrat : 12 322 €\navec contrat : 10 821 €","cuve : 30 ans\ncomposants électromécaniques : 1 an",null,"non","sans objet"]
[48,"Premier Tech Environnement","EPURFIX CP MC 6",null,"2011-018","texte n°141 du 17/11/2011",6,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (4 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 2,48 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,48 x 3,1 x 1,53","Filtres : 7,7 m²",-105,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Non renseigné","autorisé","hors nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTA, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[49,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 4",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",4,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,84 m²)","Béton","Filtre : 2,79 x 1,20 x 1,57","Filtre : 3,4 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 30 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5159,"Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an",9159.6989966555193,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[50,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 4",null,"2012-026-ext38","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",4,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m3) avec préfiltre PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,84 m²)","Béton","Filtre : 2,79 x 1,20 x 1,57","Filtre : 3,4 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget bidirectionnel à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 30 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5170,"Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an",8927.2575250836126,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[51,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 5",null,"2011-019","texte n°141 du 17/11/2011",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,1 m²)","Béton","Filtre : 3,82 x 1,20 x 1,37","10 m²",-107,"2 500 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Non renseigné","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTA, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[52,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 5",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,25 m²)","Béton","Filtre : 3,1 x 1,20 x 1,57","Filtre : 3,7 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5326.086956521739,"Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an",9602.8428093645489,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[53,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 5",null,"2012-026-ext39","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m3) avec préfiltre PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,25 m²)","Béton","Filtre : 3,1 x 1,20 x 1,57","Filtre : 3,7 m²",-107,"FTE :  1850 kg\nFiltre : 2067 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget bidirectionnel à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5493.3110367892978,"Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an",9433.1103678929776,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[54,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 6",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,1 m²)","Béton","Filtre : 3,82 x 1,20 x 1,57","Filtre : 4,6 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5493.3110367892978,"Contrat d'entretien :\n125 € TTC / an",9820.2341137123749,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[55,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 6",null,"2012-026-ext40","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m3) avec préfiltre PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,1 m²)","Béton","Filtre : 3,82 x 1,20 x 1,57","Filtre : 4,6 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget bidirectionnel à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5493.3110367892978,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an",9913.8795986622081,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[56,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 8",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",8,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (4 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 2,84 m²)  et alimenté par un auget de répartition","Béton","Filtres : 2,79 x 3 x 1,57","Filtres : 8,4 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10317.725752508362,"Contrat d'entretien :\n135 € TTC / an",15397.157190635453,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[57,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 8",null,"2012-026-ext41","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",8,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (4 m3) avec préfiltre PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 2,84 m²) et alimenté par un auget de répartition","Béton","Filtres : 2,79 x 3 x 1,57","Filtres : 8,4 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget bidirectionnel à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10317.725752508362,"Contrat d'entretien :\n160 € TTC / an",15540.969899665552,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[58,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 10",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (5 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 3,25 m²)","Béton","Filtres : 3,82 x 3 x 1,37","Filtres : 11,5 m²",-106,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10652.173913043478,"Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an",16082.775919732441,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[59,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 10",null,"2012-026-ext42","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (5 m3) avec préfiltre PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 3,25 m²)  et alimenté par un auget de répartition","Béton","Filtres : 3,1 x 1,20 x 1,57","Filtres : 3,7 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget bidirectionnel à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10652.173913043478,"Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an",16295.986622073578,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[60,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 12",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",12,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (6 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 4,1 m²) et alimenté par un auget de répartition","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 3 x 1,57","Filtres : 11,5 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10986.622073578596,"Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an",17621,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[61,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 12",null,"2012-026-ext43","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",12,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (6 m3) APC avec préfiltre PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 4,1 m²) et alimenté par un auget de répartition","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 3 x 1,57","Filtres : 11,5 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget bidirectionnel à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10986.622073578596,"Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an",17784.280936454848,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[62,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 12",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",12,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (6 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 2,84 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 2,79 x 4,65 x 1,57","Filtres : 13 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15476.588628762542,"Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an",22111.204013377926,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[63,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 12",null,"2012-026-ext44","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",12,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (6 m3) APC avec préfiltre PF17\n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 2,84 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 2,79 x 4,65 x 1,57","Filtres : 11,5 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget bidirectionnel à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15476.588628762542,"Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an",22274.247491638798,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[64,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 15",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (8 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 3,25 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,10 x 4,65 x 1,57","Filtres : 14,4 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 17 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15978.260869565218,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",23653.846153846156,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[65,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 15",null,"2012-026-ext45","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (8 m3) APC avec préfiltre PF17\n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 3,25 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,10 x 4,65 x 1,57","Filtres : 14,4 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 17 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15978.260869565218,"Contrat d'entretien :\n215 € TTC / an",23352.842809364549,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[66,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 16",null,"2012-026-ext46","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",16,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE (8 m3) APC avec préfiltre PF17\n+\n4 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (4 x 2,84 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 2,79 x 4,65 x 1,57","Filtres : 11,5 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 8 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",20635.451505016725,"Contrat d'entretien :\n220 € TTC / an",28398.829431438127,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[67,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 18",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",18,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (10 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 4,1 m²) et alimenté par un auget de répartition","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 4,65 x 1,57","Filtres : 17,8 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",16479.933110367892,"Contrat d'entretien :\n185 € TTC / an",25084,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[68,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 18",null,"2012-026-ext47","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",18,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (10 m3) APC avec préfiltre PF17\n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 4,1 m²) et alimenté par un auget de répartition","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 4,65 x 1,57","Filtres : 17,8 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",16479.933110367892,"Contrat d'entretien :\n220 € TTC / an",24418.896321070235,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[69,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 20",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",20,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE (10 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n4 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (4 x 3,25 m²) et alimenté par un auget de répartition","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 6,35 x 1,57","Filtres : 24,3 m²",-106,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 8 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",21304.347826086956,"Contrat d'entretien :\n190 € TTC / an",30497.491638795989,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[70,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 20",null,"2012-026-ext48","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",20,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE (10 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n4 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (4 x 3,25 m²) et alimenté par un auget de répartition","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 6,35 x 1,57","Filtres : 24,3 m²",-106,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 8 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",21304.347826086956,"Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an",29694.816053511706,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[71,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 4",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",4,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (2,45 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,78 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,45 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,6 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur deux plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Non renseigné","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[72,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 5",null,"2010-017 \net 2010-017 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",5,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (3,07 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,19 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,65 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,6 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6081.1036789297659,"Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an",10031.772575250836,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[73,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 5",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",5,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (3,07 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,28 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,08 x 1,63 x 1,9","Filtre : 6,7 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur deux plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 25 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6521.739130434783,"Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an",10760.869565217392,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[74,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester MAXI 5",null,"2012-026","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",5,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (3,07 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,28 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,08 x 1,63 x 1,9","Filtre : 6,7 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur deux plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 25 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6521.739130434783,"Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an",10603.678929765887,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[75,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 6",null,"2010-017 \net 2010-017 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",6,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (3,55 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,11 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6103.6789297658861,"Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an",10867.89297658863,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[76,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 6",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",6,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (3,55 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,92 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,73 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,7 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7107.0234113712377,"Contrat d'entretien :\n125 € TTC / an",11559.364548494983,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[77,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester MAXI 6",null,"2012-026-ext21","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",6,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (3,55 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,92 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,73 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,7 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7107.0234113712377,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an",11602.842809364549,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[78,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 7",null,"2010-017 \net 2010-017 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",7,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (4,03 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,71 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,1 x 1,63 x 1,9","Filtre : 10 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[79,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 7",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",7,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (4,03 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,56 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,38 x 1,63 x 1,9","Filtre : 8,8 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7943,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",12621,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[80,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester MAXI 7",null,"2012-026-ext22","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",7,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (4,03 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,56 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,38 x 1,63 x 1,9","Filtre : 8,8 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7943,"Contrat d'entretien :\n155 € TTC / an",12765.050167224081,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[81,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 8",null,"2010-017 \net 2010-017 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",8,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (4,32 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,52 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,75 x 1,63 x 1,9","Filtre : 11 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[82,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 8",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",8,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (4,32 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,24 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,05 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9,9 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 22 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8612,"Contrat d'entretien :\n135 € TTC / an",13566.053511705686,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[83,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester MAXI 8",null,"2012-026-ext23","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",8,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (4,32 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,24 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,05 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9,9 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 22 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8612,"Contrat d'entretien :\n160 € TTC / an",13760.033444816054,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[84,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 10",null,"2010-017 \net 2010-017 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",10,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (5,09 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (8,27 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 8,25 x 1,63 x 1,9","Filtre : 13,5 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[85,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 10",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",10,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (5,09 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,52 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 7,15 x 1,63 x 1,9","Filtre : 11,7 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 21 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9615,"Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an",15133.779264214047,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[86,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester MAXI 10",null,"2012-026-ext24","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",10,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (5,09 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,52 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 7,15 x 1,63 x 1,9","Filtre : 11,7 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 21 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9615,"Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an",15196.488294314382,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[87,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 12",null,"2010-017 \net 2010-017 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",12,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (5,57 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,88 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 9,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 15,5 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[88,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 12",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",12,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (5,57 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (7,83 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 8,23 x 1,63 x 1,9","Filtre : 13,4 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",11706,"Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an",18441,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[89,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester MAXI 12",null,"2012-026-ext25","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",12,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (5,57 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (7,83 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 8,23 x 1,63 x 1,9","Filtre : 13,4 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",11706,"Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an",18528.428093645485,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[90,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 14",null,"2010-017 \net 2010-017 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",14,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (6,3 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (11,4 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 10,7 x 1,63 x 1,9","Filtre : 17,5 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[91,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 14",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",14,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (6,3 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,14 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 9,43 x 1,63 x 1,9","Filtre : 15,4 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12960,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",20409.698996655519,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[92,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester MAXI 14",null,"2012-026-ext26","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",14,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (6,3 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,14 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 9,43 x 1,63 x 1,9","Filtre : 15,4 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12960,"Contrat d'entretien :\n215 € TTC / an",20183.946488294314,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[93,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 17",null,"2010-017 \net 2010-017 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",17,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (7,6 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13,96 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 13,1 x 1,63 x 1,9","Filtre : 21,4 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[94,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 17",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",17,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (7,6 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (11,07 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 11,3 x 1,63 x 1,9","Filtre : 18,4 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14381.270903010034,"Contrat d'entretien :\n185 € TTC / an",22734.113712374583,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[95,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester MAXI 17",null,"2012-026-ext27","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",17,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (7,6 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (11,07 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 11,3 x 1,63 x 1,9","Filtre : 18,4 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14381.270903010034,"Contrat d'entretien :\n220 € TTC / an",22270.066889632108,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[96,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 20",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",20,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (9,02 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13,03 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 13,3 x 1,63 x 1,9","Filtre : 21,6 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15886.287625418061,"Contrat d'entretien :\n190 € TTC / an",25204.84949832776,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[97,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester MAXI 20",null,"2012-026-ext28","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",20,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (9,02 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13,03 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 13,3 x 1,63 x 1,9","Filtre : 21,6 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15886.287625418061,"Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an",24252,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[98,"Premier Tech Environnement","EPURFIX CP 5",null,"2010-018 \net 2010-018 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,11 m²)","PEHD","Filtre : 2,46 x 2,04 x 1,5","Filtre : 5 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5551.8394648829435,"Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an",9502.5083612040144,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[99,"Premier Tech Environnement","EPURFIX CP 5",null,"2012-027","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,25 m²)","PEHD","Filtre : 2,03 x 2,01 x 1,5","Filtre : 4,1 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5225.7525083612045,"Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an",9506.6889632107032,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[100,"Premier Tech Environnement","EPURFIX Polyéthylène 5",null,"2012-026-ext01\net\n2012-026-ext01-mod01","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) OU FTE Epurfix (3,06 m³) \navec préfiltre\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,25 m²)","PEHD","Filtre : 2,03 x 2,01 x 1,5","Filtre : 4,1 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme «Filtre à fragments de coco» EPURFIX Polyéthylène de 5 à 20 EH, juin 2014, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4807.6923076923076,"Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an",8927.2575250836126,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[101,"Premier Tech Environnement","EPURFIX CP 6",null,"2012-027","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,11 m²)","PEHD","Filtre : 2,46 x 2,04 x 1,5","Filtre : 5 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5476.5886287625417,"Contrat d'entretien :\n125 € TTC / an",9803.5117056856197,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[102,"Premier Tech Environnement","EPURFIX Polyéthylène 6",null,"2012-026-ext02\net 2012-026-ext02-mod01","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) OU FTE Epurfix (3,06 m³) \navec préfiltre\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,11 m²)","PEHD","Filtre : 2,46 x 2,04 x 1,5","Filtre : 5 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 22 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme «Filtre à fragments de coco» EPURFIX Polyéthylène de 5 à 20 EH, juin 2014, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5167.2240802675587,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an",9669.7324414715731,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[103,"Premier Tech Environnement","EPURFIX CP 7",null,"2010-018 \net 2010-018 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",7,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,67 m²)","PEHD","Filtre : 3,46 x 2,04 x 1,5","Filtre : 7,1 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7224.0802675585292,"Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an",11174.7491638796,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[104,"Premier Tech Environnement","EPURFIX Polyéthylène 8",null,"2012-026-ext03","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",8,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,67 m²)","PEHD","Filtre : 3,46 x 2,04 x 1,5","Filtre : 7,1 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme «Filtre à fragments de coco» EPURFIX Polyéthylène de 5 à 20 EH, juin 2014, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6571.9063545150502,"Contrat d'entretien :\n160 € TTC / an",11795.150501672242,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[105,"Premier Tech Environnement","EPURFIX CP 8",null,"2012-027","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",8,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,67 m²)","PEHD","Filtre : 3,46 x 2,04 x 1,5","Filtre : 7,1 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 25 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6413.04347826087,"Contrat d'entretien :\n135 € TTC / an",11204.013377926422,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[106,"Premier Tech Environnement","EPURFIX Polyéthylène 10",null,"2012-026-ext04","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\n2 filtres compacts remplis de copeaux de coco (2 x 3,25 m²)","PEHD","Filtres : 2,03 x 2,01 x 1,5","Filtres : 8,2 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme «Filtre à fragments de coco» EPURFIX Polyéthylène de 5 à 20 EH, juin 2014, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9565.217391304348,"Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an",15209.030100334448,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[107,"Premier Tech Environnement","EPURFIX Polyéthylène 12",null,"2012-026-ext05","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",12,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\n2 filtres compacts remplis de copeaux de coco (2 x 4,11 m²)","PEHD","Filtres : 2,46 x 2,04 x 1,5","Filtres : 10 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme «Filtre à fragments de coco» EPURFIX Polyéthylène de 5 à 20 EH, juin 2014, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10836.120401337794,"Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an",17634,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[108,"Premier Tech Environnement","EPURFIX Polyéthylène 15",null,"2012-026-ext06","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\n3 filtres compacts remplis de copeaux de coco (3 x 3,25 m²)","PEHD","Filtres : 2,03 x 2,01 x 1,5","Filtre : 12,3 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 17 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme «Filtre à fragments de coco» EPURFIX Polyéthylène de 5 à 20 EH, juin 2014, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14021.739130434784,"Contrat d'entretien :\n215 € TTC / an",21396.321070234113,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[109,"Premier Tech Environnement","EPURFIX Polyéthylène 16",null,"2012-026-ext07","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",16,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\n2 filtres compacts remplis de copeaux de coco (2 x 5,67 m²)","PEHD","Filtres : 3,46 x 2,04 x 1,5","Filtres : 14,2 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme «Filtre à fragments de coco» EPURFIX Polyéthylène de 5 à 20 EH, juin 2014, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",13394.648829431439,"Contrat d'entretien :\n220 € TTC / an",21158.026755852843,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[110,"Premier Tech Environnement","EPURFIX Polyéthylène 18",null,"2012-026-ext08","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",18,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\n3 filtres compacts remplis de copeaux de coco (3 x 4,11 m²)","PEHD","Filtres : 2,46 x 2,04 x 1,5","Filtres : 15 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme «Filtre à fragments de coco» EPURFIX Polyéthylène de 5 à 20 EH, juin 2014, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15501.672240802676,"Contrat d'entretien :\n220 € TTC / an",23441,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[111,"Premier Tech Environnement","EPURFIX Polyéthylène 20",null,"2012-026-ext09","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",20,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\n4 filtres compacts remplis de copeaux de coco (4 x 3,25 m²)","PEHD","Filtres : 2,03 x 2,01 x 1,5","Filtre : 16,4 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme «Filtre à fragments de coco» EPURFIX Polyéthylène de 5 à 20 EH, juin 2014, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",18586.956521739132,"Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an",26977.424749163882,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[112,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 5",null,"2011-020","texte n°142 du 17/11/2011",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,17 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 2,95 x 1,63 x 1,9","Filtre : 4,8 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[113,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 5",null,"2012-028","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,67 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 2,65 x 1,63 x 1,9","Filtre : 4,3 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6438,"Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an",10714.882943143813,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[114,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester 5",null,"2012-026-ext29","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,67 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 2,65 x 1,63 x 1,9","Filtre : 4,3 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6438,"Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an",10545.15050167224,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[115,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 6",null,"2011-020","texte n°142 du 17/11/2011",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,97 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,45 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,6 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[116,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 6",null,"2012-028","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,9 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 2,8 x 1,63 x 1,9","Filtre : 4,6 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7358,"Contrat d'entretien :\n125 € TTC / an",11684.782608695652,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[117,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester 6",null,"2012-026-ext30","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,9 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 2,8 x 1,63 x 1,9","Filtre : 4,6 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7358,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an",11778,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[118,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 7",null,"2011-020","texte n°142 du 17/11/2011",7,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,77 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,95 x 1,63 x 1,9","Filtre : 6,5 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[119,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 7",null,"2012-028","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",7,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,62 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,25 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,3 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7776,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",12454.013377926422,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[120,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester 7",null,"2012-026-ext31","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",7,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,62 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,25 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,3 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7776,"Contrat d'entretien :\n155 € TTC / an",12598,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[121,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 8",null,"2011-020","texte n°142 du 17/11/2011",8,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,57 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,45 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,3 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[122,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 8",null,"2012-028","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",8,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,26 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,65 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,9 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 25 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8946,"Contrat d'entretien :\n135 € TTC / an",13737.458193979934,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[123,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester 8",null,"2012-026-ext32","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",8,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,26 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,65 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,9 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8946,"Contrat d'entretien :\n160 € TTC / an",14169.732441471573,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[124,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 10",null,"2011-020","texte n°142 du 17/11/2011",10,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (8,25 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[125,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 10",null,"2012-028","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",10,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,54 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,45 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,3 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10117,"Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an",15710.702341137125,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[126,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester 10",null,"2012-026-ext33","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",10,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,54 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,45 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,3 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10117,"Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an",15723.244147157191,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[127,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mega CP 12",null,"2011-021","texte n°142 du 17/11/2011",12,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,86 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 10,6 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[128,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mega CP 12",null,"2012-028","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",12,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (7,82 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,25 x 1,63 x 1,9","Filtre : 8,6 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",11998,"Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an",18632.94314381271,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[129,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester 12",null,"2012-026-ext34","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",12,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (7,82 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,25 x 1,63 x 1,9","Filtre : 8,6 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",11998,"Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an",18795.986622073578,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[130,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mega CP 14",null,"2011-021","texte n°142 du 17/11/2011",14,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (11,46 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 7,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 12,3 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[131,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mega CP 14",null,"2012-028","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",14,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,17 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,1 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9,9 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12901,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",20451.505016722407,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[132,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester 14",null,"2012-026-ext35","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",14,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,17 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,1 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9,9 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12901,"Contrat d'entretien :\n215 € TTC / an",20175.585284280936,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[133,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mega CP 17",null,"2011-021","texte n°142 du 17/11/2011",17,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13,86 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 9 x 1,63 x 1,9","Filtre : 14,67 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[134,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mega CP 17",null,"2012-028","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",17,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (11,09 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 7,3 x 1,63 x 1,9","Filtre : 11,9 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14365,"Contrat d'entretien :\n185 € TTC / an",22605,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[135,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester 17",null,"2012-026-ext36","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",17,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (11,09 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 7,3 x 1,63 x 1,9","Filtre : 11,9 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14365,"Contrat d'entretien :\n220 € TTC / an",22203.177257525083,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[136,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mega CP 20",null,"2011-021","texte n°142 du 17/11/2011",20,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (16,35 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 10,55 x 1,63 x 1,9","Filtre : 17,2 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[137,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mega CP 20",null,"2012-028","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",20,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 8,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 13,9 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15861.204013377926,"Contrat d'entretien :\n190 € TTC / an",25054.347826086956,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[138,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester 20",null,"2012-026-ext37","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",20,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 8,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 13,9 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15861.204013377926,"Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an",24252,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[139,"Premier Tech Environnement","ECOFLO CP 3",null,"2012-034","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",3,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,48 m²)","Polyéthylène","Filtre : 2,48 x 1,27 x 1,53","Filtre : 3,1 m²",-105,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 40 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",3177.2575250836121,"Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an",7165.5518394648834,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[140,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 4",null,"2012-026-ext10","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",4,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,85 m²)","Polyéthylène","Filtre : 2,42 x 1,21 x 1,36","Filtre : 3 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",3996.6555183946489,"Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an",7840.3010033444816,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[141,"Premier Tech Environnement","ECOFLO CP 5",null,"2012-034","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,35 m²)","Polyéthylène","Filtre : 2,75 x 1,25 x 1,36","Filtre : 3,4 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5058.5284280936457,"Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an",9385.4515050167229,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[142,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 5",null,"2012-026-ext11","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,35 m²)","Polyéthylène","Filtre : 2,75 x 1,25 x 1,36","Filtre : 3,4 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4397.9933110367892,"Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an",8517.5585284280933,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[143,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 6",null,"2012-026-ext12","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,93 m²)","Polyéthylène","Filtre : 3,32 x 1,21 x 1,36","Filtre : 4 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5058.5284280936457,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an",9554.347826086956,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[144,"Premier Tech Environnement","ECOFLO CP 7 ",null,"2012-034","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",7,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\n2 filtres compacts remplis de copeaux de coco (2 x 2,48 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,48 x 3,05 x 1,53","Filtres : 7,6 m²",-105,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6354.5150501672242,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",11032.608695652174,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[145,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 8",null,"2012-026-ext13","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",8,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\n2 filtres compacts remplis de copeaux de coco (2 x 2,85 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,42 x 1,21 x 1,36","Filtres : 6 m²",-105,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6354.5150501672242,"Contrat d'entretien :\n160 € TTC / an",11577.759197324414,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[146,"Premier Tech Environnement","ECOFLO CP 10 (2*5)",null,"2012-034","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\n2 filtres compacts remplis de copeaux de coco (2 x 3,35 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,75 x 3,05 x 1,36 ","Filtres : 8,4 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10117.056856187291,"Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an",15710.702341137125,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[147,"Premier Tech Environnement","ECOFLO CP 10 (3*3)",null,"2012-034","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",10,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\n3 filtres compacts remplis de copeaux de coco (3 x 2,48 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,48 x 4,85 x 1,53","Filtres : 12 m²",-105,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9531.7725752508359,"Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an",15125,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[148,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 10",null,"2012-026-ext14","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\n2 filtres compacts remplis de copeaux de coco (2 x 3,35 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,75 x 3,05 x 1,36 ","Filtres : 7 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8745.8193979933112,"Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an",14389.632107023412,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[149,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 12",null,"2012-026-ext15","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",12,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\n2 filtres compacts remplis de copeaux de coco (2 x 3,93 m²)","Polyéthylène","Filtres : 3,32 x 1,21 x 1,36","Filtres : 8 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9531.7725752508359,"Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an",16492.474916387961,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[150,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 12",null,"2012-026-ext16","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",12,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\n3 filtres compacts remplis de copeaux de coco (3 x 2,85 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,42 x 1,21 x 1,36","Filtres : 9 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10785.953177257525,"Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an",17746.655518394651,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[151,"Premier Tech Environnement","ECOFLO CP 15 (3*5)",null,"2012-034","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\n3 filtres compacts remplis de copeaux de coco (3 x 3,35 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,75 x 4,85 x 1,36","Filtres : 13,3 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 22 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15175.585284280936,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",22801.003344481607,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[152,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 15",null,"2012-026-ext17","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\n3 filtres compacts remplis de copeaux de coco (3 x 3,35 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,75 x 4,85 x 1,36","Filtres : 13,3 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 22 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12792.642140468228,"Contrat d'entretien :\n215 € TTC / an",19991.638795986622,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[153,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 16",null,"2012-026-ext18","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",16,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\n4 filtres compacts remplis de copeaux de coco (4 x 2,85 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,42 x 1,21 x 1,36","Filtres : 12 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Non renseigné","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[154,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 18",null,"2012-026-ext19","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",18,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\n3 filtres compacts remplis de copeaux de coco (3 x 3,93 m²)","Polyéthylène","Filtres : 3,32 x 1,21 x 1,36","Filtres : 12 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15426.421404682274,"Contrat d'entretien :\n220 € TTC / an",23365.384615384617,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[155,"Premier Tech Environnement","ECOFLO CP 20 (4*5)",null,"2012-034","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",20,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\n4 filtres compacts remplis de copeaux de coco (4 x 3,35 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,75 x 6,60 x 1,36","Filtres : 18,2 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",20234.113712374583,"Contrat d'entretien :\n190 € TTC / an",29427.257525083613,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[156,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 4EH 4500",null,"2010-015","texte n°67 du 06/10/2010 annulé et remplacé par le texte n°51 du 12/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°124 du 03/11/2012",3,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 340 L)\nréacteur biologique (950 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (950 L)","Béton","2,38 x 1,58 x 1,85","3,76 m2",-2,"2 700 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,14 kWh/jour","environ 47 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les ans","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en décembre 2011, 50 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5234.1137123745821,"Contrat : 130 € TTC / an",12009.197324414716,"cuve 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n",null,"non","sans objet"]
[157,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 4EH 4500",null,"2010-015 bis","texte n°51 du 12/05/2012\nannulé et remplacé par le \ntexte n°124 du 03/11/2012",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 340 L)\nréacteur biologique (950 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (950 L)","Béton","2,38 x 1,58 x 1,85","3,76 m2",-2,"2 700 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,14 kWh/jour","environ 47 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en décembre 2011, 50 pages et Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en août 2012, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5234.1137123745821,"Contrat : 130 € TTC / an",12009.197324414716,"cuve 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n",null,"non","sans objet"]
[158,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 5EH 6000",null,"2010-016","texte n°67 du 06/10/2010 annulé et remplacé par le texte n°81 du 04/04/2012 annulé et remplacé par le texte n°51 du 12/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°124 du 03/11/2012",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3 000 L)\nréacteur biologique (1 130 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1 070 L)","Béton","2,38 x 1,58 x 2,25","3,76 m2",-2,"2 850 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,42 kWh/jour","environ 58 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en décembre 2011, 50 pages et Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en août 2012, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6049.33110367893,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",13003.344481605352,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n",null,"non","sans objet"]
[159,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 6EH",null,"2012-002","texte n°81 du 04/04/2012 annulé et remplacé par le texte n°51 du 12/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°124 du 03/11/2012",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 890 L)\nréacteur biologique (1 130 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1 170 L)","Béton","2,38 x 1,58 x 2,25","3,76 m2",-2,"2 900 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","2,57 kWh/jour","environ 106 € TTC / an","42dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 6,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en août 2012, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6264.2140468227426,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",14725.752508361205,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n",null,"non","sans objet"]
[160,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 9EH",null,"2012-002","texte n°81 du 04/04/2012 annulé et remplacé par le texte n°51 du 12/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°124 du 03/11/2012",9,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (5 220 L)\nréacteur biologique (2 920 L) rempli d'oxybee\net clarificateur (2 280 L)","Béton","2 x (2,38 x 1,58 x 2,25)","7,5 m2",-2,"2 650 + 3 150 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","2,57 kWh/jour","environ 106 € TTC / an","42dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 9 EH, Oxyfix C-90 MB 11 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en août 2012, 48 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8168.8963210702341,"Contrat d'entretien :\n170 € TTC / an",19740.802675585284,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n",null,"non","sans objet"]
[161,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 11EH",null,"2012-002","texte n°81 du 04/04/2012 annulé et remplacé par le texte n°51 du 12/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°124 du 03/11/2012",11,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (5 220 L)\nréacteur biologique (2 920 L) rempli d'oxybee\net clarificateur (2 280 L)","Béton","2 x (2,38 x 1,58 x 2,25)","7,5 m2",-2,"2 650 + 3 175 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","3,58 kWh/jour","environ 147 € TTC / an","44dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 6,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 9 EH, Oxyfix C-90 MB 11 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en août 2012, 48 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9243.3110367892987,"Contrat d'entretien :\n170 € TTC / an",23085.284280936456,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n",null,"non","sans objet"]
[162,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 4EH Inox",null,"2012-018","texte n°175 du 11/07/2012\nannulé et remplacé par\nle texte 124 du 03/11/2012",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 320 L)\nréacteur biologique (950 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (950 L)","Cuve : béton\nCloisons : inox","2,38 x 1,58 x 1,85","3,76 m2",-2,"2 700 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,14 kWh/jour","environ 47 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en août 2012, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5234.1137123745821,"Contrat : 130 € TTC / an",12009.197324414716,"cuve 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n",null,"non","sans objet"]
[163,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 5EH Inox",null,"2012-018","texte n°175 du 11/07/2012\nannulé et remplacé par\nle texte 124 du 03/11/2012",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3 000 L)\nréacteur biologique (1 130 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1 060 L)","Cuve : béton\nCloisons : inox","2,38 x 1,58 x 2,25","3,76 m2",-2,"2 850 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,42 kWh/jour","environ 58 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en août 2012, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6049.33110367893,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",13003.344481605352,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n",null,"non","sans objet"]
[164,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 6EH Inox",null,"2012-018","texte n°175 du 11/07/2012\nannulé et remplacé par\nle texte 124 du 03/11/2012",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 890 L)\nréacteur biologique (1 130 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1 170 L)","Cuve : béton\nCloisons : inox","2,38 x 1,58 x 2,25","3,76 m2",-2,"2 900 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","2,57 kWh/jour","environ 106 € TTC / an","42dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 6,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en août 2012, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6264.2140468227426,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",14725.752508361205,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n",null,"non","sans objet"]
[165,"KESSEL AG","INNOCLEAN 4 EW",null,"2010-019","texte n°97 du 07/10/2010",4,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve  à 2 compartiments : \ndécanteur primaire (1 440L) \nréservoir à culture libre aérée \n(1 300L)","PEHD","2,95 x 1,20 x 1,76","3,5 m²",-7,"530 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur d'air \"fines bulles\" à membrane perforée alimenté en intermittence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","0,48 kWh/jour","environ 20 € TTC / an","non renseigné","Décanteur < à 30 %","Tous les ans","interdit","avec ou sans nappe","Instructions de montage, d'utilisation et de maintenance, Sytèmes d'épuration KESSEL INNO-CLEAN, mai 2010, 44 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n100 € TTC / an",9473.244147157191,"cuve : 30 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","-","non","sans objet"]
[166,"Delphin Water","DELPHIN COMPACT 1",null,"2010-020","texte n°109 du 04/11/2010 annulé et remplacé par le texte n°126 du 30/04/2013",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve : \ndécanteur à deux compartiments (1 600L + 800L)\nréacteur biologique rempli de treillis tubulaires (670L) \nclarificateur (770L)","Polyéthylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,31 m\nhauteur : 2,17 m","4,2 m²",-10,"350 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit\n+\nchapeau d'extraction sur le couvercle de la station","alarme visuelle et sonore","Oui",1.5,{"$f":"U167*365*0.1125","v":61.59375},null,"Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","hors nappe","Mode d'emploi pour DELPHIN Compact - octobre 2010 et Mode d'emploi pour DELPHIN ContiControl 3.0 - septembre 2010","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5769.2307692307695,"Contrat d'entretien :\n120 € TTC /an ",11428.093645484951,"Cuve : 20 ans\nComposants électromécaniques : 1 an","0 cm","non","sans objet"]
[167,"Delphin Water","DELPHIN COMPACT 4EH",null,"2010-020-mod01","texte n°109 du 04/11/2010 annulé et remplacé par le texte n°126 du 30/04/2013 annulé et remplacé par le texte n°92 du 28/05/2014",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve : \ndécanteur à deux compartiments (1 600L + 800L)\nréacteur biologique rempli de treillis tubulaires (670L) \nclarificateur (770L)","Polyéthylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,31 m\nhauteur : 2,17 m","4,2 m²",-10,"350 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit\n+\nchapeau d'extraction sur le couvercle de la station","alarme visuelle et sonore","Oui",0.7,{"$f":"U168*365*0.1125","v":28.743749999999999},"36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 14 mois","interdit","avec ou sans nappe","Mode d'emploi pour microstation d'épuration DELPHIN Compact - 4 EH, compact - 6EH, compact - 8 EH, compact - 12EH, mars 2014, 54 pages ; Mode d'emploi pour DELPHIN ContiControl 3.0 - Commande pour microstations d'épuration, mars  2014, 32 pages ; évaluation des coûts de fonctionnement sur 15 ans, 19/04/2013 (4,6 et 12 EH), et 7 mars 2014 (8 EH), 4 pages ; manuel de service DELPHIN station d'épuration, 14 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6290.9698996655525,"Contrat d'entretien :\n107 € TTC /an ","sans contrat : 10 290 €\navec contrat : 8 948 €","Cuve : 20 ans\nComposants électromécaniques : 1 an","0 cm","non","sans objet"]
[168,"Delphin Water","DELPHIN COMPACT 6EH",null,"2013-005","texte n°126 du 30/04/2013 annulé et remplacé par le texte n°92 du 28/05/2014",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve : \ndécanteur à deux compartiments (1 600L + 800L)\nréacteur biologique rempli de treillis tubulaires (670L) \nclarificateur (770L)","Polyéthylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,31 m\nhauteur : 2,17 m","4,2 m²",-10,"350 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit\n+\nchapeau d'extraction sur le couvercle de la station","alarme visuelle et sonore","Oui",0.9,{"$f":"U169*365*0.1125","v":36.956250000000004},"38 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Mode d'emploi pour microstation d'épuration DELPHIN Compact - 4 EH, compact - 6EH, compact - 8 EH, compact - 12EH, mars 2014, 54 pages ; Mode d'emploi pour DELPHIN ContiControl 3.0 - Commande pour microstations d'épuration, mars  2014, 32 pages ; évaluation des coûts de fonctionnement sur 15 ans, 19/04/2013 (4,6 et 12 EH), et 7 mars 2014 (8 EH), 4 pages ; manuel de service DELPHIN station d'épuration, 14 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6500.8361204013381,"Contrat d'entretien :\n107 € TTC /an ","sans contrat : 11 679 €\navec contrat : 10 363 €","Cuve : 20 ans\nComposants électromécaniques : 1 an","0 cm","non","sans objet"]
[169,"Delphin Water","DELPHIN COMPACT 12EH",null,"2013-005-ext01","texte n°126 du 30/04/2013 annulé et remplacé par le texte n°92 du 28/05/2014",12,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur à deux compartiments (3 920L + 670L)\nréacteur biologique rempli de treillis tubulaires (1 600L) \nclarificateur (1 400L)","Polyéthylène","cuves cylindriques\ndiamètre : 2 x 2,31 m\nhauteur : 2,17 m","8,4 m²",-10,"-","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit\n+\nchapeau d'extraction sur le couvercle de la station","alarme visuelle et sonore","Oui",2.4,{"$f":"U170*365*0.1125","v":98.55},"46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Mode d'emploi pour microstation d'épuration DELPHIN Compact - 4 EH, compact - 6EH, compact - 8 EH, compact - 12EH, mars 2014, 54 pages ; Mode d'emploi pour DELPHIN ContiControl 3.0 - Commande pour microstations d'épuration, mars  2014, 32 pages ; évaluation des coûts de fonctionnement sur 15 ans, 19/04/2013 (4,6 et 12 EH), et 7 mars 2014 (8 EH), 4 pages ; manuel de service DELPHIN station d'épuration, 14 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9922.2408026755857,"Contrat d'entretien :\n107 € TTC /an ","sans contrat : 16 952 €\navec contrat : 15 610 €","Cuve : 20 ans\nComposants électromécaniques : 1 an","0 cm","non","sans objet"]
[170,"KINGSPAN Environnemental","BIODISC BA5 EH",null,"2010-022 \net 2010-022bis","texte n°98 du 07/10/2010\net\ntexte n°176 du 11/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°104 du 10/08/2012",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve : \ndécanteur primaire (3 m3) \ntraitement biologique aérobie avec disques en polyéthylène (2 compartiments : 0,24 et 0,23 m3) \ndécanteur final (0,42 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","cuve cylindrique \ndiamètre : 2 m\nhauteur : 1,85 à 2,65 m (selon modèle)","3,2 m²",-8.5,"310 à 380 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur au moyen d'une pompe de relevage. Pas de recirculation pour l'agrément 2010-022 bis","aération par rotation des disques au moyen d'un moteur","entrée d'air au dessus du toit\n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle ou sonore","Oui","1,3 kWh/jour","environ 53 € TTC / an","50 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","KINGSPAN ENVIRONMENTAL – Kingspan BioDisc, guide d’installation du BioDisc modèle BA », février 2012, 41 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5016.7224080267561,"Contrat d'entretien :\n300 € TTC / an",11230.76923076923,"cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n",null,"non","sans objet"]
[171,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 5 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",5,"Filtre compact","FTE EPARCO (5 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (5 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 2,03 x 3 x 1,47\nFiltre : 1,88 x 2,98 x 0,86","filière : 6,1 + 5,6 m²",-72,"non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8500,"Non",9698.9966555183946,"cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[172,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 6 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",6,"Filtre compact","FTE EPARCO (5 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (7 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 2,03 x 3 x 1,47\nFiltre : 1,88 x 4,18 x 0,86","filière : 6,1 + 7,9 m²",-72,"non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 8 500 €","Non","5 EH : 9 699 €","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[173,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 7 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",7,"Filtre compact","FTE EPARCO (5 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (7 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 2,03 x 3 x 1,47\nFiltre : 1,88 x 4,18 x 0,86","filière : 6,1 + 7,9 m²",-72,"non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 8 500 €","Non","6 EH : 9 699 €","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[174,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 8 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",8,"Filtre compact","FTE EPARCO (6 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (10 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 filtres 5 m² : 1,88 x 2,98 x 0,86","filtres : 11,2 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 8 500 €","Non","7 EH : 9 699 €","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[175,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 9 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",9,"Filtre compact","FTE EPARCO (7 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (10 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 filtres 5 m² : 1,88 x 2,98 x 0,86","filtres : 11,2 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 8 500 €","Non","8 EH : 9 699 €","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[176,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 10 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",10,"Filtre compact","FTE EPARCO (8 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (10 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 filtres 5 m² : 1,88 x 2,98 x 0,86","filtres : 11,2 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 8 500 €","Non","9 EH : 9 699 €","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[177,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 11 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",11,"Filtre compact","FTE EPARCO (9 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (14 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 filtres 7 m² : 1,88 x 4,18 x 0,86","filtres : 15,8 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 8 500 €","Non","10 EH : 9 699 €","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[178,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 12 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",12,"Filtre compact","FTE EPARCO (10 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (14 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 filtres 7 m² : 1,88 x 4,18 x 0,86","filtres : 15,8 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 8 500 €","Non","11 EH : 9 699 €","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[179,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 13 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",13,"Filtre compact","FTE EPARCO (11 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (14 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 filtres 7 m² : 1,88 x 4,18 x 0,86","filtres : 15,8 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 8 500 €","Non","12 EH : 9 699 €","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[180,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 14 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",14,"Filtre compact","FTE EPARCO (12 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (14 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 filtres 7 m² : 1,88 x 4,18 x 0,86","filtres : 15,8 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 8 500 €","Non","13 EH : 9 699 €","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[181,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 15 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",15,"Filtre compact","FTE EPARCO (13 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (15 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3 filtres 5 m² : 1,88 x 2,98 x 0,86","filtres : 16,8 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à trois voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 8 500 €","Non","14 EH : 9 699 €","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[182,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 16 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",16,"Filtre compact","FTE EPARCO (14 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (21 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3 filtres 7 m² : 1,88 x 4,18 x 0,86","filtres : 23,7 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à trois voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 8 500 €","Non","15 EH : 9 699 €","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[183,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 17 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",17,"Filtre compact","FTE EPARCO (15 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (21 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3 filtres 7 m² : 1,88 x 4,18 x 0,86","filtres : 23,7 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à trois voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 8 500 €","Non","16 EH : 9 699 €","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[184,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 18 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",18,"Filtre compact","FTE EPARCO (16 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (21 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3 filtres 7 m² : 1,88 x 4,18 x 0,86","filtres : 23,7 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à trois voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 8 500 €","Non","17 EH : 9 699 €","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[185,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 19 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",19,"Filtre compact","FTE EPARCO (17 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (21 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3 filtres 7 m² : 1,88 x 4,18 x 0,86","filtres : 23,7 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à trois voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 8 500 €","Non","18 EH : 9 699 €","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[186,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 20 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",20,"Filtre compact","FTE EPARCO (18 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (21 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3 filtres 7 m² : 1,88 x 4,18 x 0,86","filtres : 23,7 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à trois voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 8 500 €","Non","19 EH : 9 699 €","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[187,"BIOROCK","BIOROCK D5",null,"2010-026 \net 2010-026 bis \n(modification du guide)","texte n°117 du 06/04/2011 annulé et remplacé par le texte n°167 du 04/07/2012 et texte n°114 du 23/05/2014 \nannulé et remplacé par le texte n°88 du 19/09/2015 annulé et remplacé par le texte n°103 du 18/06/2016",5,"Filtre compact","FTE 3 m3 à deux compartiments \n(2m3 + 1m3)\n+ \nfiltre compact à 6 lits de laine de roche séparés par une couche d'aération et alimenté par une rampe de répartition en boucle fermée \n(Hcouche : LR 0,30 m + AE 0,30 m + LR 0,45 m)","PEHD","FTE : 2,15 x 1,15 x 2,10\nFiltre : 1,15 x 1,15 x 2,10","Fosse : 2,5 m²\nFiltre : 1,3 m²","Filtre : - 110","Filtre : 186 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen de rampes de distribution en boucle fermée","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : entrée d'air 10 cm au-dessus du sol avec un chapeau d'évent et extraction par une canalisation indépendante de celle de la FTE terminée au faîte du toit par un extracteur éolien ou ventilateur d'air électrique","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 24 mois","autorisé","hors nappe","Guide destiné à l’usager pour le mise en service et l’entretien : Filière BIOROCK D5, 10 avril 2012, 34 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5651.3377926421408,"Contrat d'entretien :\n120 € HT / an",10465.719063545152,"Non communiqué","60 cm","non","sans objet"]
[188,"BIOROCK","BIOROCK D6",null,"2012-014","texte n°167 du 04/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°114 du 23/05/2014 \nannulé et remplacé par le texte n°88 du 19/09/2015 annulé et remplacé par le texte n°103 du 18/06/2016",6,"Filtre compact","FTE 3 m3 à deux compartiments\n(2m3 + 1m3)\n+ \nfiltre compact à 6 lits de laine de roche séparés par une couche d'aération et alimenté par une rampe de répartition en boucle fermée\n(Hcouche : LR 0,30 m + AE 0,30 m + LR 0,45 m)","PEHD","FTE : 2,15 x 1,15 x 2,10\nFiltre : 1,45 x 1,15 x 2,10","Fosse : 2,5 m²\nFiltre : 1,7 m²","Filtre : - 110","Filtre : 223 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen de rampes de distribution en boucle fermée","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : entrée d'air 10 cm au-dessus du sol avec un chapeau d'évent et extraction par une canalisation indépendante de celle de la FTE terminée au faîte du toit par un extracteur éolien ou ventilateur d'air électrique","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 18 mois","autorisé","hors nappe","Guide destiné à l’usager pour le mise en service et l’entretien : Filière BIOROCK D6, 10 avril 2012, 34 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6998.3277591973247,"Contrat d'entretien :\n120 € HT / an",12644.648829431439,"Non communiqué","60 cm","non","sans objet"]
[189,"BIOROCK","BIOROCK D10-FR",null,"2012-014","texte n°167 du 04/07/2012\nannulé et remplacé par le texte n°114 du 23/05/2014 \nannulé et remplacé par le texte n°88 du 19/09/2015 annulé et remplacé par le texte n°103 du 18/06/2016",10,"Filtre compact","FTE 5 m3 à deux cuves\n(3m3 + 2m3)\n+ \nfiltre compact à 6 lits de laine de roche séparés par une couche d'aération et alimenté par une rampe de répartition en boucle fermée\n(Hcouche : LR 0,30 m + AE 0,30 m + LR 0,45 m)","PEHD","FTEs : 2,15 x 1,15 x 2,10 \n+ 1,45 x 1,15 x 2,10\nFiltre : 2,15 x 1,15 x 2,10","Fosses : 4,2 m²\nFiltre : 2,5 m²","Filtre : - 110","Filtre : 297 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen de rampes de distribution en boucle fermée","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : entrée d'air 10 cm au-dessus du sol avec un chapeau d'évent et extraction par une canalisation indépendante de celle de la FTE terminée au faîte du toit par un extracteur éolien ou ventilateur d'air électrique","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTEs < à 50 %","Tous les 20 mois","autorisé","hors nappe","Guide destiné à l’usager pour le mise en service et l’entretien : Filière BIOROCK D10-FR, 10 avril 2012, 34 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9381.2709030100341,"Contrat d'entretien :\n215 € HT / an",17640,"Non communiqué","60 cm","non","sans objet"]
[190,"STOC Environnement","OXYFILTRE",null,"2011-001","texte n°114 du 04/02/2011 annulé et remplacé par le texte n°50 du 12/05/2012",5,"Microstation à cultures libres\n+ filtre compact à zéolithe","2 cuves :\n1ère cuve : bassin d'aération (1,9m3) et clarificateur (1,1m3)\n+\n2ème cuve : 2 compartiments (3m3) avec un milieu filtrant composé de zéolithe dans le premier (1,4m2)","Polyéthylène","microstep oxy : \n2,6 x 1,14 x 1,85 \noxyfiltre : 2,6 x 1,14 x 1,5","3 m² + 1,4 m²","-","2 x 160 kg","gravitaire avec un rejet des effluents traités par relevage","du clarificateur vers le bassin d’aération par aspiration","aération par une turbine alimentée par un moteur électrique","ventilation primaire \n+\ncouvercles des cuves ventilés","alarme visuelle et sonore","Oui","3,4 kWh/jour","environ 140 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les ans","autorisé","avec ou sans nappe","« Guide de l’usager, Microstation OXY, OXYFILTRE, MEMBRANO », mars 2010, 46 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",7525.0836120401336,"Contrat d'entretien :\n290 € TTC / an",11484.949832775921,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[191,"STOC Environnement","OXYFILTRE 5",null,"2011-001 bis","texte n°50 du 12/05/2012",5,"Microstation à cultures libres\n+ filtre compact à zéolithe","2 cuves :\n1ère cuve : bassin d'aération (1,9m3) et clarificateur (1,1m3)\n+\n2ème cuve : filtre à zéolithe (1,4m2)","Polyéthylène","microstep proxy : \n2,6 x 1,14 x 1,85 \nfiltroz : 1,5 x 1,17 x 1,7","3 m² + 1,8 m²","-","cuve 1 : 160 kg","gravitaire avec un rejet des effluents traités par relevage","du clarificateur vers le bassin d’aération par une pompe à injection d'air","aération par une turbine alimentée par un moteur électrique","ventilation primaire \n+\ncouvercles des cuves ventilés","alarme visuelle et sonore","Oui","3,4 kWh/jour","environ 140 € TTC / an",null,"Clarificateur < à 50 %","Tous les ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, Oxyfiltre 5, version juin 2011 actualisée en février 2012, 28 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5681.4381270903014,"Contrat d'entretien :\n170 € TTC / an",9705.6856187290978,"cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[192,"STOC Environnement","OXYFILTRE 9",null,"2012-012","texte n°50 du 12/05/2012",9,"Microstation à cultures libres\n+ filtre compact à zéolithe","2 cuves et une boite de répartition :\n1ère cuve 5m3 : bassin d'aération et clarificateur\n+\n2ème cuve : filtre à zéolithe (2,5 m2)","Polyéthylène","microstep proxy : \n2,35 x 1,35 x 2,52 \nfiltroz : 2,5 x 1,20 x 1,7","3,2 m² + 3 m²","-","195 kg","gravitaire avec un rejet des effluents traités par relevage","du clarificateur vers le bassin d’aération par aspiration","aération par une turbine alimentée par un moteur électrique","ventilation primaire \n+\ncouvercles des cuves ventilés","alarme visuelle et sonore","Oui","4,34 kWh/jour","environ 178 € TTC / an",null,"Clarificateur < à 50 %","Tous les ans","autorisé","avec ou sans nappe","Oxyfiltre 9, version juin 2011 actualisée en février 2012, 28 pages et Guide de l’usager ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",7341.1371237458197,"Contrat d'entretien :\n200 € TTC / an",12769.23076923077,"cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[193,"STOC Environnement","OXYFILTRE 17",null,"2012-012","texte n°50 du 12/05/2012",17,"Microstation à cultures libres\n+ filtre compact à zéolithe","3 cuves et une boite de répartition :\n1ère cuve 7,5m3 : bassin d'aération et clarificateur\n+\n2 filtres à zéolithe (2,5m2)","Polyéthylène","microstep proxy : \n3,88 x 1,65 x 2,52 \nfiltroz : 2,8 x 1,5 x 1,7","6,4 m² + 4,2 m²","-","290 kg","gravitaire avec un rejet des effluents traités par relevage","du clarificateur vers le bassin d’aération par aspiration","aération par une turbine alimentée par un moteur électrique","ventilation primaire \n+\ncouvercles des cuves ventilés","alarme visuelle et sonore","Oui","8,86 kWh/jour","environ 364 € TTC / an",null,"Clarificateur < à 50 %","Tous les ans","autorisé","avec ou sans nappe"," Oxyfiltre 17, version juin 2011 actualisée en février 2012, 28 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",13528.428093645485,"Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an",22090.301003344481,"cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[194,"Nassar Techno Group","Microstation modulaire NDG EAU XXS 4 EH",null,"2011-002\net 2011-002 bis\net (2013-002-01 annulé le 05/02/2019)\net 2013-002-ext01","texte du 04/02/2011 \net \ntexte n°55 du 12/05/2012 et texte n°153 du 01/08/2012 annulés et remplacés par le texte n°101 du 19/02/2013\nannulé et remplacé par le\ntexte n°79 du 05/02/2019",4,"Microstation à cultures fixées","Cuve cylindrique à 4 compartiments : \n2 pour la décantation primaire (1,6m3)\n1 traitement biologique avec lit fixe submergé et aéré par intermittence (0,75m3)\n1 décanteur final (0,5m3)","Polyéthylène et polyuréthane","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,26 m\nhauteur : 2,02 m","4 m²",{"$f":"\"-6\ndonnée du guide précédent,\ndimensionnement non repris dans le nouveau guide\"","v":"-6\ndonnée du guide précédent,\ndimensionnement non repris dans le nouveau guide"},"510 kg\ndonnée du guide précédent,\ndimensionnement non repris dans le nouveau guide","gravitaire","du décanteur final au décanteur primaire par une pompe\nà injection d'air","10 diffuseurs fines bulles sous forme de tubes PVC, placés sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au-dessus du toit de l'habitation\n+\nventilation d'extraction par une canalisation amenée au-dessus du faîtage de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,2 kWh/jour\ndonnée du guide précédent,\ndimensionnement non repris dans le nouveau guide","environ 49 € TTC / an\ndonnée du guide précédent,\ndimensionnement non repris dans le nouveau guide","36 dB\ndonnée du guide précédent,\ndimensionnement non repris dans le nouveau guide","< 30 % des deux décanteurs primaires cumulés","Tous les 11 mois\n","interdit","avec ou sans nappe","Stations d'assainissement non collectif pour le traitement des eaux usées domestiques - Guide d'utilisation - Microstations Modulaires NDG, version 13/12/2018, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 500 €\ndonnée du guide précédent,\ndimensionnement non repris dans le nouveau guide","non communiqué","9802 €\ndonnée du guide précédent,\ndimensionnement non repris dans le nouveau guide","cuve : 20 ans\ndiffuseurs : 5 ans \ncomposants électromécaniques : 1 an","80 cm au-dessus de l'épaulement","non","sans objet"]
[195,"Nassar Techno Group","Microstation modulaire NDG EAU XS2c 8 EH",null,"2012-022 \net \n(2013-002-02 annulé\nle 05/02/2019)\net\n2013-002-ext02","texte n°153 du 01/08/2012 annulé et remplacé par le texte n° 101 du 19/02/2013\nannulé et remplacé par le\ntexte n°79 du 05/02/2019",8,"Microstation à cultures fixées","2 cuves réparties en 4 compartiments : \n2 pour la décantation primaire (3,7m³)\n1 traitement biologique avec lit fixe submergé et aéré par intermittence (1,8m³)\n1 décanteur final (1,05m³)","Polyéthylène et polyuréthane","2 cuves cylindriques\ndiamètre : 2,26 m\nhauteur : 2,02 m","8 m²",{"$f":"\"-38 cm\ndonnée du guide\nprécédent, dimensionnement non repris dans le nouveau guide\"","v":"-38 cm\ndonnée du guide\nprécédent, dimensionnement non repris dans le nouveau guide"},"375 + 550 kg\ndonnée du guide précédent,\ndimensionnement non repris dans le nouveau guide","gravitaire","du décanteur final au décanteur primaire par une pompe\nà injection d'air","12 diffuseurs fines bulles sous forme de tubes PVC, placés sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au-dessus du toit de l'habitation\n+\nventilation d'extraction par une canalisation amenée au-dessus du faîtage de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","3,9 kWh/jour\ndonnée du guide précédent,\ndimensionnement non repris dans le nouveau guide","environ 160 € TTC / andonnée du guide précédent,\ndimensionnement non repris dans le nouveau guide","46 dB\ndonnée du guide précédent,\ndimensionnement non repris dans le nouveau guide","< 30 % des deux décanteurs primaires cumulés","Tous les 11 mois","interdit","avec ou sans nappe","Stations d'assainissement non collectif pour le traitement des eaux usées domestiques - Guide d'utilisation - Microstations Modulaires NDG, version 13/12/2018, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","9 150 € TTC\ndonnée du guide précédent,\ndimensionnement non repris dans le nouveau guide","non communiqué","13 310 €\ndonnée du guide précédent,\ndimensionnement non repris dans le nouveau guide","cuve : 20 ans\ndiffuseurs : 5 ans \ncomposants électromécaniques : 1 an","80 cm au-dessus de l'épaulement","non","sans objet"]
[196,"Nassar Techno Group","Microstation modulaire NDG EAU XXS 6 EH",null,"(2013-002-03 annulé\nle 05/02/2019)\net\n2013-002-ext03-mod01","texte n°101 du 19/02/2013\nannulé et remplacé par le\ntexte n°79 du 05/02/2019",6,"Microstation à cultures fixées","Cuve cylindrique à 4 compartiments : \n2 pour la décantation primaire (1,6m3)\n1 traitement biologique avec lit fixe submergé et aéré par intermittence (0,75m3)\n1 décanteur final (0,5m3)","Polyéthylène et polyuréthane","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,26 m\nhauteur : 2,02 m","4 m²",-6,"510 kg","gravitaire","du décanteur final au décanteur primaire par une pompe\nà injection d'air","10 diffuseurs fines bulles sous forme de tubes PVC, placés sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au-dessus du toit de l'habitation\n+\nventilation d'extraction par une canalisation amenée au-dessus du faîtage de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,54 kWh/jour","64 €/an","38 à 42 dB(A)","< 30 % des deux décanteurs primaires cumulés","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","Stations d'assainissement non collectif pour le traitement des eaux usées domestiques - Guide d'utilisation - Microstations Modulaires NDG, version 13/12/2018, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4550,"non communiqué",15487.000000000002,"cuve : 20 ans\ndiffuseurs: 5 ans composants électromécaniques : 1 an","80 cm au-dessus de l'épaulement","non","sans objet"]
[197,"Nassar Techno Group","Microstation modulaire NDG EAU XS 10 EH",null,"(2013-002-04 annulé\nle 05/02/2019)\net\n2013-002-ext04-mod01","texte n°101 du 19/02/2013\nannulé et remplacé par le\ntexte n°79 du 05/02/2019",10,"Microstation à cultures fixées","Cuve cylindrique à 4 compartiments : \n2 pour la décantation primaire (2,25m3)\n1 traitement biologique avec lit fixe submergé et aéré par intermittence (1,06m3)\n1 décanteur final (0,89m3)","Polyéthylène et polyuréthane","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,26 m\nhauteur : 2,50 m","4 m²",-5,"650 kg","gravitaire","du décanteur final au décanteur primaire par une pompe\nà injection d'air","10 diffuseurs fines bulles sous forme de tubes PVC, placés sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au-dessus du toit de l'habitation\n+\nventilation d'extraction par une canalisation amenée au-dessus du faîtage de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","2,35 à 2,45 kWh/jour","97 à 101 €/an","40 à 55 dB(A)","< 30 % des deux décanteurs primaires cumulés","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Stations d'assainissement non collectif pour le traitement des eaux usées domestiques - Guide d'utilisation - Microstations Modulaires NDG, version 13/12/2018, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6050,"non communiqué",20525.000000000004,"cuve : 20 ans\ndiffuseurs: 5 ans composants électromécaniques : 1 an","80 cm au-dessus de l'épaulement","non","sans objet"]
[198,"Nassar Techno Group","Microstation modulaire NDG EAU S 20 EH",null,"(2013-002-05 annulé\nle 05/02/2019)\net\n2013-002-ext05-mod01","texte n°101 du 19/02/2013\nannulé et remplacé par le\ntexte n°79 du 05/02/2019",20,"Microstation à cultures fixées","Cuve cylindrique à 4 compartiments : \n2 pour la décantation primaire (3,16m3)\n1 traitement biologique avec lit fixe submergé et aéré par intermittence (1,45m3)\n1 décanteur final (1,02m3)","Polyéthylène et polyuréthane","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,26 m\nhauteur : 3,05 m","4 m²",-10,"890 kg","gravitaire","du décanteur final au décanteur primaire par une pompe\nà injection d'air","10 diffuseurs fines bulles sous forme de tubes PVC, placés sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au-dessus du toit de l'habitation\n+\nventilation d'extraction par une canalisation amenée au-dessus du faîtage de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","4,30 kWh/jour","177 €/an","45 à 46 dB(A)","< 30 % des deux décanteurs primaires cumulés","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Stations d'assainissement non collectif pour le traitement des eaux usées domestiques - Guide d'utilisation - Microstations Modulaires NDG, version 13/12/2018, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7650,"non communiqué",26609.000000000004,"cuve : 20 ans\ndiffuseurs: 5 ans composants électromécaniques : 1 an","80 cm au-dessus de l'épaulement","non","sans objet"]
[199,"ALIAXIS UI","PureStation EP600 ",null,"2011-003 et \n2011-003 bis \net 2011-003 bis-mod01","\ntexte n°112 du 04/02/2011 (2011-003) et texte n°166 du 04/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°119 du 06/11/2015",4,"Microstation à cultures libres","3 cuves : \ndécanteur primaire (1,10m3)\nréacteur avec clarification intermédiaire (1,15 m3)\ndécanteur final (1,10m3)","Polyéthylène copolymère Haute Performance ","décanteur primaire : 1,17 x 1,17 x 1,85\nréacteur : 1,17 x 1,17 x 1,85\ndécanteur final : 1,17 x 1,17 x 1,85","4,1 m²",-6,"270 kg","d’un compartiment à un autre par deux pompes à injection d’air","du décanteur final au décanteur primaire par une pompe à injection d'air alimenté par un compresseur","2 diffuseurs à membrane sous forme de tubes","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","SECOH : 0,55 kWh/jour","environ 23 € TTC / an","39 dB","Décanteur < à 30 %","4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide utilisateur, PureStation EP600, Août 2015, 36 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5390.4682274247498,"Contrat d'entretien : 150 € TTC / an",13891.304347826088,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","47 cm","non","sans objet"]
[200,"ALIAXIS UI","PureStation EP900",null,"2012-017","texte n°166 du 04/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°119 du 06/11/2015",5,"Microstation à cultures libres","3 cuves : \ndécanteur primaire (2,70 m3)\nréacteur avec clarification intermédiaire (1,19 m3)\ndécanteur final (1,1 m3)","Polyéthylène copolymère Haute Performance ","décanteur : 2,36 x 1,21 x 2,00\nréacteur : 1,17 x 1,17 x 2,00\ndécanteur : 1,17 x 1,17 x 2,00","5,5 m²",-9,"324 kg","d’un compartiment à un autre par deux pompes à injection d’air","du décanteur final au décanteur primaire par une pompe à injection d'air alimenté par un compresseur","2 diffuseurs à membrane sous forme de tubes","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,715 kWh/jour","environ 29 € TTC / an","39 dB","Décanteur < à 30 %","7 mois","interdit","avec ou sans nappe","PureStation EP900, version 10 avril 2012, 61 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5732.4414715719067,"Contrat d'entretien : 150 € TTC / an",12170.568561872909,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","47 cm","non","sans objet"]
[201,"EPUR NATURE","AUTOEPURE 3000",null,"2011-004 \net \n2011-004 bis","texte n°149 du 12/05/2011\net\ntexte n°168 du 04/07/2012",5,"Filtre planté","FTE Epurbloc Sotralentz (3m3) \npompe de relevage ou auget (60L)\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (15m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (5m2)","Fosse en PEHD","FTE : 1,89 x 1,65 x 1,65 ou 2,7 x 1,19 x 1,44\nFPR vertical : 3,75 x 4\nHauteur filtation : 0,30 à 0,35 m sable 0/4 mm\nFPR horizontal : 3,15 x 1,6\nHauteur filtration : 0,70 m gravier 2/6 cm","Filtre vertical : 15 m²\nFiltre horizontal : 5 m²",-45,"-","de la FTE au filtre par une pompe de relevage Altibox 60L ou une chasse à auget 60L","sans objet","sans objet","canalisation d'extraction piquée en sortie de fosse et amenée au faîte du toit\n+ \ndrain de collecte au fond du filtre horizontal connecté à une cheminée de ventilation","alarme sonore","Oui","1,3 kWh/jour","environ 53 € TTC / an",null,"Fosse < à 50 %","Tous les 4 ans","autorisé","hors nappe","Guide utilisateur - filtre planté de roseaux AUTOEPURE, 76 pages, février 2011\nGuide utilisateur, AUTOPEPURE, Assainissement non collectif par filtre planté de roseaux, version février 2012, 73 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6939.7993311036789,"Non",8312.7090301003354,"cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[202,"EPUR NATURE","AUTOEPURE 4000",null,"2012-013","texte n°168 du 04/07/2012",8,"Filtre planté","FTE Sotralentz (4m3) \npompe de relevage ou auget (60L)\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (24m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (8m2)","Fosse en PEHD","FTE : 2,39 x 1,65 x 1,65\nFPR vertical : 6 x 4\nHauteur filtation : 0,30 à 0,35 m sable 0/4 mm\nFPR horizontal : 5,4 x 1,45\nHauteur filtration : 0,70 m gravier 2/6 cm","Filtre vertical : 24 m²\nFiltre horizontal : 8 m²",-45,"-","de la FTE au filtre par une pompe de relevage Altibox 60L ou une chasse à auget 60L","sans objet","sans objet","canalisation d'extraction piquée en sortie de fosse et amenée au faîte du toit\n+ \ndrain de collecte au fond du filtre horizontal connecté à une cheminée de ventilation","alarme sonore","Oui","1,3 kWh/jour","environ 53 € TTC / an",null,"Fosse < à 50 %","Tous les 4 ans","autorisé","hors nappe","Guide utilisateur, AUTOPEPURE, Assainissement non collectif par filtre planté de roseaux, version février 2012, 73 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non","Non renseigné","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[203,"EPUR NATURE","AUTOEPURE 5000",null,"2012-013","texte n°168 du 04/07/2012",10,"Filtre planté","FTE Sotralentz (5m3) \npompe de relevage ou auget (150L)\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (30m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (10m2)","Fosse en PEHD","FTE : 2,35 x 1,35 x 2,25\nFPR vertical : 7,5 x 4\nHauteur filtation : 0,30 à 0,35 m sable 0/4 mm\nFPR horizontal : 6,9 x 1,45\nHauteur filtration : 0,70 m gravier 2/6 cm","Filtre vertical : 30 m²\nFiltre horizontal : 10 m²",-45,"-","de la FTE au filtre par une pompe de relevage Altibox 150L ou une chasse à auget 150L","sans objet","sans objet","canalisation d'extraction piquée en sortie de fosse et amenée au faîte du toit\n+ \ndrain de collecte au fond du filtre horizontal connecté à une cheminée de ventilation","alarme sonore","Oui","2,6 kWh/jour","environ 106 € TTC / an",null,"Fosse < à 50 %","Tous les 4 ans","autorisé","hors nappe","Guide utilisateur, AUTOPEPURE, Assainissement non collectif par filtre planté de roseaux, version février 2012, 73 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non","Non renseigné","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[204,"EPUR NATURE","AUTOEPURE 7000",null,"2012-013","texte n°168 du 04/07/2012",15,"Filtre planté","FTE Sotralentz (7,5m3) \npompe de relevage ou auget (300L)\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (45m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (15m2)","Fosse en PEHD","FTE : 3,58 x 1,35 x 2,25\nFPR vertical : 11,3 x 4\nHauteur filtation : 0,30 à 0,35 m sable 0/4 mm\nFPR horizontal : 10,7 x 1,4\nHauteur filtration : 0,70 m gravier 2/6 cm","Filtre vertical : 45 m²\nFiltre horizontal : 15 m²",-45,"-","de la FTE au filtre par une pompe de relevage Maximop 300L ou une chasse à auget 300L","sans objet","sans objet","canalisation d'extraction piquée en sortie de fosse et amenée au faîte du toit\n+ \ndrain de collecte au fond du filtre horizontal connecté à une cheminée de ventilation","alarme sonore","Oui","2,6 kWh/jour","environ 106 € TTC / an",null,"Fosse < à 50 %","Tous les 4 ans","autorisé","hors nappe","Guide utilisateur, AUTOPEPURE, Assainissement non collectif par filtre planté de roseaux, version février 2012, 73 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non","Non renseigné","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[205,"EPUR NATURE","AUTOEPURE 9000",null,"2012-013","texte n°168 du 04/07/2012",20,"Filtre planté","FTE Sotralentz (10m3) \npompe de relevage ou auget (500L)\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (60m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (20m2)","Fosse en PEHD","FTE : 4,81 x 1,35 x 2,25\nFPR vertical : 15 x 4\nHauteur filtation : 0,30 à 0,35 m sable 0/4 mm\nFPR horizontal : 14,4 x 1,4\nHauteur filtration : 0,70 m gravier 2/6 cm","Filtre vertical : 60 m²\nFiltre horizontal : \n20 m²",-45,"-","de la FTE au filtre par une pompe de relevage Maximop 500L ou une chasse à auget 500L","sans objet","sans objet","canalisation d'extraction piquée en sortie de fosse et amenée au faîte du toit\n+ \ndrain de collecte au fond du filtre horizontal connecté à une cheminée de ventilation","alarme sonore","Oui","2,6 kWh/jour","environ 106 € TTC / an",null,"Fosse < à 50 %","Tous les 4 ans","autorisé","hors nappe","Guide utilisateur, AUTOPEPURE, Assainissement non collectif par filtre planté de roseaux, version février 2012, 73 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non","Non renseigné","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[206,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH",null,"2011-022\net\n2011-022-mod01","texte n°153 du 20/12/2011 \net \ntexte n°120 du 25/04/2014",5,"Filtre planté","arrivée des EU brutes\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (10m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (10m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 5 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m  \nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2,5 x 4 x 0,8\n2ème étage :  5 x 2 x 0,4","filtres : \n2 x 10 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 EH, mars 2014, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 070 à 8 077 €","Contrat d'entretien : 100 à 200 € TTC / an\nCurage du FV : 250 € TTC / 10 ans","de 7 638 € à 8 892 €","pompe : 2 ans","0 cm","oui","2026-04-30"]
[207,"IFB environnement","Végépur compact 4EH",null,"2012-023-ext01","texte n°104 du 13/04/2013",4,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (2m3) \nréacteur biologoque (1m3) \nchasse à auget (100L) \nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (5,3m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 1,9 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,23\nFiltre vertical : \n2,3 × 2,3 × 1,15","Filtre vertical : 6 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-60 - 44W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","0,57 kWh/jour","environ 19 € TTC / an","36 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 33 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","6 505 à 6 760 €","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 10 615 € à 11 083 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[208,"IFB environnement","Végépur compact 5EH",null,"2012-023-mod01","texte n°89 du 15/08/2012 \net \ntexte n°111 du 29/09/2012 annulé et remplacé par le texte n°104 du 13/04/2013",5,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (2m3) \nréacteur biologoque (1m3) \nchasse à auget (100L) \nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (5,3m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 1,9 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,23\nFiltre vertical : \n2,3 × 2,3 × 1,15","Filtre vertical : 6 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-60 - 44W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","0,57 kWh/jour","environ 24 € TTC / an","36 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 26 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","6 505 à 6 760 €","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 11 125 € à 11 602 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[209,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 5EH",null,"2012-024-mod01","texte n°89 du 15/08/2012 \net \ntexte n°111 du 29/09/2012 annulé et remplacé par le texte n°104 du 13/04/2013",5,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (2m3) \nréacteur biologoque (1m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (5,3m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (5,1m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 1,9 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,23\nFiltre vertical : \n2,3 x 2,3 × 1,15\nFiltre horizontal : \n1,6 x 3,2 x 0,7","Filtre vertical : 6 m²\nFiltre horizontal : \n5 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-60 - 44W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","0,57 kWh/jour","environ 24 € TTC / an","non renseigné","Fosse < à 50 %","Tous les 26 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7 956 à 8 215 €","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 12 575 € à 13 056 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[210,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KLARO EASY 8EH",null,"2011-005\net\n2011-005bis\net\n2011-005bis-mod01","texte n°80 du 02/03/2011 annulé et remplacé par le texte n°111 du 14/05/2011\net \ntexte n°88 du 23/08/2012\net\ntexte n°63 du 03/01/2013",8,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves carat 2700 :\ndécanteur (2,6 m³)\nbioréacteur (2,30 m³)","Polypropylène","2 cuves de :\n2,08 x 1,57 x 2,01","7,5 m²",-2,"2 x 186 kg","du décanteur au bioréacteur par une pompe à émulsion pilotée, en continu, par un microprocesseur connecté à un compresseur et des électrovannes","du bioréacteur au décanteur par une pompe à dépression munie de sa propre alimentation en air et placée dans le bioréacteur","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond de la cuve et alimenté séquentiellement par le compresseur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,5 kWh/jour","environ 62 € TTC / an","47 dB","Décanteur < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","« Guide de l’usager – Manuel d’utilisation des micro-stations d’épuration SBR Klaro Easy 8 EH, Klaro Quick 4 EH, Klaro Quick 6 EH, Klaro Quick 8 EH et Klaro Easy 18 EH », version septembre 2012, 67 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6741.6387959866224,"Contrat d'entretien : 100 € TTC / an",13916.387959866221,"cuve : 25 ans\nAutres équipements : 3 ans",null,"non","sans objet"]
[211,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KLARO EASY 18EH",null,"2012-031\net\n2012-031-mod01","texte n°88 du 23/08/2012\net\ntexte n°63 du 03/01/2013",18,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves carat 6500 :\ndécanteur (5,85 m³)\nbioréacteur (5,74 m³)","Polypropylène","2 cuves de :\n2,39 x 2,19 x 2,10 (par cuve)","10,5 m²",-1,null,"du décanteur au bioréacteur par une pompe à émulsion pilotée, en continu, par un microprocesseur connecté à un compresseur et des électrovannes","du bioréacteur au décanteur par une pompe à dépression munie de sa propre alimentation en air et placée dans le bioréacteur","2 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond de la cuve et alimenté séquentiellement par le compresseur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,2 kWh/jour","environ 90 € TTC / an","47 dB","Décanteur < à 30%","Non renseigné","interdit","avec ou sans nappe","« Guide de l’usager – Manuel d’utilisation des micro-stations d’épuration SBR Klaro Easy 8 EH, Klaro Quick 4 EH, Klaro Quick 6 EH, Klaro Quick 8 EH et Klaro Easy 18 EH », version septembre 2012, 67 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",9677.2575250836126,"Contrat d'entretien : 100 € TTC / an",17428.929765886289,"cuve : 25 ans\nAutres équipements : 3 ans",null,"non","sans objet"]
[212,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KLARO QUICK 4EH",null,"2012-031\net\n2012-031-mod01","texte n°88 du 23/08/2012\net\ntexte n°63 du 03/01/2013",4,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve carat 3750 :\ndécanteur (1,3 m³)\nbioréacteur (1,28 m³)","Polypropylène","1 cuve à 2 compartiments :\n1,14 x 1,75 x 1,59 (par compartiment)","4 m²",-1,null,"du décanteur au bioréacteur par une pompe à injection d'air pilotée, en continu, par un microprocesseur connecté à un compresseur et des électrovannes","du bioréacteur au décanteur par une pompe à injection d'air munie de sa propre alimentation en air et placée dans le bioréacteur","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond de la cuve et alimenté séquentiellement par le compresseur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,72 kWh/jour","environ 30 € TTC / an","47 dB","Décanteur < à 30%","Non renseigné","interdit","avec ou sans nappe","« Guide de l’usager – Manuel d’utilisation des micro-stations d’épuration SBR Klaro Easy 8 EH, Klaro Quick 4 EH, Klaro Quick 6 EH, Klaro Quick 8 EH et Klaro Easy 18 EH », version septembre 2012, 67 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5439.7993311036789,"Contrat d'entretien : 100 € TTC / an",12083.612040133779,"cuve : 25 ans\nAutres équipements : 3 ans",null,"non","sans objet"]
[213,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KLARO QUICK 6EH",null,"2012-031\net\n2012-031-mod01","texte n°88 du 23/08/2012\net\ntexte n°63 du 03/01/2013",6,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve carat 4800 :\ndécanteur (1,95 m³)\nbioréacteur (1,91 m³)","Polypropylène","1 cuve à 2 compartiments :\n1,14 x 1,98 x 1,82","4,6 m²",-1,null,"du décanteur au bioréacteur par une pompe à injection d'air pilotée, en continu, par un microprocesseur connecté à un compresseur et des électrovannes","du bioréacteur au décanteur par une pompe à injection d'air munie de sa propre alimentation en air et placée dans le bioréacteur","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond de la cuve et alimenté séquentiellement par le compresseur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1 kWh/jour","environ 41 € TTC / an","47 dB","Décanteur < à 30%","Non renseigné","interdit","avec ou sans nappe","« Guide de l’usager – Manuel d’utilisation des micro-stations d’épuration SBR Klaro Easy 8 EH, Klaro Quick 4 EH, Klaro Quick 6 EH, Klaro Quick 8 EH et Klaro Easy 18 EH », version septembre 2012, 67 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5873.7458193979937,"Contrat d'entretien : 100 € TTC / an",12719.89966555184,"cuve : 25 ans\nAutres équipements : 3 ans",null,"non","sans objet"]
[214,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KLARO QUICK 8EH",null,"2012-031\net\n2012-031-mod01","texte n°88 du 23/08/2012\net\ntexte n°63 du 03/01/2013",8,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve carat 6500 :\ndécanteur (2,6 m³)\nbioréacteur (2,55 m³)","Polypropylène","1 cuve à 2 compartiments :\n1,20 x 2,19 x 2,1","5,3 m²",-1,null,"du décanteur au bioréacteur par une pompe à injection d'air pilotée, en continu, par un microprocesseur connecté à un compresseur et des électrovannes","du bioréacteur au décanteur par une pompe à injection d'air munie de sa propre alimentation en air et placée dans le bioréacteur","2 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond de la cuve et alimenté séquentiellement par le compresseur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,45 kWh/jour","environ 60 € TTC / an","47 dB","Décanteur < à 30%","Non renseigné","interdit","avec ou sans nappe","« Guide de l’usager – Manuel d’utilisation des micro-stations d’épuration SBR Klaro Easy 8 EH, Klaro Quick 4 EH, Klaro Quick 6 EH, Klaro Quick 8 EH et Klaro Easy 18 EH », version septembre 2012, 67 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6414.7157190635453,"Contrat d'entretien : 100 € TTC / an",13556.020066889632,"cuve : 25 ans\nAutres équipements : 3 ans",null,"non","sans objet"]
[215,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 6/3000\n et \nTRICEL Novo FR 6/3000G",null,"2011-006\n et \n2011-006-mod01","texte du 07/03/2012 annulé et remplacé par le texte n°127 du 22/04/2011 annulé et remplacé par le texte n°86 du 17/03/2012 annulé et remplacé par le texte n°65 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (1,40 m3) \nréacteur biologique (0,90 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (0,70 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2,10 x 1,64 x 2,24","3,5 m²",-7.5,"275 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,5 kWh/jour","environ 62 € TTC / an","38 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4900,"110 € HT/an","sans contrat : 15 843 €\navec contrat : 17 793 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[216,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 6/4000\n et \nTRICELNovo FR 6/4000G",null,"2012-003\n et \n2012-003-mod01","texte n°86 du 17/03/2012 annulé et remplacé par le \ntexte n°65 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2,40 m3) \nréacteur biologique (0,90 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (0,7 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2,60 x 1,64 x 2,24","4,3 m²",-7.5,"300 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air (airlift)","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,5 kWh/jour","environ 62 € TTC / an","38 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5100.3344481605354,"110 € HT/an","sans contrat : 10 517 €\navec contrat : 12 435 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[217,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 4ST2 (Types S et R)",null,"2010-002 \nabrogé et remplacé par 2011-007","texte n°138 du 09/07/2010 \nabrogé par le \ntexte n°121 du 01/04/2011 annulé et remplacé par le texte n°92 du 17 mars 2015",4,"Filtre compact","Ensemble de 2 cuves : \nFTE à 2 compartiments (2x1,8m³) avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+\nfiltre compact rempli de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération  (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","FTE (Bicuve) : 2,70 x 1,15 x 1,95 ou 2,05\nFiltre : 1,35 x 1,15 x 1,95 ou 2,05","FTE = 3,10 m²\nFiltre = 1,55 m²",-113,"FTE (S) : 260 kg\nfiltre (S) : 220 kg                    FTE (R) : 310 kg\nfiltre (R) : 245 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtre : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 48 mois","autorisé","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d’assainissement non collectif COMPACT’O ST2 – Notice technique – Installation, exploitation et entretien, 18 décembre 2014, 78 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5863.7123745819399,90,"sans prestataire : 8 183 €\navec prestataire : 9833 €","cuve : 20 ans            Durée de vie média filtrant 3 à 10 ans max","50 cm","non","sans objet"]
[218,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 5ST2 (Types S et R)",null,"2011-007 annulé et remplacé par 2011-007-ext01","texte n°121 du 01/04/2011 annulé et remplacé par le texte n°92 du 17 mars 2015",5,"Filtre compact","Ensemble de 2 cuves : \nFTE à 2 compartiments (2x1,8m³) avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+\nfiltre compact rempli de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération  (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","FTE (Bicuve) : 2,70 x 1,15 x 1,95 ou 2,05\nFiltre : 1,35 x 1,15 x 1,95 ou 2,05","FTE = 3,10 m²\nFiltre = 1,55 m²",-113,"FTE (S) : 260 kg\nfiltre (S) : 220 kg                    FTE (R) : 310 kg\nfiltre (R) : 245 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtre : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 37 mois","autorisé","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d’assainissement non collectif COMPACT’O ST2 – Notice technique – Installation, exploitation et entretien, 18 décembre 2014, 78 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6054.347826086957,90,"sans prestataire : 9 077 €\navec prestataire : 10 727 €","cuve : 20 ans            Durée de vie média filtrant 3 à 10 ans max","50 cm","non","sans objet"]
[219,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 6ST2 (Types S et R)",null,"2011-007 annulé et remplacé par 2011-007-ext02","texte n°121 du 01/04/2011 annulé et remplacé par le texte n°92 du 17 mars 2015",6,"Filtre compact","Ensemble de 2 cuves : \nFTE à 2 compartiments (2x2,5m³) avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+\nfiltre compact rempli de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération  (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","FTE (Bicuve) : 3,70 x 1,15 x 1,95 ou 2,05\nFiltre : 1,85 x 1,15 x 1,95 ou 2,05","FTE = 4,3 m²\nFiltre = 2,10 m²",-113,"FTE (S) : 335 kg\nfiltre (S) : 295 kg                    FTE (R) : 400 kg\nfiltre (R) : 328 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtre : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 49 mois","autorisé","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d’assainissement non collectif COMPACT’O ST2 – Notice technique – Installation, exploitation et entretien, 18 décembre 2014, 78 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6249.1638795986628,90,"sans prestataire : 9 208 €\navec prestataire : 10 860 €","cuve : 20 ans            Durée de vie média filtrant 3 à 10 ans max","50 cm","non","sans objet"]
[220,"SMVE","EYVI 07 PTE",null,"2011-008","texte n°118 du 06/04/2011",7,"Microstation à cultures libres","Monocuve cylindrique à 2 compartiments : \nbassin d'aération  (1 500 L)\nclarificateur  (1 000 L)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","1,80 x 1,27 x 2,05","2,3 m²",-15,"110 kg","gravitaire","du clarificateur au bassin d'aération par une pompe de recirculation","1 diffuseur fines bulles à disque membranaire microperforé placé en fond de bassin et alimenté par un surpresseur","en cas d'installation dans un lieu confiné : extraction des gaz en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,58 kWh/jour","environ 65 € TTC / an",null,"Décanteur primaire < à 30%","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dossier usager – Microstation d’épuration EYVI 07, Version 3, mars 2011, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4951.5050167224081,"Contrat d'entretien : 145 € TTC / an",13644.648829431439,"cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[221,"SMVE","EYVI 07 PTE",null,"2011-008 bis","texte n°91 du 10/09/2011",7,"Microstation à cultures libres","Monocuve cylindrique à 2 compartiments : \nbassin d'aération  (1 500 L)\nclarificateur  (1 000 L)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","1,80 x 1,27 x 2,05","2,3 m²",-15,"110 kg","gravitaire","du clarificateur au bassin d'aération par une pompe de recirculation","1 diffuseur fines bulles à disque membranaire microperforé placé en fond de bassin et alimenté par un surpresseur","en cas d'installation dans un lieu confiné : extraction des gaz en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,81 kWh/jour","environ 33 € TTC / an",null,"Décanteur primaire < à 30%","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dossier usager – Microstation d’épuration de marque EYVI – Juillet 2011 – 37 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5950.6688963210709,"Contrat d'entretien : 145 € TTC / an",16193.143812709031,"cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[222,"BORALIT","OPUR SuperCompact 3",null,"2011-009","texte n°115 du 22/07/2011 annulé et remplacé par le \ntexte n°85 du 06/11/2013 ",3,"Microstation à cultures libres","3 cuves cylindriques :\ndécanteur primaire (1100L)\nréacteur biologique (1100L)\nclarificateur (1100L)","Polyéthylène","3,54 x 1,18 x 1,91","4,2 m²",-6,"235 kg","gravitaire","du clarificateur vers le réacteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à disque membranaire micro-perforé placé au fond du réacteur et alimenté, en continu, par un supresseur.","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de décanteur, raccordée aux décanteurs et au réacteur biologique, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,37 kWh/jour","environ 56 € TTC / an","33 dB","Décanteur et clarificateur < à 30%","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Filière d’assainissement autonome OPUR SUPERCOMPACT 3 / OPUR SUPERCOMPACT 4 – Manuel technique destiné à l’usager, 10 septembre 2014, 27 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5111,"Contrat d'entretien : 150 € TTC / an","avec contrat : 8 100 €","cuve : 50 ans\nsurpresseur : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[223,"AQUITAINE BIO-TESTE","STEPIZEN 5 EH",null,"2011-010-mod02","texte n°103 du 8/06/2011 annulé et remplacé par le texte n°128 du 1/03/2013 annulé et remplacé par le texte n°78 du 12/03/2013",5,"Microstation à cultures fixées \net à cultures libres en alternance","Décanteur primaire rectangulaire en PEHD (3 000L)\nCuve de traitement cylindrique (1 500L) avec un réacteur à culture libre (375L), deux réacteurs à cultures fixées remplis de tubes bionet en PEHD (750L) et un clarificateur (375L)","Polypropylène","décanteur primaire : \n2,70 x 1,19 x 1,44\ncuve de traitement cylindrique : \ndiamètre : 1,50\nhauteur : 1,60","7,2 m²",-5,"115 + 90 kg","gravitaire","du réacteur à culture libre et du clarificateur vers le décanteur primaire par deux pompes à injection d'air","3 aérateurs à membranes tubulaires micro-perforés alimentés, en continu, par un supresseur","entrée d'air \n+ \nextraction des gaz piquée sur le décanteur primaire, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,42 kWh/jour","environ 57 € TTC / an","36 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Station d’épuration jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, février 2013, 41 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6622.0735785953184,"Contrat d'entretien : \n111 € TTC / an",12232.441471571907,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","20 cm","non","sans objet"]
[224,"ADVISAEN","EPURALIA 5 EH",null,"2011-012 \net \n2011-012-mod01","texte n°115 du 11/05/2011 annulé et remplacé par le texte n°72 du 07/10/2014",5,"Microstation à cultures libres","Monocuve parallélépipédique à deux compartiments : \nbassin d'aération (1 600L)\nclarificateur (1 600L)","PEHD","2,50 x 1,50 x 1,85","3,8 m²",-5,"200 kg","gravitaire","du clarificateur vers le bassin d'aération par une pompe de recirculation","aération par brassage à la surface au moyen d'un moteur à turbine (370W)","Ventilation par les ouvertures situées sur les couvercles des réhausses","alarme visuelle","Oui","2,2 kWh/jour","environ 90 € TTC / an",null,"Clarificateur < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","hors nappe","Guide utilisateur Epuralia 5 EH, 27 août 2014, 22 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4800.1672240802682,"Contrat d'entretien :  130 € TTC / an","avec contrat : 12 723 €","cuve : 15 ans\nturbine : 2 ans\nmoteur et tableau électrique : 2 ans","50 cm","non","sans objet"]
[225,"UTP UMWELTTECHNIK","KLÄROFIX 6",null,"2011-013","texte n°65 du 6/08/2011",6,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \n2 compartiments de prétraitement avec 1 décanteur primaire (1,5m3) et 1 stockage des boues (1,25m3)\n1 réacteur biologique avec 1 compartiment de traitement et de clarification (1,25m3)","Béton","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,5 m\nhauteur : 2,47 m","3,9 m²",0,"non renseigné","du deuxième compartiment de prétraitement au réacteur par une pompe à injection d'air\ndu réacteur à la sortie par une deuxième pompe à injection d'air","du réacteur au premier compartiment de prétraitement par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à disques membranaires micro-perforés placés au fond du réacteur et alimentés par un supresseur","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,7 kWh/jour","environ 29 € TTC / an",null,"Décanteur primaire < à 30%","Tous les 10 mois","interdit","hors nappe","Système SBR biologique microstation selon la norme NFEN12566-3 : «manuel de montage et mise en service», Juillet 2011, 46p - «instructions de mise en service et de maintenance», Juillet 2011, 28p - «instructions de transport et de montage de la cuve (béton)», Juillet 2011, 18p et «passeport de recyclage», Juillet 2011, 15p","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4765.8862876254179,"Contrat d'entretien : 102 € TTC / an",9345.3177257525094,"cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[226,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 5 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",5,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico ou Thébault (3m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n5 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD (Sotralentz ou Sebico)\nBéton (Thébault)","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nétanche :\n18,90 m²\n\nnon étanche :      40,00 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","autorisé","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 200 € version non étanche\nà 6 900 € version étanche","pas de contrat d'entretien","de 6 340 € à 8 100 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm","oui","2025-06-30"]
[227,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 6 EH",null,"2011-014\net\n2011-014 bis\net\n2012-011 \net \n2012-011-mod01\net\n2012-011-mod02\net\n2012-011-mod03","texte n°78 du 13/09/2011 annulé et remplacé par le texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",6,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico ou Thébault\n(3 à 4 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n6 branches de 2 conduites ou 4 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD (Sotralentz ou Sebico)\nBéton (Thébault)","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n22,05 à 24,10 m²\n\nnon étanche :     48,50 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","autorisé","avec ou sans sauf pour la fosse Epurbloc SL 4000\n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 900 € version non étanche\nà 8 200 € version étanche","pas de contrat d'entretien","de 7 200 € à 9 500 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm","oui","2025-06-30"]
[228,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 7 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",7,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico ou Thébault\n(4 à 5 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n7 branches de 2 conduites ou 5 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD (Sotralentz ou Sebico)\nBéton (Thébault)","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n25,20 à 27,14 m²\n\nnon étanche :    57,00 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","autorisé","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 500 € version non étanche \nà 9 600 € version étanche","pas de contrat d'entretien","de 8 500 à 11 000 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm","oui","2025-06-30"]
[229,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 8 EH",null,"2012-011 \net\n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",8,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico ou Thébault\n(4 à 5 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n8 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD (Sotralentz ou Sebico)\nBéton (Thébault)","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n28,35 m²\n\nnon étanche :    65,50 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 à 28 mois","autorisé","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 600 € version non étanche\nà 10 900 € version étanche","pas de contrat d'entretien","de 9 900 € à 12 700 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm","oui","2025-06-30"]
[230,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 9 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\n\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",9,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico ou Thébault\n(5 à 7,5 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n9 branches de 2 conduites ou 6 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD (Sotralentz ou Sebico)\nBéton (Thébault)","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n32,06 à 32,16 m²\n\nnon étanche :      74,00 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 25 mois","autorisé","avec ou sans sauf pour la fosse FS Maxi-Eco 5000 L \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","8500 € version non étanche\nà 12 300 € version étanche","pas de contrat d'entretien","de 10 400 € à 14 200 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm","oui","2025-06-30"]
[231,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 10 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\n\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",10,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico ou Thébault\n(5 à 8 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n10 branches de 2 conduites ou 7 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD (Sotralentz ou Sebico)\nBéton (Thébault)","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n35,91 à 36,18 m²\n\nnon étanche : 82,50 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 à 37 mois","autorisé","avec ou sans sauf pour la fosse FS Maxi-Eco 5000 L\n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","9 400 € version non étanche\nà 11 455 € version étanche","pas de contrat d'entretien","de 11 800 € à 16 100 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm","oui","2025-06-30"]
[232,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 12 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\n\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",12,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico\n(6 à 8 m3) \nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n12 branches de 2 conduites ou 8 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n42,49 à 42,81 m²\n\nnon étanche :      99,50 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 à 30 mois","autorisé","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","12 400 € version non étanche\nà 17 400 € version étanche","pas de contrat d'entretien","de 15 200 € à 19 900 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm","oui","2025-06-30"]
[233,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 13 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\n\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",13,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico\n(7,5 à 10 m3) \nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n9 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n46,03 m²\n\nnon étanche : 108,00 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 28 mois","autorisé","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","14 100 € version non étanche\nà 19 186 € version étanche","pas de contrat d'entretien","de 17 000 € à 21 500 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm","oui","2025-06-30"]
[234,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 14 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\n\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",14,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico\n(7,5 à 20 m3) \nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n14 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n49,98 m²\n\nnon étanche : 116,50 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","autorisé","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","15 300 € version non étanche\nà 20 900 € version étanche","pas de contrat d'entretien","de 18 200 € à 23 800 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm","oui","2025-06-30"]
[235,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 15 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\n\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",15,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico\n(8 à 20 m3) \nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n15 branches de 2 conduites ou 10 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n53,34 à 53,37 m²\n\nnon étanche : 125,00 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","15 700 € version non étanche\nà 21 500 € version étanche","pas de contrat d'entretien","de 19 200 € à 25 200 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm","oui","2025-06-30"]
[236,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 16 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\n\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",16,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sebico (8m3) \nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n16 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n56,70 m²\n\nnon étanche : 133,50 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","autorisé","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","17 400 € version non étanche\nà 23 000 € version étanche","pas de contrat d'entretien","de 20 900 € à 26 500 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm","oui","2025-06-30"]
[237,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 18 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\n\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",18,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico\n(9 à 11 m3) \nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n18 branches de 2 conduites ou 12 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n64,32 à 64,61 m²\n\nnon étanche : 150,50 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 à 25 mois","autorisé","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","16 388 € version non étanche\nà 26 900 €  version étanche","pas de contrat d'entretien","de 28 345 € à 31 000 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm","oui","2025-06-30"]
[238,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 20 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\n\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",20,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico\n(10 à 12,5 m3) \nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n20 branches de 2 conduites ou 14 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n71,47 à 71,76 m²\n\nnon étanche : 167,50 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 à 25 mois","autorisé","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","21 600 € version non étanche\nà 29 100 € version étanche","pas de contrat d'entretien","de 26 300 € à 33 800 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm","oui","2025-06-30"]
[239,"SEBICO","BIOKUBE",null,"2011-016","texte n°139 du 17/11/2011",5,"Microstation à cultures fixées","Ensemble de 2 cuves : \nFTE FAN de Sebico (3m³)\nCuve cylindrique avec 2 chbres de traitement biologique (0,67m³ et 0,42m³) remplies de média Bioblok et 2 chbres de décantation (0,13m³ et 0,10m³) ","Polypropylène","FTE : 2,55 x 1,23 x 1,47\ncuve cylindrique :\ndiamètre : 1,1 m\nhauteur : 1,83 m","5 m²",-10,"-","gravitaire de la FTE à la cuve de traitement\nde l'entrée de la cuve de traitement à la 1ère chbre de traitement biologique par une pompe à eau\ngravitaire par la suite","de chaque chambre de décantation à la fosse toutes eaux par deux pompes à injection d'air","3 diffuseurs à disques membranaires placés dans les deux chambres biologiques (2 ds la 1ère et 1 ds la 2ème) et alimentés par un compresseur","ventilations de FTE classiques","alarme visuelle et sonore","Oui","1,3 kWh/jour","environ 53 € TTC / an",null,"Fosse < à 30%","Tous les 15 mois","interdit","hors nappe","« Microstations BioKube » – Septembre 2011 – 32 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné",17140.46822742475,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an","50 cm","non","sans objet"]
[240,"SEBICO","AQUAMERIS 5EH",null,"2012-030\net\n2012-030-mod01","texte n°89 du 23/08/2012\net\ntexte n°213 du 21/12/2012",5,"Microstation à cultures fixées","Ensemble de 2 cuves : \nFTE FAN de Sebico (3m³)\nCuve cylindrique (1,4 m³) compartimentées en 2 chbres de traitement composées chacune d'1 réacteur biologique (2 x 0,39 m³) et d'1 clarificateur (2 x 0,32 m³).","PEHD","FTE : 2,55 x 1,23 x 1,47\ncuve de traitement :\ndiamètre : 1,20 m\nhauteur : 1,94 m ou 1,98 m","Fosse : 3,2 m²\nCuve : 1,2 m² ",-15,"non renseigné","gravitaire de la FTE à la cuve de traitement\nde l'entrée de la cuve de traitement dans les chambres par surverse","des clarificateurs à la FTE par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs tube EPDM placés dans chaque réacteur biologique et alimentés par un compresseur","extraction des gaz en sortie de FTE au faîte du toit et munie d’un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","2,37 kWh/jour","environ 97 € TTC / an","55 dB","Fosse < à 30%","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Le guide d’utilisation « Guide d’utilisation – Microstations AQUAMÉRIS – Modèles 5, 8 et 10 EH »,\nversion novembre 2012, 40 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6103.6789297658861,"Non renseigné","sans contrat : 10 348 €\navec contrat : 12 915 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an","50 cm","non","sans objet"]
[241,"SEBICO","AQUAMERIS 10EH",null,"2012-030\net\n2012-030-ext01\net\n2012-030-ext01-mod01","texte n°89 du 23/08/2012\net\ntexte n°213 du 21/12/2012",10,"Microstation à cultures fixées","Ensemble de 2 cuves : \nFTE FAN de Sebico (6m³)\nCuves jumelées cylindriques (3,2 m³) compartimentées en 2 chbres de traitement composées chacune d'1 réacteur biologique et d'1 clarificateur.","PEHD","FTE : 3,30 x 1,75 x 1,76\ncuves de traitement :\ndiamètre : 2 x 1,20 m\nhauteur : 1,94 m ou 1,98 m","Fosse : 5,8 m²\nCuve : 4,5 m² ",-15,"non renseigné","gravitaire de la FTE à la cuve de traitement\nde l'entrée de la cuve de traitement dans les chambres par surverse","des clarificateurs à la FTE par deux pompes à injection d'air","4 diffuseurs tubes EPDM dans chaque réacteur biologique et alimentés par deux compresseurs","extraction des gaz en sortie de FTE au faîte du toit et munie d’un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","4,74 kWh/jour","environ 195 € TTC / an","40 dB","Fosse < à 30%","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Le guide d’utilisation « Guide d’utilisation – Microstations AQUAMÉRIS – Modèles 5, 8 et 10 EH »,\nversion novembre 2012, 40 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",9364.5484949832771,"Non renseigné","sans contrat : 16 922 €\navec contrat : 19 250 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an","50 cm","non","sans objet"]
[242,"ENVI-PUR","BIOCLEANER BC 4 PP",null,"2011-017","texte n°140 du 17/11/2011",4,"Microstation à cultures libres","Monocuve cylindrique : \ndécanteur primaire (0,5m3) avec panier dégrilleur\nréacteur biologique (1,1m3)\nclarificateur (0,19m3)","Polypropylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 1,4 m\nhauteur : 1,6 m","2 m²",-20,"150 kg","gravitaire\névacuation de l'eau traitée par une pompe à injection d'air","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air\nrecirculation des flottants du clarificateur au décanteur primaire par une deuxième pompe à injection d'air","3 diffuseurs à disques membranaires micro-perforés placés au fond du décanteur (1) et du réacteur (2), alimentés par un supresseur","extraction des gaz en sortie au faîte du toit et munie d’un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,08 kWh/jour","environ 44 € TTC / an",null,"Décanteur primaire < à 30%","Tous les 11 mois","interdit","hors nappe","Guide utilisateur des micro-stations d’épuration BIOCLEANER BC 4 PP – Septembre 2011 – 57 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4180.6020066889632,"Contrat d'entretien : 150 € TTC / an","de 9 609 € à 10 236 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an",null,"non","sans objet"]
[243,"AQUATEC VFL sro","AQUATEC VFL ATF-8EH",null,"2011-023","texte n°86 du 04/01/2012",8,"Microstation à cultures libres \ncomplétée d'une chambre d'accumulation des boues et d'un filtre à sable","3 cuves :\nbioréacteur à 6 compartiments : chbre de prétraitement à 4 compartiments (1,01m3), bassin d'aération (1,52m3) et clarificateur (0,42m3)\nchambre d'accumulation des boues (2m3)\ncuve du filtre à sable (0,168m3) à 2 compartiments : chbre de sédimentation et de filtration","Polypropylène","bioréacteur : \ndiamètre 1,75 hauteur 2,20\nchbre d'accumulation des boues :\ndiamètre 130 hauteur 220\ncuve du filtre à sable : \ndiamètre 100 hauteur 220","4,1 m²",-35,"non renseigné","gravitaire\n\nLavage du sable par inversion de courant à l'aide de la pompe située dans la chbre de sédimentation","dans la chbre de prétraitement, du dernier au 1er compartiment par une pompe à air\ndu clarif au bassin d’aération et au 3ème compartiment de la chbre de prétraitement par une autre pompe à injection d'air\ndu dernier compartiment de la chbre de prétraitement à la chbre d'accumulation des boues par une pompe à injection d'air\nde la chbre de sédimentation au bassin d'aération par une pompe immergée","2 diffuseurs fines bulles à membrane microperforée placé en fond de bassin et alimenté par un surpresseur\n1 pompe air lift à grosses bulles sous le dégrilleur\n1 diffuseur à membrane microperforée placé au fond de la chambre d'accumulation des boues","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,7 kWh/jour","environ 70 € TTC / an","70 dB","Chambre de prétraitement < à 30%","Tous les 8 mois","interdit","hors nappe","Installation, montage et fonctionnement des stations d’épuration AQUATEC VFL ATF-8EH, version août 2011, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5560.2006688963211,"Contrat d'entretien : 150 € TTC / an",12480.76923076923,"cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","50 cm","non","sans objet"]
[244,"AQUATEC VFL sro","AQUATEC VFL AT-6 EH",null,"2012-005\n2012-005-mod01","texte n°85 du 17/03/2012 annulé et remplacé par le texte n°79 du 24/05/2014 annulé et remplacé par le texte n°172 du 30/06/2016\nannulé et remplacé par le texte n°110 du 19/09/2020 annulé et remplacé par l'avis du CERIB en date du 12/04/2021",6,"Microstation à cultures libres","Monocuve cylindrique à 6 compartiments : \nchambre de prétraitement à 4 compartiments (0,97m3)\nbassin d'aération équipé d'un dégrilleur et d'un régulateur de débit de sortie avec surverse (0,93m3)\nclarificateur (0,26m3)","Polypropylène","cuve cylindrique :\ndiamètre : 1,35\nhauteur : 2,20","1,5 m²",-20,"160 kg","gravitaire","dans la chambre de prétraitement, du dernier au premier compartiment par une pompe à injection d'air\n\ndu clarificateur au bassin d’aération et au troisième compartiement de la chambre de prétraitement par une autre pompe à injection d'air","le surpresseur alimente 1 aérateur tubulaire à membrane microperforée en fond de bassin, une pompe air lift sous le dégrilleur et un injecteur d'air pour le tamis du régulateur de débit","entrée d’air au-dessus du toit sur cana amenée des eaux usées\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,8 kWh/j","environ 33 € TTC / an","43 dB(A)","Décanteur primaire < 30 %","4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Installation, montage et fonctionnement des microstations d'épuration AQUATEC VFL® type AT, 07/04/2021, 44 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4050,"100 € / an",14301,"cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","50 cm","non","sans objet"]
[245,"ABAS","SIMBIOSE 4 EH",null,"2010-021","texte n°100 du 07/10/2010\net\ntexte n°85 du 04/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°77 du 10/03/2012",4,"Microstation à cultures fixées","Cuve monocylindrique : \ndécanteur (2 080L) \nréacteur biologique à cloisons rempli de structures tubullaires en PEHD (990L)  \npostdécanteur (820L)","Béton fibré et vibré","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,2 m\nhauteur : 1,64 m","3,8 m²",-5,"3 010 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","recirculation des eaux usées traitées vers le décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placés au fond du réacteur et alimenté en intermittence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,98 kWh/jour","environ 40 € TTC / an",null,"Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide technique – Stations d’épuration à culture fixée – SIMBIOSE 4 – 5 EH, actualisé, octobre 2011, 83 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4670.5685618729103,"contrat d'entretien : 170 € TTC / an","sans contrat : 11 953 €\navec contrat : 11 056 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","75 cm","non","sans objet"]
[246,"ABAS","SIMBIOSE 4BP",null,"2011-024","texte n°85 du 04/01/2012 \nannulé et remplacé par le texte n°77 du 10/03/2012",4,"Microstation à cultures fixées","Cuve monocylindrique : \ndécanteur (2 079L) \nréacteur biologique à cloisons rempli de structures tubullaires en PEHD (998L)  \npostdécanteur (818L)","Béton fibré et vibré","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,2 m\nhauteur : 1,66 m","3,8 m²",-7,"3 540 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","recirculation des eaux usées traitées vers le décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placés au fond du réacteur et alimenté en intermittence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,98 kWh/jour","environ 40 € TTC / an",null,"Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide technique – Stations d’épuration à culture fixée – SIMBIOSE 4 – 5 EH, actualisé, octobre 2011, 83 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4670.5685618729103,"Contrat d'entretien : 170 € TTC / an","sans contrat : 11 953 €\navec contrat : 11 056 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","75 cm","non","sans objet"]
[247,"ABAS","SIMBIOSE 5BIC",null,"2011-024","texte n°85 du 04/01/2012 \nannulé et remplacé par le texte n°77 du 10/03/2012",5,"Microstation à cultures fixées","Cuve monocylindrique : \ndécanteur (2 364L) \nréacteur biologique à cloisons rempli de structures tubullaires en PEHD \n(1 140L)  \npostdécanteur (930L)","Béton fibré et vibré","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,2 m\nhauteur : 1,66 m","3,8 m²",-6,"3 540 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","recirculation des eaux usées traitées vers le décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placés au fond du réacteur et alimenté en intermittence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,39 kWh/jour","environ 57 € TTC / an",null,"Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide technique – Stations d’épuration à culture fixée – SIMBIOSE 4 – 5 EH, actualisé, octobre 2011, 83 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4775.9197324414718,"Contrat d'entretien : 170 € TTC / an","sans contrat : 12 953 €\navec contrat : 12 023 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","75 cm","non","sans objet"]
[248,"ABAS","SIMBIOSE 5BP",null,"2011-024","texte n°85 du 04/01/2012 \nannulé et remplacé par le texte n°77 du 10/03/2012",5,"Microstation à cultures fixées","Cuve monocylindrique : \ndécanteur (2 335L) \nréacteur biologique à cloisons rempli de structures tubullaires en PEHD \n(1 149L)  \npostdécanteur (958L)","Béton fibré et vibré","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,2 m\nhauteur : 1,66 m","3,8 m²",-28,"3 010 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","recirculation des eaux usées traitées vers le décanteur par une pompe à injection d'air","3 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placés au fond du réacteur et alimenté en intermittence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,39 kWh/jour","environ 57 € TTC / an",null,"Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide technique – Stations d’épuration à culture fixée – SIMBIOSE 4 – 5 EH, actualisé, octobre 2011, 83 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4775.9197324414718,"Contrat d'entretien : 170 € TTC / an","sans contrat : 12 953 €\navec contrat : 12 023 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","75 cm","non","sans objet"]
[249,"SIMOP","BIOXYMOP 6025/06",null,"2012-001\net\n2012-001-mod01\n et\n 2012-001-mod02\n et\n2012-001-mod04","texte n°99 du 8 juin 2013 annulé et remplacé par le texte n°128 du 21 décembre 2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 22 janvier 2015 annulé et remplacé par le texte n°170 du 13 novembre 2015 annulé et remplacé par le texte n°115 du 26 avril 2016 annulé et remplacé par le texte n° 99 du 04/06/2016  annulé et remplacé par le texte n°211 du 10/02/21",6,"Microstation à culture fixée (procédé du lit fluidisé)","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (1,78 m³)\nréacteur biologique (0,9 m³)\nclarificateur (1,04 m³)","Cuve : Polyéthylène\nCloisons : Polyester renforcé de fibre de verre","2,34 x 1,54 x 1,90","3,6 m²",-5,"380 kg","gravitaire","du clarificateur au réacteur par une pompe immergée","2 diffuseurs à disques membranaires micro-perforés placés au fond du réacteur et alimenté en intermittence par un compresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","mini : 0,8 kW/j\nmaxi : 0,95 kW/j","de 33 à 39 € TTC/an","43 dB (Secoh EL-S-60N)","Décanteur primaire < à 30% (L'opération de vidange portera à la fois sur le décanteur primaire et le clarificateur)","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager des microstations SIMOP - Gamme BIOXYMOP, octobre 2020, 50 Pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5450,"Contrat d'entretien :\n156 € TTC / an","sans contrat : 14 346 € avec contrat : 13 996 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","30 cm","non","sans objet"]
[250,"BLUEVITA","BLUEVITA TORNADO",null,"2012-004 et 2012-004-mod01","Texte n°178 du 05/05/2012 et texte n°61 du 10/08/2013 et texte n°87 du 20/05/2014 annulé et remplacé par le  le texte n°47 du 30/05/2017 et annulé et remplacé par le  texte N°75 du 03 mars 2020 ",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (2,2 m³)\nréacteur biologique (1,1 m³)\nclarificateur (0,6 m³ )","Polyéthylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,2 m\nhauteur : 2,27 m","3,8 m²",-10,"350kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur et au réacteur par pompes à injection d'air","2 diffuseurs à disques membranaires placés au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air prolongée jusqu'à l'air libre\n+\ncanalisation d'extraction, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,2 kWh/jour","environ 49 € TTC / an","45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation et d'entretien - Microstation d'épuration à lit fluidisé BLUEVITA TORNADO 4 EH, 6 EH, 9 EH et 13 EH, 27/01/2020, 34 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6295,"Contrat d'entretien : \n120 € TTC / an ",13732,"cuve : 30 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","100 cm","non","sans objet"]
[251,"ASIO","AS-VARIOcomp modèle K5\ntypes K/S, K/PB et K/PB/SV",null,"2012-015","texte n°165 du 04/07/2012\nannulé et remplacé par le\ntexte n°113 du 07/07/2015 annulé et remplacé par le texte n°48 du 06/10/2015",5,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (0,71 m3)\nréacteur biologique (0,58 m3)\nclarificateur (0,19 m3)","Polypropylène","cuve cylindrique : diamètre x hauteur\nK/S : 1,21 x 2,02\n K/PB : 1,51 x 1,67\nK/PB/SV : 1,51 x 1,83","1 ,3 ou 1,8 m²",-8,"K/S :180 kg\n K/PB : 345 kg\nK/PB/SV : 375 kg","Du décanteur primaire au réacteur de façon gravitaire du réacteur au clarificateur par une pompe à injection d'air ; du clarificateur à la sortie par une pompe à injection d'air","du clarificateur au réacteur gravitairement\ndu réacteur au décanteur par une pompe à injection d'air actionnée manuellement","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","1,1 kWh/jour","environ 45 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 2 mois","interdit","hors nappe pour le type K/S\n\navec ou sans nappe pour les types K/PB et K/PB/SV","Manuel pour l’installation, le fonctionnement, la mise en service et la maintenance de la station d’épuration AS, VARIOcomp, notice pour modèle K5, 10/04/12, 24 pages\nremplacé par le\n Manuel pour l’installation, le fonctionnement, la mise en service et la maintenance de la station d’épuration AS – VARIOcomp Gamme K – Notice pour modèles K5, K8, K12, version 7 du 25 mai 2015, 35 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5203,"Contrat d'entretien : 160 € TTC / an","19 530 € TTC","Non communiqué","45 cm","non","sans objet"]
[252,"ASIO","AS-VARIOcomp modèle Roto 3",null,"2012-016","texte n°165 du 04/07/2012\nannulé et remplacé par le\ntexte n°113 du 07/07/2015 annulé et remplacé par le texte n°48 du 06/10/2015",3,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (0,58 m³)\nréacteur biologique (0,46 m³)\nclarificateur (0,16 m³)","Polyéthylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 1,32 m\nhauteur : 2,02 m","1,4 m²",-8,"180 kg","Du décanteur primaire au réacteur de façon gravitaire du réacteur au clarificateur par une pompe à injection d'air ; du clarificateur à la sortie par une pompe à injection d'air","du clarificateur au réacteur gravitairement\ndu réacteur au décanteur par une pompe à injection d'air actionnée manuellement","1 aérateur à membrane microperforée","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","1,8 kWh/jour","environ 74 € TTC / an","35 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","hors nappe","Manuel pour l’installation, le fonctionnement, la mise en service et la maintenance de la station d’épuration AS, VARIOcomp, notice pour modèle Roto 3, 16/04/2012, 23 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","5 191 € TTC","Contrat d'entretien : 120 € TTC / an","15 145 € TTC","Non communiqué","45 cm","non","sans objet"]
[253,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037-mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",4,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,84 m²)","Béton","Filtre : 2,79 x 1,20 x 1,57","Filtre : 3,4 m²",-107,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[254,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-010","texte n°53 du 12/05/2012",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,1 m²)","Béton","Filtre : 3,82 x 1,2 x 1,37","Filtre : 4,6 m²",-107,"filtre : 2 500 kg","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5493,"Contrat d'entretien : 130 € TTC / an",9694.8160535117058,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[255,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037-mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m3) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,25 m²)","Béton","Filtre : 3,1 x 1,20 x 1,57","Filtre : 3,7 m²",-107,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[256,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037-mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,1 m²)","Béton","Filtre : 3,82 x 1,20 x 1,57","Filtre : 4,6 m²",-107,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[257,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037-mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",8,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (4 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 2,84 m²)","Béton","Filtres : 2,79 x 3 x 1,57","Filtres : 8,4 m²",-107,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[258,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-010","texte n°53 du 12/05/2012",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltres compacts remplis de copeaux de coco (2 x 4,1 m²)","Béton","Filtres : 3,82 x 2,9 x 1,37","Filtres : 11,1 m²",-107,"filtre : 2 500 kg","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[259,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037-mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (5 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 3,25 m²)","Béton","Filtres : 3,82 x 3 x 1,37","Filtres : 11,5 m²",-106,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[260,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037-mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",12,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (6 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 4,1 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 3 x 1,57","Filtres : 11,5 m²",-107,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[261,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037-mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",12,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (6 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 2,84 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 2,79 x 4,65 x 1,57","Filtres : 13 m²",-107,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[262,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-010","texte n°53 du 12/05/2012",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 4,1 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 4,6 x 1,37","Filtres : 17,6 m²",-107,"filtre : 2 500 kg","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[263,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037-mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (8 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 3,25 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,10 x 4,65 x 1,57","Filtres : 14,4 m²",-107,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[264,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037-mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",18,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (10 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 4,1 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 4,65 x 1,57","Filtres : 17,8 m²",-107,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[265,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-010","texte n°53 du 12/05/2012",20,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\nfiltres compacts remplis de copeaux de coco (4 x 4,1 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 6,3 x 1,37","Filtres : 24,1 m²",-107,"filtre : 2 500 kg","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[266,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037-mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",20,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE (10 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n4 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (4 x 3,25 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 6,35 x 1,57","Filtres : 24,3 m²",-106,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[267,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 4",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",4,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (2,45 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,78 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,45 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,6 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[268,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 5EH",null,"2012-006","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",5,"Filtre compact","Monocuve :\nFTE (3,07 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,19 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,65 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,6 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6522,"contrat d'entretien : 130 € TTC / an",10723.244147157191,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[269,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 5",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",5,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (3,07 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,28 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,08 x 1,63 x 1,9","Filtre : 6,7 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6522,"Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an",11162.207357859532,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[270,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 6EH",null,"2012-006","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",6,"Filtre compact","Monocuve :\nFTE (3,55 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,11 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[271,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 6",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",6,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (3,55 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,92 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,73 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,7 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 27 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7107,"Contrat d'entretien :\n125 € TTC / an",11935.61872909699,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[272,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 7EH",null,"2012-006","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",7,"Filtre compact","Monocuve :\nFTE (4,03 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,1 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,1 x 1,63 x 1,9","Filtre : 10 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[273,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 7",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",7,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (4,03 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,56 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,38 x 1,63 x 1,9","Filtre : 8,8 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7943,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",12959.866220735787,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[274,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 8EH",null,"2012-006","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",8,"Filtre compact","Monocuve :\nFTE (4,32 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,75 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,75 x 1,63 x 1,9","Filtre : 11 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[275,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 8 ",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",8,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (4,32 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,24 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,05 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9,9 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8612,"Contrat d'entretien :\n135 € TTC / an",13854.515050167225,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[276,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 10EH",null,"2012-006","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",10,"Filtre compact","Monocuve :\nFTE (5,09 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (8,25 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 8,25 x 1,63 x 1,9","Filtre : 13,5 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[277,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 10 ",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",10,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (5,09 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,52 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 7,15 x 1,63 x 1,9","Filtre : 11,7 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9615,"Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an",15384.615384615385,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[278,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 12EH",null,"2012-006","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",12,"Filtre compact","Monocuve :\nFTE (5,57 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,50 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 9,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 15,5 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[279,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 12 ",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",12,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (5,57 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (7,83 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 8,23 x 1,63 x 1,9","Filtre : 13,4 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",11706,"Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an",18528.428093645485,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[280,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 14EH",null,"2012-006","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",14,"Filtre compact","Monocuve :\nFTE (6,3 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (12,7 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 10,7x 1,63 x 1,9","Filtre : 17,5 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[281,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 14 ",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",14,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (6,3 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,14 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 9,43 x 1,63 x 1,9","Filtre : 15,4 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12960,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",20510.033444816054,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[282,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 17EH",null,"2012-006","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",17,"Filtre compact","Monocuve :\nFTE (7,6 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13,1 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 13,1 x 1,63 x 1,9","Filtre : 21,4 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[283,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 17 ",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",17,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (7,6 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (11,07 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 11,3 x 1,63 x 1,9","Filtre : 18,4 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14381,"Contrat d'entretien :\n185 € TTC / an",22734.113712374583,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[284,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 20 ",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",20,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (9,02 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13,03 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 13,3 x 1,63 x 1,9","Filtre : 21,6 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15886,"Contrat d'entretien :\n190 € TTC / an",25317.725752508362,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[285,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 5EH",null,"2012-008","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,17 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 2,95 x 1,63 x 1,9","Filtre : 4,8 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 4 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[286,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 5",null,"2012-036","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,67 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 2,65 x 1,63 x 1,9","Filtre : 4,3 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6438,"Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an",11078.595317725752,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[287,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 6EH",null,"2012-008","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,97 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,45 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,6 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 4 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[288,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 6 ",null,"2012-036","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,9 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 2,8 x 1,63 x 1,9","Filtre : 4,6 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 27 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7358,"Contrat d'entretien :\n125 € TTC / an",12186.454849498328,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[289,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 7EH",null,"2012-008","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",7,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,77 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,95 x 1,63 x 1,9","Filtre : 6,5 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 4 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[290,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 7 ",null,"2012-036","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",7,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,62 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,25 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,3 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7776,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",12792.642140468228,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[291,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 8EH",null,"2012-008","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",8,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,57 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,45 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,3 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 4 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[292,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 8 ",null,"2012-036","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",8,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,26 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,65 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,9 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8946,"Contrat d'entretien :\n135 € TTC / an",14188.963210702341,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[293,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 10EH",null,"2012-008","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",10,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (8,25 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 4 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[294,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 10 ",null,"2012-036","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",10,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,54 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,45 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,3 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10117,"Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an",158.86287625418061,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[295,"STRADAL","STRATEPUR Mega CP 12EH",null,"2012-008","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",12,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,86 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 10,6 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 4 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[296,"STRADAL","STRATEPUR Mega CP 12 ",null,"2012-036","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",12,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (7,82 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,25 x 1,63 x 1,9","Filtre : 8,6 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",11998,"Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an",18821.070234113715,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[297,"STRADAL","STRATEPUR Mega CP 14EH",null,"2012-008","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",14,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (11,46 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 7,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 12,2 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 4 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[298,"STRADAL","STRATEPUR Mega CP 14 ",null,"2012-036","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",14,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,17 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,1 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9,9 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12901,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",20451.505016722407,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[299,"STRADAL","STRATEPUR Mega CP 17EH",null,"2012-008","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",17,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13,86 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 9 x 1,63 x 1,9","Filtre : 14,7 m²",-107,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 4 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[300,"STRADAL","STRATEPUR Mega CP 17 ",null,"2012-036","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",17,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (11,09 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 7,3 x 1,63 x 1,9","Filtre : 11,9 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14365,"Contrat d'entretien :\n185 € TTC / an",22717.391304347828,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[301,"STRADAL","STRATEPUR Mega CP 20EH",null,"2012-008","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",20,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (16,35 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 10,55 x 1,63 x 1,9","Filtre : 17,2 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 4 ans","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[302,"STRADAL","STRATEPUR Mega CP 20 ",null,"2012-036","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",20,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 8,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 13,9 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15861.204013377926,"Contrat d'entretien :\n190 € TTC / an",25292.64214046823,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[303,"CLAIR'EPUR","MICROBIOFIXE 500",null,"2012-032","texte n°77 du 18/10/2012",5,"Microstation à cultures fixées \net à cultures libres en alternance","2 cuves :\nFTE FAN (3 m³)\nréacteur biologique (2,65 m³) à 3 compartiments de traitement et 1 clarificateur (0,66 m³)","Fosse : PEHD \nRéacteur : polyester armé (SVR)","FTE : 2,57 x 1,23 x 1,45\n\nRéacteur :                   \ndiamètre : 1,50 m\nhauteur : 1,80 à 2,10 m","Fosse : 3,2 m²\nRéacteur : \n1,8 m²",-5,"non renseigné","gravitaire\n","du clarificateur à la fosse et au réacteur par une pompe de recirculation","3 diffuseurs à membranes placés dans chacun des compartiments","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie de fosse et amenée au faîte du toit\n+\névent du réacteur amené au faîte du toit, si possible","alarme visuelle","Oui","2,6 kWh/jour","environ 107 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Le guide d’utilisation « MICROBIOFIXE 500 – Guide de l’usager – Capacité 5 EH – Notice d’installation, de mise en service et d’entretien », version 24 juillet 2012, 60 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6605.3511705685623,"contrat de maintenance : \n280 € TTC / an","sans contrat : 11 898 €\navec contrat : 14 005 €","cuve : 10 ans",null,"non","sans objet"]
[304,"OUEST Environnement","Compactodiffuseur à zéolithe",null,"2012-033","texte n°78 du 18/10/2012 annulé et remplacé par le texte n°59 du 02/02/2014",9,"Filtre compact","FTE SIMOP (8 m³) avec préfiltre\nchasse à auget ou poste de relevage\nfiltre compact à zéolithe avec 6 cassettes filtrantes\n(hauteur de filtration 0,5 m)","Polyéthylène","FTE : 2,72 x 2,02 x 2,31\n\nFiltre : 3,98 x 2,12 x 1,00","Fosse : 5,5 m²\n\nFiltre : 8,4 m² ",-82,"non renseigné","gravitairement au moyen d'un auget basculant ou à l'aide d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","extraction d'air piquée en amont de la fosse et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par des cheminées d'aération et ventilation de la canalisation de sortie","-","Non ","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 68 mois","autorisé","hors nappe","DOSSIER GUIDE UTILISATEUR – Filière à zéolithe 5 EH, 6 EH, 7 EH, 9 EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH, 14 novembre 2013, 69 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9929.7658862876251,"Non",10568.561872909699,"10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[305,"ALBIXON","TP-5EO",null,"2012-038","texte n°76 du 18/10/2012",5,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (0,385m³)\nbassin d'aération (1,3m³)\nclarificateur (0,5 m³)","Polypropylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 1,62 m\nhauteur : 2,00 m","2,1 m²",-24,"non renseigné","gravitaire\n","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","3 diffuseurs sous forme de tube placés dans le décanteur et 2 diffuseurs au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","1 kWh/jour","environ 44 € TTC / an","35 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","hors nappe","Le guide d’utilisation « Microstation d’épuration des eaux usées – TP-5EO (max. 5 personnes) », version du 27 août 2012, 36 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5250.8361204013381,"contrat d'entretien : 120€ TTC / an",11030.9364548495,"cuve : 25 ans",null,"non","sans objet"]
[306,"WPL Limited","WPL DIAMOND EH5",null,"2012-039","texte n°81 du 18/10/2012",5,"Microstation à cultures libres","Dégrilleur entrefer 100*25\nMonocuve à 2 compartiments :\nbassin d'aération (0,64 m³)\nclarificateur (1,12 m³)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","cuve tronconique\ndiamètre : 1,85 m\nhauteur : 2,34 m","2,7 m²",-10,"154 kg","gravitaire\n","néant\n","1 diffuseur à membrane tubulaire micro-perforée placé dans un tube d'aération central","entrée d'air\nOU\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée en hauteur","alarme sonore","Oui","2,3 kWh/jour","environ 95 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Le guide d’utilisation « Guide installation, WPL Diamond EH5 », 8 août 2012, 28 pages ; « Guide d’opération et maintenance, WPL Diamond EH5 », 8 août 2012, 20 pages ; « Livret d’entretien, WPL Diamond EH5 », 2 août 2012, 11 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4986.6220735785955,"contrat d'entretien : 150€ TTC / an",14321.906354515051,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","0 cm","non","sans objet"]
[307,"SEBICO","AQUAMERIS 8EH",null,"2012-030-ext02","texte n°213 du 21/12/2012",8,"Microstation à cultures fixées","Ensemble de 2 cuves : \nFTE FAN de Sebico (5m³)\nCuve cylindrique (1,8 m³) compartimentées en 2 chbres de traitement composées chacune d'1 réacteur biologique (2 x 0,39 m³) et d'1 clarificateur (2 x 0,52 m³).","PEHD","FTE : 2,80 x 1,75 x 1,69\ncuve de traitement :\ndiamètre : 1,40 m\nhauteur : 1,98 m","Fosse : 4,9 m²\nCuve : 1,6 m² ","-15","non renseigné","gravitaire de la FTE à la cuve de traitement\nde l'entrée de la cuve de traitement dans les chambres par surverse","des clarificateurs à la FTE par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs tube EPDM placés dans chaque réacteur biologique et alimentés par un compresseur","extraction des gaz en sortie de FTE au faîte du toit et munie d’un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","3,46 kWh/jour","environ 140 € TTC / an","55 dB","Fosse < à 30%","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Le guide d’utilisation « Guide d’utilisation – Microstations AQUAMÉRIS – Modèles 5, 8 et 10 EH »,\nversion novembre 2012, 40 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",8110.3678929765892,"Non renseigné","sans contrat : 13 973 €\navec contrat : 16 379 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an","50 cm","non","sans objet"]
[308,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 9/5000\n et \nTRICEL FR 9/5000 G",null,"2011-006-ext01\n et \n2011-006-ext01-mod01","texte n°65 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",9,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2,41 m3) \nréacteur biologique (1,38 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (0,95 m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3,10 x 1,64 x 2,24","5,1 m²",-7.5,"375 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","2,1 kWh/jour","environ 86 €/an","45 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5700.6688963210709,"110 € HT/an","sans contrat : 16 252 €\navec contrat : 18 202 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[309,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 11/6000\n et \nTRICEL FR 11/6000G",null,"2011-006-ext03\net\n2011-006-ext03-mod01","texte n°65 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",11,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2,49 m3) \nréacteur biologique (1,70 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,36 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3,60 x 1,64 x 2,27","6 m²",-7.5,"400 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",3.1,"environ 128 €/an","48 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6700.6688963210709,"155 HT/an","sans contrat : 20 454 €\navec contrat : 22 779 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[310,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 14/8000\n et \nTRICEL FR 14/8000G",null,"2011-006-ext05\n et \n2011-006-ext05-mod01","texte n°65 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",14,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3,31 m3) \nréacteur biologique (2,25 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,62 m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","4,60 x 1,64 x 2,27","7,6 m²",-7.5,"500 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",4.2,"environ 173 €/an","48 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7800.1672240802682,"155 € HT/an","sans contrat : 23 177 €\navec contrat : 25 503 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[311,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 17/9000\n et \nTRICEL FR 17/9000G",null,"2011-006-ext07\n et \n2011-006-ext07-mod01","texte n°65 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",17,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (4,18 m3) \nréacteur biologique (2,76 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,87 m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","5,60 x 1,64 x 2,27","9,2 m²",-7.5,"600 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",5.4,"environ 222 €/an","48 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8900.5016722408036,"180 € HT/an","sans contrat : 26 185 €\navec contrat : 28 885 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[312,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 20/10000\n et \nFR 20/10000G",null,"2011-006-ext09\n et \n2011-006-ext09-mod01","texte n°65 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",20,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (5,25 m3) \nréacteur biologique (3,08 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (2,11 m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","6,60 x 1,64 x 2,27","10,9 m²",-7.5,"700 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",5.4,"environ 222 €/an","48 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",10300.167224080267,"180 € HT/an","sans contrat : 21 646 €\navec contrat : 28 589 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[313,"SOTRALENTZ","EPANBLOC faible profondeur - EPAN 23",null,"2012-043 ","texte n°94 du 09/01/2013 annulé et remplacé par le\ntexte n°87 du 07/12/2013",6,"Filtre compact","FTE (3 000L) \nchasse de 100L\n6 modules epanbloc (3 x 2) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 14 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 2,70 x 1,19 x 1,44\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 4 m²\ntraitement : \n14 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8494.9832775919731,"Non",9766.722408026757,null,"30 cm","non","sans objet"]
[314,"SOTRALENTZ","EPANBLOC grande profondeur - EPAN 23 ",null,"2012-044","texte n°94 du 09/01/2013 annulé et remplacé par le\ntexte n°88 du 07/12/2013",6,"Filtre compact","FTE (3 000L) \nchasse de 100L\n6 modules epanbloc (3 x 2) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 14 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 2,70 x 1,19 x 1,44\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 4 m²\ntraitement : \n14 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8494.9832775919731,"Non",9766.722408026757,null,"70 cm","non","sans objet"]
[315,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW4",null,"2012-041-ext01","texte n°93 du 09/01/2013 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°36 du 27/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°115 du 3 février 2016",4,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve  à 2 compartiments :\ndécanteur primaire (1 990L)\nréservoir à culture libre aérée\n(1 990L)","Polyéthylène","2,35 x 2,00 x 2,36","5 m²",-10,"530 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","Décanteur < à 30 %","Non renseigné","interdit","avec ou sans nappe","\"Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Micro station d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW4-6 (4 EH et 6 EH), EW8 (8 EH) et EW10 (10 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5877.0903010033444,"Contrat : 100 € TTC / an","Non renseigné","produit : 2 ans","150 cm","non","sans objet"]
[316,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW6",null,"2012-041","texte n°93 du 09/01/2013 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°36 du 27/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°115 du 3 février 2016",6,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments : \ndécanteur primaire (2 110L) \nréservoir à culture libre aérée \n(2 050L)","Polyéthylène","2,35 x 2,00 x 2,36","5 m²",-10,"530 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","0,7 kWh/jour","environ 29 € TTC / an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","\"Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Micro station d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW4-6 (4 EH et 6 EH), EW8 (8 EH) et EW10 (10 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5877.0903010033444,"Contrat : 100 € TTC / an","avec contrat : 13 762 €","produit : 2 ans","150 cm","non","sans objet"]
[317,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW8",null,"2012-041-ext02\n et\n 2012-041-ext02-mod01","texte n°93 du 09/01/2013 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°36 du 27/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°115 du 3 février 2016",8,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments : \ndécanteur primaire (3 180L) \nréservoir à culture libre aérée \n(3 150L)","Polyéthylène","3,47 x 2,00 x 2,36","7 m²",-10,"700 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","0,93 kWh/jour","environ 38 € TTC / an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","\"Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Micro station d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW4-6 (4 EH et 6 EH), EW8 (8 EH) et EW10 (10 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6736.6220735785955,"Contrat : 100 € TTC / an","avec contrat : 14 804 €","produit : 2 ans","150 cm","non","sans objet"]
[318,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW10",null,"2012-041-ext03\n et\n 2012-041-ext03-mod01","texte n°93 du 09/01/2013 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°36 du 27/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°115 du 3 février 2016",10,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments : \ndécanteur primaire (3 100L) \nréservoir à culture libre aérée \n(3 250L)","Polyéthylène","3,47 x 2,00 x 2,36","7 m²",-10,"700 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,17 kWh/jour","environ 48 € TTC / an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","\"Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Micro station d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW4-6 (4 EH et 6 EH), EW8 (8 EH) et EW10 (10 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7215.7190635451507,"Contrat : 100 € TTC / an","avec contrat : 16 786 €","produit : 2 ans","150 cm","non","sans objet"]
[319,"CONDER ENVIRONMENTAL SOLUTIONS","CONDER CLEREFLO ASP 8 EH",null,"2012-045","texte n°98 du 10/01/2013",8,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 2 compartiments : \nréacteur biologique (0,95 m³)\nclarificateur (0,88 m³)","PEHD","cuve tronconique\ndiamètre : 1,98 m\nhauteur : 2,32 m","3,1 m²",-10,"230 kg","du réacteur au clarificateur entraînées par un courant ascensionnel à l'intérieur d'un tube d'aération vertical placé au centre de la cuve","sans objet","1 diffuseur à disque membranaire, placé au fond du réacteur","extraction des gaz piquée en entrée et amenée au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nventilation basse piquée sur la sortie à 40 cm du sol avec chapeau d'évent","alarme visuelle et sonore","Oui",2.6,"environ 107 € TTC / an","45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 2 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’installation, de fonctionnement et d’entretien des microstations compactes Conder Clereflo ASP 8 EH de traitement individuel des eaux usées, version du 13 décembre 2012, 37 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4683.9464882943148,"Contrat : 158 € TTC / an",16971.571906354515,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n",null,"non","sans objet"]
[320,"BONNA SABLA SNC","OXYSTEP 4-8EH",null,"2012-042","texte n°105 du 29/01/2013 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°60 du 10/08/2013",8,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments : \ndécanteur primaire (2m³)\nréacteur biologique (1,7m³)","Béton","3,08 x 1,25 x 1,62","4 m²",-9,"2 300 kg","du décanteur au réacteur et du réacteur à la sortie par des pompes à injection d'air","du réacteur au décanteur primaire par une autre pompe à injection d'air","1 diffuseur à disque membranaire, placé au fond du réacteur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,95 kWh/j","environ 40 € TTC / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 2 à 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Manuel d'utilisation des micro-stations d'épuration OXYSTEP 4-8EH, mai 2013, 52p","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6941.4715719063552,"Contrat d'entretien :\n240 € TTC / an",16680.602006688965,"Cuve : 10 ans\nComposants électromécaniques : 2 ans","50 cm","non","sans objet"]
[321,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 20",null,"2012-026-ext20","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",20,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\n4 filtres compacts remplis de copeaux de coco (4 x 3,35 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,75 x 6,60 x 1,36","Filtres : 18,2 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",16948.160535117058,"Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an",25338.628762541808,"cuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[322,"Premier Tech Environnement","KOKOPUR 5 EH",null,"2013-001","texte n°113 du 6/02/2013",5,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE 3 m³ avec préfiltre\nposte de relevage (bachée : 30 L)\nfiltre compact rempli de fragments de coco (3,61 m²)","FTE : \nPE ou Béton\n\nCuve : PE","FTE au choix : \n2,43 x 1,44 x 1,49 ou \n2,48 x 1,80 x 1,29 ou \n2,77 x 1,21 x 1,37\n\nFiltre : 2,31 x 2,31 x 1,06","11 m²","variable","Filtre : 450 kg","de la fosse au filtre au moyen d'un poste de relevage avec une alimentation sous faible pression et une répartition sur le filtre à l'aide de rampes de distribution sous faible pression installées sur un plancher drainant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit et munie d'un extracteur éolien\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","visuelle et sonore en option\n(poste de relevage)","Oui",0.06,"environ 2,5 € TTC / an","-","FTE < à 50%","Tous les 25 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Kokopur, novembre 2012, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6037.6254180602009,"Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an",8834.4481605351175,"pompe : 1 an",null,"non","sans objet"]
[323,"Premier Tech Environnement","KOKOPUR 10 EH",null,"2013-001-ext01","texte n°113 du 6/02/2013",10,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE 5 m³ avec préfiltre\n2 postes de relevage (bachées : 30 L)\n2 filtres remplis de fragments de coco (2 x 3,61 m²)","Polyéthylène","FTE au choix : \n2,47 x 1,85 x 1,85 ou \n2,48 x 2 x 1,74 ou \n3,87 x 1,24 x 1,59\n\nFiltres : 2 x (2,31 x 2,31 x 1,06)","17 m²","variable","Filtres : 2 x 450 kg","de la fosse au filtre au moyen d'un poste de relevage avec une alimentation sous faible pression et une répartition sur le filtre à l'aide de rampes de distribution sous faible pression installées sur un plancher drainant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit et munie d'un extracteur éolien\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","visuelle et sonore en option\n(poste de relevage)","Oui","2 x 0,06","environ 5 € TTC / an","-","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Kokopur, novembre 2012, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",11581.939799331105,"Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an",15579.431438127091,"pompe : 1 an",null,"non","sans objet"]
[324,"ATB France","PUROO 6 EH",null,"2013-003","texte n°127 du 01/03/2013 annulé et remplacé par le texte n°108 du 03/10/2015",6,"Microstation à cultures libres SBR","Cuve à 2 compartiments :\n1 décanteur primaire (2,5 m³)\n1 réacteur (1,9 m³)","Béton","2,48 x 1,97 x 1,93","5 m²",-10,"3 450 kg","gravitaire du décanteur primaire au réacteur\ndu réacteur à la sortie par une pompe à injection d'air\névacuation des eaux traitées activée par une vanne flottante","du réacteur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air \nrecirculation des boues activée par une vanne flottante","2 aérateurs à membranes tubulaires, placés au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées prolongée à l'air libre au dessus du toit\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,68 kWh/jour","environ 28 € TTC / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","(Guide de montage et d’utilisation – Gamme de microstations PUROO®, 25 juin 2015, 65 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5329.4314381270906,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",13542.642140468228,"cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm","non","sans objet"]
[325,"IFB environnement","Végépur compact 6EH",null,"2012-023-ext02","texte n°104 du 13/04/2013",6,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (3m3) \nréacteur biologoque (1m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (6,3m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,7 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,23\nFiltre vertical : \n2,5 × 2,5 × 1,15","Filtre vertical : 7 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-60 - 44W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","0,57 kWh/jour","environ 29 € TTC / an","36 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 32 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","6 656 € à 6 916 €","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 10 957 € à 11 442 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[326,"IFB environnement","Végépur compact 7EH",null,"2012-023-ext03","texte n°104 du 13/04/2013",7,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (3m3) \nréacteur biologoque (1,6m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (6,3m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,7 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,66\nFiltre vertical : \n2,9 × 2,9 × 1,15","Filtre vertical : 9 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 33 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 28 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7 130 € à 7 390 €","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 12 320 € à 12 809 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[327,"IFB environnement","Végépur compact 8EH",null,"2012-023-ext04","texte n°104 du 13/04/2013",8,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (3m3) \nréacteur biologoque (1,6m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (8,4m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,7 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,66\nFiltre vertical : \n2,9 × 2,9 × 1,15","Filtre vertical : 9 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 38 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 24 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7 130 € à 7 390 €","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 12 713 € à 13 211 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[328,"IFB environnement","Végépur compact 9EH",null,"2012-023-ext05","texte n°104 du 13/04/2013",9,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (4m3) \nréacteur biologoque (1,6m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (10,2m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,05 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 1,7 x 0,77 x 1,66\nFiltre vertical : \n3,2 × 3,2 × 1,15","Filtre vertical : 11 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 43 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 27 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7 667 € à 7 931 €","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 13 403 € à 13 909 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[329,"IFB environnement","Végépur compact 10EH",null,"2012-023-ext06","texte n°104 du 13/04/2013",10,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (4m3) \nréacteur biologoque (2,5m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (10,2m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,05 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,00 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,2 × 3,2 × 1,15","Filtre vertical : 11 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","2 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 48 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 24 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7 940 € à 8 202 €","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 14 143 € à 14 649 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[330,"IFB environnement","Végépur compact 11EH",null,"2012-023-ext07","texte n°104 du 13/04/2013",11,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (4m3) \nréacteur biologoque (2,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (12,3m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,05 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,00 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,5 × 3,5 × 1,15","Filtre vertical : 13 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","2 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 52 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 22 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","8 716 € à 8 645 €","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 15 230 € à 15 410 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[331,"IFB environnement","Végépur compact 12EH",null,"2012-023-ext08","texte n°104 du 13/04/2013",12,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (5m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (14,4m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,43 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,5 × 3,5 × 1,15","Filtre vertical : 13 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 57 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 24 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","9 592 € à 9 523 €","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 16 965 € à 17 149 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[332,"IFB environnement","Végépur compact 13EH",null,"2012-023-ext09","texte n°104 du 13/04/2013",13,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (5m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (14,4m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,43 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,8 × 3,8 × 1,15","Filtre vertical : 15 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 62 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 23 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","9 854 € à 9 786 €","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 17 429 € à 17 617 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[333,"IFB environnement","Végépur compact 14EH",null,"2012-023-ext10","texte n°104 du 13/04/2013",14,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (14,4m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,8 × 3,8 × 1,15","Filtre vertical : 15 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 66 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 35 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",11103.678929765887,"Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an",18193.979933110368,"cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[334,"IFB environnement","Végépur compact 15EH",null,"2012-023-ext11","texte n°104 du 13/04/2013",15,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (14,4m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n4 × 4 × 1,15","Filtre vertical : 16 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 71 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 33 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",11346.153846153846,"Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an",18712.374581939799,"cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[335,"IFB environnement","Végépur compact 16EH",null,"2012-023-ext12","texte n°104 du 13/04/2013",16,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (16m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n4 × 4 × 1,15","Filtre vertical : 16 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 76 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 31 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",11346.153846153846,"Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an",18946.488294314382,"cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[336,"IFB environnement","Végépur compact 17EH",null,"2012-023-ext13","texte n°104 du 13/04/2013",17,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (4m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (18,5m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,05 x 1,85 x 1,55\nFiltre vertical : \n4,3 × 4,3 × 1,15","Filtre vertical : 19 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-150 - 162W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 80 € TTC / an","44 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 29 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",12345.317725752509,"Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an",21086.956521739132,"cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[337,"IFB environnement","Végépur compact 18EH",null,"2012-023-ext14","texte n°104 du 13/04/2013",18,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (4m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (18,5m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,05 x 1,85 x 1,55\nFiltre vertical : \n4,3 × 4,3 × 1,15","Filtre vertical : 19 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-150 - 162W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 85 € TTC / an","44 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 28 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",12349.498327759198,"Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an",21262.541806020068,"cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[338,"IFB environnement","Végépur compact 19EH",null,"2012-023-ext15","texte n°104 du 13/04/2013",19,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (4m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (20,3m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,05 x 1,85 x 1,55\nFiltre vertical : \n4,5 × 4,5 × 1,15","Filtre vertical : 21 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-150 - 162W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 90 € TTC / an","44 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 26 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",12959.866220735787,"Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an",22169.732441471573,"cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[339,"IFB environnement","Végépur compact 20EH",null,"2012-023-ext16","texte n°104 du 13/04/2013",20,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (4m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (20,3m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,05 x 1,85 x 1,55\nFiltre vertical : \n4,5 × 4,5 × 1,15","Filtre vertical : 21 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-150 - 162W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 95 € TTC / an","44 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 25 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",12959.866220735787,"Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an",22366.220735785955,"cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[340,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 4EH",null,"2012-024-ext01","texte n°104 du 13/04/2013",4,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (2m3) \nréacteur biologoque (1m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (5,3m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (5,1m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 1,9 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,23\nFiltre vertical : \n2,3 x 2,3 × 1,15\nFiltre horizontal : \n3,2 x 1,6 x 0,7","Filtre vertical : 6 m²\nFiltre horizontal : \n6 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-60 - 44W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","0,57 kWh/jour","environ 19 € TTC / an","36 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 33 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7 956 € à 8 215 €","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 12 065 € à 12 538 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[341,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 6EH",null,"2012-024-ext02","texte n°104 du 13/04/2013",6,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (3m3) \nréacteur biologoque (1m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (6,3m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (6,5m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,7 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,23\nFiltre vertical : \n2,5 x 2,5 × 1,15\nFiltre horizontal : \n3,6 x 1,8 x 0,7","Filtre vertical : 7 m²\nFiltre horizontal : \n7 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-60 - 44W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","0,57 kWh/jour","environ 29 € TTC / an","36 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 32 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","8 311 € à 8 74 €","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 12 617 € à 13 102 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[342,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 7EH",null,"2012-024-ext03","texte n°104 du 13/04/2013",7,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (3m3) \nréacteur biologoque (1,6m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (8,4m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (8m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,7 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,66\nFiltre vertical : \n2,9 x 2,9 × 1,15\nFiltre horizontal : \n4 x 2 x 0,7","Filtre vertical : 9 m²\nFiltre horizontal : \n8 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 33 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 28 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","8 959 € à 9 222 €","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 14 1456 € à 14 645 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[343,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 8EH",null,"2012-024-ext04","texte n°104 du 13/04/2013",8,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (3m3) \nréacteur biologoque (1,6m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (8,4m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (8m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,7 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,66\nFiltre vertical : \n2,9 x 2,9 × 1,15\nFiltre horizontal : \n4 x 2 x 0,7","Filtre vertical : 9 m²\nFiltre horizontal : \n8 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 38 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 24 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","8 959 € à 9 222 €","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 14 548 € à 15 042 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[344,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 9EH",null,"2012-024-ext05","texte n°104 du 13/04/2013",9,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (4m3) \nréacteur biologoque (1,6m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (10,2m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (10,6m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,05 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,66\nFiltre vertical : \n3,2 x 3,2 × 1,15\nFiltre horizontal : \n4,6 x 2,3 x 0,7","Filtre vertical : 11 m²\nFiltre horizontal : \n11 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 43 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 27 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","10 059 € à 10 322 €","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 16 263 € à 16 300 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[345,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 10EH",null,"2012-024-ext06","texte n°104 du 13/04/2013",10,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (4m3) \nréacteur biologoque (2,5m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (10,2m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (10,6m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,05 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,2 x 3,2 × 1,15\nFiltre horizontal : \n4,6 x 2,3 x 0,7","Filtre vertical : 11 m²\nFiltre horizontal : \n11 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","2 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 48 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 24 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","10 059 € à 10 322 €","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 16 848 € à 17 048 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[346,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 11EH",null,"2012-024-ext07","texte n°104 du 13/04/2013",11,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (4m3) \nréacteur biologoque (2,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (12,3m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (12,5m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,05 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,5 x 3,5 × 1,15\nFiltre horizontal : \n5 x 2,5 x 0,7","Filtre vertical : 13 m²\nFiltre horizontal : \n13 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","2 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 52 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 22 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",11120.401337792642,"Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 17 834 € à 18 520 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[347,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 12EH",null,"2012-024-ext08","texte n°104 du 13/04/2013",12,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (5m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (12,3m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (12,5m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,43 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,5 x 3,5 × 1,15\nFiltre horizontal : \n5 x 2,5 x 0,7","Filtre vertical : 13 m²\nFiltre horizontal : \n13 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 56 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 24 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",12290.969899665552,"Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 19 720 € à 19 900 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[348,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 13EH",null,"2012-024-ext09","texte n°104 du 13/04/2013",13,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (5m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (14,4m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (14,6m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,43 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,8 x 3,8 × 1,15\nFiltre horizontal : \n5,4 x 2,7 x 0,7","Filtre vertical : 15 m²\nFiltre horizontal : \n15 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 62 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 23 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",12876.254180602007,"Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 20 502 € à 20 690 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[349,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 14EH",null,"2012-024-ext10","texte n°104 du 13/04/2013",14,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (14,4m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (14,6m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,8 x 3,8 × 1,15\nFiltre horizontal : \n5,4 x 2,7 x 0,7","Filtre vertical : 15 m²\nFiltre horizontal : \n15 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 66 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 35 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",14130.434782608696,"Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 21 028 € à 21 221 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[350,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 15EH",null,"2012-024-ext11","texte n°104 du 13/04/2013",15,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (16m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (16,8m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n4 x 4 × 1,15\nFiltre horizontal : \n5,8 x 2,9 x 0,7","Filtre vertical : 16 m²\nFiltre horizontal : \n17 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 71 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 33 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",14548.494983277593,"Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 21 622 € à 21 923 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[351,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 16EH",null,"2012-024-ext12","texte n°104 du 13/04/2013",16,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (16m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (16,8m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n4 x 4 × 1,15\nFiltre horizontal : \n5,8 x 2,9 x 0,7","Filtre vertical : 16 m²\nFiltre horizontal : \n17 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 76 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 31 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",14548.494983277593,"Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 21 852 € à 22 157 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[352,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 17EH",null,"2012-024-ext13","texte n°104 du 13/04/2013",17,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (4m3) \nchasse à auget (350L)\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (18,5m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (18m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,05 x 1,85 x 1,55\nFiltre vertical : \n4,3 x 4,3 × 1,15\nFiltre horizontal : \n6 x 3 x 0,7","Filtre vertical : 19 m²\nFiltre horizontal : \n18 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-150 - 162W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 80 € TTC / an","44 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 29 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",15468.227424749164,"Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 23 871 € à 24 206 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[353,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 18EH",null,"2012-024-ext14","texte n°104 du 13/04/2013",18,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (4m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (18,5m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (18m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,05 x 1,85 x 1,55\nFiltre vertical : \n4,3 x 4,3 × 1,15\nFiltre horizontal : \n6 x 3 x 0,7","Filtre vertical : 19 m²\nFiltre horizontal : \n18 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-150 - 162W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 85 € TTC / an","44 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 28 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",15468.227424749164,"Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 24 043 € à 24 377 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[354,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 19EH",null,"2012-024-ext15","texte n°104 du 13/04/2013",19,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (4m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (20,3m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (20,5m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,05 x 1,85 x 1,55\nFiltre vertical : \n4,5 x 4,5 × 1,15\nFiltre horizontal : \n6,4 x 3,2 x 0,7","Filtre vertical : 21 m²\nFiltre horizontal : \n21 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-150 - 162W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 90 € TTC / an","44 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 26 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",15802.675585284282,"Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 24 670 € à 25 013 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[355,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 20EH",null,"2012-024-ext16","texte n°104 du 13/04/2013",20,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (4m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (20,3m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (20,5m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,05 x 1,85 x 1,55\nFiltre vertical : \n4,5 x 4,5 × 1,15\nFiltre horizontal : \n6,4 x 3,2 x 0,7","Filtre vertical : 21 m²\nFiltre horizontal : \n21 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-150 - 162W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 95 € TTC / an","44 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 25 mois","autorisé","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",15802.675585284282,"Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","de 24 866 € à 25 213 €","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans",null,"non","sans objet"]
[356,"ELOY WATER","OXYFIX G-90 MB \n4 EH",null,"2010-016-ext01","texte n°70 du 11/06/2013 annulé et remplacé par le\ntexte n°82 du 09/01/2014",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 270 L)\nréacteur biologique (980 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (990 L)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2,29 x 1,7 x 1,93","4 m²",-2,"240 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC, de diamètre 100 mm, partant du décanteur primaire et remontant à 40 cm au dessus du faitage, munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,06 KWh/j","environ 44 € TTC / an","43 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation à l'usage du propriétaire d'une Oxyfix G90 MB 4 EH, Oxyfix G90 MB 5 EH,Oxyfix G90 MB 6 EH, 43p, janvier 2013","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5852.0066889632108,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",16035.953177257526,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","60 cm","non","sans objet"]
[357,"ELOY WATER","OXYFIX G-90 MB \n5 EH",null,"2010-016-ext02","texte n°70 du 11/06/2013 annulé et remplacé par le\ntexte n°82 du 09/01/2014",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 840 L)\nréacteur biologique (1 060 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1 260 L)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2,29 x 1,7 x 2,33","4 m²",-2,"260 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC, de diamètre 100 mm, partant du décanteur primaire et remontant à 40 cm au dessus du faitage, munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,91 KWh/j","environ 37 € TTC / an","43 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation à l'usage du propriétaire d'une Oxyfix G90 MB 4 EH, Oxyfix G90 MB 5 EH,Oxyfix G90 MB 6 EH, 43p, janvier 2013","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6314.3812709030099,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",16341.137123745821,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","60 cm","non","sans objet"]
[358,"ELOY WATER","OXYFIX G-90 MB \n6 EH",null,"2010-016-ext03","texte n°70 du 11/06/2013 annulé et remplacé par le\ntexte n°82 du 09/01/2014",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 840 L)\nréacteur biologique (1 060 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1 260 L)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2,29 x 1,7 x 2,33","4 m²",-2,"350 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC, de diamètre 100 mm, partant du décanteur primaire et remontant à 40 cm au dessus du faitage, munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,57 kWh/j","environ 106 € TTC/an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation à l'usage du propriétaire d'une Oxyfix G90 MB 4 EH, Oxyfix G90 MB 5 EH,Oxyfix G90 MB 6 EH, 43p, janvier 2013","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6990.8026755852843,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",18773.41137123746,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","60 cm","non","sans objet"]
[359,"ELOY WATER","OXYFIX G-90 MB \n11 EH",null,"2010-016-ext04","texte n°70 du 11/06/2013 annulé et remplacé par le\ntexte n°82 du 09/01/2014",11,"Microstation à cultures fixées","2 cuve, 3 compartiments : \ndécanteur primaire (5 200 L)\nréacteur biologique (2 940 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2 270 L)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 cuves : 2,29 x 1,7 x 2,33","8 m²",-2,"220 + 370 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC, de diamètre 100 mm, partant du décanteur primaire et remontant à 40 cm au dessus du faitage, munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","3,58 KWh/j","environ 147 € TTC / an","58 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 6,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix G-90 MB 9 EH, Oxyfix G-90 MB 11 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, 40 pages, octobre 2013","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9456.5217391304359,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",23173.076923076926,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","60 cm","non","sans objet"]
[360,"NEVE Environnement","TOPAZE \nFILTRE A SABLE\nT7000",null,"2010-003 bis-ext01","texte n°110 du 08/08/2013 annulé et remplacé par texte n°80 du 28/11/2013",7,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 5 compartiments :\n- bassin d'accumulation (0,79 m³)\n- bassin d'aération (1,11 m³)\n- clarificateur (0,21 m³)\n- zone de stockage des boues \n(0,29 m³)\n- filtre à sable (Vol = 0,14 m³ - Surf. = 0,08 m²)\n- 1 compartiment technique","Polypropylène","1,60 x 1,14 x 2,32","2 m²",-50,"400 kg + 100 kg de sable","du bassin d'accumulation vers le bassin d'aération par pompe à injection d'air (airlift),\ndu bassin d'aération vers le clarificateur par une 2ème pompe airlift,\ndu clarificateur au filtre à sable par surverse,\nrelevage des EU traitées par une 3ème pompe airlift","du clarificateur au bassin d'aération par gravité,\ndu bassin d'aération vers le stockage des boues par une 4ème pompe airlift,\nvidange des boues par une 5ème pompe airlift,\nrenvoi des MES du filtre à sable au bassin d'accumulation par une 6ème pompe airlift","2 diffuseurs fines bulles dans le bassin d'accumulation et d'aération, alimentés par un surpresseur","entrée d'air\n+ \nventilation secondaire du bassin d'accumulation au faîte du toit avec extracteur\n+\ncheminée d'aspiration à la surface de la cuve pour le surpresseur ","alarme sonore et visuelle\npoire de niveau","Oui","1,92 kWh/jour","environ 79 € TTC / an","36 dB","Décanteur et zone stockage des boues < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Notice d'installation Topaze T5 Filtre à sable, Topaze T7000 Filtre à sable, Topaze T8000 Filtre à sable, juin 2013, 27p ; Notice d'entretien Topaze T5 Filtre à sable, Topaze T7000 Filtre à sable, Topaze T8000 Filtre à sable juin 2013, 31p ; Stations TOPAZE - Livret d'entretien T5 Filtre à sable, Topaze T7000 Filtre à sable, Topaze T8000 Filtre à sable, juin 2013, 34p","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6128.7625418060206,"Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an\n1 visite / an","sans contrat : 16 538 €\navec contrat : 16 881 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","0 cm","non","sans objet"]
[361,"NEVE Environnement","TOPAZE \nFILTRE A SABLE\nT8000",null,"2010-003 bis-ext02","texte n°110 du 08/08/2013 annulé et remplacé par texte n°80 du 28/11/2013",8,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 5 compartiments :\n- bassin d'accumulation (1,02 m³)\n- bassin d'aération (1,50 m³)\n- clarificateur (0,26 m³)\n- zone de stockage des boues \n(0,44 m³)\n- filtre à sable (Vol = 0,18 m³- Surf. = 0,10 m²)\n- 1 compartiment technique","Polypropylène","2,10 x 1,14 x 2,32","2,5 m²",-50,"500 kg + 125 kg de sable","du bassin d'accumulation vers le bassin d'aération par pompe à injection d'air (airlift),\ndu bassin d'aération vers le clarificateur par une 2ème pompe airlift,\ndu clarificateur au filtre à sable par surverse,\nrelevage des EU traitées par une 3ème pompe airlift","du clarificateur au bassin d'aération par gravité,\ndu bassin d'aération vers le stockage des boues par une 4ème pompe airlift,\nvidange des boues par une 5ème pompe airlift,\nrenvoi des MES du filtre à sable au bassin d'accumulation par une 6ème pompe airlift","2 diffuseurs fines bulles dans le bassin d'accumulation et d'aération, alimentés par un surpresseur","entrée d'air\n+ \nventilation secondaire du bassin d'accumulation au faîte du toit avec extracteur\n+\ncheminée d'aspiration à la surface de la cuve pour le surpresseur ","alarme sonore et visuelle\npoire de niveau","Oui","2,4 kWh/jour","environ 99 € TTC /an","38 dB","Décanteur et zone stockage des boues < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Notice d'installation Topaze T5 Filtre à sable, Topaze T7000 Filtre à sable, Topaze T8000 Filtre à sable, juin 2013, 27p ; Notice d'entretien Topaze T5 Filtre à sable, Topaze T7000 Filtre à sable, Topaze T8000 Filtre à sable juin 2013, 31p ; Stations TOPAZE - Livret d'entretien T5 Filtre à sable, Topaze T7000 Filtre à sable, Topaze T8000 Filtre à sable, juin 2013, 34p","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7709.0301003344484,"Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an\n1 visite / an","sans contrat : 16 430 €\navec contrat : 19 281 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","0 cm","non","sans objet"]
[362,"NEVE Environnement","TOPAZE ANNEAU PP T5",null,"2013-004","texte n°110 du 08/08/2013 annulé et remplacé par texte n°80 du 28/11/2013",5,"Microstation à cultures libres","Monocuve circulaire à 4 compartiments : \n- bassin d'accumulation (0,59m3) ;\n- réacteur biologique à culture libre (0,86m3);\n- clarificateur conique dans le réacteur (0,16m3);\n- zone de stockage des boues (0,32m3)\n- 1 compartiment technique","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,30 m \ndiamètre: 1,32","1,4 m²",-40,"300 kg","du bassin d'accumulation au réacteur par pompe à injection d'air (airlift),\ndu réacteur au clarificateur par une 2ème pompe airlift","du clarificateur au réacteur par gravité,\ndu réacteur au stockage des boues par une 3ème pompe airlift","2 diffuseurs tubulaires à fines bulles dans le décanteur et le réacteur, alimentés par un surpresseur","entrée d'air\n+ \nventilation secondaire du bassin d'accumulation au faîte du toit avec extracteur\n+\ncheminée d'aspiration à la surface de la cuve pour le surpresseur ","alarme sonore et visuelle","Oui","1,44 kWh/jour","environ 59 € TTC / an","35 dB","Décanteur et zone stockage des boues < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Notice d'installation Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 31p ; Notice d'entretien Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 29p ; Station TOPAZE - Livret d'entretien T5, T8, T12 et T16 ANNEAU, juin 2013, 34p.","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5334.4481605351175,"Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an","sans contrat : 12 843 €\navec contrat : 15 686 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","0 cm","non","sans objet"]
[363,"NEVE Environnement","TOPAZE ANNEAU T5",null,"2013-004-ext01","texte n°110 du 08/08/2013, annulé et remplacé par texte n°80 du 28/11/13",5,"Microstation à cultures libres","Monocuve circulaire à 4 compartiments : \n- bassin d'accumulation (0,59m3)\n- réacteur biologique à culture libre (0,86m3)\n- clarificateur conique dans le réacteur (0,16m3)\n- zone de stockage des boues (0,32m3)\n- 1 compartiment technique","\nPolypropylène armé","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,37 m \ndiamètre: 1,33 m","1,4 m²",-40,"300 kg","du bassin d'accumulation au réacteur par pompe à injection d'air (airlift),\ndu réacteur au clarificateur par une 2ème pompe airlift","du clarificateur au réacteur par gravité,\ndu réacteur au stockage des boues par une 3ème pompe airlift","2 diffuseurs tubulaires à fines bulles dans le décanteur et le réacteur, alimentés par un surpresseur","entrée d'air\n+ \nventilation secondaire du bassin d'accumulation au faîte du toit avec extracteur\n+\ncheminée d'aspiration à la surface de la cuve pour le surpresseur ","alarme sonore et visuelle","Oui","1,44 kWh/jour","environ 59 € TTC / an","35 dB","Décanteur et zone stockage des boues < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Notice d'installation Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 31p ; Notice d'entretien Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 29p ; Station TOPAZE - Livret d'entretien T5, T8, T12 et T16 ANNEAU, juin 2013, 34p.","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5334.4481605351175,"Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an","sans contrat : 12 843 €\navec contrat : 15 686 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","0 cm","non","sans objet"]
[364,"NEVE Environnement","TOPAZE ANNEAU T8",null,"2013-004-ext02","texte n°110 du 08/08/2013, annulé et remplacé par texte n°80 du 28/11/13",8,"Microstation à cultures libres","Monocuve circulaire à 4 compartiments : \n- bassin d'accumulation (0,93m3)\n- réacteur biologique à culture libre (1,37m3)\n- clarificateur conique dans le réacteur (0,24m3)\n- zone de stockage des boues (0,56m3)\n- 1 compartiment technique","Polypropylène armé","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,37 m \ndiamètre: 1,63 m","2,1 m²",-50,"400 kg","du bassin d'accumulation au réacteur par pompe à injection d'air (airlift),\ndu réacteur au clarificateur par une 2ème pompe airlift","du clarificateur au réacteur par gravité,\ndu réacteur au stockage des boues par une 3ème pompe airlift","2 diffuseurs tubulaires à fines bulles dans le décanteur et le réacteur, alimentés par un surpresseur","entrée d'air\n+ \nventilation secondaire du bassin d'accumulation au faîte du toit avec extracteur\n+\ncheminée d'aspiration à la surface de la cuve pour le surpresseur ","alarme sonore et visuelle","Oui","1,92 kWh/jour","environ 79 € TTC / an","36 dB","Décanteur et zone stockage des boues < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Notice d'installation Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 31p ; Notice d'entretien Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 29p ; Station TOPAZE - Livret d'entretien T5, T8, T12 et T16 ANNEAU, juin 2013, 34p.","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6049.33110367893,"Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an","sans contrat : 14 097 €\navec contrat : 16 948 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","0 cm","non","sans objet"]
[365,"NEVE Environnement","TOPAZE ANNEAU T12",null,"2013-004-ext03","texte n°110 du 08/08/2013 annulé et remplacé par texte n°80 du 28/11/2013",12,"Microstation à cultures libres","Monocuve circulaire à 4 compartiments : \n- bassin d'accumulation (1,58m3)\n- réacteur biologique à culture libre (2,17m3)\n- clarificateur conique dans le réacteur (0,42m3)\n- zone de stockage des boues (0,82m3)\n- 1 compartiment technique","Polypropylène armé","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,37 m \ndiamètre: 2,03 m","3,3 m²",-50,"600 kg","du bassin d'accumulation au réacteur par pompe à injection d'air (airlift),\ndu réacteur au clarificateur par une 2ème pompe airlift","du clarificateur au réacteur par gravité,\ndu réacteur au stockage des boues par une 3ème pompe airlift","2 diffuseurs tubulaires à fines bulles dans le décanteur et le réacteur, alimentés par un surpresseur","entrée d'air\n+ \nventilation secondaire du bassin d'accumulation au faîte du toit avec extracteur\n+\ncheminée d'aspiration à la surface de la cuve pour le surpresseur ","alarme sonore et visuelle","Oui","2,88 kWh/jour","environ 118 € TTC / an","40 dB","Décanteur et zone stockage des boues < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Notice d'installation Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 31p ; Notice d'entretien Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 29p ; Station TOPAZE - Livret d'entretien T5, T8, T12 et T16 ANNEAU, juin 2013, 34p.","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7755.0167224080269,"Contrat d'entretien :\n270 € TTC / an","sans contrat : 16 806 €\navec contrat : 20 184 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","0 cm","non","sans objet"]
[366,"NEVE Environnement","TOPAZE ANNEAU T16",null,"2013-004-ext04","texte n°110 du 08/08/2013 annulé et remplacé par texte n°80 du 28/11/2013",16,"Microstation à cultures libres","Monocuve circulaire à 4 compartiments : \n- bassin d'accumulation (1,97m3)\n- réacteur biologique à culture libre (2,68m3)\n- clarificateur conique dans le réacteur (0,49m3)\n- zone de stockage des boues (0,96m3)\n - 1 compartiment technique","Polypropylène armé","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,37 m \ndiamètre: 2,23 m","3,9 m²",-50,"650 kg","du bassin d'accumulation au réacteur par pompe à injection d'air (airlift),\ndu réacteur au clarificateur par une 2ème pompe airlift","du clarificateur au réacteur par gravité,\ndu réacteur au stockage des boues par une 3ème pompe airlift","2 diffuseurs tubulaires à fines bulles dans le décanteur et le réacteur, alimentés par un surpresseur","entrée d'air\n+ \nventilation secondaire du bassin d'accumulation au faîte du toit avec extracteur\n+\ncheminée d'aspiration à la surface de la cuve pour le surpresseur ","alarme sonore et visuelle","Oui","3,6 kWh/jour","environ 148 € TTC / an","47 dB","Décanteur et zone stockage des boues < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Notice d'installation Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 31p ; Notice d'entretien Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 29p ; Station TOPAZE - Livret d'entretien T5, T8, T12 et T16 ANNEAU, juin 2013, 34p.","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8992.4749163879605,"Contrat d'entretien :\n270 € TTC / an","sans contrat : 18 783 €\navec contrat : 22 157 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","0 cm","non","sans objet"]
[367,"BLUEVITA","BLUEVITA TORNADO 4EH",null,"2012-004-mod02\n2012-004-mod03\n2012-004-mod03","Texte n°87 du 20/05/2014 annulé et remplacé par le texte n°47 du 30/05/2017 et annulé et remplacé par le  texte N°75 du 03 mars 2020 ",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (2,2 m³)\nréacteur biologique (1,1 m³)\nclarificateur (0,6 m³)","Polyéthylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,2 m\nhauteur : 2,27 m","3,8 m²",-10,"350 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur et au réacteur par pompes à injection d'air","2 diffuseurs à disques membranaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air prolongée jusqu'à l'air libre\n+\ncanalisation d'extraction, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,2 kWh/jour","environ 49 € TTC / an","45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation et d'entretien - Microstation d'épuration à lit fluidisé BLUEVITA TORNADO 4 EH, 6 EH, 9 EH et 13 EH, 27/01/2020, 34 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6295,"Contrat d'entretien : \n120 € TTC / an ",13732,"cuve : 30 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","100 cm","non","sans objet"]
[368,"AMMERMANN","AQUATOP 4 EH",null,"2013-010","texte n°78 du 30/08/2013",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 100 L)\nréacteur biologique (930 L)\nclarificateur (650 L)","Béton","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,20 m\nhauteur : 2,30 m","4 m²",-10,null,"Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés au fond du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nextraction des gaz de diam 100 amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","0,6 KWh/j","environ 25 € TTC / an","35 ou 40 dB suivant le type de surpresseur","Décanteur < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Mode d’emploi pour la microstation d’épuration à lit fixe Ammermann AQUATOP 4 EH, 18 juillet 2013, 36 pages ; Livret d’entretien, janvier 2012, 7 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5125.4180602006691,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an",14401.337792642142,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n",null,"non","sans objet"]
[369,"ROTOPLAST","NAROSTATION 4EH",null,"2013-009","texte n°68 du 17/09/2013",4,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments : \ndécanteur primaire (1 620 L)\nréacteur (1 540 L)","Polyéthylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 1,63 m\nhauteur : 2,04 m","5 m²",-10,"195 kg","du décanteur vers le réacteur par une pompe à injection d'air\ndu réacteur à la sortie par une pompe à injection d'air","du réacteur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nextraction des gaz de diam 100 amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","0,9 KWh/j","environ 37 € TTC / an","45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","hors nappe","Microstation d’épuration – Narostation 4EH – Système SBR en polyéthylène – Guide d’utilisation, Juin 2013, 20 pages ; Narostation 4EH – Instructions de maintenance, Juin 2013, 7 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6031.7725752508368,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",13923.076923076924,"cuve : 25 ans",null,"non","sans objet"]
[370,"REMOSA France","NECOR 5",null,"2013-008","texte n°67 du 17/09/2013\nannulé et remplacé par\nle texte n°96 du 07/05/2016",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (2 m³)\nréacteur biologique rempli de modules flottants (1 m³)\nclarificateur (0,93 m³)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2,66 x 1,6 x 1,7","4,3 m²",-37,"205 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur à disque membranaire placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nextraction des gaz de diam 100 amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,88 à 1 kWh/jour","environ 36 à 41 € TTC / an","35 à 36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dossier technique de la station d’épuration à boue activée à lit flottant NECOR 5, NECOR 10, NECOR 15 - Guide destiné à l'usager, 2 février 2016, 26pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6474.0802675585282,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","avec contrat : 12 901 €","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","40 cm","non","sans objet"]
[371,"AQUITAINE BIO-TESTE","STEPIZEN 6 EH Décanteur GRAF",null,"2013-011-01","texte n°77 du 14/09/2013",6,"Microstation à cultures fixées \net à cultures libres en alternance","Décanteur primaire cylindrique Graf en polypropylène (1 500L)\nCuve de traitement cylindrique (1 500L) avec un réacteur à culture libre (375L), deux réacteurs à cultures fixées remplis de tubes bionet en PEHD (750L) et un clarificateur (375L)","Polypropylène","décanteur primaire : \ndiamètre : 1,50\nhauteur : 1,60\ncuve de traitement cylindrique : \ndiamètre : 1,50\nhauteur : 1,60","4,8 m²",-5,"50 + 90 kg","gravitaire","du réacteur à culture libre et du clarificateur vers le décanteur primaire par deux pompes à injection d'air","3 aérateurs à membranes tubulaires micro-perforés alimentés, en continu, par un supresseur","entrée d'air \n+ \nextraction des gaz piquée sur le décanteur primaire, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,4 kWh/jour","environ 57 € TTC / an","33 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Station d’épuration jusqu’à 6 Equivalents-Habitants, juillet 2013, 36 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6403.8461538461543,"Contrat d'entretien : \n111 € TTC / an",16449.832775919735,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","20 cm","non","sans objet"]
[372,"AQUITAINE BIO-TESTE","STEPIZEN 9 EH Décanteur GRAF",null,"2013-011-02","texte n°77 du 14/09/2013",9,"Microstation à cultures fixées \net à cultures libres en alternance","Décanteur primaire cylindrique Graf en polypropylène (2 600L)\nCuve de traitement cylindrique (1 500L) avec un réacteur à culture libre (375L), deux réacteurs à cultures fixées remplis de tubes bionet en PEHD (750L) et un clarificateur (375L)","Polypropylène","décanteur primaire : \n2,15 x 1,60 x 2,01\ncuve de traitement cylindrique : \ndiamètre : 1,50\nhauteur : 1,60","7,2 m²",-5,"-","gravitaire","du réacteur à culture libre et du clarificateur vers le décanteur primaire par deux pompes à injection d'air","3 aérateurs à membranes tubulaires micro-perforés alimentés, en continu, par un supresseur","entrée d'air \n+ \nextraction des gaz piquée sur le décanteur primaire, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,9 kWh/jour","environ 78 € TTC / an","33 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Station d’épuration jusqu’à 9 Equivalents-Habitants – FTE Graf 2700 L, juillet 2013, 37 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7449.8327759197327,"Contrat d'entretien : \n140 € TTC / an",18509.197324414716,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","20 cm","non","sans objet"]
[373,"AQUITAINE BIO-TESTE","STEPIZEN 9 EH Décanteur SOTRALENTZ",null,"2013-011-02-mod01","texte n°77 du 14/09/2013",9,"Microstation à cultures fixées \net à cultures libres en alternance","Décanteur primaire rectangulaire Sotralentz en PEHD (3 000L)\nCuve de traitement cylindrique (1 500L) avec un réacteur à culture libre (375L), deux réacteurs à cultures fixées remplis de tubes bionet en PEHD (750L) et un clarificateur (375L)","Polypropylène","décanteur primaire : \n2,70 x 1,19 x 1,44\ncuve de traitement cylindrique : \ndiamètre : 1,50\nhauteur : 1,60","7,2 m²",-5,"115 + 90 kg","gravitaire","du réacteur à culture libre et du clarificateur vers le décanteur primaire par deux pompes à injection d'air","3 aérateurs à membranes tubulaires micro-perforés alimentés, en continu, par un supresseur","entrée d'air \n+ \nextraction des gaz piquée sur le décanteur primaire, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,9 kWh/jour","environ 78 € TTC / an","33 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Station d’épuration jusqu’à 9 Equivalents-Habitants – FTE Sotralentz 3000 L, juillet 2013, 37 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7449.8327759197327,"Contrat d'entretien : \n140 € TTC / an",18509.197324414716,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","20 cm","non","sans objet"]
[374,"AQUITAINE BIO-TESTE","STEPIZEN 15 EH Décanteur GRAF",null,"2013-011-03","texte n°77 du 14/09/2013",15,"Microstation à cultures fixées \net à cultures libres en alternance","Décanteur primaire cylindrique Graf en polypropylène (3 525L)\n2 cuves de traitement cylindriques (2 x 1 500L) avec un réacteur à culture libre (750L), deux réacteurs à cultures fixées remplis de tubes bionet en PEHD (2x750L) et un clarificateur (750L)","Polypropylène","décanteur primaire : \n2,28 x 1,75 x 2,2\n2 cuves de traitement cylindriques : \ndiamètre : 2 x 1,50\nhauteur : 1,60","10,4 m²",-10,"-","gravitaire","du réacteur à culture libre et du clarificateur vers le décanteur primaire par deux pompes à injection d'air","6 aérateurs à membranes tubulaires micro-perforés alimentés, en continu, par un supresseur","entrée d'air \n+ \nextraction des gaz piquée sur le décanteur primaire, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","3,5 kWh/jour","environ 144 € TTC / an","43 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Station d’épuration jusqu’à 15 Equivalents-Habitants – FTE GRAF 3750 L, juillet 2013, 36 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9351.1705685618726,"Contrat d'entretien : \n206 € TTC / an",2729.0969899665552,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","20 cm","non","sans objet"]
[375,"AQUITAINE BIO-TESTE","STEPIZEN 15 EH Décanteur SOTRALENTZ",null,"2013-011-03-mod01","texte n°77 du 14/09/2013",15,"Microstation à cultures fixées \net à cultures libres en alternance","Décanteur primaire rectangulaire Sotralentz en PEHD (3 900L)\n2 cuves de traitement cylindriques (2 x 1 500L) avec un réacteur à culture libre (750L), deux réacteurs à cultures fixées remplis de tubes bionet en PEHD (2x750L) et un clarificateur (750L)","Polypropylène","décanteur primaire : \n2,05 x 1,85 x 1,55\n2 cuves de traitement cylindriques : \ndiamètre : 2 x 1,50\nhauteur : 1,60","10,6 m²",-10,"135 + 90 + 90 kg","gravitaire","du réacteur à culture libre et du clarificateur vers le décanteur primaire par deux pompes à injection d'air","6 aérateurs à membranes tubulaires micro-perforés alimentés, en continu, par un supresseur","entrée d'air \n+ \nextraction des gaz piquée sur le décanteur primaire, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","3,5 kWh/jour","environ 144 € TTC / an","43 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Station d’épuration jusqu’à 15 Equivalents-Habitants – FTE Sotralentz 4000 L, juillet 2013, 36 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9351.1705685618726,"Contrat d'entretien : \n206 € TTC / an",2729.0969899665552,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","20 cm","non","sans objet"]
[376,"BORALIT","OPUR SuperCompact 4",null,"2011-009-ext01","texte n°85 du 06/11/2013 ",4,"Microstation à cultures libres","3 cuves cylindriques :\ndécanteur primaire (1600L)\nréacteur biologique (1600L)\nclarificateur (1600L)","Polyéthylène","3,87 x 1,29 x 2,18","5 m²",-5,"265 kg","gravitaire","du clarificateur vers le réacteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à disque membranaire micro-perforé placé au fond du réacteur et alimenté, en continu, par un supresseur.","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de décanteur, raccordée aux décanteurs et au réacteur biologique, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,37 kWh/jour","environ 56 € TTC / an","43 dB","Décanteur et clarificateur < à 30%","Tous les 11 mois","interdit","avec ou sans nappe","Filière d’assainissement autonome OPUR SUPERCOMPACT 3 / OPUR SUPERCOMPACT 4 – Manuel technique destiné à l’usager, 10 septembre 2014, 27 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6035.1170568561874,"Contrat d'entretien : 190 € TTC / an","avec contrat : 12 049 €","cuve : 50 ans\nsurpresseur : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[377,"ELOY WATER","X-PERCO France QT 5 EH",null,"2013-012","texte n°69 du 27/11/2013",5,"Filtre compact","1 cuve à 2 compartiments : \n1 décanteur primaire (2,4 m³) avec préfiltre \n1 filtre (1,6 m³) rempli de fibre de bois appelée Xylit","Polyéthylène","3,30 x 1,20 x 1,76","4 m²",-145,"273 kg","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un té de répartition et deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit et munie d'un extracteur éolien\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur du niveau d'eau dans le filtre : tige + flotteur","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Décanteur < à 50%","Tous les 9 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager X-perco France GT 5 EH, 27 septembre 2013, 38 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.",4959.8662207357866,"Contrat d'entretien : 162 € TTC/an","sans contrat : 8 980 €\navec contrat : 11 012 €","cuve : 20 ans","45 cm","non","sans objet"]
[378,"SOTRALENTZ","EPANBLOC faible profondeur - EPAN 24",null,"2012-043-ext01","texte n°87 du 07/12/2013",8,"Filtre compact","FTE (4 000L) \nchasse de 100L\n8 modules epanbloc (4 x 2) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 17 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 2,05 x 1,85 x 1,55\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 4 m²\ntraitement : \n17 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10173.076923076924,"Non",11513.377926421404,null,"30 cm","non","sans objet"]
[379,"SOTRALENTZ","EPANBLOC faible profondeur - EPAN 25",null,"2012-043-ext02","texte n°87 du 07/12/2013",10,"Filtre compact","FTE (5 000L) \nchasse de 100L\n10 modules epanbloc (5 x 2) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 20 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 2,43 x 1,85 x 1,55\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 5 m²\ntraitement : \n20 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",13003.344481605352,"Non",14416.387959866221,null,"30 cm","non","sans objet"]
[380,"SOTRALENTZ","EPANBLOC faible profondeur - EPAN 34",null,"2012-043-ext03","texte n°87 du 07/12/2013",12,"Filtre compact","FTE (8 000L) \nchasse de 100L\n12 modules epanbloc (4 x 3) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 24 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 4,20 x 1,85 x 1,55\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 8 m²\ntraitement : \n24 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15775.083612040135,"Non",17487.458193979935,null,"30 cm","non","sans objet"]
[381,"SOTRALENTZ","EPANBLOC faible profondeur - EPAN 45",null,"2012-043-ext04","texte n°87 du 07/12/2013",20,"Filtre compact","FTE (10 000L) \nchasse de 100L\n20 modules epanbloc (5 x 4) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 40 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 4,97 x 1,85 x 1,55\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 9,5 m²\ntraitement : \n40 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",22535.117056856187,"Non",24381.270903010034,null,"30 cm","non","sans objet"]
[382,"SOTRALENTZ","EPANBLOC grande profondeur - EPAN 24",null,"2012-044-ext01","texte n°88 du 07/12/2013",8,"Filtre compact","FTE (4 000L) \nchasse de 100L\n8 modules epanbloc (4 x 2) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 17 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 2,05 x 1,85 x 1,55\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 4 m²\ntraitement : \n17 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10173.076923076924,"Non",11513.377926421404,null,"70 cm","non","sans objet"]
[383,"SOTRALENTZ","EPANBLOC grande profondeur - EPAN 25",null,"2012-044-ext02","texte n°88 du 07/12/2013",10,"Filtre compact","FTE (5 000L) \nchasse de 100L\n10 modules epanbloc (5 x 2) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 20 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 2,43 x 1,85 x 1,55\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 5 m²\ntraitement : \n20 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",13003.344481605352,"Non",14416.387959866221,null,"70 cm","non","sans objet"]
[384,"SOTRALENTZ","EPANBLOC grande profondeur - EPAN 34",null,"2012-044-ext03","texte n°88 du 07/12/2013",12,"Filtre compact","FTE (8 000L) \nchasse de 100L\n12 modules epanbloc (4 x 3) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 24 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 4,20 x 1,85 x 1,55\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 8 m²\ntraitement : \n24 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15775.083612040135,"Non",17487.458193979935,null,"70 cm","non","sans objet"]
[385,"SOTRALENTZ","EPANBLOC grande profondeur - EPAN 45",null,"2012-044-ext04","texte n°88 du 07/12/2013",20,"Filtre compact","FTE (10 000L) \nchasse de 100L\n20 modules epanbloc (5 x 4) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 40 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 4,97 x 1,85 x 1,55\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 9,5 m²\ntraitement : \n40 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",22535.117056856187,"Non",24381.270903010034,null,"70 cm","non","sans objet"]
[386,"SIMOP","BIOXYMOP 6030/12",null,"2012-001-mod01-ext02\n2012-001-mod01-ext02-mod01\n2012-001-mod01-ext02-mod02\n2012-001-mod07-ext02"," texte n°128 du 21 décembre 2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 22 janvier 2015 annulé et remplacé par le texte n°170 du 13 novembre 2015 annulé et remplacé par le texte n°115 du 26 avril 2016 annulé et remplacé par le texte n° 99 du 04/06/2016 annulé et remplacé par le texte n°211 du 10/02/21",12,"Microstation à culture fixée (procédé du lit fluidisé)","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (2,60 m³)\nréacteur biologique (1,29 m³)\nclarificateur (1,42 m³)","Cuve : Polyéthylène\nCloisons : Polyester renforcé de fibre de verre","3,95 x 1,95 x 2,03","7,7 m²",-5,"755 kg","gravitaire","du clarificateur au réacteur par une pompe immergée","4 diffuseurs à disques membranaires micro-perforés placés au fond du réacteur et alimenté en intermittence par un compresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","mini : 1,8 kW/j\nmaxi : 2,845 kW/j","de 74 à 117 € TTC/an"," 44 dB (Secoh JDK-S-150) ou 48 dB (Airmac DBMX150)","Décanteur primaire < à 30% (L'opération de vidange portera à la fois sur le décanteur primaire et le clarificateur)","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager des microstations SIMOP - Gamme BIOXYMOP, octobre 2020, 50 Pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",11850,"Contrat d'entretien :\n156 € TTC / an","sans contrat : 22 963 € avec contrat : 22 613 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","30 cm","non","sans objet"]
[387,"SIMOP","BIOXYMOP 6030/09",null,"2012-001-mod01-ext01\n2012-001-mod01-ext01-mod01\n2012-001-mod01-ext01-mod02\n2012-001-mod07-ext01","texte n°128 du 21 décembre 2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 22 janvier 2015 annulé et remplacé par le texte n°170 du 13 novembre 2015 annulé et remplacé par le texte n°115 du 26 avril 2016 annulé et remplacé par le texte n° 99 du 04/06/2016 annulé et remplacé par le texte n°211 du 10/02/21",9,"Microstation à culture fixée  (procédé du lit fluidisé)","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (3,92 m³)\nréacteur biologique (1,79  m³)\nclarificateur (2,21 m³)","Cuve : Polyéthylène                                      Cloisons : Polyester renforcé de fibre de verre","2,84 x 1,95 x 2,03","5,5 m²",-5,"560 kg","Gravitaire","du clarificateur au réacteur par une pompe immergée","2 diffuseurs à disques membranaires micro-perforés placés au fond du réacteur et alimenté en intermittence par un compresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle","Oui","mini : 1,207 kW/j\nmaxi :1,695 kW/j","de 50 à 70 € TTC/an"," <42 dB (Secoh JDK-S-100) ou 38 dB (Hiblow HP100)","Décanteur primaire < à 30% (L'opération de vidange portera à la fois sur le décanteur primaire et le clarificateur)","Tous les 8 mois","interdit","Avec ou sans nappe","Guide de l'usager des microstations SIMOP - Gamme BIOXYMOP, octobre 2020, 50 Pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8950,"Contrat d'entretien :\n156 € TTC / an","sans contrat : 18 714 € avec contrat : 18 364 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","30 cm","non","sans objet"]
[388,"DMT Milieutechnologie BV","IWOX 4",null,"2013-014","texte n°111 du 22/12/2013\n",4,"Microstation à cultures libres","2 cuves cylindriques :\ndécanteur primaire (1730 L)\nréacteur biologique avec zone de clarification (1730 L)\n","PEHD","cuves cylindriques\ndiamètre : 1,1 m\nhauteur : 2,21 m","2 m²","non renseigné","non renseigné","du décanteur primaire au réacteur biologique par une pompe à injection d'air\ndu réacteur au clarificateur par gravité","du clarificateur au réacteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placés au fond du réacteur et alimenté en continu par un compresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,92 kWh/jour","environ 79 € TTC / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel technique & d’entretien – IWOX® – Dispositif de traitement des eaux usées domestiques – IWOX® 4 et IWOX® 4 Plus, décembre 2013, 59 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5434.782608695652,"contrat d'entretien : 138 € TTC / an","sans contrat : 11 767 €\navec contrat : 13 497 €","composants électromécaniques : \n1 an",null,"non","sans objet"]
[389,"DMT Milieutechnologie BV","IWOX 4 Plus",null,"2013-015","texte n°111 du 22/12/2013\n",4,"Microstation à cultures libres","3 cuves cylindriques :\ndécanteur primaire (1730 L)\nréacteur biologique avec zone non aérée (1730 L) \nclarificateur et prédécanteur secondaire (1730 L)","PEHD","cuves cylindriques\ndiamètre : 1,1 m\nhauteur : 2,21 m","3 m²","non renseigné","non renseigné","du décanteur primaire vers la zone non aérée du réacteur biologique par une pompe à injection d'air\nde la zone non aérée du réacteur aux autres compartiments successifs par gravité","du prédécanteur secondaire à la zone non aérée du réacteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placés au fond du réacteur et alimenté en continu par un compresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,51 kWh/jour","environ 62 € TTC / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel technique & d’entretien – IWOX® – Dispositif de traitement des eaux usées domestiques – IWOX® 4 et IWOX® 4 Plus, décembre 2013, 59 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6270.9030100334448,"contrat d'entretien : 138 € TTC / an","sans contrat : 12 603 €\navec contrat : 14 334 €","composants électromécaniques : \n1 an",null,"non","sans objet"]
[390,"ELOY WATER","OXYFIX G-90 MB \n9 EH",null,"2010-016-ext05","texte n°82 du 09/01/2014",9,"Microstation à cultures fixées","2 cuve, 3 compartiments : \ndécanteur primaire (5 200 L)\nréacteur biologique (2 940 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2 270 L)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 cuves : 2,29 x 1,7 x 2,33","8 m²",-2,"220 + 370 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC, de diamètre 100 mm, partant du décanteur primaire et remontant à 40 cm au dessus du faitage, munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,57 KWh/j","environ 106 € TTC / an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix G-90 MB 9 EH, Oxyfix G-90 MB 11 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, 40 pages, octobre 2013","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8653.8461538461543,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",19790.969899665553,"cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","60cm","non","sans objet"]
[391,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 6000 DP 6 EH",null,"2012-009-mod01-ext01","texte n°112 du 22/12/2013",6,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve : \ndécanteur primaire (2 550L)\nréacteur (2 550L)","PEHD","Décanteur : 1,32 x 2,04 x 2,6\nRéacteur : 1,32 x 2,04 x 2,6","5,4 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","1 diffuseur à disque membranaire microperforée, au fond du réacteur et alimenté par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","0,84 kWh/jour","environ 35 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 6 EH (6000 DP), septembre 2013, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",16680.602006688965,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",21655.518394648829,"cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm","non","sans objet"]
[392,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 7000 DP 8 EH",null,"2012-009-mod01-ext02","texte n°112 du 22/12/2013",8,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve : \ndécanteur primaire (2 550L)\nréacteur (3 950L)","PEHD","Décanteur : 1,32 x 2,04 x 2,6\nRéacteur : 1,84 x 2,04 x 2,6","6,5 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","1 diffuseur à disque membranaire microperforée, au fond du réacteur et alimenté par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","1,01 kWh/jour","environ 42 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 8 EH (7000 DP), septembre 2013, 64 pages ","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",19244.147157190637,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",24406.354515050167,"cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm","non","sans objet"]
[393,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 11000 DP 12 EH",null,"2012-009-mod01-ext03","texte n°112 du 22/12/2013",12,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve : \ndécanteur primaire (3 950L)\nréacteur (5 970L)","PEHD","Décanteur : 1,84 x 2,04 x 2,6\nRéacteur : 2,65 x 2,04 x 2,6","9,2 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","2 diffuseurs à disques membranaires microperforée ou 4 diffuseurs tubulaires, au fond du réacteur et alimentés par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","1,22 kWh/jour","environ 51 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 12 EH (11000 DP), septembre 2013, 60 pages ","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",24280.9364548495,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",29632.107023411372,"cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm","non","sans objet"]
[394,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 14000 DP 16 EH",null,"2012-009-mod01-ext04","texte n°112 du 22/12/2013",16,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve : \ndécanteur primaire (5 970L)\nréacteur (6 060L)","PEHD","Décanteur : 2,65 x 2,04 x 2,6\nRéacteur : 3,2 x 2,04 x 2,6","12 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","4 diffuseurs à menbranes tubulaires, au fond du réacteur et alimentés par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","1,63 kWh/jour","environ 67 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 16 EH (14000 DP), septembre 2013, 60 pages ","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",30811.036789297661,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",36747.491638795989,"cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm","non","sans objet"]
[395,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 18000 DP 20 EH",null,"2012-009-mod01","texte n°152 du 01/08/2012 annulé et remplacé par le\ntexte n°112 du 22/12/2013",20,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve : \ndécanteur primaire (6 060L)\nréacteur (7 730L)","PEHD","Décanteur : 3,2 x 2,04 x 2,6\nRéacteur : 4 x 2,04 x 2,6","15 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur via un tube de transfert","du réacteur vers le décanteur via un tube de transfert","4 tubes de membranes microperforées dans le réacteur biologique","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","2,9 kWh/jour","environ 119 € / an","69 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 20 EH (18000 DP), septembre 2013, 60 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",38795.986622073578,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",45618.72909698997,"cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm","non","sans objet"]
[396,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 8000 QR 10 EH",null,"2012-009-mod01-ext05","texte n°112 du 22/12/2013",10,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve : \ndécanteur primaire (3 980L)\nréacteur (3 980L)","PEHD","Décanteur : 2,1 x 1,85 x 1,98\nRéacteur : 2,1 x 1,85 x 1,98","8 m²",-6,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","2 diffuseurs à membranes tubulaires, au fond du réacteur et alimentés par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","1,22 kWh/jour","environ 50 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 10 EH (8000 QR), septembre 2013, 60 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",15338.628762541806,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",20689.799331103681,"cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm","non","sans objet"]
[397,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 10000 QR 12 EH",null,"2012-009-mod01-ext06","texte n°112 du 22/12/2013",12,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve : \ndécanteur primaire (4 750L)\nréacteur (4 750L)","PEHD","Décanteur : 2,48 x 1,85 x 1,98\nRéacteur : 2,48 x 1,85 x 1,98","10 m²",-6,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","2 diffuseurs à membranes tubulaires, au fond du réacteur et alimentés par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","1,22 kWh/jour","environ 50 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 12 EH (10000 QR), septembre 2013, 60 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",16973.244147157191,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",22424.749163879598,"cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm","non","sans objet"]
[398,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 10000 SP 12 EH",null,"2012-009-mod01-ext07","texte n°112 du 22/12/2013",12,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve : \ndécanteur primaire (4 900L)\nréacteur (4 900L)","PEHD","Décanteur : 2,35 x 1,35 x 2,65\nRéacteur : 2,35 x 1,35 x 2,65","6,4 m²",-10,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","2 diffuseurs à disques membranaires, au fond du réacteur et alimentés par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","1,22 kWh/jour","environ 50 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 12 EH [10000 SP], septembre 2013, 60 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",17993.311036789299,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",2391.304347826087,"cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm","non","sans objet"]
[399,"KINGSPAN Environnemental","BIODISC BA 6",null,"2014-001","texte n°92 du 01/02/2014",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve : \ndécanteur primaire (2,2 m3) \nréacteur biologique aérobie avec disques en polyéthylène (0,49 m3) \ndécanteur final (0,42 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","cuve cylindrique \ndiamètre : 2 m\nhauteur : 2,16 à 2,46 m (selon modèle)","3,2 m²",-8.5,"310 à 370 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur au moyen d'une pompe de relevage","aération par rotation des disques au moyen d'un moteur","entrée d'air au dessus du toit\n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","1,5 kWh/jour","environ 62 € TTC / an","50 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 4 à 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Mode d'emploi BioDisc BA 6 - BB 10 - BC 18, 25 novembre 2013, 23 pages ; Guide d'installation BioDisc BA 6 ― BB 10 ― BC 18, 25 novembre 2013, 16 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5679.765886287626,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",16156.354515050169,"cuve : 2 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","0 cm","non","sans objet"]
[400,"KINGSPAN Environnemental","BIODISC BB 10",null,"2014-002-ext01","texte n°92 du 01/02/2014",10,"Microstation à cultures fixées","Monocuve : \ndécanteur primaire (2,84 m3) \nréacteur biologique aérobie avec disques en polyéthylène (0,49m3) \ndécanteur final (0,51 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","cuve cylindrique \ndiamètre : 2 m\nhauteur : 2,41 à 2,71 m (selon modèle)","3,2 m²",-8.5,"310 à 370 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur au moyen d'une pompe de relevage","aération par rotation des disques au moyen d'un moteur","entrée d'air au dessus du toit\n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","1,5 kWh/jour","environ 62 € TTC / an","50 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Mode d'emploi BioDisc BA 6 - BB 10 - BC 18, 25 novembre 2013, 23 pages ; Guide d'installation BioDisc BA 6 ― BB 10 ― BC 18, 25 novembre 2013, 16 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6679.765886287626,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",17732.441471571907,"cuve : 2 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","0 cm","non","sans objet"]
[401,"KINGSPAN Environnemental","BIODISC BC 18",null,"2014-002","texte n°92 du 01/02/2014",18,"Microstation à cultures fixées","Monocuve : \ndécanteur primaire (4,59 m3) \nréacteur biologique aérobie avec disques en polyéthylène (0,67m3) \ndécanteur final (0,85 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","cuve cylindrique \ndiamètre : 2,45 m\nhauteur : 2,83 m ","5 m²",-8.5,"310 à 370 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur au moyen d'une pompe de relevage","aération par rotation des disques au moyen d'un moteur","entrée d'air au dessus du toit\n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","3,9 kWh/jour","environ 160 € TTC / an","50 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Mode d'emploi BioDisc BA 6 - BB 10 - BC 18, 25 novembre 2013, 23 pages ; Guide d'installation BioDisc BA 6 ― BB 10 ― BC 18, 25 novembre 2013, 16 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8829.4314381270906,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",23596.153846153848,"cuve : 2 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","0 cm","non","sans objet"]
[402,"PICOBELLS","PICOBELLS 6 EH",null,"2014-003","Texte n°93 du 01/02/2014",6,"Microstation à cultures fixées","3 cuves parallépipède :\ndécanteur primaire (2 100L)\nréacteur biologique (1 050L)\nclarificateur (1 050L)","Polyéthylène","2,20 x 2,10 x 1,45","5 m²",-10,"470 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur à tube membranaire microperforé de longueur 750 mm, placé en fond de compartiment et alimenté par un surpresseur (aération 10 min ttes les 25 min soit 9,5 h/j)","entrée d'air au dessus du toit\n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie munie d'un extracteur et amenée au faîte du toit","alarme visuelle et sonore","Oui","1,2 kWh/jour","environ 50 € TTC / an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 4 à 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Documentation technique - Picobells 6 EH, 3 décembre 2013, 54 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6145.4849498327758,"Contrat d'entretien :\n270 € TTC / an",16150.501672240804,"cuve : 2 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans",null,"non","sans objet"]
[403,"OUEST Environnement","Compactodiffuseur à zéolithe BFC9",null,"2012-033-mod01","texte n°59 du 02/02/2014",9,"Filtre compact","FTE SIMOP ou THEBAULT (6 m³) avec préfiltre\nchasse à auget ou poste de relevage \nfiltre compact à zéolithe avec 6 cassettes filtrantes \n(hauteur de filtration 0,5 m)","Polyéthylène sauf FTE Thebault en béton","FTE SIMOP : 2,11 x 2,20 x 2,31 \nFTE THEBAULT : 3,19 x 2,00 x 1,65\n\nFiltre : 4,00 x 2,18 x 1,00","FTE : 5 à 7 m²\n\nFiltre : 9 m²","variable et adaptable au terrain","non renseigné","gravitairement au moyen d'un auget basculant ou à l'aide d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","extraction d'air piquée en amont de la fosse et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par des cheminées d'aération et ventilation de la canalisation de sortie","-","Non ","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 4 ans","autorisé","avec ou sans nappe SAUF FTE SIMOP","DOSSIER GUIDE UTILISATEUR – Filière à zéolithe 5 EH, 6 EH, 7 EH, 9 EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH, 14 novembre 2013, 69 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9937.2909698996664,"Non",11100.334448160536,"10 ans","30cm","non","sans objet"]
[404,"OUEST Environnement","Compactodiffuseur à zéolithe BFC5",null,"2012-033-mod01-ext01","texte n°59 du 02/02/2014",5,"Filtre compact","FTE SIMOP ou SOTRALENTZ ou THEBAULT (4 m³) avec préfiltre\nchasse à auget ou poste de relevage \nfiltre compact à zéolithe avec 4 cassettes filtrantes \n(hauteur de filtration 0,5 m)","Polyéthylène sauf FTE Thebault en béton","FTE SIMOP : 2,29 x 1,81 x 1,55 \nFTT SOTRALENTZ : 2,05 x 1,85 x 1,55 \nFTE THEBAULT : 2,60 x 1,86 x 1,20\n\nFiltre : 2,88 x 2,14 x 0,94","FTE SIMOP : 5 m2 \nFTE SOTRALENTZ : 4 m2 \nFTE THEBAULT : 5 m2\n\nFiltre : 7 m2","variable et adaptable au terrain","non renseigné","gravitairement au moyen d'un auget basculant ou à l'aide d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","extraction d'air piquée en amont de la fosse et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par des cheminées d'aération et ventilation de la canalisation de sortie","-","Non ","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 4 ans","autorisé","avec ou sans nappe SAUF FTE SIMOP","DOSSIER GUIDE UTILISATEUR – Filière à zéolithe 5 EH, 6 EH, 7 EH, 9 EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH, 14 novembre 2013, 69 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7343.6454849498332,"Non",8131.2709030100341,"10 ans","30cm","non","sans objet"]
[405,"OUEST Environnement","Compactodiffuseur à zéolithe BFC6",null,"2012-033-mod01-ext02","texte n°59 du 02/02/2014",6,"Filtre compact","FTE SIMOP ou SOTRALENTZ ou THEBAULT (5 m³) avec préfiltre\nchasse à auget ou poste de relevage \nfiltre compact à zéolithe avec 4 cassettes filtrantes \n(hauteur de filtration 0,5 m)","Polyéthylène sauf FTE Thebault en béton","FTE SIMOP : 2,39 x 1,98 x 1,70 \nFTE SOTRALENTZ : 2,43 x 1,85 x 1,55 \nFTE THEBAULT : 2,60 x 1,20 x 2,27\n\nFiltre : 2,88 x 2,14 x 0,94","FTE SIMOP : 5 m2 \nFTE SOTRALENTZ : 5 m2 \nFTE THEBAULT : 4 m2\n\nFiltre : 7 m2","variable et adaptable au terrain","non renseigné","gravitairement au moyen d'un auget basculant ou à l'aide d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","extraction d'air piquée en amont de la fosse et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par des cheminées d'aération et ventilation de la canalisation de sortie","-","Non ","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 4 ans","autorisé","avec ou sans nappe SAUF FTE SIMOP","DOSSIER GUIDE UTILISATEUR – Filière à zéolithe 5 EH, 6 EH, 7 EH, 9 EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH, 14 novembre 2013, 69 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7593.6454849498332,"Non",8474.9163879598673,"10 ans","30cm","non","sans objet"]
[406,"OUEST Environnement","Compactodiffuseur à zéolithe BFC7",null,"2012-033-mod01-ext03","texte n°59 du 02/02/2014",7,"Filtre compact","FTE SIMOP ou SOTRALENTZ ou THEBAULT (5 m³) avec préfiltre\nchasse à auget ou poste de relevage \nfiltre compact à zéolithe avec 6 cassettes filtrantes \n(hauteur de filtration 0,5 m)","Polyéthylène sauf FTE Thebault en béton","FTE SIMOP : 2,39 x 1,98 x 1,70 \nFTE SOTRALENTZ : 2,43 x 1,85 x 1,55 \nFTE THEBAULT : 2,60 x 1,20 x 2,27\n\nFiltre : 4,00 x 2,18 x 1,00","FTE SIMOP : 5 m2 \nFTE SOTRALENTZ : 5 m2 \nFTE THEBAULT : 4 m2\n\nFiltre : 9 m2","variable et adaptable au terrain","non renseigné","gravitairement au moyen d'un auget basculant ou à l'aide d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","extraction d'air piquée en amont de la fosse et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par des cheminées d'aération et ventilation de la canalisation de sortie","-","Non ","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 4 ans","autorisé","avec ou sans nappe SAUF FTE SIMOP","DOSSIER GUIDE UTILISATEUR – Filière à zéolithe 5 EH, 6 EH, 7 EH, 9 EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH, 14 novembre 2013, 69 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9623.7458189999998,"Non",10505.016722408027,"10 ans","30cm","non","sans objet"]
[407,"OUEST Environnement","Compactodiffuseur à zéolithe BFC10",null,"2012-033-mod01-ext04","texte n°59 du 02/02/2014",10,"Filtre compact","FTE SIMOP ou THEBAULT (6 m³) avec préfiltre\nchasse à auget ou poste de relevage \nfiltre compact à zéolithe avec 6 cassettes filtrantes \n(hauteur de filtration 0,5 m)","Polyéthylène sauf FTE Thebault en béton","FTE SIMOP : 2,11 x 2,20 x 2,31 \nFTE THEBAULT : 3,19 x 2,00 x 1,65\n\nFiltre : 4,00 x 2,18 x 1,00","FTE SIMOP : 5 m2 \nFTE THEBAULT : 7 m2\n\nFiltre : 9 m2","variable et adaptable au terrain","non renseigné","gravitairement au moyen d'un auget basculant ou à l'aide d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","extraction d'air piquée en amont de la fosse et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par des cheminées d'aération et ventilation de la canalisation de sortie","-","Non ","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 4 ans","autorisé","avec ou sans nappe SAUF FTE SIMOP","DOSSIER GUIDE UTILISATEUR – Filière à zéolithe 5 EH, 6 EH, 7 EH, 9 EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH, 14 novembre 2013, 69 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10330.26756,"Non",11289.297658862877,"10 ans","30cm","non","sans objet"]
[408,"OUEST Environnement","Compactodiffuseur à zéolithe BFC12",null,"2012-033-mod01-ext05","texte n°59 du 02/02/2014",12,"Filtre compact","FTE SIMOP ou SOTRALENTZ ou THEBAULT(8 m³) avec préfiltre\n2 chasses à auget ou poste de relevage \n1 dispositif de répartition \n2 filtres compact à zéolithe avec 2 x 4 cassettes filtrantes \n(hauteur de filtration 0,5 m)","Polyéthylène sauf FTE Thebault en béton","FTE SIMOP : 2,72 x 2,20 x 2,31 \nFTE SOTRALENTZ : 4,20 x 1,85 x 1,55 \nFTE THEBAULT : 3,19 x 2,00 x 2,08\n\nFiltres : 2 x (2,88 x 2,14 x 0,94)","FTE SIMOP : 6 m2 \nFTE SOTRALENTZ : 8 m2 \nFTE THEBAULT : 7 m2\n\nFiltre : 2 x 6 m2","variable et adaptable au terrain","non renseigné","gravitairement au moyen d'un auget basculant ou à l'aide d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","extraction d'air piquée en amont de la fosse et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par des cheminées d'aération et ventilation de la canalisation de sortie","-","Non ","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 4 ans","autorisé","avec ou sans nappe SAUF FTE SIMOP","DOSSIER GUIDE UTILISATEUR – Filière à zéolithe 5 EH, 6 EH, 7 EH, 9 EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH, 14 novembre 2013, 69 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12182.27425,"Non",13450.668896321071,"10 ans","30cm","non","sans objet"]
[409,"OUEST Environnement","Compactodiffuseur à zéolithe BFC15",null,"2012-033-mod01-ext06","texte n°59 du 02/02/2014",15,"Filtre compact","FTE SIMOP ou SOTRALENTZ ou THEBAULT(8 m³) avec préfiltre\n2 chasses à auget ou poste de relevage \n1 dispositif de répartition \n2 filtres compact à zéolithe avec 2 x 6 cassettes filtrantes \n(hauteur de filtration 0,5 m)","Polyéthylène sauf FTE Thebault en béton","FTE SIMOP : 2,72 x 2,20 x 2,31 \nFTE SOTRALENTZ : 4,20 x 1,85 x 1,55 \nFTE THEBAULT : 3,19 x 2,00 x 2,08\n\nFiltres : 2 x (4,00 x 2,18 x 1,00)","FTE SIMOP : 6 m2 \nFTE SOTRALENTZ : 8 m2 \nFTE THEBAULT : 7 m2\n\nFiltre : 2 x 9 m2","variable et adaptable au terrain","non renseigné","gravitairement au moyen d'un auget basculant ou à l'aide d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","extraction d'air piquée en amont de la fosse et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par des cheminées d'aération et ventilation de la canalisation de sortie","-","Non ","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 3 ans","autorisé","avec ou sans nappe SAUF FTE SIMOP","DOSSIER GUIDE UTILISATEUR – Filière à zéolithe 5 EH, 6 EH, 7 EH, 9 EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH, 14 novembre 2013, 69 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",16162.20736,"Non",17945.652173913044,"10 ans","30cm","non","sans objet"]
[410,"OUEST Environnement","Compactodiffuseur à zéolithe BFC20",null,"2012-033-mod01-ext07","texte n°59 du 02/02/2014",20,"Filtre compact","FTE SOTRALENTZ ou THEBAULT (10 m³) avec préfiltre\n2 chasses à auget ou poste de relevage \n1 dispositif de répartition \n2 filtres compact à zéolithe avec 2 x 6 cassettes filtrantes \n(hauteur de filtration 0,5 m)","Polyéthylène sauf FTE Thebault en béton","FTE SOTRALENTZ : 4,97 x 1,85 x 1,55 \nFTE THEBAULT : 3,19 x 2,00 x 2,42\n\nFiltres : 2 x (4,00 x 2,18 x 1,00)","FTE SOTRALENTZ : 10 m2 \nFTE THEBAULT : 7 m2\n\nFiltre : 2 x 9 m2","variable et adaptable au terrain","non renseigné","gravitairement au moyen d'un auget basculant ou à l'aide d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","extraction d'air piquée en amont de la fosse et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par des cheminées d'aération et ventilation de la canalisation de sortie","-","Non ","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 3 ans","autorisé","avec ou sans nappe SAUF FTE SIMOP","DOSSIER GUIDE UTILISATEUR – Filière à zéolithe 5 EH, 6 EH, 7 EH, 9 EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH, 14 novembre 2013, 69 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",17750.83612,"Non",19534.280936454852,"10 ans","30cm","non","sans objet"]
[411,"ATB France","PUROO PE 5 EH",null,"2014-004\n","texte n°91 du 06/02/2014 annulé et remplacé par le texte n°108 du 03/10/2015",5,"Microstation à cultures libres SBR","Cuve à 2 compartiments :\n1 décanteur primaire (1,8 m³)\n1 réacteur (1,8 m³)","Polyéthylène","2,45 x 1,75 x 2,25","5 m²",-22,"250 kg","gravitaire du décanteur primaire au réacteur\ndu réacteur à la sortie par une pompe à injection d'air\névacuation des eaux traitées activée par une vanne flottante","du réacteur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air \nrecirculation des boues activée par une vanne flottante","1 aérateur à membrane tubulaire, placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées prolongée à l'air libre au dessus du toit\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,74 kWh/jour","environ 30 € TTC / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 2 à 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","(Guide de montage et d’utilisation – Gamme de microstations PUROO®, 25 juin 2015, 65 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5310.2006689999998,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",15364.548494983279,"cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[412,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD23",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",6,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (4 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (10 m²)\nSD23 : 6 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 2,64 x 1,5 x 1,64\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n4,35 x 2,3 x 0,5","Filtre = 10 m²",-80,"FTE : 175 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 5 ans","autorisé","hors nappe","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8085.2842810000002,"Non",11659.698996655519,null,"50 cm","non","sans objet"]
[413,"BlueSET","Gamme Phytostation, modèle 6 EH",null,"2014-005-mod01","Texte n°95 du 13/03/14 annulé et remplacé par le texte n°125 du 06/12/2018",6,"Filtre planté","système d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 10 m² muni d'une grille de maillage 5 x 5 cm (répartition avec 1 point d'alimentation) + filtre planté à écoulement horizontal de 8,1 m² avec zone d'arrivée de l'effluent protégée par une rehausse de regard avec un couvercle fermé et regard de collecte, implantation à + 10 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe des filtres  : membrane EPDM de 1,1 mm d'épaisseur\n\nMassif filtrant FV : gravillors (4/16 mm) sur 0,40 m ; graviers(10/26 mm) sur 0,15 m ; graviers (20/60 mm) sur 0,15 m\nMassif FH : gravilllons (4/16 mm) sur 0,50 m ; tranchée de pouzzolane (7/15 mm) et gravillons (4/16 mm) sur 0,10 m","1er étage : 3,16 x 3,16\n2ème étage : 2 x 4,05","10 m² + 8,1 m²","FV : -70 cm\nFH : -50 cm","sans objet","gravitaire","sans objet","sans objet","2 cheminées d'aération reliées aux tuyaux de collecte sur le filtre vertical","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme \" Phytostation \", Modèles 3-4-5-6-8-10-12-16-18 EH, 08/10/18, 78 pages dont annexes","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",9340.3010030000005,"Contrat d'entretien : 120 à 598 € /an \nCurage du FV : 420 € / 10 ans",10840.301003344483,"-","0 cm","non","sans objet"]
[414,"Clarehill Plastics","HYDROCLEAR 8",null,"2014-006","Texte n°56 du 11/04/2014 annulé et remplacé par le texte n°113 du 11/06/2016",8,"Microstation à cultures fixées","Cuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (3 m³)\nréacteur (0,72 m³)\nclarificateur (0,72 m³)","Polyétylène","3,40 x 1,25 x 2,64","4,3 m²",-5,"450 kg","gravitaire","sans objet","1 aérateur à tube membranaire microperforé, placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit\n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,7 kWh/j","environ 70 € TTC / an","42 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Harlequin HydroClear 8 – Guide d’installation et mode d’emploi, version 0416 FR d’avril 2016, 17 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5015.0501670000003,"Contrat d'entretien :\n195 € TTC / an",14140.46822742475,"cuve : 5 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","0 cm","non","sans objet"]
[415,"JEAN VOISIN SAS","ECOPHYLTRE",null,"2014-007","Texte n°85 du 19/04/2014",4,"Filtre planté","arrivée des EU brutes\nposte de relevage\n2 filtres plantés de roseaux vertical étanches (10m²) parallèles alimentés en alternance\n\nimplantation à plus de 5 m de l'habitation et filtres munis d'une grille de protection et entourés d'une clôture","-","2 cuves : 2,10 x 1,35 x 1,20","2 x 2,4 m²",-120,"-","alimentation séquentielle des EU brutes au moyen d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","deux extracteurs d'aération connectés au réseau d'alimentation et deux évents d'aération raccordées au réseau de collecte","visuelle\n(poste de relevage)","Oui (pompe)","0,05 kWh/jour","environ 2 € TTC / an","70 dB","10 cm d'épaisseur sur filtre vertical","Tous les 8 ans","autorisé","avec ou sans nappe","Dispositif de traitement Ecophyltre – Guide utilisateur – Modèle 4 EH, 4 mars 2014, 59 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7996.6555179999996,"Contrat d'entretien : \n180 € TTC/an","sans contrat : 8 821 €\navec contrat : 11 455 €","cuve : 15 ans\npompe : 2 ans","0 cm","non","sans objet"]
[416,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 3EH",null,"2011-022-mod01-ext01","texte n°120 du 25/04/2014",3,"Filtre planté","arrivée des EU brutes\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (6m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (6m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 5 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m \nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 x 3 x 0,6\n2ème étage : 4 x 1,5 x 0,4","filtres : \n2 x 6 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 EH, mars 2014, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 260 € à 9 660 €","Contrat d'entretien : 100 à 200 € TTC / an","Non renseigné","_","0 cm","oui","2026-04-30"]
[417,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 4EH",null,"2011-022-mod01-ext02","texte n°120 du 25/04/2014",4,"Filtre planté","arrivée des EU brutes\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (8m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (8m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 5 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 x 4 x 0,6\n2ème étage : 4 x 2 x 0,4","filtres : \n2 x 8 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 EH, mars 2014, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 260 € à 9 660 €","Contrat d'entretien : 100 à 200 € TTC / an","Non renseigné","pompe : 2 ans","0 cm","oui","2026-04-30"]
[418,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 6EH",null,"2011-022-mod01-ext03","texte n°120 du 25/04/2014",6,"Filtre planté","alimentation en EU brutes par pompe de relevage\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (12m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (12m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 10 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 4 x 3 x 0,6\n2ème étage : 6 x 2 x 0,4","filtres : \n2 x 12 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","au moyen d'une pompe de relevage\nvolume de relevage 40L","sans objet","sans objet","sans objet","sonore pour la pompe","Oui","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans\nfosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 EH,\nmars 2014, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","12 720 € à 16 920 €","Contrat d'entretien : 150 à 250 € TTC / an","Non renseigné","pompe : 2 ans","0 cm","oui","2026-04-30"]
[419,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 8EH",null,"2011-022-mod01-ext04","texte n°120 du 25/04/2014",8,"Filtre planté","alimentation en EU brutes par pompe de relevage\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (16m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (16m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 10 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 4 x 4 x 0,6\n2ème étage : 8 x 2 x 0,4","filtres : \n2 x 16 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","au moyen d'une pompe de relevage\nvolume de relevage 40L","sans objet","sans objet","sans objet","sonore pour la pompe","Oui","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans\nfosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 EH,\nmars 2014, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","13 720 € à 16 920 €","Contrat d'entretien : 150 à 250 € TTC / an","Non renseigné","pompe : 2 ans","0 cm","oui","2026-04-30"]
[420,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 10EH",null,"2011-022-mod01-ext05","texte n°120 du 25/04/2014",10,"Filtre planté","alimentation en EU brutes par pompe de relevage\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (20m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (20m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 10 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 5 x 4 x 0,6\n2ème étage : 8 x 2,5 x 0,4","filtres : \n2 x 20 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","au moyen d'une pompe de relevage\nvolume de relevage 40L","sans objet","sans objet","sans objet","sonore pour la pompe","Oui","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans\nfosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 EH,\nmars 2014, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","14 720 € à 16 920 €","Contrat d'entretien : 150 à 250 € TTC / an","Non renseigné","pompe : 2 ans","0 cm","oui","2026-04-30"]
[421,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 12EH",null,"2011-022-mod01-ext06","texte n°120 du 25/04/2014",12,"Filtre planté","alimentation en EU brutes par pompe de relevage\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (24m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (24m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 10 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 4 x 6 x 0,6\n2ème étage : 9,6 x 2,5 x 0,4","filtres : \n2 x 24 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","au moyen d'une pompe de relevage\nvolume de relevage 80L","sans objet","sans objet","sans objet","sonore pour la pompe","Oui","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 EH, mars 2014, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","18 720 € à 25 200 €","Contrat d'entretien : 200 à 300 € TTC / an","Non renseigné","pompe : 2 ans","0 cm","oui","2026-04-30"]
[422,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 16EH",null,"2011-022-mod01-ext07","texte n°120 du 25/04/2014",16,"Filtre planté","alimentation en EU brutes par pompe de relevage\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (32m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (32m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 30 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m \nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 4 x 8 x 0,6\n2ème étage : 10,7 x 3 x 0,4","filtres : \n2 x 32 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","au moyen d'une pompe de relevage\nvolume de relevage 80L","sans objet","sans objet","sans objet","sonore pour la pompe","Oui","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 EH, mars 2014, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","19 720 € à 25 200 €","Contrat d'entretien : 200 à 300 € TTC / an","Non renseigné","pompe : 2 ans","0 cm","oui","2026-04-30"]
[423,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 20EH",null,"2011-022-mod01-ext08","texte n°120 du 25/04/2014",20,"Filtre planté","alimentation en EU brutes par pompe de relevage\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (40m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (40m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 30 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 5 x 8 x 0,6\n2ème étage : 12,5 x 3,2 x 0,4","filtres : \n2 x 40 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","au moyen d'une pompe de relevage\nvolume de relevage 80L","sans objet","sans objet","sans objet","sonore pour la pompe","Oui","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 EH, mars 2014, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","20 720 € à 25 200 €","Contrat d'entretien : 200 à 300 € TTC / an","Non renseigné","pompe : 2 ans","0 cm","oui","2026-04-30"]
[424,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR 7500 litres monobloc",null,"2010-010-ext01","texte n°90 du 26/04/2014 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°98 du 11/03/2015 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",5,"Microstation à cultures fixées","1 cuve comprenant : \n1 décanteur (2 480 L)\n1 bioréacteur (2 570 L) \n1 décanteur secondaire (1 580 L)","PEHD","3,585 x 2,3 x 1,45","8,2 m²",-7,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","2 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,608 kWh/j","environ 66 € / an","<38 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 14 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5399.6655520000004,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","sans contrat : 8 884 €\navec contrat : 10 759 €","cuve : 10 anscsurpresseur : 1 an","40 cm","non","sans objet"]
[425,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR 7500 litres monobloc",null,"2010-010-ext02","texte n°90 du 26/04/2014 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°98 du 11/03/2015 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",6,"Microstation à cultures fixées","1 cuve comprenant : \n1 décanteur (2 480 L)\n1 bioréacteur (2 570 L) \n1 décanteur secondaire (1 580 L)","PEHD","3,585 x 2,3 x 1,45","8,2 m²",-7,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","2 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,088 kWh/j","environ 86 € / an","<42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6325.2508360000002,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","sans contrat : 10 531 €\navec contrat : 12 406 €","cuve : 10 ans   \nsurpresseur : 1 an","40 cm","non","sans objet"]
[426,"BREIZHO LIMITED","ClearFox By Breizho 8 EH",null,"2014-008","texte n°79 du 17/05/2014\nannulé et remplacé par\nle texte n° 69 du 04/11/2017",8,"Filtre compact","3 cuves :\n2 cuves fosse toutes eaux de 2,25 m³ chacune\n1 filtre biologique à massif de polypropylène de 2,25 m³","Cuve PE\nMediat filtrant : PP","FTE : 1,53 x 1,22 x 1,71 chacune\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","6 m²",-140,"FTE : 125 + 125 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","alarme visuelle \n(tige flotteur)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 9 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.",6850.3344479999996,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","sans contrat : 9 250 €\navec contrat : 10 375 €","cuves PE : 15 ans\n","70 cm","non","sans objet"]
[427,"BREIZHO LIMITED","ClearFox By Breizho 4 EH",null,"2014-008-ext01","texte n°79 du 17/05/2014\nannulé et remplacé par\nle texte n° 69 du 04/11/2017",4,"Filtre compact","2 cuves : \n1 fosse toutes eaux monocuve à 2 compartiments (1,5 et 0,75 m³)\n1 filtre biologique à massif de polypropylène (2,25 m³)","Cuve PE\nMediat filtrant : PP","FTE : 1,53 x 1,22 x 1,71\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","4 m²",-140,"FTE : 125 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","alarme visuelle \n(tige flotteur)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 12 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6199.8327760000002,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","sans contrat : 7 700 €\navec contrat : 8 825 €","cuves PE : 15 ans\n","70 cm","non","sans objet"]
[428,"BREIZHO LIMITED","ClearFox Nature By Breizho - 6 EH",null,"2014-008-ext02","texte n°79 du 17/05/2014\nannulé et remplacé par\nle texte n° 69 du 04/11/2017",6,"Filtre compact","3 cuves :\n2 cuves fosse toutes eaux de 2,25 et 1,25 m³\n1 filtre biologique à massif de polypropylène de 2,25 m³","Cuve PE\nMediat filtrant : PP","2 FTE : 1,53 x 1,22 x 1,71 et 0,89 x 1,22 x 1,71\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","5 m²",-140,"FTE : 125 + 82 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","alarme visuelle \n(tige flotteur)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 12 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6600.3344479999996,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","sans contrat : 8 325 €\navec contrat : 9 450 €","cuves PE : 15 ans\n","70 cm","non","sans objet"]
[429,"BLUEVITA","BLUEVITA TORNADO 6EH",null,"2012-004-mod02-ext01\n2012-004-mod03-ext01\n2012-004-mod04-ext01","Texte n°87 du 20/05/2014 annulé et remplacé par le  le texte n°47 du 30/05/2017 annulé et remplacé par le  texte N°75 du 03 mars 2020 ",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (3 m³)\nréacteur biologique (1,5 m³)\nclarificateur (0,82 m³)","Polyéthylène","cuve cylindrique axe vertical : \ndiamètre : 2,5 m\nH : 2,33 m","4,9 m²",-10,"410 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur et au réacteur par pompes à injection d'air","2 diffuseurs à disques membranaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air prolongée jusqu'à l'air libre\n+\ncanalisation d'extraction, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","2 kWh/jour","environ 82 € TTC / an","45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation et d'entretien - Microstation d'épuration à lit fluidisé BLUEVITA TORNADO 4 EH, 6 EH, 9 EH et 13 EH, 27/01/2020, 34 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6882,"Contrat d'entretien : \n120 € TTC / an ",16624,"cuve : 30 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","100 cm","non","sans objet"]
[430,"Martin Bergmann Umwelttechnik","WSB clean 5 EH",null,"2014-10 et 2014-010-mod01","texte n°115 du 23 mai 2014 annulé er remplacé par le texte n°94 du 23/08/2019",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \n1 décanteur primaire (2,53 m³)\n1 réacteur biologique (1,2 m³) rempli de modules flottants \n 1 clarificateur (0,9 m³)","Polyéthylène ","cuve cylindrique \ndiamètre : 2,20 m\nhauteur : 1,90 m","3,80 m²",-20,"335 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur au moyen d'une pompe de relevage","Aération séquentielle par 2 tubes membranaires microperforés placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit (canalisation de chute conforme au DTU 60,1)\n+\nextraction par une canalisation rapportée 40cm au-dessus du faîte du toit avec un extracteur statique ou éolien ","alarme visuelle","Oui","1,06 kWh/jour","environ 44 € TTC / an","35 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","hors nappe","– Guide d’installation – Microstation BERGMANN WSB® clean 5 EH, 27/06/2019, pages 1 à 16 ; – Mode d’Emploi – Microstation d’épuration entièrement biologique selon le procédé WSB® ; 27/06/2019, pages 17 à 48","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5759,"Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an",18477,"cuve : 25 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","40 cm","non","sans objet"]
[431,"AQUATEC VFL sro","AQUATEC VFL AT-8 EH",null,"2012-005-ext01\n2012-005-mod01-ext01","texte n°79 du 24/05/2014 annulé et remplacé par le texte n°172 du 30/06/2016\nannulé et remplacé par le texte n°110 du 19/09/2020 annulé et remplacé par l'avis du CERIB en date du 12/04/2021",8,"Microstation à cultures libres","Monocuve cylindrique à 6 compartiments : \nchambre de prétraitement à 4 compartiments (1,38m3)\nbassin d'aération équipé d'un dégrilleur et d'un régulateur de débit de sortie avec surverse (1,33m3)\nclarificateur (0,35m3)","Polypropylène","cuve cylindrique :\ndiamètre : 1,60\nhauteur : 2,20","2,0 m²",-20,"200 kg","gravitaire","dans la chambre de prétraitement, du dernier au premier compartiment par une pompe à injection d'air\n\ndu clarificateur au bassin d’aération et au troisième compartiment de la chambre de prétraitement par une autre pompe à injection d'air","le surpresseur alimente 1 aérateur tubulaire à membrane microperforée en fond de bassin, une pompe air lift sous le dégrilleur et un injecteur d'air pour le tamis du régulateur de débit","entrée d’air au-dessus du toit sur cana amenée des eaux usées\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,1 kWh/jour","environ 45 € TTC / an","40 dB(A)","Décanteur primaire < 30 %","5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Installation, montage et fonctionnement des microstations d'épuration AQUATEC VFL® type AT, 07/04/2021, 44 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4550,"100 € / an",16215,"cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","50 cm","non","sans objet"]
[432,"AQUATEC VFL sro","AQUATEC VFL AT-10 EH",null,"2012-005-ext02\n2012-005-mod01-ext02","texte n°79 du 24/05/2014 annulé et remplacé par le texte n°172 du 30/06/2016\nannulé et remplacé par le texte n°110 du 19/09/2020 annulé et remplacé par l'avis du CERIB en date du 12/04/2021",10,"Microstation à cultures libres","Monocuve cylindrique à 6 compartiments : \nchambre de prétraitement à 4 compartiments (1,62m3)\nbassin d'aération équipé d'un dégrilleur et d'un régulateur de débit de sortie avec surverse (1,59m3)\nclarificateur (0,44m3)","Polypropylène","cuve cylindrique :\ndiamètre : 1,75\nhauteur : 2,20","2,4 m²",-20,"220 kg","gravitaire","dans la chambre de prétraitement, du dernier au premier compartiment par une pompe à injection d'air\n\ndu clarificateur au bassin d’aération et au troisième compartiment de la chambre de prétraitement par une autre pompe à injection d'air","le surpresseur alimente 1 aérateur tubulaire à membrane microperforée en fond de bassin, une pompe air lift sous le dégrilleur et un injecteur d'air pour le tamis du régulateur de débit","entrée d’air au-dessus du toit sur cana amenée des eaux usées\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,5 kWh/j","environ 62 € TTC / an","42 dB(A)","Décanteur primaire < 30 %","4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Installation, montage et fonctionnement des microstations d'épuration AQUATEC VFL® type AT, 25/05/2020, 43 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5050,"100 € / an",18006,"cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","50 cm","non","sans objet"]
[433,"AQUATEC VFL sro","AQUATEC VFL AT-13 EH",null,"2012-005-ext03\n2012-005-mod01-ext03","texte n°79 du 24/05/2014 annulé et remplacé par le texte n°172 du 30/06/2016\nannulé et remplacé par le texte n°110 du 19/09/2020 annulé et remplacé par l'avis du CERIB en date du 12/04/2021",13,"Microstation à cultures libres","Monocuve cylindrique à 6 compartiments : \nchambre de prétraitement à 4 compartiments (2,26m3)\nbassin d'aération équipé d'un dégrilleur et d'un régulateur de débit de sortie avec surverse (2,20m3)\nclarificateur (0,57m3)","Polypropylène","cuve cylindrique :\ndiamètre : 2,05\nhauteur : 2,20","3,3 m²",-20,260,"gravitaire","dans la chambre de prétraitement, du dernier au premier compartiment par une pompe à injection d'air\n\ndu clarificateur au bassin d’aération et au troisième compartiment de la chambre de prétraitement par une autre pompe à injection d'air","le surpresseur alimente 2 aérateurs tubulaires à membrane microperforée en fond de bassin, une pompe air lift sous le dégrilleur et un injecteur d'air pour le tamis du régulateur de débit","entrée d’air au-dessus du toit sur cana amenée des eaux usées\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,9 kWh/j","environ 78 € TTC / an","47 dB(A)","Décanteur primaire < 30 %","5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Installation, montage et fonctionnement des microstations d'épuration AQUATEC VFL® type AT, 07/04/2021, 44 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5950,"100 € / an",19329,"cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","50 cm","non","sans objet"]
[434,"BIOROCK","BIOROCK D5-R",null,"2010-026-mod01","texte n° 114 du 23/05/2014 \nannulé et remplacé par le texte n°88 du 19/09/2015 annulé et remplacé par le texte n°103 du 18/06/2016",5,"Filtre compact","FTE 3 m3 à deux compartiments (2m3 + 1m3) et renforts intérieurs\n+\n filtre compact à 6 lits de laine de roche séparés par une couche d'aération et alimenté par une rampe de répartition en boucle fermée (Hcouche : LR 0,30 m + AE 0,30 m + LR 0,45 m)","PEHD","FTE : 2,15 x 1,15 x 2,10\nFiltre : 1,15 x 1,15 x 2,10","Fosse : 2,5 m²\nFiltre : 1,3 m²","Filtre : - 110","FTE : 200 kg\nFiltre : 197 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen de rampes de distribution en boucle fermée","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : entrée d'air 10 cm au-dessus du sol avec un chapeau d'évent et extraction par une canalisation indépendante de celle de la FTE terminée au faîte du toit par un extracteur éolien ou ventilateur d'air électrique","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide destiné à l’usager – Filière BIOROCK® D-S5, 25 mars 2016, 53 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5750,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","sans contrat : 7 986 €\navec contrat : 9 861 €","Média filtrant : 10 ans (sous reserves)","45 cm","non","sans objet"]
[435,"BIOROCK","BIOROCK D6-R",null,"2010-026-mod01-ext01","texte n° 114 du 23/05/2014 \nannulé et remplacé par le texte n°88 du 19/09/2015 annulé et remplacé par le texte n°103 du 18/06/2016",6,"Filtre compact","FTE 3 m3 à deux compartiments \n(2m3 + 1m3) et renforts intérieurs\n+ \nfiltre compact à 6 lits de laine de roche séparés par une couche d'aération et alimenté par une rampe de répartition en boucle fermée\n(Hcouche : LR 0,30 m + AE 0,30 m + LR 0,45 m)","PEHD","FTE : 2,15 x 1,15 x 2,10\nFiltre : 1,45 x 1,15 x 2,10","Fosse : 2,5 m²\nFiltre : 1,7 m²","Filtre : - 110","FTE : 200 kg\nFiltre : 241 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen de rampes de distribution en boucle fermée","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : entrée d'air 10 cm au-dessus du sol avec un chapeau d'évent et extraction par une canalisation indépendante de celle de la FTE terminée au faîte du toit par un extracteur éolien ou ventilateur d'air électrique","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide destiné à l’usager – Filière BIOROCK® D-M6, 25 mars 2016, 53 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6666.3879598662206,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","sans contrat : 9 525 €\navec contrat : 11 400 €","Média filtrant : 10 ans (sous reserves)","45 cm","non","sans objet"]
[436,"BIOROCK","BIOROCK D10FR-R",null,"2010-026-mod01-ext02","texte n° 114 du 23/05/2014 \nannulé et remplacé par le texte n°88 du 19/09/2015 annulé et remplacé par le texte n°103 du 18/06/2016",10,"Filtre compact","FTE 5 m3 à deux cuves (3m3 + 2m3) et renforts intérieurs\n+ \nfiltre compact à 6 lits de laine de roche séparés par une couche d'aération et alimenté par une rampe de répartition en boucle fermée\n(Hcouche : LR 0,30 m + AE 0,30 m + LR 0,45 m)","PEHD","FTEs : 2,15 x 1,15 x 2,10 \n+ 1,45 x 1,15 x 2,10\nFiltre : 2,15 x 1,15 x 2,10","Fosses : 4,2 m²\nFiltre : 2,5 m²","Filtre : - 110","Filtre : 323 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen de rampes de distribution en boucle fermée","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : entrée d'air 10 cm au-dessus du sol avec un chapeau d'évent et extraction par une canalisation indépendante de celle de la FTE terminée au faîte du toit par un extracteur éolien ou ventilateur d'air électrique","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTEs < à 50 %","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif – Filière BIOROCK D10 FR-R – Guide destiné à l’usager pour la mise en service et l’entretien, 26 mars 2014, 34 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8879.5986622073578,"Contrat d'entretien :\n215 € HT / an","avec contrat : 15 819 €","Non communiqué","45 cm","non","sans objet"]
[437,"Delphin Water","DELPHIN COMPACT 8EH",null,"2014-009","texte n°92 du 28/05/2014",8,"Microstation à cultures fixées","Monocuve : \ndécanteur à deux compartiments ( 2 170L + 800L)\nréacteur biologique rempli de treillis tubulaires (670L) \nclarificateur (200L)","Polyéthylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,31 m\nhauteur : 2,17 m","4,2 m²",-10,"-","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit\n+\nchapeau d'extraction sur le couvercle de la station","alarme visuelle et sonore","Oui",1.3,{"$f":"U438*365*0.1125","v":53.381250000000001},"40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Mode d'emploi pour microstation d'épuration DELPHIN Compact - 4 EH, compact - 6EH, compact - 8 EH, compact - 12EH, mars 2014, 54 pages ; Mode d'emploi pour DELPHIN ContiControl 3.0 - Commande pour microstations d'épuration, mars 2014, 32 pages ; évaluation des coûts de fonctionnement sur 15 ans, 19/04/2013 (4,6 et 12 EH), et 7 mars 2014 (8 EH), 4 pages ; manuel de service DELPHIN station d'épuration, 14 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7336.1204013377928,"Contrat d'entretien :\n107 € TTC /an ","sans contrat : 15 477 €\navec contrat : 16 819 €","Cuve : 20 ans\nComposants électromécaniques : 1 an","0 cm","non","sans objet"]
[438,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 4ST",null,"2014-011","texte n°90 du 03/06/2014",4,"Filtre compact","Ensemble de 2 cuves : \nFTE à 1 compartiment de 3,3 m³ avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+\nfiltre compact rempli de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","FTE (Bicuve) : 2,13 x 1,38 x 1,82 à 2,02\nFiltre : 1,35 x 1,15 x 1,95 à 2,05","FTE = 2,94 m²\nFiltre = 1,55 m²",-108,"FTE  : 217 kg\nFiltre standard : 220 kg\nFiltre renforcé : 245 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtre : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 42 mois","autorisé","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d'assainissement non collectif COMPACT'O ST - Notice Technique - Installation, exploitation et entretien, 17 mai 2014, 58 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6179.765886287626,"Non",8520.9030100334458,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[439,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 5ST",null,"2014-011-ext01","texte n°90 du 03/06/2014",5,"Filtre compact","Ensemble de 2 cuves : \nFTE à 1 compartiment de 3,3 m³ avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+\nfiltre compact rempli de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","FTE : 2,13 x 1,38 x 1,82 à 2,02\nFiltre : 1,85 x 1,15 x 1,95 à 2,05","FTE = 2,94 m²\nFiltre = 2,13 m²",-108,"FTE  : 217 kg\nFiltre standard : 295 kg\nFiltre renforcé : 328 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtre : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 30 mois","autorisé","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d'assainissement non collectif COMPACT'O ST - Notice Technique - Installation, exploitation et entretien, 17 mai 2014, 58 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6461.5384615384619,"Non",9554.347826086956,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[440,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 6ST",null,"2014-011-ext02","texte n°90 du 03/06/2014",6,"Filtre compact","Ensemble de 2 cuves : \nFTE à 1 compartiment de 4,2 m³ avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+\nfiltre compact rempli de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","FTE : 2,38 x 1,60 x 1,82 à 2,02\nFiltre : 1,85 x 1,15 x 1,95 à 2,05","FTE = 3,81 m²\nFiltre = 2,13 m²",-108,"FTE  : 247 kg\nFiltre standard : 295 kg\nFiltre renforcé : 328 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtre : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 35 mois","autorisé","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d'assainissement non collectif COMPACT'O ST - Notice Technique - Installation, exploitation et entretien, 17 mai 2014, 58 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6786.7892976588628,"Non",9861.2040133779265,"cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[441,"EPUR","BIOFRANCE 4 EH",null,"2014-012-ext01 et 2014-012-mod01-ext01","texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (2 030 L)\nréacteur (910 L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (930 L)","Béton","Cuve cylindrique \nhauteur: 1,74 m \ndiamètre: 2,07 m","3,36 m²",-5,"3000 Kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air"," aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","0,936 ou 1,224 kWh/j","environ 38 € ou 50 € TTC / an","25 ou 37 dB","Décanteur < à 30 %","9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH ; BIOFRANCE® Roto : modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH - Guide de mise en œuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 29/04/2020, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\néquipements de traitement: \n2 ans\n","80 cm","non","sans objet"]
[442,"EPUR","BIOFRANCE 6 EH",null,"2014-012 et 2014-012-mod01","texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 100L)\nréacteur (1 500L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (1 400L)","Béton","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,11 m \ndiamètre: 2,26 m","4 m²",-7,"3 750 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air"," aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 ou 1,70 kWh/jour","environ 57 ou 70 € TTC/an","36 ou 37 dB","Décanteur < à 30 %","9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH ; BIOFRANCE® Roto : modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH - Guide de mise en œuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 29/04/2020, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\néquipements de traitement: \n2 ans\n","80 cm","non","sans objet"]
[443,"EPUR","BIOFRANCE 8 EH",null,"2014-012-ext03 et 2014-012-mod01-ext03","texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",8,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (4 220 L)\nréacteur (1 870 L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (1 810 L)","Béton","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,45 m \ndiamètre: 2,50 m","4,91 m²",-7,"5600 Kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air"," aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","2,64 ou 2,76 kWh/jour","environ 108 ou 113 € TTC/an","40 ou 45 dB","Décanteur < à 30 %","8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH ; BIOFRANCE® Roto : modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH - Guide de mise en œuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 29/04/2020, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\néquipements de traitement: \n2 ans\n","80 cm","non","sans objet"]
[444,"EPUR","BIOFRANCE Bloc 6 EH",null," 2012-020-ext04 et 2012-020-mod01-ext04 et 2012-020-mod02-ext04","texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",6,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (6 000L)\nréacteur (3 600L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 200L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,14 m \ndiamètre: 2 x 2,26 m","8 m²",-7,"3 350 + \n4 100 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 kWh/jour","environ 57 € TTC / an","37 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 13 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm","non","sans objet"]
[445,"EPUR","BIOFRANCE Bloc 8 EH",null," 2012-020-ext02 et 2012-020-mod01-ext03 et 2012-020-mod02-ext03","texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",8,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (6 000L)\nréacteur (3 600L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 200L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,14 m \ndiamètre: 2 x 2,26 m","8 m²",-7,"3 350 + \n4 100 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","2,64 ou 3,12 kWh/jour","environ 132 ou 156 € TTC/an","45 ou 48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm","non","sans objet"]
[446,"EPUR","BIOFRANCE 12 EH",null," 2012-020-ext02 et 2012-020-mod01-ext02 et 2012-020-mod02-ext02","texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",12,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (6 000L)\nréacteur (3 600L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 200L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,14 m \ndiamètre: 2 x 2,26 m","8 m²",-7,"3 350 + \n4 100 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","5,04 kWh/jour","environ 210 € TTC/an","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm","non","sans objet"]
[447,"EPUR","BIOFRANCE 16 EH",null," 2012-020-ext01 et 2012-020-mod01-ext01 et 2012-020-mod02-ext01","texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",16,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (8 100 L)\nréacteur (5 000L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 000L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,45 m \ndiamètre: 2 x 2,50 m","9,6 m²",-7,"4 400 + \n 5 450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","5,04 ou 9,5 kWh/jour","environ 210 ou 390 € TTC/an","46 ou < 65 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm","non","sans objet"]
[448,"EPUR","BIOFRANCE 20 EH",null," 2012-020 et 2012-020-mod01 et 2012-020-mod02","texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",20,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (8 100L)\nréacteur (5 000L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 000L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,45 m \ndiamètre: 2 x 2,50 m","9,6 m²",-7,"4 400 + \n 5 450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","9,5 kWh/jour","environ 390 € TTC/an","< 65 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm","non","sans objet"]
[449,"EPUR","BIOFRANCE PLAST 6 EH",null,"2014-012-mod01","texte n°110 du 08/07/2014",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 800 L)\nréacteur (1 700 L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (1 800 L)","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,58 m \ndiamètre: 2,35 m","4,34 m²",-6,"450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,392 kWh/jour","environ 57 € TTC / an","37 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 14 mois","interdit","hors nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[450,"EPUR","BIOFRANCE PLAST 7 EH",null,"2014-012-mod01-ext01","texte n°110 du 08/07/2014",7,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 800 L)\nréacteur (1 700 L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (1 800 L)","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,58 m \ndiamètre: 2,35 m","4,34 m²",-6,"450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","2,64 kWh/j","Environ 108 € TTC / an","45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","hors nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[451,"EPUR","BIOFRANCE PLAST mono 8 EH",null,"2014-012-mod01-ext02","texte n°110 du 08/07/2014",8,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (4 400 L)\nréacteur (1 900 L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (1 900 L)","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,45 m \ndiamètre: 2,35 m","4,34 m²",-6,"450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","2,64 kWh/j","Environ 108 € TTC / an","45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","hors nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[452,"EPUR","BIOFRANCE ROTO 6 EH",null,"2014-012-mod02","texte n°110 du 08/07/2014\nrepris par le texte n°133 du 27 juin 2020",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 500L)\nréacteur (1 600 L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 100L)","Polyéthylène","2,50 x 2,20 x 2,15","5,5 m²",-7,"350 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 kWh/jour","environ 57 € TTC/an","37 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","hors nappe ","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[453,"EPUR","BIOFRANCE ROTO 7 EH",null,"2014-012-mod02-ext01 et 2014-012-mod03-ext01","texte n°110 du 08/07/2014 & texte n°191 du 31 octobre 2019 annulé et remplacé par le texte n°133 du 27 juin 2020",7,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 500L)\nréacteur ( 1 640L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 050 L)","Polyéthylène","2,50 x 2,20 x 2,15","5,5 m²",-7,"350 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air"," aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","2,64 ou 2,76 kWh/jour","environ 108 ou 113 € TTC/an","40 ou 45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","hors nappe ","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH ; BIOFRANCE® Roto : modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH - Guide de mise en œuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 29/04/2020, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\néquipements de traitement: \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[454,"BORALIT","OPUR SuperCompact MB 5",null,"2014-013","texte n°161 du 02/08/2014 annulé et remplacé par le texte n°83 du 19/11/2014",5,"Microstation à cultures fixées","4 cuves cylindriques assemblées :\n2 décanteurs primaires (1,2 + 1,1 m3)\n1 réacteur biologique (1,1 m3)\n1 clarificateur (1,1 m3)","Polyéthylène","2,36 x 2,36 x 1,90","5,6 m²",-13,"340 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur primaire (cuve 1) par une pompe à injection d'air","1 aérateur à disque membranaire micro-perforé placé au fond du réacteur et alimenté par un supresseur.","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de décanteur, raccordée aux décanteurs et au réacteur biologique, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,1 kWh/jour","environ 45 € TTC / an","42 dB","Décanteurs < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Micro-stations OPUR SuperCompact MB5/OPUR SuperCompact MB7 – Guide de montage et d’utilisation, 10 septembre 2014, 38 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6357.8595320000004,"Contrat d'entretien : environ 180 € TTC / an","avec contrat : 15 957 €","cuves : 25 ans\néléments électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[455,"BORALIT","OPUR SuperCompact MB 7",null,"2014-013-ext01","texte n°161 du 02/08/2014 annulé et remplacé par le texte n°83 du 19/11/2014",7,"Microstation à cultures fixées","4 cuves cylindriques assemblées :\n2 décanteurs primaires (1,7 + 1,6 m3)\n1 réacteur biologique (1,6 m3)\n1 clarificateur (1,6 m3)","Polyéthylène","2,58 x 2,58 x 2,25","6,7 m²",-12,"425 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur primaire (cuve 1) par une pompe à injection d'air","1 aérateur à disque membranaire micro-perforé placé au fond du réacteur et alimenté par un supresseur.","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de décanteur, raccordée aux décanteurs et au réacteur biologique, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,1 kWh/jour","environ 45 € TTC / an","42 dB","Décanteurs < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Micro-stations OPUR SuperCompact MB5/OPUR SuperCompact MB7 – Guide de montage et d’utilisation, 10 septembre 2014, 38 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7305.1839460000001,"Contrat d'entretien : environ 180 € TTC / an","avec contrat : 18 163 €","cuves : 25 ans\néléments électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[456,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV",null,"2014-014","texte n°75 du 07/08/2014",5,"Filtre planté","1 regard de distribution\n1 système d'alimentation gravitaire\n2 cuves de filtre planté vertical (2 x 6 m2) parallèles alimentées en alternance\n1 tuyau de collecte en fond de filtre + 1 regard de collecte\n1 canalisation d'évacuation\nProtection permanente : grille maillage 5x5cm + clôture de 80cm de haut\nImplantation : à plus de 5 m de l'habitation","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur 0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m","2 x (2,5 x 2,4 x 0,85)","2 x 6 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","avec ou sans nappe ","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtre planté de roseaux sans fosse septique – Jardi-assainissement, Gamme FV, Modèle : 5 EH, 23 juin 2014, 28 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6700,"Contrat d'entretien : 120 à 240 € TTC / an + 60 € tous les 10 ans pour station de compostage","sans contrat : 7 075 €","-","0 cm","non","sans objet"]
[457,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW12",null,"2012-041-ext04 et 2012-041-ext04-mod01","texte n°82 du 14/08/2014 annulé et remplacé par le texte n°115 du 3 février 2016",12,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves : \ndécanteur primaire (4 220 L) \nréservoir à culture libre aérée \n(4 300L)","Polyéthylène","2 cuves : \n2 x (2,35 x 2,00 x 2,36)","9,5 m²",-11,"970 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,40 kWh/jour","Environ 58€ TTC / an","44 db","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe"," Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Microstation d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW12 (12 EH), EW14 (14 EH), EW16 (16 EH), EW18 (18EH) et EW 20 (20 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9329.4314379999996,"Contrat : 100 € TTC / an","avec contrat : 12 324 €\nne prend pas en compte les vidanges","produit : 2 ans","150 cm","non","sans objet"]
[458,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW14",null,"2012-041-ext05 et 2012-041-ext05-mod01","texte n°82 du 14/08/2014 annulé et remplacé par le texte n°115 du 3 février 2016",14,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves : \ndécanteur primaire (6 140 L) \nréservoir à culture libre aérée \n(6 300 L)","Polyéthylène","2 cuves : \n2 x (3,47 x 2,00 x 2,36)","14 m²",-11,"1 130 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,63 kWh/jour","Environ 67 TTC / an","44 db","Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe"," Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Microstation d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW12 (12 EH), EW14 (14 EH), EW16 (16 EH), EW18 (18EH) et EW 20 (20 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",10105.35117,"Contrat : 100 € TTC / an","avec contrat : 13 297 €\nne prend pas en compte les vidanges","produit : 2 ans","150 cm","non","sans objet"]
[459,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW16",null,"2012-041-ext06 et 2012-041-ext06-mod01","texte n°82 du 14/08/2014 annulé et remplacé par le texte n°115 du 3 février 2016",16,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves : \ndécanteur primaire (6 260 L) \nréservoir à culture libre aérée \n(6 400 L)","Polyéthylène","2 cuves : \n2 x (3,47 x 2,00 x 2,36)","14 m²",-11,"1 130 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,87 kWh/jour","Environ 77 TTC / an","46 db","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe"," Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Microstation d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW12 (12 EH), EW14 (14 EH), EW16 (16 EH), EW18 (18EH) et EW 20 (20 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",11101.17057,"Contrat : 100 € TTC / an","avec contrat : 14 432 €\nne prend pas en compte les vidanges","produit : 2 ans","150 cm","non","sans objet"]
[460,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW18",null,"2012-041-ext07 et 2012-041-ext07-mod01","texte n°82 du 14/08/2014 annulé et remplacé par le texte n°115 du 3 février 2016",18,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves : \ndécanteur primaire (6 380 L) \nréservoir à culture libre aérée \n(6 500 L)","Polyéthylène","2 cuves : \n2 x (3,47 x 2,00 x 2,36)","14 m²",-11,"1 300 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","2,10 kWh/jour","Environ 86 TTC / an","46 db","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe"," Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Microstation d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW12 (12 EH), EW14 (14 EH), EW16 (16 EH), EW18 (18EH) et EW 20 (20 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",11757.525079999999,"Contrat : 100 € TTC / an","avec contrat : 15 242 €\nne prend pas en compte les vidanges","produit : 2 ans","150 cm","non","sans objet"]
[461,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW20",null,"2012-041-ext08 et 2012-041-ext08-mod01","texte n°82 du 14/08/2014 annulé et remplacé par le texte n°115 du 3 février 2016",20,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves : \ndécanteur primaire (6 500 L) \nréservoir à culture libre aérée \n(6 600 L)","Polyéthylène","2 cuves : \n2 x (3,47 x 2,00 x 2,36)","14 m²",-11,"1 300 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","2,33 kWh/jour","Environ 96 TTC / an","46 db","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe"," Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Microstation d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW12 (12 EH), EW14 (14 EH), EW16 (16 EH), EW18 (18EH) et EW 20 (20 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",12887.123750000001,"Contrat : 100 € TTC / an","avec contrat : 16 525 €\nne prend pas en compte les vidanges","produit : 2 ans","150 cm","non","sans objet"]
[462," INNOCLAIR","Nouvelle génération NG6 Family",null,"2014-015\n2014-015-mod01\n2014-015-mod02","Texte n°74 du 18/09/14 annulé et remplacé par le texte n°104 du 17/09/2015 annulé et remplacé par le texte n°96 du 28/06/16 Annulé et remplacé par\nle texte n°215 du 26/12/2020",6,"Microstation à cultures libres","1 cuve rectangulaire(3,5m³) à 2 compartiments :\nréacteur biologique (2,10 m³)\nclarificateur comprenant une zone siphoïde (0,96 m³)","Polyéthylène","\n2,29 x 1,20 x 2,03","3 m²",-3,"205 kg","gravaitaire, principe des vases communicants","du clarificateur vers le réacteur biologique par une pompe de recirculation","1 diffuseur d'air sous forme de tube ou disque, placé au fond du réacteur","orifices, prévus à cet effet, et situés entre le sous-couvercle et le haut de la cuve","alarme sonore","Oui","0,68 kWh/j (JDK80) ou 0,90 kW/j (THOMAS AP80) ","28 à 37 € TTC","35 (Thomas) ou 38 dB (JDK 80)","Réacteur Biologique < à 30 %","5,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation d’une microstation d’assainissement non collectif - Gamme «Nouvelle Génération», 6 novembre 2020, 47 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5550,"150 à 350 € TTC","sans contrat : 14 302 €\navec contrat : 15 002 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","67 cm","non","sans objet"]
[463,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","BOXEPARCO 4 EH",null,"2014-016-ext01 et 2022-002-ext01-mod01","texte n°107 du 2/10/2014 annulé et remplacé par texte n°118 du 27/02/15\nannulé et remplacé par texte n°102 du 18/11/17 et l'avis n°2022-CSTB-n°002 du 08/03/2022",4,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ filtre compact constitué d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles : PP","Fosse : 2,66 x 1,19 x 1,56\nFiltre : 2,42 x 1,86 x 1,15","8 m²","Fosse : -6\nFiltre : -70","Fosse : 185kg\nFiltre : 900kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air à 20 cm mini au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain. ","Alarmes visuelles\nFosse : indicateur niveau de boue \nFiltre : Détécteur de filtration","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","42 mois","autorisé","avec ou sans nappe","BOXEPARCO - Guide utilisateur - Installations d'assainissement jusqu'à 12 équivalents habitants - 5 septembre 2017 - 48p","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4836.9565220000004,"Non renseigné\n(Sur 15 ans : vidanges 684 €HT + complément matériau filtrant 500 €HT)",6020.0668896321076,"le détecteur de niveau de boues (DNB) et le détecteur de filtration (DF) : 2 ans\n\ncuve : 10 ans","fosse : 62 cm\nfiltre : 32 cm","non","sans objet"]
[464,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","BOXEPARCO 5 EH",null,"2014-016 et 2022-002-mod01","texte n°107 du 2/10/2014 annulé et remplacé par texte n°118 du 27/02/15\nannulé et remplacé par texte n°102 du 18/11/17 et l'avis n°2022-CSTB-n°002 du 08/03/2022",5,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ filtre compact constitué d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles : PP","Fosse : 2,66 x 1,19 x 1,56\nFiltre : 3,02 x 1,86 x 1,15","9 m²","Fosse : -6\nFiltre : -70","Fosse :185kg\nFiltre : 1150kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air à 20 cm mini au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain. ","Alarmes visuelles\nFosse :indicateur niveau de boue \nFiltre : Détécteur de filtration","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","26 mois","autorisé","avec ou sans nappe","\nBOXEPARCO - Guide utilisateur - Installations d'assainissement jusqu'à 12 équivalents habitants - 5 septembre 2017 - 48p","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4984.1137120000003,"Non renseigné\n(Sur 15 ans : vidanges 1104 €HT + complément matériau filtrant 550 €HT)\n",6638.7959866220735,"le détecteur de niveau de boues (DNB) et le détecteur de filtration (DF) : 2 ans\n\ncuve : 10 ans","fosse : 62 cm\nfiltre : 32 cm","non","sans objet"]
[465,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","BOXEPARCO 6 EH",null,"2014-016-ext02 et 2022-002-ext02-mod01","texte n°107 du 2/10/2014 annulé et remplacé par texte n°118 du 27/02/15\nannulé et remplacé par texte n°102 du 18/11/17 et l'avis n°2022-CSTB-n°002 du 08/03/2022",6,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ filtre compact constitué d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles : PP","Fosse : 3,71 x 1,19 x 1,56\nFiltre : 3,62x 1,86 x 1,15","11 m²","Fosse : -6\nFiltre : -70","Fosse : 245kg\nFiltre : 1400kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air à 20 cm mini au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain. ","Alarmes visuelle\nFosse :indicateur niveau de boue \nFiltre : Détécteur de filtration","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","36 mois","autorisé","avec ou sans nappe","BOXEPARCO - Guide utilisateur - Installations d'assainissement jusqu'à 12 équivalents habitants - 5 septembre 2017 - 48p","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6076.9230770000004,"Non renseigné\n(Sur 15 ans : vidanges 948 €HT + complément matériau filtrant 600 €HT)",7625.4180602006691," le détecteur de niveau de boues (DNB) et le détecteur de filtration (DF) : 2 ans\n\ncuve : 10 ans","fosse : 62 cm\nfiltre : 32 cm","non","sans objet"]
[466,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","BOXEPARCO 7 EH",null,"2014-016-ext03 et 2022-002-ext03-mod01","texte n°107 du 2/10/2014 annulé et remplacé par texte n°118 du 27/02/15\nannulé et remplacé par texte n°102 du 18/11/17 et l'avis n°2022-CSTB-n°002 du 08/03/2022",7,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ chasse à auget ou boîte de détente et répartion (si pompe)\n+ 2 filtres compact en parallèle constitués d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles : PP","Fosse : 3,71 x 1,19 x 1,56\n2 Filtres : 2 x (2,42x 1,86 x 1,15) ","14 m²","Fosse : -6\nFiltre : -70","Fosse : 245kg\n2 filtres : 900kg/filtre","Gravitaire. Une chasse à auget 40 Litres pour alimenter les deux filtres\nou \nPompage","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air à 20 cm mini au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain. ","Alarmes visuelles\nFosse : indicateur niveau de boue \nFiltre : Détécteur de filtration\nPompe : alarme visuelle et/ou sonore","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","26 mois","autorisé","avec ou sans nappe","BOXEPARCO - Guide utilisateur - Installations d'assainissement jusqu'à 12 équivalents habitants - 5 septembre 2017 - 48p","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7539.2976589999998,"non renseigné\n(sur 15 ans : vidange 1312 €HT + complément matériau filtrant 1000 €HT)",9349.4983277591982,"le détecteur de niveau de boues (DNB) et le détecteur de filtration (DF) : 2 ans\n\ncuve : 10 ans","fosse : 62 cm\nfiltre : 32 cm","non","sans objet"]
[467,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","BOXEPARCO 8 EH",null,"2014-016-ext04 et 2022-002-ext04-mod01","texte n°107 du 2/10/2014 annulé et remplacé par texte n°118 du 27/02/15\nannulé et remplacé par texte n°102 du 18/11/17 et l'avis n°2022-CSTB-n°002 du 08/03/2022",8,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ chasse à auget ou boîte de détente et répartion (si pompe)\n+ 2 filtres compact en parallèle constitués d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles : PP","Fosse : 4,77 x 1,19 x 1,56\n2 Filtres : 2 x (2,42 x 1,86 x 1,10) ","15 m²","Fosse : -6\nFiltre : -70","Fosse : 305kg\n2 filtres : 900kg/filtre","Gravitaire. Une chasse à auget 40 Litres pour alimenter les deux filtres\nou \nPompage","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air à 20 cm mini au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain. ","Alarmes visuelles\nFosse : indicateur niveau de boue \nFiltre : Détécteur de filtration\nPompe : alarme visuelle et/ou sonore","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","34 mois","autorisé","avec ou sans nappe","BOXEPARCO - Guide utilisateur - Installations d'assainissement jusqu'à 12 équivalents habitants - 5 septembre 2017 - 48p","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8693.1438130000006,"Non renseigné\n(sur 15 ans : vidange 1175 €HT + complément matériau filtrant 1000 €HT)",10868.729096989968,"le détecteur de niveau de boues (DNB) et le détecteur de filtration (DF) : 2 ans\n\n cuve : 10 ans","fosse : 62 cm\nfiltre : 32 cm","non","sans objet"]
[468,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","BOXEPARCO 10 EH",null,"2014-016-ext05 et 2022-002-ext05-mod01","texte n°107 du 2/10/2014 annulé et remplacé par texte n°118 du 27/02/15\nannulé et remplacé par texte n°102 du 18/11/17 et l'avis n°2022-CSTB-n°002 du 08/03/2022",10,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ chasse à auget ou boîte de détente et répartion (si pompe)\n+ 2 filtres compact en parallèle constitués d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles : PP","Fosse : 4,77 x 1,19 x 1,56\n2 Filtres : 2 x (3,02 x 1,86 x 1,10) ","19 m²","Fosse : -6\nFiltre : -70","Fosse : 305kg\n2 filtres : 1 150kg/filtre","Gravitaire. Une chasse à auget 40 Litres pour alimenter les deux filtres\nou \nPompage","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air à 20 cm mini au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain. ","Alarmes visuelles\nFosse : indicateur niveau de boue \nFiltre : Détécteur de filtration\nPompe : alarme visuelle et/ou sonore","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","22 mois","autorisé","avec ou sans nappe","BOXEPARCO - Guide utilisateur - Installations d'assainissement jusqu'à 12 équivalents habitants - 5 septembre 2017 - 48p","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9285.9531769999994,"Non renseigné\n(sur 15 ans : vidange 1817 €HT + complément matériau filtrant 1100 €HT)",12203.177257525083,"le détecteur de niveau de boues (DNB) et le détecteur de filtration (DF) : 2 ans\n\ncuve : 10 ans","fosse : 62 cm\nfiltre : 32 cm","non","sans objet"]
[469,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","BOXEPARCO 12 EH",null,"2014-016-ext06 et 2022-002-ext06-mod01","texte n°107 du 2/10/2014 annulé et remplacé par texte n°118 du 27/02/15\nannulé et remplacé par texte n°102 du 18/11/17 et l'avis n°2022-CSTB-n°002 du 08/03/2022",12,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ chasse à auget ou boîte de détente et répartion (si pompe)\n+ 2 filtres compact en parallèle constitués d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles : PP","Fosse : 5,83 x 1,19 x 1,56\n2 Filtres : 2 x (3,62 x 1,86 x 1,10) ","21 m²","Fosse : -6\nFiltre : -70","Fosse 365kg\n2 filtres : 1400kg/filtre","Gravitaire. Une chasse à auget 40 Litres pour alimenter les deux filtres\nou \nPompage","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air à 20 cm mini au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain. ","Alarmes visuelles\nFosse : indicateur niveau de boue \nFiltre : Détécteur de filtration\nPompe : alarme visuelle et/ou sonore","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","BOXEPARCO - Guide utilisateur - Installations d'assainissement jusqu'à 12 équivalents habitants - 5 septembre 2017 - 48p","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10609.53177,"Non renseigné\n(sur 15 ans : vidange 1909 €HT + complément matériau filtrant 1200 €HT)",13718.227424749164,"le détecteur de niveau de boues (DNB) et le détecteur de filtration (DF) : 2 ans\n\n cuve : 10 ans","fosse : 62 cm\nfiltre : 32 cm","non","sans objet"]
[470,"REWATEC","SOLIDO 5 E-35",null,"2014-017","Texte n°108 du 02/10/2014",5,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments :\ndécanteur primaire (1 830 L)\nréservoir à culture libre aérée\n(1 630 L)","Polyéthylène","2,40 x 1,24 x 1,66","3 m²",0,"200 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air\ndu réservoir à la sortie par ume pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,70 kWh/j","Environ 29 € TTC / an","40 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","Instructions d'installation et de montage - Cuves MONOLITH II pour la gamme de microstations SOLIDO, 30 juillet 2014, 21 pages\nDocumentation technique (Mode d'emploi avec journal d'exploitation inclus) - Microstation SBR SOLIDO, 30 juillet, 54 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5655.5183946488296,"150 €/an",12414.715719063546,"cuve : 25 ans\ncomposants électromécaniques : 3 ans","14 cm","non","sans objet"]
[471,"REWATEC","SOLIDO 5 E-35",null,"2014-017-mod01","Texte n°108 du 02/10/2014",5,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments :\ndécanteur primaire (1 830 L)\nréservoir à culture libre aérée\n(1 630 L)","Polyéthylène","2,40 x 1,24 x 1,66","3 m²",0,"200 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air\ndu réservoir à la sortie par ume pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,49 kWh/j","Environ 21 € TTC / an","40 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","Instructions d'installation et de montage - Cuves MONOLITH II pour la gamme de microstations SOLIDO, 30 juillet 2014, 21 pages\nDocumentation technique (Mode d'emploi avec journal d'exploitation inclus) - Microstation SBR SOLIDO, 30 juillet, 54 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5655.5183946488296,"150 €/an",12414.715719063546,"cuve : 25 ans\ncomposants électromécaniques : 3 ans","14 cm","non","sans objet"]
[472,"REWATEC","SOLIDO 6 E-45",null,"2014-017-mod01-ext01","Texte n°108 du 02/10/2014",6,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments :\ndécanteur primaire (2 130 L)\nréservoir à culture libre aérée\n(2 060 L)","Polyéthylène","3,07 x 1,22 x 1,66","4 m²",0,"240 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air\ndu réservoir à la sortie par ume pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,73\nà 0,94 kWh/j","Environ 30 à 39 € TTC / an","40 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","Instructions d'installation et de montage - Cuves MONOLITH II pour la gamme de microstations SOLIDO, 30 juillet 2014, 21 pages\nDocumentation technique (Mode d'emploi avec journal d'exploitation inclus) - Microstation SBR SOLIDO, 30 juillet, 54 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5655.5183946488296,"150 €/an",12828.595317725752,"cuve : 25 ans\ncomposants électromécaniques : 3 ans","14 cm","non","sans objet"]
[473,"REWATEC","SOLIDO 10 E-35/35",null,"2014-017-mod01-ext02","Texte n°108 du 02/10/2014",10,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves :\ndécanteur primaire ( 3 460 L)\nréservoir à culture libre aérée\n(3 460 L)","Polyéthylène","2 cuves :\n2 x (2,40 x 1,24 x 1,66)","6 m²",0,"2 x 200 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air\ndu réservoir à la sortie par ume pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,45\nà 1,51 kWh/j","Environ 60 à 62 € TTC / an","47 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","Instructions d'installation et de montage - Cuves MONOLITH II pour la gamme de microstations SOLIDO, 30 juillet 2014, 21 pages\nDocumentation technique (Mode d'emploi avec journal d'exploitation inclus) - Microstation SBR SOLIDO, 30 juillet, 54 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8407.1906354515049,"150 €/an",17175.585284280936,"cuve : 25 ans\ncomposants électromécaniques : 3 ans","4 cm","non","sans objet"]
[474,"ROTO Group","VODALYS 6 EH",null,"2014-018\n2014-018-mod01","Texte n°109 du 02/10/2014 annulé et remplacé par le texte n°132 du 17/08/2017",6,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments :\ndécanteur primaire (2 470 L)\nréservoir à culture libre aérée\n(1 700 L)","Polyéthylène","2,45 x 1,80 x 2,00","4,5 m²",-5,"210 kg","du décanteur au compartiment de traitement par une pompe à injection d'air\ndu réservoir à la sortie par ume pompe à injection d'air","du compartiment de traitement au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,50 kWh/jour","Environ 62 € TTC / an","38 à 45 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation et carnet d'entretien - Micro-stations d'épuration - Gamme Vodalys® - Vodalys® 6 EH, Vodalys® 10 EH, Vodalys® 14 EH, 26 avril 2017, 55 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5438.1270903010036,"100 € TTC / an","sans contrat : 11 434 €\navec contrat : 12 684 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","52 cm","non","sans objet"]
[475,"SEBICO","AQUAMERIS AQ2/6P",null,"2014-020","Texte n°73 du 07/10/2014",6,"Microstation à cultures fixées","Cuve parallélépipédique à 3 compartiments : Décanteur primaire ( 2 500 L)\nRéacteur (1 000 L)\nClarificateur (1 000 L)","PEHD","2,80 x 1,64 x 1,87","5 m²",-3,"295 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur par une pompe de recirculation","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore (option)","Oui","1,65 kWh/jour","Environ 68 € TTC / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 7,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Microstations Aquaméris AQ2 – Modèles 4, 5 et 6 EH, version 272P32140901 du 1er septembre 2014, 32 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5483.2775919732439,"Non renseigné","sans contrat : 11 769 €\navec contrat : 12 603 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 1 ans","50 cm","non","sans objet"]
[476,"SEBICO","AQUAMERIS AQ2/4P",null,"2014-020-ext01","Texte n°73 du 07/10/2014",4,"Microstation à cultures fixées","Cuve parallélépipédique à 3 compartiments : Décanteur primaire ( 2 500 L)\nRéacteur (1 000 L)\nClarificateur (1 000 L)","PEHD","2,80 x 1,64 x 1,87","5 m²",-3,"283 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur par une pompe de recirculation","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore (option)","Oui","1,05 kWh/jour","Environ 43 € TTC / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Microstations Aquaméris AQ2 – Modèles 4, 5 et 6 EH, version 272P32140901 du 1er septembre 2014, 32 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4858.695652173913,"Non renseigné","sans contrat : 10 392 €\navec contrat : 11 225 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 1 ans","50 cm","non","sans objet"]
[477,"SEBICO","AQUAMERIS AQ2/5P",null,"2014-020-ext02","Texte n°73 du 07/10/2014",5,"Microstation à cultures fixées","Cuve parallélépipédique à 3 compartiments : Décanteur primaire ( 2 500 L)\nRéacteur (1 000 L)\nClarificateur (1 000 L)","PEHD","2,80 x 1,64 x 1,87","5 m²",-3,"289 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur par une pompe de recirculation","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore (option)","Oui","1,65 kWh/jour","Environ 68 € TTC / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Microstations Aquaméris AQ2 – Modèles 4, 5 et 6 EH, version 272P32140901 du 1er septembre 2014, 32 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5066.8896321070233,"Non renseigné","sans contrat : 11 136 €\navec contrat : 11 970 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 1 ans","50 cm","non","sans objet"]
[478,"ALIAXIS UI","PureStation PS6",null,"2014-019, 2014-019-mod01-ext01, 2014-019-mod02-ext01 et 2014-019-mod01-ext02","Texte n°153 du 27 novembre 2015 annulé et remplacé par le texte n° 129 du 19 septembre 2019",6,"Microstation à cultures fixées ","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (2 150 L)\nréacteur biologique (750 L)\nclarificateur (570 L)","PEHD","3,42 x 1,20 x 1,63","4,2 m²",-10,"250 kg","du décanteur primaire au réacteur biologique par une pompe à injection d’air\ngravitaire du réacteur biologique au clarificateur","du clarificateur au décanteur primaire et au réacteur biologique par des pompes par injection d’air","2 aérateurs à membrane tubulaires microperforés placés au fond de la cuve","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","SECOH : 0,8 kWh/j","Environ 33 € TTC / an ","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide utilisateur – PureStation PS6 – PureStation PS9V – PureStation PS15V, 16 juillet 2019, 51 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4900,"Non Communiqué","avec contrat : 15704 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","40 cm","non","sans objet"]
[479,"ALIAXIS UI","PureStation PS9V",null,"2014-019, 2014-019-mod01-ext01, 2014-019-mod02-ext01 et 2014-019-mod01-ext02","Texte n°153 du 27 novembre 2015 annulé et remplacé par le texte n° 129 du 19 septembre 2019",9,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (3 180 L)\nréacteur biologique (1 510 L)\nclarificateur (1 400 L)","Polyester renforcé de fibres de verre (PRV)","4,76 x 1,50 x 1,75","7,2 m²",-15,"350 kg","du décanteur primaire au réacteur biologique par une pompe à injection d’air\ngravitaire du réacteur biologique au clarificateur","du clarificateur au décanteur primaire et au réacteur biologique par des pompes par injection d’air","4 aérateurs à disques membranaires microperforés placés au fond de la cuve","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","SECOH : 2,2 kWh/j","Environ 90 € TTC / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide utilisateur – PureStation PS6 – PureStation PS9V – PureStation PS15V, 16 juillet 2019, 51 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6150,"Non Communiqué","avec contrat : 19130 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","25 cm","non","sans objet"]
[480,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC \n30-25 LT 4 EH",null,"2012-009-mod01-ext09-mod01","texte n°105 du 3/02/2015\nannulé et remplacé\npar le texte 125 du\n28/05/2016\nannulé et remplacé\npar le texte n° 116\ndu 11/06/2016",4,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves :\ndécanteur primaire (3 170L)\nréacteur (2 260L)","PEHD","Décanteur : 2,70 x 1,19 x 1,40\nRéacteur : 2 x 1,19 x 1,40","5,6 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur via un tube de transfert","du réacteur vers le décanteur via un tube de transfert","1 diffuseur à disque membranaire, au fond du réacteur et alimentés par un compresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées\n+\nventilation d'extraction 40 cm au-dessus du faitage ","alarme optique et sonore dans l'armoire de commande","Oui","0,4 kWh/jour","environ 16 € / an","43 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d'utilisation d'une microstation d'épuration SBR ACTIBLOC LT 30-25 4 EH, février 2016, 48 Pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5989.130434782609,"Contrat d'entretien :\n216 € TTC / an",9378.7625418060197,"pièces d'usure : 5 ans","50 cm","non","sans objet"]
[481,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC \n30-25 LT 6 EH",null,"2012-009-mod01-ext10-mod01","texte n°105 du 3/02/2015\nannulé et remplacé\npar le texte 125 du\n28/05/2016\nannulé et remplacé\npar le texte n° 116\ndu 11/06/2016",6,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves :\ndécanteur primaire (3 170L)\nréacteur (2 260L)","PEHD","Décanteur : 2,70 x 1,19 x 1,40\nRéacteur : 2 x 1,19 x 1,40","5,6 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur via un tube de transfert","du réacteur vers le décanteur via un tube de transfert","1 diffuseur à disque membranaire, au fond du réacteur et alimentés par un compresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées\n+\nventilation d'extraction 40 cm au-dessus du faitage ","alarme optique et sonore dans l'armoire de commande","Oui","0,86 kWh/jour","environ 35 € / an","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d'utilisation d'une microstation d'épuration SBR ACTIBLOC LT 30-25 6 EH, février 2016, 48 Pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6053.5117056856188,"Contrat d'entretien :\n216 € TTC / an",9710.7023411371247,"pièces d'usure : 5 ans","60 cm","non","sans objet"]
[482,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC \n30-35 LT 8 EH",null,"2012-009-mod01-ext11-mod01","texte n°105 du 3/02/2015\nannulé et remplacé\npar le texte 125 du\n28/05/2016\nannulé et remplacé\npar le texte n° 116\ndu 11/06/2016",8,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves :\ndécanteur primaire (3 170L)\nréacteur (3 240L)","PEHD","Décanteur : 2,70 x 1,19 x 1,40\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40","6,5 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur via un tube de transfert","du réacteur vers le décanteur via un tube de transfert","2 diffuseurs à disque membranaire, au fond du réacteur et alimentés par un compresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées\n+\nventilation d'extraction 40 cm au-dessus du faitage ","alarme optique et sonore dans l'armoire de commande","Oui","1,01 kWh/jour","environ 42 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d'utilisation d'une microstation d'épuration SBR ACTIBLOC LT 30-35 8 EH, février 2016, 48 Pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6346.1538461538466,"Contrat d'entretien :\n328 € TTC / an",11580.267558528429,"pièces d'usure : 5 ans","50 cm","non","sans objet"]
[483,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 20 EH",null,"2015-001\n2015-001-mod01","texte n°106 du 3/02/15\nrepris par\nle texte n°212 du 02/05/2019\nannulé et remplacé par le texte n°64 du 07/07/2020",20,"Microstation à cultures fixées","2 cuves, 3 compartiments : \ndécanteur primaire (6 100 L)\nréacteur biologique (3 400 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2 480 L)","cuves : béton (BFHP)\ncloisons : béton (BFHP)","2 x (2,38 x 1,58 x 2,65)\ndonnée ancien guide","8 m²\ndonnée ancien guide",{"$f":"\"-2 cm\ndonnée ancien guide\"","v":"-2 cm\ndonnée ancien guide"},"3 200 kg + 3975 kg\ndonnée ancien guide","Gravitaire\ndonnée ancien guide","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air\ndonnée ancien guide","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle\ndonnée ancien guide","Oui","3,5 kWh/jour","environ 144 € TTC / an","46 dB\ndonnée ancien guide","Décanteur primaire < 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager \" Guide de l'usager, Oxyfix® R-90 MB, 4 EH, 5 EH et 6 EH, Version 20200320, 72 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","8773 €\ndonnée ancien guide","Contrat : 242 € TTC / an\ndonnée ancien guide","sans contrat : 15023 €\navec contrat : 18 046 €\ndonnée ancien guide","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\ndonnée ancien guide","80 cm","oui","2023-06-30"]
[484,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 20 EH",null,"2015-001-mod01","\ntexte n°106 du 3/02/15 et texte n°190 du 31/03/2016",20,"Microstation à cultures fixées","2 cuves, 3 compartiments : \ndécanteur primaire (5940L)\nréacteur biologique (3 470 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2 440 L)","cuves : béton (BFHP)\ncloisons : béton (BFHP)","2 x (2,38 x 1,58 x 2,62)","8 m²",-2,"3 200 kg + 3975 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S : 3,50 kWh\nSecoh JDK : 2,92 kWh","environ 120 € /an\n(Secoh JDK)","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8772.5752508361202,"Contrat : 242 € TTC / an","sans contrat : 15 023 €\navec contrat : 18 046 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm","non","sans objet"]
[485,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 4EH cloisons inox",null,"2015-001-ext01","\ntexte n°106 du 3/02/2015",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 320 L)\nréacteur biologique (950 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (950 L)","Cuve : béton (BFHP)\nCloisons : inox","2,38 x 1,58 x 1,85","3,76 m2",-2,"2 700 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,01 kWh/jour","environ 42 € / an","43 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",4619.5652173913049,"Contrat : 141 € TTC / an","sans contrat : 6 838 €\navec contrat : 8 599 €","cuve 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm","oui","2023-06-30"]
[486,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 4EH \ncloisons BFHP",null,"2015-001-ext02","\ntexte n°106 du 3/02/2015",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2320L)\nréacteur biologique (870L) rempli d'oxybee\nclarificateur (870L)","Cuve : béton (BFHP)\nCloisons : béton (BFHP)","2,38 x 1,58 x 1,85","3,76 m2",-2,"Non renseigné","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,01 kWh/jour","environ 42 € / an","43 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",4619.5652173913049,"Contrat : 141 € TTC / an","sans contrat : 6 838 €\navec contrat : 8 599 €","cuve 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm","oui","2023-06-30"]
[487,"ELOY WATER","OXYFIX LG-90 MB 4EH \n",null,"2015-001-ext12","\ntexte n°190 du 31/03/2016",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2450L)\nréacteur biologique (900L) rempli d'oxybee\nclarificateur (860L)","Cuve :ployester renforcé fibre de verre (PRFV)\nCloisons : PRFV","2,38 x 1,58 x 1,89","3,76 m2","entre 2 et 4 cm selon le modèle","195 Kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S 0,80 kWh ","environ 33 € / an","EL-S 43dB ","Décanteur < à 30 %","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme OXYFIX LG-90 MB, décembre 2015, 54 pages et Guide de l’usager – Gamme Oxyfix C-90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",4634.6153846153848,141,"sans contrat : 5 637 €\navec contrat : 7 110 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80cm","oui","2023-06-30"]
[488,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 5EH \ncloisons Inox",null,"2015-001-ext03"," texte n°106 du 3/02/15",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3 000 L)\nréacteur biologique (1 130 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1 060 L)","Cuve : béton (BFHP)\nCloisons : inox","2,38 x 1,58 x 2,25","3,76 m2",-2,"2 850 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","0,91 KWh/j","environ 37 € / an","43 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5313.5451505016727,"Contrat : 140 € TTC / an","sans contrat : 7 637 €\navec contrat : 9 397 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm","non","sans objet"]
[489,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 5 EH\ncloisons BFHP",null,"2015-001-ext04","texte n° 106 du 3/02/15",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3 000 L)\nréacteur biologique (1017 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (954 L)","Cuve : béton (BFHP)\nCloisons : béton (BFHP)","2,38 x 1,58 x 2,25","3,76 m2",-2,"Non renseigné","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","0,91 KWh/j","environ 37 € / an","43 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5313.5451505016727,"Contrat : 140 € TTC / an","sans contrat : 7 637 €\navec contrat : 9 397 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm","oui","2023-06-30"]
[490,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 6EH \ncloisons Inox",null,"2015-001-ext05","texte n°106 du 3/02/15",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 890 L)\nréacteur biologique (1 130 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1 170 L)","Cuve : béton (BFHP)\nCloisons : inox","2,38 x 1,58 x 2,25","3,76 m2",-2,"2 900 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","0,97 Kwh/j","environ 40 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 16 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5569.3979933110368,"Contrat : 140 € TTC / an","sans contrat : 8 137 €\navec contrat : 9 922 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm","non","sans objet"]
[491,"ELOY WATER","OXYFIX LG-90 MB 5EH \n",null,"2015-001-ext13","\ntexte n°190 du 31/03/2016",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3000 L)\nréacteur biologique (1 090 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (960 L)","Cuve :ployester renforcé fibre de verre (PRFV)\nCloisons : PRFV","2,38 x 1,58 x 2,24","3,76 m2","entre 2 et 4 cm selon le modèle","213 Kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S 0,80 kWh ","environ 33 € / an","EL-S 43dB ","Décanteur < à 30 %","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme OXYFIX LG-90 MB, décembre 2015, 54 pages et Guide de l’usager – Gamme Oxyfix C-90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5331.1036789297659,141,"sans contrat : 6 305 €\navec contrat : 7 777 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80cm","oui","2023-06-30"]
[492,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 6EH\ncloisons BFHP",null,"2015-001-ext06"," texte n°106 du 3/02/15",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 870 L)\nréacteur biologique (1 050 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1  053 L)","Cuve : béton (BFHP)\nCloisons : béton (BFHP)","2,38 x 1,58 x 2,25","3,76 m2",-2,"Non renseigné","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","0,97 Kwh/j","environ 40 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 16 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5569.3979933110368,"Contrat : 140 € TTC / an","sans contrat : 8 137 €\navec contrat : 9 922 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm","oui","2023-06-30"]
[493,"ELOY WATER","OXYFIX LG-90 MB 6EH \n",null,"2015-001-ext14","\ntexte n°190 du 31/03/2016",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3000 L)\nréacteur biologique (1 090 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1060 L)","Cuve :ployester renforcé fibre de verre (PRFV)\nCloisons : PRFV","2,38 x 1,58 x 2,24","3,76 m2","entre 2 et 4 cm selon le modèle","213 Kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S : 1,23 kWh\nSecoh JDK : 0,83 kWh","environ 34 € / an (Secoh JDK)","EL-S : 40dB\nSecoh JDK : <=38dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 16 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme OXYFIX LG-90 MB, décembre 2015, 54 pages et Guide de l’usager – Gamme Oxyfix C-90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5587.7926421404682,141,"sans contrat : 6 744 €\navec contrat : 8 216 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80cm","oui","2023-06-30"]
[494,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 7EH",null,"2015-001-ext07","texte n°106 du 3/02/15",7,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (4 230 L)\nréacteur biologique (2 340 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1 730 L)","cuves : béton (BFHP)\ncloisons : béton (BFHP)","2 x (2,38 x 1,58 x 1,85)","8 m²",-2,"2 500 kg + 2 650 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,73 Kwh/j","environ 71 € TTC / an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6899.6655518394655,"Contrat : 165 € TTC / an","sans contrat : 10 048 €\navec contrat : 12 079 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm","oui","2023-06-30"]
[495,"ELOY WATER","OXYFIX LG-90 MB 7EH \n",null,"2015-001-ext15","\ntexte n°190 du 31/03/2016",7,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (4220 L)\nréacteur biologique (2450 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1740 L)","Cuve :ployester renforcé fibre de verre (PRFV)\nCloisons : PRFV","2 x (2,38 x 1,58 x 1,89)","7,52 m2","entre 2 et 4 cm selon le modèle","décanteur : 122 kg\ntraitement : 175 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S : 1,53 kWh\nSecoh JDK : 1,25 kWh","environ 51 € / an (Secoh JDK)","EL-S : 42dB\nSecoh JDK : <=42dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme OXYFIX LG-90 MB, décembre 2015, 54 pages et Guide de l’usager – Gamme Oxyfix C-90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6923.0769230769238,161,"sans contrat : 8 279 €\navec contrat : 9 977 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80cm","oui","2023-06-30"]
[496,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 9EH",null,"2015-001-ext08","texte n°106 du 3/02/16",9,"Microstation à cultures fixées","2 cuves :\ndécanteur primaire (4 230 L)\nréacteur biologique (2 340 L) rempli d'oxybee\net clarificateur (1 730  L)","cuves : béton (BFHP)\ncloisons : béton (BFHP)","2 x (2,38 x1,58 x 1,85) ","8 m2",-2,"2 500 kg + 2 980 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","2,23 Kwh/j","environ 92 € TTC / an","45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 15 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",7077.7591973244153,"Contrat : 165 € TTC / an","sans contrat : 10 999 €\navec contrat : 13 029 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm","oui","2023-06-30"]
[497,"ELOY WATER","OXYFIX LG-90 MB 9EH \n",null,"2015-001-ext16","\ntexte n°190 du 31/03/2016",9,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (4220 L)\nréacteur biologique (2450 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1740 L)","Cuve :ployester renforcé fibre de verre (PRFV)\nCloisons : PRFV","2 x (2,38 x 1,58 x 1,89)","7,52 m2","entre 2 et 4 cm selon le modèle","décanteur : 122 kg\ntraitement : 175 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S : 2 kWh\nSecoh JDK : 1,58 kWh","environ 65€ / an (Secoh JDK)","EL-S : 47dB\nSecoh JDK : <=45dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 15 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme OXYFIX LG-90 MB, décembre 2015, 54 pages et Guide de l’usager – Gamme Oxyfix C-90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",7102.0066889632108,161,"sans contrat : 9 074 €\navec contrat : 10 772 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80cm","oui","2023-06-30"]
[498,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 11 EH",null,"2015-001-ext09","texte n°106 du 3/02/15",11,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (5 200 L)\nréacteur biologique (2 920 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2 130 L)","cuves : béton (BFHP)\ncloisons : béton (BFHP)","2 x (2,38 x 1,58 x2,25)","8 m2",-2,"2 750 kg + 3 330 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,92 kWh/jour","environ 79 € TTC / an","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 15 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",7865.3846153846162,"Contrat : 170 € TTC / an","sans contrat : 11 890 €\navec contrat : 14 018 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm","oui","2023-06-30"]
[499,"ELOY WATER","OXYFIX LG-90 MB 11EH \n",null,"2015-001-ext17","\ntexte n°190 du 31/03/2016",11,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (5030 L)\nréacteur biologique (2 930 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2070L)","Cuve :ployester renforcé fibre de verre (PRFV)\nCloisons : PRFV","2 x (2,38 x 1,58 x2,24)","7,52 m2","entre 2 et 4 cm selon le modèle","décanteur : 132 kg\ntraitement : 195 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S : 2 kWh\nSecoh JDK : 1,58 kWh","environ 65€ / an (Secoh JDK)","EL-S : 47dB\nSecoh JDK : <=45dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 15 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme OXYFIX LG-90 MB, décembre 2015, 54 pages et Guide de l’usager – Gamme Oxyfix C-90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",7891.304347826087,170,"sans contrat : 9 819 €\navec contrat : 11 599 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80cm","oui","2023-06-30"]
[500,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 (2015_01) 14 EH",null,"2015-001-ext10","texte n°106 du 3/02/15",14,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (5 200 L)\nréacteur biologique (2 920 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2 130 L)","cuves : béton (BFHP)\ncloisons : béton (BFHP)","2 x (2,38 x 1,58 x2,25)","8 m²",-2,"2 750 kg + 3 350 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","2,23 Kwh/j","environ 92 € TTC / an","44 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",7940.635451505017,"Contrat : 170 € TTC / an","sans contrat : 12 785 €\navec contrat : 14 912 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm","oui","2023-06-30"]
[501,"ELOY WATER","OXYFIX LG-90 MB 14EH \n",null,"2015-001-ext18","\ntexte n°190 du 31/03/2016",14,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (5030 L)\nréacteur biologique (2 930 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2070 L)","Cuve :ployester renforcé fibre de verre (PRFV)\nCloisons : PRFV","2 x (2,38 x 1,58 x2,24)","7,52 m2","entre 2 et 4 cm selon le modèle","décanteur : 132 kg\ntraitement : 195 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S : 2,50 kWh\nSecoh JDK : 1,92 kWh","environ 79 € / an (Secoh JDK)","EL-S : 58dB\nSecoh JDK : 44dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme OXYFIX LG-90 MB, décembre 2015, 54 pages et Guide de l’usager – Gamme Oxyfix C-90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",7966.5551839464888,170,"sans contrat : 10 568 €\navec contrat : 12 346 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80cm","oui","2023-06-30"]
[502,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 (2015_01) 17 EH",null,"2015-001-ext11","texte n°106 du 3/02/15",17,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (6 100 L)\nréacteur biologique (3 400 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2 480 L)","cuves : béton (BFHP)\ncloisons : béton (BFHP)","2 x (2,38 x 1,58 x2,65)","8 m²",-2,"3 200 kg +3 950 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,92 kWh/jour","environ 79 € TTC / an","44 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",8365.3846153846152,"Contrat : 232 € TTC / an","sans contrat : 13 361 €\navec contrat : 16 266 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm","oui","2023-06-30"]
[503,"PUROTEK","COCOLIT 5",null,"2015-003","Texte n°103 du 11/03/2015",5,"Filtre compact","FTE 2,2 ou 3 m³\n+\nPoste de relevage (Bachée 30 L)\n+\nFiltre compact rempli de fragments de coco (4,75 m²)","FTE : Béton ou PE\n\nFiltre : PE","Fosse toutes eaux au choix :\nADG : 2,35 x 1,18 x 1,67\nBoralit : 2,35 x 1,35 x 1,90\nO Beton : 2,45 x 2,20 x 1,25\nSebico 30 BI : 2,40 x 1,20 x 1,66\nSebico Fan 30 FI : 2,55 x 1,23 x 1,47\n\nFiltre : 2,18 x 2,18 x 1,00","Filtre : 4,8 m²","non renseigné","Fosse toutes eaux :\nADG : 1 300 kg\nBoralit : 110 kg\nO Beton : 2 800 k\nSebico 30 BI : 1 540 kg\nSebico Fan : 135 kg\n\n Filtre : 600 kg","La distribution des eaux usées prétraitées est assurée par une rampe de répartition en boucle fermée alimentée par une pompe de relevage","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : canalisation raccordée à la rampe d'évacuation débouchant à la surface du filtre","Poste de relevage équipé d'une alarme visuelle","oui","0,04 kWh ou 0,10 kWh ou 0,17 kWh","1,64 €\nou 4,11 €\nou 6,98 €","non renseigné","FTE < à 50 %","De 16 mois (Fosse Boralit SP/RW2400) à 28 mois (Fosse SEBICO FAN 30 FI)","autorisé","avec ou sans nappe","Filière de traitement COCOLIT® 5 EH/9 EH – Guide de montage et d’utilisation, 3 décembre 2014, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5673.9130429999996,"150 € TTC / an","avec prestataire : 9 272 €","cuves : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","Fosse totues eaux:\nADG : 30 cm\nBoralit : 15 cm\nO Béton : 0 cm\nSebico 30 BI : 49 cm\nSebico Fan : 50 cm","non","sans objet"]
[504,"PUROTEK","COCOLIT 9",null,"2015-003-ext01","Texte n°103 du 11/03/2015",9,"Filtre compact","FTE 4,1 ou 4,5 ou 5,0 ou 5,4 m³\n+\nPoste de relevage (Bachée 54 L)\n+\nFiltre compact rempli de fragments de coco (8,10 m²)                                                                       ","FTE : Béton ou PE\n\nFiltre : PE","Fosse toutes eaux au choix :\nADG : 2,35 x 1,54 x 1,67\nBoralit : 2,40 x 2,07 x 2,50\nO Beton : 2,45 x 2,20 x 1,50\nSebico 50 BI : 2,41 x 1,64 x 1,90\nSebico Fan 50 FI : 2,80 x 1,75 x 1,69\n\nFiltre : 3,70 x 2,18 x 1,00","Filtre : 8,1 m²","non renseigné","Fosse toutes eaux\nADG : 2 000 kg\nBoralit : 270 kg\nO Beton : 3 150 kg\nSebico 50 BI : 2 100 kg\nSebico Fan : 230 kg\n\nFiltre : 1 100 kg ","de la fosse au filtre au moyen d'un poste de relevage avec une alimentation sous faible pression et une répartition sur le filtre à l'aide de rampes de distribution sous faible pression installées sur un plancher drainant","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : canalisation raccordée à la rampe d'évacuation débouchant à la surface du filtre","Poste de relevage équipé d'une alarme visuelle","oui"," 0,16 kWh ou 0,26 kWh","6,57 €\nou 10,68 € ","non renseigné","FTE < à 50 %","De 16 mois (Fosse O Beton ST 5000) à 24 mois (Fosses Boralit SP/RW6000 et SEBICO 50BI)","autorisé","avec ou sans nappe","Filière de traitement COCOLIT® 5 EH/9 EH – Guide de montage et d’utilisation, 3 décembre 2014, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8645.48495,"150 € TTC / an","avec prestataire : 12 715 €","cuves : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","Fosse toutes eaux :\nADG : 30 cm\nBoralit : 0 cm\nO Béton : 0 cm\nSebico 50 BI : 50 cm\nSebico Fan : 50 cm","non","sans objet"]
[505,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR-7000 litres",null,"2010-010-ext03","texte n°98 du 11/03/2015 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",5,"Microstation à cultures fixées","3 cuves rectangulaires : \n1 décanteur (3 000 L)\n1 bioréacteur (2 000 L) \n1 décanteur secondaire (2 000L)","PEHD","Décanteur primaire : \n2,70 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : \n1,90 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : \n1,90 x 1,19 x 1,44","FTE = 3,2 m²\nréacteur = 2,3 m²\ndécanteur secondaire = 2,3 m²",-9,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","2 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,16 kWh/j","environ 89 € / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 14 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5083.61204,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","avec contrat : 10 646 €","cuve : 10 ans\nsurpresseur : 1 an","40 cm","non","sans objet"]
[506,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR-9000 litres",null,"2010-010-ext04","texte n°98 du 11/03/2016 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",10,"Microstation à cultures fixées","3 cuves rectangulaires : \n1 décanteur (3 900 Litres)\n1 bioréacteur (3 000 Litres) \n1 décanteur secondaire (2 000 Litres)","PEHD","Décanteur primaire : \n2,05 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : \n2,70 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : \n1,90 x 1,19 x 1,44","FTE = 3,8 m²\nréacteur = 3,2 m²\ndécanteur secondaire = 2,3 m²",-14,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","3 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","4,22 kWh/j","environ 173 € / an","58 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 13,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6183.1103679999997,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","avec contrat : 14 395 €","cuve : 10 ans\nsurpresseur : 1 an","40 cm","non","sans objet"]
[507,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR-10000 litres",null,"2010-010-ext05","texte n°98 du 11/03/2017 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",10,"Microstation à cultures fixées","3 cuves rectangulaires : \n1 décanteur (4 670 Litres)\n1 bioréacteur (3 000 Litres) \n1 décanteur secondaire (2 000 Litres)","PEHD","Décanteur primaire : \n2,43 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : \n2,70 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : \n1,90 x 1,19 x 1,44","FTE = 4,5 m²\nréacteur = 3,2 m²\ndécanteur secondaire = 2,3 m²",-14,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","3 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","4,22 kWh/j","environ 173 € / an","58 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 15 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6500,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","avec contrat : 14 545 €","cuve : 10 ans\nsurpresseur : 1 an","40 cm","non","sans objet"]
[508,"BIONEST France","BIO-10ST",null,"2015-002","Texte n°138 du 31/01/2018 annulé et remplacé par le texte n°66 du 29/08/2019",10,"Microstation à cultures fixées\nimmergées libre et aérée\n(procédé à lit fluidisé)","2 cuves Sotralentz :\ndécanteur Sotralentz Epurbloc 4000 C(4 180 L) avec préfiltre à cartouche filtrante 2 Polylok PL-122\n+ \nréacteur Sotralentz Epurbloc 4000 C à 2 compartiments (4180 L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Polyéthylène","Décanteur : 2,39 x 1,65 x 1,65 \nRéacteur/Clarificateur : 2,39 x 1,65 x 1,65","Décanteur : 3,9 m²\nRéacteur/Clarificateur : 3,9 m²",-9,"Fosse : 153 kg\nRéacteur : 247 kg","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées vers le décanteur primaire / débit 15,63 L/min\ntps de fonctionnement 10 min/h","3 diffuseurs fines bulles (tuyau poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie du réacteur, amenée 40 cm au-dessus du faîtage et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","2,4 kWh/jour","environ 99 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 % ","Tous les 15 mois","interdit","sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO-UNIK de 5 à 15 EH, BIONEST, juillet 2019, 89 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6850,"169 à 312 € TTC / an","sans contrat : 13 024 €\navec contrat : 11 805 € à 15 137 €","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","40 cm","non","sans objet"]
[509,"BIONEST France","Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-5ST",null,"2015-002- ext01","Texte n°138 du 31/01/2018 annulé et remplacé par le texte n°66 du 29/08/2019",5,"Microstation à cultures fixées\nimmergées libre et aérée\n(procédé à lit fluidisé)","2 cuves Sotralentz :\ndécanteur Sotralentz EPURBLOC 3000 R (3 250 L) avec préfiltre à cartouche filtrante 1 Polylok PL-122\n+\nréacteur Sotralentz EPURBLOC 2000 R à 2 compartiments (2 260 L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Polyéthylène","Décanteur : 2,70 x 1,19 x 1,44\nRéacteur/Clarificateur : 1,90 x 1,19 x 1,44","Décanteur : 3,2 m²\nRéacteur/Clarificateur : 2,3 m²",-7,"Fosse : 125 kg\nRéacteur : 156 kg","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées vers le décanteur primaire / débit 15,63 L/min tps de fonctionnement 5 min/h","2 diffuseurs fines bulles (tuyau poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie du réacteur, amenée 40 cm au-dessus du faîtage et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,2 kWh/jour ","environ 49 € TTC / an","35 dB","Décanteur < à 30 % ","Tous les 22 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO-UNIK de 5 à 15 EH, BIONEST, juillet 2019, 89 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",4850,"138 à 252 € TTC / an","sans contrat : 8 367 €\navec contrat : 8 551 € à 10 092 €","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","50 cm","non","sans objet"]
[510,"BIONEST France","Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-7ST",null,"2015-002- ext02","Texte n°138 du 31/01/2018 annulé et remplacé par le texte n°66 du 29/08/2019",7,"Microstation à cultures fixées\nimmergées libre et aérée\n(procédé à lit fluidisé)","2 cuves Sotralentz :\ndécanteur Sotralentz EPURBLOC 3000 R (3 250 L) avec préfiltre à cartouche filtrante 1 Polylok PL-122\n+\nréacteur Sotralentz EPURBLOC 3000 R à 2 compartiments (3 250 L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Polyéthylène","Décanteur : 2,70 x 1,19 x 1,44\nRéacteur/Clarificateur : 2,70 x 1,19 x 1,44","Décanteur : 3,2 m²\nRéacteur/Clarificateur : 3,2 m²",-7,"Fosse : 128 kg\nRéacteur : 200 kg","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées vers le décanteur primaire / débit 15,63 L/min tps de fonctionnement 7 min/h","2 diffuseurs fines bulles (tuyau poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie du réacteur, amenée 40 cm au-dessus du faîtage et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,8 kWh/jour","environ 74 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 % ","Tous les 16 mois ","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO-UNIK de 5 à 15 EH, BIONEST, juillet 2019, 89 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5400,"138 à 276 € TTC / an","sans contrat : 10 038 €\navec contrat : 9 676 € à 11 763 €","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","50 cm","non","sans objet"]
[511,"BIONEST France","Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-7SB",null,"2015-002-ext03","Texte n°138 du 31/01/2018 annulé et remplacé par le texte n°66 du 29/08/2019",7,"Microstation à cultures fixées\nimmergées libre et aérée\n(procédé à lit fluidisé)","2 cuves Sebico :\ndécanteur 3000BI SEBICO (3 000 L) avec préfiltre à cartouche filtrante 1 Polylok PL-122\n+ \nréacteur 3000BI SEBICO à 2 compartiments (3000 L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Béton","Décanteur : 2,40 x 1,18 x 1,52\nRéacteur/Clarificateur : 2,40 x 1,18 x 1,52","Décanteur : 2,8 m²\nRéacteur : 2,8 m²",-7,"Fosse : 1 514 kg\nRéacteur : 1 600 kg","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées vers le décanteur primaire\ndébit 15,63 L/min\ntermps de fonctionnement 7 min/h","2 diffuseurs fines bulles (tuyau poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie du réacteur, amenée 40 cm au-dessus du faîtage et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,8 kWh/jour","environ 74 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 % ","Tous les 15 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO-UNIK de 5 à 15 EH, BIONEST, juillet 2019, 89 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5400,"138 à 276 € TTC / an","sans contrat : 10 038 €\navec contrat : 9 676 € à 11 763 €","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","65 cm","non","sans objet"]
[512,"BIONEST France","Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-7TB",null,"2015-002-ext04","Texte n°138 du 31/01/2018 annulé et remplacé par le texte n°66 du 29/08/2019",7,"Microstation à cultures fixées\nimmergées libre et aérée\n(procédé à lit fluidisé)","2 cuves Thebault :\ndécanteur THEBAULT MAXI-ECO 3000 L (3 040 L) avec préfiltre à cartouche filtrante 1 Polylok PL-122\n+ \nréacteur THEBAULT MAXI-ECO 3000 L à 2 compartiments (3040 L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Béton","Décanteur : 2,60 x 1,20 x 1,48\nRéacteur/Clarificateur : 2,60 x 1,20 x 1,48","Décanteur : 3,1 m²\nRéacteur : 3,1 m²",-8,"Fosse : 1 902 kg\nRéacteur : 1 990 kg","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées vers le décanteur primaire / débit 15,63 L/min tps de fonctionnement 7 min/h","2 diffuseurs fines bulles (tuyau poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie du réacteur, amenée 40 cm au-dessus du faîtage et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,8 kWh/jour","environ 74 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 % ","Tous les 15 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO-UNIK de 5 à 15 EH, BIONEST, juillet 2019, 89 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5400,"138 à 276 € TTC / an","sans contrat : 10 038 €\navec contrat : 9 676 € à 11 763 €","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","80 cm","non","sans objet"]
[513,"BIONEST France","Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-10SB",null,"2015-002-ext05","Texte n°138 du 31/01/2018 annulé et remplacé par le texte n°66 du 29/08/2019",10,"Microstation à cultures fixées\nimmergées libre et aérée\n(procédé à lit fluidisé)","2 cuves Sébico :\ndécanteur 4000BI SEBICO (4000 L) avec préfiltre à cartouche filtrante 2 Polylok PL-122\n+ \nréacteur 4000BI SEBICO à 2 compartiments (4000 L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Béton","Décanteur : 2,40 x 1,55 x 1,55 \nRéacteur/Clarificateur : 2,40 x 1,55 x 1,55","Décanteur : 3,7 m²\nRéacteur : 3,7 m²",-7,"Fosse : 1 812 kg\nRéacteur : 1 930 kg","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées vers le décanteur primaire\ndébit 15,63 L/min\ntemps de focntionnement 10 min/h","3 diffuseurs fines bulles (tuyau poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie du réacteur, amenée 40 cm au-dessus du faîtage et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","2,3 kWh/jour ","environ 94 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 % ","Tous les 14 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO-UNIK de 5 à 15 EH, BIONEST, juillet 2019, 89 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6850,"169 à 312 € TTC / an","sans contrat : 13 024 €\navec contrat : 11 805 € à 15 137 €","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","65 cm","non","sans objet"]
[514,"BIONEST France","Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-10TB",null,"2015-002-ext06","Texte n°138 du 31/01/2018 annulé et remplacé par le texte n°66 du 29/08/2019",10,"Microstation à cultures fixées\nimmergées libre et aérée\n(procédé à lit fluidisé)","2 cuves Thebault :\ndécanteur THEBAULT MAXI-ECO 4000 L (4 060L) avec préfiltre à cartouche filtrante 2 Polylok PL-122\n+ \nréacteur THEBAULT MAXI-ECO 4000 L à 2 compartiments (4060 L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Béton","Décanteur : 2,60 x 1,20 x 1,86\nRéacteur/Clarificateur : 2,60 x 1,20 x 1,86","Décanteur : 3,1 m²\nRéacteur : 3,1 m²",-8,"Fosse : 4 881 kg\nRéacteur : 264 kg","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées vers le décanteur primaire / débit 15,63 L/min tps de focntionnement 10 min/h","4 diffuseurs fines bulles (tuyau poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie du réacteur, amenée 40 cm au-dessus du faîtage et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","2,2 kWh/jour","environ 90 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 % ","Tous les 14 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO-UNIK de 5 à 15 EH, BIONEST, juillet 2019, 89 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6850,"169 à 312 € TTC / an","sans contrat : 13 024 €\navec contrat : 11 805 € à 15 137 €","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","80 cm","non","sans objet"]
[515,"BIONEST France","Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-15SB",null,"2015-002-ext07","Texte n°138 du 31/01/2018 annulé et remplacé par le texte n°66 du 29/08/2019",15,"Microstation à cultures fixées\nimmergées libre et aérée\n(procédé à lit fluidisé)","2 cuves Sébico\ndécanteur 60FI SEBICO (6 000 L) avec préfiltre à cartouche filtrante 2 Polylok PL-122\n+ \nréacteur 60FI SEBICO (6 000 L) à 2 compartiments (6000 L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Polyéthylène","Décanteur : 3,24 x 1,75 x 1,76\nRéacteur/Clarificateur : 3,24 x 1,75 x 1,76 ","Décanteur : 5,7 m²\nRéacteur : 5,7 m²",-15,"Fosse : 286 kg\nRéacteur : 422 kg","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées débit 15,63 L/min tps de focntionnement 15 min/h","4 diffuseurs fines bulles (tuyau poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie du réacteur, amenée 40 cm au-dessus du faîtage et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","4,8 kWh/jour ","environ 197 € TTC / an","46 dB","Décanteur < à 30 % ","Tous les 14 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO-UNIK de 5 à 15 EH, BIONEST, juillet 2019, 89 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",9900,"200 à 360 € TTC / an","sans contrat : 18 204 €\navec contrat : 16 648 € à 20 704 €","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","65 cm","non","sans objet"]
[516,"BIONEST France","Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-15TB",null,"2015-002-ext08","Texte n°138 du 31/01/2018 annulé et remplacé par le texte n°66 du 29/08/2019",15,"Microstation à cultures fixées\nimmergées libre et aérée\n(procédé à lit fluidisé)","2 cuves Thebault:\ndécanteur THEBAULT 6000 L OBL. (6 350 L) avec préfiltre à cartouche filtrante 2 Polylok PL-122\n+ \nréacteur THEBAULT 6000 L OBL. à 2 compartiments (6 350 L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Béton","Décanteur : 3,19 x 2,00 x 1,66\nRéacteur/Clarificateur : 3,19 x 2,00 x 1,66","Décanteur : 6,4m²\nRéacteur : 6,4 m²",-11,"Fosse : 3 115 kg\nRéacteur : 3 300 kg","Gravitaire","pompe de recirculation des eaux traitées vers le décanteur primaire\ndébit 15,63 L/min\ntemps de fonctionnement 15 min/h","4 diffuseurs fines bulles (tuyau poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie du réacteur, amenée 40 cm au-dessus du faîtage et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","4,9 kWh/jour ","environ 201 € TTC / an","46 dB","Décanteur < à 30 % ","Tous les 15 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO-UNIK de 5 à 15 EH, BIONEST, juillet 2019, 89 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",9900,"200 à 360 € TTC / an","sans contrat : 18 204 €\navec contrat : 16 648 € à 20 704 €","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","80 cm","non","sans objet"]
[517,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 8ST2 (S et R)",null,"2011-007-ext03","texte n°92 du 17/03/2015",8,"Filtre compact","Ensemble  de cuves :\nFTE à 2 compartiments (2 x 2,5m³) avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+ 1 auget SEBICO 50 Litres/bachée\n+  2 filtres compacts (4 EH) remplis de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération  (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","FTE (bicuve) : 3,70 x 1,15 x 1,95 ou 2,05\n2 Filtres : 1,35 x 1,15 x 1,95 ou 2,05 (par filtre)","FTE : 4,30 m²\nFiltres : 3,10 m²",-128,"FTE standard : 335 kg\nFTE renforcé : 400 Kg\n\nFiltres standards : 2 x 220 kg\nFiltres renforcés : 2 x 245 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtres : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 27 mois","autorisé","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d’assainissement non collectif COMPACT’O ST2 – Notice technique – Installation, exploitation et entretien, 18 décembre 2014, 78 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8944.8160535117058,"90 € TTC / an","sans prestataire : 13 974 €\navec prestataire : 16 186 €","cuve : 20 ans\nDurée de vie média filtrant : 3 à 10 ans maximum","50 cm","non","sans objet"]
[518,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 10ST2 (S et R)",null,"2011-007-ext04","texte n°92 du 17/03/2015",10,"Filtre compact","Ensemble de cuves : \nFTE à 2 compartiments (2 x 2,5m³) avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+ 1 auget SEBICO 50 Litres/bachée\n+ 2 filtres compacts (6 EH)  remplis de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","FTE (Bicuve) : 3,70 x 1,15 x 1,95 ou 2,05\n2 Filtres : 1,85 x 1,15 x 1,95 ou 2,05 (par filtre)","FTE : 4,30 m²\nFiltres : 4,30 m²",-128,"FTE standard :335 kg\nFTE renforcé : 400 Kg\n\nFiltres standards : 2 x 295 kg\nFiltres  renforcés : 2 x 328 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtres : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 18 mois","autorisé","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d’assainissement non collectif COMPACT’O ST2 – Notice technique – Installation, exploitation et entretien, 18 décembre 2014, 78 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10552.675585284282,"90 € TTC / an","sans prestataire : 17 273 €\navec prestataire : 19 485 €","cuve : 20 ans\nDurée de vie média filtrant : 3 à 10 ans maximum","50 cm","non","sans objet"]
[519,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 12ST2 (S et R)",null,"2011-007-ext05","texte n°92 du 17/03/2015",12,"Filtre compact","Ensemble de cuves : \nFTE à 2 compartiments (2 x 2,5m³) avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+ 1 auget SEBICO 50 Litres/bachée\n+ 2 filtres compacts (6 EH)  remplis de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","2 FTE : 2,13 x 1,38 x 1,82 ou 1,92 ou 2,02 (par fosse)\n\n2 Filtres : 1,85 x 1,15 x 1,95 ou 2,05 (par filtre)","FTE : 5,90 m²         Filtres : 4,30 m²",-131,"FTE standards : 2 x 217 kg\nFTE renforcés : 2 x 217 Kg\n\nFiltres standards : 2 x 295 kg\nFiltres  renforcés : 2 x 328 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtres : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 22 mois","autorisé","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d’assainissement non collectif COMPACT’O ST2 – Notice technique – Installation, exploitation et entretien, 18 décembre 2014, 78 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12231.605351170569,"90 € TTC / an","sans prestataire : 18 886 €\navec prestataire : 21 099 €","cuve : 20 ans\nDurée de vie média filtrant : 3 à 10 ans maximum","Fosse : 38 cm Filtres : 50 cm","non","sans objet"]
[520,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 16ST2  (S et R)",null,"2011-007-ext06","texte n°92 du 17/03/2015",16,"Filtre compact","Ensemble de cuves : \nFTE à 2 compartiments (2 x 2,5m³) avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+ 1 auget SEBICO 50 Litres/bachée                                                                                   + \n4 filtres compacts (4 EH)  remplis de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","2 FTE :  2,38 x 1,60 x  1,82 ou 1,92 ou 2,02          (par fosse)\n4 Filtres : 1,35 x 1,15 x 1,95 à 2,05 (par filtre)","FTE : 7,6 m²               Filtres : 6,21 m²",-131,"FTE standards :                              2 x 247 kg                                    FTE renforcés :  2 x 247 Kg                       Filtres standards : 4 x 295 kg                               Filtres  renforcés : 4 x 328 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtres : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","autorisé","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d’assainissement non collectif COMPACT’O ST2 – Notice technique – Installation, exploitation et entretien, 18 décembre 2014, 78 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",17082.775919732441,"120 € TTC / an","sans prestataire : 26 837 €\navec prestataire : 29 686 €","cuve : 20 ans\nDurée de vie média filtrant : 3 à 10 ans maximum","Fosse : 38 cm Filtres : 50 cm","non","sans objet"]
[521,"SIMOP","BIONUT 6051/06-1",null,"2015-005","texte n°86 du 15/04/2015",6,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3 (FTE IBR03000)\n+ 1 filtre compact composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,80 m² utiles","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,27 x 1,45 x 1,56\nFiltre : 2,38 x 1,88 x 1,50","7 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4921.4046820000003,"150 € TTC / an","sans contrat : 7 048 €\navec contrat : 8 921 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[522,"SIMOP","BIONUT 6050/05",null,"2015-005-ext01","texte n°86 du 15/04/2015",5,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3 (FTE INP03000)\n+ 1 filtre compact composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,36 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,24 x 1,40 x 1,51\nFiltre : 2,06 x 1,88 x 1,50","7 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 24 mois","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4509.1973239999998,"150 € TTC / an","sans contrat : 6 322 €\navec contrat : 8 196 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm","non","sans objet"]
[523,"SIMOP","BIONUT 6050/05-1",null,"2015-005-ext02","texte n°86 du 15/04/2015",5,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3 (FTE IBH03000)\n+ 1 filtre compact composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,36 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,27 x 1,45 x 1,56\nFiltre : 2,06 x 1,88 x 1,50","7,5 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 24 mois","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4486.6220739999999,"150 € TTC / an","sans contrat : 6 299 €\navec contrat : 8 174 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm","non","sans objet"]
[524,"SIMOP","BIONUT 6051/05",null,"2015-005-ext03","texte n°86 du 15/04/2015",5,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3 ( FTE INPR03000)\n+ 1 filtre compact composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,36 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,24 x 1,40 x 1,51 \nFiltre : 2,06 x 1,88 x 1,50","7 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4699.8327760000002,"150 € TTC / an","sans contrat : 6 513 €\navec contrat : 8 387 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[525,"SIMOP","BIONUT 6051/05-1",null,"2015-005-ext04","texte n°86 du 15/04/2015",5,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3 (FTE IBR 03000)\n+ 1 filtre compact de 1 filtre compact composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,36 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,27 x 1,45 x 1,56\nFiltre : 2,06 x 1,88 x 1,50","7,5 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4711.5384620000004,"150 € TTC / an","sans contrat : 6 524 €\navec contrat : 8 399 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[526,"SIMOP","BIONUT 6052/05",null,"2015-005-ext05","texte n°86 du 15/04/2015",5,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3 (FTE INH03000)\n+ 1 filtre compact composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,36 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,27 x 1,45 x 1,56\nFiltre : 2,06 x 1,88 x 1,50","7,5 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 24 mois","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4509.1973239999998,"150 € TTC / an","sans contrat : 6 322 €\navec contrat : 8 196 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm","non","sans objet"]
[527,"SIMOP","BIONUT 6053/05",null,"2015-005-ext06","texte n°86 du 15/04/2015",5,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3 (FTE INR03000)\n+ 1 filtre compact composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,36 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,27 x 1,45 x 1,56\nFiltre : 2,06 x 1,88 x 1,50","7,5 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4699.8327760000002,"150 € TTC / an","sans contrat : 6 513 €\navec contrat : 8 387 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[528,"SIMOP","BIONUT6050/06",null,"2015-005-ext07","texte n°86 du 15/04/2015",6,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3 (INP03000)\n+ 1 filtre compact composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,80 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,24 x 1,40 x 1,51\nFiltre : 2,38 x 1,88 x 1,50","8 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4719.063545,"150 € TTC / an","sans contrat : 6 782 €\navec contrat : 8 656 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm","non","sans objet"]
[529,"SIMOP","BIONUT 6050/06-1",null,"2015-005-ext08","texte n°86 du 15/04/2015",6,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3 (IBH03000)\n+ 1 filtre compact composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,80 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,27 x 1,45 x 1,56\nFiltre : 2,38 x 1,88 x 1,50","8 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4697.324415,"150 € TTC / an","sans contrat : 6 760 €\navec contrat : 8 635 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm","non","sans objet"]
[530,"SIMOP","BIONUT 6050/06-2",null,"2015-005-ext09","texte n°86 du 15/04/2015",6,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 4 m3 (IBH04000)\n+ 1 filtre compact composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,80 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,29 x 1,81 x 1,57\nFiltre : 2,38 x 1,88 x 1,50","9 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 27 mois","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm","non","sans objet"]
[531,"SIMOP","BIONUT 6051/06",null,"2015-005-ext10","texte n°86 du 15/04/2015",6,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3  ( FTE INPR03000)\n+ 1 filtre compact composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,80 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,24 x 1,40 x 1,51\nFiltre : 2,38 x 1,88 x 1,50","8 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4910.5351170000004,"150 € TTC / an","sans contrat : 7 036 €\navec contrat : 8 911 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[532,"SIMOP","BIONUT 6051/06-2",null,"2015-005-ext11","texte n°86 du 15/04/2015",6,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 4 m3  ( FTE INPR04000)\n+ 1 filtre compact composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,80 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,29 x 1,81 x 1,57\nFiltre : 2,38 x 1,88 x 1,50","9 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 27 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[533,"SIMOP","BIONUT 6052/06",null,"2015-005-ext12","texte n°86 du 15/04/2015",6,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3 (FTE INH03000)\n+ 1 filtre compact composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,80 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,27 x 1,45 x 1,56\nFiltre : 2,38 x 1,88 x 1,50","8 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4719.063545,"150 € TTC / an","sans contrat : 6 782 €\navec contrat : 8656 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm","non","sans objet"]
[534,"SIMOP","BIONUT 6053/06",null,"2015-005-ext13","texte n°86 du 15/04/2015",6,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3 (FTE INR03000)\n+ 1 filtre compact composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,80 m² utiles","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,27 x 1,45 x 1,56\nFiltre : 2,38 x 1,88 x 1,50","8 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4910.5351170000004,"150 € TTC / an","sans contrat : 7 036 €\navec contrat : 8 911 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[535,"SIMOP","BIONUT 6050/10",null,"2015-005-ext14","texte n°86 du 15/04/2015",10,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 5 m3 (FTE IBH05000)\n+ 1 boîte d'alimentation\n+ 2 filtres compacts (2 x 5 EH) de 6,72 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,39 x 1,98 x 1,70\nFiltres : 2 x (2,06 x 1,88 x 1,50)","13 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire à l'aide d'une boîte de distribution à 2 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8250,"225 € TTC / an","sans contrat : 10 962 €\navec contrat : 13775 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm","non","sans objet"]
[536,"SIMOP","BIONUT 6051/10",null,"2015-005-ext15","texte n°86 du 15/04/2015",10,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 5 m3 (FTE IBR05000)\n+ 1 boîte d'alimentation\n+ 2 filtres compacts (2 x 5 EH) de 6,72 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,39 x 1,98 x 1,70\nFiltres : 2 x (2,06 x 1,88 x 1,50)","13 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire à l'aide d'une boîte de distribution à 2 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8484.9498330000006,"225 € TTC / an","sans contrat : 11 197 €\navec contrat : 14 010 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[537,"SIMOP","BIONUT 6052/10",null,"2015-005-ext16","texte n°86 du 15/04/2015",10,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 5 m3 (FTE INH05000)\n+ 1 boîte d'alimentation\n+ 2 filtres compacts (2 x 5 EH) composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques)de 6,72 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,20 x 1,93 x 2,03\n2 Filtres : 2 x (2,06 x 1,88 x 1,50)","12 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire à l'aide d'une boîte de distribution à 2 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8250,"225 € TTC / an","sans contrat : 10 962 €\navec contrat : 13 775 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm","non","sans objet"]
[538,"SIMOP","BIONUT 6053/10",null,"2015-005-ext17","texte n°86 du 15/04/2015",10,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 5 m3 (FTE INR05000)\n+ 1 boîte d'alimentation\n+ 2 filtres compacts (2 x 5 EH) composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 6,72 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,20 x 1,93 x 2,03\n2 Filtres : 2 x (2,06 x 1,88 x 1,50)","12 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire à l'aide d'une boîte de distribution à 2 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8484.9498330000006,"225 € TTC / an","sans contrat : 11 197 €\navec contrat : 14 010 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[539,"SIMOP","BIONUT\n6050/12 = 6052/12",null,"2015-005-ext18","texte n°86 du 15/04/2015",12,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 6 m3 (FTE INH06000)\n+ 1 boîte d'alimentation\n+ 2 filtres compacts (2 x 6 EH) composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) avec 7,60 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,11 x 2,20 x 2,31\n2 Filtres : 2 x (2,38 x 1,88 x 1,50)","14 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire à l'aide d'une boîte de distribution à 2 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 19 mois","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8872.0735789999999,"225 € TTC / an","sans contrat : 11 896 €\navec contrat : 14 709 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm","non","sans objet"]
[540,"SIMOP","BIONUT\n6051/12 = 6053/12",null,"2015-005-ext19","texte n°86 du 15/04/2015",12,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 6 m3 (FTE INR06000)\n+ 1 boîte d'alimentation\n+ 2 filtres compacts (2 x 6 EH) composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) avec 7,60 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,11 x 2,20 x 2,31\n2 Filtres : 2 x (2,38 x 1,88 x 1,50)","14 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire à l'aide d'une boîte de distribution à 2 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9163.8795989999999,"225 € TTC / an","sans contrat : 12 189 €\navec contrat : 15 002 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[541,"SIMOP","BIONUT\n6050/15 = 6052/15",null,"2015-005-ext20","texte n°86 du 15/04/2015",15,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 8 m3 (FTE INH08000)\n+ 1 auget d'alimentation\n+ 1 boîte de distribution\n+ 3 filtres compacts (3 x 5 EH) composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) avec 10,08 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,72 x 2,20 x 2,31\nAuget d'alimentation : 0,71 x 0,41 x 0,55\n3 Filtres : 3 x (2,06 x 1,88 x 1,50)","18 m²","Filtre : -120","non renseigné","1 auget d'alimentation de 12 L\n+ 1 boîte de distribution à 3 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 21 mois","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12401.33779,"225 € TTC / an","sans contrat : 15 777 €\navec contrat : 18 589 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm","non","sans objet"]
[542,"SIMOP","BIONUT\n6051/15 = 6053/15",null,"2015-005-ext21","texte n°86 du 15/04/2015",15,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 8 m3 (FTE INR08000)\n+ 1 auget d'alimentation\n+ 1 boîte de distribution\n+ 3 filtres compacts (3 x 5 EH) composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) avec 10,08 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,72 x 2,20 x 2,31\nAuget d'alimentation : 0,71 x 0,41 x 0,55\n3 Filtres : 3 x (2,06 x 1,88 x 1,50)","18 m²","Filtre : -120","non renseigné","1 auget d'alimentation de 12 L\n+ 1 boîte de distribution à 3 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 21 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12858.69565,"225 € TTC / an","sans contrat : 16 233 €\navec contrat : 19 046 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[543,"SIMOP","BIONUT\n6050/18 = 6052/18",null,"2015-005-ext22","texte n°86 du 15/04/2015",18,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 10 m3 (FTE2/6308/10)\n+ 1 auget d'alimentation\n+ 1 boîte de distribution\n+ 3 filtres compacts (3 x 6 EH) composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) avec 11,40 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 3,38 x 2,49 x 2,84\nAuget d'alimentation : 0,71 x 0,41 x 0,55\n3 Filtres : 3 x (2,38 x 1,88 x 1,50)","22 m²","Filtre : -120","non renseigné","1 auget d'alimentation de 12 L\n+ 1 boîte de distribution à 3 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",13431.43813,"300 € TTC / an","sans contrat : 17 244 €\navec contrat : 20 994 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 50 cm\nFiltre : 50 cm","non","sans objet"]
[544,"SIMOP","BIONUT\n6050/20 = 6052/20",null,"2015-005-ext23","texte n°86 du 15/04/2015",20,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 10 m3 (FTE2/6308/10)\n+ 1 auget d'alimentation\n+ 1 boîte de distribution\n+ 4 filtres compacts (4 x 5 EH) composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques)avec 13,44 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 3,38 x 2,49 x 2,84\nAuget d'alimentation : 0,71 x 0,41 x 0,55\n4 Filtres : 4 x (2,06 x 1,88 x 1,50)","24 m²","Filtre : -120","non renseigné","1 auget d'alimentation de 12 L\n+ 1 boîte de distribution à 4 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 18 mois","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",17241.638800000001,"325 € TTC / an","sans contrat : 21 242 €\navec contrat : 25304 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 50 cm\nFiltre : 50 cm","non","sans objet"]
[545,"ABAS","SIMBIOSE SB 4",null,"2013-013-ext01","texte n°85 du 15/04/2015\n",4,"Microstation à cultures fixées","Cuves à 3 compratiments :\ndécanteur primaire de 2,1 m3\nréacteur biologique de 1,0 m3\nclarificateur de 0,8 m3","Béton","Cuve cylindrique\ndiamètre de 2,20 m\nhauteur de 1,66 m","4 m2",-7,"3 500 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","Du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs sous forme de tube membranaires microperforés placés au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore","Oui","1,70 kWh/jour","environ 70 € TTC / an","36 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 11 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide utilisateur - Microstation d'épuration à culture fixée - Gamme SIMBIOSE SB 4 - SB 5 - SB 6 - SB 8 - SB 13, 23/01/2015, 39 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5699.8327760000002,"Non renseigné","sans contrat : 9 732 €\navec contrat : 11 110 €","cuve, lit fixe et air lift : 10 ans\nsurpresseur : \n2 ans","75 cm","non","sans objet"]
[546,"ABAS","SIMBIOSE SB 5",null,"2013-013-ext02","texte n°85 du 15/04/2015\n",5,"Microstation à cultures fixées","Cuves à 3 compratiments :\ndécanteur primaire de 2,1 m3\nréacteur biologique de 1,1 m3\nclarificateur de 0,9 m3","Béton","Cuve cylindrique\ndiamètre de 2,20 m\nhauteur de 1,66 m","4 m2",-6,"3 600 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","Du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs sous forme de tube membranaires microperforés placés au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore","Oui","2,21 à 2,28 KWh/j","environ 91 à 94 € TTC / an","38 à 42 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide utilisateur - Microstation d'épuration à culture fixée - Gamme SIMBIOSE SB 4 - SB 5 - SB 6 - SB 8 - SB 13, 23/01/2015, 39 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5800.1672239999998,"Non renseigné","sans contrat : 10 619 €\navec contrat : 11 800 €","cuve, lit fixe et air lift : 10 ans\nsurpresseur : \n2 ans","75 cm","non","sans objet"]
[547,"ABAS","SIMBIOSE SB 6",null,"2013-013","texte n°110 du 22/12/2013\nannulé et remplacé par le\ntexte n°85 du 15/04/2015",6,"Microstation à cultures fixées","Cuves à 3 compratiments :\ndécanteur primaire de 2,1 m3\nréacteur biologique de 1,1 m3\nclarificateur de 0,9 m3","Béton","Cuve cylindrique\ndiamètre de 2,20 m\nhauteur de 1,66 m","4 m2",-6,"3 600 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","Du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs sous forme de tube membranaires microperforés placés au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore","Oui","2,21 à 2,28 KWh/j","environ 91 à 94 € TTC / an","38 à 42 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide utilisateur - Microstation d'épuration à culture fixée - Gamme SIMBIOSE SB 4 - SB 5 - SB 6 - SB 8 - SB 13, 23/01/2015, 39 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5949.8327760000002,"Non renseigné","sans contrat : 11 105 €\navec contrat : 12 288 €","cuve, lit fixe et air lift : 10 ans\nsurpresseur : \n2 ans","75 cm","non","sans objet"]
[548,"ABAS","SIMBIOSE SB 8",null,"2013-013-ext03","texte n°85 du 15/04/2015\n",8,"Microstation à cultures fixées","Cuves à 3 compratiments :\ndécanteur primaire de 3,4 m3\nréacteur biologique de 1,9 m3\nclarificateur de 1,9 m3","Béton","Cuve cylindrique\ndiamètre de 2,50 m\nhauteur de 2,20 m","5 m2",-7,"6 400 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","Du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs sous forme de tube membranaires microperforés placés au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore","Oui","3,00 à 3,58 KWh/j","environ 123 à 147 € TTC / an","44 à 45 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide utilisateur - Microstation d'épuration à culture fixée - Gamme SIMBIOSE SB 4 - SB 5 - SB 6 - SB 8 - SB 13, 23/01/2015, 39 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7070.2341139999999,"Non renseigné","sans contrat : 13 440 €\navec contrat : 14 477 €","cuve, lit fixe et air lift : 10 ans\nsurpresseur : \n2 ans","75 cm","non","sans objet"]
[549,"ABAS","SIMBIOSE SB 13",null,"2013-013-ext04","texte n°85 du 15/04/2015\n",13,"Microstation à cultures fixées","Cuves à 3 compratiments :\ndécanteur primaire de 4,4 m3\nréacteur biologique de 2,5 m3\nclarificateur de 1,8 m3","Béton","2 Cuves cylindriques\ndiamètre de 2,20 m/cuve\nhauteur de 1,66 m/cuve","8 m2",-9,"2 800 à 3 200 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","Du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs sous forme de tube membranaires microperforés placés au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore","Oui","5,04 KWh/j","environ 207 € TTC / an","45 à 46 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide utilisateur - Microstation d'épuration à culture fixée - Gamme SIMBIOSE SB 4 - SB 5 - SB 6 - SB 8 - SB 13, 23/01/2015, 39 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9075.2508359999993,"Non renseigné","sans contrat : 17 779 €\navec contrat : 18 728 €","cuve, lit fixe et air lift : 10 ans\nsurpresseur : \n2 ans","75 cm","non","sans objet"]
[550,"BIOROCK","BIOROCK D-XL10",null,"2015-004","texte n°82 du 24/04/2015 annulé et remplacé par le texte n°102 du 18/06/2016",10,"Filtre compact","FTE 5 m3\n+ \nfiltre compact à 7 lits de laine de roche séparés par une couche d'aération et alimenté par une rampe de répartition en boucle fermée\n(Hcouche : LR 0,40 m + AE 0,30 m + LR 0,45 m)","PEHD","FTE : 3,5 x 1,15 x 2,18\nFiltre : 1,45 x 1,15 x 2,08","Fosse : 4 m²\nFiltre : 1,7 m²","Filtre : -109","FTE : 408 kg\nFiltre : 241 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen de rampes de distribution en boucle fermée","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : entrée d'air 10 cm au-dessus du sol avec un chapeau d'évent et extraction par une canalisation indépendante de celle de la FTE terminée au faîte du toit par un extracteur éolien ou ventilateur d'air électrique","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois (72 cm de hauteur de boues)","autorisé","avec ou sans nappe","Guide destiné à l’usager – Filière BIOROCK® D-XL10, 25 mars 2016, 53 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9333.6120401337794,"200 € TTC / an","sans contrat : 15 550 €\navec contrat : 13 050 €","Média filtrant : 10 ans (sous reserves)","45 cm ","non","sans objet"]
[551,"MALL GmbH","SANOCLEAN 4EH BETON",null,"2015-006","texte n°109 du 17/06/2015",4,"Microstation à cultures libres SBR","Une cuve à deux compartiments :\ndécanteur primaire de 1,9 m3\nréacteur biologique de 1,7 m3","Béton","Cuve cylindrique :\ndiamètre de 2,20 m\nhauteur de 2,25 m","3,8 m²",-10,"Cône : 1 450 kg\nCuve : 4 100 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","Recirculation dans le compartiment de prétraitement par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée sous forme de disque alimenté par un surpresseur placé au fond du réacteur biologique","Canalisation de chute des eaux usées : entrée d'air prolongée en ventilation primaire\n+\nCanalisation d'écoulement : extraction des gaz amenés à 40 cm au-dessus du faîtage et muni d'un extracteur","Alarme visuelle et sonore","Oui","1,4 kWh/j","57,49 | TTC/ an","jusqu'à 38 dBA","Décanteur < à 30%","Tous les 8 mois (35 cm de hauteur de boues)","Interdit","Hors nappe","Microstation d'épuration SBR SanoClean 4 EH PE - SanoClean 4 EH Béton - Instructions d'utilisation, d'entretien et de maintenance des microstations d'éputation, mars 2015, 101 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5410.8277591973247,"100 | TTC/ an",11625.418060200669,"Cuves : 2 ans\n\nEquipement électromécanique : 2 ans","30 cm ","non","sans objet"]
[552,"MALL GmbH","SANOCLEAN 4EH BETON",null,"2015-006-mod01","texte n°109 du 17/06/2015",4,"Microstation à cultures libres SBR","Une cuve à deux compartiments :\ndécanteur primaire de 1,9 m3\nréacteur biologique de 1,7 m3","Béton","Cuve cylindrique :\ndiamètre de 2,24 m                                               hauteur de 2,31 m","3,94 m²",-10,"Cône : 1 450 kg\nAnneau : 2 050 kg\nElément de fond : 2 260 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","Recirculation dans le compartiment de prétraitement par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée sous forme de disque alimenté par un surpresseur placé au fond du réacteur biologique","Canalisation de chute des eaux usées : entrée d'air prolongée en ventilation primaire\n+\nCanalisation d'écoulement : extraction des gaz amenés à 40 cm au-dessus du faîtage et muni d'un extracteur","Alarme visuelle et sonore","Oui","1,4 kWh/j","57,49 | TTC/ an","jusqu'à 38 dBA","Décanteur < à 30%","Tous les 8 mois (35 cm de hauteur de boues)","Interdit","Hors nappe","Microstation d'épuration SBR SanoClean 4 EH PE - SanoClean 4 EH Béton - Instructions d'utilisation, d'entretien et de maintenance des microstations d'éputation, mars 2015, 101 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5410.8277591973247,"100 | TTC/ an",11625.418060200669,"Cuves : 2 ans\n\nEquipement électromécanique : 2 ans","30 cm ","non","sans objet"]
[553,"MALL GmbH","SANOCLEAN 4EH PE",null,"2015-007","texte n°109 du 17/06/2015",4,"Microstation à cultures libres SBR","Une cuve a deux compartiments :\ndécanteur primaire de 1,6 m3\nréacteur biologique de 1,5 m3","PE","Cuve  cylindrique :\nlongueur : 2,00 m\nlargeur : 1,80 m\nhauteur : 2,05 m","3,6 m²",-8,"Cuve : 450 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","Recirculation dans le compartiment de prétraitement par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée sous forme de disque alimenté par un surpresseur placé au fond du réacteur biologique","Canalisation de chute des eaux usées : entrée d'air prolongée en ventilation primaire\n+\nCanalisation d'écoulement : extraction des gaz amenés à 40 cm au-dessus du faîtage et muni d'un extracteur","Alarme visuelle et sonore","Oui","1,0 kWh/j","41,06 | TTC/ an","jusqu'à 38 dBA","Décanteur < à 30%","Tous les 6 mois (50 cm de hauteur de boues)","Interdit","Hors nappe","Microstation d'épuration SBR SanoClean 4 EH PE - SanoClean 4 EH Béton - Instructions d'utilisation, d'entretien et de maintenance des microstations d'éputation, mars 2015, 101 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5838.3779264214045,"100 | TTC/ an",13278.428093645485,"Cuves : 2 ans\n\nEquipement électromécanique : 2 ans","30 cm ","non","sans objet"]
[554,"GRAF DISTRIBUTION SARL","EASYONE 5 EH",null,"2015-008","texte n°135 du 18/06/15",5,"Microstation à cultures libres SBR","Une cuve à deux compartiments : \nzone de tranquilisation\n+\nzone de traitement","PP","Cuve  cylindrique :\nlongueur : 2,28 m\nlargeur : 1,76 m\nhauteur : 1,59 m","4 m²","Non renseigné","Non renseigné","D'un compartiment à un autre de façon gravitaire (sous la cloison au fond du bassin)","Sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée sous forme de disque alimenté par un surpresseur","Canalisation de chute des eaux usées : entrée d'air prolongée en ventilation primaire\n+\nVentilation Secondaire (optionnelle)                        ","Alarme visuelle","Oui","Takatsuki : 0,63 kWh/j\nNitto : 0,90 kWh/j","Takatsuki : 25,87 € TTC/ an\nNitto : 36,96 € TTC/ an                    ","Takatsuki XP80 : 36 dBA\nNitto LA80 B : 45 dBA                                             ","Cuve < à 30%","Tous les 7 mois","Interdit","Avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Manuel d'utilisation des micro-stations d'épuration GRAF Easyone 5, 7 et 9 EH, édition 11 décembre 2014, 96 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5438.9966560000003,"108 | TTC/ an",11363.561872909699,"Cuve : 25 ans\nAutres composants : 3 ans","120 cm","non","sans objet"]
[555,"GRAF DISTRIBUTION SARL","EASYONE 7 EH",null,"2015-008-ext01","texte n°135 du 18/06/16",7,"Microstation à cultures libres SBR","Une cuve à deux compartiments :\nzone de tranquilisation\nzone de traitement","PP","Cuve  cylindrique :\nlongueur : 2,28 m\nlargeur : 1,99 m\nhauteur : 1,82 m","4,54 m²","Non renseigné","Non renseigné","D'un compartiment à un autre de façon gravitaire (sous la cloison au fond du bassin)","Sans objet","2 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée sous forme de disque alimentés par un surpresseur","Canalisation de chute des eaux usées : entrée d'air prolongée en ventilation primaire\n+\nVentilation Secondaire (optionnelle)                        ","Alarme visuelle","Oui","1,12 kWh/j","45,99 | TTC/ an","Takatsuki : HP100 : 38 dBA","Cuve < à 30%","Tous les 7 mois","Interdit","Avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Manuel d'utilisation des micro-stations d'épuration GRAF Easyone 5, 7 et 9 EH, édition 11 décembre 2014, 96 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5838.9966560000003,"108 | TTC/ an",12214.239130434782,"Cuve : 25 ans\nAutres composants : 3 ans","120 cm","non","sans objet"]
[556,"GRAF DISTRIBUTION SARL","EASYONE 9 EH",null,"2015-008-ext02","texte n°135 du 18/06/17",9,"Microstation à cultures libres SBR","Une cuve à deux compartiments :\nzone de tranquilisation\nzone de traitement","PP","Cuve  cylindrique :\nlongueur : 2,39 m\nlargeur : 2,19 m\nhauteur : 2,10 m","5,23 m²","Non renseigné","Non renseigné","D'un compartiment à un autre de façon gravitaire (sous la cloison au fond du bassin)","Sans objet","2 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée sous forme de disque alimentés par un surpresseur","Canalisation de chute des eaux usées : entrée d'air prolongée en ventilation primaire\n+\nVentilation Secondaire (optionnelle)                        ","Alarme visuelle","Oui","1,31 kWh/j","53,79 € TTC/ an","Takatsuki HP120 : 40 dBA                      ","Cuve < à 30%","Tous les 7 mois","Interdit","Avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Manuel d'utilisation des micro-stations d'épuration GRAF Easyone 5, 7 et 9 EH, édition 11 décembre 2014, 96 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6373.0016720000003,"108 | TTC/ an",12883.469899665552,"Cuve : 25 ans\nAutres composants : 3 ans","120 cm","non","sans objet"]
[557,"REMACLE","THETIS CLEAN 5EH",null,"2015-009","texte n°86 du 02/07/15",5,"Microstation à culture fixée (procédé du lit fluidisé)","Une cuve a trois compartiments :\ndécanteur primaire\nréacteur biologique\nclarificateur","Béton","Cuve cylindrique :\ndiamètre de 2,33 m\nhauteur de 1,84 m","4,26 m²",-5,"4 600 kg","Gravitaire","Recirculation dans le décanteur primaire par une pompe à injection d'air placée dans le clarificateur","Deux tubes membranaires microperforés placés en fond de compartiment","Canalisation d'amenée des eaux usées : entrée d'air prolongée en ventilation primaire\n+\nCanalisation d'écoulement : extraction des gaz amenés au-dessus du faîtage et muni d'un extracteur","Alarme visuelle et sonore","Oui","0,78 kWh/j","32,03 | TTC/an","LP-80 : 35 dBA\nJDK 80 : <33 dBA","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 6 mois","Interdit","Avec ou sans nappe","GUIDE DE L'USAGER - THETIS CLEAN 5 EH, 2 avril 2015, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4991.6638795986619,"120 | TTC/ an",12402.5,"Organes mécaniques/ électromécaniques :\n2ans\n\nCuve : 10 ans","80 cm ","non","sans objet"]
[558,"L'Assainissement Autonome","ECOPACT’O 5EH (types S et R) ",null,"2015-010","Texte n°112 du 07/07/2015",5,"Filtre compact","FTE (volume utile de 2,5 m3)\n Avec préfiltre\n+\nFiltre compact à lit de laine de roche (surface utile de 1,09 m2) alimenté par une double rampe de répartition","PEHD","FTE : 1,85 x 1,15 x 2,05\nFiltre : 1,35 x 1,15 x 2,05","Fosse : 2,2 m²\nFiltre : 1,6 m²","FTE : -7\nFiltre : -128","Type S : \nFTE : 170 kg\nFiltre : 260kg\n\nType R :\nFTE : 205 kg\nFiltre : 285 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen d'une double rampe de distribution","sans objet","sans objet","2 Entrées d’air :\nFTE : au-dessus du toit\nFiltre : chapeau d’évent au moins 10 cm au-dessus du sol\n+\n1 Extraction des gaz de la FTE et du filtre par une canalisation commune sortie au-dessus du faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 18 mois","autorisé","Type S : hors nappe\n\nType R : avec ou sans nappe","Filières d’assainissement non collectif ECOPACT® 5EH – Notice Technique – Installation, exploitation et entretien, 5 mai 2015, 46 pages ","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5094.4816053511704,"90 € TTC / an","sans pestrataire : 8 387 €\navec prestataire : 10 037 €","Non communiqué","50 cm","non","sans objet"]
[559,"ASIO","AS-VARIOcomp modèle K8 \ntype K/S",null,"2012-015-ext01","texte n°113 du 07/07/2015 annulé et remplacé par le texte n°48 du 06/10/2015",8,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (1,11 m3)\nréacteur biologique (0,85 m3)\nclarificateur (0,29 m3)","Polypropylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 1,50 m\nhauteur : 2,02 m","1,8 m²",-8,"260 kg","Du décanteur primaire au réacteur de façon gravitaire du réacteur au clarificateur par une pompe à injection d'air ; du clarificateur à la sortie par une pompe à injection d'air","du clarificateur au réacteur gravitairement\ndu réacteur au décanteur par une pompe à injection d'air actionnée manuellement","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","2,2 kWh/jour","environ 90 € TTC / an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 2 mois","interdit","hors nappe"," Manuel pour l’installation, le fonctionnement, la mise en service et la maintenance de la station d’épuration AS – VARIOcomp Gamme K – Notice pour modèles K5, K8, K12, version 7 du 25 mai 2015, 35 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","8239 € TTC","Contrat d'entretien : 160 € TTC / an","24464 € TTC","Non communiqué","45 cm","non","sans objet"]
[560,"ASIO","AS-VARIOcomp modèle K12 \ntype K/S",null,"2012-015-ext02","texte n°113 du 07/07/2015 annulé et remplacé par le texte n°48 du 06/10/2015",12,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (1,54 m3)\nréacteur biologique (1,36 m3)\nclarificateur (0,41 m3)","Polypropylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,00 m\nhauteur : 2,02 m","3,2 m²",-8,"450 kg","Du décanteur primaire au réacteur de façon gravitaire du réacteur au clarificateur par une pompe à injection d'air ; du clarificateur à la sortie par une pompe à injection d'air","du clarificateur au réacteur gravitairement\ndu réacteur au décanteur par une pompe à injection d'air actionnée manuellement","2 aérateurs à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","2,9 kWh/jour","environ 119 € TTC / an","47 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 2 mois","interdit","hors nappe"," Manuel pour l’installation, le fonctionnement, la mise en service et la maintenance de la station d’épuration AS – VARIOcomp Gamme K – Notice pour modèles K5, K8, K12, version 7 du 25 mai 2015, 35 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","9864 € TTC","Contrat d'entretien : 180 € TTC / an","28004 € TTC","Non communiqué","45 cm","non","sans objet"]
[561,"JEAN VOISIN SAS","ECOPHYLTRE 5 EH",null,"2014-007-ext001","texte n°92 du 28/07/2015",5,"Filtre planté","Un  poste de relevage à couvercle étanche\n+ 2 cuves de traitement constituées :\n- de végétaux (roseaux)\n- d'un dispositif anti-affouillement en surface (géomembrane)\n- d'une alternance de couches de filtration granulaire et de structure alvéolaire\n+ Un regard de collecte de l'eau traitée","Poste de relevage :\npolyéthylène haute densité (PEHD)\n\n2 Cuves : polyester renforcé de verre (PRV)","Poste de relevage : 1,20 x 0,80 x 0,71\n\nCuves : diamètre de 2,02 m et hauteur de 1,20 m\n\nRegard de collecte : diamètre de 0,45 m et hauteur maxi de 1,15 m","7,5 m²","Cuve :\n-50\nRegard de prélèvement :\n -15 ","4 640 kg ","Filtres alimentés au moyen d'une pompe de relevage","Sans objet","sans objet","Cuves : Deux extracteurs d'aération de la couche intermédiaire de structure alvéolaire et deux évents d'aération de la couche inférieure de structure alvéolaire par cuve\n\nPoste de relevage : cheminée d'aération","Alarme visuelle","Oui","0,052 kWh/j","2,14 € TTC/ an","70 dBA","Curage des boues de surface lorsque hauteur de boues = 10 cm sur le filtre ","Curage des boues de surface tous les 8 ans","autorisé","Poste de relevage : avec ou sans nappe\nCuves : hors nappe","Dispositif de traitement Ecophyltre - Guide utilisateur - Modèle 5 EH - 7 EH - 10 EH, 27 avril 2015, 67 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9530.1003344481614,"Entretien courant :\n190 € TTC/ an\nCurage des boues\n300 € TTC tous les 8 ans environ","sans contrat : 10 353 €\navec contrat : 13 222 €","Cuves : 15 ans\nPompe : 2 ans\nArmoire électrique : 2 ans","0 cm","non","sans objet"]
[562,"JEAN VOISIN SAS","ECOPHYLTRE 7 EH",null,"2014-007-ext002","texte n°92 du 28/07/2015",7,"Filtre planté","Un  poste de relevage à couvercle étanche\n+ 2 cuves de traitement constituées :\n- de végétaux (roseaux)\n- d'un dispositif anti-affouillement en surface (géomembrane)\n- d'une alternance de couches de filtration granulaire et de structure alvéolaire\n+ Un regard de collecte de l'eau traitée","Poste de relevage : polyéthylène haute densité (PEHD)\n\n2 Cuves : polyester renforcé de verre (PRV)","Poste de relevage :  1,20 x 0,80 x 0,71\n\nCuves :  diamètre de 2,32 m et hauteur de 1,20 m\n\nRegard de collecte : diamètre de 0,45 m et hauteur maxi de 1,15 m                   ","10 m²","Cuve : - 50 cm\n\n Regard de prélèvement : - 15 cm","6 160 kg ","Filtres alimentés au moyen d'une pompe de relevage","Sans objet","sans objet","Cuves : Deux extracteurs d'aération de la couche intermédiaire de structure alvéolaire et deux évents d'aération de la couche inférieure de structure alvéolaire par cuve\n\nPoste de relevage : cheminée d'aération","Alarme visuelle","Oui","0,072 kWh/j","2,96 € TTC/ an","70 dBA","Curage des boues de surface lorsque hauteur de boues = 10 cm sur le filtre ","Curage des boues de surface tous les 8 ans","autorisé","Poste de relevage : avec ou sans nappe\nCuves : hors nappe","Dispositif de traitement Ecophyltre - Guide utilisateur - Modèle 5 EH - 7 EH - 10 EH, 27 avril 2015, 67 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",11600.334448160536,"Entretien courant :\n205 € TTC/ an","sans contrat : 12 438 €\navec contrat : 15 300 €","Cuves : 15 ans\nPompe: 2 ans\nArmoire électrique : 2 ans","0 cm","non","sans objet"]
[563,"JEAN VOISIN SAS","ECOPHYLTRE 10 EH",null,"2014-007-ext003","texte n°92 du 28/07/2015",10,"Filtre planté","Un  poste de relevage à couvercle étanche\n+ 4 cuves de traitement constituées :\n- de végétaux (roseaux)\n - d'un dispositif anti-affouillement en surface (géomembrane)\n- d'une alternance de couches de filtration granulaire et de structure alvéolaire\n+ Un regard de collecte de l'eau traitée","Poste de relevage : \npolyéthylène haute densité (PEHD)\n4 Cuves :\npolyester renforcé de verre (PRV)","Poste de relevage :\n1,20 x 0,80 x 0,71\nCuves :\ndiamètre de 2,02 m\nhauteur de 1,20 m\nRegard de collecte : \ndiamètre de 0,45 m\nhauteur maxi de 1,15 m","14 m²","Cuve : - 50 cm\n Regard de prélèvement : - 15 cm","9 200 kg","Filtres alimentés au moyen d'une pompe de relevage","Sans objet","sans objet","Cuves : Deux extracteurs d'aération de la couche intermédiaire de structure alvéolaire et deux évents d'aération de la couche inférieure de structure alvéolaire par cuve\n\nPoste de relevage : cheminée d'aération","Alarme visuelle","Oui","0,103 kWh/j","4,23 € TTC/an","70 dBA","Curage des boues de surface lorsque hauteur de boues = 10 cm sur le filtre ","Curage des boues de surface tous les 8 ans","autorisé","Poste de relevage : avec ou sans nappe\nCuves : hors nappe","Dispositif de traitement Ecophyltre - Guide utilisateur - Modèle 5 EH - 7 EH - 10 EH, 27 avril 2015, 67 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",16379.598662207358,"Entretien courant : \n300 € TTC/ an\nCurage des boues\n360 € TTC tous les 8 ans environ","sans contrat : 17 361 €\navec contrat : 21 486 €","Cuves : 15 ans\nPompe : 2 ans\nArmoire électrique : 2 ans","0 cm","non","sans objet"]
[564,"BIOROCK","BIOROCK D-S5",null,"2010-026-mod02","texte n°88 du 19/09/2015 annulé et remplacé par le texte n°103 du 18/06/2016 ",5,"Filtre compact","FTE 3 m3 à deux compartiments (2m3 + 1m3) et renforts intérieurs\n+\n filtre compact à 6 lits de laine de roche séparés par une couche d'aération et alimenté par une rampe de répartition en boucle fermée (Hcouche : LR 0,30 m + AE 0,30 m + LR 0,45 m)","PEHD","FTE : 2,15 x 1,15 x 2,10\nFiltre : 1,15 x 1,15 x 2,10","Fosse : 2,5 m²\nFiltre : 1,3 m²","Filtre : - 110","FTE : 200 kg\nFiltre : 197 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen de rampes de distribution en boucle fermée","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : entrée d'air 10 cm au-dessus du sol avec un chapeau d'évent et extraction par une canalisation indépendante de celle de la FTE terminée au faîte du toit par un extracteur éolien ou ventilateur d'air électrique","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide destiné à l’usager – Filière BIOROCK® D-S5, 25 mars 2016, 53 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5750,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","sans contrat : 7 986 €\navec contrat : 9 861 €","Média filtrant : 10 ans (sous reserves)","45 cm","non","sans objet"]
[565,"BIOROCK","BIOROCK D-M6",null,"2010-026-mod02-ext01","texte n°88 du 19/09/2015 annulé et remplacé par le texte n°103 du 18/06/2016",6,"Filtre compact","FTE 3 m3 à deux compartiments \n(2m3 + 1m3) et renforts intérieurs\n+ \nfiltre compact à 6 lits de laine de roche séparés par une couche d'aération et alimenté par une rampe de répartition en boucle fermée\n(Hcouche : LR 0,30 m + AE 0,30 m + LR 0,45 m)","PEHD","FTE : 2,15 x 1,15 x 2,10\nFiltre : 1,45 x 1,15 x 2,10","Fosse : 2,5 m²\nFiltre : 1,7 m²","Filtre : - 110","FTE : 200 kg\nFiltre : 241 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen de rampes de distribution en boucle fermée","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : entrée d'air 10 cm au-dessus du sol avec un chapeau d'évent et extraction par une canalisation indépendante de celle de la FTE terminée au faîte du toit par un extracteur éolien ou ventilateur d'air électrique","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide destiné à l’usager – Filière BIOROCK® D-M6, 25 mars 2016, 53 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6666.3879598662206,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","sans contrat : 9 525 €\navec contrat : 11 400 €","Média filtrant : 10 ans (sous reserves)","45 cm","non","sans objet"]
[566,"ATB France","PUROO PE 5 EH",null,"2014-004-mod01\n","texte n°108 du 03/10/2015",5,"Microstation à cultures libres SBR","Cuve à 2 compartiments :\n1 décanteur primaire (1,8 m³)\n1 réacteur (1,8 m³)","Polyéthylène","2,45 x 1,75 x 2,25","5 m²",-2,"250 kg","gravitaire du décanteur primaire au réacteur\ndu réacteur à la sortie par une pompe à injection d'air\névacuation des eaux traitées activée par une vanne flottante","du réacteur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air \nrecirculation des boues activée par une vanne flottante","1 aérateur à membrane tubulaire, placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées prolongée à l'air libre au dessus du toit\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,74 kWh/jour (modèle Secoh) ou 0,60 kWh/jour (modèle Hiblow)","environ 30 ou 25 € TTC / an","40 ou 36 dB","Décanteur < à 30 %","3,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","(Guide de montage et d’utilisation – Gamme de microstations PUROO®, 25 juin 2015, 65 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5340.3010033444816,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","avec contrat : 15 132 €","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[567,"ATB France","PUROO B 6 EH",null,"2013-003-mod01","texte n°108 du 03/10/2015",6,"Microstation à cultures libres SBR","Cuve octogonale à 2 compartiments :\n1 décanteur primaire (2,5 m³)\n1 réacteur (1,9 m³)","Béton","2,48 x 1,97 x 1,93","5 m²",-10,"3 300 Kg","gravitaire du décanteur primaire au réacteur\ndu réacteur à la sortie par une pompe à injection d'air\névacuation des eaux traitées activée par une vanne flottante","du réacteur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air \nrecirculation des boues activée par une vanne flottante","2 aérateurs à membranes tubulaires, placés au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées prolongée à l'air libre au dessus du toit\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,68 kWh/jour (modèle Secoh) ou 0,50 kWh/jour (modèle Hiblow)","environ 28 ou 20 € TTC / an","40 ou 36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","(Guide de montage et d’utilisation – Gamme de microstations PUROO®, 25 juin 2015, 65 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5766.7224080267561,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","avec contrat : 13 079 €","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","100 cm","non","sans objet"]
[568,"ATB France","PUROO B 14EH",null,"2014-004-ext04","texte n°108 du 03/10/2015",14,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves octogonales :\n1 décanteur primaire (4,4 m³)\n1 réacteur (4,4 m³)","Béton","2 x (2,48 x 1,97 x 1,93)","10 m²",-10,"2 x 3 300 Kg","gravitaire du décanteur primaire au réacteur\ndu réacteur à la sortie par une pompe à injection d'air\névacuation des eaux traitées activée par une vanne flottante","du réacteur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air \nrecirculation des boues activée par une vanne flottante","2 aérateurs à membranes tubulaires, placés au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées prolongée à l'air libre au dessus du toit\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,40 kWh/jour (modèle Secoh) ou 1,60kWh/jour (modèle Hiblow)","environ 58 ou 66 € TTC / an","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","(Guide de montage et d’utilisation – Gamme de microstations PUROO®, 25 juin 2015, 65 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8600.3344481605363,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","avec contrat : 24 691 €","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","100 cm","non","sans objet"]
[569,"ATB France","PUROO PE 5 EH AD",null,"2014-004-ext01\n","texte n°108 du 03/10/2015",5,"Microstation à cultures libres SBR","Cuve à 2 compartiments :\n1 décanteur primaire (5 m³)\n1 réacteur (1,6 m³)","Polyéthylène","3,68 x 1,75 x 2,00","6,5 m²",-2,"343 kg","gravitaire du décanteur primaire au réacteur\ndu réacteur à la sortie par une pompe à injection d'air\névacuation des eaux traitées activée par une vanne flottante","du réacteur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air \nrecirculation des boues activée par une vanne flottante","1 aérateur à membrane tubulaire, placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées prolongée à l'air libre au dessus du toit\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,40 kWh/jour (modèle Secoh) ou 0,50 kWh/jour (modèle Hiblow)","environ 17 ou 20 € TTC / an","33 ou 36 dB","Décanteur < à 30 %","24 mois","interdit","avec ou sans nappe","(Guide de montage et d’utilisation – Gamme de microstations PUROO®, 25 juin 2015, 65 pages)","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6899.6655518394655,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","avec contrat : 11 611 €","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[570,"ATB France","PUROO PE 9 EH ",null,"2014-004-ext02\n","texte n°108 du 03/10/2015",9,"Microstation à cultures libres SBR","Cuve à 2 compartiments :\n1 décanteur primaire (3 m³)\n1 réacteur (3 m³)","Polyéthylène","3,68 x 1,75 x 2,00","6,5 m²",-2,"343 kg","gravitaire du décanteur primaire au réacteur\ndu réacteur à la sortie par une pompe à injection d'air\névacuation des eaux traitées activée par une vanne flottante","du réacteur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air \nrecirculation des boues activée par une vanne flottante","2 aérateurs à membrane tubulaire, placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées prolongée à l'air libre au dessus du toit\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,70 kWh/jour (modèle Secoh) ou 1,0 kWh/jour (modèle Hiblow)","environ 29 ou 41 € TTC / an","41 ou 45 dB","Décanteur < à 30 %","3,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","(Guide de montage et d’utilisation – Gamme de microstations PUROO®, 25 juin 2015, 65 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7608.695652173913,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","avec contrat : 19 348 €","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[571,"ATB France","PUROO PE 12 EH ",null,"2014-004-ext03\n","texte n°108 du 03/10/2015",12,"Microstation à cultures libres SBR","2 Cuves :\n1 décanteur primaire (4,1m³)\n1 réacteur (4,1 m³)","Polyéthylène","2x (2,45x 1,75 x 2,00)","9 m²",-2,"2 x 216 kg","gravitaire du décanteur primaire au réacteur\ndu réacteur à la sortie par une pompe à injection d'air\névacuation des eaux traitées activée par une vanne flottante","du réacteur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air \nrecirculation des boues activée par une vanne flottante","2 aérateurs à membrane tubulaire, placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées prolongée à l'air libre au dessus du toit\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,40 kWh/jour (modèle Secoh) ou 1,60kWh/jour (modèle Hiblow)","environ 58 ou 66 € TTC / an","46 dB","Décanteur < à 30 %","3,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","(Guide de montage et d’utilisation – Gamme de microstations PUROO®, 25 juin 2015, 65 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8316.8896321070242,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","avec contrat : 22 504 €","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[572,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR-13000 litres",null,"2010-010-bis-ext02-mod01"," texte n°55 du10/10/2015",20,"Microstation à cultures fixées","4 cuves rectangulaires : \n1 FTE (3 900L) rectangulaire\n2 bioréacteur (3 000L x 2) rempli de treillis tubulaires en PEHD\n1 décanteur secondaire (3 000L)","PEHD","FTE : 2,05 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : \n2,70 x 1,19 x 1,44 (par cuve)\nDécanteur secondaire : \n2,7 x 1,19 x 1,44","FTE : 4 m²\n2 réacteurs : 8 m²\n1 décanteur secondaire : 4 m²",-8,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","6 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur (3 par réacteur) et alimentés par 2 surpresseurs","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","8,44 kWh/j","environ 347 € / an","58 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",10857.023411371238,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","avec contrat : 24 573 €","cuve : 10 ans\nsurpresseurs : 1 an","40 cm","non","sans objet"]
[573,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR-11000 litres",null,"2010-010-bis-ext02-ext01"," texte n°55 du10/10/2015",15,"Microstation à cultures fixées","4 cuves : \n1 FTE (3 000L) rectangulaire\n2 bioréacteur (2 000L + 3 000L) rempli de treillis tubulaires en PEHD\n1 décanteur secondaire (3 000L)","PEHD","FTE : 2,70 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : \n1,90x1,19x1,44 et 2,70 x 1,19 x 1,44 \nDécanteur secondaire : \n2,7 x 1,19 x 1,44","FTE : 4 m²\n2 réacteurs : 7 m²\n1 décanteur secondaire : 4 m²",-6,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","5 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur (2 puis 3) et alimentés par 2 surpresseurs","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","6,38 kWh/j","environ 261 € / an","58 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",8083.6120401337794,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","avec contrat : 18 584 €","cuve : 10 ans\nsurpresseurs : 1 an","40 cm","non","sans objet"]
[574,"SIMOP","BIOXYMOP 6025/06/AC",null,"2012-001-mod03\n2012-001-mod05\n2012-001-mod07"," texte n°110 du 22 janvier 2015 annulé et remplacé par le texte n°170 du 13 novembre 2015 annulé et remplacé par le texte n°115 du 26 avril 2016 annulé et remplacé par le texte n° 99 du 04/06/2016  annulé et remplacé par le texte n°211 du 10/02/21",6,"Microstation à culture fixée (procédé du lit fluidisé)","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (1,78 m³)\nréacteur biologique (0,9 m³)\nclarificateur (1,04 m³)","Cuve : Polyéthylène\nCloisons : Polyester renforcé de fibre de verre","2,34 x 1,54 x 1,90","3,6 m²",-5,"406 kg","Gravitaire","du clarificateur au réacteur par une pompe immergée","2 diffuseurs à disques membranaires micro-perforés placés au fond du réacteur et alimenté en intermittence par un compresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle","Oui","mini : 0,562 kW/j\nmaxi : 0,992 kW/j","de 23 à 41 € TTC/an"," 34 dB (Thomas AP60N) ou 35 dB (Hiblow HP-60)","Décanteur primaire < à 30% (L'opération de vidange portera à la fois sur le décanteur primaire et le clarificateur)","Tous les 8 mois","interdit","Avec ou sans nappe","Guide de l'usager des microstations SIMOP - Gamme BIOXYMOP, octobre 2020, 50 Pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5750,"Contrat d'entretien :\n156 € TTC / an","sans contrat : 14 561 € avec contrat : 14 221 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","30 cm","non","sans objet"]
[575,"GRAF DISTRIBUTION SARL","EASYONE 12 EH",null,"2015-008-ext03","texte n°171 du 13/11/2015",12,"Microstation à cultures libres SBR","Une cuve à deux compartiments :\nzone de tranquilisation\nzone de traitement","Polyéthylène","Cuve : 3,50 x 2,04 x 2,09","7,14 m²","non renseigné","non renseigné","Gravitaire de la zone de tranquilisation à la zone de traitement (sous la cloison au fd du bassin) Evacuation de l'eau traitée par un levier d'extraction en PE (fonctionnant selon le principe d'une pompe à injection d'air)","Sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée sous forme de disque alimentés par un surpresseur","Mise en place d'une ventilation secondaire pas obligatoire car la station ne génère pas de gaz de fermentation\n+ Possibilité de ventiler chaque cuve (appel d'air)","Alarme visuelle","Oui","1,42 kWh/j","58,31| / an","HP150 : 45 dB","Clarificateur < à 30%","Tous les 7 mois","interdit","Avec ou sans nappe","« Guide de l’usager – Manuel d’utilisation des microstations d’épuration GRAF EasyOne 12 et 15 EH », septembre 2015, 83 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7699.8327759197327,"108 | / an","avec contrat : 14 344 €","Cuve : 25 ans\nAutres composants : 3 ans","150 cm","non","sans objet"]
[576,"GRAF DISTRIBUTION SARL","EASYONE 15 EH",null,"2015-008-ext04","texte n°171 du 13/11/2015",15,"Microstation à cultures libres SBR","Une cuve à deux compartiments :\nzone de tranquilisation\nzone de traitement","Polyéthylène","Cuve : 3,52 x 2,24 x 2,29","7,88 m²","non renseigné","non renseigné","Gravitaire de la zone de tranquilisation à la zone de traitement (sous la cloison au fd du bassin) Evacuation de l'eau traitée par un levier d'extraction en PE (fonctionnant selon le principe d'une pompe à injection d'air)","Sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée sous forme de disque alimentés par un surpresseur","Mise en place d'une ventilation secondaire pas obligatoire car la station ne génère pas de gaz de fermentation\n+ Possibilité de ventiler chaque cuve (appel d'air)","Alarme visuelle","Oui","2,22 kWh/j","91,16 | / an","HP200 : 46 dB","Clarificateur < à 30%","Tous les 7 mois","interdit","Avec ou sans nappe","« Guide de l’usager – Manuel d’utilisation des microstations d’épuration GRAF EasyOne 12 et 15 EH », septembre 2015, 83 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9000,"108 | / an","avec contrat : 16 214 €","Cuve : 25 ans\nAutres composants : 3 ans","150 cm","non","sans objet"]
[577,"WPL Limited","Diamond DMS 20",null,"2015-011","Texte n°152 sur 161 du 27 novembre 2015\nannulé et remplacé par le texte n°73 du 25/10/2020",20,"Microstation à cultures libres","cuve tronconique à axe vertical à deux compartiments : réacteur biologique (1,47m³) et clarificateur (1,66 m³)","Polyester renforcé de fibres de verre","Diamètre hors tout : 2,10 m","3,5 m²","8 cm","210 Kg","Gravitaire","sans objet","1 disque membranaire microperforé","Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d’air au niveau de la sortie (compartiments aérobies)","alarme\nvisuelle\net\nsonore","Oui","3,5 à 4,32 kWh/j","144 à 178 €","46 à 48 dB(A)\n","volume utile de la cuve < à 30 %","2 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide installation, utilisation et maintenance, 28 juillet 2020, 47 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7350,"120 € / an","avec contrat : 35 471 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","0 cm","non","sans objet"]
[578,"WPL Limited","Diamond DMS 5",null,"2015-011-ext01","Texte n°152 sur 161 du 27 novembre 2015\nannulé et remplacé par le texte n°73 du 25/10/2020",5,"Microstation à cultures libres","cuve tronconique à axe vertical à deux compartiments : réacteur biologique (0,60 m³) et clarificateur (1,04m³)","Polyester renforcé de fibres de verre","Diamètre hors tout : 1,85 m","2,7 m²","10 cm","154 Kg","Gravitaire","sans objet","1 disque membranaire microperforé","Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d’air au niveau de la sortie (compartiments aérobies)","alarme\nvisuelle\net\nsonore","Oui","0,96 à 1,92 kWh/j","39 à 79 €","33 à 45 dB(A)\n","volume utile de la cuve < à 30 %","4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide installation, utilisation et maintenance, 28 juillet 2020, 47 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4150,"120 € / an","avec contrat : 18 252 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","0 cm","non","sans objet"]
[579,"WPL Limited","Diamond DMS 10",null,"2015-011-ext02","Texte n°152 sur 161 du 27 novembre 2015\nannulé et remplacé par le texte n°73 du 25/10/2020",10,"Microstation à cultures libres","cuve tronconique à axe vertical à deux compartiments : réacteur biologique (1,02 m³) et clarificateur (1,45 m³)","Polyester renforcé de fibres de verre","Diamètre hors tout : 2,07 m","3,4 m²","10 cm","192 Kg","Gravitaire","sans objet","1 disque membranaire microperforé","Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d’air au niveau de la sortie (compartiments aérobies)","alarme\nvisuelle\net\nsonore","Oui","2,76 à 3,00 kWh/j\n","114 à 123 €","40 à 46 dB(A)\n","volume utile de la cuve < à 30 %","3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide installation, utilisation et maintenance, 28 juillet 2020, 47 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5250,"120 € / an","avec contrat : 24 478 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","0 cm","non","sans objet"]
[580,"WPL Limited","Diamond DMS 15",null,"2015-011-ext03","Texte n°152 sur 161 du 27 novembre 2015\nannulé et remplacé par le texte n°73 du 25/10/2020",15,"Microstation à cultures libres","cuve tronconique à axe vertical à deux compartiments : réacteur biologique (1,47m³) et clarificateur (1,66 m³)","Polyester renforcé de fibres de verre","Diamètre hors tout : 2,10 m","3,5 m²","8 cm","210 Kg","Gravitaire","sans objet","1 disque membranaire microperforé","Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d’air au niveau de la sortie (compartiments aérobies)","alarme\nvisuelle\net\nsonore","Oui","3,12 kWh/j",128,"48 dB(A)\n","volume utile de la cuve < à 30 %","2 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide installation, utilisation et maintenance, 28 juillet 2020, 47 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6350,"120 € / an","avec contrat : 34 092 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","0 cm","non","sans objet"]
[581,"ALIAXIS UI","PureStation PS15V",null,"2014-019, 2014-019-mod01-ext01, 2014-019-mod02-ext01 et 2014-019-mod01-ext02","Texte n°153 du 27 novembre 2015 annulé et remplacé par le texte n° 129 du 19 septembre 2019",15,"Microstation à cultures fixées","Cuve cylindrique à axe horizontal à trois compartiments :\n– un décanteur primaire : 4,99 m3\n– un réacteur biologique : 2,8 m3\n– un clarificateur : 1,84 m3","Polyester renforcé de fibres de verre (PRV)","6,80 x 1,50 x 1,75","10,2 m²",-17,"495 Kg","du décanteur primaire au réacteur biologique par une pompe à injection d’air\ngravitaire du réacteur biologique au clarificateur","du clarificateur au décanteur primaire et au réacteur biologique par des pompes par injection d’air","6 aérateurs à disques membranaires microperforés placés au fond de la cuve","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle ","Oui","Thomas: 3,67\nkWh/jour","environ 151€ TTC / an","\n48dB \n","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide utilisateur – PureStation PS6 – PureStation PS9V – PureStation PS15V, 16 juillet 2019, 51 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",10150,"Non Communiqué","avec contrat : 26087 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","25 cm","non","sans objet"]
[582,"TELENE","AQUA-TELENE KGRNF-5",null,"2015-012","texte n°164 du 14/11/2015",5,"Microstation à cultures fixées (procédé du lit fluidisé)","Cuve parallélépipédique à 4 compartiments :\n- 1 décanteur primaire, avec modules cylindriques réticulaires; \n- 1 décanteur secondaire, avec média à structure filamentaire; \n- 1 réacteur biologique rempli de modules libres cylindriques servant de supports de fixation\n- 1 clarificateur","Polydicyclopentadiène (pDCPD)","278 x 98 x 179","3,8 m²",-15,"275 kg","Gravitaire","du réacteur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air ","Tube bouclé membranaire microperforé placé au fond du réacteur biologique et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,3 kWh/jour","environ 54 € / an","36 dB","des volumes utiles cumulés des décanteurs primaire et secondaire","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’AQUA-TELENE® KGRNF-5, version 2015-09, 56 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5583.61204,"Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an ","avec contrat : 10 452 €","cuve : 3 ans\nsurpresseur : 3 ans","30 cm","non","sans objet"]
[583,"FCI Aqua Technologie","ECOFLO MAXI COCOONING 6 EH",null,"2015-013","texte n° 180 du 27/12/2015",6,"Filtre compact","1 monocuve comprenant :\nun traitement primaire de 3,7 m3\n+\nun traitement secondaire de 3,98 m² avec fragments de coco","Polyéthylène","Monocuve : 4,77 x 1,80 x 1,74","Monocuve : 8,6 m²",-141,"690 Kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget d'alimentation sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 25 mois","autorisé","sans nappe","Guide de l'usager - Ecoflo Maxi Cocooning 6 EH, filière avec filtre à coco Premier Tech, octobre 2015, 34 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7233.2775919732449,"Contrat d'entretien :\n149,5 € TTC / an","avec contrat : 12 957 €","cuve : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[584,"ELOY WATER","OXYFIX LG-90 MB 17EH \n",null,"2015-001-ext19","\ntexte n°190 du 31/03/2016",17,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (5940L)\nréacteur biologique (3 470 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2 440 L)","Cuve :ployester renforcé fibre de verre (PRFV)\nCloisons : PRFV","2 x (2,38 x 1,58 x2,62)","7,52 m2","entre 2 et 4 cm selon le modèle","141 kg  (décanteur)\n210 kg (traitement)","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S : 2,50 kWh\nSecoh JDK : 1,92 kWh","environ 79 € / an (Secoh JDK)","EL-S : 58dB\nSecoh JDK : 44dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme OXYFIX LG-90 MB, décembre 2015, 54 pages et Guide de l’usager – Gamme Oxyfix C-90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",8392.9765886287623,232,"sans contrat : 11 049 €\navec contrat : 13 477 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80cm","oui","2023-06-30"]
[585,"ELOY WATER","OXYFIX LG-90 MB 20EH \n",null,"2015-001-ext20","\ntexte n°190 du 31/03/2016",20,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (5940L)\nréacteur biologique (3 470 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2 440 L)","Cuve :ployester renforcé fibre de verre (PRFV)\nCloisons : PRFV","2 x (2,38 x 1,58 x2,62)","7,52 m2","entre 2 et 4 cm selon le modèle","141 kg  (décanteur)\n210 kg (traitement)","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S : 3,50 kWh\nSecoh JDK : 2,92 kWh","environ 120 € / an (Secoh JDK)","EL-S : 45dB\nSecoh JDK : 46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme OXYFIX LG-90 MB, décembre 2015, 54 pages et Guide de l’usager – Gamme Oxyfix C-90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8785.1170568561884,242,"sans contrat : 12 437 €\navec contrat : 14 966 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80cm","oui","2023-06-30"]
[586,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\n5 EH - monocuve",null,"2013-12-mod01","texte n° 98 du 05/01/2016\nannulé et remplacé par le texte n°127 du 25/08/2018 annulé et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",5,"Filtre compact","1  monocuve à 2 compartiements : \n1 fosse toutes eaux de 3 000 L\n+\n1 filtre comapct de 1,92 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","2,55 x 2,20 x 1,49",6,-116,"non renseigné","Gravitaire à l'aide d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","26 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 05/11/2015, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",4522,"120 € TTC / an","Avec contrat : 10 212 €\n\nSans contrat : 8 412 €","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm","non","sans objet"]
[587,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\n5 EH - bicuve",null,"2013-12-mod02","texte n° 98 du 05/01/2016\nannulé et remplacé par le texte n°127 du 25/08/2018 annulé et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",5,"Filtre compact","1 cuve defosse toutes eaux de 3 030 L\n+\n1 cuve de filtre compact de 1,92 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Fosse toutes eaux : 2,20 x 1,69 x 1,49\nFiltre compact : 2,20 x 1,25 x 1,49",8.3000000000000007,-118,"non renseigné","Gravitaire à l'aide d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","12 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 05/11/2015, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",5360,"120 € TTC / an","Avec contrat : 9 200 €\n\nSans contrat : 11 000 €","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm","non","sans objet"]
[588,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\nmodèle 7 EH - bicuve",null,"2013-12-mod02-ext01","texte n° 98 du 05/01/2016\nannulé et remplacé par le texte n°127 du 25/08/2018 annulé et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",7,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 3 030 L ou 4 230 L\n+\n1 cuve de filtre compact de 2,78 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Fosse toutes eaux :\n2,20 x 1,69 x 1,49 ou 2,38 x 1,58 x 1,85\n\nFiltre compact: 2,20 x 1,69 x 1,49",9,"Filtre : -116 cm","Fosse toutes eaux : 2 500 Kg\n\nFiltres compacts : 2 050 Kg chacun","Gravitaire à l'aide d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","8 ou 26 mois selon modèle de cuve choisie","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 05/11/2015, 56 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse",5357,"150 € TTC / an","Selon cuve choisie :\n\nAvec contrat : 12 742 ou 10 329 €\n\nSans contrat : 10 492 ou 10 079 €","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm","non","sans objet"]
[589,"ELOY WATER","X-Perco France C-90 modèle 7 EH - bicuve",null,"2013-12-mod02-ext01","texte n° 98 du 05/01/2016\nannulé et remplacé par le texte n°127 du 25/08/2018 annulé et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019",7,"Filtre compact","1 cuve de traitement primaire de 4,23 m3\n+\n1 cuve de traitement secondaire de 2,78 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Traitement primaire : 2,38 x 1,58 x 1,85\n\nTraitement secondaire : 2,20 x 1,69 x 1,49","7,5 m²","Filtre : -118","2 500 + 3 540 kg","Gravitaire à l'aide d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de niveau avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Décanteur < à 50%","11,3 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 11/07/2018, 64 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.",4464.0468227424753,"150 € TTC / an","avec contrat : 10 274 €","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm, au-delà étude complémentaire nécessaire","non","sans objet"]
[590,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\nmodèle 10 EH - bicuve",null,"2013-12-mod02-ext02","texte n° 98 du 05/01/2016\nannulé et remplacé par le texte n°127 du 25/08/2018 annulé et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",10,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 5 230 L\n+\n1 cuve de filtre compact de 4,67 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Fosse toutes eaux : 2,55 x 2,20 x 1,49\n\nFiltre compact : 2,55 x 2,20 x 1,49",12,"Filtre : -116 cm","Fosse toutes eaux : 3 740 Kg\n\nFiltres compacts : 2 530 Kg chacun","Gravitaire à l'aide de deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 05/11/2015, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",8363,"150 € TTC / an","Avec contrat : 16 256 €\n\nSans contrat : 14 006 €","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm","non","sans objet"]
[591,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\nmodèle 10 EH - tricuve",null,"2013-12-mod02-ext03","texte n° 98 du 05/01/2016\nannulé et remplacé par le texte n°127 du 25/08/2018 annulé et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",10,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 5 230 L\n+\n2 cuves de filtre comapct de 1,92 m² chacune et comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit\n(fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Fosse toutes eaux : 2,55 x 2,20 x 1,49\n\nFiltre compact : 2 x (2,2 x 1,25 x 1,49)",16,"Filtre : -116 cm","non renseigné","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 05/11/2015, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",8363,"150 € TTC / an","Avec contrat : 16 906 €\n\nSans contrat : 14 656 €","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm","non","sans objet"]
[592,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\nmodèle 12 EH - bicuve",null,"2013-12-mod02-ext04","texte n° 98 du 05/01/2016\nannulé et remplacé par le texte n°127 du 25/08/2018 annulé et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",12,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 5 400 L\n+\n1 cuve de filtre compact de 4,67 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Fosse toutes eaux : 2,38 x 1,58 x 2,25\n\nFiltre compact : 2,55 x 2,20 x 1,49",12,"Filtre : -116 cm","Fosse toutes eaux : 3 740 Kg\n\nFiltres compacts : 5 740 Kg chacun","Gravitaire à l'aide de deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","8 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 05/11/2015, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",10325,"160 € TTC/an","Avec contrat : 20 516 €\n\nSans contrat : 18 116 €","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm","non","sans objet"]
[593,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\nmodèle 12 EH -tricuve",null,"2013-12-mod02-ext05","texte n° 98 du 05/01/2016\nannulé et remplacé par le texte n°127 du 25/08/2018 annulé et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",12,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 6 070 L\n+\n2 cuves de filtre compact de 2,78 m² chacune et comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit\n(fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Fosse toutes eaux : 2,38 x 1,58 x 2,66\n\nFiltre compact : 2 x (2,2 x 1,69 x 1,49)",20,"Filtre : -116 cm","non renseigné","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 05/11/2015, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",10325,"160 € TTC/an","Avec contrat : 20 085 €\n\nSans contrat : 17 685 €","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","Fosse toutes eaux :\n20 cm\n\nFiltre compact : 80 cm","non","sans objet"]
[594,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\nmodèle 14 EH - bicuve",null,"2013-12-mod02-ext06","texte n° 98 du 05/01/2016\nannulé et remplacé par le texte n°127 du 25/08/2018 annulé et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",14,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 6 300 L\n+\n1 cuve de filtre compact de 4,67 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Fosse toutes eaux : 2,38 x 1,58 x 2,66\n\nFiltre compact : 2,55 x 2,20 x 1,49",12,"Filtre : -116 cm","Fosse toutes eaux : 4 0509 Kg\n\nFiltres compacts : 5 740 Kg chacun","Gravitaire à l'aide de deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","8 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 05/11/2015, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",11116,"160 € TTC/an","Avec contrat : 21 745 €\n\nSans contrat : 19 345 €","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","Fosse toutes eaux :\n20 cm\n\nFiltre compact : 80 cm","non","sans objet"]
[595,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\nmodèle 14 EH - tricuve",null,"2013-12-mod02-ext07","texte n° 98 du 05/01/2016\nannulé et remplacé par le texte n°127 du 25/08/2018 annulé et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",14,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 9 190 L\n+\n2 cuves de filtre compact de 2,78 m² chacune et comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit\n(fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Fosse toutes eaux : 2,60 x 2,38 x 2,40\n\nFiltre compact : 2 x (2,2 x 1,69 x 1,49)",21,"Filtre : -116 cm","Non renseigné","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","30 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 05/11/2015, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",11116,"160 € TTC/an","Avec contrat : 21 178 €\n\nSans contrat : 18 778 €","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm","non","sans objet"]
[596,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\nmodèle 18 EH - tricuve",null,"2013-12-mod02-ext08","texte n° 98 du 05/01/2016\nannulé et remplacé par le texte n°127 du 25/08/2018 annulé et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",18,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 9 190 L\n+\n2 cuves de filtre compact de 4,67 m² chacune et comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit\n(fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Fosse toutes eaux : 2,60 x 2,38 x 2,40\n\nFiltre compact : 2 x (2,55 x 2,2 x 1,49)",28,"Filtre : -116 cm","non indiqué","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et des deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 05/11/2015, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",12436,"180 € TTC/an","Avec contrat : 25 100 €\n\nSans contrat : 22 400 €","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm","non","sans objet"]
[597,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\nmodèle 20 EH - tricuve",null,"2013-12-mod02-ext09","texte n° 98 du 05/01/2016\nannulé et remplacé par le texte n°127 du 25/08/2018 annulé et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",20,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 9 190 L ou 13 150 L\n+\n2 cuves de filtre compact de 4,67 m² chacune et comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit\n(fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Fosse toutes eaux :\n2,60 x 2,38 x 2,40 ou 3,70 x 2,38 x 2,40\n\nFiltre compact : 2 x (2,55 x 2,2 x 1,49)",33,"Filtre : -116 cm","Fosse toutes eaux : 5 500 Kg\n\nFiltres compacts : 2 530 Kg chacun","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et des deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","9 ou 30 mois selon modèle de cuve choisie","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 05/11/2015, 56 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse",14055,"200 € TTC / an","Avec contrat : 28 083 €\n\nSans contrat : 25 083 €","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm","non","sans objet"]
[598,"ELOY WATER","X-Perco C-90\nmodèle 20 EH - tricuve",null,"2013-12-mod05-ext09","Avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",20,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 9 350 L\n+\n2 cuves de filtre compact de 2,98 m² chacune et comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit\n(fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","non renseigné","non renseigné","non renseigné","Fosse toutes eaux : 5 500 Kg\n\nFiltres compacts : 2 530 Kg chacun","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et des deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","8 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Filtre compact X-Perco® C-90, 17/01/2023, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",12398,"182,6 € HT/an","Avec contrat : 26 642 €\n\nSans contrat : 26 792 €","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm","non","sans objet"]
[599,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle géo 5 EH",null,"2011-022-mod03\n2023-006-mod03","Texte n°84 du 16/01/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 03/05/18 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",5,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 10 m² divisé en 2 lits parallèles alimentés en alternance (répartiteur simple) avec grille maillage 5,5 x 5,5 cm + filtre planté de macrophytes horizontal étanche de 10 m²\nimplantation à + 5 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Enveloppe Filtre : membrane EPDM/PEHD/PVC et béton\nMassif filtrant FV : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m\nMassif FH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 2,5 x 2 x 0,6\n2ème étage : 5 x 2 x 0,4","10 m² + 10m²","FV : -80 cm\nFH : -10 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV + FH,\nModèles géo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille\ndes mailles de la grille de protection : mars 2023, 84 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","5 750 à 8 250 € HT","100 € à 200 € / an avec entretien annuel\n150 € à 250 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 200 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","oui","2026-04-30"]
[600,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle géo 2 EH",null,"2011-022-mod01-ext09-mod01\n2023-006-mod01-ext09-mod01","Texte n°84 du 16/01/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 03/05/18 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",2,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 4 m² divisé en 2 lits parallèles alimentés en alternance (répartiteur simple) avec grille maillage 5,5 x 5,5 cm + filtre planté de macrophytes horizontal étanche de 4 m²\nimplantation à + 5 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Enveloppe Filtre : membrane EPDM/PEHD/PVC et béton\nMassif filtrant FV : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m\nMassif FH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 1,6 x 1,3 x 0,6\n2ème étage : 3,2 x 1,25 x 0,4","4 m2+4 m2","FV : -80 cm\nFH : -10 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV + FH,\nModèles géo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille\ndes mailles de la grille de protection : mars 2023, 84 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","5 750 à 8 250 € HT","100 € à 200 € / an avec entretien annuel\n150 € à 250 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 200 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","oui","2026-04-30"]
[601,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle géo 3 EH",null,"2011-022-mod01-ext01-mod02\n2023-006-mod01-ext01-mod02","Texte n°84 du 16/01/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 03/05/18 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",3,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 6 m² divisé en 2 lits parallèles alimentés en alternance (répartiteur simple) avec grille maillage 5,5 x 5,5 cm + filtre planté de macrophytes horizontal étanche de 6 m²\nimplantation à + 5 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Enveloppe Filtre : membrane EPDM/PEHD/PVC  et béton\nMassif filtrant FV : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m\nMassif FH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 2 x 1,5 x 0,6\n2ème étage : 3,5 x 1,5 x 0,4\nGabion de collecte : 0,5 x 1,5 x 0,4","6 m² + 6 m²","FV : -90 cm\nFH : -10 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV + FH,\nModèles géo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille\ndes mailles de la grille de protection : mars 2023, 84 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","5 750 à 8 250 € HT","100 € à 200 € / an avec entretien annuel\n150 € à 250 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 200 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","oui","2026-04-30"]
[602,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle géo 4 EH",null,"2011-022-mod01-ext02-mod02\n2023-006-mod01-ext02-mod02","Texte n°84 du 16/01/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 03/05/18 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",4,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 8 m² divisé en 2 lits parallèles alimentés en alternance (répartiteur simple) avec grille maillage 5,5 x 5,5 cm + filtre planté de macrophytes horizontal étanche de 8 m²\nimplantation à + 5 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Enveloppe Filtre : membrane EPDM/PEHD/PVC  et béton\nMassif filtrant FV : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m\nMassif FH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 2 x 2 x 0,6\n2ème étage : 4 x 2 x 0,4","8 m² + 8 m²","FV : -80 cm\nFH : -10 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV + FH,\nModèles géo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille\ndes mailles de la grille de protection : mars 2023, 84 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","5 750 à 8 250 € HT","100 € à 200 € / an avec entretien annuel\n150 € à 250 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 200 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","oui","2026-04-30"]
[603,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle géo 6 EH",null,"2011-022-mod01-ext03-mod02\n2023-006-mod01-ext03-mod02","Texte n°84 du 16/01/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 03/05/18 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",6,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 14 m² divisé en 2 lits parallèles alimentés en alternance (répartiteur simple) avec grille maillage 5,5 x 5,5 cm + filtre planté de macrophytes horizontal étanche de 14 m²\nimplantation à + 5 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Enveloppe Filtre : membrane EPDM/PEHD/PVC  et béton\nMassif filtrant FV : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m\nMassif FH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 3 x 2 x 0,6\n2ème étage : 6 x 2 x 0,4","filtres : \n12 m² + 12 m²","FV : -80 cm\nFH : -10 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV + FH,\nModèles géo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille\ndes mailles de la grille de protection : mars 2023, 84 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","8 600 à 11 600 € HT","150 € à 200 € / an avec entretien annuel\n200 € à 300 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 200 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","oui","2026-04-30"]
[604,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle géo 7 EH",null,"2011-022-mod01-ext010-mod01\n2023-006-mod01-ext010-mod01","Texte n°84 du 16/01/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 03/05/18 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",7,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 10 m² divisé en 2 lits parallèles alimentés en alternance (répartiteur simple) avec grille maillage 5,5 x 5,5 cm + filtre planté de macrophytes horizontal étanche de 10 m²\nimplantation à + 10 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Enveloppe Filtre : membrane EPDM/PEHD/PVC  et béton\nMassif filtrant FV : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m\nMassif F  : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 3,5 x 2 x 0,6\n2ème étage : 7 x 2 x 0,4\nGabion de collecte","filtres : \n14 m² + 14 m²","FV : -80 cm\nFH : -10 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV + FH,\nModèles géo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille\ndes mailles de la grille de protection : mars 2023, 84 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","8 600 à 11 600 € HT","150 € à 200 € / an avec entretien annuel\n200 € à 300 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 200 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","oui","2026-04-30"]
[605,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle géo 8 EH",null,"2011-022-mod01-ext04-mod02\n2023-006-mod01-ext04-mod02","Texte n°84 du 16/01/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 03/05/18 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",8,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 16 m² divisé en 2 lits parallèles alimentés en alternance (répartiteur simple) avec grille maillage 5,5 x 5,5 cm + filtre planté de macrophytes horizontal étanche de 16 m²\nimplantation à + 10 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Enveloppe Filtre : membrane EPDM/PEHD/PVC  et béton\nMassif filtrant FV : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m\nMassif FH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 4 x 2 x 0,6\n2ème étage : 8 x 2 x 0,4","filtres : \n16 m² + 16 m²","FV : -80 cm\nFH : -10 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV + FH,\nModèles géo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille\ndes mailles de la grille de protection : mars 2023, 84 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","8 600 à 11 600 € HT","150 € à 200 € / an avec entretien annuel\n200 € à 300 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 200 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","oui","2026-04-30"]
[606,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle géo 9 EH",null,"2011-022-mod01-ext11-mod01\n2023-006-mod01-ext11-mod01","Texte n°84 du 16/01/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 03/05/18 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",9,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 18 m² divisé en 2 lits parallèles alimentés en alternance (répartiteur simple) avec grille maillage 5,5 x 5,5 cm + filtre planté de macrophytes horizontal étanche de 18 m²\nimplantation à + 10 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Enveloppe Filtre : membrane EPDM/PEHD/PVC  et béton\nMassif filtrant FV : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m\nMassif FH :gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 4,5 x 2 x 0,6\n2ème étage : 7,2 x 2,5 x 0,4","filtres : \n18 m² + 18 m²","FV : -80 cm\nFH : -10 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV + FH,\nModèles géo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille\ndes mailles de la grille de protection : mars 2023, 84 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","8 600 à 11 600 € HT","150 € à 200 € / an avec entretien annuel\n200 € à 300 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 200 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","oui","2026-04-30"]
[607,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle géo 10 EH",null,"2011-022-mod01-ext05-mod02\n2023-006-mod01-ext05-mod02","Texte n°84 du 16/01/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 03/05/18 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",10,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 20 m² divisé en 2 lits parallèles alimentés en alternance (répartiteur simple) avec grille maillage 5,5 x 5,5 cm + filtre planté de macrophytes horizontal étanche de 20 m²\nimplantation à + 10 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Enveloppe Filtre : membrane EPDM/PEHD/PVC  et béton\nMassif filtrant FV : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m\nMassif FH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 5 x 2 x 0,6\n2ème étage : 8 x 2,5 x 0,4","filtres : \n20 m² + 20 m²","FV : -80 cm\nFH : -10 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV + FH,\nModèles géo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille\ndes mailles de la grille de protection : mars 2023, 84 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","8 600 à 11 600 € HT","150 € à 200 € / an avec entretien annuel\n200 € à 300 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 200 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","oui","2026-04-30"]
[608,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle géo 12 EH",null,"2011-022-mod01-ext06-mod02\n2023-006-mod01-ext06-mod02","Texte n°84 du 16/01/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 03/05/18 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",12,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nsystème d'alimentation par chasse et vanne de distribution\nfiltre planté à écoulement vertical de 24 m² divisé en 2 lits parallèles alimentés en alternance (répartiteur simple) avec grille maillage 5,5 x 5,5 cm + filtre planté de macrophytes horizontal étanche de 24 m²\nimplantation à + 10 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Enveloppe Filtre : membrane EPDM/PEHD/PVC  et béton\nMassif filtrant FV : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m\nMassif FH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 4 x 3 x 0,6\n2ème étage : 9,6 x 2,5 x 0,4","filtres : \n24 m² + 24 m²","FV : -80 cm\nChasse : - 20 à 52 cm\nFH : -10 cm","-","au moyen d'une chasse hydraulique d'un volume de 30 à 100 litres","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV + FH,\nModèles géo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille\ndes mailles de la grille de protection : mars 2023, 84 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","14 600 € à 19 100 €","200 € à 300 € / an avec entretien annuel\n250 € à 350 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 400 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","oui","2026-04-30"]
[609,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle géo 14 EH",null,"2011-022-mod01-ext12-mod01\n2023-006-mod01-ext12-mod01","Texte n°84 du 16/01/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 03/05/18 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",14,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nsystème d'alimentation par chasse et vanne de distribution\nfiltre planté à écoulement vertical de 28 m² divisé en 2 lits parallèles alimentés en alternance (répartiteur simple) avec grille maillage 5,5 x 5,5 cm + filtre planté de macrophytes horizontal étanche de 28 m²\nimplantation à + 30 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Enveloppe Filtre : membrane EPDM/PEHD/PVC  et béton\nMassif filtrant FV : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m\nMassif FH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 4 x 3,5 x 0,6\n2ème étage : 10 x 2,8 x 0,4","filtres : \n28 m² + 28 m²","FV : -80 cm\nChasse : - 20 à 52 cm\nFH : -10 cm","-","au moyen d'une chasse hydraulique d'un volume de 30 à 100 litres","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV + FH,\nModèles géo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille\ndes mailles de la grille de protection : mars 2023, 84 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","14 600 € à 19 100 €","200 € à 300 € / an avec entretien annuel\n250 € à 350 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 400 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","oui","2026-04-30"]
[610,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle géo 16 EH",null,"2011-022-mod01-ext07-mod02\n2023-006-mod01-ext07-mod02","Texte n°84 du 16/01/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 03/05/18 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",16,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nsystème d'alimentation par chasse et vanne de distribution\nfiltre planté à écoulement vertical de 32 m² divisé en 2 lits parallèles alimentés en alternance (répartiteur simple) avec grille maillage 5,5 x 5,5 cm + filtre planté de macrophytes horizontal étanche de 32 m²\nimplantation à + 30 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Enveloppe Filtre : membrane EPDM/PEHD/PVC  et béton\nMassif filtrant FV : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m\nMassif FH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 4 x 4 x 0,6\n2ème étage : 10,7 x 3 x 0,4","filtres : \n32 m² + 32,1 m²","FV : -80 cm\nChasse : - 20 à 52 cm\nFH : -10 cm","-","au moyen d'une chasse hydraulique d'un volume de 30 à 100 litres","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV + FH,\nModèles géo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille\ndes mailles de la grille de protection : mars 2023, 84 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","14 600 € à 19 100 €","200 € à 300 € / an avec entretien annuel\n250 € à 350 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 400 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","oui","2026-04-30"]
[611,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle géo 18 EH",null,"2011-022-mod01-ext13-mod01\n2023-006-mod01-ext13-mod01","Texte n°84 du 16/01/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 03/05/18 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",18,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nsystème d'alimentation par chasse et vanne de distribution\nfiltre planté à écoulement vertical de 36 m² divisé en 2 lits parallèles alimentés en alternance (répartiteur simple) avec grille maillage 5,5 x 5,5 cm + filtre planté de macrophytes horizontal étanche de 36 m²\nimplantation à + 30 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Enveloppe Filtre : membrane EPDM/PEHD/PVC  et béton\nMassif filtrant FV : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m\nMassif FH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 4,5 x 4 x 0,6\n2ème étage : 12 x 3 x 0,4","filtres : \n36 m² + 36 m²","FV : -80 cm\nChasse : - 20 à 52 cm\nFH : -10 cm","-","au moyen d'une chasse hydraulique d'un volume de 30 à 100 litres","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV + FH,\nModèles géo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille\ndes mailles de la grille de protection : mars 2023, 84 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","14 600 € à 19 100 €","200 € à 300 € / an avec entretien annuel\n250 € à 350 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 400 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","oui","2026-04-30"]
[612,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle géo 20 EH",null,"2011-022-mod01-ext08-mod02\n2023-006-mod01-ext08-mod02","Texte n°84 du 16/01/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 03/05/18 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",20,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nsystème d'alimentation par chasse et vanne de distribution\nfiltre planté à écoulement vertical de 40 m² divisé en 2 lits parallèles alimentés en alternance (répartiteur simple) avec grille maillage 5,5 x 5,5 cm  + filtre planté de macrophytes horizontal étanche de 40 m²\nimplantation à + 30 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Enveloppe Filtre : membrane EPDM/PEHD/PVC  et béton\nMassif filtrant FV : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m\nMassif FH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 5 x 4 x 0,6\n2ème étage : 12,5 x 3,2 x 0,4","filtres : \n40 m² + 40 m²","FV : -80 cm\nChasse : - 20 à 52 cm\nFH : -10 cm","-","au moyen d'une chasse hydraulique d'un volume de 30 à 100 litres","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV + FH,\nModèles géo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille\ndes mailles de la grille de protection : mars 2023, 84 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","14 600 € à 19 100 €","200 € à 300 € / an avec entretien annuel\n250 € à 350 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 400 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","oui","2026-04-30"]
[613,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW4-6",null,"2012-041-mod01","texte n°115 du 03/02/2016",4,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments : \ndécanteur primaire (2 110L) \nréservoir à culture libre aérée (2 050L)","Polyéthylène","2,35 x 2,00 x 2,36","5 m²",-10,"530 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","Non renseigné","-","42 dB","Décanteur < à 30 %","Non renseigné","interdit","avec ou sans nappe","\"Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Micro station d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW4-6 (4 EH et 6 EH), EW8 (8 EH) et EW10 (10 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5877.0903010000002,"Contrat : 100 € TTC / an","Non renseigné","produit : 2 ans","150 cm","non","sans objet"]
[614,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW4-6",null,"2012-041-mod01","texte n°115 du 03/02/2016",6,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments : \ndécanteur primaire (2 110L) \nréservoir à culture libre aérée (2 050L)","Polyéthylène","2,35 x 2,00 x 2,36","5 m²",-10,"530 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","0,7 kWh/jour","environ 29 € TTC / an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","\"Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Micro station d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW4-6 (4 EH et 6 EH), EW8 (8 EH) et EW10 (10 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5877.0903010000002,"Contrat : 100 € TTC / an","avec contrat : 13 762 €","produit : 2 ans","150 cm","non","sans objet"]
[615,"SOHÉ ASSAINISSEMENT","DEBEO 5",null,"2016-001","Texte n°128 sur 159 du 24/02/2016\nANNULÉ PAR LE TEXTE N°91 DU 02/10/2018",5,"Filtre compact","Poste d'injection de marque JETLY modèle FEKAFOS ENTER 271 de 270 L\n\nBassin de traitement à bâtir en béton banché avec enduit hydrofuge","PE (Poste) et Béton (Filtre)","Poste d'injection (D x H) : 0,59 x 1,025\nBassin de traitement (dimensions extérieures) : 3,26 x 2,55 x 2,36","9 m²",-220,"non renseigné","une pompe alimente 2 rampes chacune équipée de 4 diffuseurs","sans objet","sans objet","4 cheminées de ventilation DN 100 mm remontant à la surface du filtre : 2 partant du fond du bassin et 2 partant de la structure avéolaire située sous le média filtrant","sonore pour la pompe","Oui","0,2 kWh/jour","8 € / an","< 30 dB","sans objet","Renouvellement du média filtrant si hauteur (bois et lombrics) < 70 cm\n(tous les ans d'après estimation)","autorisé","avec ou sans nappe","guide d’utilisation (Gamme «DEBEO», Modèle «DEBEO 5» 5 EH, décembre 2015, 73 pages)","Peu complexe, fréquente et coûteuse.",9350.3344479999996,"Contrat : 150 € TTC / an","sans contrat : 22 513 €\navec contrat : 25 887 €","Pompe : 2 ans\nBastaings et Caillebotis : 10 ans","0 cm","non","sans objet"]
[616,"Kingspan Water & Energy","BIOFICIENT+ 6",null,"2016-002","texte n°191 du 31/03/2016 annulé et remplacé par le texte n°94 du 05/07/2017\nannulé et remplacé par le texte n°78 du 05/02/2019",6,"Microstation à cultures fixées libre (procédé du lit fluidisé)","Monocuve : \ndécanteur primaire (2,50 m³) \nréacteur biologique (0,83m³) \ndécanteur final (0,25 m³)","Polyéthylène (PE)","cuve cylindrique à axe Horizontal\n2,48 x 1,69 x 2,05","4,2 m²",-10,"295 Kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur au moyen d'une pompe à injection d'air","1 disque membranaire microperforé","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit de l'habitation\n+\nventilation d'extraction des gaz amenée au dessus du faîtage du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,92 à 1,92 kWh/j","38 à 79 €/an","33 à 35 dB(A)","Décanteur primaire < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’installation et mode d’emploi, Bioficient + 6, Bioficient + 10, 18/12/2018, 42 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4808,"non indiqué","sans contrat : 16 760 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","126 cm","non","sans objet"]
[617,"Kingspan Water & Energy","BIOFICIENT+ 10",null,"2016-002-ext01","texte n°191 du 31/03/2016 annulé et remplacé par le texte n°94 du 05/07/2017\nannulé et remplacé par le texte n°78 du 05/02/2019",10,"Microstation à cultures fixées libre (procédé du lit fluidisé)","Monocuve : \ndécanteur primaire (4,70 m³) \nréacteur biologique (1,21m³) \ndécanteur final (0,42 m³)","Polyéthylène (PE)","cuve cylindrique à axe Horizontal\n3,19 x 2,01 x 2,48","6,4 m²",-10,"485 Kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur au moyen d'une pompe à injection d'air","1 disque membranaire microperforé","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit de l'habitation\n+\nventilation d'extraction des gaz amenée au dessus du faîtage du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,2 à 2,88 kWh/j","91 à 119 €/an","41 dB(A)","Décanteur primaire < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’installation et mode d’emploi, Bioficient + 6, Bioficient + 10, 18/12/2018, 42 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5795,"non indiqué","sans contrat : 20 039 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","126 cm","non","sans objet"]
[618,"SIMOP","BIOXYMOP 6037/06",null,"2012-001-mod06","texte n°110 du 22 janvier 2015 annulé et remplacé par le texte n°170 du 13 novembre 2015 annulé et remplacé par le texte n°115 du 26 avril 2016 annulé et remplacé par le texte n° 99 du 04/06/2016 annulé et remplacé par le texte n°211 du 10/02/21",6,"Microstation à culture fixée (procédé du lit fluidisé)","2 cuves fixées avec au total 3 compartiments :\ndécanteur primaire (3,05 m³)\nréacteur biologique (0,92 m³)\nclarificateur (1,11 m³)","Cuve : Polyéthylène\nCloisons : Polyester renforcé de fibre de verre","3,08 x 1,54 x 2,05","4,8 m²",-5,"425 kg","Gravitaire","du clarificateur au réacteur par une pompe immergée","2 diffuseurs à disques membranaires micro-perforés placés au fond du réacteur et alimenté en intermittence par un compresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle","Oui","mini : 0,8 kW/j\nmaxi : 0,95 kW/j","de 33 à 39 € TTC/an","43 dB (Secoh EL-S-60N)","Hauteur de boues dans le décanteur primaire < 30% soit environ 53 cm.(L'opération de vidange portera à la fois sur le décanteur primaire et le clarificateur)","Tous les 12 mois","interdit","Avec ou sans nappe","Guide de l'usager des microstations SIMOP - Gamme BIOXYMOP, octobre 2020, 50 Pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6350,"Contrat d'entretien :\n156 € TTC / an","sans contrat : 13 935 € avec contrat : 13 585 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","30 cm","non","sans objet"]
[619,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC\n40-40 LT 10 EH",null,"2012-009-mod01-ext05-mod01","texte n°116 du\n11/06/2016",10,"Microstation à cultures libres SBR","monocuve :\ndécanteur primaire (3980 L)\nréateur (3980 L)","PEHD","cuve rectangulaire : 4,20 x 1,85 x 1,98","7,8 m²",-6,"non renseigné","du décanteur au réacteur via un tube de transfert","du réacteur vers le décanteur via un tube de transfert","2 membranes micro perforées sous forme de disque","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées\n+\nventilation d'extraction 40 cm au-dessus du faitage","alarme optique et sonore dans l'armoire de commande","Oui",1.22,"50 € /an","48 dB","30 % du volume utile du décanteur primaire","tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d'utilisation d'une microstation d'épuration SBR ACTIBLOC LT 40-40 10 EH, février 2016, 41 Pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8355.3511705685614,"335 € TTC",13690.635451505017,"pièces d'usure : 5 ans","60 cm","non","sans objet"]
[620,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC\n50-50 LT 12 EH",null,"2012-009-mod01-ext06-mod01","texte n°116 du\n11/06/2016",12,"Microstation à cultures libres SBR","monocuve :\ndécanteur primaire (4750 L)\nréateur (4750 L)","PEHD","cuve rectangulaire : 4,96 x 1,85 x 1,98","9,2 m²",-6,"non renseigné","du décanteur au réacteur via un tube de transfert","du réacteur vers le décanteur via un tube de transfert","2 membranes micro perforées sous forme de disque","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées\n+\nventilation d'extraction 40 cm au-dessus du faitage","alarme optique et sonore dans l'armoire de commande","Oui",1.01,"environ 42 € /an","48 dB","30 % du volume utile du décanteur primaire","tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d'utilisation d'une microstation d'épuration SBR ACTIBLOC LT 50-50 12 EH, février 2016, 41 Pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8714.8829431438135,"343 € TTC",13690.635451505017,"pièces d'usure : 5 ans","60 cm","non","sans objet"]
[621,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1 - 5 EH",null,"2016-003-ext01","texte n°109 du 19/05/2016",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE 2,67 m³ (ECOFLO PE1) ou 3 m³ (APC Millenium) \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,85 m²)","PEHD","FTE au choix : \n2,42 x 1,21 x 1,41 (ECOFLO PE1) ou \n2,43 x 1,45 x 1,52 (APC Millenium)\n\nFiltre : 2,42 x 1,21 x 1,36","Filtre : 3 m²","Filtre : -108","FTE Ecoflo PE1 : 138 kg\nFTE APC Millenium : 95 kg\n\nFiltre : 342 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4382.9431438127094,"Contrat d'entretien :\n60 € TTC / an",7433.1103678929767,"Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans\n\nComposants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm","non","sans objet"]
[622,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1 - 6 EH",null,"2016-003-ext02","texte n°109 du 19/05/2016",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE 3 m³ (2 modèles possibles) \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,93 m²)","PEHD","FTE au choix : \n2,43 x 1,45 x 1,52 (APC Millenium) ou \n2,75 x 1,21 x 1,41 (ECOFLO PE1)\n\nFiltre : 3,32 x 1,21 x 1,36","Filtre : 4 m²","Filtre : -108","FTE Ecoflo PE1 : 152 kg\nFTE APC Millenium : 95 kg\n\nFiltre : 458 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4716.5551839464888,"Contrat d'entretien :\n72 € TTC / an",8216.5551839464879,"Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans\n\nComposants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm","non","sans objet"]
[623,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1 - 7 EH",null,"2016-003-ext03","texte n°109 du 19/05/2016",7,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE 3,7 m³ (ECOFLO PE1) ou 4 m³ (APC Millenium) \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,93 m²)","PEHD","FTE au choix : \n2,47 x 1,7 x 1,71 ou \n3,32 x 1,21 x 1,41\n\nFiltre : 3,32 x 1,21 x 1,36","Filtre : 4 m²","Filtre : -108","FTE Ecoflo PE1 : 185 kg\nFTE APC Millenium : 130 kg\n\nFiltre : 458 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5041.8060200668897,"Contrat d'entretien :\n75 € TTC / an",8867.0568561872915,"Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans\n\nComposants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm","non","sans objet"]
[624,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1 - 8 EH",null,"2016-003-ext04","texte n°109 du 19/05/2016",8,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE 4 m³ \n+\n2 filtres compact remplis de copeaux de coco de 2,85 m²(soit 5,7 m²)","PEHD","FTE : 2,47 x 1,7 x 1,71\n\n2 Filtres : (2,42 x 1,21 x 1,36) x 2","Filtres : 5,9 m²","Filtre : -108","FTE : 130 kg\n\nFiltres : 342 kg x 2                  ","gravitaire avec un auget de répartition à 2 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8166.3879598662206,"Contrat d'entretien :\n156 € TTC / an",13304.347826086958,"Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans\n\nComposants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm","non","sans objet"]
[625,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1 - 10 EH",null,"2016-003-ext05","texte n°109 du 19/05/2016",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE 5 m³ \n+\n2 filtres compact remplis de copeaux de coco de 2,85 m²(soit 5,7 m²)","PEHD","FTE : 2,48 x 1,85 x 1,88\n\n2 Filtres : (2,42 x 1,21 x 1,36) x 2","Filtres : 5,9 m²","Filtre : -108","FTE : 150 kg\n\nFiltres : 342 kg x 2                  ","gravitaire avec un auget de répartition à 2 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8308.5284280936467,"Contrat d'entretien :\n162 € TTC / an",13808.528428093647,"Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans\n\nComposants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm","non","sans objet"]
[626,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1 - 12 EH",null,"2016-003-ext06","texte n°109 du 19/05/2016",12,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE 6 m³ \n+\n2 filtres compact remplis de copeaux de coco de 3,93 m²(soit 7,86 m²)","PEHD","FTE : 2,74 x 2,05 x 2,14\n\n2 Filtres : (3,32 x 1,21 x 1,36) x 2","Filtres : 8 m²","Filtre : -108","FTE : 235 kg\n\nFiltres : 458 kg x 2","gravitaire avec un auget de répartition à 2 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9241.6387959866224,"Contrat d'entretien :\n174 € TTC / an",15191.471571906355,"Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans\n\nComposants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm","non","sans objet"]
[627,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1 - 14 EH",null,"2016-003-ext07","texte n°109 du 19/05/2016",14,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE 8 m³ \n+\n2 filtres compact remplis de copeaux de coco de 3,93 m²(soit 7,86 m²)","PEHD","FTE : 3,42 x 2,05 x 2,14\n\n2 Filtres : (3,32 x 1,21 x 1,36) x 2","Filtres : 8 m²","Filtre : -108","FTE : 305 kg\n\nFiltres : 458 kg x 2","gravitaire avec un auget de répartition à 2 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 28 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9500,"Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an",16600.334448160535,"Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans\n\nComposants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm","non","sans objet"]
[628,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1 - 15 EH",null,"2016-003-ext08","texte n°109 du 19/05/2016",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE 8 m³ \n+\n3 filtres compact remplis de copeaux de coco de 2,85 m²(soit 8,55 m²)","PEHD","FTE : 3,42 x 2,05 x 2,14\n\n3 Filtres :( 2,42 x 1,21 x 1,36) x 3","Filtres : 8,8 m²","Filtre : -108","FTE : 305 kg\n\nFiltres : 342 kg x 3","gravitaire avec un auget de répartition à 3 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12416.387959866221,"Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an",19516.722408026755,"Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans\n\nComposants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm","non","sans objet"]
[629,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1 - 20 EH (3 x 7 EH)",null,"2016-003-ext09","texte n°109 du 19/05/2016",20,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE 10 m³ \n+\n3 filtres compact remplis de copeaux de coco de 3,93 m²(soit 11,79 m²)","PEHD","FTE : 4,1 x 2,05 x 2,14\n\n3 Filtres : (3,32 x 1,21 x 1,36) x 3","Filtres : 12,1 m²","Filtre : -108","FTE : 375 kg\n\nFiltres : 458 kg x 3","gravitaire avec un auget de répartition à 3 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14166.387959866221,"Contrat d'entretien :\n222 € TTC / an",22491.638795986622,"Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 an\n\nComposants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm","non","sans objet"]
[630,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1 - 20 EH (4 x 5 EH)",null,"2016-003-ext10","texte n°109 du 19/05/2016",20,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE 10 m³ \n+\n4 filtres compact remplis de copeaux de coco de 2,85 m²(soit 11,4 m²)","PEHD","FTE : 4,1 x 2,05 x 2,14\n\n4 Filtres : (2,42 x 1,21 x 1,36) x 4","Filtres : 11,8 m²","Filtre : -108","FTE : 375 kg\n\nFiltres : 342 kg x 4","gravitaire avec un auget de répartition à 4 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 8 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",16666.387959866221,"Contrat d'entretien :\n222 € TTC / an",25391.304347826088,"Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans\n\nComposants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm","non","sans objet"]
[631,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE2 - 5 EH",null,"2016-003-ext11\n2016-003-mod01-ext11\n2016-003-ext11-mod02","texte n°109 du 19/05/2016 annulé et remplacé par le\ntexte n°58 du 15/09/2019, annulé et remplacé par le texte n°174 du 26/12/19, annulé et remplacé par le texte n°61 du 29 mars 2020\nannulé et remplacé par le texte n°121 du 24/09/2020",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE 3,04 m³ (ECOFLO PE2) ou 3 m³ (APC Millenium ) \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,73 m²)","PEHD","FTE : 2,9 x 1,22 x 1,44\nFiltre : 2,9 x 1,2 x 1,4\n(ECOFLO PE2 PACK OU LIGNE)","Fosse : 3,5 m²\nFiltre : 3,5 m²","Filtre : -102","Filtre : 540 Kg\nversion pack sortie basse : 705 Kg\nversion pack sortie haute : 620 Kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par une entrée d'air intégrée au couvercle et munie d'une grille ","Oui si sortie haute\nType : sonore et lumineuse disposée à l'intéreur du bâtiment\nIndicateur de surchage du média filtrant","Oui si sortie haute, pompe à l'intérieur du filtre + alarme","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 29 mois","autorisé","Oui","\" Guide de l'usager Mai 2020 ECOFLO- Gamme \" Filtre ECOFLO Polyéthylène \", Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 \" et Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 monobloc \" de 5 à 20 EH \", mai 2020, 90 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4429,"63 € / an","Avec contrat : 8 418 €\nSans contrat : 9 281 €","10 ans enveloppes externes et équipements du procédés (équipements indissociables)\n\n2 ans éventuels éléments électromécaniques (pompe de refoulement & alarme de niveau)","45 cm (fosse et filtre)","oui","2025-01-31"]
[632,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE2 - 6 EH",null,"2016-003-ext12\n2016-003-mod01-ext12\n2016-003-ext12-mod02","texte n°109 du 19/05/2016 annulé et remplacé par le\ntexte n°58 du 15/09/2019, annulé et remplacé par le texte n°174 du 26/12/19, annulé et remplacé par le texte n°61 du 29 mars 2020\nannulé et remplacé par le texte n°121 du 24/09/2020",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE 3,65 m³ (ECOFLO PE2) ou 4 m³ (APC Millenium) \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,3 m²)","PEHD","FTE : 3,45 x 1,22 x 1,44\nFiltre : 3,45 x 1,2 x 1,4\n(ECOFLO PE2 PACK OU LIGNE)","Fosse : 4 m²\nFiltre : 4 m²","Filtre : -102","Filtre : 540 Kg\nversion pack sortie basse : 705 Kg\nversion pack sortie haute : 720 Kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par une entrée d'air intégrée au couvercle et munie d'une grille ","Oui si sortie haute\nType : sonore et lumineuse disposée à l'intéreur du bâtiment\nIndicateur de surchage du média filtrant","Oui si sortie haute, pompe à l'intérieur du filtre + alarme","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 29 mois","autorisé","Oui","\" Guide de l'usager Mai 2020 ECOFLO- Gamme \" Filtre ECOFLO Polyéthylène \", Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 \" et Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 monobloc \" de 5 à 20 EH \", mai 2020, 90 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4729,"63 € / an","Avec contrat : 9 093 €\nSans contrat : 9 955 €","10 ans enveloppes externes et équipements du procédés (équipements indissociables)\n\n2 ans éventuels éléments électromécaniques (pompe de refoulement & alarme de niveau)","45 cm (fosse et filtre)","oui","2025-01-31"]
[633,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE2 - 8 EH",null,"2016-003-ext13\n2016-003-mod01-ext13\n2016-003-ext13-mod02","texte n°109 du 19/05/2016 annulé et remplacé par le\ntexte n°58 du 15/09/2019, annulé et remplacé par le texte n°174 du 26/12/19, annulé et remplacé par le texte n°61 du 29 mars 2020\nannulé et remplacé par le texte n°121 du 24/09/2020",8,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE 4 m³ \n+\n2 filtres compact remplis de copeaux de coco de 2,73 m²(soit 5,46 m²)","PEHD","FTE : 2,48 x 1,65 x 1,70 \n\n2 Filtres : (2,9 x 1,2 x 1,4) x 2","Fosse : 4 m²\nFiltres : 7 m²","non renseigné","non renseigné","gravitaire avec un auget de répartition à 2 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par une entrée d'air intégrée au couvercle et munie d'une grille ","Oui si sortie haute\nType : sonore et lumineuse disposée à l'intéreur du bâtiment\nIndicateur de surchage du média filtrant","Oui si sortie haute, pompe à l'intérieur du filtre + alarme","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","Oui","\" Guide de l'usager Mai 2020 ECOFLO- Gamme \" Filtre ECOFLO Polyéthylène \", Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 \" et Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 monobloc \" de 5 à 20 EH \", mai 2020, 90 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6678,"150 € / an","Avec contrat : 13 153 €\nSans contrat : 14 503 €","10 ans enveloppes externes et équipements du procédés (équipements indissociables)\n\n2 ans éventuels éléments électromécaniques (pompe de refoulement & alarme de niveau)","30 cm (fosse) 45 cm (filtres)","oui","2025-01-31"]
[634,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE2 - 10 EH",null,"2016-003-ext14\n2016-003-mod01-ext14\n2016-003-ext14-mod02","texte n°109 du 19/05/2016 annulé et remplacé par le\ntexte n°58 du 15/09/2019, annulé et remplacé par le texte n°174 du 26/12/19, annulé et remplacé par le texte n°61 du 29 mars 2020\nannulé et remplacé par le texte n°121 du 24/09/2020",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE 5 m³ \n+\n2 filtres compact remplis de copeaux de coco de 2,73 m²(soit 5,46 m²)","PEHD","FTE : 2,47 x 1,85 x 1,90 \n\n\n2 Filtres : (2,9 x 1,2 x 1,4) x 2","Fosse : 4,6 m²\nFiltres : 7 m²","non renseigné","non renseigné","gravitaire avec un auget de répartition à 2 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par une entrée d'air intégrée au couvercle et munie d'une grille ","Oui si sortie haute\nType : sonore et lumineuse disposée à l'intéreur du bâtiment\nIndicateur de surchage du média filtrant","Oui si sortie haute, pompe à l'intérieur du filtre + alarme","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","Oui","\" Guide de l'usager Mai 2020 ECOFLO- Gamme \" Filtre ECOFLO Polyéthylène \", Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 \" et Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 monobloc \" de 5 à 20 EH \", mai 2020, 90 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7078,"150 € / an","Avec contrat : 14 103 €\nSans contrat : 15 453 €","10 ans enveloppes externes et équipements du procédés (équipements indissociables)\n\n2 ans éventuels éléments électromécaniques (pompe de refoulement & alarme de niveau)","30 cm (fosse) 45 cm (filtres)","oui","2025-01-31"]
[635,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE2 - 12 EH",null,"2016-003-ext15\n2016-003-mod01-ext15\n2016-003-+ext15-mod012","texte n°109 du 19/05/2016 annulé et remplacé par le\ntexte n°58 du 15/09/2019, annulé et remplacé par le texte n°174 du 26/12/19, annulé et remplacé par le texte n°61 du 29 mars 2020\nannulé et remplacé par le texte n°121 du 24/09/2020",12,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE 6 m³ \n+\n2 filtres compact remplis de copeaux de coco de 3,3 m²(soit 6,6 m²)","PEHD","FTE : 2,74 x 2,05 x 2,16 \n\n2 Filtres : (3,45 x 1,2 x 1,4) x 2","Fosse : 5,6 m²\nFiltres : 8,3 m²","non renseigné","non renseigné","gravitaire avec un auget de répartition à 2 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par une entrée d'air intégrée au couvercle et munie d'une grille ","Oui si sortie haute\nType : sonore et lumineuse disposée à l'intéreur du bâtiment\nIndicateur de surchage du média filtrant","Oui si sortie haute, pompe à l'intérieur du filtre + alarme","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","Oui","\" Guide de l'usager Mai 2020 ECOFLO- Gamme \" Filtre ECOFLO Polyéthylène \", Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 \" et Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 monobloc \" de 5 à 20 EH \", mai 2020, 90 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7398,"200 € / an","Avec contrat : 15 623 €\nSans contrat : 16 973 €","10 ans enveloppes externes et équipements du procédés (équipements indissociables)\n\n2 ans éventuels éléments électromécaniques (pompe de refoulement & alarme de niveau)","30 cm (fosse) 45 cm (filtres)","oui","2025-01-31"]
[636,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE2 - 15 EH",null,"2016-003-ext16\n2016-003-mod01-ext16\n2016-003-ext16-mod02","texte n°109 du 19/05/2016 annulé et remplacé par le\ntexte n°58 du 15/09/2019, annulé et remplacé par le texte n°174 du 26/12/19, annulé et remplacé par le texte n°61 du 29 mars 2020\nannulé et remplacé par le texte n°121 du 24/09/2020",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE 8 m³ \n+\n3 filtres compact remplis de copeaux de coco de 2,73 m²(soit 8,19 m²)","PEHD","FTE : 3,42 x 2,05 x 2,16 \n\n3 Filtres : (2,9 x 1,8 x 1,4) x 3","Fosse : 7 m²\nFiltres : 10,5 m²","non renseigné","non renseigné","gravitaire avec un auget de répartition à 3 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par une entrée d'air intégrée au couvercle et munie d'une grille ","Non Oui si sortie haute\nType : sonore et lumineuse disposée à l'intéreur du bâtiment\nIndicateur de surchage du média filtrant","Non Oui si sortie haute, pompe à l'intérieur du filtre + alarme","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","autorisé","Oui","\" Guide de l'usager Mai 2020 ECOFLO- Gamme \" Filtre ECOFLO Polyéthylène \", Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 \" et Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 monobloc \" de 5 à 20 EH \", mai 2020, 90 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9082,"200 € / an","Avec contrat : 17 905 €\nSans contrat : 19 255 €","10 ans enveloppes externes et équipements du procédés (équipements indissociables)\n\n2 ans éventuels éléments électromécaniques (pompe de refoulement & alarme de niveau)","30 cm (fosse) 45 cm (filtres)","oui","2025-01-31"]
[637,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE2 - 18 EH",null,"2016-003-ext17\n2016-003-mod01-ext17\n2016-003-ext17-mod02","texte n°109 du 19/05/2016 annulé et remplacé par le\ntexte n°58 du 15/09/2019, annulé et remplacé par le texte n°174 du 26/12/19, annulé et remplacé par le texte n°61 du 29 mars 2020\nannulé et remplacé par le texte n°121 du 24/09/2020",18,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE 10 m³ \n+\n3 filtres compact remplis de copeaux de coco de 3,3 m²(soit 9,9 m²)","PEHD","FTE : 4,1 x 2,05 x 2,16 \n\n3 Filtres : (3,45 x 1,8 x 1,4) x 3","Fosse : 8,4 m²\nFiltres : 12,5 m²","non renseigné","non renseigné","gravitaire avec un auget de répartition à 3 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par une entrée d'air intégrée au couvercle et munie d'une grille ","Non Oui si sortie haute\nType : sonore et lumineuse disposée à l'intéreur du bâtiment\nIndicateur de surchage du média filtrant","Non Oui si sortie haute, pompe à l'intérieur du filtre + alarme","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","autorisé","Oui","\" Guide de l'usager Mai 2020 ECOFLO- Gamme \" Filtre ECOFLO Polyéthylène \", Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 \" et Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 monobloc \" de 5 à 20 EH \", mai 2020, 90 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10385,"200 € / an","Avec contrat : 19 785 €\nSans contrat : 21 135 €","10 ans enveloppes externes et équipements du procédés (équipements indissociables)\n\n2 ans éventuels éléments électromécaniques (pompe de refoulement & alarme de niveau)","30 cm (fosse) 45 cm (filtres)","oui","2025-01-31"]
[638,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE2 - 20 EH",null,"2016-003-ext18\n2016-003-mod01-ext18\n2016-003-ext18-mod02","texte n°109 du 19/05/2016 annulé et remplacé par le\ntexte n°58 du 15/09/2019, annulé et remplacé par le texte n°174 du 26/12/19, annulé et remplacé par le texte n°61 du 29 mars 2020\nannulé et remplacé par le texte n°121 du 24/09/2020",20,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE 10 m³ \n+\n4 filtres compact remplis de copeaux de coco de 2,73 m²(soit 10,92 m²)","PEHD","FTE : 4,1 x 2,05 x 2,16 \n\n4 Filtres : (2,9 x 2,4 x 1,4) x 4","Fosse : 8,4 m²\nFiltres : 14 m²","non renseigné","non renseigné","gravitaire avec un auget de répartition à 4 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 8 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par une entrée d'air intégrée au couvercle et munie d'une grille ","Non Oui si sortie haute\nType : sonore et lumineuse disposée à l'intéreur du bâtiment\nIndicateur de surchage du média filtrant","Non Oui si sortie haute, pompe à l'intérieur du filtre + alarme","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","Oui","\" Guide de l'usager Mai 2020 ECOFLO- Gamme \" Filtre ECOFLO Polyéthylène \", Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 \" et Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 monobloc \" de 5 à 20 EH \", mai 2020, 90 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",11780,"200 € / an","Avec contrat : 22 205 €\nSans contrat : 23 555 €","10 ans enveloppes externes et équipements du procédés (équipements indissociables)\n\n2 ans éventuels éléments électromécaniques (pompe de refoulement & alarme de niveau)","30 cm (fosse) 45 cm (filtres)","oui","2025-01-31"]
[639,"COC ENVIRONNEMENT ","StepEco 5 EH PRV",null,"2016-005","texte n°97 du 07/05/2016 annulé et remplacé par le texte n°98 du 04/06/2016",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3 000 L)\nréacteur biologique (1 500 L)\nclarificateur (1 500 L)","PRV","Cuve cylindrique à axe Horizontal : 4,15 x 1,51 x 1,80",6.3,-5,"300 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 membranes micro perforées sous forme de disque","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,72 kWh/j","71 € / an","\n36dB \n","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation StepEco 5 EH - Microstation Boues activées - Culture Fixée, février 2016, 60 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5071.0702339999998,"192 € / an","sans contrat : 8 658 €\navec contrat : 10 158 €","Anti Corrosion de la cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","10 cm","non","sans objet"]
[640,"COC ENVIRONNEMENT ","StepEco 5 EH PEHD",null,"2016-005-mod01","texte n°97 du 07/05/2016 annulé et remplacé par le texte n°98 du 04/06/2016",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3 000 L)\nréacteur biologique (1 500 L)\nclarificateur (1 500 L)","PEHD","Cuve cylindrique à axe Horizontal : 4,20 x 1,52 x 1,67",6.4,-5,"285 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 membranes micro perforées sous forme de disque","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,72 kWh/j","71 € / an","\n36dB \n","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","hors nappe","Manuel d'utilisation StepEco 5 EH - Microstation Boues activées - Culture Fixée, février 2016, 60 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",4571.0702339999998,"192 € / an","sans contrat : 8 158 €\navec contrat : 9 658 €","Anti Corrosion de la cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","20 cm","non","sans objet"]
[641,"Clarehill Plastics","Harlequin HydroClear 8",null,"2014-006-mod01","Texte n° 113\ndu 11/06/2016",8,"Microstation à cultures fixées","Cuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (3 m³)\nréacteur (0,72 m³)\nclarificateur (0,72 m³)","Polyétylène","3,40 x 1,25 x 2,64","4,3 m²",-5,"450 kg","gravitaire","sans objet","1 aérateur à tube membranaire microperforé, placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit\n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,7 kWh/j","environ 70 € TTC/ an","42 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Harlequin HydroClear 8 - Guide et mode d'emploi, version 0416 FR, d'avril 2016, 17 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5015.0501670000003,"Contrat d'entretien :\n195 € TTC / an",14140.833333333363,"cuve : 5 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","0 cm","non","sans objet"]
[642,"BREIZHO LIMITED","ClearFox By Breizho 8 EH",null,"2014-008-mod01","texte n° 96 du 04/06/2016\nannulé et remplacé par\nle texte n° 69 du 04/11/2017",8,"Filtre compact","3 cuves :\n2 cuves fosse toutes eaux de 2,25 m³ chacune\n1 filtre biologique à massif de polypropylène de 2,25 m³","Cuves PE\nMediat filtrant : PP","FTE : 1,53 x 1,22 x 1,71 chacune\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","6 m²",-140,"FTE : 125 + 125 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 9 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.",6850.3344479999996,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","sans contrat : 9 250 €\navec contrat : 10 375 €","Cuves : 15 ans","70 cm","non","sans objet"]
[643,"BREIZHO LIMITED","ClearFox By Breizho 4 EH",null,"2014-008-ext01-mod01","texte n° 96 du 04/06/2016\nannulé et remplacé par\nle texte n° 69 du 04/11/2017",4,"Filtre compact","2 cuves : \n1 fosse toutes eaux monocuve à 2 compartiments (1,5 et 0,75 m³)\n1 filtre biologique à massif de polypropylène (2,25 m³)","Cuves PE\nMediat filtrant : PP","FTE : 1,53 x 1,22 x 1,71\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","4 m²",-140,"FTE : 125 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 12 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6199.8327760000002,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","sans contrat : 7 700 €\navec contrat : 8 825 €","Cuves : 15 ans","70 cm","non","sans objet"]
[644,"BREIZHO LIMITED","ClearFox Nature By Breizho - 6 EH",null,"2014-008-ext02-mod01","texte n° 96 du 04/06/2016\nannulé et remplacé par\nle texte n° 69 du 04/11/2017",6,"Filtre compact","3 cuves :\n2 cuves fosse toutes eaux de 2,25 et 1,25 m³\n1 filtre biologique à massif de polypropylène de 2,25 m³","Cuves PE\nMediat filtrant : PP","2 FTE : 1,53 x 1,22 x 1,71 et 0,89 x 1,22 x 1,71\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","5 m²",-140,"FTE : 125 + 82 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 12 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6600.3344479999996,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","sans contrat : 8 325 €\navec contrat : 9 450 €","Cuves : 15 ans","70 cm","non","sans objet"]
[645,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle bac 5 EH",null,"2014-014-mod02\n2023-004-mod02","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",5,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté de 10 m² à écoulement insaturé vertical réparti sur 2 bacs\nregard de collecte\ngrille permanente de maillage 55 mm × 55 mm maximum\nclôture permanente de hauteur 80 cm minimum                                           ","Bac : PEHD","2 bacs : 2 x (2,5 x 2,4 x 0,93)","10 m² ",-80,"220 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\nbacs 3-5-6-10-12-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille des mailles de la grille de\nprotection : mars 2023, 63 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","7 200 € à 8 200 €","Contrat d'entretien : 120 € à 240 € / an et curage du FV : 299 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[646,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle bac 3 EH",null,"2014-014-mod01-ext01-mod01\n2023-004-mod01-ext01-mod01","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",3,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté de 10 m² à écoulement insaturé vertical réparti sur 2 bacs\nregard de collecte\ngrille permanente de maillage 55 mm × 55 mm maximum\nclôture permanente de hauteur 80 cm minimum                                           ","Bac : PEHD","2,98 x 2,4 x 0,93","6,1 m²",-80,"170 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\nbacs 3-5-6-10-12-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille des mailles de la grille de\nprotection : mars 2023, 63 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",4800.1672239999998,"Contrat d'entretien : 120 € à 240 € / an\nCurage du FV : 275 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[647,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle bac 6 EH",null,"2014-014-mod01-ext02-mod01\n2023-004-mod01-ext02-mod01","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",6,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté de 10 m² à écoulement insaturé vertical réparti sur 2 bacs\nregard de collecte\ngrille permanente de maillage 55 mm × 55 mm maximum\nclôture permanente de hauteur 80 cm minimum                                           ","Bac : PEHD","2 bacs : 2 x (2,98 x 2,4 x 0,93)","12,1 m²",-80,"340 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\nbacs 3-5-6-10-12-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille des mailles de la grille de\nprotection : mars 2023, 63 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","7 200 € à 8 200 €","Contrat d'entretien : 120 € à 240 € / an\nCurage du FV : 299 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[648,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle bac 10 EH",null,"2014-014-mod01-ext03-mod01\n2023-004-mod01-ext03-mod01","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",10,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté de 10 m² à écoulement insaturé vertical réparti sur 2 bacs\nregard de collecte\ngrille permanente de maillage 55 mm × 55 mm maximum\nclôture permanente de hauteur 80 cm minimum                                           ","Bac : PEHD","4 bacs : 4 x (2,5 x 2,4 x 0,93)","20,1 m²",{"$f":"\"- 100 à 132\"","v":"- 100 à 132"},"440 kg","alimentation séquentielle des EU brutes au moyen d'une chasse (à flotteur, à auget basculant ou\nsiphon auto-amorçant)","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\nbacs 3-5-6-10-12-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille des mailles de la grille de\nprotection : mars 2023, 63 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","14 000 € à 16 000 €","Contrat d'entretien : 179 € à 299 € / an\nCurage du FV : 478 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[649,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle bac 12 EH",null,"2014-014-mod01-ext04-mod01\n2023-004-mod01-ext04-mod01","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",12,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté de 10 m² à écoulement insaturé vertical réparti sur 2 bacs\nregard de collecte\ngrille permanente de maillage 55 mm × 55 mm maximum\nclôture permanente de hauteur 80 cm minimum                                           ","Bac : PEHD","4 bacs : 4 x (2,5 x 2,4 x 0,93)","24,3 m²",{"$f":"\"- 100 à 132\"","v":"- 100 à 132"},"680 kg","alimentation séquentielle des EU brutes au moyen d'une chasse (à flotteur, à auget basculant ou\nsiphon auto-amorçant)","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\nbacs 3-5-6-10-12-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille des mailles de la grille de\nprotection : mars 2023, 63 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","14 000 € à 16 000 €","Contrat d'entretien : 179 € à 299 € / an\nCurage du FV : 478 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[650,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle bac 20 EH",null,"2014-014-mod01-ext05-mod01\n2023-004-mod01-ext05-mod01","Texte n°92 du 0+Y646+E648:F651+E1:F651+E647:F651+E1:F651+E646:F651+Y646+E648:F651+Y646+E6+E646:F651",20,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté de 10 m² à écoulement insaturé vertical réparti sur 2 bacs\nregard de collecte\ngrille permanente de maillage 55 mm × 55 mm maximum\nclôture permanente de hauteur 80 cm minimum                                           ","Bac : PEHD","8 bacs : 8 x (2,5 x 2,4 x 0,93)","40,1 m²",{"$f":"\"- 100 à 132\"","v":"- 100 à 132"},"880 kg","alimentation séquentielle des EU brutes au moyen d'une chasse (à flotteur, à auget basculant ou\nsiphon auto-amorçant)","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\nbacs 3-5-6-10-12-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille des mailles de la grille de\nprotection : mars 2023, 63 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",27000,"Contrat d'entretien : 239 € à 359 € / an\nCurage du FV : 598 € à 718 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[651,"VILTRA","OXTEC 6",null,"2016-006","Texte n° 97 du 04/06/2016",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments :\nun décanteur primaire de 1,36 m3\nun réacteur de 0,61 m3\nun clarificateur de 0,46 m3","PEHD","Cuve cylindrique à axe vertical :\ndiamètre : 1,50 m et hauteur : 2,23 m","1,8 m²",-27,"250 kg","gravitaire","avec une pompe à injection d'air\ndu clarificateur vers le décanteur primaire","1 tube membranaire microperforé placé en fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation des eaux usées à remontée à l'air libre au-dessu du toit\n+\nextraction d'air par une canalisation remontée au-dessus du faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle pour les dysfonctionnements du surpresseur","oui","0,59 (BIBUS) à 1,92 (Charles AUSTEN) kWh/j","24 (BIBUS) à 79 (Charles AUSTEN) € / an","36 (BIBUS) à 45 (Charles AUSTEN) dB(A)","< 30 % du volume utile du décanteur primaire","tous les 2 mois","interdit","avec ou sans nappe","OXTEC 6 - Microstation pour le traitement des eaux domestiques, version 2 avril 2016, 32 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5791.80602,"150 € / an",19418.060200668897,"Cuve : 10 ans\nEléments électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[652,"AQUATEC VFL sro","AQUATEC VFL AT-4 EH",null,"2012-005-ext04\n2012-005-mod01-ext04","texte n°172 du 30/06/2016\nannulé et remplacé par le texte n°110 du 19/09/2020 annulé et remplacé par l'avis du CERIB en date du 12/04/2021",4,"Microstation à cultures libres","Monocuve cylindrique à 6 compartiments : \nchambre de traitement primaire à 4 compartiments (0,77m3)\nbassin d'aération équipé d'un dégrilleur et d'un régulateur de débit de sortie avec surverse (0,68m3)\nclarificateur (0,20m3)","Polypropylène","cuve cylindrique :\ndiamètre : 1,35\nhauteur : 1,82","1,5 m²",-20,120,"gravitaire","dans la chambre de prétraitement, du dernier au premier compartiment par une pompe à injection d'air\n\ndu clarificateur au bassin d’aération et au troisième compartiment de la chambre de prétraitement par une autre pompe à injection d'air","le surpresseur alimente 1 aérateur tubulaire à membrane microperforée en fond de bassin, une pompe air lift sous le dégrilleur et un injecteur d'air pour le tamis du régulateur de débit","entrée d’air au-dessus du toit sur cana amenée des eaux usées\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,8 kWh/j","environ 33 € TTC / an","43 dB(A)","Décanteur primaire < 30 %","5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Installation, montage et fonctionnement des microstations d'épuration AQUATEC VFL® type AT, 07/04/2021, 44 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",3650,"100 € / an",13921,"cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","50 cm","non","sans objet"]
[653," INNOCLAIR","Nouvelle génération NG4",null,"2014-015-ext01","Texte n°96 du 28/06//16 Annulé et remplacé par\nle texte n°215 du 26/12/2020",4,"Microstation à cultures libres","1 cuve rectangulaire(3,5m³) 2 compartiments\nréacteur biologique (2,10 m³)\nclarificateur comprenant une zone siphoïde (0,96 m³)","Polyéthylène","\n2,29 x 1,20 x 2,03","3 m²",-3,"205 kg","gravaitaire, principe des vases communicants","du clarificateur vers le réacteur biologique par une pompe de recirculation","1 diffuseur d'air sous forme de tube ou disque, placé au fond du réacteur","orifices, prévus à cet effet, et situés entre le sous-couvercle et le haut de la cuve","alarme sonore","Oui","0,68 kWh/j (JDK80) ou 0,90 kW/j (THOMAS AP80) ","28 à 37 € TTC","35 (Thomas) ou 38 dB (JDK 80)","Décanteur < à 30 %","8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation d’une microstation d’assainissement non collectif - Gamme «Nouvelle Génération», 6 novembre 2020, 47 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5550,"150 à 350 € TTC","sans contrat : 11 929 €\navec contrat : 12 629 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","67 cm","non","sans objet"]
[654," INNOCLAIR","Nouvelle génération NG6 Maxi",null,"2014-015-ext02","Texte n°96 du 28/06/16\nAnnulé et remplacé par\nle texte n°215 du 26/12/2020",6,"Microstation à cultures libres","1 cuve rectangulaire (5m³) 2 compartiments\nréacteur biologique (3,05 m³)\nclarificateur comprenant une zone siphoïde (1,37 m³)","Polyéthylène","2,31 x 1,64 x 2,03","4 m²",-3,"310 kg","gravaitaire, principe des vases communicants","du clarificateur vers le réacteur biologique par une pompe de recirculation","2 diffuseurs d'air sous forme de disque, placé au fond du réacteur","orifices, prévus à cet effet, et situés entre le sous-couvercle et le haut de la cuve","alarme sonore","Oui","1,17 kWh/j (JDK120) ou 1,59 kW/j (THOMAS AP120) ","48 à 65 € TTC","38 (Thomas) ou 45 dB (JDK)","Décanteur < à 30 %","8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation d’une microstation d’assainissement non collectif - Gamme «Nouvelle Génération», 6 novembre 2020, 47 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6050,"150 à 420 € TTC","sans contrat : 13 281 €\navec contrat : 14 121 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","67 cm","non","sans objet"]
[655," INNOCLAIR","Nouvelle génération NG9",null,"2014-015-ext03","Texte n°96 du 28/06/16\nAnnulé et remplacé par\nle texte n°215 du 26/12/2020",9,"Microstation à cultures libres","1 cuve rectangulaire (5m³) 2 compartiments\nréacteur biologique (3,05 m³)\nclarificateur comprenant une zone siphoïde (1,37 m³)","Polyéthylène","2,31 x 1,64 x 2,03","4 m²",-3,"310 kg","gravaitaire, principe des vases communicants","du clarificateur vers le réacteur biologique par une pompe de recirculation","2 diffuseurs d'air sous forme de disque, placé au fond du réacteur","orifices, prévus à cet effet, et situés entre le sous-couvercle et le haut de la cuve","alarme sonore","Oui","1,17 kWh/j (JDK120) ou 1,59 kW/j (THOMAS AP120) ","48 à 65 € TTC","38 (Thomas) ou 45 dB (JDK)","Décanteur < à 30 %","5,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation d’une microstation d’assainissement non collectif - Gamme «Nouvelle Génération», 6 novembre 2020, 47 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6050,"150 à 420 € TTC","sans contrat : 15 848 €\navec contrat : 16 688 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","67 cm","non","sans objet"]
[656,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S1, 5 EH",null,"2016-003-ext19","Texte n°115 du 9/07/2016",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE \n+\n1 filtre compact","FTE : béton\nFiltres : béton","FTE : 2,77 x 1,21 x 1,52\nFiltre : 2,77 x 1,21 x 1,57","7 m²","Filtre : - 111","Filtre : 2 190 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","29 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4790.9698996655525,"60 € de contrat annuel + 120€ maintenance annuelle + 59€ de vidange / an",7780.1003344481605,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[657,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S1, 6 EH",null,"2016-003-ext20","Texte n°115 du 9/07/2016",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE \n+\n1 filtre compact","FTE : béton\nFiltres : béton","FTE : 3,84 x 1,21 x 1,52\nFiltre : 3,10 x 1,21 x 1,57","9 m²","Filtre : - 111","Filtre : 2 300 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","32 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5008.3612040133785,"72 € de contrat annuel + 136€ maintenance annuelle + 59€ de vidange / an",8346.1538461538457,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[658,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S1, 7 EH",null,"2016-003-ext21","Texte n°115 du 9/07/2016",7,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE \n+\n1 filtre compact","FTE : béton\nFiltres : béton","FTE : 3,84 x 1,21 x 1,52\nFiltre : 3,84 x 1,21 x 1,57","10 m²","Filtre : - 111","Filtre : 2 760 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","28 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5224.9163879598664,"76 € de contrat annuel + 160€ maintenance annuelle + 67€ de vidange / an",9012.5418060200664,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[659,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S1, 10 EH",null,"2016-003-ext22","Texte n°115 du 9/07/2016",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE + auget de répartition\n+ 2 filtres compacts","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 3,87 x 1,24 x 1,70\nFiltres : 2,77 x 2,42 x 1,57","12 m²","Filtre : - 111","1 Filtre : 2 190 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9041.8060200668897,"162 € de contrat annuel + 192€ maintenance annuelle + 87€ de vidange / an",14554.347826086958,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[660,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S1, 12 EH",null,"2016-003-ext23","Texte n°115 du 9/07/2016",12,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE + auget de répartition\n+ 2 filtres compacts","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 2,74 x 2,05 x 2,14\nFiltres : 3,10 x 2,42 x 1,57","14 m²","Filtre : - 111","1 Filtre : 2 300 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9458.1939799331103,"174€ de contrat annuel + 208€ maintenance annuelle + 94€ de vidange / an",15408.026755852843,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[661,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S1, 14 EH",null,"2016-003-ext24","Texte n°115 du 9/07/2016",14,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE + auget de répartition\n+ 2 filtres compacts","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 3,42 x 2,05 x 2,14\nFiltres : 3,84 x 2,42 x 1,57","17 m²","Filtre : - 111","1 Filtre : 2 760 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","28 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9833.6120401337794,"210€ de contrat annuel + 264€ maintenance annuelle + 83€ de vidange / an",1745.8193979933112,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[662,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S1, 15 EH",null,"2016-003-ext25","Texte n°115 du 9/07/2016",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE + auget de répartition\n+ 3 filtres compacts","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 3,42 x 2,05 x 2,14\nFiltres : 2,77 x 3,63 x 1,57","17 m²","Filtre : - 111","1 Filtre : 2 190 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","26 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",13541.80602006689,"210€ de contrat annuel + 264€ maintenance annuelle + 83€ de vidange / an",20504.180602006691,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[663,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S1, 18 EH",null,"2016-003-ext26","Texte n°115 du 9/07/2016",18,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE + auget de répartition\n+ 3 filtres compacts","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 4,10 x 2,05 x 2,14\nFiltres : 3,10 x 3,63 x 1,57","20 m²","Filtre : - 111","1 Filtre : 2 300 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","27 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14125.418060200669,"216€ de contrat annuel + 288€ maintenance annuelle + 91€ de vidange / an",21562.709030100334,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[664,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S1, 20 EH",null,"2016-003-ext27 et ext 28","Texte n°115 du 9/07/2016",20,"Filtre compact","4 à 5 cuves :\nFTE + auget de répartition\n+ 3 ou 4 filtres compacts","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE 4,10 x 2,05 x 2,14\n\nFiltres :\n3,84 x 3,63 x 1,57 (3 filtres)\nou 2,77 x 4,84 x 1,57 (4 filtres)","23 m²","Filtre : - 111","1 Filtre : 2 190 kg (5 EH) ou 2 760 kg (7 EH)","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",18083.612040133779,"222€ de contrat annuel + 320€ maintenance annuelle + 125€ de vidange / an",26408.026755852843,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[665,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S2, 5 EH",null,"2016-003-ext29","Texte n°115 du 9/07/2016",5,"Filtre compact","2 cuves :\n1 FTE + 1 filtre","FTE : béton\nFiltres : béton","FTE : 2,95 x 1,24 x 1,41\nFiltre 2,95 x 1,24 x 1,90","7 m²","Filtre : - 150","Filtre : 2 190 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","29 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4790.9698996655525,"60 € de contrat annuel + 120€ maintenance annuelle + 59€ de vidange / an",7780.1003344481605,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques $ : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[666,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S2, 7 EH",null,"2016-003-ext30","Texte n°115 du 9/07/2016",7,"Filtre compact","2 cuves :\n1 FTE + 1 filtre","FTE : béton\nFiltres : béton","FTE : 2,95 x 1,24 x 1,80\nFiltre : 3,87 x 1,24 x 1,80","9 m²","Filtre : - 150","Filtre : 2650 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","28 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5224.9163879598664,"76 € de contrat annuel + 160€ maintenance annuelle + 67€ de vidange / an",9012.5418060200664,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[667,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S2, 10 EH",null,"2016-003-ext31","Texte n°115 du 9/07/2016",10,"Filtre compact","3 cuves :\n1 FTE + auget de répartition +2 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 3,87 x 1,24 x 1,70\nFiltres : 2,95 x 2,48 x 1,90","13 m²","Filtre : - 150","1 Filtre : 2 190 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9041.8060200668897,"162 € de contrat annuel + 192€ maintenance annuelle + 87€ de vidange / an",14554.347826086958,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[668,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S2, 14 EH",null,"2016-003-ext32","Texte n°115 du 9/07/2016",14,"Filtre compact","3 cuves :\n1 FTE + auget de répartition + 2 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 3,42 x 2,05 x 2,14\nFiltres : 3,87 x 2,48 x 1,80","17 m²","Filtre : - 150","1 Filtre : 2650 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","28 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9833.6120401337794,"210€ de contrat annuel + 264€ maintenance annuelle + 83€ de vidange / an",1745.8193979933112,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[669,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S2, 15 EH",null,"2016-003-ext33","Texte n°115 du 9/07/2016",15,"Filtre compact","4 cuves :\n1 FTE + auget de répartition +3 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 3,42 x 2,05 x 2,14\nFiltres : 2,95 x 3,72 x 1,90","18 m²","Filtre : - 150","1 Filtre : 2 190 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","26 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",13541.80602006689,"210€ de contrat annuel + 264€ maintenance annuelle + 83€ de vidange / an",20504.180602006691,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[670,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S2, 20 EH",null,"2016-003-ext34 et ext35","Texte n°115 du 9/07/2016",20,"Filtre compact","4 ou 5 cuves :\n1 FTE + auget de répartition + 3 ou 4 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE 4,10 x 2,05 x 2,14\n\nFiltres :\n3,87 x 3,72 x 1,80 (3 filtres)\nou 2,95 x 4,96 x 1,90 (4 filtres)","23 m²","Filtre : - 150","1 Filtre : 2 190 kg (5EH) ou 2 650 kg (7 EH)","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",18083.612040133779,"222€ de contrat annuel + 320€ maintenance annuelle + 125€ de vidange / an",26408.026755852843,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[671,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton U1, 05 EH",null,"2016-003-ext36","Texte n°115 du 9/07/2016",5,"Filtre compact","2 cuves :\n1 FTE + 1 filtre","FTE : béton\nFiltres : béton","FTE : 2,80 x 1,25 x 1,25\nFiltre : 3,10 x 1,25 x 2","8 m²","Filtre : - 152","Filtre : 2 450 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","29 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4790.9698996655525,"60 € de contrat annuel + 120€ maintenance annuelle + 59€ de vidange / an",7780.1003344481605,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[672,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton U1, 06 EH",null,"2016-003-ext37","Texte n°115 du 9/07/2016",6,"Filtre compact","2 cuves :\n1 FTE + 1 filtre","FTE : béton\nFiltres : béton","FTE : 3 x 1,25 x 1,55\nFiltre : 3,10 x 1,25 x 2","8 m²","Filtre : - 152","Filtre : 2 450 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","32 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5008.3612040133785,"72 € de contrat annuel + 136€ maintenance annuelle + 59€ de vidange / an",8346.1538461538457,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[673,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton U1, 08 EH",null,"2016-003-ext38","Texte n°115 du 9/07/2016",8,"Filtre compact","3 cuves :\n1 FTE + auget de répartition +2 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 3 x 1,25 x 1,55\nFiltres : 3,10 x 2,50 x 2","12 m²","Filtre : - 152","1 Filtre : 2 450 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","28 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8791.8060200668897,"156 € de contrat annuel + 176€ maintenance annuelle + 79 € de vidange / an",13928.929765886289,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[674,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton U1, 10 EH",null,"2016-003-ext39","Texte n°115 du 9/07/2016",10,"Filtre compact","3 cuves :\n1 FTE + auget de répartition + 2 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 3,10 x 1,25 x 1,93\nFiltres : 3,10 x 2,50 x 2","12 m²","Filtre : - 152","1 Filtre : 2 450 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9041.8060200668897,"162 € de contrat annuel + 192€ maintenance annuelle + 87€ de vidange / an",14554.347826086958,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[675,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton U1, 12 EH",null,"2016-003-ext40","Texte n°115 du 9/07/2016",12,"Filtre compact","3 cuves :\n1 FTE + auget de répartition + 2 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 2,74 x 2,05 x 2,14\nFiltres : 3,10 x 2,50 x 2","14 m²","Filtre : - 152","1 Filtre : 2 450 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9458.1939799331103,"174€ de contrat annuel + 208€ maintenance annuelle + 94€ de vidange / an",15408.026755852843,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[676,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton U1, 15 EH",null,"2016-003-ext41","Texte n°115 du 9/07/2016",15,"Filtre compact","4 cuves :\n1 FTE + auget de répartition + 3 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 3,42 x 2,05 x 2,14\nFiltres 3,10 x 3,75 x 2","19 m²","Filtre : - 152","1 Filtre : 2 450 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","26 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",13541.80602006689,"210€ de contrat annuel + 264€ maintenance annuelle + 83€ de vidange / an",20504.180602006691,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[677,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton U1, 18 EH",null,"2016-003-ext42","Texte n°115 du 9/07/2016",18,"Filtre compact","4 cuves :\n1 FTE + auget de répartition + 3 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 4,10 x 2,05 x 2,14\nFiltres : 3,10 x 3,75 x 2","20 m²","Filtre : - 152","1 Filtre : 2 450 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","27 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14125.418060200669,"216€ de contrat annuel + 288€ maintenance annuelle + 91€ de vidange / an",21562.709030100334,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[678,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton U1, 20 EH",null,"2016-003-ext43","Texte n°115 du 9/07/2016",20,"Filtre compact","5 cuves :\n1 FTE + auget de répartition + 4 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 4,10 x 2,05 x 2,14\nFiltres : 3,10 x 5 x 2","24 m²","Filtre : - 152","1 Filtre : 2 450 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",18083.612040133779,"222€ de contrat annuel + 320€ maintenance annuelle + 125€ de vidange / an",26408.026755852843,"Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques : 2 ans ","50 cm","non","sans objet"]
[679,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","Gamme «STEPURBIO» CF 2593 PETIT MODÈLE",null,"2016-007-mod01","Texte 43 du 17/09/2016",5,"Microstation à cultures fixées","1 cuve comprenant : \n1 décanteur (2 590 L)\n1 bioréacteur (1 230 L) \n1 décanteur secondaire (940 L)","PEHD","3,00 x 1,20 x 1,85","3,6 m²",-2,"280 Kg","Gravitaire","du clarificateur vers le décanteur primaire par une pompe à injection d’air (type air lift) ","2 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés en alternance par un surpresseur (58min / heure)","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur\n(source : guide d'utilisation uniquement)","Alarme sonore sur le coffret de commande et voyant lumineux sur le surpresseur","Oui","1,8 \n(2,08 si surpresseur alternatif DMX 100)","74 € /an\n(85 € si surpresseur alternatif DMX 100)","42\n(< 45 dB si surpresseur alternatif DMX 100)","30 % du volume utile du décanteur primaire","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisation de la gamme STEPURBIO, modèles CF 2593 PETIT MODELE [5 EH] et CF 3242 GRAND MODELE [5 EH], juin 2016, 31 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6000,"179 € TTC","sans contrat : 17 959 €\navec contrat : 20 209 €","équipements électromécaniques : 1 an","40 cm","non","sans objet"]
[680,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","Gamme «STEPURBIO» CF 3242 GRAND MODÈLE",null,"2016-007-mod02","Texte 43 du 17/09/2016",5,"Microstation à cultures fixées","1 cuve comprenant : \n1 décanteur (3 240 L)\n1 bioréacteur (1 230 L) \n1 décanteur secondaire (940 L)","PEHD","3,34 x 1,20 x 1,85","4 m²",-2,"300 Kg","Gravitaire","du clarificateur vers le décanteur primaire par une pompe à injection d’air (type air lift) ","2 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés en alternance par un surpresseur (58min / heure)","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur\n(source : guide d'utilisation uniquement)","Alarme sonore sur le coffret de commande et voyant lumineux sur le surpresseur","Oui","1,8 \n(2,08 si surpresseur alternatif DMX 100)","74 € /an\n(85 € si surpresseur alternatif DMX 100)","42\n(< 45 dB si surpresseur alternatif DMX 100)","30 % du volume utile du décanteur primaire","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisation de la gamme STEPURBIO, modèles CF 2593 PETIT MODELE [5 EH] et CF 3242 GRAND MODELE [5 EH], juin 2016, 31 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6000,"179 € TTC","sans contrat : 17 584 €\navec contrat : 19 834 €","équipements électromécaniques : 1 an","40 cm","non","sans objet"]
[681,"EPUR","BIOFRANCE Passive 6 EH",null,"2016-009","texte n° 45 du 17 septembre 2016 annulé et remplacé par le texte n°45 du 24 août 2017",6,"Filtre compact","Cuve cylindrique à axe vertical à 2 compartiments :\n– une fosse de 3,10 m3 avec préfiltre\n– un filtre à argile expansée de 1,74 m² soit 2,61 m3","Béton","2,26 x 2,26 x 2,41","4 m² (cuve seule)\n8,3 m² (avec 50 cm de remblai latéral tout autour)",-165,"4 250 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire (= DTU 64.1 sauf secondaire prise sur la cuve)\nFiltre : entrée d’air 20 cm au-dessus du sol équipée d’un chapeau d’évent","alarme visuelle passive","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Filtres compacts agréés sans consommation d'énergie - BIOFRANCE® Passive : modèles 6, 8, 12, 15 et 20 EH - BIOFRANCE® Roto Passive : modèles 6, 7 et 15 EH - Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien, 23 mai 2017, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5372.4916387959865,"86,40 € /an","sans contrat : 8 430 €\navec contrat : 9 722 €","Cuve : 10 ans\nEquipements de traitement : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[682,"EPUR","BIOFRANCE Roto Passive 6 EH",null,"2016-009-mod01","texte n° 45 du 17 septembre 2016 annulé et remplacé par le texte n°45 du 240/08/2017",6,"Filtre compact","Cuve oblongue à axe vertical à 2 compartiments :\n– une fosse de 3,51 m3 avec préfiltre\n– un filtre à argile expansée de 2,09 m² soit 3,14 m3","Polyéthylène","2,50 x 2,20 x 2,45","4,4 m² environ (cuve seule)\n8,8 m² environ (avec 50 cm de remblai tout autour)\n",-168,"1 550 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire (= DTU 64.1 sauf secondaire prise sur la réhausse de la cuve)\nFiltre : entrée d’air 20 cm au-dessus du sol équipée d’un chapeau d’évent","alarme visuelle passive","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","23 mois","autorisé","hors nappe","Filtres compacts agréés sans consommation d'énergie - BIOFRANCE® Passive : modèles 6, 8, 12, 15 et 20 EH - BIOFRANCE® Roto Passive : modèles 6, 7 et 15 EH - Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien, 23 mai 2017, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5372.4916387959865,"86,40 € /an",null,"Equipements de traitement : 2 ans","50 cm","non","sans objet"]
[683,"Roth Werke","Gamme « Roth MicroStar », modèle 5",null,"2016-008-ext01","Texte n° 44 du 17 septembre 2016\nannulé et remplacé par\nle texte n° 68 du 04/11/2017",5,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve double cylindre à axe horizontal comprenant 2 compartiments : traitement primaire (2,13m3) et traitement secondaire (2,13m3)","Polyéthylène","2,46 x 2,35 x 1,46","5,6 m² environ (cuve seule)\n12,7 m² environ (avec 60 cm de remblai tout autour)",-5,"250 Kg","Pompe à injection d'air","Du compartiment du traitement secondaire au compartiment du traitement primaire par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires microperforées (2 dans le compartiment de traitement primaire et 2 dans le compartiment de traitement secondaire)","Entrée d'air : conduite d'ammenée des eaux et extraction d'air au dessus du faîtage. \nExtraction gaz : conduite raccordée au tuyau au-dessus du fil d’eau en aval de la micro-station, amenée au faît du toit et munie d’un extracteur statique ou éolien ","alarme visuelle et sonore","Oui","0,50 kWh/j avec surpresseur Thomas AP-80\n0,67 kWh/j avec surpresseur Hiblow XP-80","20,53€/an à 27,5€/an","36 à 38 dB (A) selon compresseur","< 30 % volume utile du compartitment du traitement primaire","6 mois pour une habitation de 5 habitants","interdit","avec ou sans nappe","Gamme Roth MicroStar – Petites installations d’assainissement non-collectif – Guide d’installation et de maintenance, 03/08/2017, 61 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5436.4548489999997,"150 €/an",13429.765886287625,"Cuves : 20 ans \nÉquipement électromécanique : 2 ans","70 cm","non","sans objet"]
[684,"Roth Werke","Gamme « Roth MicroStar », modèle 10",null,"2016-008-ext02","Texte n° 44 du 17 septembre 2016\nannulé et remplacé par\nle texte n° 68 du 04/11/2017",10,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves double cylindre à axe horizontal . Traitement primaire (4,26 m3) et traitement secondaire (4,26 m3)","Polyéthylène","5,42 x 2,35 x 1,46","12,5 m² environ (2 cuves seules)\n23,2 m² environ (avec 60 cm de remblai tout autour)",-5,"480 Kg","Pompe à injection d'air","Du compartiment du traitement secondaire au compartiment du traitement primaire par une pompe à injection d'air","8 aérateurs à membranes tubulaires microperforées (4 dans le compartiment de traitement primaire et 4 dans le compartiment de traitement secondaire)","Entrée d'air : conduite d'ammenée des eaux et extraction d'air au dessus du faîtage. \nExtraction gaz : conduite raccordée au tuyau au-dessus du fil d’eau en aval de la 2ème cuve de la micro-station, amenée au faît du toit et munie d’un extracteur statique ou éolien","alarme visuelle et sonore","Oui","1,47 kWh/j avec surpresseur Hiblow HP-200\n1,40 kWh/j avec surpresseur Thomas LP-200HN","57,5€/an à 60,4€/an ","44 à 46 dB (A) selon compresseur","< 30 % volume utile du compartitment du traitement primaire","6 mois pour une habitation de 10 habitants","interdit","avec ou sans nappe","Gamme Roth MicroStar – Petites installations d’assainissement non-collectif – Guide d’installation et de maintenance, 03/08/2017, 61 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6535.1170570000004,"150 €/an",17462.374581939799,"Cuves : 20 ans \nÉquipement électromécanique : 2 ans","70 cm","non","sans objet"]
[685,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH",null,"2016-010","Texte n° 131 du 23/12/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 02/05/2017\nannulé er remplacé par le\ntexte n°128 du 14/03/2018",6,"Filtre compact","Fosse toutes eaux CARAT 3 750 Litres GRAF + Chasse à Auget GRAF Distribution 50 litres + Filtre Biomatic 06 EH","FTE : Polypropylène","FTE : 2,28 x 1,76 x 1,68\nChasse à auget : 0,98 x 0,69 x 0,40\nFiltre : 4,19 x 2,59 x 1,35","Filtre : 10,85 m²","Chasse à auget : -15 cm\nFiltre : -90 cm","FTE : 150 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre par entrée d'air avec chapeau d'évent situé au-dessus du sol","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maxi de remplissage : 71 cm","13 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation des stations d’épuration à filtre compact «KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH» et «KIT BIOMATIC COMPLET 12 EH» de la société GRAF, décembre 2017, 62 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",5020.0668900000001,"144 € (facultatif)","sans contrat : 6 770 €\navec contrat : 8 576 €","FTE plstique : 25 ans\nFTE béton : 10 ans et éléments plastiques : 2ans\nTraitement : 3 ans","Fosse : 120 cm\nFiltre : 50 cm","non","sans objet"]
[686,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH",null,"2016-010-mod01","Texte n° 131 du 23/12/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 02/05/2017\nannulé er remplacé par le\ntexte n°128 du 14/03/2018",6,"Filtre compact","Fosse toutes eaux GAMMA Clairflo basse 3000 L Bonna Sabla + Chasse à Auget GRAF Distribution 50 litres + Filtre Biomatic 06 EH","FTE : Béton","FTE : 2,72 x 1,24 x 1,39\nChasse à auget : 0,98 x 0,69 x 0,40\nFiltre : 4,19 x 2,59 x 1,35","Filtre : 10,85 m²","Chasse à auget : -15 cm\nFiltre : -90 cm","FTE : 1640 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre par entrée d'air avec chapeau d'évent situé au-dessus du sol","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maxi de remplissage : 56 cm","12 mois","autorisé","hors nappe","Manuel d’utilisation des stations d’épuration à filtre compact «KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH» et «KIT BIOMATIC COMPLET 12 EH» de la société GRAF, décembre 2017, 62 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",5020.0668900000001,"144 € (facultatif)","sans contrat : 6 770 €\navec contrat : 8 576 €","FTE plstique : 25 ans\nFTE béton : 10 ans et éléments plastiques : 2ans\nTraitement : 3 ans","Fosse : 50 cm\nFiltre : 50 cm","non","sans objet"]
[687,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH",null,"2016-010-mod02","Texte n° 131 du 23/12/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 02/05/2017\nannulé er remplacé par le\ntexte n°128 du 14/03/2018",6,"Filtre compact","Fosse toutes eaux Septic 3000 L GRAF + Chasse à Auget GRAF Distribution 50 litres + Filtre Biomatic 6 EH","FTE : Polyéthylène","FTE : 2,45 x 1,22 x 1,51\nChasse à auget : 0,98 x 0,69 x 0,40\nFiltre : 4,19 x 2,59 x 1,35","Filtre : 10,85 m²","Chasse à auget : -15 cm\nFiltre : -90 cm","FTE : 115 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre par entrée d'air avec chapeau d'évent situé au-dessus du sol","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maxi de remplissage : 72 cm","13 mois","autorisé","hors nappe","Manuel d’utilisation des stations d’épuration à filtre compact «KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH» et «KIT BIOMATIC COMPLET 12 EH» de la société GRAF, décembre 2017, 62 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",5020.0668900000001,"144 € (facultatif)","sans contrat : 6 770 €\navec contrat : 8 576 €","FTE plstique : 25 ans\nFTE béton : 10 ans et éléments plastiques : 2ans\nTraitement : 3 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 50 cm","non","sans objet"]
[688,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KIT BIOMATIC COMPLET 12 EH",null,"2016-010-ext01","Texte n° 131 du 23/12/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 02/05/2017\nannulé et remplacé par le\ntexte n° 128 du 14/03/2018",12,"Filtre compact","Fosse toutes eaux CARAT 6 500 Litres GRAF + Chasse à Auget GRAF Distribution 100 litres + Filtre Biomatic 12 EH","FTE : Polypropylène","FTE : 2,39 x 2,19 x 2,17\nChasse à auget : 1,56 x 0,69 x 0,40\nFiltre : 5,6 x 3,9 x 1,35","Filtre : 21,8 m²","Chasse à auget : -15 cm\nFiltre : -90 cm","FTE : 220 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre par entrée d'air avec chapeau d'évent situé au-dessus du sol","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maxi de remplissage : 82 cm","9 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation des stations d’épuration à filtre compact «KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH» et «KIT BIOMATIC COMPLET 12 EH» de la société GRAF, décembre 2017, 62 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse",9840.3010030000005,"144 €/an (facultatif)","sans contrat : 11 340 €\navec contrat : 13 146 €","FTE plstique : 25 ans\nFTE béton : 10 ans et éléments plastiques : 2ans\nTraitement : 3 ans","Fosse : 120 cm\nFiltre : 50 cm","non","sans objet"]
[689,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KIT BIOMATIC COMPLET 12 EH",null,"2016-010-ext01-mod01","Texte n° 131 du 23/12/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 02/05/2017\nannulé et remplacé par le\ntexte n° 128 du 14/03/2018",12,"Filtre compact","Fosse toutes eaux CARAT 8 500 Litres GRAF + Chasse à Auget GRAF Distribution 100 litres + Filtre Biomatic 12 EH","FTE : Polyéthylène","FTE : 3,50 x 2,04 x 2,17\nFiltre : 5,6 x 3,9 x 1,3","Filtre : 21,8 m²","Chasse à auget : -15 cm\nFiltre : -90 cm","FTE : 380 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre par entrée d'air avec chapeau d'évent situé au-dessus du sol","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maxi de remplissage : 95 cm","15 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation des stations d’épuration à filtre compact «KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH» et «KIT BIOMATIC COMPLET 12 EH» de la société GRAF, décembre 2017, 62 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse",9840.3010030000005,"144 €/an (facultatif)","sans contrat : 11 340 €\navec contrat : 13 146 €","FTE plstique : 25 ans\nFTE béton : 10 ans et éléments plastiques : 2ans\nTraitement : 3 ans","Fosse : 150 cm\nFiltre : 50 cm","non","sans objet"]
[690,"SEBICO","BIOMERIS 4 EH",null,"2017-001-ext01","Texte n° 70 du 28/03/2017 annulé et remplacé par le texte n° 99 du 10/08/2018",4,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (5 modèles possibles) + 1 Filtre BIO4","FTE :\n- 3 modèles Polyéthylène (RI, FI et FI_) \n- 2 modèles Béton (BI et E) \n\nFiltre : Polyéthylène","FTE 30 RI : 2,45 x 1,20 x 1,63\nFTE 30 FI : 2,55 x 1,23 x 1,47  \nFTE 30 FI_ : 2,55 x 1,23 x 1,47  \nFTE 30 BI : 2,40 x 1,20 x 1,65  \nFTE 3000E : 3,10 x 1,20 x 1,30\nFiltre : 1,61 x 2,08 x 1,35","Filtre : 3,34 m²","Filtre : -91 cm","FTE 30 RI : 134 kg\nFTE 30 FI : 135 kg\nFTE 30 FI_ : 135 k\nFTE 30 BI : 1540 kg\nFTE 3000E : 1600 kg\nFiltre : 790 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maximum de remplissage de la FTE :\n- 30 RI : 67 cm\n- 30 FI, FI_ : 63 cm\n- 30 BI : 68 cm\n- 3000E : 50 cm","42 mois","autorisé","NON : sans nappe pour le modèle de fosse 30 RI\n\nOUI : avec ou sans nappe pour les autres cuves","Guide d’utilisation – Filtre compact Bioméris & Bioméris P – Modèles 4 à 20 EH, 02/07/2018, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4399.6655520000004,"75 € / an (hors pièces d'usure et vidanges)","sans contrat : 5 513 €\navec contrat : 6 451 €","Filtre compact : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[691,"SEBICO","BIOMERIS 5 EH",null,"2017-001","Texte n° 70 du 28/03/2017 annulé et remplacé par le texte n° 99 du 10/08/2018",5,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (5 modèles possibles) + 1 Filtre BIO5","FTE :\n- 3 modèles Polyéthylène (RI, FI et FI_) \n- 2 modèles Béton (BI et E) \n\nFiltre : Polyéthylène","FTE 30 RI : 2,45 x 1,20 x 1,63\nFTE 30 FI : 2,55 x 1,23 x 1,47  \nFTE 30 FI_ : 2,55 x 1,23 x 1,47  \nFTE 30 BI : 2,40 x 1,20 x 1,65  \nFTE 3000E : 3,10 x 1,20 x 1,30\nFiltre : 1,96 x 2,08 x 1,35","Filtre : 4,07 m²","Filtre : -91 cm","FTE 30 RI : 134 kg\nFTE 30 FI : 135 kg\nFTE 30 FI_ : 135 kg\nFTE 30 BI : 1540 kg\nFTE 3000E : 1600 kg\nFiltre : 960 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maximum de remplissage de la FTE :\n- 30 RI : 67 cm\n- 30 FI, FI_ : 63 cm\n- 30 BI : 68 cm\n- 3000E : 50 cm","26 mois","autorisé","NON : sans nappe pour le modèle de fosse 30 RI\n\nOUI : avec ou sans nappe pour les autres cuves","Guide d’utilisation – Filtre compact Bioméris & Bioméris P – Modèles 4 à 20 EH, 02/07/2018, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4500,"75 € / an (hors pièces d'usure et vidanges)","sans contrat : 6 273 €\navec contrat : 7 210 €","Filtre compact : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[692,"SEBICO","BIOMERIS 6 EH",null,"2017-001-ext02","Texte n° 70 du 28/03/2017 annulé et remplacé par le texte n° 99 du 10/08/2018",6,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (9 modèles possibles) + 1 Filtre BIO6","FTE :\n- 5 modèles Polyéthylène (RI, FI et FI_) \n- 4 modèles Béton (BI et E) \n\nFiltre : Polyéthylène","FTE 30 RI : 2,45 x 1,20 x 1,63\nFTE 30 FI : 2,55 x 1,23 x 1,47  \nFTE 30 FI_ : 2,55 x 1,23 x 1,47  \nFTE 30 BI : 2,40 x 1,20 x 1,65  \nFTE 3000E : 3,10 x 1,20 x 1,30\nFTE  40 FI : 2,65 x 1,50 x 1,57\nFTE 40 FI_ : 2,65 x 1,50 x 1,57\nFTE 40 BI : 2,40 x 1,54 x 1,65 \nFTE 4000E : 3,10 x 1,20 x 1,60\nFiltre : 2,30 x 2,08 x 1,35","Filtre : 4,80 m²","Filtre : -91 cm","FTE 30 RI : 134 kg\nFTE 30 FI : 135 kg\nFTE 30 FI_ : 135 kg\nFTE 30 BI : 1540 kg\nFTE 3000E : 1600 kg\nFTE  40 FI : 185 kg   \nFTE 40 FI_ : 185kg\nFTE 40 BI : 1830kg\nFTE 4000E : 1900kg\nFiltre : 1 125kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maximum de remplissage de la FTE :\n- 30 RI : 67 cm\n- 30 FI, FI_ : 63 cm\n- 30 BI : 68 cm\n- 3000E : 50 cm\n- 40 FI, FI_ : 65 cm\n- 40 BI et 4000E : 68 cm","20 ou 30 mois (selon modèle de fosse)","autorisé","NON : sans nappe pour le modèle de fosse 30 RI\n\nOUI : avec ou sans nappe pour les autres cuves","Guide d’utilisation – Filtre compact Bioméris & Bioméris P – Modèles 4 à 20 EH, 02/07/2018, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4659.6989970000004,"75 € / an (hors pièces d'usure et vidanges)","sans contrat : 6 952 €\navec contrat : 7 890 €","Filtre compact : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[693,"SEBICO","BIOMERIS 8 EH",null,"2017-001-ext03","Texte n° 70 du 28/03/2017 annulé et remplacé par le texte n° 99 du 10/08/2018",8,"Filtre compact","3 cuves : 1 FTE (4 modèles possibles) + chasse à auget CF50P ou boîte de répartition + 2 Filtres BIO4","FTE :\n- 2 modèles Polyéthylène (FI et FI_) \n- 2 modèles Béton (BI et E) \n\nFiltres : Polyéthylène","FTE 40 FI : 2,65 x 1,50 x 1,57\nFTE 40 FI_ : 2,65 x 1,50 x 1,57\nFTE 40 BI : 2,40 x 1,54 x 1,65 \nFTE 4000E : 3,10 x 1,20 x 1,60\nChasse à auget : 1,52 x 0,80 x 0,44\n2 Filtres : 1,61 x 2,08 x 1,35\n","Filtres : 6,68 m²","Chasse à auget : -14 cm Filtre : -91 cm","FTE 40 FI : 185 kg\nFTE 40 FI_ : 185kg\nFTE 40 BI : 1830kg\nFTE 4000E : 1900kg\nFiltres : 790kg x 2","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maximum de remplissage de la FTE :\n- 40 FI, FI_ : 65 cm\n- 40 BI et 4000E : 68 cm","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Filtre compact Bioméris & Bioméris P – Modèles 4 à 20 EH, 02/07/2018, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8330.2675589999999,"115 € / an (hors pièces d'usure et vidanges)","sans contrat : 10 935 €\navec contrat : 12 412 €","Filtre compact : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[694,"SEBICO","BIOMERIS 10 EH",null,"2017-001-ext04","Texte n° 70 du 28/03/2017 annulé et remplacé par le texte n° 99 du 10/08/2018",10,"Filtre compact","3 cuves : 1 FTE (4 modèles possibles) + chasse à auget CF50P ou boîte de répartition + 2 Filtres BIO5","FTE :\n- 2 modèles Polyéthylène (FI et FI_) \n- 2 modèles Béton (BI et E) \n\nFiltres : Polyéthylène","FTE 50 FI : 2,80 x 1,75 x 1,69\nFTE 50 FI_ : 2,80 x 1,75 x 1,69\nFTE 50 BI : 2,45 x 1,64 x 1,89\nFTE 5000E : 3,10 x 1,50 x 1,60\nChasse à auget : 1,52 x 0,80 x 0,44\n2 Filtres : 1,96 x 2,08 x 1,35","Filtre : 8,14 m²","Chasse à auget : -14 cm Filtre : -91 cm","FTE 50 FI : 230kg\nFTE 50 FI_ : 230Kg  \nFTE 50 BI : 2280kg\nFTE 5000E : 2500kg\nFiltres : 960kg x 2","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet"," Hauteur maximum de remplissage de la FTE :\n- 50 FI et FI_ : 71 cm\n- 50 BI : 82 cm\n- 5000E : 68cm","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Filtre compact Bioméris & Bioméris P – Modèles 4 à 20 EH, 02/07/2018, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8500,"115 € / an (hors pièces d'usure et vidanges)","sans contrat : 11 331 €\navec contrat : 12 771 €","Filtre compact : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[695,"SEBICO","BIOMERIS 12 EH",null,"2017-001-ext05","Texte n° 70 du 28/03/2017 annulé et remplacé par le texte n° 99 du 10/08/2018",12,"Filtre compact","3 cuves : 1 FTE 6140 litres + chasse à auget CF50P ou boîte de répartition + 2 Filtres BIO6","FTE : Polyéthylène\nFiltres : Polyéthylène","FTE 60 FI : 3,30 x 1,75 x 1,76\nChasse à auget : 1,52 x 0,80 x 0,44\n2 Filtres : 2,30 x 2,08 x 1,35                        ","Filtres : 9,60 m²","Chasse à auget : -14 cm Filtre : -91 cm","FTE 60 FI : 270 kg\nFiltres : 1 125 kg x 2","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","72 cm","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Filtre compact Bioméris & Bioméris P – Modèles 4 à 20 EH, 02/07/2018, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8830.2675589999999,"115 € / an (hors pièces d'usure et vidanges)","sans contrat : 11 851 €\navec contrat : 13 291 €","Filtre compact : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[696,"SEBICO","BIOMERIS 15 EH",null,"2017-001-ext06","Texte n° 70 du 28/03/2017 annulé et remplacé par le texte n° 99 du 10/08/2018",15,"Filtre compact","4 cuves : 1 FTE 7190 litres + chasse à auget CF50P + 3 Filtres BIO5","FTE : Polyéthylène\nFiltres : Polyéthylène","FTE 70 FI : 3,24 x 1,88 x 1,88\nChasse à auget : 1,52 x 0,80 x 0,44\n3 Filtres : 1,96 x 2,08 x 1,35","Filtre : 12,21 m²","Chasse à auget : -14 cm Filtre : -91 cm","FTE 70 FI : 325kg\nFiltres : 960 kg x 3","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","77 cm","17 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Filtre compact Bioméris & Bioméris P – Modèles 4 à 20 EH, 02/07/2018, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12149.66555,"115 € / an (hors pièces d'usure et vidanges)","sans contrat : 15 770 €\navec contrat : 17 210 €","Filtre compact : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[697,"SEBICO","BIOMERIS 18 EH",null,"2017-001-ext07","Texte n° 70 du 28/03/2017 annulé et remplacé par le texte n° 99 du 10/08/2018",18,"Filtre compact","4 cuves : 1 FTE 11130 litres + chasse à auget CF50P + 3 Filtres BIO6","FTE : Polyéthylène\nFiltres : Polyéthylène","FTE 100 FI : 4,16 x 2,00 x 2,00\nChasse à auget : 1,52 x 0,80 x 0,44\n3 Filtres : 2,30 x 2,08 x 1,35","Filtre : 14,40 m²","Chasse à auget : -14 cm Filtre : -91 cm","FTE 100 FI : 505 kg\nFiltres : 1 125 kg x 3","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","82 cm","23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Filtre compact Bioméris & Bioméris P – Modèles 4 à 20 EH, 02/07/2018, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12649.66555,"115 € / an (hors pièces d'usure et vidanges)","sans contrat : 15 828 €\navec contrat : 17 268 €","Filtre compact : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[698,"SEBICO","BIOMERIS 20 EH",null,"2017-001-ext08","Texte n° 70 du 28/03/2017 annulé et remplacé par le texte n° 99 du 10/08/2018",20,"Filtre compact","5 cuves : 1 FTE 11130 litres + chasse à auget CF50P + 4 Filtres BIO5","FTE : Polyéthylène\nFiltres : Polyéthylène","FTE 100 FI : 4,16 x 2,00 x 2,00\nChasse à auget : 1,52 x 0,80 x 0,44\n4 Filtres : 1,96 x 2,08 x 1,35","Filtre : 16,28 m²","Chasse à auget : -14 cm Filtre : -91 cm","FTE 100 FI : 505 kg\nFiltres : 960 kg x 2","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","82 cm","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Filtre compact Bioméris & Bioméris P – Modèles 4 à 20 EH, 02/07/2018, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",19250,"115 € / an (hors pièces d'usure et vidanges)","sans contrat : 23 113 €\navec contrat : 24 553 €","Filtre compact : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[699,"TRICEL","TRICEL SETA FR 4 ",null,"2016-004","Texte n°102 du 7/05/2016",4,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (5 modèles possibles) + 1 Filtre","FTE : PRV (2 modèles)\nFTE : PEHD (2 modèles)\nFTE : Béton (1 modèle)\n\nFiltre : PRV","FTE UNA 2000 : 1,60 x 1,60 x 1,99 ; FTE UNA 3000 : 2,10 x 1,64 x 1,99 ; FTE Epurbloc 2000 : 1,90 x 1,19 x 1,44 ; FTE Epurbloc 3000 : 2,70 x 1,19 x 1,44 ; Maxi Eco 3000 : 2,60 x 1,20 x 1,48 ; Filtre : 1,60 x 1,64 x 1,99","Filtre : 2,62 m²","Filtre : - 132 cm","Filtre : 250 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","10 mois (FTE UNA 2000) à 42 mois (FTE Maxi Eco 3000)","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation - Filtre Compact Tricel® Seta FR jusqu’à 18 EH, 5 février 2016, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","minimum : 4 855 €\nmaximum : 7 109 €",160,"minimum : 9 538 €\nmaximum : 10 177 €","Filtre compact : 20 ans","Filtre : 81 cm","non","sans objet"]
[700,"TRICEL","TRICEL SETA FR 5",null,"2016-004-ext01","Texte n°102 du 7/05/2016",5,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (6 modèles possibles) + 1 Filtre","FTE : PRV (2 modèles)\nFTE : PEHD (2 modèles)\nFTE : Béton (2 modèles)\n\nFiltre : PRV"," FTE UNA 3000 : 2,10 x 1,64 x 1,99 ; FTE UNA 3800 : 2,60 x 1,64 x 1,99 ;FTE Epurbloc 3000 : 2,70 x 1,19 x 1,44 ; FTE Epurbloc 4000 : 2,05 x 1,85 x 1,55 ; Maxi Eco 3000 : 2,60 x 1,20 x 1,48 ; Maxi Eco 4000 : 2,60 x 1,20 x 1,86 ; Filtre : 2,10 x 1,64 x 1,99","Filtre : 3,44 m²","Filtre : - 132 cm","Filtre : 350 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","24 mois (FTE UNA 3000) à 48 mois (FTE Epurbloc 4000)","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation - Filtre Compact Tricel® Seta FR jusqu’à 18 EH, 5 février 2016, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","minimum : 5 158 €\nmaximum : 7 617 €",160,"minimum : 8 801 €\nmaximum : 10 801 €","Filtre compact : 20 ans","Filtre : 81 cm","non","sans objet"]
[701,"TRICEL","TRICEL SETA FR 6",null,"2016-004-ext02","Texte n°102 du 7/05/2016",6,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (10 modèles possibles) + 1 Filtre","FTE : PRV (3 modèles)\nFTE : PEHD (3 modèles)\nFTE : Béton (4 modèles)\n\nFiltre : PRV"," FTE UNA 3000 : 2,10 x 1,64 x 1,99 ; FTE UNA 3800 : 2,60 x 1,64 x 1,99 ; FTE UNA 5600 : 3,60 x 1,64 x 1,99 ; FTE Epurbloc 3000 : 2,70 x 1,19 x 1,44 ; FTE Epurbloc 4000 : 2,05 x 1,85 x 1,55 ; FTE Epurbloc 5000 : 2,43 x 1,85 x 1,55 ; Maxi Eco 3000 : 2,60 x 1,20 x 1,48 ; Maxi Eco 4000 : 2,60 x 1,20 x 1,86 ; Maxi eco 5000 Basse : 3,20 x 1,40 x 1,60 ; Maxi eco 5000 Haute : 2,50 x 1,20 x 2,27 ; Filtre : 2,60 x 1,64 x 1,99","Filtre : 4,27 m²","Filtre : - 132 cm","Filtre : 450 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","9 mois (FTEs UNA 3000 & Epurbloc 3000) à 48 mois (FTEs UNA 5600 & Epurbloc 5000 & Maxi Eco 5000)","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation - Filtre Compact Tricel® Seta FR jusqu’à 18 EH, 5 février 2016, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","minimum : 5 558 €\nmaximum : 8 292 €",160,"minimum : 11 235 €\nmaximum : 11 695 €","Filtre compact : 20 ans","Filtre : 81 cm","non","sans objet"]
[702,"TRICEL","TRICEL SETA FR 9",null,"2016-004-ext03","Texte n°102 du 7/05/2016",9,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (10 modèles possibles) + 1 Filtre","FTE : PRV (3 modèles)\nFTE : PEHD (3 modèles)\nFTE : Béton (4 modèles)\n\nFiltre : PRV","FTE UNA 3800 : 2,60 x 1,64 x 1,99 ; FTE UNA 5600 : 3,60 x 1,64 x 1,99 ; FTE UNA 7350 : 4,60 x 1,64 x 1,99 ;  FTE Epurbloc 4000 : 2,05 x 1,85 x 1,55 ; FTE Epurbloc 5000 : 2,43 x 1,85 x 1,55 ; FTE Epurbloc 8000 : 4,20 x 1,85 x 1,55 ; Maxi eco 5000 Basse : 3,20 x 1,40 x 1,60 ; Maxi eco 5000 Haute : 2,50 x 1,20 x 2,27 ; Oblongue 6000 : 3,19 x 2,00 x 1,67 ; Oblongue 8000 : 3,19 x 2,00 x 2,08 ; Filtre : 3,60 x 1,64 x 1,99","Filtre : 5,91 m²","Filtre : - 132 cm","Filtre : 650 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","8 mois (FTEs UNA 3800 & Epurbloc 4000) à 48 mois (FTEs UNA 7350 & Epurbloc 8000 & Oblongue 8000)","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation - Filtre Compact Tricel® Seta FR jusqu’à 18 EH, 5 février 2016, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","minimum : 6 673 €\nmaximum : 10 137 €",216,"minimum : 14 217 €\nmaximum : 14 793 €","Filtre compact : 20 ans","Filtre : 81 cm","non","sans objet"]
[703,"TRICEL","TRICEL SETA FR 12",null,"2016-004-ext04","Texte n°102 du 7/05/2016",12,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (9 modèles possibles) + 1 Filtre","FTE : PRV (3 modèles)\nFTE : PEHD (3 modèles)\nFTE : Béton (3 modèles)\nFiltre : PRV","FTE UNA 5600 : 3,60 x 1,64 x 1,99 ; FTE UNA 7350 : 4,60 x 1,64 x 1,99 ;  FTE UNA 9100 : 5,60 x 1,64 x 1,99 ;  FTE Epurbloc 8000 : 4,20 x 1,85 x 1,55 ; FTE Epurbloc 9000 : 4,58 x 1,85 x 1,55 ; Epurbloc 10 000 : 4,97 x 1,85 x 1,55 ; Oblongue 6000 : 3,19 x 2,00 x 1,67 ; Oblongue 8000 : 3,19 x 2,00 x 2,08 ; Oblongue 10 000 : 3,19 x 2,00 x 2,42 ; Filtre : 4,60 x 1,64 x 1,99","Filtre : 7,55 m²","Filtre : - 132 cm","Filtre : 850 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nla ventilation secondaire doit  être piquée d’une part au plus près de la sortie de fosse septique, et d’autre part, au plus près de l’entrée du massif filtrant la plus éloignée de la fosse septique. Ces piquages peuvent être raccordés à une seule et même ventilation secondaire équipée d'un extracteur","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","8 mois (FTE UNA 5600) à 48 mois (FTEs Epurbloc 10000 & Oblongue 10000)","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation - Filtre Compact Tricel® Seta FR jusqu’à 18 EH, 5 février 2016, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","minimum : 8 222 €\nmaximum : 12 084 €",216,"minimum : 17 043 €\nmaximum : 17 204 €","Filtre compact : 20 ans","Filtre : 81 cm","non","sans objet"]
[704,"TRICEL","TRICEL SETA FR 15",null,"2016-004-ext05","Texte n°102 du 7/05/2016",15,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (8 modèles possibles) + 1 Filtre","FTE : PRV (3 modèles)\nFTE : PEHD (3 modèles)\nFTE : Béton (2 modèles)\n\nFiltre : PRV","FTE UNA 7350 : 4,60 x 1,64 x 1,99 ;  FTE UNA 9100 : 5,60 x 1,64 x 1,99 ; FTE UNA 10850 : 6,60 x 1,64 x 1,99 ; FTE Epurbloc 8000 : 4,20 x 1,85 x 1,55 ; FTE Epurbloc 9000 : 4,58 x 1,85 x 1,55 ; Epurbloc 10 000 : 4,97 x 1,85 x 1,55 ; Oblongue 8000 : 3,19 x 2,00 x 2,08 ; Oblongue 10 000 : 3,19 x 2,00 x 2,42 ; Filtre : 5,60 x 1,64 x 1,99","Filtre : 9,18 m²","Filtre : - 132 cm","Filtre : 1 050 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nla ventilation secondaire doit  être piquée d’une part au plus près de la sortie de fosse septique, et d’autre part, au plus près de l’entrée du massif filtrant la plus éloignée de la fosse septique. Ces piquages peuvent être raccordés à une seule et même ventilation secondaire équipée d'un extracteur","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","9 mois (FTE UNA 7350) à 36 mois (FTE UNA 10 850)","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation - Filtre Compact Tricel® Seta FR jusqu’à 18 EH, 5 février 2016, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","minimum : 9 677 €\nmaximum : 14 075 €",264,"minimum : 19 712 €\nmaximum : 20 577 €","Filtre compact : 20 ans","Filtre : 81 cm","non","sans objet"]
[705,"TRICEL","TRICEL SETA FR 18",null,"2016-004-ext06","Texte n°102 du 7/05/2016",18,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (5 modèles possibles) + 1 Filtre","FTE : PRV (2 modèles)\nFTE : PEHD (2 modèles)\nFTE : Béton (1 modèle)\nFiltre : PRV","FTE UNA 9100 : 5,60 x 1,64 x 1,99 ; FTE UNA 10850 : 6,60 x 1,64 x 1,99 ; FTE Epurbloc 4000 : 2,05 x 1,85 x 1,55 ; FTE Epurbloc 9000 : 4,58 x 1,85 x 1,55 ; Epurbloc 10 000 : 4,97 x 1,85 x 1,55 ; Oblongue 10 000 : 3,19 x 2,00 x 2,42 ; Filtre : 6,60 x 1,64 x 1,99","Filtre : 10,82 m²","Filtre : - 132 cm","Filtre : 1 250 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nla ventilation secondaire doit  être piquée d’une part au plus près de la sortie de fosse septique, et d’autre part, au plus près de l’entrée du massif filtrant la plus éloignée de la fosse septique. Ces piquages peuvent être raccordés à une seule et même ventilation secondaire équipée d'un extracteur","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","9 mois (FTEs UNA 9100 & Epurboc 9000) à 26 mois (FTE UNA 10 850)","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation - Filtre Compact Tricel® Seta FR jusqu’à 18 EH, 5 février 2016, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","minimum : 11 086 €\nmaximum : 15 059 €",264,"minimum : 22 288 €\nmaximum : 22 526 €","Filtre compact : 20 ans","Filtre : 81 cm","non","sans objet"]
[706,"BIOROCK","Gamme MONOBLOCK modèle 2-700-4",null,"2017-002-ext01","Texte n° 61 du 13/06/2017",4,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiments :\ntraitment primaire de 2,04 m3\net traitement secondaire avec média BIOROCK (surface utile : 0,419 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","2,79 x 1,20 x 2,08","6,12 m²",{"$f":"\"- 113 cm\"","v":"- 113 cm"},"315 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utilie du traitement primaire","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - MONOBLOCK-2-700-4 - Traitement primaire de 2 m3 - Capacité jusqu'à 4 EH, 20 mars 2017, 49 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4500,"150 € TTC/an",8293.3361204013381,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm","non","sans objet"]
[707,"BIOROCK","Gamme MONOBLOCK modèle 2-800-5",null,"2017-002-ext02","Texte n° 61 du 13/06/2017",5,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiments :\ntraitment primaire de 2,04 m3\net traitement secondaire avec média BIOROCK (surface utile : 0,528 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","2,79 x 1,20 x 2,08","6,12 m²",{"$f":"\"- 113 cm\"","v":"- 113 cm"},"321 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utilie du traitement primaire","10 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - MONOBLOCK-2-800-5 - Traitement primaire de 2 m3 - Capacité jusqu'à 5 EH, 20 mars 2017, 49 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.",4583.3361199999999,"150 € TTC/an",9580.8361204013381,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm","non","sans objet"]
[708,"BIOROCK","Gamme MONOBLOCK modèle 3-800-5",null,"2017-002-ext03","Texte n° 61 du 13/06/2017",5,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiments :\ntraitment primaire de 3,41 m3\net traitement secondaire avec média BIOROCK (surface utile : 0,528 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","3,79 x 1,20 x 2,08","7,92 m²",{"$f":"\"- 113 cm\"","v":"- 113 cm"},"399 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utilie du traitement primaire","32 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - MONOBLOCK-3-800-5 - Traitement primaire de 3 m3 - Capacité jusqu'à 5 EH, 20 mars 2017, 49 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5125,"150 € TTC/an",8630,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm","non","sans objet"]
[709,"BIOROCK","Gamme MONOBLOCK modèle 2-900-6",null,"2017-002","Texte n° 61 du 13/06/2017",6,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiments :\ntraitment primaire de 2,04 m3\net traitement secondaire avec média BIOROCK (surface utile : 0,636 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","2,79 x 1,20 x 2,08","6,12 m²",{"$f":"\"- 113 cm\"","v":"- 113 cm"},"326 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utilie du traitement primaire","9 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - MONOBLOCK-2-900-6 - Traitement primaire de 2 m3 - Capacité jusqu'à 6 EH, 20 mars 2017, 49 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.",5000,"150 € TTC/an",10311.663879598662,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm","non","sans objet"]
[710,"BIOROCK","Gamme MONOBLOCK modèle 3-900-6",null,"2017-002-ext04","Texte n° 61 du 13/06/2017",6,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiments :\ntraitment primaire de 3,41 m3\net traitement secondaire avec média BIOROCK (surface utile : 0,636 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","3,79 x 1,20 x 2,08","7,92 m²",{"$f":"\"- 113 cm\"","v":"- 113 cm"},"404 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utilie du traitement primaire","23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - MONOBLOCK-3-900-6 - Traitement primaire de 3 m3 - Capacité jusqu'à 6 EH, 20 mars 2017, 49 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5333.3361199999999,"150 € TTC/an",9233.3361204013381,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm","non","sans objet"]
[711,"BIOROCK","Gamme ECOROCK modèle solution 6",null,"2017-003-ext01","Texte n° 88 du 08/06/2017 et l'avis n°2021-CSTB-n°002 du 21/10/2021",6,"Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux de 3 m3\n+\n1 filtre avec média filtrant BIOROCK (surface utile : 1,32 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","Fosse toutes eaux : 2,15 x 1,15 x 2,08\nFiltre : 1,15 x 1,15 x 2,08","7,35 m²","FTE = - 2 cm\nFiltre = - 110 cm","non renseigné","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - ECOROCK-Solution - Capacité jusqu'à 20 EH, 24 mars 2017, 65 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5583.3361199999999,"150 € TTC/an",9784.1638795986637,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm","non","sans objet"]
[712,"BIOROCK","ECOROCK Solution 8",null,"2017-003","Texte n° 88 du 08/06/2017 et l'avis n°2021-CSTB-n°002 du 21/10/2021",8,"Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux de 5 m3\n+\n1 filtre avec média filtrant BIOROCK (surface utile : 1,32 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","Fosse toutes eaux : 3,50 x 1,15 x 2,18\nFiltre : 1,15 x 1,15 x 2,08","9,71 m²","FTE = - 2 cm\nFiltre = - 110 cm","non renseigné","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","30 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - ECOROCK-Solution - Capacité jusqu'à 20 EH, 24 mars 2017, 65 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7833.3361199999999,"170 € TTC/an",12163.336120401338,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm","non","sans objet"]
[713,"BIOROCK","ECOROCK modèle solution 10",null,"2017-003-ext02","Texte n° 88 du 08/06/2017 et l'avis n°2021-CSTB-n°002 du 21/10/2021",10,"Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux de 5 m3\n+\n1 filtre avec média filtrant BIOROCK (surface utile : 1,67 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","Fosse toutes eaux : 3,50 x 1,15 x 2,18\nFiltre : 1,45 x 1,15 x 2,08","10,23 m²","FTE = - 2 cm\nFiltre = - 110 cm","non renseigné","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - ECOROCK-Solution - Capacité jusqu'à 20 EH, 24 mars 2017, 65 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9333.3361199999999,"200 € TTC/an",15032.5,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm","non","sans objet"]
[714,"BIOROCK","ECOROCK modèle solution 15",null,"2017-003-ext03","Texte n° 88 du 08/06/2017 et l'avis n°2021-CSTB-n°002 du 21/10/2021",15,"Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux de 7,5 m3\n+\n1 filtre avec média filtrant BIOROCK (surface utile : 2,47 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","Fosse toutes eaux : 3,08 x 2,26 x 2,50\nFiltre : 2,15 x 1,15 x 2,08","17,53 m²","FTE = 6 cm\nFiltre = - 110 cm","non renseigné","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - ECOROCK-Solution - Capacité jusqu'à 20 EH, 24 mars 2017, 65 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12500,"300 € TTC/an",20047.500000000004,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm","non","sans objet"]
[715,"BIOROCK","ECOROCK modèle solution 20",null,"2017-003-ext04","Texte n° 88 du 08/06/2017 et l'avis n°2021-CSTB-n°002 du 21/10/2021",20,"Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux de 10 m3\n+\n1 filtre avec média filtrant BIOROCK (surface utile : 4,03 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","Fosse toutes eaux : 3,96 x 2,28 x 2,50\nFiltre : 3,50 x 1,15 x 2,18","24,07 m²","FTE = 6 cm\nFiltre = -119 cm","non renseigné","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - ECOROCK-Solution - Capacité jusqu'à 20 EH, 24 mars 2017, 65 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15833.33612,"350 € TTC/an",25018.336120401338,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm","non","sans objet"]
[716,"SIMOP","BIOXYMOP 6027/06",null,"2017-008 et 2017-008-mod01","Texte °66 du 25 août 2017 et texte n°82 du 16/11/2018 annulé et remplacé par le texte n°211 du 11/02/21 + Avis n° 2022-CSTB-n°006 du 28/09/2022 (il complète celui paru au JO du 11/02/2022 ; il n’y a pas d’annule et remplace)",6,"Microstation à culture fixée (procédé du lit fluidisé)","1 cuve à 3 compartiments :\nTraitement primaire (2,93 m3)\nRéacteur biologique aéré (1,14 m3)\nClarificateur (0,99 m3)\n","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","2,41 x 1,91 x 1,85","4,6 m²",-5,"370 kg","Gravitaire","Du clarificateur vers le décanteur primaire (airlift)","Aérateur fines bulles sous forme de tubes micro-perforés - AQUAFLEX","Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d’air constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées\nqui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation. L’extraction des gaz des dispositifs de traitement\nest assurée par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur.","alarme visuelle de dysfonctionnement sur le compresseur. Option possible de déporter l'alarme visuelle","Oui",1.04,43," <43 dB (Secoh JDK-S-80) ou 35 dB (Thomas AP-80H)","Hauteur de boues dans le décanteur primaire < 30% soit environ 53 cm ","9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, BIOXYMOP, modèle BIOXYMOP 627/06 (6 EH), modèle BIOXYMOP 6027/05, SIMOP, octobre 2020, 44 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5150,"Contrat d'entretien :\n156 € TTC / an","sans contrat : 14 017 € \navec contrat : 13 792 ","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","60 cm","non","sans objet"]
[717,"EPUR","Gamme BIOFRANCE\n Passive\n modèle 8 EH",null,"2016-009-ext01","texte n°45 du 24/08/2017",8,"Filtre compact","Cuve cylindrique à axe vertical à 2 compartiments :\n– une fosse de 4,20 m3 avec préfiltre\n– un filtre à argile expansée de 2,12 m² soit 3,80 m3","Béton","2,50 x 2,50 x 2,75","6,25 m² environ (cuve seule)\n12,25 m² environ (avec 50 cm de remblai autour)",-187,"6 100 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire (= DTU 64.1 sauf secondaire prise sur la réhausse de la cuve)\nFiltre : entrée d’air 20 cm au-dessus du sol équipée d’un chapeau d’évent","alarme visuelle passive","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","21 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Filtres compacts agréés sans consommation d'énergie - BIOFRANCE® Passive : modèles 6, 8, 12, 15 et 20 EH - BIOFRANCE® Roto Passive : modèles 6, 7 et 15 EH - Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien, 23 mai 2017, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5372.4916387959865,"86,40 € /an","sans contrat : 7 048 €\navec contrat : 8 128 €","Cuve : 10 ans\nEquipements de traitement : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[718,"EPUR","BIOFRANCE\n Passive\n modèle 12 EH",null,"2016-009-ext02","texte n°45 du 24/08/2017",12,"Filtre compact","2 cuves cylindriques à axe vertical :\n– une fosse de 6,33 m3 avec préfiltre\n– un filtre à argile expansée de 3,60 m² soit 5,72 m3","Béton","2 x (2,26 x 2,26 x 2,44)","11,57 m² environ (cuves seules)\n19,95 m² environ (avec 50 cm de remblai autour)",-163,"3350 + 5520 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire (= DTU 64.1 sauf secondaire prise sur les réhausses de la fosse et de la cuve de traitement)\nFiltre : entrée d’air 20 cm au-dessus du sol équipée d’un chapeau d’évent","alarme visuelle passive","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Filtres compacts agréés sans consommation d'énergie - BIOFRANCE® Passive : modèles 6, 8, 12, 15 et 20 EH - BIOFRANCE® Roto Passive : modèles 6, 7 et 15 EH - Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien, 23 mai 2017, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8848.3361204013381,"86,40 € /an","sans contrat : 12 067 €\navec contrat : 13 147 €","Cuve : 10 ans\nEquipements de traitement : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[719,"EPUR","BIOFRANCE\n Passive\n modèle 15 EH",null,"2016-009-ext03","texte n°45 du 24/08/2017",15,"Filtre compact","2 cuves cylindriques à axe rectangulaire :\n– une fosse de 7,23 m3 avec préfiltre\n– un filtre à argile expansée de 4 m² soit 6,76 m3","Béton","2 x (2,40 x 2,11 x 2,51)","11,39 m² environ (cuves seules)\n19,90 m² environ (avec 50cm de remblai autour)",-173,"3300 + 5900 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire (= DTU 64.1 sauf secondaire prise sur les réhausses de la fosse et de la cuve de traitement)\nFiltre : entrée d’air 20 cm au-dessus du sol équipée d’un chapeau d’évent","alarme visuelle passive","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Filtres compacts agréés sans consommation d'énergie - BIOFRANCE® Passive : modèles 6, 8, 12, 15 et 20 EH - BIOFRANCE® Roto Passive : modèles 6, 7 et 15 EH - Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien, 23 mai 2017, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8848.3361204013381,"86,40 € /an","sans contrat : 12 067 €\navec contrat : 13 147 €","Cuve : 10 ans\nEquipements de traitement : 2 ans","50 cm","non","sans objet"]
[720,"EPUR","BIOFRANCE\n Passive\n modèle 20 EH",null,"2016-009-ext04","texte n°45 du 24/08/2017",20,"Filtre compact","2 cuves cylindriques à axe rectangulaire :\n– une fosse de 10 m3 avec préfiltre\n– un filtre à argile expansée de 5,44 m² soit 10,6 m3","Béton","2 x (2,64 x 2,37 x 2,82)","13,94 m² environ (cuves seules)\n23,19 m² environ (avec 50 cm de remblai autour)",-197,"6200 + 10400 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire (= DTU 64.1 sauf secondaire prise sur les réhausses de la fosse et de la cuve de traitement)\nFiltre : entrée d’air 20 cm au-dessus du sol équipée d’un chapeau d’évent","alarme visuelle passive","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Filtres compacts agréés sans consommation d'énergie - BIOFRANCE® Passive : modèles 6, 8, 12, 15 et 20 EH - BIOFRANCE® Roto Passive : modèles 6, 7 et 15 EH - Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien, 23 mai 2017, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8848.3361204013381,"86,40 € /an","sans contrat : 12 067 €\navec contrat : 13 147 €","Cuve : 10 ans\nEquipements de traitement : 2 ans","50 cm","non","sans objet"]
[721,"EPUR","BIOFRANCE Roto Passive 7 EH",null,"2016-009-mod01-ext01","texte n°45 du 24/08/2017",7,"Filtre compact","Cuve oblongue à axe vertical à 2 compartiments :\n– une fosse de 3,51 m3 avec préfiltre\n– un filtre à argile expansée de 2,09 m² soit 3,24 m3","Polyéthylène","2,50 x 2,20 x 2,45","5,50 m² environ (cuve seule)\n11,20 m² environ (avec 50 cm de remblai autour)",-168,"1550 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire (= DTU 64.1 sauf secondaire prise sur la réhausse de la cuve)\nFiltre : entrée d’air 20 cm au-dessus du sol équipée d’un chapeau d’évent","alarme visuelle passive","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","20 mois","autorisé","hors nappe","Filtres compacts agréés sans consommation d'énergie - BIOFRANCE® Passive : modèles 6, 8, 12, 15 et 20 EH - BIOFRANCE® Roto Passive : modèles 6, 7 et 15 EH - Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien, 23 mai 2017, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5372.5,"86,40 € /an","sans contrat : 7 048 €\navec contrat : 8 128 €","Cuve : 10 ans\nEquipements de traitement : 2 ans","50 cm","non","sans objet"]
[722,"EPUR","BIOFRANCE Roto Passive 15 EH",null,"2016-009-mod01-ext02","texte n°45 du 24/08/2017",15,"Filtre compact","2 cuves oblongues à axe vertical :\n– une fosse de 7,20 m3 avec préfiltre\n– un filtre à argile expansée de 4,06 m² soit 6,34 m3","Polyéthylène","2,50 x 2,20 x 2,45","12,32 m² environ (cuves seules)\n21,12 m² environ (avec 50 cm de remblai autour)",-168,"350 + 2750 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire (= DTU 64.1 sauf secondaire prise sur les réhausses de la fosse et de la cuve de traitement)\nFiltre : entrée d’air 20 cm au-dessus du sol équipée d’un chapeau d’évent","alarme visuelle passive","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","19 mois","autorisé","hors nappe","Filtres compacts agréés sans consommation d'énergie - BIOFRANCE® Passive : modèles 6, 8, 12, 15 et 20 EH - BIOFRANCE® Roto Passive : modèles 6, 7 et 15 EH - Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien, 23 mai 2017, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8848.3361204013381,"86,40 € /an","sans contrat : 12 067 €\navec contrat : 13 147 €","Cuve : 10 ans\nEquipements de traitement : 2 ans","50 cm","non","sans objet"]
[723,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL Novo FR 9/6000\n et \nTRICEL Novo FR 9/6000G",null," 2011-006-ext02\n et \n2011-006-ext02-mod01"," texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",9,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3,22 m3) \nréacteur biologique (1,38m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (0,95 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3,60 x 1,64 x 2,24","6 m²",-7.5,"400 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","2,1 kWh/jour","environ 86 €/an","45 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6200.6688963210709,"110 € HT/an","sans contrat : 13 273 €\navec contrat : 15 222 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[724,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL Novo FR11/7000\n et \nTRICEL Novo FR11/7000G",null,"2011-006-ext04\n et \n2011-006-ext04-mod01"," texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",11,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (4,12 m3) \nréacteur biologique (1,70 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,36 m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","4,60 x 1,64 x 2,27","7,6 m²",-7.5,"500 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","3,1 kWh/j","environ 128 €/an","48 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7300.1672240802682,"155 € HT/an","sans contrat : 15 712 €\navec contrat : 18 038 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[725,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL Novo FR 14/9000\n et \nTRICEL Novo FR 14/9000G",null,"2011-006-ext06\n et \n2011-006-ext06-mod01","texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",14,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (4,94 m3) \nréacteur biologique (2,25 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,62 m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","5,60 x 1,64 x 2,27","9,2 m²",-7.5,"600 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",4.2,"environ 173 €/an","48 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8500,"155 € HT/an","sans contrat : 18 124 €\navec contrat : 20 448 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[726,"TRICEL (KILLARNEY)"," TRICEL Novo FR 17/10000\n et \nTRICEL Novo FR 17/10000G",null,"2011-006-ext08\n et \n2011-006-ext08-mod01"," texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",17,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (5,81 m3)\nréacteur biologique (2,76 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,87 m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","6,60 x 1,64 x 2,27","10,9 m²",-7.5,"700 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",5.4,"environ 222 €/an","48 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9399.6655518394655,"180 € HT/an","sans contrat : 20 494 €\navec contrat : 23 195 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[730,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 6/3000P",null,"2017-004","Texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (1,40 m3) \nréacteur biologique (0,90 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (0,70 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2,10 x 1,64 x 2,24","3,5 m²",28.5,"275 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,7 kWh/jour","environ 70 € TTC / an","38 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4900,"110 € HT/an","sans contrat : 17 073 €\navec contrat : 19 023 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[731,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 6/4000P",null,"2017-004-mod01","Texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2,40 m3) \nréacteur biologique (0,90 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (0,7 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2,60 x 1,64 x 2,24","4,3 m²",28.5,"300 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,7 kWh/jour","environ 70 € TTC / an","38 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5100.3344481605354,"110 € HT/an","sans contrat : 11 747 €\navec contrat : 13 662 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[732,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 9/5000P",null,"2017-004-ext01","Texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019","9 EH","Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2,41 m3) \nréacteur biologique (1,38 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (0,95 m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3,10 x 1,64 x 2,24","5,1 m²",28.5,"375 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","2,3 kWh/jour","environ 95 €/an","45 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5833.6120401337794,"110 € HT/an","sans contrat : 17 482 €\navec contrat : 19 431 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[733,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 9/6000P",null,"2017-004-ext02","Texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019","9 EH","Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3,22 m3) \nréacteur biologique (1,38 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (0,95 m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3,60 x 1,64 x 2,24","6 m²",28.5,"400 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","2,3 kWh/jour","environ 95 €/an","45 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6200.6688963210709,"110 € HT/an","sans contrat : 14 503 €\navec contrat : 16 452 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[734,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 11/6000P",null,"2017-004-ext03","Texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",11,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2,49 m3) \nréacteur biologique (1,70 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,36 m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3,60 x 1,64 x 2,27","6 m²",28.5,"400 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",3.3,"environ 136 €/an","48 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6700.6688963210709,"155 HT/an","sans contrat : 21 685 €\navec contrat : 24 009 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[735,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 11/7000P",null,"2017-004-ext04","Texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",11,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (4,12 m3) \nréacteur biologique (1,70 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,36 m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","4,60 x 1,64 x 2,27","7,6 m²",28.5,"500 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",3.3,"environ 136 €/an","48 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7300.1672240802682,"155 € HT/an","sans contrat : 16 942 €\navec contrat : 19 268 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[736,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 14/8000P",null,"2017-004-ext05","Texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",14,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3,31 m3) \nréacteur biologique (2,25 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,62 m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","4,60 x 1,64 x 2,27","7,6 m²",28.5,"500 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",4.4000000000000004,"environ 181 €/an","48 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7800.1672240802682,"155 € HT/an","sans contrat : 24 407 €\navec contrat : 26 666 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[737,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 14/9000P",null,"2017-004-ext06","Texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",14,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (4,94 m3) \nréacteur biologique (2,25 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,62 m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","5,60 x 1,64 x 2,27","9,2 m²",28.5,"600 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",4.4000000000000004,"environ 181 €/an","48 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8500,"155 € HT/an","sans contrat : 19 354 €\navec contrat : 21 678 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[738,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 17/9000P",null,"2017-004-ext07","Texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",17,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (4,18 m3) \nréacteur biologique (2,76 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,87 m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","5,60 x 1,64 x 2,27","9,2 m²",28.5,"600 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",5.6,"environ 230 €/an","48 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8900.5016722408036,"180 € HT/an","sans contrat : 27 415 €\navec contrat : 30 115 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[739,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 17/10000P",null,"2017-004-ext08","Texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",17,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (5,81 m3)\nréacteur biologique (2,76 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,87 m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","6,60 x 1,64 x 2,27","10,9 m²",28.5,"700 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",5.6,"environ 230 €/an","48 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9399.6655518394655,"180 € HT/an","sans contrat : 21 724 €\navec contrat : 24 425 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[740,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 20/10000P",null,"2017-004-ext09","Texte n°100 du 15/08/17\nannulé et remplacé par le texte n° 68 du 28/04/2019",20,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (5,25 m3) \nréacteur biologique (3,08 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (2,11 m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","6,60 x 1,64 x 2,27","10,9 m²",28.5,"700 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",5.6,"environ 230 €/an","48 dB(A)","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif - Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH - Guide d'utilisation, 27 février 2019, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",10300.167224080267,"180 € HT/an","sans contrat : 27 120 €\navec contrat : 29 819 €","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm","non","sans objet"]
[741,"ROTO Group","VODALYS modèle 10 EH",null,"2014-018-mod01-ext01","Texte n°132 du 17/08/2017",10,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments :\ndécanteur primaire (3 880 L)\nréservoir à culture libre aérée\n(3 040 L)","Polyéthylène","2,68 x 2,31 x 2,49","6,2 m²",-9,"345 kg","du décanteur au compartiment de traitement par une pompe à injection d'air\ndu réservoir à la sortie par ume pompe à injection d'air","du compartiment de traitement au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs à membrane micro perforée placés au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","2,1 ou 3,31 kWh/jour","86 ou 136 € TTC / an","45 à 48 dBA selon marque du surpresseur","Décanteur < à 30 %","5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation et carnet d'entretien - Micro-stations d'épuration - Gamme Vodalys® - Vodalys® 6 EH, Vodalys® 10 EH, Vodalys® 14 EH, 26 avril 2017, 55 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8083.6120401337794,"100 € TTC / an","sans contrat : 16 732 €\navec contrat : 17 982 €","cuve : 10 ans\nélectromécanique et diffuseurs : 2 ans","52 cm","non","sans objet"]
[742,"ROTO Group","VODALYS modèle 14 EH",null,"2014-018-mod01-ext02","Texte n°132 du 17/08/2017",14,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments :\ndécanteur primaire (6 740 L)\nréservoir à culture libre aérée\n(3 580 L)","Polyéthylène","3,76 x 2,31 x 2,49","8,7 m²",-9,"430 kg","du décanteur au compartiment de traitement par une pompe à injection d'air\ndu réservoir à la sortie par ume pompe à injection d'air","du compartiment de traitement au décanteur par une pompe à injection d'air","3 aérateurs à membrane micro perforée placés au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","3,1 ou 4,09 kWh/jour","127 ou 168 € TTC / an","46 à 48 dBA selon marque du surpresseur","Décanteur < à 30 %","8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation et carnet d'entretien - Micro-stations d'épuration - Gamme Vodalys® - Vodalys® 6 EH, Vodalys® 10 EH, Vodalys® 14 EH, 26 avril 2017, 55 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",10208.19397993311,"100 € TTC / an","sans contrat : 19 161 €\navec contrat : 20 411 €","cuve : 10 ans\nélectromécanique et diffuseurs : 2 ans","52 cm","non","sans objet"]
[743,"PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT","STEPURFILTRE 5 EH",null,"2017-005","texte n° 46 du 24/08/2017",5,"Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse Phyto Plus 3 000 L\n+ 1 filtre Stepurfiltre 5 EH Phyto Plus à écorce de pin et laine de roche","Polyéthylène","Fosse : 2,90 x 1,16 x 1,31\nFiltre : 2,90 x 1,16 x 1,31","6,8 m²","Filtre : -114","Fosse : 132 kg\nFiltre : 580 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE :  entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit + extraction des gaz par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l'habitation avec un extracteur\nFILTRE : entrée d'air située au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent.","Non","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","17 mois","autorisé","hors nappe","Livret d'utilisation de la gamme STEPURFILTRE, Modèles 5 EH, 10 EH, 15 EH et 20 EH, PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT, Juin 2017, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5000,"150 € TTC / an","sans contrat : 6 905 €\navec contrat : 8 779 €","10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[744,"PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT","STEPURFILTRE modèle 10 EH",null,"2017-005-ext01","texte n° 46 du 24/08/2017",10,"Filtre compact","3 cuves : \n1 fosse Epurbloc 5 000 QR Sotralentz\n+ 2 filtres Stepurfiltre 5 EH Phyto Plus à écorce de pin et laine de roche","Polyéthylène","Fosse : 2,43 x 1,85 x 1,55\n+ 2 Filtres : 2,90 x 1,16 x 1,31","11 m²","Filtre : -114","Fosse : 160 kg\nFiltres : 1 160 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE :  entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit + extraction des gaz par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l'habitation avec un extracteur\nFILTRE : entrée d'air située au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent.","Non","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","13 mois","autorisé","hors nappe","Livret d'utilisation de la gamme STEPURFILTRE, Modèles 5 EH, 10 EH, 15 EH et 20 EH, PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT, Juin 2017, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7300.1672240802682,"180 € TTC / an","sans contrat : 10 060 €\navec contrat : 12 310 €","10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltres : 30 cm","non","sans objet"]
[745,"PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT","STEPURFILTRE, modèle 15 EH",null,"2017-005-ext02","texte n° 46 du 24/08/2017",15,"Filtre compact","4 cuves : \n1 fosse Epurbloc 8 000 QR Sotralentz\n+ 3 filtres Stepurfiltre 5 EH Phyto Plus à écorce de pin et laine de roche","Polyéthylène","Fosse : 4,20 x 1,85 x 1,55\n+ 3 Filtres : 2,90 x 1,16 x 1,31","18 m²","Filtre : -114","Fosse : 280 kg\nFiltres : 1 740 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE :  entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit + extraction des gaz par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l'habitation avec un extracteur\nFILTRE : entrée d'air au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent.","Non","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","14 mois","autorisé","hors nappe","Livret d'utilisation de la gamme STEPURFILTRE, Modèles 5 EH, 10 EH, 15 EH et 20 EH, PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT, Juin 2017, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12000,"240 € TTC / an","sans contrat : 15 015 €\navec contrat : 18 014 €","10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltres : 30 cm","non","sans objet"]
[746,"PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT","STEPURFILTRE, modèle 20 EH",null,"2017-005-ext03","texte n° 46 du 24/08/2017",20,"Filtre compact","5 cuves : \n1 fosse Epurbloc 10 000 QR Sotralentz\n+ 4 filtres Stepurfiltre 5 EH Phyto Plus à écorce de pin et laine de roche","Polyéthylène","Fosse : 4,97 x 1,85 x 1,55\n+ 4 Filtres : 2,90 x 1,16 x 1,31","22,8 m²","Filtre : -114","Fosse : 320 kg\nFiltres : 2 320 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE :  entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit + extraction des gaz par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l'habitation avec un extracteur\nFILTRE : entrée d'air au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent.","Non","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","13 mois","autorisé","hors nappe","Livret d'utilisation de la gamme STEPURFILTRE, Modèles 5 EH, 10 EH, 15 EH et 20 EH, PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT, Juin 2017, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",18000,"360 € TTC / an","sans contrat : 21 570 €\navec contrat : 26 070 €","10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltres : 30 cm","non","sans objet"]
[747,"STOC Environnement","BRIO Filtre Compact, modèle BRIO 5",null,"2017-007-ext01","texte n° 65 du 25/08/2017",5,"Filtre compact","1 cuve à 2 compartiments","Polyéthylène","2,77 x 1,85 x 1,58","5,12 m²",-112.5,"220 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air de la FTE par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\nEntrée d'air du filtre située au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent. \nExtraction des gaz de la FTE et du filtre par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit avec un extracteur.","alarme visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur - BRIO Filtre Compact - Modèles de 5 EH jusqu'à 20 EH, 6 juillet 2017, 38 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4833.6120401337794,"NC.",6149.6655518394655,"Cuve : 15 ans\nMédia filtrant : 20 ans","60 cm","non","sans objet"]
[748,"STOC Environnement","BRIO Filtre Compact, modèle BRIO 6",null,"2017-007-ext02","texte n° 65 du 25/08/2017",6,"Filtre compact","1 cuve à 2 compartiments","Polyéthylène","3,13 x 1,85 x 1,58","5,8 m²",-112.5,"240 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air de la FTE par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\nEntrée d'air du filtre située au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent. \nExtraction des gaz de la FTE et du filtre par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit avec un extracteur.","alarme visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","22 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur - BRIO Filtre Compact - Modèles de 5 EH jusqu'à 20 EH, 6 juillet 2017, 38 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5000,"NC.",6196.4882943143812,"Cuve : 15 ans\nMédia filtrant : 20 ans","60 cm","non","sans objet"]
[749,"STOC Environnement","BRIO Filtre Compact BRIO 8",null,"2017-007","texte n° 65 du 25/08/2017",8,"Filtre compact","1 cuve à 2 compartiments","Polyéthylène","3,87 x 1,85 x 1,58","7,2 m²",-112.5,"290 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air de la FTE par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\nEntrée d'air du filtre située au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent. \nExtraction des gaz de la FTE et du filtre par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit avec un extracteur.","alarme visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","25 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur - BRIO Filtre Compact - Modèles de 5 EH jusqu'à 20 EH, 6 juillet 2017, 38 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8333.6120401337794,"NC.",9516.722408026757,"Cuve : 15 ans\nMédia filtrant : 20 ans","60 cm","non","sans objet"]
[750,"STOC Environnement","BRIO Filtre Compact, modèle BRIO 12",null,"2017-007-ext03","texte n° 65 du 25/08/2017",12,"Filtre compact","2 cuves à 1 compartiment","Polyéthylène","5,25 x 1,85 x 1,58","9,7 m²",-112.5,"410 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air de la FTE par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\nEntrée d'air du filtre située au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent. \nExtraction des gaz de la FTE et du filtre par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit avec un extracteur.","alarme visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur - BRIO Filtre Compact - Modèles de 5 EH jusqu'à 20 EH, 6 juillet 2017, 38 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8500,"NC.",10667.224080267559,"Cuve : 15 ans\nMédia filtrant : 20 ans","60 cm","non","sans objet"]
[751,"STOC Environnement","BRIO Filtre Compact, modèle BRIO 16",null,"2017-007-ext04","texte n° 65 du 25/08/2017",16,"Filtre compact","2 cuves à 1 compartiment","Polyéthylène","6,7 x 1,85 x 1,58","12,4 m²",-112.5,"520 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air de la FTE par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\nEntrée d'air du filtre située au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent. \nExtraction des gaz de la FTE et du filtre par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit avec un extracteur.","alarme visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur - BRIO Filtre Compact - Modèles de 5 EH jusqu'à 20 EH, 6 juillet 2017, 38 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12416.387959866221,"NC.",15087.792642140468,"Cuve : 15 ans\nMédia filtrant : 20 ans","60 cm","non","sans objet"]
[752,"STOC Environnement","BRIO Filtre Compact, modèle BRIO 20",null,"2017-007-ext05","texte n° 65 du 25/08/2017",20,"Filtre compact","2 cuves à 1 compartiment","Polyéthylène","8,17 x 1,85 x 1,58","15,1 m²",-112.5,"620 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air de la FTE par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\nEntrée d'air du filtre située au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent. \nExtraction des gaz de la FTE et du filtre par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit avec un extracteur.","alarme visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur - BRIO Filtre Compact - Modèles de 5 EH jusqu'à 20 EH, 6 juillet 2017, 38 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",13250,"NC.",16439.799331103681,"Cuve : 15 ans\nMédia filtrant : 20 ans","60 cm","non","sans objet"]
[753,"BREIZHO LIMITED","ClearFox By Breizho 8 EH",null,"2014-008-mod02","texte n° 69 du 04/11/2017",8,"Filtre compact","3 cuves :\n2 cuves fosse toutes eaux de 2,25 m³ chacune\n1 filtre biologique à massif de polypropylène de 2,25 m³","Cuves PE\nMediat filtrant : PP","FTE : 1,53 x 1,22 x 1,71 chacune\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","6 m²",-140,"FTE : 125 + 125 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 9 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.",6850.3344479999996,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","sans contrat : 9 250 €\navec contrat : 10 375 €","Cuves : 15 ans","70 cm","non","sans objet"]
[754,"BREIZHO LIMITED","ClearFox By Breizho 4 EH",null,"2014-008-ext01-mod02","texte n° 69 du 04/11/2017",4,"Filtre compact","2 cuves : \n1 fosse toutes eaux monocuve à 2 compartiments (1,5 et 0,75 m³)\n1 filtre biologique à massif de polypropylène (2,25 m³)","Cuves PE\nMediat filtrant : PP","FTE : 1,53 x 1,22 x 1,71\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","4 m²",-140,"FTE : 125 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 12 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6199.8327760000002,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","sans contrat : 7 700 €\navec contrat : 8 825 €","Cuves : 15 ans","70 cm","non","sans objet"]
[755,"BREIZHO LIMITED","ClearFox Nature By Breizho - 6 EH",null,"2014-008-ext02-mod02","texte n° 69 du 04/11/2017",6,"Filtre compact","3 cuves :\n2 cuves fosse toutes eaux de 2,25 et 1,25 m³\n1 filtre biologique à massif de polypropylène de 2,25 m³","Cuves PE\nMediat filtrant : PP","2 FTE : 1,53 x 1,22 x 1,71 et 0,89 x 1,22 x 1,71\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","5 m²",-140,"FTE : 125 + 82 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 12 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6600.3344479999996,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","sans contrat : 8 325 €\navec contrat : 9 450 €","Cuves : 15 ans","70 cm","non","sans objet"]
[756,"BREIZHO LIMITED","ClearFox By Breizho - 6 EH",null,"2014-008-mod02-ext01","Texte n° 69 du 04/11/2017",6,"Filtre compact","2 cuves : \n1 cuve fosse toutes eaux de 3,50 m³\n1 filtre biologique à massif de polypropylène de 2,25 m³","Cuves PE\nMediat filtrant : PP","FTE : 2,43 x 1,22 x 1,71\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","5 m²",-140,"FTE : 192 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 12 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6600.3344479999996,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","sans contrat : 8 325 €\navec contrat : 9 450 €","Cuves : 15 ans","70 cm","non","sans objet"]
[757,"BREIZHO LIMITED","ClearFox By Breizho - 15 EH",null,"2014-008-mod02-ext02","Texte n° 69 du 04/11/2017",15,"Filtre compact","4 cuves : \n2 cuves fosse toutes eaux de 3,50 m³ chacune\n2 filtres biologiques à massif de polypropylène de 2,25 m³ chacune","Cuves PE\nMediat filtrant : PP","2 FTE : 2,43 x 1,22 x 1,71 chacune\n2 Traitement : 1,53 x 1,22 x 1,71 chacun","16 m²",-140,"FTE : 192 + 192 kg\nFiltre : 170 + 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 8 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.",10399.66555,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","sans contrat : 15 600 €\navec contrat : 16 725 €","Cuves : 15 ans","70 cm","non","sans objet"]
[758,"HYDREAL SAS","HF05 HYDROFILTRE",null,"2017-009","Texte n°134 du 24/11/2017",5,"Filtre compact","1 cuve à 2 compartiements","Média : coquille de noisette\nCuve : Polyéthylène (PE)","2,70 x 2,40 x 1,80","6,5 m²",-109.5,"cuve : 990 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air de la FTE par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit. Extraction des gaz de la FTE par une canalisation rapportée 40 cm au-dessus du faîte du toit avec un extracteur.\nEntrée d'air du filtre située au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent.","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","29 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, hydrofiltre – Filtre compact, septembre 2017, 36 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4166.38796,"contrat :130 € TTC / an","avec contrat : 6 426 €","Cuve : 10 ans\n","30 cm","non","sans objet"]
[759,"BIONEST France","Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-5SB",null,"2015-002-ext09","Texte n°138 du 31/01/2018 annulé et remplacé par le texte n°66 du 29/08/2019","5 EH","Microstation à cultures fixées\nimmergées libre et aérée\n(procédé à lit fluidisé)","2 cuves Sébico :\ndécanteur 3000BI SEBICO (3 000 L) avec préfiltre à cartouche filtrante 1 Polylok PL-122\n+ \nréacteur 2000BI SEBICO à 2 compartiments (2 000 L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Béton","Décanteur : 2,40 x 1,18 x 1,52\nRéacteur/Clarificateur : 2,16 x 1,18 x 1,52","Décanteur : 2,8 m²\nRéacteur : 2,6 m²",-7,"Fosse : 1 497 kg\nRéacteur : 1 265 kg","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées vers le décanteur primaire / débit 15,63 L/min tps de fonctionnement 7 min/h","2 diffuseurs fines bulles (tuyau poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie du réacteur, amenée 40 cm au-dessus du faîtage et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,2 kWh/jour ","environ 49 € TTC / an","35 dB","Décanteur < à 30 % ","Tous les 21 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO-UNIK de 5 à 15 EH, BIONEST, juillet 2019, 89 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",4850,"138 à 252 € TTC / an","sans contrat : 8 367 €\navec contrat : 8 551 € à 10 092 €","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","65 cm","non","sans objet"]
[760,"BIONEST France","Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-5TB",null,"2015-002-ext10","Texte n°138 du 31/01/2018 annulé et remplacé par le texte n°66 du 29/08/2019","5 EH","Microstation à cultures fixées\nimmergées libre et aérée\n(procédé à lit fluidisé)","2 cuves Thebault :\ndécanteur THEBAULT MAXI-ECO 3000 L (3 000 L) avec préfiltre à cartouche filtrante 1 Polylok PL-122\n+ \nréacteur THEBAULT MAXI-ECO 2000 L à 2 compartiments (2 000 L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Béton","Décanteur : 2,60 x 1,20 x 1,48\nRéacteur/Clarificateur : 1,96 x 1,20 x 1,33","Décanteur : 3,1 m²\nRéacteur : 2,4 m²",-8,"Fosse : 1887 kg\nRéacteur : 1495 kg","Gravitaire","pompe de recirculation des eaux traitées vers le décanteur primaire\ndébit 15,63 L/min\ntemps de focntionnement 7 min/h","2 diffuseurs fines bulles (tuyau poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie du réacteur, amenée 40 cm au-dessus du faîtage et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,2 kWh/jour ","environ 49 € TTC / an","35 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 21 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO-UNIK de 5 à 15 EH, BIONEST, juillet 2019, 89 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",4850,"138 à 252 € TTC / an","sans contrat : 8 367 €\navec contrat : 8 551 € à 10 092 €","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","80 cm","non","sans objet"]
[761,"BIONEST France","Gamme BIO-UNIK, modèle UNIK-7TB",null,"2015-002-ext11","Texte n°138 du 31/01/2018 annulé et remplacé par le texte n°66 du 29/08/2019","7 EH","Microstation à cultures fixées\nimmergées libre et aérée\n(procédé à lit fluidisé)","1 cuve Thebault 5400 L :\ndécanteur (2 750L) avec préfiltre à cartouche filtrante 1 Polylok PL-122 et réacteur à 2 compartiments (2 800 L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Béton","3,30 x 1,20 x 2,02","4 m²",-10,"4 309 kg","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées vers le décanteur primaire / débit 15,63 L/min tps de focntionnement 7 min/h","3 diffuseurs fines bulles (tuyau poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée 40 cm au-dessus du faîtage et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,8 kWh/jour","environ 74 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 15 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO-UNIK de 5 à 15 EH, BIONEST, juillet 2019, 89 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5000,"138 à 276 € TTC / an","sans contrat : 9591 €\navec contrat : 9 458 € à 11 316€","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","80 cm","non","sans objet"]
[762,"L'Assainissement Autonome","FLUIDIFIX, 4ST",null,"2017-010-ext01"," Texte n°139 du 31/01/2018","4 EH","Microstation à cultures fixées","2 cuves :\ndécanteur (2 540 L) avec préfiltre intégré\n+\nréacteur et clarificateur ( 2 compartiments séparés de 890 L, avec réacteur rempli de média  fluidisé)","Cuves et media filtrant en Polyéthylène","3,20 x 1,15 x 2,03","3,7 m²",-13,"360 kg (standard) ou 415 kg (renforcée)","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1 kWh/jour ","environ 41 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","10 mois","interdit","avec (version renforcée) ou sans nappe (version standard)","Notice Technique - Gamme FLUIDIFIX, 6 novembre 2017, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5219.8996655518395,"150 € TTC / an","avec contrat : 11 395 €","cuve : 10 ans\nélectromécanique : 1 an","50 cm","non","sans objet"]
[763,"L'Assainissement Autonome","FLUIDIFIX, 5ST",null,"2017-010-ext02"," Texte n°139 du 31/01/2018","5 EH","Microstation à cultures fixées","2 cuves :\ndécanteur (2 540 L) avec préfiltre intégré\n+ \nréacteur et clarificateur ( 2 compartiments séparés de 890 L, avec réacteur rempli de média  fluidisé)","Cuves et mediat filtrant en Polyéthylène","3,20 x 1,15 x 2,03","3,7 m²",-13,"365 kg (standard) ou 420 kg (renforcée)","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1 kWh/jour ","environ 41 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","8 mois","interdit","avec (version renforcée) ou sans nappe (version standard)","Notice Technique - Gamme FLUIDIFIX, 6 novembre 2017, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5340.3010033444816,"150 € TTC / an","avec contrat : 12 171 €","cuve : 10 ans\nélectromécanique : 1 an","50 cm","non","sans objet"]
[764,"L'Assainissement Autonome","FLUIDIFIX, 6ST",null,"2017-010"," Texte n°139 du 31/01/2018","6 EH","Microstation à cultures fixées","2 cuves :\ndécanteur (2 540 L) avec préfiltre intégré\n+ \nréacteur et clarificateur ( 2 compartiments séparés de 890 L, avec réacteur rempli de média  fluidisé)","Cuves et mediat filtrant en Polyéthylène","3,20 x 1,15 x 2,03","3,7 m²",-13,"370 kg (standard) ou 425 kg (renforcée)","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1 kWh/jour ","environ 41 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","7 mois","interdit","avec (version renforcée) ou sans nappe (version standard)","Notice Technique - Gamme FLUIDIFIX, 6 novembre 2017, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5459.8662207357866,"150 € TTC / an","avec contrat : 12 758 €","cuve : 10 ans\nélectromécanique : 1 an","50 cm","non","sans objet"]
[765,"RIKUTEC France","ACTIBLOC 3500-2500 SL 6 EH\n",null,"2012-009-mod02"," texte n°99 du 01/02/2018 annulé et remplacé par le texte n° 120 du 07/08/2018\nannulé et remplacé par le texte n°107 du 19/09/2020 remplacé par l'avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",6,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve divisée en 2 compratiments :\n- décanteur primaire de 3,24 m3\n- réacteur biologique et clarificateur de 2,60 m3","Polyéthylène","3,146 x 1,850 X 1,694",5.82,"non renseigné","non renseigné","Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","non renseigné","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","non renseigné","Oui","Non renseigné","Non renseigné","non renseigné","Décanteur < à 30 %","Non renseigné","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","60 cm","non","sans objet"]
[766,"RIKUTEC France","ACTIBLOC modèle 25-25 QR-LT",null,"2012-009-mod02-ext01 erreur de n° d'agrément = 2012-009-mod03-ext01"," texte n°99 du 01/02/2018 annulé et remplacé par le texte n° 120 du 07/08/2018\nannulé et remplacé par le texte n°107 du 19/09/2020 remplacé par l'avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",4,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve divisée en 2 compratiments :\n- décanteur primaire de 2,60 m3\n- réacteur biologique et clarificateur de 2,60 m3","Polyéthylène","2,796 x 1,850 x 1,694",5.17,-6,340,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift"," 1  disque diffuseur à membrane microperforée HD340 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH\nJDK-S-60","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,4 kWh/jour","environ 16 € / an","36 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5760,"Non renseigné","12 860 € avec contrat d'entrertien\n\n15 110 € sans contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[767,"RIKUTEC France","ACTIBLOC modèle 35-25 QR-LT",null,"2012-009-mod02-ext02 erreur de n° d'agrément = 2012-009-mod03-ext02"," texte n°99 du 01/02/2018 annulé et remplacé par le texte n° 120 du 07/08/2018\nannulé et remplacé par le texte n°107 du 19/09/2020 remplacé par l'avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",6,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve divisée en 2 compratiments :\n- décanteur primaire de 3,30 m3\n- réacteur biologique et clarificateur de 2,60 m3","Polyéthylène","3,146 x 1,850 X 1,694","5,8 m²",-6,360,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift"," 1  disque diffuseur à membrane microperforée HD340 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH\nJDK-S-80","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,51 kWh/j","environ 21 € / an","38 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5848,"Non renseigné","13 786 € avec contrat d'entretien\n\n16 036 € avec contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[768,"RIKUTEC France","ACTIBLOC modèle 35-35 QR-LT",null,"2012-009-mod02-ext03 erreur de n° d'agrément = 2012-009-mod03-ext03"," texte n°99 du 01/02/2018 annulé et remplacé par le texte n° 120 du 07/08/2018\nannulé et remplacé par le texte n°107 du 19/09/2020 remplacé par l'avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",8,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve divisée en 2 compratiments :\n- décanteur primaire de 3,30 m3\n- réacteur biologique et clarificateur de 3,30 m3","Polyéthylène","3,494 x 1,850 x 1,694",6.46,-6,380,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","2 tubes diffuseur à membrane microperforée TD63/2075 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH JDK-S-80","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,61 kWh/j","environ 25 € / an","38 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6379,"Non renseigné","15 913 € avec contrat d'entretien\n\n18 163 € avec contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[769,"RIKUTEC France","ACTIBLOC 40-40 QR-LT",null,"2012-009-mod02-ext04"," texte n°99 du 01/02/2018 annulé et remplacé par le texte n° 120 du 07/08/2018\nannulé et remplacé par le texte n°107 du 19/09/2020 remplacé par l'avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",10,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve divisée en 2 compratiments :\n- décanteur primaire de 3,98 m3\n- réacteur biologique et clarificateur de 3,98 m3","Polyéthylène","4,200 x 1,850 x 1,694",7.77,-6,440,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","2 tubes diffuseur à membrane microperforée TD63/2075 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH JDK-S-120","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,93 kWh/jour","environ 38 € / an","45 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7885,"Non renseigné","18 146 € avec contrat d'entretien\n\n20 396 € sans contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[770,"RIKUTEC France","ACTIBLOC modèle 50-50 QR-LT",null,"2012-009-mod02-ext05"," texte n°99 du 01/02/2018 annulé et remplacé par le texte n° 120 du 07/08/2018\nannulé et remplacé par le texte n°107 du 19/09/2020 remplacé par l'avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",12,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve divisée en 2 compratiments :\n- décanteur primaire de 4,75 m3\n- réacteur biologique et clarificateur de 4,75 m3","Polyéthylène","4,970 x 1,850 x 1,694",9.19,-6,480,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","2 tubes diffuseur à membrane microperforée TD63/2075 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH JDK-S-120","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,93 kWh/jour","environ 38 € / an","45 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8221,"Non renseigné","18 878 € avec contrat d'entretien\n\n21 128 € sans contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[771,"RIKUTEC France","ACTIBLOC modèle 60-60 QR-LT",null,"2012-009-mod02-ext06"," texte n°99 du 01/02/2018 annulé et remplacé par le texte n° 120 du 07/08/2018\nannulé et remplacé par le texte n°107 du 19/09/2020 remplacé par l'avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",14,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves :\n- un décanteur primaire de 5,90 m3\n- un réacteur biologique et clarificateur de 5,90 m3","Polyéthylène","3,147 x 4,100 x 1694",12.9,-6,630,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","4 tubes diffuseur à membrane microperforée TD63/2075 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH JDK-S-120","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,24 kWh/jour","environ 51 € / an","45 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8948,"Non renseigné","20 501 € avec contrat d'entretien\n\n22 751 € sans contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[772,"RIKUTEC France","ACTIBLOC modèle 70-70 QR-LT",null,"2012-009-mod02-ext07"," texte n°99 du 01/02/2018 annulé et remplacé par le texte n° 120 du 07/08/2018\nannulé et remplacé par le texte n°107 du 19/09/2020 remplacé par l'avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",16,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves :\n- un décanteur primaire de 6,60 m3\n- un réacteur biologique et clarificateur de 6,60 m3","Polyéthylène","3,499 x 4,100 x 1,694",14.35,-6,670,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","4 tubes diffuseur à membrane microperforée TD63/2075 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH JDK-S-120","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,24 kWh/jour","environ 51 € / an","45 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9991,"Non renseigné","21 904 € avec contrat d'entretien\n\n24 154 € sans contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[773,"RIKUTEC France","ACTIBLOC modèle 80-80 QR-LT",null,"2012-009-mod02-ext08"," texte n°99 du 01/02/2018 annulé et remplacé par le texte n° 120 du 07/08/2018\nannulé et remplacé par le texte n°107 du 19/09/2020 remplacé par l'avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",18,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves :\n- un décanteur primaire de 8,00 m3\n- un réacteur biologique et clarificateur de 8,00 m3","Polyéthylène","4,195 x 4,100 x 1,694",17.2,-6,790,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","4 tubes diffuseur à membrane microperforée TD63/2075 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH JDK-S-120","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,42 kWh/j","environ 58 € / an","45 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",11073,"Non renseigné","22 687 € avec contrat d'entretien\n24 937 € sans contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[774,"RIKUTEC France","ACTIBLOC modèle 90-90 QR-LT",null,"2012-009-mod02-ext09"," texte n°99 du 01/02/2018 annulé et remplacé par le texte n° 120 du 07/08/2018\nannulé et remplacé par le texte n°107 du 19/09/2020 remplacé par l'avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",20,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves :\n- un décanteur primaire de 9,50 m3\n- un réacteur biologique et clarificateur de 9,50 m3","Polyéthylène","4,584 x 4,100 x 1,694",18.79,-6,820,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","4 tubes diffuseur à membrane microperforée TD63/2100 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH JDK-S-200","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,42 kWh/j","environ 58 € / an","46 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",12119,"Non renseigné","24 697 € avec contrat d'entretien\n26 947 € sans contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[775,"TRICEL","TRICEL SETA SIMPLEX FR4/1800",null,"2016-004-mod01-ext01 et 2016-004-mod02-ext01","Texte n°99 du 13/12/2017 annulé et remplacé par le texte n°109 du 05/12/2019",4,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiment :\nFosse toutes eaux de 1,83 m3\nfiltre compact de 1,95 m² avec des fibres de coco en média filtrant","Polyester renforcé en fibres de verre","2,60 x 1,64 x 1,99","4,3 m²",-134,"350 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air au niveau de la canalisation de chute des eaux usées\n+\nExtraction des gaz de la fosse toutes eaux et la sortie d'air du filtre par une canalisation amenée au-dessus du faitage de l'habitation avec un extracteur","visuelle\n(filtre en charge)","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 8 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Filtre Compact Tricel® Seta Simplex FR jusqu’à 9 EH – Guide d’utilisation, 16 septembre 2019, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4490,130,11974,"Cuve : 20 ans Composants mécaniques : 2 ans","81 cm Au dessus de la génératrice supérieure","non","sans objet"]
[776,"TRICEL","TRICEL SETA SIMPLEX FR4/3500",null,"2016-004-mod01-ext02 et 2016-004-mod02-ext02 ","Texte n°99 du 13/12/2017 annulé et remplacé par le texte n°109 du 05/12/2019",4,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiment :\nFosse toutes eaux de 3,50 m3\nfiltre compact de 1,95 m² avec des fibres de coco en média filtrant","Polyester renforcé en fibres de verre","3,60 x 1,64 x 1,99","5,9 m²",-134,"450 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air au niveau de la canalisation de chute des eaux usées\n+\nExtraction des gaz de la fosse toutes eaux et la sortie d'air du filtre par une canalisation amenée au-dessus du faitage de l'habitation avec un extracteur","visuelle\n(filtre en charge)","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Filtre Compact Tricel® Seta Simplex FR jusqu’à 9 EH – Guide d’utilisation, 16 septembre 2019, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4835,130,8197,"Cuve : 20 ans Composants mécaniques : 2 ans","81 cm Au dessus de la génératrice supérieure","non","sans objet"]
[777,"TRICEL","TRICEL SETA SIMPLEX FR5/2350",null,"2016-004-mod01-ext03 et 2016-004-mod02-ext03","Texte n°99 du 13/12/2017 annulé et remplacé par le texte n°109 du 05/12/2019",5,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiment :\nFosse toutes eaux de 2,35 m3\nfiltre compact de 2,16 m² avec des fibres de coco en média filtrant","Polyester renforcé en fibres de verre","3,10 x 1,64 x 1,99","5,10 m²",-134,"450 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air au niveau de la canalisation de chute des eaux usées\n+\nExtraction des gaz de la fosse toutes eaux et la sortie d'air du filtre par une canalisation amenée au-dessus du faitage de l'habitation avec un extracteur","visuelle\n(filtre en charge)","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 8 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Filtre Compact Tricel® Seta Simplex FR jusqu’à 9 EH – Guide d’utilisation, 16 septembre 2019, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4745,130,12562,"Cuve : 20 ans Composants mécaniques : 2 ans","81 cm Au dessus de la génératrice supérieure","non","sans objet"]
[778,"TRICEL","TRICEL SETA SIMPLEX FR5/3200",null,"2016-004-mod01-ext04 et 2016-004-mod02-ext04","Texte n°99 du 13/12/2017 annulé et remplacé par le texte n°109 du 05/12/2019",5,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiment :\nFosse toutes eaux de 3,22 m3\nfiltre compact de 2,16 m² avec des fibres de coco en média filtrant","Polyester renforcé en fibres de verre","3,60 x 1,64 x 1,99","5,9 m²",-134,"500 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air au niveau de la canalisation de chute des eaux usées\n+\nExtraction des gaz de la fosse toutes eaux et la sortie d'air du filtre par une canalisation amenée au-dessus du faitage de l'habitation avec un extracteur","visuelle\n(filtre en charge)","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 28 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Filtre Compact Tricel® Seta Simplex FR jusqu’à 9 EH – Guide d’utilisation, 16 septembre 2019, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5040,130,9161,"Cuve : 20 ans Composants mécaniques : 2 ans","81 cm Au dessus de la génératrice supérieure","non","sans objet"]
[779,"TRICEL","TRICEL SETA SIMPLEX FR5/4100",null,"2016-004-mod01-ext05\net 2016-004-mod02-ext05","Texte n°99 du 13/12/2017 annulé et remplacé par le texte n°109 du 05/12/2019",5,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiment :\nFosse toutes eaux de 4,11 m3\nfiltre compact de 2,16 m² avec des fibres de coco en média filtrant","Polyester renforcé en fibres de verre","4,10 x 1,64 x 1,99","6,7 m²",-134,"550 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air au niveau de la canalisation de chute des eaux usées\n+\nExtraction des gaz de la fosse toutes eaux et la sortie d'air du filtre par une canalisation amenée au-dessus du faitage de l'habitation avec un extracteur","visuelle\n(filtre en charge)","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Filtre Compact Tricel® Seta Simplex FR jusqu’à 9 EH – Guide d’utilisation, 16 septembre 2019, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5290,130,8795,"Cuve : 20 ans Composants mécaniques : 2 ans","81 cm Au dessus de la génératrice supérieure","non","sans objet"]
[780,"TRICEL","TRICEL SETA SIMPLEX FR6/3400",null,"2016-004-mod01-ext06\net 2016-004-mod02-ext06","Texte n°99 du 13/12/2017 annulé et remplacé par le texte n°109 du 05/12/2019",6,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiment :\nFosse toutes eaux de 3,36 m3\nfiltre compact de 2,76 m² avec des fibres de coco en média filtrant","Polyester renforcé en fibres de verre","4,10 x 1,64 x 1,99","6,7 m²",-134,"600 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air au niveau de la canalisation de chute des eaux usées\n+\nExtraction des gaz de la fosse toutes eaux et la sortie d'air du filtre par une canalisation amenée au-dessus du faitage de l'habitation avec un extracteur","visuelle\n(filtre en charge)","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 22 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Filtre Compact Tricel® Seta Simplex FR jusqu’à 9 EH – Guide d’utilisation, 16 septembre 2019, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5395,140,10246,"Cuve : 20 ans Composants mécaniques : 2 ans","81 cm Au dessus de la génératrice supérieure","non","sans objet"]
[781,"TRICEL","TRICEL SETA SIMPLEX FR6/4200",null,"2016-004-mod01-ext07\net 2016-004-mod02-ext07","Texte n°99 du 13/12/2017 annulé et remplacé par le texte n°109 du 05/12/2019",6,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiment :\nFosse toutes eaux de 4,24 m3\nfiltre compact de 2,76 m² avec des fibres de coco en média filtrant","Polyester renforcé en fibres de verre","4,60 x 1,64 x 1,99","7,54 m²",-134,"600 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air au niveau de la canalisation de chute des eaux usées\n+\nExtraction des gaz de la fosse toutes eaux et la sortie d'air du filtre par une canalisation amenée au-dessus du faitage de l'habitation avec un extracteur","visuelle\n(filtre en charge)","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 34 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Filtre Compact Tricel® Seta Simplex FR jusqu’à 9 EH – Guide d’utilisation, 16 septembre 2019, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5740,140,9941,"Cuve : 20 ans Composants mécaniques : 2 ans","81 cm Au dessus de la génératrice supérieure","non","sans objet"]
[782,"TRICEL","TRICEL SETA SIMPLEX FR6/5100",null,"2016-004-mod01-ext08 et 2016-004-mod02-ext08","Texte n°99 du 13/12/2017 annulé et remplacé par le texte n°109 du 05/12/2019",6,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiment :\nFosse toutes eaux de 5,12 m3\nfiltre compact de 2,76 m² avec des fibres de coco en média filtrant","Polyester renforcé en fibres de verre","5,10 x 1,64 x 1,99","8,36 m²",-134,"700 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air au niveau de la canalisation de chute des eaux usées\n+\nExtraction des gaz de la fosse toutes eaux et la sortie d'air du filtre par une canalisation amenée au-dessus du faitage de l'habitation avec un extracteur","visuelle\n(filtre en charge)","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Filtre Compact Tricel® Seta Simplex FR jusqu’à 9 EH – Guide d’utilisation, 16 septembre 2019, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6090,140,9933,"Cuve : 20 ans Composants mécaniques : 2 ans","81 cm Au dessus de la génératrice supérieure","non","sans objet"]
[783,"TRICEL","TRICEL SETA SIMPLEX FR9/4200",null,"2016-004-mod01-ext09 et 2016-004-mod02-ext09","Texte n°99 du 13/12/2017 annulé et remplacé par le texte n°109 du 05/12/2019",9,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiment :\nFosse toutes eaux de 4,24 m3\nfiltre compact de 4,16 m² avec des fibres de coco en média filtrant","Polyester renforcé en fibres de verre","5,60 x 1,64 x 1,99","9,18 m²",-134,"800 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air au niveau de la canalisation de chute des eaux usées\n+\nExtraction des gaz de la fosse toutes eaux et la sortie d'air du filtre par une canalisation amenée au-dessus du faitage de l'habitation avec un extracteur","visuelle\n(filtre en charge)","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 8 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Filtre Compact Tricel® Seta Simplex FR jusqu’à 9 EH – Guide d’utilisation, 16 septembre 2019, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6540,140,15926,"Cuve : 20 ans Composants mécaniques : 2 ans","81 cm Au dessus de la génératrice supérieure","non","sans objet"]
[784,"TRICEL","TRICEL SETA SIMPLEX FR9/6000",null,"2016-004-mod01-ext10 et 2016-004-mod02-ext10","Texte n°99 du 13/12/2017 annulé et remplacé par le texte n°109 du 05/12/2019",9,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiment :\nFosse toutes eaux de 5,99 m3\nfiltre compact de 4,16 m² avec des fibres de coco en média filtrant","Polyester renforcé en fibres de verre","6,60 x 1,64 x 1,99","10,82 m²",-134,"900 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air au niveau de la canalisation de chute des eaux usées\n+\nExtraction des gaz de la fosse toutes eaux et la sortie d'air du filtre par une canalisation amenée au-dessus du faitage de l'habitation avec un extracteur","visuelle\n(filtre en charge)","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 31 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Filtre Compact Tricel® Seta Simplex FR jusqu’à 9 EH – Guide d’utilisation, 16 septembre 2019, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7230,140,12234,"Cuve : 20 ans Composants mécaniques : 2 ans","81 cm Au dessus de la génératrice supérieure","non","sans objet"]
[785,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle géo 2 EH",null,"2014-014-mod01-ext06\n2023-004-mod01-ext06","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",2,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 4 m² divisé en 2 lits parallèles séparés par une cloison béton et alimentés en alternance (répartiteur simple) muni d'une grille de protection (maillage 55 mm x 55 mm)\nregard de collecte, implantation à + 5 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe filtre : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m   ","1,6 x 1,25 x 0,6","Filtres : 2 x 2 m²",-80,"-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\ngéo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018 date de mise à jour de la taille des\nmailles de la grille de protection : mars 2023 , 70 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","4 904 € à 7 056 €","Contrat d'entretien : 120 € à 240 € / an\nCurage du FV : 299 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[786,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle géo 3 EH",null,"2014-014-mod01-ext07\n2023-004-mod01-ext07","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",3,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 4 m² divisé en 2 lits parallèles séparés par une cloison béton et alimentés en alternance (répartiteur simple) muni d'une grille de protection (maillage 55 mm x 55 mm)\nregard de collecte, implantation à + 5 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe filtre : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m   ","2 x 1,5 x 0,6","Filtres : 2 x 3 m²",-80,"-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\ngéo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018 date de mise à jour de la taille des\nmailles de la grille de protection : mars 2023 , 70 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","4 904 € à 7 056 €","Contrat d'entretien : 120 € à 240 € / an\nCurage du FV : 299 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[787,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle géo 4 EH",null,"2014-014-mod01-ext08\n2023-004-mod01-ext08","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",4,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 4 m² divisé en 2 lits parallèles séparés par une cloison béton et alimentés en alternance (répartiteur simple) muni d'une grille de protection (maillage 55 mm x 55 mm)\nregard de collecte, implantation à + 5 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe filtre : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m   ","2 x 2 x 0,6","Filtres : 2 x 4 m²",-80,"-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\ngéo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018 date de mise à jour de la taille des\nmailles de la grille de protection : mars 2023 , 70 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","4 904 € à 7 056 €","Contrat d'entretien : 120 € à 240 € / an\nCurage du FV : 299 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[788,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle géo 5 EH",null,"2014-014-mod02-ext09\n2023-004-mod01-ext09","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",5,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 4 m² divisé en 2 lits parallèles séparés par une cloison béton et alimentés en alternance (répartiteur simple) muni d'une grille de protection (maillage 55 mm x 55 mm)\nregard de collecte, implantation à + 5 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe filtre : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m   ","2,5 x 2 x 0,6","Filtres : 2 x 5 m²",-80,"-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\ngéo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018 date de mise à jour de la taille des\nmailles de la grille de protection : mars 2023 , 70 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","4 904 € à 7 056 €","Contrat d'entretien : 120 € à 240 € / an\nCurage du FV : 299 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[789,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle géo 6 EH",null,"2014-014-mod01-ext10\n2023-004-mod01-ext10","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",6,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 4 m² divisé en 2 lits parallèles séparés par une cloison béton et alimentés en alternance (répartiteur simple) muni d'une grille de protection (maillage 55 mm x 55 mm)\nregard de collecte, implantation à + 5 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe filtre : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m   ","3 x 2 x 0,6","Filtres : 2 x 6 m²",-80,"-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\ngéo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018 date de mise à jour de la taille des\nmailles de la grille de protection : mars 2023 , 70 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","7 116 € à 9 688 €","Contrat d'entretien : 179 € à 299 € / an\nCurage du FV : 420 à 478 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[790,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle géo 7 EH",null,"2014-014-mod01-ext11\n2023-004-mod01-ext11","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",7,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 4 m² divisé en 2 lits parallèles séparés par une cloison béton et alimentés en alternance (répartiteur simple) muni d'une grille de protection (maillage 55 mm x 55 mm)\nregard de collecte, implantation à + 5 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe filtre : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m   ","3,5 x 2 x 0,6","Filtres : 2 x 7 m²",-80,"-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\ngéo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018 date de mise à jour de la taille des\nmailles de la grille de protection : mars 2023 , 70 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","7 116 € à 9 688 €","Contrat d'entretien : 179 € à 299 € / an\nCurage du FV : 420 à 478 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[791,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle géo 8 EH",null,"2014-014-mod01-ext12\n2023-004-mod01-ext12","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",8,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 4 m² divisé en 2 lits parallèles séparés par une cloison béton et alimentés en alternance (répartiteur simple) muni d'une grille de protection (maillage 55 mm x 55 mm)\nregard de collecte, implantation à + 5 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe filtre : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m   ","4 x 2 x 0,6","Filtres : 2 x 8 m²",-80,"-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\ngéo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018 date de mise à jour de la taille des\nmailles de la grille de protection : mars 2023 , 70 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","7 116 € à 9 688 €","Contrat d'entretien : 179 € à 299 € / an\nCurage du FV : 420 à 478 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[792,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle géo 9 EH",null,"2014-014-mod01-ext13\n2023-004-mod01-ext13","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",9,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 4 m² divisé en 2 lits parallèles séparés par une cloison béton et alimentés en alternance (répartiteur simple) muni d'une grille de protection (maillage 55 mm x 55 mm)\nregard de collecte, implantation à + 5 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe filtre : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m   ","4,5 x 2 x 0,6","Filtres : 2 x 9 m²",-80,"-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\ngéo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018 date de mise à jour de la taille des\nmailles de la grille de protection : mars 2023 , 70 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","7 116 € à 9 688 €","Contrat d'entretien : 179 € à 299 € / an\nCurage du FV : 420 à 478 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[793,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle géo 10 EH",null,"2014-014-mod01-ext14\n2023-004-mod01-ext14","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",10,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 4 m² divisé en 2 lits parallèles séparés par une cloison béton et alimentés en alternance (répartiteur simple) muni d'une grille de protection (maillage 55 mm x 55 mm)\nregard de collecte, implantation à + 5 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe filtre : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m   ","5 x 2 x 0,6","Filtres : 2 x 10 m²",-80,"-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\ngéo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018 date de mise à jour de la taille des\nmailles de la grille de protection : mars 2023 , 70 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","7 116 € à 9 688 €","Contrat d'entretien : 179 € à 299 € / an\nCurage du FV : 420 à 478 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[794,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle géo 12 EH",null,"2014-014-mod01-ext15\n2023-004-mod01-ext15","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",12,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 4 m² divisé en 2 lits parallèles séparés par une cloison béton et alimentés en alternance (répartiteur simple) muni d'une grille de protection (maillage 55 mm x 55 mm)\nregard de collecte, implantation à + 5 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe filtre : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m   ","4 x 3 x 0,6","Filtres : 2 x 12 m²",{"$f":"\"- 100 à 132\"","v":"- 100 à 132"},"-","alimentation séquentielle des EU brutes au moyen d'une chasse (à flotteur, à auget basculant ou\nsiphon auto-amorçant)","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\ngéo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018 date de mise à jour de la taille des\nmailles de la grille de protection : mars 2023 , 70 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","12 438 € à 16 146 €","Contrat d'entretien : 239 € à 359 € / an\nCurage du FV : 598 à 718 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[795,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle géo 14 EH",null,"2014-014-mod01-ext16\n2023-004-mod01-ext16","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",14,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 4 m² divisé en 2 lits parallèles séparés par une cloison béton et alimentés en alternance (répartiteur simple) muni d'une grille de protection (maillage 55 mm x 55 mm)\nregard de collecte, implantation à + 5 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe filtre : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m   ","4 x 3,5 x 0,6","Filtres : 2 x 14 m²",{"$f":"\"- 100 à 132\"","v":"- 100 à 132"},"-","alimentation séquentielle des EU brutes au moyen d'une chasse (à flotteur, à auget basculant ou\nsiphon auto-amorçant)","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\ngéo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018 date de mise à jour de la taille des\nmailles de la grille de protection : mars 2023 , 70 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","12 438 € à 16 146 €","Contrat d'entretien : 239 € à 359 € / an\nCurage du FV : 598 à 718 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[796,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle géo 16 EH",null,"2014-014-mod01-ext17\n2023-004-mod01-ext17","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",16,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 4 m² divisé en 2 lits parallèles séparés par une cloison béton et alimentés en alternance (répartiteur simple) muni d'une grille de protection (maillage 55 mm x 55 mm)\nregard de collecte, implantation à + 5 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe filtre : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m   ","4 x 4 x 0,6","Filtres : 2 x 16 m²",{"$f":"\"- 100 à 132\"","v":"- 100 à 132"},"-","alimentation séquentielle des EU brutes au moyen d'une chasse (à flotteur, à auget basculant ou\nsiphon auto-amorçant)","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\ngéo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018 date de mise à jour de la taille des\nmailles de la grille de protection : mars 2023 , 70 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","12 438 € à 16 146 €","Contrat d'entretien : 239 € à 359 € / an\nCurage du FV : 598 à 718 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[797,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle géo 18 EH",null,"2014-014-mod01-ext18\n2023-004-mod01-ext18","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",18,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 4 m² divisé en 2 lits parallèles séparés par une cloison béton et alimentés en alternance (répartiteur simple) muni d'une grille de protection (maillage 55 mm x 55 mm)\nregard de collecte, implantation à + 5 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe filtre : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m   ","4,5 x 4 x 0,6","Filtres : 2 x 18 m²",{"$f":"\"- 100 à 132\"","v":"- 100 à 132"},"-","alimentation séquentielle des EU brutes au moyen d'une chasse (à flotteur, à auget basculant ou\nsiphon auto-amorçant)","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\ngéo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018 date de mise à jour de la taille des\nmailles de la grille de protection : mars 2023 , 70 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","12 438 € à 16 146 €","Contrat d'entretien : 239 € à 359 € / an\nCurage du FV : 598 à 718 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[798,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV, modèle géo 20 EH",null,"2014-014-mod01-ext19\n2023-004-mod01-ext19","Texte n°92 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°004 du 23/03/2023",20,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical de 4 m² divisé en 2 lits parallèles séparés par une cloison béton et alimentés en alternance (répartiteur simple) muni d'une grille de protection (maillage 55 mm x 55 mm)\nregard de collecte, implantation à + 5 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe filtre : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (10/20) sur 0,20m ; gravillons(4/8) sur 0,3m ; sable siliceux lavé (0/2) sur 0,10m   ","5 x 4 x 0,6","Filtres : 2 x 20 m²",{"$f":"\"- 100 à 132\"","v":"- 100 à 132"},"-","alimentation séquentielle des EU brutes au moyen d'une chasse (à flotteur, à auget basculant ou\nsiphon auto-amorçant)","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV, Modèles\ngéo 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 EH, février 2018 date de mise à jour de la taille des\nmailles de la grille de protection : mars 2023 , 70 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","12 438 € à 16 146 €","Contrat d'entretien : 239 € à 359 € / an\nCurage du FV : 598 à 718 € / 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[799,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle bac 3 EH",null,"2011-022-mod01-ext14\net 2023-006-mod01-ext14","Texte n°93 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",3,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté de roseaux vertical étanche de 6m2 avec 1 bac séparé en 2 lits parallèles alimentés en alternance munis d'une grille de maillage 5,5 x 5,5 cm\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche de 6m2 avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 5 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Bacs : PEHD\nMembrane : EPDM, PEHD et PVC\nEnveloppe rigide : beton","2,5 x 2,4 x 0,93","6,07 m² + 6 m²","FV : -80 cm\nFH : -10 cm","170 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV+FH,\nModèles bacs 3-5-6-10-12-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille des mailles de la\ngrille de protection : mars 2023, 79 pages\n79 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","7 500 € à 10 450 €","100 € à 200 € / an avec entretien annuel\n150 € à 250 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 200 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[800,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle bac 5 EH",null,"2011-022-mod01-ext15\net 2023-006-mod01-ext15","Texte n°93 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",5,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté de roseaux vertical étanche de 10m2 avec 2 bacs en parallèles alimentés en alternance munis d'une grille de maillage 5,5 x 5,5 cm\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche de 10m2 avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 5 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Bacs : PEHD\nMembrane : EPDM, PEHD et PVC\nEnveloppe rigide : beton","2 bacs : 2 x (2,98 x 2,4 x 0,93)","10,03 m²+ 10 m² ","FV : -80 cm\nFH : -10 cm","220 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV+FH,\nModèles bacs 3-5-6-10-12-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille des mailles de la\ngrille de protection : mars 2023, 79 pages\n79 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","7 500 € à 10 450 €","100 € à 200 € / an avec entretien annuel\n150 € à 250 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 200 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[801,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle bac 6 EH",null,"2011-022-mod01-ext16\net 2023-006-mod01-ext16","Texte n°93 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",6,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nvanne de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté de roseaux vertical étanche de 12m2 avec 2 bacs en parallèles alimentés en alternance munis d'une grille de maillage 5,5 x 5,5 cm\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche de 12m2 avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 10 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Bacs : PEHD\nMembrane : EPDM, PEHD et PVC\nEnveloppe rigide : beton","2 bacs : 2 x (2,98 x 2,4 x 0,93)","12,13 m²+ 12,0 m²","FV : -80 cm\nFH : -10 cm","340 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV+FH,\nModèles bacs 3-5-6-10-12-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille des mailles de la\ngrille de protection : mars 2023, 79 pages\n79 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","12 000 € à 19 000 €","150 € à 250 € / an avec entretien annuel\n200 € à 300 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 300 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[802,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle bac 10 EH",null,"2011-022-mod01-ext17\net 2023-006-mod01-ext17","Texte n°93 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",10,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nsystème d'alimentation par chasse et vanne de distribution\nfiltre planté de roseaux vertical étanche de 20m2 avec 4 bacs en parallèles alimentés en alternance munis d'une grille de maillage 5,5 x 5,5 cm\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche de 20m2 avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 10 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Bacs : PEHD\nMembrane : EPDM, PEHD et PVC\nEnveloppe rigide : beton","4 bacs : 4 x (2,98 x 2,4 x 0,93)","20,06 m² + 20,0 m²","FV : -80 cm\nChasse : - 20 à 52 cm\nFH : -10 cm","440 kg","au moyen d'une chasse hydraulique d'un volume de 30 à 100 litres","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV+FH,\nModèles bacs 3-5-6-10-12-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille des mailles de la\ngrille de protection : mars 2023, 79 pages\n79 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","12 000 € à 19 000 €","150 € à 250 € / an avec entretien annuel\n200 € à 300 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 300 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[803,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle bac 12 EH",null,"2011-022-mod01-ext18\net 2023-006-mod01-ext18","Texte n°93 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",12,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nsystème d'alimentation par chasse et vanne de distribution\nfiltre planté de roseaux vertical étanche de 24m2 avec 4 bacs en parallèles alimentés en alternance munis d'une grille de maillage 5,5 x 5,5 cm\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche de 24m2 avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 10 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Bacs : PEHD\nMembrane : EPDM, PEHD et PVC\nEnveloppe rigide : beton","4 bacs : 4 x (2,98 x 2,4 x 0,93)","24,27 m²+24,0 m²","FV : -80 cm\nChasse : - 20 à 52 cm\nFH : -10 cm","680 kg","au moyen d'une chasse hydraulique d'un volume de 30 à 100 litres","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV+FH,\nModèles bacs 3-5-6-10-12-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille des mailles de la\ngrille de protection : mars 2023, 79 pages\n79 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","22 000 € à 31 500 €","200 € à 300 € / an avec entretien annuel\n250 € à 350 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 400 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[804,"AQUATIRIS","Gamme Jardi-Assainissement \nFV + FH, modèle bac 20 EH",null,"2011-022-mod01-ext19\net 2023-006-mod01-ext19","Texte n°93 du 03/05/2018 annulé et remplacé par l'avis CSTB-n°006 du 23/03/2023",20,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nsystème d'alimentation par chasse et vanne de distribution\nfiltre planté de roseaux vertical étanche de 40m2 avec 8 bacs parallèles alimentés en alternance munis d'une grille de maillage 5,5 x 5,5 cm\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche de 40m2 avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 30 m de l'habitation et clôture des filtres sur 80 cm de hauteur","Bacs : PEHD\nMembrane : EPDM, PEHD et PVC\nEnveloppe rigide : beton","8 bacs : 8 x (2,98 x 2,4 x 0,93)","40,12 m² + 40,00 m²","FV : -80 cm\nChasse : - 20 à 52 cm\nFH : -10 cm","880 kg","au moyen d'une chasse hydraulique d'un volume de 30 à 100 litres","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide d’utilisation de votre Jardi-Assainissement - Gamme Jardi-Assainissement FV+FH,\nModèles bacs 3-5-6-10-12-20 EH, février 2018, date de mise à jour de la taille des mailles de la\ngrille de protection : mars 2023, 79 pages\n79 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","22 000 € à 31 500 €","200 € à 300 € / an avec entretien annuel\n250 € à 350 €/ an sans contrat d'entretien \nCurage avec contrat d'entretien 400 €/ 10 ans","Non renseigné","-","0 cm","non","sans objet"]
[805,"HYDREAL SAS","HYDROSTEP HS06 (6 EH)",null,"2018-002-mod01","Texte n° 77 du 07/06/2018 annulé et remplacé par le texte n°214 du 26 décembre 2020 remplacé par l'avis 2022-CSTB-N°008 du 28/09/2022",6,"Microstation à culture fixée \nsur support libre (procédé du lit fluidisé)","1 cuve rectangulaire de 3,72 m3 divisée en 3 compartiments :\ndécanteur primaire de 1,78 m3\naérateur biologique de 0,90 m3 clarificateur de 1,04 m3\n+ boitier de commande et aérateur\n+ ventilation primaire\n+ ventilation d'extraction","Cuve : Polyéthylène\nCloisons : polyester renforcé en fibre de verre","2,34 x 1,54 x 1,90","3,6 m²","5 cm","400 kg","gravitairement","par pompage","Aérateur à bulle fines sous forme de disque à membrane perforée","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée 40 cm au-dessus du faîtage du toit et munie d'un extracteur","voyant lumineux de dysfonctionnement du compresseur","Oui","0,562 à 0,992 ","23,06 à 40,72 €","34 à 35","30 % décanteur primaire","8 mois","non","avec ou sans nappe","Guide de l'usager des modèles 6 [HS06], 9 [HS09] et 12EH [HS12], Hydrostep, micro-stations à lit fluidisé, octobre 2020, 36 pages","Complexe, très fréquente, très coûteuse",5950,56,"sans contrat : 14 761 €\navec contrat : 14 411 €","Composants électromécaniques :\n1 an\nCuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[806,"HYDREAL SAS","HYDROSTEP HS09 (9 EH)",null,"2018-002-ext01\net\n2018-002-mod01-ext01","Texte n° 77 du 07/06/2018 annulé et remplacé par le texte n°214 du 26 décembre 2020 remplacé par l'avis 2022-CSTB-N°008 du 28/09/2022",9,"Microstation à culture fixée \nsur support libre (procédé du lit fluidisé)","1 cuve cylindrique de 5,31 m3 divisée en 3 compartiments :\ndécanteur primaire de 2,60 m3\naérateur biologique de 1,29 m3\nclarificateur de 1,42 m3\n+ boitier de commande et aérateur\n+ ventilation primaire\n+ ventilation d'extraction","Cuve : Polyéthylène\nCloisons : polyester renforcé en fibre de verre","2,83 x 1,95 x 2,03","5,5 m²","5 cm","560 kg","gravitairement","par pompage","Aérateur à bulle fines sous forme de disque à membrane perforée","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée 40 cm au-dessus du faîtage du toit et munie d'un extracteur","voyant lumineux de dysfonctionnement du compresseur","Oui","1,207 à 1,695","49,61 à 69,63 €","38 à 42","30 % décanteur primaire","8 mois","non","avec ou sans nappe","Guide de l'usager des modèles 6 [HS06], 9 [HS09] et 12EH [HS12], Hydrostep, micro-stations à lit fluidisé, octobre 2020, 36 pages","Complexe, très fréquente, très coûteuse",9150,56,"sans contrat : 18 914 €\navec contrat : 18 564 €","Composants électromécaniques :\n1 an\nCuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[807,"HYDREAL SAS","HYDROSTEP HS12 (12 EH)",null,"2018-002-ext02\net 2018-002-mod01-ext02","Texte n° 77 du 07/06/2018 annulé et remplacé par le texte n°214 du 26 décembre 2020 remplacé par l'avis 2022-CSTB-N°008 du 28/09/2022",12,"Microstation à culture fixée \nsur support libre (procédé du lit fluidisé)","1 cuve rectangulaire de 7,92 m3 divisée en 3 compartiments :\ndécanteur primaire de 3,92 m3\naérateur biologique de 1,79 m3 clarificateur de 2,21 m3\n+ boitier de commande et aérateur\n+ ventilation primaire\n+ ventilation d'extraction","Cuve : PEHD rotomoulé \nCloisons : polyester renforcé en fibre de verre","3,95 x 1,95 x 2,03","7,7 m²","5 cm","755 kg","gravitairement","par pompage","Aérateur à bulle fines sous forme de disque à membrane perforée","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée 40 cm au-dessus du faîtage du toit et munie d'un extracteur","voyant lumineux de dysfonctionnement du compresseur","Oui","1,800 à 2,845","73,91 à 1165,89 €","44 à 48","30 % décanteur primaire","8 mois","non","avec ou sans nappe","Guide de l'usager des modèles 6 [HS06], 9 [HS09] et 12EH [HS12], Hydrostep, micro-stations à lit fluidisé, octobre 2020, 36 pages","Complexe, très fréquente, très coûteuse",11650,56,"sans contrat : 22 763 €\navec contrat : 22 413 €","Composants électromécaniques :\n1 an\nCuve : 10 ans","30 cm","non","sans objet"]
[808,"GRAF DISTRIBUTION SARL","Kit Biomatic Complet 6 EH",null,"2016-010-mod03","Texte n°128 du 14/03/2018",6,"Filtre compact","Fosse toutes eaux Ultra 3000 L Bonna Sabla + Chasse à Auget GRAF Distribution 50 litres + Filtre Biomatic 6 EH","FTE : Béton","FTE : 2,72 x 1,24 x 1,39\nChasse à auget : 0,98 x 0,69 x 0,40\nFiltre : 4,19 x 2,59 x 1,35","Filtre : 10,85 m²","Chasse à auget : -15 cm\nFiltre : -90 cm","FTE : 1 836 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre par entrée d'air avec chapeau d'évent situé au-dessus du sol","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maxi de remplissage : 56 cm","12 mois","autorisé","hors nappe","Manuel d’utilisation des stations d’épuration à filtre compact «KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH» et «KIT BIOMATIC COMPLET 12 EH» de la société GRAF, décembre 2017, 62 pages","peu complexe, fréquente et coûteuse",5020.0668900000001,"144 € (facultatif)","sans contrat : 6 770 €\navec contrat : 8 576 €","FTE plstique : 25 ans\nFTE béton : 10 ans et éléments plastiques : 2ans\nTraitement : 3 ans","Fosse : 50 cm\nFiltre : 50 cm","non","sans objet"]
[809,"GRAF DISTRIBUTION SARL","Kit Biomatic Complet 12 EH",null,"2016-010-ext01-mod02","Texte n° 128 du 14/03/2018",12,"Filtre compact","Fosse toutes eaux 7000 L de Bonna Sabla + Chasse à Auget GRAF Distribution 100 litres + Filtre Biomatic 12 EH","FTE : Béton","FTE : 3,20 x 2,40 x 1,60\nFiltre : 5,6 x 3,9 x 1,3","Filtre : 21,8 m²","Chasse à auget : -15 cm\nFiltre : -90 cm","FTE : 5100 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre par entrée d'air avec chapeau d'évent situé au-dessus du sol","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maxi de remplissage : 61 cm","13 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation des stations d’épuration à filtre compact «KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH» et «KIT BIOMATIC COMPLET 12 EH» de la société GRAF, décembre 2017, 62 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",9840.3010030000005,"144 €/an (facultatif)","sans contrat : 11 340 €\navec contrat : 13 146 €","FTE plstique : 25 ans\nFTE béton : 10 ans et éléments plastiques : 2ans\nTraitement : 3 ans","Fosse : 50 cm\nFiltre : 50 cm","non","sans objet"]
[810,"GRAF DISTRIBUTION SARL","Kit Biomatic Complet 12 EH",null,"2016-010-ext01-mod03","Texte n° 128 du 14/03/2018",12,"Filtre compact","Fosse toutes eaux 7000 L de Bonna Sabla + Chasse à Auget GRAF Distribution 100 litres + Filtre Biomatic 12 EH","FTE : Béton","FTE : 3,20 x 2,40 x 1,60\nFiltre : 5,6 x 3,9 x 1,3","Filtre : 21,8 m²","Chasse à auget : -15 cm\nFiltre : -90 cm","FTE : 5100 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre par entrée d'air avec chapeau d'évent situé au-dessus du sol","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maxi de remplissage : 61 cm","13 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation des stations d’épuration à filtre compact «KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH» et «KIT BIOMATIC COMPLET 12 EH» de la société GRAF, décembre 2017, 62 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",9840.3010030000005,"144 €/an (facultatif)","sans contrat : 11 340 €\navec contrat : 13 146 €","FTE plstique : 25 ans\nFTE béton : 10 ans et éléments plastiques : 2ans\nTraitement : 3 ans","Fosse : 50 cm\nFiltre : 50 cm","non","sans objet"]
[811,"Nassar Techno Group","N-ECO5",null,"2018-001-ext01","Texte n° 143 du 24/05/2018","5 EH","Filtre compact","1 cuve cylindrique à 3 compartiments :\n2 pour la décantation primaire (2x1,62m3, équipés d'un préfiltre chacun)\n+ 1 pour le filtre (1,35m2, média filtrant = broyat de polyéthylène rotomoulé) ","cuve : double paroi en polyéthylène (PE) avec couche intermédiaire en mousse polyuréthane (PU) ","1 cuve cylindrique\ndiamètre : 2,26 m\nhauteur : 2,30 m","6,6 m²",158,"900 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","1) Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\n2) Extraction par une canalisation piquée au plus près possible de la cuve et rapportée 40 cm au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\n3) Aération du filtre par 2 évents situés sur le couvercle\n4) Event avec champignon à 20 cm au-dessus du sol au niveau de l'accès situé en aval du dispositif","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile total des deux compartiments du décanteur primaire (= maxi 150 cm cumulés)","12 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Stations d'assainissement non collectif pour le traitement des eaux usées domestiques - Guide d'utilisation - Gamme N-ECO, 14 mars 2018, 32 pages","peu complexe, fréquente et coûteuse",5150.5016720000003,"120€/an",9397.9933110367892,"cuve : 20 ans\nauget basculant : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[812,"Nassar Techno Group","N-ECO12",null,"2018-001-ext02","Texte n° 143 du 24/05/2018","12 EH","Filtre compact","2 cuves cylindriques à 2 compartiments :\n2 pour la décantation primaire (2x2,79m3, équipé d'un préfiltre chacun)\n+ 2 pour le filtre (2x1,65m2, média filtrant = broyat de polyéthylène rotomoulé) ","cuve : double paroi en polyéthylène (PE) avec couche intermédiaire en mousse polyuréthane (PU) ","2 cuves cylindriques, pour chacune\ndiamètre : 2,26 m\nhauteur : 2,30 m","12,7m²",158,"cuve 1 : 550 kg\ncuve 2 : 1590 kg (avec média filtrant)","Gravitaire","sans objet","sans objet","1) Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\n2) Extraction par une canalisation piquée au plus près possible de la cuve et rapportée 40 cm au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\n3) Aération du filtre par 2 évents situés sur le couvercle\n4) Event avec champignon à 20 cm au-dessus du sol au niveau de l'accès situé en aval du dispositif","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile total des deux compartiments du décanteur primaire (= maxi 150 cm cumulés)","9 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Stations d'assainissement non collectif pour le traitement des eaux usées domestiques - Guide d'utilisation - Gamme N-ECO, 14 mars 2018, 32 pages","peu complexe, fréquente et coûteuse",8750,"120€/an",14978.260869565218,"cuve : 20 ans\nauget basculant : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[813,"Nassar Techno Group","N-ECO18",null,"2018-001-ext03","Texte n° 143 du 24/05/2018","18 EH","Filtre compact","1 cuve à 1 compartiment + 2 cuves à 2 compartiments : cuve à 1 compartiment + 1 compartiment de la seconde cuve pour la décantation (5,71 + 2,79 m3, les 2 compratiments étant équipés d'un préfiltre) et 3 compartements pour le filtre (3x1,65 m2, média filtrant = broyat de polyéthylène rotomoulé) ","cuve : double paroi en polyéthylène (PE) avec couche intermédiaire en mousse polyuréthane (PU) ","3 cuves cylindriques, pour chacune :\ndiamètre : 2,26 m\nhauteur : 3,30 m","18,9 m²",158,"cuve 1 : 550 kg\ncuve 2 : 1070 kg (avec média filtrant)\ncuve 3 : 1590 kg (avec média filtrant)","Gravitaire","sans objet","sans objet","1) Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\n2) Extraction par une canalisation piquée au plus près possible de la cuve et rapportée 40 cm au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\n3) Aération des filtres par 4 évents situés sur les couvercles\n4) Event avec champignon à 20 cm au-dessus du sol au niveau de l'accès situé en aval du dispositif","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile total des deux compartiments du décanteur primaire (= maxi 125 cm cumulés)","9 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Stations d'assainissement non collectif pour le traitement des eaux usées domestiques - Guide d'utilisation - Gamme N-ECO, 14 mars 2018, 32 pages","peu complexe, fréquente et coûteuse",12851.17057,"120€/an",20540.969899665553,"cuve : 20 ans\nauget basculant : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[814,"Cabinet d'Ingénieurs Bokatec","AERO modèle Grizzly 5",null,"2018-004-ext01","Texte n°131\ndu 18/07/2018",5,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve parallèlèpipédique à 1 seul compartiment de 2,34 m3","polyéthylène","2,4 x 1,5 x 1,58","3,6 m²","NC.","350 kg","Evacuation des effluents traités\npar air lift","sans objet","2 aérateurs à membrane microperforée","Entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées\n+\nsi claplet anti-retour sur canalisation de rejet ou infiltration en sous-sol des effluents traités, installer une seconde canalsation d'entrée d'air en aval de la microstation","alarme visuelle","oui","0,52 à 0,90 kWh/j","environ 21 à 37 €/an","34 à 36 db(A)","< 30 % du volume utile de la cuve","Tous les 7 mois","interdit","oui","Guide d'nstallation et d'usage AERO - Microstations d'épuration - Gamme AERO®, 15 mai 2018, 75 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5040.1337792642144,144,14698.996655518395,"cuve : 10 ans\nélectromécanique : 2 ans","67 cm","non","sans objet"]
[815,"Cabinet d'Ingénieurs Bokatec","AERO modèle Biocell 6",null,"2018-004-ext02","Texte n°131\ndu 18/07/2018",6,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve parallèlèpipédique à 1 seul compartiment de 2,72 m3","polyéthylène","2,43 x 1,22 x 1,71","3 m²",-8,"230 kg","Evacuation des effluents traités\npar air lift","sans objet","2 aérateurs à membrane microperforée","Entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées\n+\nsi claplet anti-retour sur canalisation de rejet ou infiltration en sous-sol des effluents traités, installer une seconde canalsation d'entrée d'air en aval de la microstation","alarme visuelle","oui","0,80 à 1,10 kWh/j","environ 32 à 45 €/an","35 à 38 db(A)","< 30 % du volume utile de la cuve","Tous les 7 mois","interdit","oui","Guide d'nstallation et d'usage AERO - Microstations d'épuration - Gamme AERO®, 15 mai 2018, 75 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5817.7257525083614,144,16076.08695652174,"cuve : 10 ans\nélectromécanique : 2 ans","69 cm","non","sans objet"]
[816,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\n5 EH - monocuve",null,"2013-12-mod03","Texte n°127 du 25/08/2018 modifié et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",5,"Filtre compact","1  monocuve à 2 compartiements :\n 1 fosse toutes eaux de 3 000 L\n+\n1 filtre comapct de 1,95 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","2,55 x 2,20 x 1,50",6,-116,"4 315 kg","Gravitaire à l'aide d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","26 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 11/07/2018, 64 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",3768,100,"Avec contrat : 8 540 €\n\nSans contrat : 7 040 €","cuve : 10 ans\nmédia filtrant : 10 ans\nautre équipement : 2 ans","80 cm","oui","2024-05-31"]
[817,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\nmodèle 6 EH - monocuve",null,"2013-12-mod03-ext10","Texte n°127 du 25/08/2018 modifié et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",6,"Filtre compact","1  monocuve à 2 compartiements :\n1 fosse toutes eaux de 2 960 L\n+\n1 filtre comapct de 1,99 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","2,55 x 2,20 x 1,50",{"$f":"2.55*2.2","v":5.61},-116,"4 327 kg","Gravitaire à l'aide d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 11/07/2018, 64 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",3768,100,"Avec contrat : 9 180 €\n\nSans contrat 7 680 €","cuve : 10 ans\nmédia filtrant : 10 ans\nautre équipement : 2 ans","80 cm","oui","2024-05-31"]
[818,"ELOY WATER","X-Perco C-90\nmodèle 6 EH - bicuve",null,"2013-12-mod07-ext11","Texte n°127 du 25/08/2018 modifié et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",6,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 3 030 L\n+\n1 cuve de filtre compact de 2,19 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","non renseigné","non renseigné","non renseigné","Fosse toutes eaux : 2 150 Kg\n\nFiltres compacts : 2 050 Kg chacun","Gravitaire à l'aide d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux  < à 50%","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Filtre compact X-Perco® C-90, 17/01/2023, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",4787,"132 € HT/an","Avec contrat : 10 829 €\n\nSans contrat : 10 879 €","cuve : 10 ans\nmédia filtrant : 10 ans\nautre équipement : 2 ans","80 cm","oui","2024-05-31"]
[819,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\nmodèle 7 EH - bicuve",null,"2013-12-mod03-ext01","Texte n°127 du 25/08/2018 modifié et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",7,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 4 170 L\n+\n1 cuve de filtre compact de 2,19 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Fosse toutes eaux : 2,38 x 1,58 x 1,85\n\nFiltre compact : 2,24 x 1,28 x 1,50",8,"Filtre : - 116 cm","Fosse toutes eaux : 2 500 Kg\n\nFiltres compacts : 2 050 Kg chacun","Gravitaire à l'aide d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","25 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 15/11/2019, 67 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",4464,125,"Avec contrat : 9 995 €\n\nSans contrat : 8 120 €","cuve : 10 ans\nmédia filtrant : 10 ans\nautre équipement : 2 ans","80 cm","oui","2024-05-31"]
[820,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\nmodèle 10 EH - bicuve",null,"2013-12-mod03-ext02","Texte n°127 du 25/08/2018 modifié et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",10,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 5 190 L\n+\n1 cuve de filtre compact de 2,98 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Fosse toutes eaux : 2,55 x 2,20 x 1,50\n\nFiltre compact : 2,24 x 1,62 x 1,50",12,"Filtre : - 116 cm","Fosse toutes eaux : 3 740 Kg\n\nFiltres compacts : 2 530 Kg chacun","Gravitaire à l'aide d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 11/07/2018, 64 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",6969,125,"Avec contrat : 13 362 €\n\nSans contrat : 11 487 €","cuve : 10 ans\nmédia filtrant : 10 ans\nautre équipement : 2 ans","80 cm","oui","2024-05-31"]
[821,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\nmodèle 12 EH - bicuve",null,"2013-12-mod03-ext04","Texte n°127 du 25/08/2018 modifié et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",12,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 5 190 L\n+\n1 cuve de filtre compact de 4,67 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Fosse toutes eaux : 2,55 x 2,20 x 1,50\n\nFiltre compact : 2,55 x 2,20 x 1,50",12,"Filtre : - 116 cm","Fosse toutes eaux : 3 740 Kg\n\nFiltres compacts : 5 740 Kg chacun","Gravitaire à l'aide de deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","8 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 11/07/2018, 64 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",8604,133,"Avec contrat : 19 942 €\n\nSans contrat : 17 947 €","cuve : 10 ans\nmédia filtrant : 10 ans\nautre équipement : 2 ans","80 cm","oui","2024-05-31"]
[822,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\nmodèle 12 EH - tricuve",null,"2013-12-mod03-ext05","Texte n°127 du 25/08/2018 modifié et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",12,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 6 310 L\n+\n2 cuves de filtre compact de 2,19 m² chacune et comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit\n(fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Fosse toutes eaux : 2,38 x 1,58 x 2,65\n\nFiltre compact : 2,24 x 1,28 x 1,50",26,"Filtres : - 116 cm","non renseigné","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","21 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 11/07/2018, 64 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",8604,133,"Avec contrat : 15 956 €\n\nSans contrat : 13 961 €","cuve : 10 ans\nmédia filtrant : 10 ans\nautre équipement : 2 ans","Fosse toutes eaux :\n20 cm\n\nFiltre compact : 80 cm","non","sans objet"]
[823,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\nmodèle 14 EH - bicuve",null,"2013-12-mod03-ext06","Texte n°127 du 25/08/2018 modifié et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",14,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 6 310 L ou 9 350 L\n+\n1 cuve de filtre compact de 4,67 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Fosse toutes eaux :\n2,38 x 1,58 x 2,65 ou 2,60 x2,38 x 2,40\n\nFiltre compact : 2,55 x 2,20 x 1,50",12,"Filtre : - 116 cm","Fosse toutes eaux : 4 0509 Kg\n\nFiltres compacts : 5 740 Kg chacun","Gravitaire à l'aide de deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","8 ou 30 mois selon modèle de cuve choisie","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 11/07/2018, 64 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse",9263,133,"Avec contrat : 21 108 €\n\nSans contrat : 19 113 €","cuve : 10 ans\nmédia filtrant : 10 ans\nautre équipement : 2 ans","Fosse toutes eaux :\n20 cm\n\nFiltre compact : 80 cm","oui","2024-05-31"]
[824,"ELOY WATER","X-Perco C-90\nmodèle 14 EH - bicuve",null,"2013-12-mod05-ext06","Avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",14,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 6 890 L\n+\n1 cuve de filtre compact de 4,99 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","non renseigné","non renseigné","non renseigné","Fosse toutes eaux : 4 0509 Kg\n\nFiltres compacts : 5 740 Kg chacun","Gravitaire à l'aide de deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Filtre compact X-Perco® C-90, 17/01/2023, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",9826,"146,3 € HT/an","Avec contrat : 18 061 €\n\nSans contrat : 18 161 €","cuve : 10 ans\nmédia filtrant : 10 ans\nautre équipement : 2 ans","80 cm","oui","2024-05-31"]
[825,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\nmodèle 20 EH - tricuve",null,"2013-12-mod03-ext09","Texte n°127 du 25/08/2018 modifié et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",20,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 9 350 L ou 13 920 L\n+\n2 cuves de filtre compact de 2,98 m² chacune et comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit\n(fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Fosse toutes eaux :\n2,60 x 2,38 x 2,40 ou 3,70 x 2,38 x 2,40\n\nFiltre compact :\n2 x (2,24 x 1,62 x 1,50)",24,"Filtres : - 116 cm","Fosse toutes eaux : 5 500 Kg\n\nFiltres compacts : 2 530 Kg chacun","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et de deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux < à 50%","8 ou 34 mois selon modèle de cuve choisie","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 11/07/2018, 64 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse",11712,166,"Avec contrat : 25 707 €\n\nSans contrat : 23 217 €","cuve : 10 ans\nmédia filtrant : 10 ans\nautre équipement : 2 ans","80 cm","oui","2024-05-31"]
[826,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\n20 EH tricuve (15,0 m3)",null,"2013-12-mod03-ext09","Texte n°127 du 25/08/2018 modifié et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019",20,"Filtre compact","1 cuve de traitement primaire de 13,92 m3\n+\n2 cuves de traitement secondaire de 2 x 2,98 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Traitement primaire : 3,70 x 2,38 x 2,40\n\nTraitement secondaire :\n2 x (2,24 x 1,62 x 1,50)",{"$f":"(3.7*2.38)+(2*(2.24*1.62))","v":16.063600000000001},"Filtres : - 116 cm","7 500 kg + 2 x 2 530 kg","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et de deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Décanteur < à 50%","34 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 11/07/2018, 64 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",11712,166,"avec contrat : 19 703 €","cuve : 10 ans\nmédia filtrant : 10 ans\nautre équipement : 2 ans","80 cm, au-delà étude complémentaire nécessaire","oui","2024-05-31"]
[827,"REMOSA France","NECOR 10",null,"2013-008-ext01","Texte n°96 du 07/05/2016",10,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (5,10 m³)\nréacteur biologique rempli de modules flottants (6,60 m³)\nclarificateur (3,20 m³)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","4,34 x 2,0 x 2,10","8,7 m²",-30,"750 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à disque membranaire placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nextraction des gaz de diam 100 amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,16 à 2,56 kWh/jour","environ 88 à 105 € TTC / an","41 à 45 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 14 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dossier technique de la station d’épuration à boue activée à lit flottant NECOR 5, NECOR 10, NECOR 15 - Guide destiné à l'usager, 2 février 2016, 26 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9408.8628759999992,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","avec contrat : 18 621 €","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","40 cm","non","sans objet"]
[828,"REMOSA France","NECOR 15",null,"2013-008-ext02","Texte n°96 du 07/05/2016",15,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (6,30 m³)\nréacteur biologique rempli de modules flottants (2,90m³)\nclarificateur (3,50 m³)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","5,29 x 2,0 x 2,10","10,6 m²",-24,"850 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à disque membranaire placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nextraction des gaz de diam 100 amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,91 à 3,02 kWh/jour","environ 120 à 124 € TTC / an","43 à 45 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 11 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dossier technique de la station d’épuration à boue activée à lit flottant NECOR 5, NECOR 10, NECOR 15 - Guide destiné à l'usager, 2 février 2016, 26 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9656.3545150000009,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","avec contrat : 20 130 €","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","40 cm","non","sans objet"]
[829,"RIKUTEC France","Actifiltre QR modèle 2500-2500",null,"2017-006-ext01","Texte n°47 du 24/08/2017\nannulé et rremplacé par le texte n°109 du 10/11/2018\nannulé et rempalcé par le texte n°109 du 19/09/2020",5,"Filtre compact","Monocuve divisée en deux compartiments :\nune fosse toutes eaux de 2,57 m3 utile\nun filtre compact de 1,92 m² utile contenant des fibres synthétiques comme support bactérien","Polyéthylène","2,768 x 1,850 x 1,580",{"$f":"2.768*1.85","v":5.1208},-112.5,220,"Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit\n+ \nentrée d'air du filtre situé au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre par une canalisation ramenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < à 50%","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur - ACTIFILTRE QR - Modèles de 5 EH jusqu'à 20 EH, 8 juin 2020, 44 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",5304,"non indiqué",7814,"Cuve, auget basculant et plateau de répartition : 20 ans",60,"non","sans objet"]
[830,"RIKUTEC France","Actifiltre QR modèle 3500-2500",null,"2017-006-ext02","Texte n°47 du 24/08/2017\nannulé et rremplacé par le texte n°109 du 10/11/2018\nannulé et rempalcé par le texte n°109 du 19/09/2020",6,"Filtre compact","Monocuve divisée en deux compartiments :\nune fosse toutes eaux de 3,30 m3 utile\nun filtre compact de 1,92 m² utile contenant des fibres synthétiques comme support bactérien","Polyéthylène","3,132 x 1,850 x 1,580",{"$f":"3.132*1.85","v":5.7942000000000009},{"$f":"-119+6.5","v":-112.5},240,"Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit\n+ \nentrée d'air du filtre situé au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre par une canalisation ramenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < à 50%","22 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur - ACTIFILTRE QR - Modèles de 5 EH jusqu'à 20 EH, 8 juin 2020, 44 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",5606,"non indiqué",8007,"Cuve, auget basculant et plateau de répartition : 20 ans",60,"non","sans objet"]
[831,"RIKUTEC France","Actifiltre QR modèle 5000-2500",null,"2017-006","Texte n°47 du 24/08/2017\nannulé et rremplacé par le texte n°109 du 10/11/2018\nannulé et rempalcé par le texte n°109 du 19/09/2020",8,"Filtre compact","Monocuve divisée en deux compartiments :\nune fosse toutes eaux de 4,74 m3 utile\nun filtre compact de 1,92 m² utile contenant des fibres synthétiques comme support bactérien","Polyéthylène","3,869 x 1,850 x 1,580",{"$f":"3.869*1.85","v":7.1576500000000012},{"$f":"-119+6.5","v":-112.5},290,"Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit\n+ \nentrée d'air du filtre situé au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre par une canalisation ramenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < à 50%","25 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur - ACTIFILTRE QR - Modèles de 5 EH jusqu'à 20 EH, 8 juin 2020, 44 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",6038,"non indiqué",8359,"Cuve, auget basculant et plateau de répartition : 20 ans",60,"non","sans objet"]
[832,"RIKUTEC France","Actifiltre QR modèle 6000-4000",null,"2017-006-ext03","Texte n°47 du 24/08/2017\nannulé et rremplacé par le texte n°109 du 10/11/2018\nannulé et rempalcé par le texte n°109 du 19/09/2020",12,"Filtre compact","Deux cuves :\nune fosse toutes eaux de 5,87 m3 utile\nun filtre compact de 2,72 m² utile contenant des fibres synthétiques comme support bactérien","Polyéthylène","5,592 x 1,850 x 1,580","10,35 m²",{"$f":"-119+6.5","v":-112.5},410,"Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit\n+ \nentrée d'air du filtre situé au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre par une canalisation ramenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < à 50%","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur - ACTIFILTRE QR - Modèles de 5 EH jusqu'à 20 EH, 8 juin 2020, 44 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",8467,"non indiqué",11734,"Cuve, auget basculant et plateau de répartition : 20 ans",60,"non","sans objet"]
[833,"RIKUTEC France","Actifiltre QR modèle 8000-5000",null,"2017-006-ext04","Texte n°47 du 24/08/2017\nannulé et rremplacé par le texte n°109 du 10/11/2018\nannulé et rempalcé par le texte n°109 du 19/09/2020",16,"Filtre compact","Deux cuves :\nune fosse toutes eaux de 8,00 m3 utile\nun filtre compact de 3,52 m² utile contenant des fibres synthétiques comme support bactérien","Polyéthylène","7,218 x 1,850 x 1,580","13,35 m²",{"$f":"-119+6.5","v":-112.5},520,"Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit\n+ \nentrée d'air du filtre situé au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre par une canalisation ramenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < à 50%","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur - ACTIFILTRE QR - Modèles de 5 EH jusqu'à 20 EH, 8 juin 2020, 44 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",10814,"non indiqué",14485.000000000002,"Cuve, auget basculant et plateau de répartition : 20 ans",60,"non","sans objet"]
[834,"RIKUTEC France","Actifiltre QR modèle 10000-6000",null,"2017-006-ext05","Texte n°47 du 24/08/2017\nannulé et rremplacé par le texte n°109 du 10/11/2018\nannulé et rempalcé par le texte n°109 du 19/09/2020",20,"Filtre compact","Deux cuves :\nune fosse toutes eaux de 9,48 m3 utile\nun filtre compact de 4,40 m² utile contenant des fibres synthétiques comme support bactérien","Polyéthylène","8,600 x 1,850 x 1,580","15,91 m²",{"$f":"-119+6.5","v":-112.5},620,"Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit\n+ \nentrée d'air du filtre situé au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre par une canalisation ramenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < à 50%","18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur - ACTIFILTRE QR - Modèles de 5 EH jusqu'à 20 EH, 8 juin 2020, 44 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",12194,"non indiqué",16365.000000000002,"Cuve, auget basculant et plateau de répartition : 20 ans",60,"non","sans objet"]
[835,"EPARCO","ZEOLITEPARCO MONO-CUVE 5 EH",null,"2010-023-mod01","Texte n° 101 du 04/08/2018",5,"Filtre compact","fosse toutes eaux : 1 cuve à 1 compartiment\nfiltre : 1 cuve à 1 compartiment","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 3 x 2,03 x 1,47\nFiltre : 2,98 x 1,88 x 0,86","11,7 m²","Filtre : - 72 cm","fosse : 250 kg\nfiltre (à vide) : 80 kg ","Gravitaire","sans objet","sans objet","fosse : Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\net extraction par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\nfiltre : aération par des évents situés au-dessus du sol équipés d'un chapeau","sans objet","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 1,50 € TTC / an","sans objet","50 % du volume utile dans la fosse soit 59 cm","48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur pour les assainissements ZEOLITEPARCO, 21 juin 2018, 60 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6909.6989970000004,"Non précisé",7685.6187290969901,"cuve : 20 ans\nDétecteur de niveau de boues : 2 ans","fosse : 50 cm\nfiltre : 47 cm","non","sans objet"]
[836,"EPARCO","ZEOLITEPARCO MONO-CUVE 7 EH",null,"2010-023-mod01-ext01","Texte n° 101 du 04/08/2018","7 EH","Filtre compact","fosse toutes eaux : 1 cuve à 1 compartimen\nfiltre : 1 cuve à 1 compartiment","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 3 x 2,03 x 1,47\nFiltre : 4,18 x 1,88 x 0,86","14 m²","Filtre : - 72 cm","fosse : 250 kg\nfiltre (à vide) : 120 kg ","Gravitaire","sans objet","sans objet","fosse : Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\net extraction par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\nfiltre : aération par des évents situés au-dessus du sol équipés d'un chapeau","sans objet","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 1,50 € TTC / an","sans objet","50 % du volume utile dans la fosse soit 59 cm","entre 35 et 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur pour les assainissements ZEOLITEPARCO, 21 juin 2018, 60 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8765.0501669999994,"Non précisé",9850.3344481605363,"cuve : 20 ans\nDétecteur de niveau de boues : 2 ans","fosse : 50 cm\nfiltre : 47 cm","non","sans objet"]
[837,"EPARCO","ZEOLITEPARCO MONO-CUVE 8 EH",null,"2010-023-mod01-ext02","Texte n° 101 du 04/08/2018",8,"Filtre compact","fosse toutes eaux : 1 cuve à 1 compartiment\nfiltre : 2 cuves à 1 compartiment","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 2,90 x 1,89 x 1,92\nChasse : 1,20 x 0,86 x 0,52\n2 Filtres : 2,98 x 1,88 x 0,86","17,80 m²","Filtre : - 72 cm","fosse : 330 kg\nfiltre (à vide) : 80 kg ","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","fosse : Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\net extraction par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\nfiltres: aération par des évents situés au-dessus du sol équipés d'un chapeau","sans objet","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 1,50 € TTC / an","sans objet","50 % du volume utile dans la fosse soit 84 cm","entre 36 et 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur pour les assainissements ZEOLITEPARCO, 21 juin 2018, 60 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",13853.67893,"Non précisé",15014.214046822743,"cuve : 20 ans\nDétecteur de niveau de boues : 2 ans","fosse : 50 cm\nfiltre : 47 cm","non","sans objet"]
[838,"EPARCO","ZEOLITEPARCO MONO-CUVE 9 EH",null,"2010-023-mod01-ext03","Texte n° 101 du 04/08/2018",9,"Filtre compact","fosse toutes eaux : 1 cuve à 1 compartiment\nfiltre : 2 cuves à 1 compartiment","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 3,35 x 1,89 x 1,92\nChasse : 1,20 x 0,86 x 0,52\n2 Filtres : 2,98 x 1,88 x 0,86",17.470000000000002,"Filtre : - 72 cm","fosse : 370 kg\nfiltre (à vide) : 80 kg ","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","fosse : Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\net extraction par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\nfiltres: aération par des évents situés au-dessus du sol équipés d'un chapeau","sans objet","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 1,50 € TTC / an","sans objet","50 % du volume utile dans la fosse soit 84 cm","entre 37 et 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur pour les assainissements ZEOLITEPARCO, 21 juin 2018, 60 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14348.66221,"Non précisé",15598.66220735786,"cuve : 20 ans\nDétecteur de niveau de boues : 2 ans","fosse : 50 cm\nfiltre : 47 cm","non","sans objet"]
[839,"EPARCO","ZEOLITEPARCO MONO-CUVE 10 EH",null,"2010-023-mod01-ext04","Texte n° 101 du 04/08/2018",10,"Filtre compact","fosse toutes eaux : 1 cuve à 1 compartiment\nfiltre : 2 cuves à 1 compartiment","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 3,80 x 1,89 x 1,92\nChasse : 1,20 x 0,86 x 0,52\n2 Filtres : 2,98 x 1,88 x 0,86",19.399999999999999,"Filtre : - 72 cm","fosse : 440 kg\nfiltre (à vide) : 80 kg ","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","fosse : Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\net extraction par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\nfiltres: aération par des évents situés au-dessus du sol équipés d'un chapeau","sans objet","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 1,50 € TTC / an","sans objet","50 % du volume utile dans la fosse soit 84 cm","entre 39 et 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur pour les assainissements ZEOLITEPARCO, 21 juin 2018, 60 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15683.11037,"Non précisé",16984.949832775921,"cuve : 20 ans\nDétecteur de niveau de boues : 2 ans","fosse : 50 cm\nfiltre : 47 cm","non","sans objet"]
[840,"EPARCO","ZEOLITEPARCO MONO-CUVE 11 EH",null,"2010-023-mod01-ext05","Texte n° 101 du 04/08/2018",11,"Filtre compact","fosse toutes eaux : 1 cuve à 1 compartiment\nfiltre : 2 cuves à 1 compartiment","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 4,25 x 1,89 x 1,92\nChass  : 1,20 x 0,86 x 0,52\n2 Filtres : 4,18 x 1,88 x 0,86",24.4,"Filtre : - 72 cm","fosse : 480 kg\nfiltre (à vide) : 120 kg ","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","fosse : Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\net extraction par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\nfiltres: aération par des évents situés au-dessus du sol équipés d'un chapeau","sans objet","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 1,50 € TTC / an","sans objet","50 % du volume utile dans la fosse soit 84 cm","entre 39 et 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur pour les assainissements ZEOLITEPARCO, 21 juin 2018, 60 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",18753.34448,"Non précisé",20169.732441471573,"cuve : 20 ans\nDétecteur de niveau de boues : 2 ans","fosse : 50 cm\nfiltre : 47 cm","non","sans objet"]
[841,"EPARCO","ZEOLITEPARCO MONO-CUVE 12 EH",null,"2010-023-mod01-ext06","Texte n° 101 du 04/08/2018",12,"Filtre compact","fosse toutes eaux : 1 cuve à 1 compartiment\nfiltre : 2 cuves à 1 compartiment","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 4,70 x 1,89 x 1,92\nChasse : 1,20 x 0,86 x 0,52\n2 Filtres : 4,18 x 1,88 x 0,86",25.7,"Filtre : - 72 cm","fosse : 510 kg\nfiltre (à vide) : 120 kg ","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","fosse : Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\net extraction par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\nfiltres: aération par des évents situés au-dessus du sol équipés d'un chapeau","sans objet","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 1,50 € TTC / an","sans objet","50 % du volume utile dans la fosse soit 84 cm","entre 40 et 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur pour les assainissements ZEOLITEPARCO, 21 juin 2018, 60 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",19362.040130000001,"Non précisé",20856.187290969901,"cuve : 20 ans\nDétecteur de niveau de boues : 2 ans","fosse : 50 cm\nfiltre : 47 cm","non","sans objet"]
[842,"EPARCO","ZEOLITEPARCO MONO-CUVE 13 EH",null,"2010-023-mod01-ext07","Texte n° 101 du 04/08/2018",13,"Filtre compact","fosse toutes eaux : 1 cuve à 1 compartiment\nfiltre : 2 cuves à 1 compartiment","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 5,15 x 1,89 x 1,92\nChasse : 1,20 x 0,86 x 0,5\n2 Filtres : 4,18 x 1,88 x 0,86",26.6,"Filtre : - 72 cm","fosse : 550 kg\nfiltre (à vide) : 120 kg ","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","fosse : Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\net extraction par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\nfiltres: aération par des évents situés au-dessus du sol équipés d'un chapeau","sans objet","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 1,50 € TTC / an","sans objet","50 % du volume utile dans la fosse soit 84 cm","entre 41 et 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur pour les assainissements ZEOLITEPARCO, 21 juin 2018, 60 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",19974.916389999999,"Non précisé",21541.806020066892,"cuve : 20 ans\nDétecteur de niveau de boues : 2 ans","fosse : 50 cm\nfiltre : 47 cm","non","sans objet"]
[843,"EPARCO","ZEOLITEPARCO MONO-CUVE 14 EH",null,"2010-023-mod01-ext08","Texte n° 101 du 04/08/2018",14,"Filtre compact","fosse toutes eaux : 1 cuve à 1 compartiment\nfiltre : 2 cuves à 1 compartiment","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 4,10 x 2,19 x 2,21\nChasse : 1,20 x 0,86 x 0,52\n2 Filtres : 4,18 x 1,88 x 0,86",25.8,"Filtre : - 72 cm","fosse : 790 kg\nfiltre (à vide) : 120 kg ","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","fosse : Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\net extraction par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\nfiltres: aération par des évents situés au-dessus du sol équipés d'un chapeau","sans objet","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 1,50 € TTC / an","sans objet","50 % du volume utile dans la fosse soit 100 cm","entre 41 et 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur pour les assainissements ZEOLITEPARCO, 21 juin 2018, 60 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",22050.167219999999,"Non précisé",23726.588628762544,"cuve : 20 ans\nDétecteur de niveau de boues : 2 ans","fosse : 50 cm\nfiltre : 47 cm","non","sans objet"]
[844,"EPARCO","ZEOLITEPARCO MONO-CUVE 15 EH",null,"2010-023-mod01-ext09","Texte n° 101 du 04/08/2018",15,"Filtre compact","fosse toutes eaux : 1 cuve à 1 compartiment\nfiltre : 3 cuves à 1 compartiment","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 4,40 x 2,19 x 2,21\nChasse : 1,20 x 0,86 x 0,52\n3 Filtres : 2,98 x 1,88 x 0,86",27.5,"Filtre : - 72 cm","fosse : 870 kg\nfiltre (à vide) : 80 kg ","auget ou répartiteur à trois voies","sans objet","sans objet","fosse : Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\net extraction par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\nfiltres: aération par des évents situés au-dessus du sol équipés d'un chapeau","sans objet","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 1,50 € TTC / an","sans objet","50 % du volume utile dans la fosse soit 100 cm","entre 42 et 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur pour les assainissements ZEOLITEPARCO, 21 juin 2018, 60 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",23168.89632,"Non précisé",24913.043478260872,"cuve : 20 ans\nDétecteur de niveau de boues : 2 ans","fosse : 50 cm\nfiltre : 47 cm","non","sans objet"]
[845,"EPARCO","ZEOLITEPARCO MONO-CUVE 16 EH",null,"2010-023-mod01-ext10","Texte n° 101 du 04/08/2018",16,"Filtre compact","fosse toutes eaux : 1 cuve à 1 compartiment\nfiltre : 3 cuves à 1 compartiment","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 4,70 x 2,19 x 2,21\nChasse : 1,20 x 0,86 x 0,52\n3 Filtres : 4,18 x 1,88 x 0,86",34.9,"Filtre : - 72 cm","fosse : 930 kg\nfiltre (à vide) : 120 kg ","auget ou répartiteur à trois voies","sans objet","sans objet","fosse : Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\net extraction par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\nfiltres: aération par des évents situés au-dessus du sol équipés d'un chapeau","sans objet","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 1,50 € TTC / an","sans objet","50 % du volume utile dans la fosse soit 100 cm","entre 42 et 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur pour les assainissements ZEOLITEPARCO, 21 juin 2018, 60 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",27246.65552,"Non précisé",29097.826086956524,"cuve : 20 ans\nDétecteur de niveau de boues : 2 ans","fosse : 50 cm\nfiltre : 47 cm","non","sans objet"]
[846,"EPARCO","ZEOLITEPARCO MONO-CUVE 17 EH",null,"2010-023-mod01-ext11","Texte n° 101 du 04/08/2018",17,"Filtre compact","fosse toutes eaux : 1 cuve à 1 compartiment\nfiltre : 3 cuves à 1 compartiment","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 5,05 x 2,19 x 2,21\nChasse : 1,20 x 0,86 x 0,52\n3 Filtres : 4,18 x 1,88 x 0,86",35.700000000000003,"Filtre : - 72 cm","fosse : 970 kg\nfiltre (à vide) : 120 kg ","auget ou répartiteur à trois voies","sans objet","sans objet","fosse : Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\net extraction par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\nfiltres: aération par des évents situés au-dessus du sol équipés d'un chapeau","sans objet","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 1,50 € TTC / an","sans objet","50 % du volume utile dans la fosse soit 100 cm","entre 42 et 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur pour les assainissements ZEOLITEPARCO, 21 juin 2018, 60 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",28324.414720000001,"Non précisé",30200.668896321073,"cuve : 20 ans\nDétecteur de niveau de boues : 2 ans","fosse : 50 cm\nfiltre : 47 cm","non","sans objet"]
[847,"EPARCO","ZEOLITEPARCO MONO-CUVE 18 EH",null,"2010-023-mod01-ext12","Texte n° 101 du 04/08/2018",18,"Filtre compact","fosse toutes eaux : 1 cuve à 1 compartiment\nfiltre : 3 cuves à 1 compartiment","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 5,35 x 2,19 x 2,21\nChasse : 1,20 x 0,86 x 0,52\n3 Filtres : 4,18 x 1,88 x 0,86",36.299999999999997,"Filtre : - 72 cm","fosse : 1010 kg\nfiltre (à vide) : 120 kg ","auget ou répartiteur à trois voies","sans objet","sans objet","fosse : Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\net extraction par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\nfiltres: aération par des évents situés au-dessus du sol équipés d'un chapeau","sans objet","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 1,50 € TTC / an","sans objet","50 % du volume utile dans la fosse soit 100 cm","entre 43 et 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur pour les assainissements ZEOLITEPARCO, 21 juin 2018, 60 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",28952.34114,"Non précisé",30969.899665551842,"cuve : 20 ans\nDétecteur de niveau de boues : 2 ans","fosse : 50 cm\nfiltre : 47 cm","non","sans objet"]
[848,"EPARCO","ZEOLITEPARCO MONO-CUVE 19 EH",null,"2010-023-mod01-ext13","Texte n° 101 du 04/08/2018",19,"Filtre compact","fosse toutes eaux : 1 cuve à 1 compartiment\nfiltre : 3 cuves à 1 compartiment","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 5,65 x 2,19 x 2,21\nChasse : 1,20 x 0,86 x 0,52\n3 Filtres : 4,18 x 1,88 x 0,86",37,"Filtre : - 72 cm","fosse : 1050 kg\nfiltre (à vide) : 120 kg ","auget ou répartiteur à trois voies","sans objet","sans objet","fosse : Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\net extraction par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\nfiltres: aération par des évents situés au-dessus du sol équipés d'un chapeau","sans objet","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 1,50 € TTC / an","sans objet","50 % du volume utile dans la fosse soit 100 cm","entre 43 et 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur pour les assainissements ZEOLITEPARCO, 21 juin 2018, 60 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",29532.608700000001,"Non précisé",31654.682274247494,"cuve : 20 ans\nDétecteur de niveau de boues : 2 ans","fosse : 50 cm\nfiltre : 47 cm","non","sans objet"]
[849,"EPARCO","ZEOLITEPARCO MONO-CUVE 20 EH",null,"2010-023-mod01-ext14","Texte n° 101 du 04/08/2018",20,"Filtre compact","fosse toutes eaux : 1 cuve à 1 compartiment\nfiltre : 3 cuves à 1 compartiment","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 6,05 x 2,19 x 2,21\nChasse : 1,20 x 0,86 x 0,52\n3 Filtres : 4,18 x 1,88 x 0,86",37.9,"Filtre : - 72 cm","fosse : 1080 kg\nfiltre (à vide) : 120 kg ","auget ou répartiteur à trois voies","sans objet","sans objet","fosse : Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\net extraction par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\nfiltres: aération par des évents situés au-dessus du sol équipés d'un chapeau","sans objet","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 1,50 € TTC / an","sans objet","50 % du volume utile dans la fosse soit 100 cm","entre 43 et 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur pour les assainissements ZEOLITEPARCO, 21 juin 2018, 60 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",30113.712370000001,"Non précisé",32341.137123745822,"cuve : 20 ans\nDétecteur de niveau de boues : 2 ans","fosse : 50 cm\nfiltre : 47 cm","non","sans objet"]
[850,"EPARCO","ZEOLITEPARCO BI-CUVE 15 EH",null,"2018-005","Texte n° 101 du 04/08/2018",15,"Filtre compact","fosse toutes eaux : 2 cuves à 1 compartiment\nfiltre : 2 cuves à 1 compartiment","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 Fosses : 3,00 x 2,03 x 1,47\nChasse : 1,20 x 0,86 x 0,52\n2 Filtres : 2,88 x 1,88 x 0,86",24.4,"Filtre : - 72 cm","fosse : 250 kg\nfiltre (à vide) : 80 kg ","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","fosse : Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\net extraction par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\nfiltres: aération par des évents situés au-dessus du sol équipés d'un chapeau","sans objet","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 1,50 € TTC / an","sans objet","50 % du volume utile dans la fosse soit 105 cm (obtenue en addidionnant les mesures dans les deux cuves)","entre 31 et 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur pour les assainissements ZEOLITEPARCO, 21 juin 2018, 60 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",13277.591969999999,"Non précisé",15205.685618729098,"cuve : 20 ans\nDétecteur de niveau de boues : 2 ans","fosse : 50 cm\nfiltre : 47 cm","non","sans objet"]
[851,"EPARCO","ZEOLITEPARCO BI-CUVE 20 EH",null,"2018-005-ext01","Texte n° 101 du 04/08/2018",20,"Filtre compact","fosse toutes eaux : 2 cuves à 1 compartiment\nfiltre : 2 cuves à 1 compartiment","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 Fosses : 3,00 x 2,03 x 1,47\nChasse : 1,20 x 0,86 x 0,52\n2 Filtres : 4,18 x 1,88 x 0,86",29,"Filtre : - 72 cm","fosse : 250 kg\nfiltre (à vide) : 80 kg ","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","fosse : Entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\net extraction par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit avec un extracteur\nfiltres: aération par des évents situés au-dessus du sol équipés d'un chapeau","sans objet","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 1,50 € TTC / an","sans objet","50 % du volume utile dans la fosse soit 105 cm (obtenue en addidionnant les mesures dans les deux cuves)","entre 19 et 48 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur pour les assainissements ZEOLITEPARCO, 21 juin 2018, 60 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",16300.167219999999,"Non précisé",19444.816053511706,"cuve : 20 ans\nDétecteur de niveau de boues : 2 ans","fosse : 50 cm\nfiltre : 47 cm","non","sans objet"]
[852,"SEBICO","BIOMERIS P 4 EH",null,"2018-006-ext01","Texte n° 99 du 10/08/2018",4,"Filtre compact","2 cuves : \n1 FTE (5 modèles possibles) \n+ 1 Filtre BIO4 avec pompe de relevage intégrée dans le filtre","FTE :\n- 3 modèles Polyéthylène (RI, FI et FI_) \n- 2 modèles Béton (BI et E) \n\nFiltre : Polyéthylène","FTE 30 RI : 2,45 x 1,20 x 1,63\nFTE 30 FI : 2,55 x 1,23 x 1,47  \nFTE 30 FI_ : 2,55 x 1,23 x 1,47  \nFTE 30 BI : 2,40 x 1,20 x 1,65  \nFTE 3000E : 3,10 x 1,20 x 1,30\nFiltre : 1,61 x 2,08 x 1,35","Filtre : 3,34 m²","21 cm","FTE 30 RI : 134 kg\nFTE 30 FI : 135 kg\nFTE 30 FI_ : 135 k\nFTE 30 BI : 1540 kg\nFTE 3000E : 1600 kg\nFiltre : 790 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","alarme sonore et/ou visuelle pour la pompe","Pompe de relevage des eaux usées traitées","0,03 kW/jour","1,25 €/an","Pompe : < 40 dB(A)","Hauteur maximum de remplissage de la FTE :\n- 30 RI : 67 cm\n- 30 FI, FI_ : 63 cm\n- 30 BI : 68 cm\n- 3000E : 50 cm","42 mois","autorisé","NON : sans nappe pour le modèle de fosse 30 RI\n\nOUI : avec ou sans nappe pour les autres cuves","Guide d’utilisation – Filtre compact Bioméris & Bioméris P – Modèles 4 à 20 EH, 02/07/2018, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4869.5652170000003,"75 € / an (hors pièces d'usure et vidanges)","sans contrat : 6 208 €\navec contrat : 7 145 €","Filtre compact : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[853,"SEBICO","BIOMERIS P 5 EH",null,"2018-006","Texte n° 99 du 10/08/2018",5,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (5 modèles possibles) \n+ 1 Filtre BIO5 avec pompe de relevage intégrée dans le filtre","FTE :\n- 3 modèles Polyéthylène (RI, FI et FI_) \n- 2 modèles Béton (BI et E) \n\nFiltre : Polyéthylène","FTE 30 RI : 2,45 x 1,20 x 1,63\nFTE 30 FI : 2,55 x 1,23 x 1,47  \nFTE 30 FI_ : 2,55 x 1,23 x 1,47  \nFTE 30 BI : 2,40 x 1,20 x 1,65  \nFTE 3000E : 3,10 x 1,20 x 1,30\nFiltre : 1,96 x 2,08 x 1,35","Filtre : 4,07 m²","21 cm","FTE 30 RI : 134 kg\nFTE 30 FI : 135 kg\nFTE 30 FI_ : 135 kg\nFTE 30 BI : 1540 kg\nFTE 3000E : 1600 kg\nFiltre : 960 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","alarme sonore et/ou visuelle pour la pompe","Pompe de relevage des eaux usées traitées","0,04 kW/jour","1,75 €/an","Pompe : < 40 dB(A)","Hauteur maximum de remplissage de la FTE :\n- 30 RI : 67 cm\n- 30 FI, FI_ : 63 cm\n- 30 BI : 68 cm\n- 3000E : 50 cm","26 mois","autorisé","NON : sans nappe pour le modèle de fosse 30 RI\n\nOUI : avec ou sans nappe pour les autres cuves","Guide d’utilisation – Filtre compact Bioméris & Bioméris P – Modèles 4 à 20 EH, 02/07/2018, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4969.8996660000003,"75 € / an (hors pièces d'usure et vidanges)","sans contrat : 6 975 €\navec contrat : 7 912 €","Filtre compact : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[854,"SEBICO","BIOMERIS P 6 EH",null,"2018-006-ext02","Texte n° 99 du 10/08/2018",6,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (9 modèles possibles) \n+ 1 Filtre BIO6 avec pompe de relevage intégrée dans le filtre","FTE :\n- 5 modèles Polyéthylène (RI, FI et FI_) \n- 4 modèles Béton (BI et E) \n\nFiltre : Polyéthylène","FTE 30 RI : 2,45 x 1,20 x 1,63\nFTE 30 FI : 2,55 x 1,23 x 1,47  \nFTE 30 FI_ : 2,55 x 1,23 x 1,47  \nFTE 30 BI : 2,40 x 1,20 x 1,65  \nFTE 3000E : 3,10 x 1,20 x 1,30\nFTE  40 FI : 2,65 x 1,50 x 1,57\nFTE 40 FI_ : 2,65 x 1,50 x 1,57\nFTE 40 BI : 2,40 x 1,54 x 1,65 \nFTE 4000E : 3,10 x 1,20 x 1,60\nFiltre : 2,30 x 2,08 x 1,35","Filtre : 4,80 m²","21 cm","FTE 30 RI : 134 kg\nFTE 30 FI : 135 kg\nFTE 30 FI_ : 135 kg\nFTE 30 BI : 1540 kg\nFTE 3000E : 1600 kg\nFTE  40 FI : 185 kg   \nFTE 40 FI_ : 185kg\nFTE 40 BI : 1830kg\nFTE 4000E : 1900kg\nFiltre : 1 125kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","alarme sonore et/ou visuelle pour la pompe","Pompe de relevage des eaux usées traitées","0,05 kW/jour","2,09 €/an","Pompe : < 40 dB(A)","Hauteur maximum de remplissage de la FTE :\n- 30 RI : 67 cm\n- 30 FI, FI_ : 63 cm\n- 30 BI : 68 cm\n- 3000E : 50 cm\n- 40 FI, FI_ : 65 cm\n- 40 BI et 4000E : 68 cm","20 ou 30 mois (selon modèle de fosse)","autorisé","NON : sans nappe pour le modèle de fosse 30 RI\n\nOUI : avec ou sans nappe pour les autres cuves","Guide d’utilisation – Filtre compact Bioméris & Bioméris P – Modèles 4 à 20 EH, 02/07/2018, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5129.5986620000003,"75 € / an (hors pièces d'usure et vidanges)","sans contrat : 7 662 €\navec contrat : 8 599 €","Filtre compact : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[855,"SEBICO","BIOMERIS P 8 EH",null,"2018-006-ext03","Texte n° 99 du 10/08/2018",8,"Filtre compact","3 cuves : 1 FTE (4 modèles possibles) + chasse à auget ou boîte de répartition \n+ 2 Filtres BIO4  avec pompe de relevage intégrée dans le filtre","FTE :\n- 2 modèles Polyéthylène (FI et FI_) \n- 2 modèles Béton (BI et E) \n\nFiltres : Polyéthylène","FTE 40 FI : 2,65 x 1,50 x 1,57\nFTE 40 FI_ : 2,65 x 1,50 x 1,57\nFTE 40 BI : 2,40 x 1,54 x 1,65 \nFTE 4000E : 3,10 x 1,20 x 1,60\nChasse à auget : 1,52 x 0,80 x 0,44\n2 Filtres : 1,61 x 2,08 x 1,35\n","Filtres : 6,68 m²","21 cm"," FTE 40 FI : 185 kg\nFTE 40 FI_ : 185kg\nFTE 40 BI : 1830kg\nFTE 4000E : 1900kg\nFiltres : 790kg x 2","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","alarme sonore et/ou visuelle pour la pompe","Pompe de relevage des eaux usées traitées","0,07  kW/jour","2,79 €/an","Pompe : < 40 dB(A)","Hauteur maximum de remplissage de la FTE :\n- 40 FI, FI_ : 65 cm\n- 40 BI et 4000E : 68 cm","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Filtre compact Bioméris & Bioméris P – Modèles 4 à 20 EH, 02/07/2018, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9270.0668900000001,"75 €  / an (hors pièces d'usure et vidanges)","sans contrat : 12 369 €\navec contrat : 13 809 €","Filtre compact : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[856,"SEBICO","BIOMERIS P 10 EH",null,"2018-006-ext04","Texte n° 99 du 10/08/2018",10,"Filtre compact","3 cuves : 1 FTE  (4 modèles possibles) \n+ chasse à auget ou boîte de répartition \n+ 2 Filtres BIO5  avec pompe de relevage intégrée dans le filtre","FTE :\n- 2 modèles Polyéthylène (FI et FI_) \n- 2 modèles Béton (BI et E) \n\nFiltres : Polyéthylène","FTE  50 FI : 2,80 x 1,75 x 1,69\nFTE 50 FI_ : 2,80 x 1,75 x 1,69\nFTE 50 BI : 2,45 x 1,64 x 1,89\nFTE 5000E : 3,10 x 1,50 x 1,60\nChasse à auget : 1,52 x 0,80 x 0,44\n2 Filtres : 1,96 x 2,08 x 1,35","Filtre : 8,14 m²","21 cm","FTE  50 FI : 230kg\nFTE 50 FI_ : 230Kg  \nFTE 50 BI : 2280kg\nFTE 5000E : 2500kg\nFiltres : 960kg x 2","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","alarme sonore et/ou visuelle pour la pompe","Pompe de relevage des eaux usées traitées","0,09  kW/jour","3,49 €/an","Pompe : < 40 dB(A)"," Hauteur maximum de remplissage de la FTE :\n- 50 FI et FI_ : 71 cm\n- 50 BI : 82 cm\n- 5000E : 68cm","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Filtre compact Bioméris & Bioméris P – Modèles 4 à 20 EH, 02/07/2018, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9439.7993310000002,"115 €  / an (hors pièces d'usure et vidanges)","sans contrat : 12 736 €\navec contrat : 14 712 €","Filtre compact : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[857,"SEBICO","BIOMERIS P 12 EH",null,"2018-006-ext05","Texte n° 99 du 10/08/2018",12,"Filtre compact","3 cuves : 1 FTE  6140 litres \n+ chasse à auget ou boîte de répartition \n+ 2 Filtres BIO6  avec pompe de relevage intégrée dans le filtre","FTE : Polyéthylène    \nFiltres : Polyéthylène","FTE  60 FI : 3,30 x 1,75 x 1,76\nChasse à auget : 1,52 x 0,80 x 0,44\n2 Filtres : 2,30 x 2,08 x 1,35                        ","Filtres : 9,60 m²","21 cm","FTE 60 FI : 270 kg\nFiltres : 1 125 kg x 2","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","alarme sonore et/ou visuelle pour la pompe","Pompe de relevage des eaux usées traitées","0,10  kW/jour","4,19 €/an","Pompe : < 40 dB(A)","72 cm   ","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Filtre compact Bioméris & Bioméris P – Modèles 4 à 20 EH, 02/07/2018, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9770.0668900000001,"115 €  / an (hors pièces d'usure et vidanges)","sans contrat : 13 272 €\navec contrat : 14 712 €","Filtre compact : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[858,"SEBICO","BIOMERIS P 15 EH",null,"2018-006-ext06","Texte n° 99 du 10/08/2018",15,"Filtre compact","4 cuves : 1 FTE  7190 litres \n+ chasse à auget CF50P \n+ 3 Filtres BIO5  avec pompe de relevage intégrée dans le filtre","FTE : Polyéthylène   \n Filtres : Polyéthylène","FTE  70 FI : 3,24 x 1,88 x 1,88\nChasse à auget : 1,52 x 0,80 x 0,44\n3 Filtres : 1,96 x 2,08 x 1,35","Filtre : 12,21 m²","21 cm","FTE 70 FI : 325kg\nFiltres : 960 kg x 3","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","alarme sonore et/ou visuelle pour la pompe","Pompe de relevage des eaux usées traitées","0,13  kW/jour","5,24 €/an","Pompe : < 40 dB(A)","77 cm   ","17 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Filtre compact Bioméris & Bioméris P – Modèles 4 à 20 EH, 02/07/2018, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",13560.20067,"115 €  / an (hors pièces d'usure et vidanges)","sans contrat : 17 885 €\navec contrat : 19 309 €","Filtre compact : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[859,"SEBICO","BIOMERIS P 18 EH",null,"2018-006-ext07","Texte n° 99 du 10/08/2018",18,"Filtre compact","4 cuves : 1 FTE  11130 litres\n + chasse à auget CF50P \n+ 3 Filtres BIO6  avec pompe de relevage intégrée dans le filtre","FTE : Polyéthylène    \nFiltres : Polyéthylène","FTE  100 FI : 4,16 x 2,00 x 2,00\nChasse à auget : 1,52 x 0,80 x 0,44\n3 Filtres : 2,30 x 2,08 x 1,35","Filtre : 14,40 m²","21 cm","FTE 100 FI : 505 kg\nFiltres : 1 125 kg x 3","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","alarme sonore et/ou visuelle pour la pompe","Pompe de relevage des eaux usées traitées","0,15  kW/jour","6,28 €/an","Pompe : < 40 dB(A)","82 cm   ","23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Filtre compact Bioméris & Bioméris P – Modèles 4 à 20 EH, 02/07/2018, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14060.20067,"115 €  / an (hors pièces d'usure et vidanges)","sans contrat : 17 960 €\navec contrat : 19 400 €","Filtre compact : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[860,"SEBICO","BIOMERIS P 20 EH",null,"2018-006-ext08","Texte n° 99 du 10/08/2018",20,"Filtre compact","5 cuves : 1 FTE  11130 litres \n+ chasse à auget CF50P \n+ 4 Filtres BIO5  avec pompe de relevage intégrée dans le filtre","FTE : Polyéthylène    \nFiltres : Polyéthylène","FTE  100 FI : 4,16 x 2,00 x 2,00\nChasse à auget : 1,52 x 0,80 x 0,44\n4 Filtres : 1,96 x 2,08 x 1,35","Filtre : 16,28 m²","21 cm","FTE 100 FI : 505 kg\nFiltres : 960 kg x 2","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","alarme sonore et/ou visuelle pour la pompe","Pompe de relevage des eaux usées traitées","0,17  kW/jour","6,98 €/an","Pompe : < 40 dB(A)","82 cm   ","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Filtre compact Bioméris & Bioméris P – Modèles 4 à 20 EH, 02/07/2018, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",21129.59866,"115 €  / an (hors pièces d'usure et vidanges)","sans contrat : 25 931 €\navec contrat : 27 371 €","Filtre compact : 10 ans","50 cm","non","sans objet"]
[861,"BIOTURBAT","BIOTURBAT 5",null,"2016-001-mod01","\nTexte n°91 du 02/10/2018",5,"Filtre compact","Poste d'injection\n+\nBassin de traitement (à bâtir en béton banché avec enduit hydrofuge) composé de plaquettes cellulosiques avec des lombrics + une structure d'aération + du sable et un système de collecte","PE (Poste) et Béton (Filtre)","Poste d'injection 270 L (H x D) : 1,025 x 0,590\nBassin de traitement (dimensions extérieures) : 3,26 x 2,55 x 2,35","8,5 m²",-220,"non renseigné","poste d'injection en amont du traitement","sans objet","sans objet","Ventilation du poste d'injection par la conduite d'amenée des eaux usées remontée au-dessus du toit de l'habitation, ainsi qu'une ventilation secondaire équipée d'un extracteur\n+ des cheminées de ventilation au niveau du filtre (ventilation passive)","sonore pour la pompe","Oui","0,1 kWh/jour","4,2 € / an","< 30 dB","sans objet","Rajout des plaquettes de bois tous les 2 ans\nou\nrenouvellement des plaquettes et des lombrics en cas de colmatage du filtre","autorisé","hors nappe","Gamme \"BIOTURBAT\", modèles BIOTURBAT 5 (5EH), BIOTURBAT 6 (6 EH), BIOTURBAT 7 (7 EH) et BIOTURBAT 10 (10 EH), juillet 2018, 70 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",9800,"-",11411,"Pompe dilacératrice : 2 ans\nCuve du poste d'injection : 15 ans\nTuyau PVC : 15 ans\nCaillebotis : 15 ans","Poste d'injection : 40 cm\nTraitement : 0 cm","non","sans objet"]
[862,"BIOTURBAT","BIOTURBAT 6",null,"2016-001-mod01-ext01","\nTexte n°91 du 02/10/2018",6,"Filtre compact","Poste d'injection\n+\nBassin de traitement (à bâtir en béton banché avec enduit hydrofuge) composé de plaquettes cellulosiques avec des lombrics + une structure d'aération + du sable et un système de collecte","PE (Poste) et Béton (Filtre)","Poste d'injection 270 L (H x D) : 1,025 x 0,590\nBassin de traitement (dimensions extérieures) : 3,52 x 2,55 x 2,35","9 m²",-220,"non renseigné","poste d'injection en amont du traitement","sans objet","sans objet","Ventilation du poste d'injection par la conduite d'amenée des eaux usées remontée au-dessus du toit de l'habitation, ainsi qu'une ventilation secondaire équipée d'un extracteur\n+ des cheminées de ventilation au niveau du filtre (ventilation passive)","sonore pour la pompe","Oui","0,12 kWh/jour","5 € / an","< 30 dB","sans objet","Rajout des plaquettes de bois tous les 2 ans\nou\nrenouvellement des plaquettes et des lombrics en cas de colmatage du filtre","autorisé","hors nappe","Gamme \"BIOTURBAT\", modèles BIOTURBAT 5 (5EH), BIOTURBAT 6 (6 EH), BIOTURBAT 7 (7 EH) et BIOTURBAT 10 (10 EH), juillet 2018, 70 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",10400,"-",12111,"Pompe dilacératrice : 2 ans\nCuve du poste d'injection : 15 ans\nTuyau PVC : 15 ans\nCaillebotis : 15 ans","Poste d'injection : 40 cm\nTraitement : 0 cm","non","sans objet"]
[863,"BIOTURBAT","BIOTURBAT 7",null,"2016-001-mod01-ext02","\nTexte n°91 du 02/10/2018",7,"Filtre compact","Poste d'injection\n+\nBassin de traitement (à bâtir en béton banché avec enduit hydrofuge) composé de plaquettes cellulosiques avec des lombrics + une structure d'aération + du sable et un système de collecte","PE (Poste) et Béton (Filtre)","Poste d'injection 270 L (H x D) : 1,025 x 0,590\nBassin de traitement (dimensions extérieures) : 4,04 x 2,55 x 2,20","10,5 m²",-220,"non renseigné","poste d'injection en amont du traitement","sans objet","sans objet","Ventilation du poste d'injection par la conduite d'amenée des eaux usées remontée au-dessus du toit de l'habitation, ainsi qu'une ventilation secondaire équipée d'un extracteur\n+ des cheminées de ventilation au niveau du filtre (ventilation passive)","sonore pour la pompe","Oui","0,14 kWh/jour","5,7 € / an","< 30 dB","sans objet","Rajout des plaquettes de bois tous les 2 ans\nou\nrenouvellement des plaquettes et des lombrics en cas de colmatage du filtre","autorisé","hors nappe","Gamme \"BIOTURBAT\", modèles BIOTURBAT 5 (5EH), BIOTURBAT 6 (6 EH), BIOTURBAT 7 (7 EH) et BIOTURBAT 10 (10 EH), juillet 2018, 70 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",11000,"-",12796,"Pompe dilacératrice : 2 ans\nCuve du poste d'injection : 15 ans\nTuyau PVC : 15 ans\nCaillebotis : 15 ans","Poste d'injection : 40 cm\nTraitement : 0 cm","non","sans objet"]
[864,"BIOTURBAT","BIOTURBAT 10",null,"2016-001-mod01-ext03","\nTexte n°91 du 02/10/2018",10,"Filtre compact","Poste d'injection\n+\nBassin de traitement (à bâtir en béton banché avec enduit hydrofuge) composé de plaquettes cellulosiques avec des lombrics + une structure d'aération + du sable et un système de collecte","PE (Poste) et Béton (Filtre)","Poste d'injection 400 L (H x D) : 1,400 x 0,670\nBassin de traitement (dimensions extérieures) : 3,26 x 4,30 x 2,20","14 m²",-220,"non renseigné","poste d'injection en amont du traitement","sans objet","sans objet","Ventilation du poste d'injection par la conduite d'amenée des eaux usées remontée au-dessus du toit de l'habitation, ainsi qu'une ventilation secondaire équipée d'un extracteur\n+ des cheminées de ventilation au niveau du filtre (ventilation passive)","sonore pour la pompe","Oui","0,15 kWh/jour","6,2 € / an","< 30 dB","sans objet","Rajout des plaquettes de bois tous les 2 ans\nou\nrenouvellement des plaquettes et des lombrics en cas de colmatage du filtre","autorisé","hors nappe","Gamme \"BIOTURBAT\", modèles BIOTURBAT 5 (5 EH), BIOTURBAT 6 (6 EH), BIOTURBAT 7 (7 EH) et BIOTURBAT 10 (10 EH), juillet 2018, 70 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",11900,"-",14317.000000000002,"Pompe dilacératrice : 2 ans\nCuve du poste d'injection : 15 ans\nTuyau PVC : 15 ans\nCaillebotis : 15 ans","Poste d'injection : 40 cm\nTraitement : 0 cm","non","sans objet"]
[865,"BIOTURBAT","BIOTURBAT Cuve PE 5 EH",null,"2016-001-mod01-ext04","\nTexte n°91 du 02/10/2018",5,"Filtre compact","Poste d'injection\n+\nBassin de traitement en PE composé de plaquettes cellulosiques avec des lombrics + une structure d'aération + du sable et un système de collecte","PE (poste d'injection et cuve de traitement)","Poste d'injection 270 L (H x D) : 1,025 x 0,590\nBassin de traitement (dimensions extérieures) : 3,025 x 2,425 x 1,992","7,5 m²",-199,"non renseigné","poste d'injection en amont du traitement","sans objet","sans objet","Ventilation du poste d'injection par la conduite d'amenée des eaux usées remontée au-dessus du toit de l'habitation, ainsi qu'une ventilation secondaire équipée d'un extracteur\n+ des cheminées de ventilation au niveau du filtre (ventilation passive)","sonore pour la pompe","Oui","0,1 kWh/jour","4,1 € / an","< 30 dB","sans objet","Rajout des plaquettes de bois tous les 2 ans\nou\nrenouvellement des plaquettes et des lombrics en cas de colmatage du filtre","autorisé","hors nappe","Gamme \"BIOTURBAT CUVE PE\", modèles 5 EH  et 6 EH, juillet 2018, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",15100,"-",16711,"Pompe dilacératrice : 2 ans\nCuve du poste d'injection : 15 ans\nTuyau PVC : 15 ans\nCaillebotis : 15 ans\nCuve du bassin de traitement : 15 ans","Poste d'injection : 40 cm\nTraitement : 0 cm","non","sans objet"]
[866,"BIOTURBAT","BIOTURBAT Cuve PE 6 EH",null,"2016-001-mod01-ext05","\nTexte n°91 du 02/10/2018",6,"Filtre compact","Poste d'injection\n+\nBassin de traitement en PE composé de plaquettes cellulosiques avec des lombrics + une structure d'aération + du sable et un système de collecte","PE (poste d'injection et cuve de traitement)","Poste d'injection 270 L (H x D) : 1,025 x 0,590\nBassin de traitement (dimensions extérieures) : 3,625 x 2,425 x 1,992","9 m²",-199,"non renseigné","poste d'injection en amont du traitement","sans objet","sans objet","Ventilation du poste d'injection par la conduite d'amenée des eaux usées remontée au-dessus du toit de l'habitation, ainsi qu'une ventilation secondaire équipée d'un extracteur\n+ des cheminées de ventilation au niveau du filtre (ventilation passive)","sonore pour la pompe","Oui","0,1 kWh/jour","4,1 € / an","< 30 dB","sans objet","Rajout des plaquettes de bois tous les 2 ans\nou\nrenouvellement des plaquettes et des lombrics en cas de colmatage du filtre","autorisé","hors nappe","Gamme \"BIOTURBAT CUVE PE\", modèles 5 EH  et 6 EH, juillet 2018, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",16600,"-",18328,"Pompe dilacératrice : 2 ans\nCuve du poste d'injection : 15 ans\nTuyau PVC : 15 ans\nCaillebotis : 15 ans\nCuve du bassin de traitement : 15 ans","Poste d'injection : 40 cm\nTraitement : 0 cm","non","sans objet"]
[867,"BlueSET","Gamme Phytostation, modèle 3 EH",null,"2014-005-mod01-ext01","Texte n°125 du 06/12/2018",3,"Filtre planté","\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical  de 5,1 m² muni d'une grille de maillage 5 x 5 cm (répartition avec 1 point d'alimentation) + filtre planté à écoulement horizontal de 4 m² avec zone d'arrivée de l'effluent protégée par une rehausse de regard avec un couvercle fermé et regard de collecte, implantation à  + 5 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe des filtres  : membrane EPDM de 1,1 mm d'épaisseur\n\nMassif filtrant FV : gravillors (4/16 mm) sur 0,40 m; graviers(10/26 mm) sur 0,15 m; graviers (20/60 mm) sur 0,15 m\nMassif FH  :gravilllons (4/16 mm) sur 0,50 m ; tranchée de pouzzolane (7/15 mm) et gravillons (4/16 mm) sur 0,10 m","1er étage : 3 x 1,7\n2ème étage :  1 x 4","5,1 m² + 4 m²","FV : -70 cm\nFH : -50 cm","sans objet","gravitaire","sans objet","sans objet","2 cheminées d'aération reliées aux tuyaux de collecte sur le filtre vertical","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme \" Phytostation \", Modèles 3-4-5-6-8-10-12-16-18 EH, 08/10/18, 78 pages dont annexes","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",8159.6989970000004,"Contrat d'entretien : 120 à 598 € /an \nCurage du FV : 420 € / 10 ans",9659.6989966555193,"-","0 cm","non","sans objet"]
[868,"BlueSET","Gamme Phytostation, modèle 4 EH",null,"2014-005-mod01-ext02","Texte n°125 du 06/12/2018",4,"Filtre planté","\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical  de 6,9 m² muni d'une grille de maillage 5 x 5 cm (répartition avec 1 point d'alimentation) + filtre planté à écoulement horizontal de 5,2 m² avec zone d'arrivée de l'effluent protégée par une rehausse de regard avec un couvercle fermé et regard de collecte, implantation à  + 5 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe des filtres  : membrane EPDM de 1,1 mm d'épaisseur\n\nMassif filtrant FV : gravillors (4/16 mm) sur 0,40 m; graviers(10/26 mm) sur 0,15 m; graviers (20/60 mm) sur 0,15 m\nMassif FH  :gravilllons (4/16 mm) sur 0,50 m ; tranchée de pouzzolane (7/15 mm) et gravillons (4/16 mm) sur 0,10 m","1er étage : 3 x 2,3\n2ème étage :  1,3 x 4","6,9 m² + 5,2 m²","FV : -70 cm\nFH : -50 cm","sans objet","gravitaire","sans objet","sans objet","2 cheminées d'aération reliées aux tuyaux de collecte sur le filtre vertical","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme \" Phytostation \", Modèles 3-4-5-6-8-10-12-16-18 EH, 08/10/18, 78 pages dont annexes","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",8600.3344479999996,"Contrat d'entretien : 120 à 598 € /an \nCurage du FV : 420 € / 10 ans",10100.334448160536,"-","0 cm","non","sans objet"]
[869,"BlueSET","Gamme Phytostation, modèle 5 EH",null,"2014-005-mod01-ext03","Texte n°125 du 06/12/2018",5,"Filtre planté","\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical  de 8,7 m² muni d'une grille de maillage 5 x 5 cm (répartition avec 1 point d'alimentation) + filtre planté à écoulement horizontal de 6,8 m² avec zone d'arrivée de l'effluent protégée par une rehausse de regard avec un couvercle fermé et regard de collecte, implantation à  + 5 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe des filtres  : membrane EPDM de 1,1 mm d'épaisseur\n\nMassif filtrant FV : gravillors (4/16 mm) sur 0,40 m; graviers(10/26 mm) sur 0,15 m; graviers (20/60 mm) sur 0,15 m\nMassif FH  :gravilllons (4/16 mm) sur 0,50 m ; tranchée de pouzzolane (7/15 mm) et gravillons (4/16 mm) sur 0,10 m","1er étage : 3 x 2,9\n2ème étage :  1,7 x 4","8,7 m² + 6,8 m²","FV : -70 cm\nFH : -50 cm","sans objet","gravitaire","sans objet","sans objet","2 cheminées d'aération reliées aux tuyaux de collecte sur le filtre vertical","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme \" Phytostation \", Modèles 3-4-5-6-8-10-12-16-18 EH, 08/10/18, 78 pages dont annexes","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",9020.0668900000001,"Contrat d'entretien : 120 à 598 € /an \nCurage du FV : 420 € / 10 ans",10520.066889632108,"-","0 cm","non","sans objet"]
[870,"BlueSET","Gamme Phytostation, modèle 8 EH",null,"2014-005-mod01-ext04","Texte n°125 du 06/12/2018",8,"Filtre planté","\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical  de 13,8 m² muni d'une grille de maillage 5 x 5 cm (répartition avec 2 points d'alimentation) + filtre planté à écoulement horizontal de 10,4 m² avec zone d'arrivée de l'effluent protégée par une rehausse de regard avec un couvercle fermé et regard de collecte, implantation à  + 10 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe des filtres  : membrane EPDM de 1,1 mm d'épaisseur\n\nMassif filtrant FV : gravillors (4/16 mm) sur 0,40 m; graviers(10/26 mm) sur 0,15 m; graviers (20/60 mm) sur 0,15 m\nMassif FH  :gravilllons (4/16 mm) sur 0,50 m ; tranchée de pouzzolane (7/15 mm) et gravillons (4/16 mm) sur 0,10 m","1er étage : 3 x 4,6\n2ème étage :  2 x 5,2","13,8 m² + 10,4 m²","FV : -70 cm\nFH : -50 cm","sans objet","gravitaire","sans objet","sans objet","3 cheminées d'aération reliées aux tuyaux de collecte sur le filtre vertical","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme \" Phytostation \", Modèles 3-4-5-6-8-10-12-16-18 EH, 08/10/18, 78 pages dont annexes","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",11310.20067,"Contrat d'entretien : 120 à 598 € /an \nCurage du FV : 420 € / 10 ans",12810.200668896321,"-","0 cm","non","sans objet"]
[871,"BlueSET","Gamme Phytostation, modèle 10 EH",null,"2014-005-mod01-ext05","Texte n°125 du 06/12/2018",10,"Filtre planté","\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical  de 17,4 m² muni d'une grille de maillage 5 x 5 cm (répartition avec 2 points d'alimentation) + filtre planté à écoulement horizontal de 13 m² avec zone d'arrivée de l'effluent protégée par une rehausse de regard avec un couvercle fermé et regard de collecte, implantation à  + 10 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe des filtres  : membrane EPDM de 1,1 mm d'épaisseur\n\nMassif filtrant FV : gravillors (4/16 mm) sur 0,40 m; graviers(10/26 mm) sur 0,15 m; graviers (20/60 mm) sur 0,15 m\nMassif FH  :gravilllons (4/16 mm) sur 0,50 m ; tranchée de pouzzolane (7/15 mm) et gravillons (4/16 mm) sur 0,10 m","1er étage : 3 x 5,8\n2ème étage :  2,5 x 5,2","17,4 m² + 13 m²","FV : -70 cm\nFH : -50 cm","sans objet","gravitaire","sans objet","sans objet","3 cheminées d'aération reliées aux tuyaux de collecte sur le filtre vertical","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme \" Phytostation \", Modèles 3-4-5-6-8-10-12-16-18 EH, 08/10/18, 78 pages dont annexes","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",12060.20067,"Contrat d'entretien : 120 à 598 € /an \nCurage du FV : 420 € / 10 ans",13560.200668896321,"-","0 cm","non","sans objet"]
[872,"BlueSET","Gamme Phytostation, modèle 12 EH",null,"2014-005-mod01-ext06","Texte n°125 du 06/12/2018",12,"Filtre planté","\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical  de 20,1 m² muni d'une grille de maillage 5 x 5 cm (répartition avec 2 points d'alimentation) + filtre planté à écoulement horizontal de 16 m² avec zone d'arrivée de l'effluent protégée par une rehausse de regard avec un couvercle fermé et regard de collecte, implantation à  + 10 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe des filtres  : membrane EPDM de 1,1 mm d'épaisseur\n\nMassif filtrant FV : gravillors (4/16 mm) sur 0,40 m; graviers(10/26 mm) sur 0,15 m; graviers (20/60 mm) sur 0,15 m\nMassif FH  :gravilllons (4/16 mm) sur 0,50 m ; tranchée de pouzzolane (7/15 mm) et gravillons (4/16 mm) sur 0,10 m","1er étage : 3 x 6,7\n2ème étage :  2,5 x 6,4","20,1 m² + 16 m²","FV : -70 cm\nFH : -50 cm","sans objet","gravitaire","sans objet","sans objet","4 cheminées d'aération reliées aux tuyaux de collecte sur le filtre vertical","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme \" Phytostation \", Modèles 3-4-5-6-8-10-12-16-18 EH, 08/10/18, 78 pages dont annexes","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",12780.100329999999,"Contrat d'entretien : 120 à 598 € /an \nCurage du FV : 420 € / 10 ans",14280.100334448161,"-","0 cm","non","sans objet"]
[873,"BlueSET","Gamme Phytostation, modèle 16 EH",null,"2014-005-mod01-ext07","Texte n°125 du 06/12/2018",16,"Filtre planté","\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical  de 27 m² muni d'une grille de maillage 5 x 5 cm (répartition avec 4 points d'alimentation) + filtre planté à écoulement horizontal de 20,8 m² avec zone d'arrivée de l'effluent protégée par une rehausse de regard avec un couvercle fermé et regard de collecte, implantation à  + 30 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe des filtres  : membrane EPDM de 1,1 mm d'épaisseur\n\nMassif filtrant FV : gravillors (4/16 mm) sur 0,40 m; graviers(10/26 mm) sur 0,15 m; graviers (20/60 mm) sur 0,15 m\nMassif FH  :gravilllons (4/16 mm) sur 0,50 m ; tranchée de pouzzolane (7/15 mm) et gravillons (4/16 mm) sur 0,10 m","1er étage : 4,5 x 6\n2ème étage :  2,5 x 8,3","27 m² + 20,8 m²","FV : -70 cm\nFH : -50 cm","sans objet","gravitaire","sans objet","sans objet","4 cheminées d'aération reliées aux tuyaux de collecte sur le filtre vertical","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme \" Phytostation \", Modèles 3-4-5-6-8-10-12-16-18 EH, 08/10/18, 78 pages dont annexes","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",15270.06689,"Contrat d'entretien : 120 à 598 € /an \nCurage du FV : 420 € / 10 ans",16770.066889632108,"-","0 cm","non","sans objet"]
[874,"BlueSET","Gamme Phytostation, modèle 18 EH",null,"2014-005-mod01-ext08","Texte n°125 du 06/12/2018",18,"Filtre planté","\nsystème d'alimentation gravitaire\nfiltre planté à écoulement vertical  de 29,7 m² muni d'une grille de maillage 5 x 5 cm (répartition avec 4 points d'alimentation) + filtre planté à écoulement horizontal de 24 m² avec zone d'arrivée de l'effluent protégée par une rehausse de regard avec un couvercle fermé et regard de collecte, implantation à  + 30 m de l'habitation et clôture de 80 cm de hauteur","Enveloppe des filtres  : membrane EPDM de 1,1 mm d'épaisseur\n\nMassif filtrant FV : gravillors (4/16 mm) sur 0,40 m; graviers(10/26 mm) sur 0,15 m; graviers (20/60 mm) sur 0,15 m\nMassif FH  :gravilllons (4/16 mm) sur 0,50 m ; tranchée de pouzzolane (7/15 mm) et gravillons (4/16 mm) sur 0,10 m","1er étage : 3 x 9,9\n2ème étage :  2,5 x 9,6","29,7 m² + 24 m²","FV : -70 cm\nFH : -50 cm","sans objet","gravitaire","sans objet","sans objet","4 cheminées d'aération reliées aux tuyaux de collecte sur le filtre vertical","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre vertical","Tous les 10 ans","autorisé","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme \" Phytostation \", Modèles 3-4-5-6-8-10-12-16-18 EH, 08/10/18, 78 pages dont annexes","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",15979.93311,"Contrat d'entretien : 120 à 598 € /an \nCurage du FV : 420 € / 10 ans",17479.933110367892,"-","0 cm","non","sans objet"]
[875,"RIKUTEC France","Gamme ACTICLEVER 122 modèle 6 EH",null,"2018-007-ext01 & 2018-007-mod01-ext01","Texte n°108 du 19/09/2020\nremplacé par le texte 2023-CERIB-004 du 31/03/2023",6,"Microstation à culture libre SBR","1 cuve à 2 compartiments communiquants\n(2 x 1,52 m3) permettant de réaliser en alternance l'aération, la décantation et l'évacuation des effluents","Polyéthylène","3,18 x 1,22 x 1,64 m","3,9 m²",-5,"200 kg","Gravitaire d'un compartiment à l'autre\n+\nPompe à injection d'air pour l'évacuation des effluents","sans objet","Pompe à injection d'air alimentant 2 aérateurs à membranes microperforées","Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d’air au niveau de la sortie (compartiments aérobies)","Sonore et visuelle","Oui","0,5 à 0,7 kWh/j","20,5 à 28,7 €/an","≤ 43 dB(A)","30 % des volumes utiles cumulés des deux compartiments de la cuve","8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret utilisateur - ACTICLEVER - Modèles de 6 EH jusqu'à 15 EH, 27 mars 2023, 56 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5223,"Non renseigné","Avec contrat : 14088 euros    Sans contrat : 16338 euros","cuve : 20 ans\néquipements électromécaniques : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[876,"RIKUTEC France","Gamme ACTICLEVER 185 modèle 9 EH",null,"2018-007-ext02 & 2018-007-mod01-ext02","Texte n°108 du 19/09/2020\nremplacé par le texte 2023-CERIB-004 du 31/03/2023",9,"Microstation à culture libre SBR","1 cuve à 2 compartiments communiquants\n(2 x 2,13 m3) permettant de réaliser en alternance l'aération, la décantation et l'évacuation des effluents","Polyéthylène","2,77 x 1,85 x 1,69 m","5,1 m²",-6,"300 kg","Gravitaire d'un compartiment à l'autre\n+\nPompe à injection d'aire pour l'évacuation des effluents","sans objet","Pompe à injection d'air alimentant 4 aérateurs à membranes microperforées","Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d’air au niveau de la sortie (compartiments aérobies)","Sonore et visuelle","Oui","1,1 à 1,3  kWh/j","45,2 à 53,4 €/an","≤ 45 dB(A)","30 % des volumes utiles cumulés des deux compartiments de la cuve","8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret utilisateur - ACTICLEVER - Modèles de 6 EH jusqu'à 15 EH, 27 mars 2023, 56 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",7117,"Non renseigné","Avec contrat : 17195 euros    Sans contrat : 19445 euros","cuve : 20 ans\néquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[877,"RIKUTEC France","Gamme ACTICLEVER 185 modèle 13 EH",null,"2018-007-ext03 & 2018-007-mod01-ext03","Texte n°108 du 19/09/2020\nremplacé par le texte 2023-CERIB-004 du 31/03/2023",13,"Microstation à culture libre SBR","1 cuve à 2 compartiments communiquants\n(2 x 3,13 m3) permettant de réaliser en alternance l'aération, la décantation et l'évacuation des effluents","Polyéthylène","4,20 x 1,85 x 1,69 m","7,8 m²",-6,"380 kg","Gravitaire d'un compartiment à l'autre\n+\nPompe à injection d'aire pour l'évacuation des effluents","sans objet","Pompe à injection d'air alimentant 4 aérateurs à membranes microperforées","Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d’air au niveau de la sortie (compartiments aérobies)","Sonore et visuelle","Oui","2,2 à 2,5  kWh/j","90,3 à 102,7 €/an","≤ 46 dB(A)","30 % des volumes utiles cumulés des deux compartiments de la cuve","8 mois","interdit","avec ou sans nappe",{"$f":"$AB$873","v":"Livret utilisateur - ACTICLEVER - Modèles de 6 EH jusqu'à 15 EH, 27 mars 2023, 56 pages"},"Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",7729,"Non renseigné","Avec contrat : 20019 euros    Sans contrat : 22269 euros","cuve : 20 ans\néquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[878,"RIKUTEC France","Gamme ACTICLEVER 185 modèle 15 EH",null,"2018-007-ext04 & 2018-007-mod01-ext04","Texte n°108 du 19/09/2020\nremplacé par le texte 2023-CERIB-004 du 31/03/2023",15,"Microstation à culture libre SBR","1 cuve à 2 compartiments communiquants\n(2 x 3,63 m3) permettant de réaliser en alternance l'aération, la décantation et l'évacuation des effluents","Polyéthylène","4,97 x 1,85 x 1,69 m","9,2 m²",-6,"420 kg","Gravitaire d'un compartiment à l'autre\n+\nPompe à injection d'aire pour l'évacuation des effluents","sans objet","Pompe à injection d'air alimentant 4 aérateurs à membranes microperforées","Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d’air au niveau de la sortie (compartiments aérobies)","Sonore et visuelle","Oui","2,2 à 2,6  kWh/j","90,3 à 106,8 €/an","≤ 46 dB(A)","30 % des volumes utiles cumulés des deux compartiments de la cuve","8 mois","interdit","avec ou sans nappe",{"$f":"$AB$873","v":"Livret utilisateur - ACTICLEVER - Modèles de 6 EH jusqu'à 15 EH, 27 mars 2023, 56 pages"},"Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",8692,"Non renseigné","Avec contrat : 21511 euros    Sans contrat : 23761 euros","cuve : 20 ans\néquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[879,"HYDREAL","HYDROFILTRE 2 HF05B",null,"2019-002-ext01","Texte n° 60 du 19/03/2019",5,"Filtre compact","1 cuve H05 divisée en deux compartiments :\nfosse toutes eaux de 3 000 L\ntraitement de 3,15 m²\n(traitement composé d'un auget baculant, de rampes de distribution et de coquilles de noisettes servant de support bactérien)","Média : coquilles de noisettes\nCuve : Polyéthylène haute densité (PEHD)","2,70 x 2,40 x 1,80","6,5 m²",-109.5,"Cuve : 1036 kg","Gravitaire","Sans objet","Sans objet","Entrée d'air dans la fosse toutes eaux assurée par la canalisation de chute des eaux usées ramenée au-dessus du toit\n+\nVentilation d'extraction piquée sur la cuve et prolongée 40 cm au-dessus du toit de l'habitation\n+\nEntrée d'air dans le filtre assuré par un chapeau d'évent ramené au-dessus du sol","Sans objet","Non","Sans objet","Sans objet","Sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","17 mois","autorisé","Avec ou sans nappe","Hydrofiltre 2 filtres compacts, Guide de l'usager de la gamme Hydrofiltre 2, modèles : HF05B (5 EH) jusqu'à HF20B (20 EH), janvier 2019, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5900,"140 € HT tous les 2 ans","sans contrat : 12 023 €\navec contrat : 10 091 €","Cuve : 10 ans  Autres composants : 1 an","Fosse toutes eaux et Filtre : 60 cm","non","sans objet"]
[880,"HYDREAL","HYDROFILTRE 2 HF06B",null,"2019-002-ext02","Texte n° 60 du 19/03/2019",6,"Filtre compact","1 cuve H06 divisée en deux compartiments :\nfosse toutes eaux de 3 000 L\ntraitement de 3,15 m²\n(traitement composé d'un auget baculant, de rampes de distribution et de coquilles de noisettes servant de support bactérien)","Média : coquilles de noisettes\nCuve : Polyéthylène haute densité (PEHD)","2,70 x 2,40 x 1,80","6,5 m²",-109.5,"Cuve : 1036 kg","Gravitaire","Sans objet","Sans objet","Entrée d'air dans la fosse toutes eaux assurée par la canalisation de chute des eaux usées ramenée au-dessus du toit\n+\nVentilation d'extraction piquée sur la cuve et prolongée 40 cm au-dessus du toit de l'habitation\n+\nEntrée d'air dans le filtre assuré par un chapeau d'évent ramené au-dessus du sol","Sans objet","Non","Sans objet","Sans objet","Sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","14 mois","autorisé","Avec ou sans nappe","Hydrofiltre 2 filtres compacts, Guide de l'usager de la gamme Hydrofiltre 2, modèles : HF05B (5 EH) jusqu'à HF20B (20 EH), janvier 2019, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5900,"140 € HT tous les 2 ans","sans contrat : 12 589 €\navec contrat : 10 658 €","Cuve : 10 ans  Autres composants : 1 an","Fosse toutes eaux et Filtre : 60 cm","non","sans objet"]
[881,"HYDREAL","HYDROFILTRE 2 HF07B",null,"2019-002-ext03","Texte n° 60 du 19/03/2019",7,"Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux FR04 de 4 000 L\net 1 cuve traitement H07 de 4,61 m²\n(traitement composé d'un auget baculant, de rampes de distribution et de coquilles de noisettes servant de support bactérien)","Média : coquilles de noisettes\nCuves : Polyéthylène haute densité (PEHD)","Fosse toutes eaux  : 2,29 x 1,81 x 1,65\nFiltre : 2,21 x 2,38 x 1,72","Fosse : 4,2 m²\nFiltre : 5,3 m²","Filtre : - 129","Fosse toutes eaux : 185 kg\nFiltre : 1 497 kg","Gravitaire","Sans objet","Sans objet","Entrée d'air dans la fosse toutes eaux assurée par la canalisation de chute des eaux usées ramenée au-dessus du toit\n+\nVentilation d'extraction piquée en aval de la fosse totues eaux et du filtre prolongée 40 cm au-dessus du toit de l'habitation\n+\nEntrée d'air dans le filtre assuré par un chapeau d'évent ramené au-dessus du sol","Sans objet","Non","Sans objet","Sans objet","Sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","16 mois","autorisé","Avec ou sans nappe","Hydrofiltre 2 filtres compacts, Guide de l'usager de la gamme Hydrofiltre 2, modèles : HF05B (5 EH) jusqu'à HF20B (20 EH), janvier 2019, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6450,"140 € HT tous les 2 ans","sans contrat : 13 375 €\navec contrat : 11 711 €","Cuve : 10 ans  Autres composants : 1 an","Fosse toutes eaux et Filtre : 60 cm","non","sans objet"]
[882,"HYDREAL","HYDROFILTRE 2 HF09B",null,"2019-002-ext04","Texte n° 60 du 19/03/2019",9,"Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux FR05 de 5 000 L\net 1 cuve traitement H09 de 4,61 m²\n(traitement composé d'un auget baculant, de rampes de distribution et de coquilles de noisettes servant de support bactérien)","Média : coquilles de noisettes\nCuves : Polyéthylène haute densité (PEHD)","Fosse toutes eaux  : 2,39 x 1,98 x 1,80\nFiltre : 2,21 x 2,38 x 1,72","Fosse : 4,8 m²\nFiltre : 5,3 m²","Filtre : - 129","Fosse toutes eaux : 220 kg\nFiltre : 1 497 kg","Gravitaire","Sans objet","Sans objet","Entrée d'air dans la fosse toutes eaux assurée par la canalisation de chute des eaux usées ramenée au-dessus du toit\n+\nVentilation d'extraction piquée en aval de la fosse totues eaux et du filtre prolongée 40 cm au-dessus du toit de l'habitation\n+\nEntrée d'air dans le filtre assuré par un chapeau d'évent ramené au-dessus du sol","Sans objet","Non","Sans objet","Sans objet","Sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","16 mois","autorisé","Avec ou sans nappe","Hydrofiltre 2 filtres compacts, Guide de l'usager de la gamme Hydrofiltre 2, modèles : HF05B (5 EH) jusqu'à HF20B (20 EH), janvier 2019, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6653,"140 € HT tous les 2 ans","sans contrat : 13 804 €\navec contrat : 12 139 €","Cuve : 10 ans  Autres composants : 1 an","Fosse toutes eaux et Filtre : 60 cm","non","sans objet"]
[883,"HYDREAL","HYDROFILTRE 2 HF10B",null,"2019-002-ext05","Texte n° 60 du 19/03/2019",10,"Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux FR05 de 5 000 L\net 1 cuve traitement H10 de 5,74 m²\n(traitement composé d'un auget baculant, de rampes de distribution et de coquilles de noisettes servant de support bactérien)","Média : coquilles de noisettes\nCuves : Polyéthylène haute densité (PEHD)","Fosse toutes eaux  : 2,39 x 1,98 x 1,80\nFiltre : 2,70 x 2,38 x 1,72","Fosse : 4,8 m²\nFiltre : 6,5 m²","Filtre : - 125","Fosse toutes eaux : 220 kg\nFiltre : 1 868 kg","Gravitaire","Sans objet","Sans objet","Entrée d'air dans la fosse toutes eaux assurée par la canalisation de chute des eaux usées ramenée au-dessus du toit\n+\nVentilation d'extraction piquée en aval de la fosse totues eaux et du filtre prolongée 40 cm au-dessus du toit de l'habitation\n+\nEntrée d'air dans le filtre assuré par un chapeau d'évent ramené au-dessus du sol","Sans objet","Non","Sans objet","Sans objet","Sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","14 mois","autorisé","Avec ou sans nappe","Hydrofiltre 2 filtres compacts, Guide de l'usager de la gamme Hydrofiltre 2, modèles : HF05B (5 EH) jusqu'à HF20B (20 EH), janvier 2019, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7403,"140 € HT tous les 2 ans","sans contrat : 15 268 €\navec contrat : 13 642 €","Cuve : 10 ans  Autres composants : 1 an","Fosse toutes eaux et Filtre : 60 cm","non","sans objet"]
[884,"HYDREAL","HYDROFILTRE 2 HF12B",null,"2019-002-ext06","Texte n° 60 du 19/03/2019",12,"Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux FR06 de 6 000 L\net 1 cuve traitement H12 de 5,74 m²\n(traitement composé d'un auget baculant, de rampes de distribution et de coquilles de noisettes servant de support bactérien)","Média : coquilles de noisettes\nCuves : Polyéthylène haute densité (PEHD)","Fosse toutes eaux  : 2,11 x 2,20 x 2,30\nFiltre : 2,70 x 2,38 x 1,72","Fosse : 4,7 m²\nFiltre : 6,5 m²","Filtre : - 125","Fosse toutes eaux : 306 kg\nFiltre : 1 868 kg","Gravitaire","Sans objet","Sans objet","Entrée d'air dans la fosse toutes eaux assurée par la canalisation de chute des eaux usées ramenée au-dessus du toit\n+\nVentilation d'extraction piquée en aval de la fosse totues eaux et du filtre prolongée 40 cm au-dessus du toit de l'habitation\n+\nEntrée d'air dans le filtre assuré par un chapeau d'évent ramené au-dessus du sol","Sans objet","Non","Sans objet","Sans objet","Sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","14 mois","autorisé","Avec ou sans nappe","Hydrofiltre 2 filtres compacts, Guide de l'usager de la gamme Hydrofiltre 2, modèles : HF05B (5 EH) jusqu'à HF20B (20 EH), janvier 2019, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7804,"140 € HT tous les 2 ans","sans contrat : 15 926 €\navec contrat : 14 300 €","Cuve : 10 ans  Autres composants : 1 an","Fosse toutes eaux et Filtre : 60 cm","non","sans objet"]
[885,"HYDREAL","HYDROFILTRE 2 HF14B",null,"2019-002-ext07","Texte n° 60 du 19/03/2019",14,"Filtre compact","3 cuves :\n1 fosse toutes eaux FR08 de 8 000 L\net 2 cuves traitement H07 de 9,22 m² au total\n(traitement composé d'un auget baculant, de rampes de distribution et de coquilles de noisettes servant de support bactérien)","Média : coquilles de noisettes\nCuves : Polyéthylène haute densité (PEHD)","FTE : 2,72 x 2,20 x 2,30\nFiltre : 2 cuves de chacune 2,21 x 2,38 x 1,72","Fosse : 6 m²\nFiltre : 5,3 m²","Filtre : - 129","Fosse toutes eaux : 404 kg\nFiltre : 2 x 1 497 kg","Gravitaire","Sans objet","Sans objet","Entrée d'air dans la fosse toutes eaux assurée par la canalisation de chute des eaux usées ramenée au-dessus du toit\n+\nVentilation d'extraction piquée en aval de la fosse totues eaux et des deux filtres prolongée 40 cm au-dessus du toit de l'habitation\n+\nEntrée d'air dans le filtre assuré par un chapeau d'évent ramené au-dessus du sol","Sans objet","Non","Sans objet","Sans objet","Sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","16 mois","autorisé","Avec ou sans nappe","Hydrofiltre 2 filtres compacts, Guide de l'usager de la gamme Hydrofiltre 2, modèles : HF05B (5 EH) jusqu'à HF20B (20 EH), janvier 2019, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12280,"140 € HT tous les 2 ans","sans contrat : 21 764 €\navec contrat : 19 686 €","Cuve : 10 ans  Autres composants : 1 an","Fosse toutes eaux et Filtre : 60 cm","non","sans objet"]
[886,"HYDREAL","HYDROFILTRE 2 HF18B",null,"2019-002-ext08","Texte n° 60 du 19/03/2019",18,"Filtre compact","3 cuves :\n1 fosse toutes eaux FR10 de 10 000 L\net 2 cuves traitement H09 de 9,22 m² au total\n(traitement composé d'un auget baculant, de rampes de distribution et de coquilles de noisettes servant de support bactérien)","Média : coquilles de noisettes\nCuves : Polyéthylène haute densité (PEHD)","FTE : 3,34 x 2,49 x 2,54\nFiltre : 2 cuves de chacune 2,21 x 2,38 x 1,72","Fosse : 8,4 m²\nFiltre : 5,3 m²","Filtre : - 129","Fosse toutes eaux : 550 kg\nFiltre : 2 x 1 497 kg","Gravitaire","Sans objet","Sans objet","Entrée d'air dans la fosse toutes eaux assurée par la canalisation de chute des eaux usées ramenée au-dessus du toit\n+\nVentilation d'extraction piquée en aval de la fosse totues eaux et des deux filtres prolongée 40 cm au-dessus du toit de l'habitation\n+\nEntrée d'air dans le filtre assuré par un chapeau d'évent ramené au-dessus du sol","Sans objet","Non","Sans objet","Sans objet","Sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","16 mois","autorisé","Avec ou sans nappe","Hydrofiltre 2 filtres compacts, Guide de l'usager de la gamme Hydrofiltre 2, modèles : HF05B (5 EH) jusqu'à HF20B (20 EH), janvier 2019, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14100,"140 € HT tous les 2 ans","sans contrat : 24 034 €\navec contrat : 21 957 €","Cuve : 10 ans  Autres composants : 1 an","Fosse toutes eaux : 30 cm\nFltre : 60 cm","non","sans objet"]
[887,"HYDREAL","HYDROFILTRE 2 HF20B",null,"2019-002-ext09","Texte n° 60 du 19/03/2019",20,"Filtre compact","3 cuves :\n1 fosse toutes eaux FR10 de 10 000 L\net 2 cuves traitement H10 de 11,48 m² au total\n(traitement composé d'un auget baculant, de rampes de distribution et de coquilles de noisettes servant de support bactérien)","Média : coquilles de noisettes\nCuves : Polyéthylène haute densité (PEHD)","FTE : 3,34 x 2,49 x 2,54\nFiltre : 2 cuves de chacune 2,70 x 2,38 x 1,72","Fosse : 8,4 m²\nFiltre : 6,5 m²","Filtre : - 125","Fosse toutes eaux : 550 kg\nFiltre : 2 x 1 868 kg","Gravitaire","Sans objet","Sans objet","Entrée d'air dans la fosse toutes eaux assurée par la canalisation de chute des eaux usées ramenée au-dessus du toit\n+\nVentilation d'extraction piquée en aval de la fosse totues eaux et des deux filtres prolongée 40 cm au-dessus du toit de l'habitation\n+\nEntrée d'air dans le filtre assuré par un chapeau d'évent ramené au-dessus du sol","Sans objet","Non","Sans objet","Sans objet","Sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","14 mois","autorisé","Avec ou sans nappe","Hydrofiltre 2 filtres compacts, Guide de l'usager de la gamme Hydrofiltre 2, modèles : HF05B (5 EH) jusqu'à HF20B (20 EH), janvier 2019, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15606,"140 € HT tous les 2 ans","sans contrat : 26 661 €\navec contrat : 24 627 €","Cuve : 10 ans  Autres composants : 1 an","Fosse toutes eaux : 30 cm\nFltre : 60 cm","non","sans objet"]
[888,"TOPOL WATER","TOPAS R 5-0,7 (05 EH)",null,"2019-003","Texte n°128\ndu 12/04/2019",5,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve cylindrique à 4 compartiments de 1,67 m3","polypropylène","1,2 x 1,2 x 2,34","1,44 m²","NC.","300 kg","Evacuation des effluents traités\npar air lift","sans objet","2 aérateurs à membrane microperforée","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation.\nExtraction des gaz du décanteur  par une canalisation terminée 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur. ","alarme visuelle et sonore","oui","1,22 kWh/j","environ 50 €/an","35 db(A)","< 30 % du volume utile du décanteur primaire","Tous les 3 mois","interdit","non","Guide d'utilisation et de maintenance TOPAS R 5-0,7 (5 EH), février 2019, 45 pages, TOPOL WATER)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",2800.1672239999998,"227 à 275 €/an","sans contrat : 18 502 €\navec contrat : 20 302 à 20 519 €","cuve : 10 ans\nélectromécanique : 2 ans","0 cm","non","sans objet"]
[889,"TOPOL WATER","TOPAS S 7 ",null,"2019-004","Texte n°128\ndu 12/04/2019",7,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve rectangulaire à 4 compartiments de 2,09 m3","polypropylène","1,4 x 1,22 x 2,44","1,7 m²","NC.","350 kg","Evacuation des effluents traités\npar air lift","sans objet","2 aérateurs à membrane microperforée","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation.\nExtraction des gaz du décanteur  par une canalisation terminée 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur. ","alarme visuelle et sonore","oui","1,75 kWh/j","environ 72 €/an","36 db(A)","< 30 % du volume utile du décanteur primaire","Tous les 3 mois","interdit","non","Guide d'utilisation et de maintenance TOPAS S 7 (7 EH), février 2019, 48 pages, TOPOL WATER)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",3567.7257530000002,"227 à 275 €/an","sans contrat : 19 270 €\navec contrat : 21 070 à 21 287 €","cuve : 10 ans\nélectromécanique : 2 ans","28,5 cm","non","sans objet"]
[890,"ELOY WATER","OXYFIX R-90 MB 4 EH",null,"2015-001-ext21","Texte n° 212 du 02/05/2019 annulé et remplacé par le texte n°64 du 07/07/2020",4,"Microstation à cultures fixées","1 cuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (3 m3)\nbassin d'aération (1,05 m3) contenant des supports bactériens \"Oxybee\"\nclarificateur (0,82 m3)","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","2,34 x 1,65 x 2,07","4 m²",{"$f":"\"- 3 cm\"","v":"- 3 cm"},"400 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","2 diffuseurs d'air sous forme de disque à membrane micro-perforée placés au fond du bassin d'aération","Entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit de l'habitation\n+\nVentilation d'extraction des gaz amenée 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle d'office ; sonore en option","Oui","0,70 à 0,77 kWh/j","29 à 32 € TTC/an","35 à 43 dB(A)","Décanteur primaire < 30 %","Tous les 24 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager \" Guide de l'usager, Oxyfix® R-90 MB, 4 EH, 5 EH et 6 EH, Version 20200320, 72 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",4635.4515050167229,"110 €/an","sans contrat : 6 922 €\navec contrat : 8 529 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[891,"ELOY WATER","OXYFIX R-90 MB 5 EH",null,"2015-001-ext22","Texte n° 212 du 02/05/2019\nannulé et remplacé par le texte n°64 du 07/07/2020",5,"Microstation à cultures fixées","1 cuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (3 m3)\nbassin d'aération (1,05 m3) contenant des supports bactériens \"Oxybee\"\nclarificateur (0,82 m3)","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","2,34 x 1,65 x 2,07","4 m²",{"$f":"\"- 3 cm\"","v":"- 3 cm"},"400 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","2 diffuseurs d'air sous forme de disque à membrane micro-perforée placés au fond du bassin d'aération","Entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit de l'habitation\n+\nVentilation d'extraction des gaz amenée 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle d'office ; sonore en option","Oui","0,70 à 0,77 kWh/j","29 à 32 € TTC/an","35 à 43 dB(A)","Décanteur primaire < 30 %","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager \" Guide de l'usager, Oxyfix® R-90 MB, 4 EH, 5 EH et 6 EH, Version 20200320, 72 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5331.1036789297659,"110 €/an","sans contrat : 8 112 €\navec contrat : 9 719 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[892,"ELOY WATER","OXYFIX R-90 MB 6 EH",null,"2015-001-ext23","Texte n° 212 du 02/05/2019\nannulé et remplacé par le texte n°64 du 07/07/2020",6,"Microstation à cultures fixées","1 cuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (3 m3)\nbassin d'aération (1,05 m3) contenant des supports bactériens \"Oxybee\"\nclarificateur (0,82 m3)","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","2,34 x 1,65 x 2,07","4 m²",{"$f":"\"- 3 cm\"","v":"- 3 cm"},"400 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","2 diffuseurs d'air sous forme de disque à membrane micro-perforée placés au fond du bassin d'aération","Entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit de l'habitation\n+\nVentilation d'extraction des gaz amenée 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle d'office ; sonore en option","Oui","0,83 à 1,08 kWh/j","34 à 45 € TTC/an","36 à 38 dB(A)","Décanteur primaire < 30 %","Tous les 16 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager \" Guide de l'usager, Oxyfix® R-90 MB, 4 EH, 5 EH et 6 EH, Version 20200320, 72 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5588,"110 €/an","sans contrat : 8 872 €\navec contrat : 10 479 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm","non","sans objet"]
[893,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","STEPURFILTRE-FEA 5 EH",null,"2019-007","Texte n°46 du 28/05/2019",5,"Filtre compact","FTE 3m3 + filtre compact composé de 3 couches de laine de roche et d'écorces de pin séparés par 1 géogrille rigide (Hcouche : LR 0,30m + LR et EP 0,10m + EP 0,20m)","Média : laine de roche et écorce de pin\nCuves : Polyéthylène haute densité (PEHD)","FTE : 2,90 x 1,16 x 1,34\nFiltre : 2,90 x 1,16 x 1,34","Fosse : 3,4 m²\nFiltre : 3,4 m²","Non indiqué","Fosse toutes eaux : 132 kg\nFiltre : 580 kg","Gravitaire à l'aide d'un auget basculant sur deux paires de plateau de répartition","sans objet","Non","Entrée d'air dans la fosse toutes eaux assurée par la canalisation de chute des eaux usées ramenée au-dessus du toit\n+\nVentilation d'extraction piquée en aval de la fosse totues eaux et prolongée 40 cm au-dessus du toit de l'habitation\n+\nEntrée d'air dans le filtre assuré par un chapeau de ventilation au centre du couvercle du filtre","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","17 mois","autorisé","Non","Livret d'utilisation de la Gamme STEPURFILTRE-FEA, Modèles 5 EH, 10 EH, 15 EH et 20 EH, avril 2019, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4590,"180 €/an","sans contrat : 9 909 €\navec contrat : 9 909 €","10 ans","Fosse toutes eaux : 30 cm\nFiltre : 30 cm","non","sans objet"]
[894,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","Gamme STEPURFILTRE-FEA, modèle 10 EH",null,"2019-007-ext01","Texte n°46 du 28/05/2019",10,"Filtre compact","FTE Sotralentz 5m3 + boîte d'alimentation 6 voies FEA + 2 filtres compact composé de 3 couches de laine de roche et d'écorces de pin séparés par 1 géogrille rigide (Hcouche : LR 0,30m + LR et EP 0,10m + EP 0,20m)","Média : laine de roche et écorce de pin\nBoite d'alimentation : Polyéthylène haute densité (PEHD)\nCuves : Polyéthylène haute densité (PEHD)","FTE : 2,43 x 1,85 x 1,55\nFiltre : 2 cuves de chacune 2,90 x 1,16 x 1,34","Fosse : 4,5 m²\nFiltres : 6,8 m²","Non indiqué","Fosse toutes eaux : 160 kg\nFiltre : 2 x 580 kg","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et d'un auget basculant sur deux paires de plateaux de répartition par filtre","sans objet","Non","Entrée d'air dans la fosse toutes eaux assurée par la canalisation de chute des eaux usées ramenée au-dessus du toit\n+\nVentilation d'extraction piquée en aval de la fosse totues eaux et prolongée 40 cm au-dessus du toit de l'habitation\n+\nEntrée d'air dans le filtre assuré par un chapeau de ventilation au centre du couvercle du filtre","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","13 mois","autorisé","Non","Livret d'utilisation de la Gamme STEPURFILTRE-FEA, Modèles 5 EH, 10 EH, 15 EH et 20 EH, avril 2019, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",1704,"180 €/an","sans contrat : 8 688 €\navec contrat : 8 688 €","10 ans","Fosse toutes eaux : 60 cm\nFiltres : 30 cm","non","sans objet"]
[895,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","Gamme STEPURFILTRE-FEA, modèle 15 EH",null,"2019-007-ext02","Texte n°46 du 28/05/2019",15,"Filtre compact","FTE Sotralentz 8m3 + boîte d'alimentation 6 voies FEA + 3 filtres compact composé de 3 couches de laine de roche et d'écorces de pin séparés par 1 géogrille rigide (Hcouche : LR 0,30m + LR et EP 0,10m + EP 0,20m)","Média : laine de roche et écorce de pin\nBoite d'alimentation : Polyéthylène haute densité (PEHD)\nCuves : Polyéthylène haute densité (PEHD)","FTE : 4,20 x 1,85 x 1,55\nFiltre : 3 cuves de chacune 2,90 x 1,16 x 1,34","Fosse : 7,8 m²\nFiltres : 10,1 m²","Non indiqué","Fosse toutes eaux : 280 kg\nFiltre : 3 x 580 kg","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et d'un auget basculant sur deux paires de plateaux de répartition par filtre","sans objet","Non","Entrée d'air dans la fosse toutes eaux assurée par la canalisation de chute des eaux usées ramenée au-dessus du toit\n+\nVentilation d'extraction piquée en aval de la fosse totues eaux et prolongée 40 cm au-dessus du toit de l'habitation\n+\nEntrée d'air dans le filtre assuré par un chapeau de ventilation au centre du couvercle du filtre","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","14 mois","autorisé","Non","Livret d'utilisation de la Gamme STEPURFILTRE-FEA, Modèles 5 EH, 10 EH, 15 EH et 20 EH, avril 2019, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9571,"240 €/an","sans contrat : 18 286 €\navec contrat : 18 286 €","10 ans","Fosse toutes eaux : 60 cm\nFiltres : 30 cm","non","sans objet"]
[896,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","Gamme STEPURFILTRE-FEA, modèle 20 EH",null,"2019-007-ext03","Texte n°46 du 28/05/2019",20,"Filtre compact","FTE Sotralentz 10m3 + boîte d'alimentation 6 voies FEA + 4 filtres compact composé de 3 couches de laine de roche et d'écorces de pin séparés par 1 géogrille rigide (Hcouche : LR 0,30m + LR et EP 0,10m + EP 0,20m)","Média : laine de roche et écorce de pin\nBoite d'alimentation : Polyéthylène haute densité (PEHD)\nCuves : Polyéthylène haute densité (PEHD)","FTE : 4,97 x 1,85 x 1,55\nFiltre : 4 cuves de chacune 2,90 x 1,16 x 1,34","Fosse : 9,2 m²\nFiltres : 13,5 m²","Non indiqué","Fosse toutes eaux : 320 kg\nFiltre : 4 x 580 kg","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et d'un auget basculant sur deux paires de plateaux de répartition par filtre","sans objet","Non","Entrée d'air dans la fosse toutes eaux assurée par la canalisation de chute des eaux usées ramenée au-dessus du toit\n+\nVentilation d'extraction piquée en aval de la fosse totues eaux et prolongée 40 cm au-dessus du toit de l'habitation\n+\nEntrée d'air dans le filtre assuré par un chapeau de ventilation au centre du couvercle du filtre","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile de la fosse toutes eaux","13 mois","autorisé","Non","Livret d'utilisation de la Gamme STEPURFILTRE-FEA, Modèles 5 EH, 10 EH, 15 EH et 20 EH, avril 2019, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",11611,"360 € / an","sans contrat : 22 987 €\navec contrat : 22 987 €","10 ans","Fosse toutes eaux : 60 cm\nFiltres : 30 cm","non","sans objet"]
[897,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","Gamme STEPURBIO-FEA, CF 2593 petit modèle",null,"2019-005","Texte n°47 du 28/05/2019",5,"Microstation à culture fixée immergée aérée (procédé à lit fixe)","1 cuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (2,59 m3)\nréacteur biologique aéré (1,23 m3)\nclarificateur (0,94 m3)","\nCuve : Polyéthylène haute densité (PEHD)","3,00 x 1,20 x 1,85","3,7 m²",-20,"280 kg","du décanteur primaire au réacteur par gravité,\ndu réacteur vers le clarificateur par gravité,\net recirculation du clarificateur vers le décanteur primaire par un airlift","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","diffuseurs d'air sous forme de disque à membrane micro-perforée placés au fond du bassin d'aération","Entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit de l'habitation\n+\nVentilation par la canalisation d'amenée d'extraction des gaz amenée 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,8 à 2,08 kWh/j","74 à 86 € TTC/an","42 à 45 dB(A)","Décanteur primaire < 30 %","Tous les 8 mois","interdit","Oui","Livret de l'utilisation de la Gamme STEPURBIO-FEA, Modèles CF 2593 PETIT MODELE (5EH) et CF 3242 GRAND MODELE (5EH), avril 2019, 33 pages","Complexe, très fréquente, très coûteuse",3330,"180 €/an","sans contrat : 13 286 €\navec contrat : 13 286 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","40 cm","non","sans objet"]
[898,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","Gamme STEPURBIO-FEA, CF 3242 grand modèle",null,"2019-006","Texte n°47 du 28/05/2019",5,"Microstation à culture fixée immergée aérée (procédé à lit fixe)","1 cuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (3,24 m3)\nréacteur biologique aéré (1,23 m3)\nclarificateur (0,94 m3)","\nCuve : Polyéthylène haute densité (PEHD)","3,34 x 1,20 x 1,85","4,1 m²",-20,"300 kg","du décanteur primaire au réacteur par gravité,\ndu réacteur vers le clarificateur par gravité,\net recirculation du clarificateur vers le décanteur primaire par un airlift","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air (airlift)","2 diffuseurs d'air sous forme de disque à membrane micro-perforée placés au fond du bassin d'aération","Entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit de l'habitation\n+\nVentilation par la canalisation d'amenée d'extraction des gaz amenée 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,8 à 2,08 kWh/j","74 à 86 € TTC/an","42 à 45 dB(A)","Décanteur primaire < 30 %","Tous les 9 mois","interdit","Oui","Livret de l'utilisation de la Gamme STEPURBIO-FEA, Modèles CF 2593 PETIT MODELE (5EH) et CF 3242 GRAND MODELE (5EH), avril 2019, 33 pages","Complexe, très fréquente, très coûteuse",3330,"180 €/an","sans contrat : 12 942 €\navec contrat : 12 942 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","40 cm","non","sans objet"]
[899,"BIONEST France","Gamme BIO-UNIK, modèle BIO-10ST-2",null,"2015-002-ext12","Texte n°138 du 31/01/2018 annulé et remplacé par le texte n°66 du 29/08/2019","10 EH","Microstation à cultures fixées\nimmergées libre et aérée\n(procédé à lit fluidisé)","2 cuves Sotralentz :\ndécanteur SOTRALENTZ EPURBLOC 4000 QR (4 000 L) avec préfiltre à cartouche filtrante 2 Polylok PL-122\n+ \nréacteur SOTRALENTZ EPURBLOC 4000 QR à 2 compartiments (4 000 L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Polyéthylène","Décanteur : 2,05 x 1,85 x 1,55\nRéacteur/Clarificateur : 2,05 x 1,85 x 1,55","Décanteur : 3,8 m²\nRéacteur : 3,8 m²",-7,"Fosse : 140 kg\nRéacteur : 241 kg","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées vers le décanteur primaire / débit 15,63 L/min tps de fonctionnement 14 min/h","1 diffuseur fines bulles (tuyau poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimenté en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie du réacteur, amenée 40 cm au-dessus du faîtage et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","2,4 kWh/jour ","environ 99 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 15 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO-UNIK de 5 à 15 EH, BIONEST, juillet 2019, 89 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6850,"169 à 312 €  TTC / an","sans contrat : 13 024 €\navec contrat : 11 805 € à  15 137 €","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","60 cm","non","sans objet"]
[900,"BIONEST France","Gamme BIO-UNIK, modèle UNIK-5ST",null,"2015-002-ext13","Texte n°138 du 31/01/2018 annulé et remplacé par le texte n°66 du 29/08/2019","5 EH","Microstation à cultures fixées\nimmergées libre et aérée\n(procédé à lit fluidisé)","1 cuve Sotralentz :\ndécanteur SOTRALENTZ EPURBLOC 4000 QR (2 000 L) avec préfiltre à cartouche filtrante 1 Polylok PL-122 et réacteur à 2 compartiments (2 000 L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Polyéthylène","2,05 x 1,85 x 1,55","3,8 m²",-5,"174 kg","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées vers le décanteur primaire / débit 15,63 L/min tps de fonctionnement 6 min/h","1 diffuseur fines bulles (tuyau poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimenté en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée 40 cm au-dessus du faîtage et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,2 kWh/jour","environ 49 € TTC / an","35 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 15 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO-UNIK de 5 à 15 EH, BIONEST, juillet 2019, 89 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",4350,"138 à 252 €  TTC / an","sans contrat : 8 436 €\navec contrat : 8 051 € à 10 161 €","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","60 cm","non","sans objet"]
[901,"BIONEST France","Gamme BIO-UNIK, modèle UNIK-5TB",null,"2015-002-ext14","Texte n°138 du 31/01/2018 annulé et remplacé par le texte n°66 du 29/08/2019","5 EH","Microstation à cultures fixées\nimmergées libre et aérée\n(procédé à lit fluidisé)","1 cuve THEBAULT MAXI-ECO 4000 L :\ndécanteur (2 000L) avec préfiltre à cartouche filtrante 1 Polylok PL-122 et réacteur à 2 compartiments (2 500 L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Béton","2,60 x 1,20 x 1,86","3,1 m²",-10,"2 724 kg","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées vers le décanteur primaire / débit 15,63 L/min tps de fonctionnement 6 min/h","1 diffuseur fines bulles (tuyau poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimenté en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée 40 cm au-dessus du faîtage et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,2 kWh/jour","environ 49 € TTC / an","35 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 15 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO-UNIK de 5 à 15 EH, BIONEST, juillet 2019, 89 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",4350,"138 à 252 €  TTC / an","sans contrat : 8 436 €\navec contrat : 8 051 € à 10 161 €","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","80 cm","non","sans objet"]
[902,"BIONEST France","Gamme BIO-UNIK, modèle UNIK-6ST",null,"2015-002-ext15","Texte n°138 du 31/01/2018 annulé et remplacé par le texte n°66 du 29/08/2019","6 EH","Microstation à cultures fixées\nimmergées libre et aérée\n(procédé à lit fluidisé)","1 cuve SOTRALENTZ EPURBLOC 25-25 QR :\ndécanteur (2 780 L) avec préfiltre à cartouche filtrante 1 Polylok PL-122 et réacteur à 2 compartiments (2 800 L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Polyéthylène","2,77 x 1,84 x 1,47","5,1 m²",-6,"256 kg","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées vers le décanteur primaire / débit 15,63 L/min tps de focntionnement 6 min/h","1 diffuseur fines bulles (tuyau poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimenté en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée 40 cm au-dessus du faîtage et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,8 kWh/jour","environ 74 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 16 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO-UNIK de 5 à 15 EH, BIONEST, juillet 2019, 89 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",4565,"138 à 252 €  TTC / an","sans contrat : 8 968 €\navec contrat : 8 691 € à 10 693 €","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","60 cm","non","sans objet"]
[903,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES5EH",null,"2019-009-ext01","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",5,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥3 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n5 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n40 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n25 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 29 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","2 640 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 4 569 €\navec contrat : 5 319 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[904,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES6EH-A",null,"2019-009-ext02","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",6,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥3 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n6 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n48,5 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n30 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","2 860 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 5 562 €\navec contrat : 6 312 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[905,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES6EH-B",null,"2019-009-ext03","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019","6 EH","Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥3 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n4 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n48,5 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n30 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","2 860 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 5 562 €\navec contrat : 6 312 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[906,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES7EH-A",null,"2019-009-ext04","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",7,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥4 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n7 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n57 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n35 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 28 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","2 910 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 6 527 €\navec contrat : 7 277 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[907,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES7EH-B",null,"2019-009-ext05","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",7,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥4 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n5 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n57 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n35 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 28 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","2 910 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 6 527 €\navec contrat : 7 277 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[908,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES8EH-A",null,"2019-009-ext06","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",8,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥4 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n8 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n65,5 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n40 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","3 140 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 7 529 €\navec contrat : 8 279 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[909,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES9EH-A",null,"2019-009-ext07","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",9,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥5 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n9 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n74 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n45 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","3 180 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 8 532 €\navec contrat : 9 282 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[910,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES9EH-B",null,"2019-009-ext08","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",9,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥5 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n6 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n74 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n45 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","3 180 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 8 532 €\navec contrat : 9 282 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[911,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES10EH-A",null,"2019-009-ext09","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",10,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥5 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n10 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n82,5 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n50 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","3 420 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 9 160 €\navec contrat : 9 910 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[912,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES10EH-D",null,"2019-009-ext10","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",10,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥5 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n7 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n82,5 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n50 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","3 420 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 9 160 €\navec contrat : 9 910 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[913,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES12EH-A",null,"2019-009-ext11","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",12,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥6 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n12 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n99,5 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n60 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","3 900 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 10 809 €\navec contrat : 11 559 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[914,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES12EH-E",null,"2019-009-ext12","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",12,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥6 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n8 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n99,5 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n60 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","3 900 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 10 809 €\navec contrat : 11 559 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[915,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES13EH",null,"2019-009-ext13","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",13,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥7 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n9 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n108 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n65 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","4 120 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 11 605 €\navec contrat : 12 355 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[916,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES14EH-A",null,"2019-009-ext14","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",14,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥7 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n14 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n116,5 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n70 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","4 380 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 12 800 €\navec contrat : 13 550 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[917,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES15EH-A",null,"2019-009-ext15","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",15,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥8 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n15 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n125 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n75 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 51 pages version 1.1, avril 2019\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 43 pages version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","4 590 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 13 686 €\navec contrat : 14 436 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[918,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES15EH-C",null,"2019-009-ext16","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",15,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥8 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n10 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n125 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n75 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 51 pages version 1.1, avril 2019\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 43 pages version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","4 590 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 13 686 €\navec contrat : 14 436 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[919,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES16EH",null,"2019-009-ext17","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",16,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥8 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n16 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n133,5 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n80 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 51 pages version 1.1, avril 2019\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 43 pages version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","4 860 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 14 571 €\navec contrat : 15 321 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[920,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES18EH-A",null,"2019-009-ext18","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",18,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥10 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n18 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n150,5 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n90 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 51 pages version 1.1, avril 2019\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 43 pages version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 130 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 16 229 €\navec contrat : 16 979 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[921,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES18EH-C",null,"2019-009-ext19","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",18,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥10 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n12 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n150,5 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n90 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 51 pages version 1.1, avril 2019\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 43 pages version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 130 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 16 229 €\navec contrat : 16 979 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[922,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES20EH-A",null,"2019-009-ext20","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",20,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥10 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n20 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n167,5 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n100 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 51 pages version 1.1, avril 2019\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 43 pages version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 420 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 17 981 €\navec contrat : 18 731 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[923,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode non étanche, modèle ES20EH-C",null,"2019-009-ext21","texte n°93 du 09/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°87 du 28/09/2019",20,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux non étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥10 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n14 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nperméabilité de 10 à 200 mm/h :\n167,5 m²\n\nperméabilité > 200 mm/h : \n100 m²","/","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","non (distance minimale de la nappe par rapport à la surface du sol naturel soit 1,5 m (correspondant à 0,90 de la génératrice basse des conduites)","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 51 pages version 1.1, avril 2019\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 43 pages version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 420 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 17 981 €\navec contrat : 18 731 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[924,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES5EH",null,"2019-008-ext01","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",5,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥3 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n5 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n18,9 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 29 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","2 640 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 4 559 €\navec contrat : 5 309 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[925,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES6EH-A",null,"2019-008-ext02","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",6,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥3 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n6 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n22,05 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","2 860 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 5 696 €\navec contrat : 6 446 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[926,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES6EH-B",null,"2019-008-ext03","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019","6 EH","Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥3 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n4 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n22,61 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","2 860 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 5 696 €\navec contrat : 6 446 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[927,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES7EH-A",null,"2019-008-ext04","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",7,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥4 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n7 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n25,20 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 28 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","2 910 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 6 685 €\navec contrat : 7 435 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[928,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES7EH-B",null,"2019-008-ext05","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",7,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥4 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n5 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n27,14 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 28 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","2 910 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 6 685 €\navec contrat : 7 435 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[929,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES8EH-A",null,"2019-008-ext06","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",8,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥4 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n8 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n28,35 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","3 140 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 7 742 €\navec contrat : 8 492 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[930,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES9EH-A",null,"2019-008-ext07","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",9,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥5 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n9 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n32,06 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","3 180 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 8 740 €\navec contrat : 9 490 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[931,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES9EH-B",null,"2019-008-ext08","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",9,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥5 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n6 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n32,16 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","3 180 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 8 740 €\navec contrat : 9 490 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[932,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES10EH-A",null,"2019-008-ext09","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",10,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥5 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n10 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n35,91 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","3 420 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 9 398 €\navec contrat : 10 148 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[933,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES10EH-D",null,"2019-008-ext10","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",10,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥5 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n7 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n36,18 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","3 420 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 9 398 €\navec contrat : 10 148 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[934,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES12EH-A",null,"2019-008-ext11","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",12,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥6 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n12 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n42,49 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","3 900 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 11 023 €\navec contrat : 11 773 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[935,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES12EH-E",null,"2019-008-ext12","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",12,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥6 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n8 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n42,81 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","3 900 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 11 023 €\navec contrat : 11 773 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[936,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES13EH",null,"2019-008-ext13","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",13,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥7 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n9 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n46,03 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","4 120 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 11 836 €\navec contrat : 12 586 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[937,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES14EH-A",null,"2019-008-ext14","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",14,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥7 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n14 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n49,98 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","4 380 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 13 088 €\navec contrat : 13 838 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[938,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES15EH-A",null,"2019-008-ext15","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",15,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥8 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n15 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n53,34 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","4 590 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 14 039 €\navec contrat : 14 789 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[939,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES15EH-C",null,"2019-008-ext16","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",15,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥8 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n10 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n53,37 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","4 590 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 14 039 €\navec contrat : 14 789 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[940,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES16EH",null,"2019-008-ext17","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",16,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥8 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n16 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n56,70 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","4 860 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 14 902 €\navec contrat : 15 652 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[941,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES18EH-A",null,"2019-008-ext18","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",18,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥10 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n18 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n64,61 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 130 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 16 624 €\navec contrat : 17 374 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[942,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES18EH-C",null,"2019-008-ext19","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",18,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥10 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n12 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n64,32 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 130 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 16 624 €\navec contrat : 17 374 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[943,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES20EH-A",null,"2019-008-ext20","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",20,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥10 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n20 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n71,47 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 420 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 18 417 €\navec contrat : 19 167 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[944,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES, mode étanche, modèle ES20EH-C",null,"2019-008-ext21","texte n°174 du 12/06/2019 annulé et remplacé par le texte n°88 du 28/09/2019",20,"Filtre compact :\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche","FTE conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l'annexe ZA de la norme EN 12566-1/A1 ET efficacité hydraulique inférieure ou égale à 8 g de billes (sur la 4e valeur la plus forte de l'essai de type d'efficacité hydraulique) au sens de la norme EN 12566-1  (≥10 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n14 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","fonction de la marque de la FTE\n","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n71,76 m2","Filtre :\n- 65 cm","variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","autorisé","Non","Guide d'utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019  et Guide de mise en œuvre et d’installation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 49 pages, version 1.1, avril 2019","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 420 € (fosse toutes eaux non fournie)","60 €/an","sans contrat : 18 417 €\navec contrat : 19 167 €","      Polyblock : 3 ans       Canalisations : 20 ans","50 cm sur le filtre","oui","2025-06-30"]
[945,"ASIO","AS-VARIOcomp modèle K5\ntypes K/S, K/PB et K/PB/SV",",","2012-015-mod 01","texte N°158 du 10/07/2019",5,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (0,68 m3)\nréacteur biologique (0,64 m3)\nclarificateur (0,19 m3)","Polypropylène","cuve cylindrique : a axe vertical surmontée d’une réhausse cylindrique (diamètre x hauteur)                                                                                                           K/S : 1,20 x 1,52                                          K/PB : 1,51 x 1,67             \nK/PB/SV : 1,51 x 1,83","1,2 m² / 1,8 m²",-8,"K/S :180 kg\n K/PB : 345 kg\nK/PB/SV : 375 kg","Du décanteur primaire au réacteur de façon gravitaire du réacteur au clarificateur par une pompe à injection d'air ; du clarificateur à la sortie par une pompe à injection d'air","du clarificateur au réacteur gravitairement\ndu réacteur au décanteur par une pompe à injection d'air ","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","1,1 kWh/jour","environ 45 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 2 mois","interdit","hors nappe pour le type K/S \navec ou sans nappe pour les types K/PB et K/PB/SV"," Manuel pour l’installation, le fonctionnement, la mise en service et la maintenance de la station d’épuration AS – VARIOcomp Gamme K – Notice pour modèles K5, K8, K12, version du 3 mai 2019, 30 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4650,"Non communiqué",24310,"Non communiqué","50 cm","non","sans objet"]
[946,"ASIO","AS-VARIOcomp modèle K8 \ntype K/S",",","2012-015-ext01-mod01","texte N°158 du 10/07/2019",8,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 3 compartiments : décanteur primaire (1,00 m3) réacteur biologique (1,01 m3) clarificateur (0,29 m3)","Polypropylène","cuve cylindrique : a axe vertical surmontée d’une réhausse cylindrique (1,48 x 1,52)","1,7 m²",-8,"260 kg","Du décanteur primaire au réacteur de façon gravitaire du réacteur au clarificateur par une pompe à injection d'air ; du clarificateur à la sortie par une pompe à injection d'air","du clarificateur au réacteur gravitairement\ndu réacteur au décanteur par une pompe à injection d'air ","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","2,2 kWh/jour","environ 90 € TTC / an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 2 mois","interdit","hors nappe"," Manuel pour l’installation, le fonctionnement, la mise en service et la maintenance de la station d’épuration AS – VARIOcomp Gamme K – Notice pour modèles K5, K8, K12, version du 3 mai 2019, 30 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6550,"Non communiqué",27844,"Non communiqué","50 cm","non","sans objet"]
[947,"ASIO","AS-VARIOcomp modèle K12 \ntype K/S",",","2012-015-ext02-mod01","texte N°158 du 10/07/2019",12,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 3 compartiments : décanteur primaire (1,68 m3) réacteur biologique (1,86 m3) clarificateur (0,41 m3)","Polypropylène","cuve cylindrique : a axe vertical surmontée d’une réhausse cylindrique  (1,93 x 1,52)","2,9 m²",-8,"450 kg","Du décanteur primaire au réacteur de façon gravitaire du réacteur au clarificateur par une pompe à injection d'air ; du clarificateur à la sortie par une pompe à injection d'air","du clarificateur au réacteur gravitairement\ndu réacteur au décanteur par une pompe à injection d'air ","2 aérateurs à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","2,9 kWh/jour","environ 119 € TTC / an","47 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 2 mois","interdit","hors nappe"," Manuel pour l’installation, le fonctionnement, la mise en service et la maintenance de la station d’épuration AS – VARIOcomp Gamme K – Notice pour modèles K5, K8, K12, version du 3 mai 2019, 30 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7650,"Non communiqué",30425,"Non communiqué","50 cm","non","sans objet"]
[948,"SIMOP","BIONUT2/6054/04",null,"2019-001-ext01","Texte n°138 du 27 mars 2019",4,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux 3,20m³ (FTE3000BI)\n+ 1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes de 2,47m² (surface utile)","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\n","Fosse : 2,30 x 1,66 x 1,49\nFiltre : 2,24 x 1,54 x 1,46\n",7.2675999999999998,"Filtre : -106","Fosse : 157 kg\nFiltre : 867 kg\n","1 auget d'alimentation intégré à la cuve de 44,5L","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50% du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 22 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04 à 20","Peu complexe, peu fréquence et peu coûteuse",4450,"84 €/an","sans contrat : 9896 €\navec contrat : 8177 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[949,"SIMOP","BIONUT2/6054/04-1",null,"2019-001-ext02","Texte n°138 du 27 mars 2019",4,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux 3,20m³ (FTE3000BI)\n+ 1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes de 2,27m² (surface utile)","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\n","Fosse : 2,30 x 1,66 x 1,49\nFiltre : 2,24 x 1,44 x 1,46\n",7.0435999999999996,"Filtre : -106","Fosse : 157 kg\nFiltre : 775 kg\n","1 auget d'alimentation intégré à la cuve de 44,5L","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50% du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 22 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04 à 20","Peu complexe, peu fréquence et peu coûteuse",4450,"84 €/an","sans contrat : 9862 €\navec contrat : 8139 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[950,"SIMOP","BIONUT2/6054/05",null,"2019-001-ext03","Texte n°138 du 27 mars 2019",5,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux 3,20m³ (FTE3000BI)\n+ 1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes de 3,36m² (surface utile)","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\n","Fosse : 2,30 x 1,66 x 1,49\nFiltre : 2,24 x 1,54 x 1,46\n",7.2675999999999998,"Filtre : -106","Fosse : 157 kg\nFiltre : 867 kg\n","1 auget d'alimentation intégré à la cuve de 44,5L","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50% du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04 à 20","Peu complexe, peu fréquence et peu coûteuse",4668,"84 €/an","sans contrat : 10569 €\navec contrat : 8850 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[951,"SIMOP","BIONUT2/6054/06-1",null,"2019-001-ext04","Texte n°138 du 27 mars 2019",6,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux 3,20m³ (FTE3000BI)\n+ 1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes de 2,47m² (surface utile)","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\n","Fosse : 2,30 x 1,66 x 1,49\nFiltre : 2,06 x 1,88 x 1,50 \n",7.6907999999999994,"Filtre : -81","Fosse : 157 kg\nFiltre : 1193 kg\n","1 auget d'alimentation intégré à la cuve de 57L","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50% du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 15 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04 à 20","Peu complexe, peu fréquence et peu coûteuse",5354,"84 €/an","sans contrat : 12096 €\navec contrat : 10370 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[952,"SIMOP","BIONUT2/6054/06",null,"2019-001-ext05","Texte n°138 du 27 mars 2019",6,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux 3,20m³ (FTE3000BI)\n+ 1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes de 2,84m² (surface utile)","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\n","Fosse : 2,30 x 1,66 x 1,49\nFiltre : 2,24 x 1,74 x 1,46\n",7.7156000000000002,"Filtre : -106","Fosse : 157 kg\nFiltre : 939 kg\n","1 auget d'alimentation intégré à la cuve de 44,5L","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50% du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 15 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04 à 20","Peu complexe, peu fréquence et peu coûteuse",4854,"84 €/an","sans contrat : 11328 €\navec contrat : 9618 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[953,"SIMOP","BIONUT2/6054/08-1",null,"2019-001-ext06","Texte n°138 du 27 mars 2019",8,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux 4,05m³ (INR04000)\n+ 1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes de 3,80m² (surface utile)","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\n","Fosse : 1,82 x 1,93 x 2,03\nFiltre : 2,38 x 1,88 x 1,5\n",7.9869999999999992,"Filtre : -81","Fosse : 195 kg\nFiltre : 1385 kg\n","1 auget d'alimentation intégré à la cuve de 57L","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50% du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 14 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04 à 20","Peu complexe, peu fréquence et peu coûteuse",6865,"84 €/an","sans contrat : 14158 €\navec contrat : 12500 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[954,"SIMOP","BIONUT2/6054/08",null,"2019-001-ext07","Texte n°138 du 27 mars 2025",8,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux 4,02m³ (FTE2/6009/04)\n+ 1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes de 3,80m² (surface utile)","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\n","Fosse : 2,29 x 1,81 x 1,65\nFiltre : 2,38 x 1,88 x 1,5\n",8.6192999999999991,"Filtre : -81","Fosse : 185 kg\nFiltre : 1385 kg\n","1 auget d'alimentation intégré à la cuve de 57L","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50% du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 14 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04 à 20","Peu complexe, peu fréquence et peu coûteuse",6865,"84 €/an","sans contrat : 14158 €\navec contrat : 12500 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[955,"SIMOP","BIONUT2/6054/10",null,"2019-001-ext08","Texte n°138 du 27 mars 2026",10,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux 5,02m³ (FTE2/6009/05)\n+ 1 regard de répartition REP2/04/04\n+ 2 filtres compacts  composé de coquilles de noisettes de 4,94m² (surface utile totale)","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\nRegard de répartition : Polyéthylène","Fosse : 2,39 x 1,98 x 1,80\nRegard de répartition : 0,4 x 0,4 x 0,4\nFiltres : 2 cuves de chacune 2,24 x 1,54 x 1,46\n",11.791400000000001,"Filtre : -106","Fosse : 220 kg\nRegard de répartition : NR\nFiltres : 2 cuves de chacune 867 kg\n","1 boîte d'alimentation\n+ 1 auget d'alimentation intégré à la cuve de 44,5L","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50% du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 14 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04 à 20","Peu complexe, peu fréquence et peu coûteuse",9266,"84 €/an","sans contrat : 17567 €\navec contrat : 15357 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[956,"SIMOP","BIONUT2/6054/12-1",null,"2019-001-ext09","Texte n°138 du 27 mars 2027",12,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux 6,02m³ (INR06000)\n+ 1 regard de répartition REP2/04/04\n+ 2 filtres compacts  composé de coquilles de noisettes de 6,72m² (surface utile totale)","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\nRegard de répartition : Polyéthylène","Fosse : 2,11 x 2,20 x 2,30\nRegard de répartition : 0,4 x 0,4 x 0,4\nFiltres : 2 cuves de chacune 2,06 x 1,88 x 1,50 \n",12.547599999999999,"Filtre : -81","Fosse : 306 kg\nRegard de répartition : NR\nFiltres : 2 cuves de chacune 1193 kg\n","1 boîte d'alimentation\n+ 1 auget d'alimentation intégré à la cuve de 57L","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50% du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 14 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04 à 20","Peu complexe, peu fréquence et peu coûteuse",10090,"84 €/an","sans contrat : 19331 €\navec contrat : 17106 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[957,"SIMOP","BIONUT2/6054/12",null,"2019-001-ext10","Texte n°138 du 27 mars 2028",12,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux 6,02m³ (INR06000)\n+ 1 regard de répartition REP2/04/04\n+ 2 filtres compacts  composé de coquilles de noisettes de 5,68m² (surface utile totale)","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\nRegard de répartition : Polyéthylène","Fosse : 2,11 x 2,20 x 2,30\nRegard de répartition : 0,4 x 0,4 x 0,4\nFiltres : 2 cuves de chacune 2,24 x 1,74 x 1,46\n",6.3555714285714284,"Filtre : -106","Fosse : 306 kg\nRegard de répartition : NR\nFiltres : 2 cuves de chacune 939 kg\n","1 boîte d'alimentation\n+ 1 auget d'alimentation intégré à la cuve de 44,5L","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50% du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 14 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04 à 20","Peu complexe, peu fréquence et peu coûteuse",10090,"84 €/an","sans contrat : 18795 €\navec contrat : 16604 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[958,"SIMOP","BIONUT2/6054/16",null,"2019-001-ext11","Texte n°138 du 27 mars 2029",16,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux 8,01m³ (INR08000)\n+ 1 regard de répartition REP2/04/04\n+ 2 filtres compacts  composé de coquilles de noisettes de 7,60m² (surface utile totale)","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\nRegard de répartition : Polyéthylène","Fosse : 2,72 x 2,20 x 2,30\nRegard de répartition : 0,4 x 0,4 x 0,4\nFiltres : 2 cuves de chacune 2,38 x 1,88 x 1,50 \n",15.0928,"Filtre : -81","Fosse : 404 kg\nRegard de répartition : NR\nFiltres : 2 cuves de chacune 1385 kg\n","1 boîte d'alimentation\n+ 1 auget d'alimentation intégré à la cuve de 57L","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50% du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 14 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04 à 20","Peu complexe, peu fréquence et peu coûteuse",10646,"84 €/an","sans contrat : 20560 €\navec contrat : 18471 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[959,"SIMOP","BIONUT2/6054/18",null,"2019-001-ext12","Texte n°138 du 27 mars 2030",18,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux 10,12m³ (FTE2/6309/10)\n+ 1 chasse à auget AF2/6016/055\n+ 1 regard de répartition REP2/04/04\n+ 3 filtres compacts  composé de coquilles de noisettes de 8,52m² (surface utile totale)","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\nRegard de répartition : Polyéthylène\n Chasse à auget : Polyéthylène","Fosse : 3,38 x 2,49 x 2,54\nAuget : 0,74 x 0,415 x 0,555\nRegard de répartition : 0,4 x 0,4 x 0,4\nFiltres : 3 cuves de chacune 2,24 x 1,74 x 1,46\n",20.798100000000002,"Filtre : -106","Fosse : 550 kg\nAuget : NR\nRegard de répartition : NR\nFiltres : 3 cuves de chacune 939 kg\n","1 chasse à auget indépendante de 12L\n+ 1 boîte d'alimentation\n+ 1 auget d'alimentation intégré à la cuve de 44,5L","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50% du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 16 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04 à 20","Peu complexe, peu fréquence et peu coûteuse",16881,"84 €/an","sans contrat : 26834 €\navec contrat : 24418 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[960,"SIMOP","BIONUT2/6054/20",null,"2019-001-ext13","Texte n°138 du 27 mars 2031",20,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux 10,12m³ (FTE2/6309/10)\n+ 1 chasse à auget AF2/6016/055\n+ 1 regard de répartition REP2/04/04\n+ 4 filtres compacts  composé de coquilles de noisettes de 9,88m² (surface utile totale)","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\nRegard de répartition : Polyéthylène\n Chasse à auget : Polyéthylène","Fosse : 3,38 x 2,49 x 2,54\nAuget : 0,74 x 0,415 x 0,555\nRegard de répartition : 0,4 x 0,4 x 0,4\nFiltres : 4 cuves de chacune 2,24 x 1,54 x 1,46\n",22.903700000000001,"Filtre : -106","Fosse : 550 kg\nAuget : NR\nRegard de répartition : NR\nFiltres : 4 cuves de chacune 867 kg\n","1 chasse à auget indépendante de 12L\n+ 1 boîte d'alimentation\n+ 1 auget d'alimentation intégré à la cuve de 44,5L","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50% du volume utile de la fosse toutes eaux","Tous les 14 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04 à 20","Peu complexe, peu fréquence et peu coûteuse",19160,"84 €/an","sans contrat : 30593 €\navec contrat : 28101 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 60 cm","non","sans objet"]
[961,"SIMOP","BIONUT 2  6054/04 FS",null,"2019-010-ex01","texte n°171 du 26/12/2019","4EH","Filtre compact","1  fosse toutes eaux de 3 m3 (Conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l’annexe ZA des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. Efficacité hydraulique inférieure ou égale à 4,1 g de billes (sur la 4ème valeur la plus forte de l’essai de type d’efficacité hydraulique) au sens des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1) + 1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes + 1 préfiltre + rampe d'alimentation intégré à la cuve du filtre","Cuve : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\n","Filtre : 2,24 x 1,54 x 1,46\n","3,44 m²","Filtre : -106","867 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire Filtre : ventilation secondaire sur le couvercle reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 21 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager « BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04FS à 20FS », SIMOP, Juillet 2019, 72 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4038,"84 €/an","          sans contrat : 7 439€            avec contrat : 5 720€","Cuve : 10 ans","Filtre : 60 cm","non","sans objet"]
[962,"SIMOP","BIONUT 2  6054/04-1 FS",null,"2019-010-ex02","texte n°171 du 26/12/2019","4 EH","Filtre compact","1  fosse toutes eaux de 3 m3 (Conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l’annexe ZA des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. Efficacité hydraulique inférieure ou égale à 4,1 g de billes (sur la 4ème valeur la plus forte de l’essai de type d’efficacité hydraulique) au sens des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1) + 1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes + 1 préfiltre + rampe d'alimentation intégré à la cuve du filtre","Cuve : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\n","Filtre : 2,24 x 1,44 x 1,46\n","3,44 m²","Filtre : -106","775 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire Filtre : ventilation secondaire sur le couvercle reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 21 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager « BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04FS à 20FS », SIMOP, Juillet 2019, 72 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4038,"84 €/an","          sans contrat : 7 405€            avec contrat : 5 682€","Cuve : 10 ans","Filtre : 60 cm","non","sans objet"]
[963,"SIMOP","BIONUT 2  6054/05 FS",null,"2019-010-ex03","texte n°171 du 26/12/2019","5 EH","Filtre compact","1  fosse toutes eaux de 3 m3 (Conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l’annexe ZA des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. Efficacité hydraulique inférieure ou égale à 4,1 g de billes (sur la 4ème valeur la plus forte de l’essai de type d’efficacité hydraulique) au sens des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1) + 1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes + 1 préfiltre + rampe d'alimentation intégré à la cuve du filtre","Cuve : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\n","Filtre : 2,24 x 1,54 x 1,46\n","3,90 m²","Filtre : -106","867 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire Filtre : ventilation secondaire sur le couvercle reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 17 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager « BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04FS à 20FS », SIMOP, Juillet 2019, 72 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4392,"84 €/an","          sans contrat : 7 793€            avec contrat : 6 074€","Cuve : 10 ans","Filtre : 60 cm","non","sans objet"]
[964,"SIMOP","BIONUT 2 6054/06-1  FS",null,"2019-010-ex04","texte n°171 du 26/12/2019","6 EH","Filtre compact","1  fosse toutes eaux de 3 m3 (Conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l’annexe ZA des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. Efficacité hydraulique inférieure ou égale à 4,1 g de billes (sur la 4ème valeur la plus forte de l’essai de type d’efficacité hydraulique) au sens des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1) + 1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes + 1 préfiltre + rampe d'alimentation intégré à la cuve du filtre","Cuve : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\n","Filtre : 2,06 x 1,88 x 1,50 \n","3,90 m²","Filtre : -106","1 193 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire Filtre : ventilation secondaire sur le couvercle reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 14 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager « BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04FS à 20FS », SIMOP, Juillet 2019, 72 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5226,"84 €/an","          sans contrat : 8 968€            avec contrat : 7 242€","Cuve : 10 ans","Filtre : 60 cm","non","sans objet"]
[965,"SIMOP","BIONUT 2  6054/06 FS",null,"2019-010-ex05","texte n°171 du 26/12/2019","6 EH","Filtre compact","1  fosse toutes eaux de 3 m3 (Conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l’annexe ZA des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. Efficacité hydraulique inférieure ou égale à 4,1 g de billes (sur la 4ème valeur la plus forte de l’essai de type d’efficacité hydraulique) au sens des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1) + 1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes + 1 préfiltre + rampe d'alimentation intégré à la cuve du filtre","Cuve : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\n","Filtre : 2,24 x 1,74 x 1,46\n","3,90 m²","Filtre : -106","939 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire Filtre : ventilation secondaire sur le couvercle reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 14 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager « BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04FS à 20FS », SIMOP, Juillet 2019, 72 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4726,"84 €/an","          sans contrat : 8 200€            avec contrat : 6 490€","Cuve : 10 ans","Filtre : 60 cm","non","sans objet"]
[966,"SIMOP","BIONUT 2  6054/08-1 FS",null,"2019-010-ex06","texte n°171 du 26/12/2019","8 EH","Filtre compact","1  fosse toutes eaux de 4 m3 (Conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l’annexe ZA des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. Efficacité hydraulique inférieure ou égale à 4,1 g de billes (sur la 4ème valeur la plus forte de l’essai de type d’efficacité hydraulique) au sens des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1) + 1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes + 1 préfiltre + rampe d'alimentation intégré à la cuve du filtre","Cuve : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\n","Filtre : 2,38 x 1,88 x 1,5\n","4,50 m²","Filtre : -106","1 385 kg","gravitaire à l'aide d'une boîte de répartition ","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire Filtre : ventilation secondaire sur le couvercle reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 14 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager « BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04FS à 20FS », SIMOP, Juillet 2019, 72 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5954,"84 €/an","          sans contrat : 9 775€            avec contrat : 8 118€","Cuve : 10 ans","Filtre : 60 cm","non","sans objet"]
[967,"SIMOP","BIONUT 2  6054/08 FS",null,"2019-010-ex07","texte n°171 du 26/12/2019","8 EH","Filtre compact","1  fosse toutes eaux de 4 m3 (Conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l’annexe ZA des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. Efficacité hydraulique inférieure ou égale à 4,1 g de billes (sur la 4ème valeur la plus forte de l’essai de type d’efficacité hydraulique) au sens des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1) + 1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes + 1 préfiltre + rampe d'alimentation intégré à la cuve du filtre","Cuve : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\n","Filtre : 2,38 x 1,88 x 1,5\n","4,50 m²","Filtre : -106","1 385 kg","gravitaire à l'aide d'une boîte de répartition ","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire Filtre : ventilation secondaire sur le couvercle reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 14 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager « BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04FS à 20FS », SIMOP, Juillet 2019, 72 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5954,"84 €/an","          sans contrat : 9 775€            avec contrat : 8 118€","Cuve : 10 ans","Filtre : 60 cm","non","sans objet"]
[968,"SIMOP","BIONUT 2  6054/10 FS",null,"2019-010-ex08","texte n°171 du 26/12/2019","10 EH","Filtre compact","1  fosse toutes eaux de 5 m3 (Conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l’annexe ZA des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. Efficacité hydraulique inférieure ou égale à 4,1 g de billes (sur la 4ème valeur la plus forte de l’essai de type d’efficacité hydraulique) au sens des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1) + 2 filtre compact  composé de coquilles de noisettes + 1 préfiltre + Boite d'alimentation + rampe d'alimentation intégré à la cuve du filtre","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\nRegard de répartition : Polyéthylène","Regard de répartition : 0,4 x 0,4 x 0,4\nFiltres : 2 cuves de chacune 2,24 x 1,54 x 1,46\n","12 m²","Filtre : -106","867 kg/cuve","Boîte d'alimentation avec répartiteur  à 2 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire Filtre : ventilation secondaire sur le couvercle reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 14 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager « BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04FS à 20FS », SIMOP, Juillet 2019, 72 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8511,"84 €/an","          sans contrat : 13 083€            avec contrat : 10 873€","Cuves : 10 ans","Filtres : 60 cm","non","sans objet"]
[969,"SIMOP","BIONUT 2  6054/12-1  FS",null,"2019-010-ex09","texte n°171 du 26/12/2019","12 EH","Filtre compact","1  fosse toutes eaux de 6 m3 (Conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l’annexe ZA des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. Efficacité hydraulique inférieure ou égale à 4,1 g de billes (sur la 4ème valeur la plus forte de l’essai de type d’efficacité hydraulique) au sens des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1) + 2 filtre compact  composé de coquilles de noisettes + 1 préfiltre + Boite d'alimentation + rampe d'alimentation intégré à la cuve du filtre","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\nRegard de répartition : Polyéthylène","Regard de répartition : 0,4 x 0,4 x 0,4\nFiltres : 2 cuves de chacune 2,06 x 1,88 x 1,50 \n","13 m²","Filtre : -106","1 193 kg/cuve","Boîte d'alimentation avec répartiteur  à 2 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire Filtre : ventilation secondaire sur le couvercle reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 14 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager « BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04FS à 20FS », SIMOP, Juillet 2019, 72 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9006,"84 €/an","          sans contrat : 14 262€            avec contrat : 12 036€","Cuves : 10 ans","Filtres : 60 cm","non","sans objet"]
[970,"SIMOP","BIONUT 2  6054/12 FS",null,"2019-010-ex10","texte n°171 du 26/12/2019","12 EH","Filtre compact","1  fosse toutes eaux > 6 m3 ((Conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l’annexe ZA des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. Efficacité hydraulique inférieure ou égale à 4,1 g de billes (sur la 4ème valeur la plus forte de l’essai de type d’efficacité hydraulique) au sens des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1) + 2 filtre compact  composé de coquilles de noisettes + 1 préfiltre + Boite d'alimentation + rampe d'alimentation intégré à la cuve du filtre","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\nRegard de répartition : Polyéthylène","Regard de répartition : 0,4 x 0,4 x 0,4\nFiltres : 2 cuves de chacune 2,24 x 1,74 x 1,46\n","13 m²","Filtre : -106","939 kg/cuve","Boîte d'alimentation avec répartiteur  à 2 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire Filtre : ventilation secondaire sur le couvercle reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 14 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager « BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04FS à 20FS », SIMOP, Juillet 2019, 72 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9006,"84 €/an","          sans contrat : 13 726€            avec contrat : 11 534€","Cuves : 10 ans","Filtres : 60 cm","non","sans objet"]
[971,"SIMOP","BIONUT 2  6054/16 FS",null,"2019-010-ex11","texte n°171 du 26/12/2019","16 EH","Filtre compact","1  fosse toutes eaux > 8 m3 (Conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l’annexe ZA des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. Efficacité hydraulique inférieure ou égale à 4,1 g de billes (sur la 4ème valeur la plus forte de l’essai de type d’efficacité hydraulique) au sens des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1) + 2 filtre compact  composé de coquilles de noisettes + 1 préfiltre + Boite d'alimentation + rampe d'alimentation intégré à la cuve du filtre","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\nRegard de répartition : Polyéthylène","Regard de répartition : 0,4 x 0,4 x 0,4\nFiltres : 2 cuves de chacune 2,38 x 1,88 x 1,50 \n","15 m²","Filtre : -106","1 385 kg/cuve","Boîte d'alimentation avec répartiteur  à 2 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire Filtre : ventilation secondaire sur le couvercle reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 14 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager « BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04FS à 20FS », SIMOP, Juillet 2019, 72 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9660,"84 €/an","          sans contrat : 15 074€            avec contrat : 12 985€","Cuves : 10 ans","Filtres : 60 cm","non","sans objet"]
[972,"SIMOP","BIONUT 2  6054/18 FS",null,"2019-010-ex12","texte n°171 du 26/12/2019","18 EH","Filtre compact","1  fosse toutes eaux > 10 m3 (Conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l’annexe ZA des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. Efficacité hydraulique inférieure ou égale à 4,1 g de billes (sur la 4ème valeur la plus forte de l’essai de type d’efficacité hydraulique) au sens des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1) + 3 filtre compact  composé de coquilles de noisettes + 1 préfiltre + Boite d'alimentation + auget d'alimentation  + rampe d'alimentation intégré à la cuve du filtre","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\nRegard de répartition : Polyéthylène\n Chasse à auget : Polyéthylène","Auget : 0,74 x 0,415 x 0,555\nRegard de répartition : 0,4 x 0,4 x 0,4\nFiltres : 3 cuves de chacune 2,24 x 1,74 x 1,46\n","21 m²","Filtre : -106","939 kg/cuve","Boîte d'alimentation (1 auget + répartiteur  à  3 voies)","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire Filtre : ventilation secondaire sur le couvercle reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 15 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager « BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04FS à 20FS », SIMOP, Juillet 2019, 72 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12036,"84 €/an","          sans contrat : 17 802€            avec contrat : 15 385€","Cuves : 10 ans","Filtres : 60 cm","non","sans objet"]
[973,"SIMOP","BIONUT 2  6054/20 FS",null,"2019-010-ex13","texte n°171 du 26/12/2019","20 EH","Filtre compact","1  fosse toutes eaux > 10  m3 (Conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l’annexe ZA des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. Efficacité hydraulique inférieure ou égale à 4,1 g de billes (sur la 4ème valeur la plus forte de l’essai de type d’efficacité hydraulique) au sens des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1) + 4 filtre compact  composé de coquilles de noisettes + 1 préfiltre + Boite d'alimentation + auget d'alimentation  + rampe d'alimentation intégré à la cuve du filtre","Cuves : Polyéthylène\nMédias : Coquilles de noisettes\nRegard de répartition : Polyéthylène\n Chasse à auget : Polyéthylène","Auget : 0,74 x 0,415 x 0,555\nRegard de répartition : 0,4 x 0,4 x 0,4\nFiltres : 4 cuves de chacune 2,24 x 1,54 x 1,46\n","23 m²","Filtre : -106","867 kg/cuve","Boîte d'alimentation (1 auget + répartiteur  à 4 voies)","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire Filtre : ventilation secondaire sur le couvercle reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 14 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager « BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04FS à 20FS », SIMOP, Juillet 2019, 72 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14150,"84 €/an","          sans contrat : 20 569€            avec contrat : 18 032€","Cuves : 10 ans","Filtres : 60 cm","non","sans objet"]
[974,"ELOY WATER","X-Perco C-90\n5 EH - monocuve",null,"2013-12-mod07"," texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",5,"Filtre compact","1  monocuve à 2 compartiements :                                              1 fosse toutes eaux de 3 000 L ou 3 020 L\n+\n1 filtre comapct de 1,92 m² ou de 2,03 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","non renseigné","non renseigné","non renseigné","4 315 ou 4 550 Kg selon cuve choisie","Gravitaire à l'aide d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux  < à 50%","26 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Filtre compact X-Perco® C-90, 17/01/2023, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",4056,"110 € HT/an","Avec contrat : 8 982 €\n\nSans contrat : 9 032 €","cuve : 10 ans\nmédia filtrant : 10 ans\nautre équipement : 2 ans","80 cm","oui","2024-05-31"]
[975,"ELOY WATER","X-Perco C-90\nmodèle 6 EH - monocuve",null,"2013-12-mod06-ext10","Texte n°127 du 25/08/2018 modifié et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",6,"Filtre compact","1  monocuve à 2 compartiements :                                              1 fosse toutes eaux de  2 960 L ou 3 000 L\n+\n1 filtre comapct de 1,99 m² ou 2,04 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","non renseigné","non renseigné","non renseigné","4 327 ou 4 550 Kg selon cuve choisie","Gravitaire à l'aide d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux  < à 50%","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Filtre compact X-Perco® C-90, 17/01/2023, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",4056,"110 € HT/an","Avec contrat : 9 617 €\n\nSans contrat : 9 667 €","cuve : 10 ans\nmédia filtrant : 10 ans\nautre équipement : 2 ans","80 cm","oui","2024-05-31"]
[976,"ELOY WATER","X-Perco C-90\nmodèle 10 EH - bicuve",null,"2013-12-mod05-ext02","Texte n°127 du 25/08/2018 modifié et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",10,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 5 250 L\n+\n1 cuve de filtre compact de 2,98 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","non renseigné","non renseigné","non renseigné","Fosse toutes eaux : 3 740 Kg\n\nFiltres compacts : 2 530 Kg chacun","Gravitaire à l'aide d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux  < à 50%","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Filtre compact X-Perco® C-90, 17/01/2023, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",7417,"137,5 € HT/an","Avec contrat : 14 010 €\n\nSans contrat : 14 110 €","cuve : 10 ans\nmédia filtrant : 10 ans\nautre équipement : 2 ans","80 cm","oui","2024-05-31"]
[977,"ELOY WATER","X-Perco C-90\nmodèle 12 EH - bicuve",null,"2013-12-mod05-ext04","Texte n°127 du 25/08/2018 modifié et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par Avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",12,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 5 250 L\n+\n1 cuve de filtre compact de 4,99 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","non renseigné","non renseigné","non renseigné","Fosse toutes eaux : 3 740 Kg\n\nFiltres compacts : 5 740 Kg chacun","Gravitaire à l'aide de deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux  < à 50%","8 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Filtre compact X-Perco® C-90, 17/01/2023, 56 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse",9134,"145,3 € HT/an","Avec contrat : 20 729 €\n\nSans contrat : 29 829 €","cuve : 10 ans\nmédia filtrant : 10 ans\nautre équipement : 2 ans","80 cm","oui","2024-05-31"]
[978,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\nmodèle 14 EH - bicuve",null,"2013-12-mod04-ext06","Texte n°127 du 25/08/2018 modifié et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",14,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 6 890 L\n+\n1 cuve de filtre compact de 4,99 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Fosse toutes eaux : 2,65 x 2,25 x 1,85\n\nFiltre compact : 2,65 x 2,25 x 1,50",13,"Filtre : - 118 cm","Fosse toutes eaux : 4 0509 Kg\n\nFiltres compacts : 5 740 Kg chacun","Gravitaire à l'aide de deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux  < à 50%","18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 15/11/2019, 67 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",9263,133,"Avec contrat : 17 298 €\n\nSans contrat : 15 303 €","cuve : 10 ans\nmédia filtrant : 10 ans\nautre équipement : 2 ans","80 cm","oui","2024-05-31"]
[979,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\nmodèle 20 EH - tricuve",null,"2013-12-mod04-ext09","Texte n°127 du 25/08/2018 modifié et remplacé par le texte n°172 du 26 décembre 2019\nremplacé par l'avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",20,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 9 350 L\n+\n2 cuves de filtre compact de 2,98 m² chacune et comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit\n(fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Fosse toutes eaux : 2,60 x 2,38 x 2,40\n\nFiltre compact :\n2 x (2,24 x 1,62 x 1,50)",20,"Filtres : - 116 cm","Fosse toutes eaux : 5 500 Kg\n\nFiltres compacts : 2 530 Kg chacun","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et de deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux  < à 50%","8 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 15/11/2019, 67 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse",11712,166,"Avec contrat : 25 707 €\n\nSans contrat : 23 217 €","cuve : 10 ans\nmédia filtrant : 10 ans\nautre équipement : 2 ans","80 cm","oui","2024-05-31"]
[980,"EPUR","BIOFRANCE Passive CTEP 4 EH","\n\n\n\n\n\n\n\n","2020-001","Texte n°85 du 06/03/2020","4 EH","Filtre compact","1 cuve à 2 compartiments :\nFosse toutes eaux (2,12 m3)\nFiltre (1,48 m2)\n1 colonne technique de diamètre 250/200\n","Cuve : Béton\nAuget basculant : Polymère ou acier inoxydable\nPlateaux à canaux perforés : Polymère\nMédia filtrant : Argile cuite de granulo 8/16\nColonne : Polymère","Cuve cylindrique à axe vertical \ndiamètre : 2,07 m\nhauteur : 1,74 m\n\nColonne technique\ndiamètre 250/200",3,-5,3255,"Gravitaire à l'aide d'un auget basculant sur 2 plateaux à canaux\nperforés","Sans objet","Sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur éolien\n+\nentrée d'air en sortie située à 30 cm au dessus du sol et munie d'un champignon équipé d'une moustiquaire","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore","oui (pompe et alarme)","0,09  kW/jour",3.69,"négligeable","50% du volume utile de la fosse soit 72cm","21 mois","autorisé","Avec ou sans nappe","  Filtres compacts agréés BIOFRANCE® Passive CTE 4 EH – BIOFRANCE® Passive CTEP 4 EH – Guide d’installation, d’utilisation et d’entretien – Cuve en béton, version 04/02/2020, 48 pages ","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",5682,"NC",9632,"Cuve (béton fibré) : 30 ans\nColonne technique extérieure : 30 ans\nAuget basculant : 20 ans\nMédia de percolation : 30 ans\nPréfiltre : 5 ans\nPompe de relevage : 5 à 8 ans",80,"non","sans objet"]
[981,"EPUR","Gamme BIOFRANCE Passive CTE\nmodèle 4 EH ","\n\n\n\n\n\n\n","2020-001-ext01 ","Texte n°85 du 06/03/2020","4 EH","Filtre compact","2 cuve à 2 compartiments :\nFosse toutes eaux (2,12 m3)\nFiltre (1,48 m2)\n1 colonne technique de diamètre 250/200\n","Cuve : Béton\nAuget basculant : Polymère ou acier inoxydable\nPlateaux à canaux perforés : Polymère\nMédia filtrant : Argile cuite de granulo 8/16\nColonne : Polymère","Cuve cylindrique à axe vertical \ndiamètre : 2,07 m\nhauteur : 1,74 m\n\nColonne technique\ndiamètre 250/200",3,-134,3250,"Gravitaire à l'aide d'un auget basculant sur 2 plateaux à canaux\nperforés","Sans objet","Sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur éolien\n+\nentrée d'air en sortie située à 30 cm au dessus du sol et munie d'un champignon équipé d'une moustiquaire et d'une tige d’alarme","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme visuelle","Non","Sans objet","Sans objet","Sans objet","50% du volume utile de la fosse soit 72cm","21 mois","autorisé","Avec ou sans nappe","  Filtres compacts agréés BIOFRANCE® Passive CTE 4 EH – BIOFRANCE® Passive CTEP 4 EH – Guide d’installation, d’utilisation et d’entretien – Cuve en béton, version 04/02/2020, 48 pages ","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",5682,"NC",9559,"Cuve (béton fibré) : 30 ans\nColonne technique extérieure : 30 ans\nAuget basculant : 20 ans\nMédia de percolation : 30 ans\nPréfiltre : 5 ans",80,"non","sans objet"]
[982,"BLUEVITA","BLUEVITA TORNADO 9EH",null,"2012-004-mod04-ext02"," texte n°75 du 03 mars 2020 ",9,"Microstation à cultures fixées","2 Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (4,37 m³)\nréacteur biologique (2,19 m³)\nclarificateur (1,13 m³)","Polyéthylène","2 cuves cylindriques axe vertical :      diamètre : 2,20 m\nH : 2,27m","7,6 m²",-10,"300/350  kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur et au réacteur par pompes à injection d'air","2 diffuseurs sous forme de tube placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air prolongée jusqu'à l'air libre\n+\ncanalisation d'extraction, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","2 kWh/jour","environ 82 € TTC / an","45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation et d'entretien - Microstation d'épuration à lit fluidisé BLUEVITA TORNADO 4 EH, 6 EH, 9 EH et 13 EH, 27/01/2020, 34 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",10122,"Contrat d'entretien : \n150 € TTC / an ",20930,"cuve : 30 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","100 cm","non","sans objet"]
[983,"BLUEVITA","BLUEVITA TORNADO 13 EH",null,"2012-004-mod04-ext03"," texte n°75 du 03 mars 2020 ",13,"Microstation à cultures fixées","2 Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (6,92 m³)\nréacteur biologique (3,05 m³)\nclarificateur (1,35 m³)","Polyéthylène","2 cuves cylindriques axe vertical :      diamètre : 2,50m/2,50m\nH : 2,57m/2,33m","9,9 m²",-10,"415/465  kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur et au réacteur par pompes à injection d'air","2 diffuseurs sous forme de tube placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air prolongée jusqu'à l'air libre\n+\ncanalisation d'extraction, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","4 kWh/jour","environ 164 € TTC / an","45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation et d'entretien - Microstation d'épuration à lit fluidisé BLUEVITA TORNADO 4 EH, 6 EH, 9 EH et 13 EH, 27/01/2020, 34 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",12211,"Contrat d'entretien : \n150 € TTC / an ",25506,"cuve : 30 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","100 cm","non","sans objet"]
[984,"EPARCO","FILTRE SILVA VEGETAL 4 EH",null,"2020-002-ext01","Texte n°73 du 14/05/2020",4,"Filtre compact","2 cuves dont\n1 fosse toutes eaux non fournie >=3m3\n1 filtre compact de 4 m² avec des écorces de pin maritime","Fosse toutes eaux non fournie\nFiltre compact en polyéthylène","Filtre compact : 2,42 x 1,86 x 1,15","Filtre compact : 4,6 m²",-70,"900 kg","gravitaire","Sans objet","Sans objet","entrée d'air prolongée jusqu'à l'air libre\n+\ncanalisation d'extraction, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Sans objet","Non","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Fosse toutes eaux < 50 %","40 mois","autorisé","Fosse : selon modèle\nFiltre : avec ou sans nappe","SILVA VÉGÉTAL - Le filtre universel - Guide de l'utilisateur, 24 mars 2020, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","Filtre : 2 521 €\nFosse + Filtre  : 3 571 €","NC.","Filtre : 3 021 €\nFosse + Filtre  : 5 196 €","matériaux de filtration : 10 ans","Fosse : selon modèle\nFiltre : 32 cm","non","sans objet"]
[985,"EPARCO","FILTRE SILVA VEGETAL 5 EH",null,"2020-002-ext02","Texte n°73 du 14/05/2020",5,"Filtre compact","2 cuves dont\n1 fosse toutes eaux non fournie >=3m3\n1 filtre compact de 5 m² avec des écorces de pin maritime","Fosse toutes eaux non fournie\nFiltre compact en polyéthylène","Filtre compact : 3,02 x 1,86 x 1,15","Filtre compact : 5,7 m²",-70,"1 150 kg","gravitaire","Sans objet","Sans objet","entrée d'air prolongée jusqu'à l'air libre\n+\ncanalisation d'extraction, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Sans objet","Non","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Fosse toutes eaux < 50 %","26 mois","autorisé","Fosse : selon modèle\nFiltre : avec ou sans nappe","SILVA VÉGÉTAL - Le filtre universel - Guide de l'utilisateur, 24 mars 2020, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","Filtre : 2 850 €\nFosse + Filtre  : 3 900 €","NC.","Filtre : 3 400 €\nFosse + Filtre  : 6 181 €","matériaux de filtration : 10 ans","Fosse : selon modèle\nFiltre : 32 cm","non","sans objet"]
[986,"EPARCO","FILTRE SILVA VEGETAL 6 EH",null,"2020-002-ext03","Texte n°73 du 14/05/2020",6,"Filtre compact","2 cuves dont\n1 fosse toutes eaux non fournie >=4m3\n1 filtre compact de 6 m² avec des écorces de pin maritime","Fosse toutes eaux non fournie\nFiltre compact en polyéthylène","Filtre compact : 3,62 x 1,86 x 1,15","Filtre compact : 6,8 m²",-70,"1 400 kg","gravitaire","Sans objet","Sans objet","entrée d'air prolongée jusqu'à l'air libre\n+\ncanalisation d'extraction, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Sans objet","Non","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Fosse toutes eaux < 50 %","32 mois","autorisé","Fosse : selon modèle\nFiltre : avec ou sans nappe","SILVA VÉGÉTAL - Le filtre universel - Guide de l'utilisateur, 24 mars 2020, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","Filtre : 3 321 €\nFosse + Filtre  : 4 671 €","NC.","Filtre : 3 921 €\nFosse + Filtre  : 6 790 €","matériaux de filtration : 10 ans","Fosse : selon modèle\nFiltre : 32 cm","non","sans objet"]
[987,"EPUR","BIOFRANCE Plus modèle 4 EH",null,"2020-003-ext01","Texte n°134 du 27/06/2020",4,"Microstation à culture fixée immergée","1 cuve en béton fibré divisée en 3 compartiments :\ndécanteur primaire de 2,03 m3\nréacteur biologique aéré de 0,91 m3\nclarificateur de 0,93 m3","Béton fibré","Diamètre de 2,07 m","3,36 m²",-5,"3 000 kg","gravitaire","opération à effectuer au moyen d'un accessoire spécifique lors de l'entretien annuel par un prestataire qualifié","Aérateur à membrane microperforée alimentée par un surpresseur d'air","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au dessus du faîtage du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore (option)","Oui","1,2 kWh/jh",{"$f":"1.2*0.1125*365","v":49.275000000000006},"35 dB","Décanteur primaire < 30 %","9 mois","Interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés - BIOFRANCE® Plus : modèles 4, 5, 6, 8, 10 et 12 EH - BIOFRANCE® Plus Roto : modèles 8 et 9 EH - Guide de mise en œuvre et d'exploitation à destination de l'usager, 27/04/2020, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4174,47.5,10895,"cuve : 10 ans\néquipements : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[988,"EPUR","BIOFRANCE Plus modèle 4 EH-S",null,"2020-003-ext01-mod01","Texte n°134 du 27/06/2020","4 EH-S","Microstation à culture fixée immergée","1 cuve en béton fibré divisée en 3 compartiments :\ndécanteur primaire de 2,03 m3\nréacteur biologique aéré de 0,91 m3\nclarificateur de 0,93 m3","Béton fibré","Diamètre de 2,07 m","3,36 m²",-5,"3 000 kg","gravitaire","opération à effectuer au moyen d'un accessoire spécifique lors de l'entretien annuel par un prestataire qualifié","Aérateur à membrane microperforée alimentée par un surpresseur d'air","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au dessus du faîtage du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore (option)","Oui",1,{"$f":"1*0.1125*365","v":41.0625},"41 dB","Décanteur primaire < 30 %","9 mois","Interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés - BIOFRANCE® Plus : modèles 4, 5, 6, 8, 10 et 12 EH - BIOFRANCE® Plus Roto : modèles 8 et 9 EH - Guide de mise en œuvre et d'exploitation à destination de l'usager, 27/04/2020, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4174,47.5,10895,"cuve : 10 ans\néquipements : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[989,"EPUR","BIOFRANCE Plus modèle 5 EH",null,"2020-003-ext02","Texte n°134 du 27/06/2020",5,"Microstation à culture fixée immergée","1 cuve en béton fibré divisée en 3 compartiments :\ndécanteur primaire de 2,34 m3\nréacteur biologique aéré de 1,28 m3\nclarificateur de 1,04 m3","Béton fibré","Diamètre de 2,10 m","3,46 m²",-5,"3 500 kg","gravitaire","opération à effectuer au moyen d'un accessoire spécifique lors de l'entretien annuel par un prestataire qualifié","Aérateur à membrane microperforée alimentée par un surpresseur d'air","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au dessus du faîtage du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore (option)","Oui",1.7,{"$f":"1.7*0.1125*365","v":69.806250000000006},"36 dB","Décanteur primaire < 30 %","7 mois","Interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés - BIOFRANCE® Plus : modèles 4, 5, 6, 8, 10 et 12 EH - BIOFRANCE® Plus Roto : modèles 8 et 9 EH - Guide de mise en œuvre et d'exploitation à destination de l'usager, 27/04/2020, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4701,47.5,133593,"cuve : 10 ans\néquipements : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[990,"EPUR","BIOFRANCE Plus modèle 5 EH-S",null,"2020-003-ext02-mod01","Texte n°134 du 27/06/2020",5,"Microstation à culture fixée immergée","1 cuve en béton fibré divisée en 3 compartiments :\ndécanteur primaire de 2,34 m3\nréacteur biologique aéré de 1,28 m3\nclarificateur de 1,04 m3","Béton fibré","Diamètre de 2,10 m","3,46 m²",-5,"3 500 kg","gravitaire","opération à effectuer au moyen d'un accessoire spécifique lors de l'entretien annuel par un prestataire qualifié","Aérateur à membrane microperforée alimentée par un surpresseur d'air","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au dessus du faîtage du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore (option)","Oui",1.2,{"$f":"1.2*0.1125*365","v":49.275000000000006},"43 dB","Décanteur primaire < 30 %","7 mois","Interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés - BIOFRANCE® Plus : modèles 4, 5, 6, 8, 10 et 12 EH - BIOFRANCE® Plus Roto : modèles 8 et 9 EH - Guide de mise en œuvre et d'exploitation à destination de l'usager, 27/04/2020, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4701,47.5,13359,"cuve : 10 ans\néquipements : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[991,"EPUR","BIOFRANCE Plus modèle 5 EH-3m3",null,"2020-003-ext03","Texte n°134 du 27/06/2020",5,"Microstation à culture fixée immergée","1 cuve en béton fibré divisée en 3 compartiments :\ndécanteur primaire de 3,10 m3\nréacteur biologique aéré de 1,50 m3\nclarificateur de 1,40 m3","Béton fibré","Diamètre de 2,26 m","4,2 m²",-7,"3 750 kg","gravitaire","opération à effectuer au moyen d'un accessoire spécifique lors de l'entretien annuel par un prestataire qualifié","Aérateur à membrane microperforée alimentée par un surpresseur d'air","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au dessus du faîtage du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore (option)","Oui",1.7,{"$f":"1.7*0.1125*365","v":69.806250000000006},"36 dB","Décanteur primaire < 30 %","12 mois","Interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés - BIOFRANCE® Plus : modèles 4, 5, 6, 8, 10 et 12 EH - BIOFRANCE® Plus Roto : modèles 8 et 9 EH - Guide de mise en œuvre et d'exploitation à destination de l'usager, 27/04/2020, 46 pages","Fréquente, complexe et  coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4701,47.5,13359,"cuve : 10 ans\néquipements : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[992,"EPUR","BIOFRANCE Plus modèle 5 EH-3m3-S",null,"2020-003-ext03-mod01","Texte n°134 du 27/06/2020",5,"Microstation à culture fixée immergée","1 cuve en béton fibré divisée en 3 compartiments :\ndécanteur primaire de 3,10 m3\nréacteur biologique aéré de 1,50 m3\nclarificateur de 1,40 m3","Béton fibré","Diamètre de 2,26 m","4,2 m²",-7,"3 750 kg","gravitaire","opération à effectuer au moyen d'un accessoire spécifique lors de l'entretien annuel par un prestataire qualifié","Aérateur à membrane microperforée alimentée par un surpresseur d'air","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au dessus du faîtage du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore (option)","Oui",1.2,{"$f":"1.2*0.1125*365","v":49.275000000000006},"43 dB","Décanteur primaire < 30 %","12 mois","Interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés - BIOFRANCE® Plus : modèles 4, 5, 6, 8, 10 et 12 EH - BIOFRANCE® Plus Roto : modèles 8 et 9 EH - Guide de mise en œuvre et d'exploitation à destination de l'usager, 27/04/2020, 46 pages","Fréquente, complexe et  coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4701,47.5,13359,"cuve : 10 ans\néquipements : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[993,"EPUR","BIOFRANCE Plus modèle 6 EH",null,"2020-003-ext04","Texte n°134 du 27/06/2020",6,"Microstation à culture fixée immergée","1 cuve en béton fibré divisée en 3 compartiments :\ndécanteur primaire de 2,34 m3\nréacteur biologique aéré de 1,28 m3\nclarificateur de 1,04 m3","Béton fibré","Diamètre de 2,10 m","3,46 m²",-5,"3 500 kg","gravitaire","opération à effectuer au moyen d'un accessoire spécifique lors de l'entretien annuel par un prestataire qualifié","Aérateur à membrane microperforée alimentée par un surpresseur d'air","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au dessus du faîtage du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore (option)","Oui",1.7,{"$f":"1.7*0.1125*365","v":69.806250000000006},"36 dB","Décanteur primaire < 30 %","6 mois","Interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés - BIOFRANCE® Plus : modèles 4, 5, 6, 8, 10 et 12 EH - BIOFRANCE® Plus Roto : modèles 8 et 9 EH - Guide de mise en œuvre et d'exploitation à destination de l'usager, 27/04/2020, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4771,47.5,14441,"cuve : 10 ans\néquipements : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[994,"EPUR","BIOFRANCE Plus modèle 6 EH-S",null,"2020-003-ext04-mod01","Texte n°134 du 27/06/2020",6,"Microstation à culture fixée immergée","1 cuve en béton fibré divisée en 3 compartiments :\ndécanteur primaire de 2,34 m3\nréacteur biologique aéré de 1,28 m3\nclarificateur de 1,04 m3","Béton fibré","Diamètre de 2,10 m","3,46 m²",-5,"3 500 kg","gravitaire","opération à effectuer au moyen d'un accessoire spécifique lors de l'entretien annuel par un prestataire qualifié","Aérateur à membrane microperforée alimentée par un surpresseur d'air","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au dessus du faîtage du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore (option)","Oui",1.2,{"$f":"1.2*0.1125*365","v":49.275000000000006},"43 dB","Décanteur primaire < 30 %","6 mois","Interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés - BIOFRANCE® Plus : modèles 4, 5, 6, 8, 10 et 12 EH - BIOFRANCE® Plus Roto : modèles 8 et 9 EH - Guide de mise en œuvre et d'exploitation à destination de l'usager, 27/04/2020, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4771,47.5,14441,"cuve : 10 ans\néquipements : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[995,"EPUR","BIOFRANCE Plus modèle 6 EH-3m3",null,"2020-003-ext05","Texte n°134 du 27/06/2020",6,"Microstation à culture fixée immergée","1 cuve en béton fibré divisée en 3 compartiments :\ndécanteur primaire de 3,10 m3\nréacteur biologique aéré de 1,50 m3\nclarificateur de 1,40 m3","Béton fibré","Diamètre de 2,26 m","4,2 m²",-7,"3 750 kg","gravitaire","opération à effectuer au moyen d'un accessoire spécifique lors de l'entretien annuel par un prestataire qualifié","Aérateur à membrane microperforée alimentée par un surpresseur d'air","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au dessus du faîtage du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore (option)","Oui",1.7,{"$f":"1.7*0.1125*365","v":69.806250000000006},"36 dB","Décanteur primaire < 30 %","9 mois","Interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés - BIOFRANCE® Plus : modèles 4, 5, 6, 8, 10 et 12 EH - BIOFRANCE® Plus Roto : modèles 8 et 9 EH - Guide de mise en œuvre et d'exploitation à destination de l'usager, 27/04/2020, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4771,47.5,14441,"cuve : 10 ans\néquipements : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[996,"EPUR","BIOFRANCE Plus modèle 6 EH-3m3-S",null,"2020-003-ext05-mod01","Texte n°134 du 27/06/2020",6,"Microstation à culture fixée immergée","1 cuve en béton fibré divisée en 3 compartiments :\ndécanteur primaire de 3,10 m3\nréacteur biologique aéré de 1,50 m3\nclarificateur de 1,40 m3","Béton fibré","Diamètre de 2,26 m","4,2 m²",-7,"3 750 kg","gravitaire","opération à effectuer au moyen d'un accessoire spécifique lors de l'entretien annuel par un prestataire qualifié","Aérateur à membrane microperforée alimentée par un surpresseur d'air","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au dessus du faîtage du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore (option)","Oui",1.2,{"$f":"1.2*0.1125*365","v":49.275000000000006},"43 dB","Décanteur primaire < 30 %","9 mois","Interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés - BIOFRANCE® Plus : modèles 4, 5, 6, 8, 10 et 12 EH - BIOFRANCE® Plus Roto : modèles 8 et 9 EH - Guide de mise en œuvre et d'exploitation à destination de l'usager, 27/04/2020, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4771,47.5,14441,"cuve : 10 ans\néquipements : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[997,"EPUR","BIOFRANCE Plus 8 EH",null,"2020-003","Texte n°134 du 27/06/2020",8,"Microstation à culture fixée immergée","1 cuve en béton fibré divisée en 3 compartiments :\ndécanteur primaire de 3,10 m3\nréacteur biologique aéré de 1,50 m3\nclarificateur de 1,40 m3","Béton fibré","Diamètre de 2,26 m","4,2 m²",-7,"3 750 kg","gravitaire","opération à effectuer au moyen d'un accessoire spécifique lors de l'entretien annuel par un prestataire qualifié","Aérateur à membrane microperforée alimentée par un surpresseur d'air","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au dessus du faîtage du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore (option)","Oui","2,6 ou 2,8 kWh/j","106,8 à 115 €","40 ou 45 dB","Décanteur primaire < 30 %","6 mois","Interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés - BIOFRANCE® Plus : modèles 4, 5, 6, 8, 10 et 12 EH - BIOFRANCE® Plus Roto : modèles 8 et 9 EH - Guide de mise en œuvre et d'exploitation à destination de l'usager, 27/04/2020, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6545,47.5,18873,"cuve : 10 ans\néquipements : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[998,"EPUR","BIOFRANCE Plus modèle 10 EH",null,"2020-003-ext06","Texte n°134 du 27/06/2020",10,"Microstation à culture fixée immergée","1 cuve en béton fibré divisée en 3 compartiments :\ndécanteur primaire de 4,22 m3\nréacteur biologique aéré de 1,87 m3\nclarificateur de 1,81 m3","Béton fibré","Diamètre de 2,50 m","4,9 m²",-7,"5 600 kg","gravitaire","opération à effectuer au moyen d'un accessoire spécifique lors de l'entretien annuel par un prestataire qualifié","Aérateur à membrane microperforée alimentée par un surpresseur d'air","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au dessus du faîtage du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore (option)","Oui","2,8 ou 3,0 kWh/j","115 à 123,2","44 ou 45 dB","Décanteur primaire < 30 %","6 mois","Interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés - BIOFRANCE® Plus : modèles 4, 5, 6, 8, 10 et 12 EH - BIOFRANCE® Plus Roto : modèles 8 et 9 EH - Guide de mise en œuvre et d'exploitation à destination de l'usager, 27/04/2020, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7027,47.5,22129,"cuve : 10 ans\néquipements : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[999,"EPUR","BIOFRANCE Plus modèle 12 EH",null,"2020-003-ext07","Texte n°134 du 27/06/2020",12,"Microstation à culture fixée immergée","1 cuve en béton fibré divisée en 3 compartiments :\ndécanteur primaire de 5,18 m3\nréacteur biologique aéré de 2,48 m3\nclarificateur de 2,38 m3","Béton fibré","Diamètre de 2,85/2,50 m","11,30 m²",-7,"6 500 kg","gravitaire","opération à effectuer au moyen d'un accessoire spécifique lors de l'entretien annuel par un prestataire qualifié","Aérateur à membrane microperforée alimentée par un surpresseur d'air","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au dessus du faîtage du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore (option)","Oui","4,3 ou 5,0 kWh/j","176,6 à 205,3 €","46 dB","Décanteur primaire < 30 %","6 mois","Interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés - BIOFRANCE® Plus : modèles 4, 5, 6, 8, 10 et 12 EH - BIOFRANCE® Plus Roto : modèles 8 et 9 EH - Guide de mise en œuvre et d'exploitation à destination de l'usager, 27/04/2020, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7027,47.5,22129,"cuve : 10 ans\néquipements : 2 ans","80 cm","non","sans objet"]
[1000,"EPUR","BIOFRANCE Plus Roto 8 EH",null,"2020-003-mod01","Texte n°134 du 27/06/2020",8,"Microstation à culture fixée immergée","1 cuve en polyéthylène divisée en 3 compartiments :\ndécanteur primaire de 3,50 m3\nréacteur biologique aéré de 1,64 m3\nclarificateur de 2,05 m3","Polyéthylène","Diamètre de 2,50/2,20 m","9,5 m²",-7,"350 kg","gravitaire","opération à effectuer au moyen d'un accessoire spécifique lors de l'entretien annuel par un prestataire qualifié","Aérateur à membrane microperforée alimentée par un surpresseur d'air","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au dessus du faîtage du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore (option)","Oui","2,3 ou 2,8 kWh/j","94,4 à 115 €","40 ou 45 dB","Décanteur primaire < 30 %","6 mois","Interdit","Hors nappe","Dispositifs de traitements agréés - BIOFRANCE® Plus : modèles 4, 5, 6, 8, 10 et 12 EH - BIOFRANCE® Plus Roto : modèles 8 et 9 EH - Guide de mise en œuvre et d'exploitation à destination de l'usager, 27/04/2020, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6545,47.5,18873,"cuve : 10 ans\néquipements : 2 ans","50 cm","non","sans objet"]
[1001,"EPUR","BIOFRANCE Plus Roto modèle 9 EH",null,"2020-003-mod01-ext01","Texte n°134 du 27/06/2020",9,"Microstation à culture fixée immergée","1 cuve en polyéthylène divisée en 3 compartiments :\ndécanteur primaire de 3,50 m3\nréacteur biologique aéré de 1,64 m3\nclarificateur de 2,05 m3","Polyéthylène","Diamètre de 2,50/2,20 m","9,5 m²",-7,"350 kg","gravitaire","opération à effectuer au moyen d'un accessoire spécifique lors de l'entretien annuel par un prestataire qualifié","Aérateur à membrane microperforée alimentée par un surpresseur d'air","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au dessus du faîtage du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore (option)","Oui","2,8 ou 3,0 kWh/j","115 à 123,2 €","44 ou 45 dB","Décanteur primaire < 30 %","6 mois","Interdit","Hors nappe","Dispositifs de traitements agréés - BIOFRANCE® Plus : modèles 4, 5, 6, 8, 10 et 12 EH - BIOFRANCE® Plus Roto : modèles 8 et 9 EH - Guide de mise en œuvre et d'exploitation à destination de l'usager, 27/04/2020, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6545,47.5,18873,"cuve : 10 ans\néquipements : 2 ans","50 cm","non","sans objet"]
[1002,"AQUATEC VFL sro","AQUATEC VFL AT-17 EH",null,"2012-005-ext05","Texte n°110 du 19/09/2020 annulé et remplacé par l'avis du CERIB en date du 12/04/2021",17,"Microstation à cultures libres","Monocuve cylindrique à 6 compartiments : \nchambre de traitement primaire à 4 compartiments (2,94m3)\nbassin d'aération équipé d'un dégrilleur et d'un régulateur de débit de sortie avec surverse (2,89m3)\nclarificateur (0,75m3)","Polypropylène","cuve cylindrique :\ndiamètre : 2,28\nhauteur : 2,30","4,1 m²",-20,320,"gravitaire","dans la chambre de prétraitement, du dernier au premier compartiment par une pompe à injection d'air\n\ndu clarificateur au bassin d’aération et au troisième compartiment de la chambre de prétraitement par une autre pompe à injection d'air","le surpresseur alimente 2 aérateurs tubulaire à membrane microperforée en fond de bassin, une pompe air lift sous le dégrilleur et un injecteur d'air pour le tamis du régulateur de débit","entrée d’air au-dessus du toit sur cana amenée des eaux usées\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,9 kWh/j","environ 78 € TTC / an","47 dB(A)","Décanteur primaire < 30 %","5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Installation, montage et fonctionnement des microstations d'épuration AQUATEC VFL® type AT, 07/04/2021, 44 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7450,"100 € / an",21513,"cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","50 cm","non","sans objet"]
[1003,"PREMIER TECH AQUA","ECOFLO Polyéthlène PE2 monobloc 8 EH",null,"2016-003-ext44","Texte n°109 du 26/09/2020",8,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 4 m3\n+\n1 cuve de filtre compact de 5,86 m² contenant des fragments de coco","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","FTE : selon modèle\nFiltre : 3,12 x 2,25 x 1,82","Filtre : 7 m²","Filtre : -112","Fosse toutes eaux : selon modèle\nFiltre : 850 Kg","gravitairement à l'aide :\nd'un auget à bascule\nde deux plaques de distribution","Sans objet","Sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par une entrée d'air intégrée au couvercle et munie d'une grille anti-moustique","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Fosse toutes eaux < 50 %","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","\" Guide de l'usager Mai 2020 ECOFLO- Gamme \" Filtre ECOFLO Polyéthylène \", Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 \" et Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 monobloc \" de 5 à 20 EH \", mai 2020, 90 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6678,"150 € / an","Avec contrat : 13 153 €\nSans contrat : 14 503 €","10 ans enveloppes externes et équipements du procédés (équipements indissociables)  2 ans éventuels éléments électromécaniques (pompe de refoulement & alarme de niveau)","45 cm (fosse et filtre)","oui","2025-01-31"]
[1004,"PREMIER TECH AQUA","ECOFLO Polyéthlène PE2 monobloc 10 EH",null,"2016-003-ext45","Texte n°109 du 26/09/2020",10,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 5 m3\n+\n1 cuve de filtre compact de 5,86 m² contenant des fragments de coco","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","FTE : selon modèle\nFiltre : 3,12 x 2,25 x 1,82","Filtre : 7 m²","Filtre : -112","Fosse toutes eaux : selon modèle\nFiltre : 850 Kg","gravitairement à l'aide :\nd'un auget à bascule\nde deux plaques de distribution","Sans objet","Sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par une entrée d'air intégrée au couvercle et munie d'une grille anti-moustique","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Fosse toutes eaux < 50 %","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","\" Guide de l'usager Mai 2020 ECOFLO- Gamme \" Filtre ECOFLO Polyéthylène \", Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 \" et Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 monobloc \" de 5 à 20 EH \", mai 2020, 90 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7078,"150 € / an","Avec contrat : 14 103 €\nSans contrat : 15 453 €","10 ans enveloppes externes et équipements du procédés (équipements indissociables)  2 ans éventuels éléments électromécaniques (pompe de refoulement & alarme de niveau)","45 cm (fosse et filtre)","oui","2025-01-31"]
[1005,"PREMIER TECH AQUA","ECOFLO Polyéthlène PE2 monobloc 12 EH",null,"2016-003-ext46","Texte n°109 du 26/09/2020",12,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 6 m3\n+\n1 cuve de filtre compact de 7,80 m² contenant des fragments de coco","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","FTE : selon modèle\nFiltre : 4,04 x 2,25 x 1,82","Filtre : 9 m²","Filtre : -112","Fosse toutes eaux : selon modèle\nFiltre : 1 050 Kg","gravitairement à l'aide :\nd'un auget à bascule\nde deux plaques de distribution","Sans objet","Sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par une entrée d'air intégrée au couvercle et munie d'une grille anti-moustique","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Fosse toutes eaux < 50 %","Tpus les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","\" Guide de l'usager Mai 2020 ECOFLO- Gamme \" Filtre ECOFLO Polyéthylène \", Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 \" et Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 monobloc \" de 5 à 20 EH \", mai 2020, 90 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7398,"200 € / an","Avec contrat : 15 623 €\nSans contrat : 16 973 €","10 ans enveloppes externes et équipements du procédés (équipements indissociables)  2 ans éventuels éléments électromécaniques (pompe de refoulement & alarme de niveau)","45 cm (fosse et filtre)","oui","2025-01-31"]
[1006,"PREMIER TECH AQUA","ECOFLO Polyéthlène PE2 monobloc 14 EH",null,"2016-003-ext47","Texte n°109 du 26/09/2020",14,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 8 m3\n+\n1 cuve de filtre compact de 7,80 m² contenant des fragments de coco","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","FTE : selon modèle\nFiltre : 4,04 x 2,25 x 1,82","Filtre : 9 m²","Filtre : -112","Fosse toutes eaux : selon modèle\nFiltre : 1 050 Kg","gravitairement à l'aide :\nd'un auget à bascule\nde deux plaques de distribution","Sans objet","Sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par une entrée d'air intégrée au couvercle et munie d'une grille anti-moustique","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Fosse toutes eaux < 50 %","Tous les 28 mois","autorisé","avec ou sans nappe","\" Guide de l'usager Mai 2020 ECOFLO- Gamme \" Filtre ECOFLO Polyéthylène \", Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 \" et Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 monobloc \" de 5 à 20 EH \", mai 2020, 90 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9082,"200 € / an","Avec contrat : 17 815 €\nSans contrat : 19 165 €","10 ans enveloppes externes et équipements du procédés (équipements indissociables)  2 ans éventuels éléments électromécaniques (pompe de refoulement & alarme de niveau)","45 cm (fosse et filtre)","oui","2025-01-31"]
[1007,"PREMIER TECH AQUA","ECOFLO Polyéthlène PE2 monobloc 17 EH",null,"2016-003-ext48","Texte n°109 du 26/09/2020",17,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 8 m3\n+\n1 répartiteur\n+\n1 cuve de filtre compact de 12,25 m² contenant des fragments de coco","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","FTE : selon modèle\nFiltre : 6,12 x 2,25 x 1,82","Filtre : 14 m²","Filtre : -136","Fosse toutes eaux : selon modèle\nFiltre : 1 800 Kg","gravitairement à l'aide :\nd'un répartiteur\nde deux augets à bascule\nde quatre plaques de distribution","Sans objet","Sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par une entrée d'air intégrée au couvercle et munie d'une grille anti-moustique","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Fosse toutes eaux < 50 %","Tous les 23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","\" Guide de l'usager Mai 2020 ECOFLO- Gamme \" Filtre ECOFLO Polyéthylène \", Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 \" et Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 monobloc \" de 5 à 20 EH \", mai 2020, 90 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10385,"200 € / an","Avec contrat : 19 924 €\nSans contrat : 21 274 €","10 ans enveloppes externes et équipements du procédés (équipements indissociables)  2 ans éventuels éléments électromécaniques (pompe de refoulement & alarme de niveau)","45 cm (fosse et filtre)","oui","2025-01-31"]
[1008,"PREMIER TECH AQUA","ECOFLO Polyéthlène PE2 monobloc 20 EH",null,"2016-003-ext49","Texte n°109 du 26/09/2020",20,"Filtre compact","1  cuve de fosse toutes eaux de 10 m3\n+\n1 répartiteur\n+\n1 cuve de filtre compact de 12,25 m² contenant des fragments de coco","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","FTE : selon modèle\nFiltre : 6,12 x 2,25 x 1,82","Filtre : 14 m²","Filtre : -136","Fosse toutes eaux : selon modèle\nFiltre : 1 800 Kg","gravitairement à l'aide :\nd'un répartiteur\nde deux augets à bascule\nde quatre plaques de distribution","Sans objet","Sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par une entrée d'air intégrée au couvercle et munie d'une grille anti-moustique","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Sans objet","Fosse toutes eaux < 50 %","Tous les 24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","\" Guide de l'usager Mai 2020 ECOFLO- Gamme \" Filtre ECOFLO Polyéthylène \", Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 \" et Filière \" ECOFLO Polyéthylène PE2 monobloc \" de 5 à 20 EH \", mai 2020, 90 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",11780,"200 € / an","Avec contrat : 22 205 €\nSans contrat : 23 555 €","10 ans enveloppes externes et équipements du procédés (équipements indissociables)  2 ans éventuels éléments électromécaniques (pompe de refoulement & alarme de niveau)","45 cm (fosse et filtre)","oui","2025-01-31"]
[1009,"ELOY WATER","X-Perco France R-90 5 EH - Monocuve",null,"2013-12-mod05","Texte n° 104 du 16/12/2020\nRemplacé par l'avis 2023-CERIB-002 du 24/01/2023",5,"Filtre compact","2 cuves assemblées entre-elles :\n\n1 fosse toutes eaux de 3,18 m3\n+\n1 filtre compact de 2,55 m² avec du Xylit en média filtrant","Polyéthylène","Fosse toutes eaux : 2,65 x 1,28 x 1,70\nFiltre : 2,65 x 1,24 x 1,70","6,3 m²",128,"1 150 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit de l'habitation\n+ \nentrée d'air du  filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+\nventilation secondaire du traitement amenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < 50 %","28 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Filtre compact X-Perco® R-90, 17/01/2023, 44 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse","3968 €\n(donnée avis du 16/12/2020)","110 €\n(donnée du 16/12/2020)","Avec contrat : 7 270 €\nSans contrat : 8 920 €\n(donnée du 16/12/2020)","10 ans cuves, média filtrant, tuyauterie interne, visserie, système de répartition,distiribution, basculeur rotatif\n2 ans pompe de relevage, réhausses bases et réhausses récoupables, si foirnis par Eloy Water","50 cm","non","sans objet"]
[1010,"ELOY WATER","X-Perco France R-90 5 EH - Bicuve","Pas d'image du modèle bi-cuve","2013-12-mod06","Texte n° 104 du 16/12/2020\nRemplacé par l'avis 2023-CERIB-002 du 24/01/2023",5,"Filtre compact","2 cuves séparées :\n\n1 fosse toutes eaux de 3,18 m3\n+\n1 filtre compact de 2,55 m² avec du Xylit en média filtrant","Polyéthylène","Fosse toutes eaux : 2,65 x 1,28 x 1,70\nFiltre : 2,65 x 1,24 x 1,70","7,5 m²",138,"Fosse toutes eaux : 180 Kg\nFiltre : 970 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit de l'habitation\n+ \nentrée d'air du  filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+\nventilation secondaire du traitement amenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < 50 %","28 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Filtre compact X-Perco® R-90, 17/01/2023, 44 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse",4166,110,"Avec contrat : 9 118 €\nSans contrat : 9 190 €","10 ans cuves, média filtrant, tuyauterie interne, visserie, système de répartition,distiribution, basculeur rotatif\n2 ans pompe de relevage, réhausses bases et réhausses récoupables, si foirnis par Eloy Water","50 cm","non","sans objet"]
[1011,"ELOY WATER","X-Perco France R-90 modèle 6 EH - Monocuve",null,"2013-12-mod05-ext10","Texte n° 104 du 16/12/2020\nRemplacé par l'avis 2023-CERIB-002 du 24/01/2023",6,"Filtre compact","2 cuves assemblées entre-elles :\n\n1 fosse toutes eaux de 3,18 m3\n+\n1 filtre compact de 2,55 m² avec du Xylit en média filtrant","Polyéthylène","Fosse toutes eaux : 2,65 x 1,28 x 1,70\nFiltre : 2,65 x 1,24 x 1,70","6,3 m²",128,"1 200 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit de l'habitation\n+ \nentrée d'air du  filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+\nventilation secondaire du traitement amenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < 50 %","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Filtre compact X-Perco® R-90, 17/01/2023, 44 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse","3968 €\n(donnée avis du 16/12/2020)","110 €\n(donnée du 16/12/2020)","Avec contrat : 7 922 €\nSans contrat : 9 572 €\n(donnée du 16/12/2020)","10 ans cuves, média filtrant, tuyauterie interne, visserie, système de répartition,distiribution, basculeur rotatif\n2 ans pompe de relevage, réhausses bases et réhausses récoupables, si foirnis par Eloy Water","50 cm","non","sans objet"]
[1012,"ELOY WATER","X-Perco France R-90 modèle 6 EH - Bicuve","Pas d'image du modèle bi-cuve","2013-12-mod06-ext11","Texte n° 104 du 16/12/2020\nRemplacé par l'avis 2023-CERIB-002 du 24/01/2023",6,"Filtre compact","2 cuves séparées :\n\n1 fosse toutes eaux de 3,18 m3\n+\n1 filtre compact de 2,55 m² avec du Xylit en média filtrant","Polyéthylène","Fosse toutes eaux : 2,65 x 1,28 x 1,70\nFiltre : 2,65 x 1,24 x 1,70","7,5 m²",138,"Fosse toutes eaux : 180 Kg\nFiltre : 1  020 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit de l'habitation\n+ \nentrée d'air du  filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+\nventilation secondaire du traitement amenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < 50 %","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Filtre compact X-Perco® R-90, 17/01/2023, 44 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse",4166,110,"Avec contrat : 9 770 €\nSans contrat : 9 842 €","10 ans cuves, média filtrant, tuyauterie interne, visserie, système de répartition,distiribution, basculeur rotatif\n2 ans pompe de relevage, réhausses bases et réhausses récoupables, si foirnis par Eloy Water","50 cm","non","sans objet"]
[1013,"INNOCLAIR","Nouvelle Génération NG4 Avenir",null,"2014-015-mod01-ext01","Texte n°215 du 26/12/2020",4,"Microstation à cultures libres","1 cuve rectangulaire (2,98 m³) 2 compartiments\nréacteur biologique (2,07 m³)\nclarificateur comprenant une zone siphoïde (0,91 m³)","Polyéthylène","2,30 x 1,32 x 2,03","3,1 m²",-3,"229 kg","gravaitaire, principe des vases communicants","du clarificateur vers le réacteur biologique par une pompe de recirculation","1 diffuseur d'air sous forme de disque, placé au fond du réacteur","orifices, prévus à cet effet, et situés entre le sous-couvercle et le haut de la cuve","alarme sonore","Oui","0,68 kWh/j (JDK80) ou 0,90 kW/j (THOMAS AP80) ","48 à 65 € TTC","38 (Thomas) ou 45 dB (JDK)","Décanteur < à 30 %","8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation d’une microstation d’assainissement non collectif - Gamme «Nouvelle Génération», 6 novembre 2020, 47 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5550,"150 à 350 € TTC","sans contrat : 11 929 €\navec contrat : 12 629 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","67 cm","non","sans objet"]
[1014,"INNOCLAIR","Nouvelle Génération NG6 Avenir",null,"2014-015-mod03","Texte n°215 du 26/12/2020",6,"Microstation à cultures libres","1 cuve rectangulaire (3,61 m³) 2 compartiments\nréacteur biologique (2,98 m³)\nclarificateur comprenant une zone siphoïde (0,91 m³)","Polyéthylène","2,30 x 1,32 x 2,03","3,1 m²",-3,"229 kg","gravaitaire, principe des vases communicants","du clarificateur vers le réacteur biologique par une pompe de recirculation","1 diffuseur d'air sous forme de disque, placé au fond du réacteur","orifices, prévus à cet effet, et situés entre le sous-couvercle et le haut de la cuve","alarme sonore","Oui","0,68 kWh/j (JDK80) ou 0,90 kW/j (THOMAS AP80) ","48 à 65 € TTC","38 (Thomas) ou 45 dB (JDK)","Décanteur < à 30 %","5,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation d’une microstation d’assainissement non collectif - Gamme «Nouvelle Génération», 6 novembre 2020, 47 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5550,"150 à 350 € TTC","sans contrat : 14 302  € avec contrat : 15 002 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","67 cm","non","sans objet"]
[1015,"SIMOP","BIOXYMOP 6027/05",null,"2017-008-ext01 et 2017-008-mod01-ext01 ","texte n°82 du 16/11/2018 annulé et remplacé par le texte n°211 du 11/02/21 + Avis n° 2022-CSTB-n°006 du 28/09/2022 (il complète celui paru au JO du 11/02/2022 ; il n’y a pas d’annule et remplace)","5 EH","Microstation à culture fixée  (procédé du lit fluidisé)","1 cuve à 3 compartiments :\nTraitement primaire (2,93 m3)\nRéacteur biologique aéré (1,14 m3)\nClarificateur (0,99 m3)\n","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","2,41 x 1,91 x 1,85","4,6 m²",-5,"370 kg","Gravitaire","Du clarificateur vers le décanteur primaire (airlift)","Aérateur fines bulles sous forme de tubes micro-perforés - AQUAFLEX","Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d’air constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées\nqui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation. L’extraction des gaz des dispositifs de traitement\nest assurée par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur.","alarme visuelle de dysfonctionnement sur le compresseur. Option possible de déporter l'alarme visuelle","Oui",1.04,43," <43 dB (Secoh JDK-S-80) ou 35 dB (Thomas AP-80H)","Hauteur de boues dans le décanteur primaire < 30% soit environ 53 cm ","11 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, BIOXYMOP, modèle BIOXYMOP 627/06 (6 EH), modèle BIOXYMOP 6027/05, SIMOP, octobre 2020, 44 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4800,"Contrat d'entretien :\n156 € TTC / an","sans contrat : 12 763 €\navec contrat : 12 538 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","60 cm","non","sans objet"]
[1016,"RIKUTEC france"," ACTIFILTRE 185 avec KIT POMPE modèle 5 EH ",null,"2021-001-ext01","Texte 2021-CERIB-001 du 10 mars 2021 annulé et remplacé  par le Texte 2022-CERIB-001 du 24/02/2022 annulé et remplacé par l'avis 2023-CERIB-005 du 31/03/2023",5,"Filtre compact","1 cuve divisée en deux compartiments  :\n- un compartiment de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 2,57 m3\n- un compartiment de traitement secondaire (filtre compacte) de 1,56 m² avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables)\n","Polyéthylène","2,796 x 1,850 x 1,510","5,17 m²",2,"380 kg","Gravitaire + rejet via une pompe","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","Mecanique (pompe) + sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","oui",0.04,"1,65 €/an","Pas de bruit","Fosse toutes eaux < à 50%","20 mois","autorisé -la pompe doit rester connectée","avec ou sans nappe","ACTIFILTRE® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse","6 763 €\nhors kit pompe","non indiqué","9 909 €\nkit pompe inclus","Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1017,"RIKUTEC france","ACTIFILTRE 185 modèle 5 EH ",null,"2021-001-ext01","Texte 2021-CERIB-001 du 10 mars 2021 annulé et remplacé  par le Texte 2022-CERIB-001 du 24/02/2022 annulé et remplacé par l'avis 2023-CERIB-005 du 31/03/2023",5,"Filtre compact","1 cuve divisée en deux compartiments  :\n- un compartiment de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 3,30 m3\n- un compartiment de traitement secondaire (filtre compacte) de 1,56 m² avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables)\n","Polyéthylène","2,796 x 1,850 x 1,510","5,17 m²",-113.5,"380 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < à 50%","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","ACTIFILTRE® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",6763,"non indiqué",9313,"Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1018,"RIKUTEC france","ACTIFILTRE 185 avec KIT POMPE modèle 6 EH ",null,"2021-001-ext02","Texte 2021-CERIB-001 du 10 mars 2021 annulé et remplacé  par le Texte 2022-CERIB-001 du 24/02/2022 annulé et remplacé par l'avis 2023-CERIB-005 du 31/03/2023",6,"Filtre compact","1 cuve divisée en deux compartiments  :\n- un compartiment de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 3,30 m3\n- un compartiment de traitement secondaire (filtre compacte) de 1,56 m² avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables)\n","Polyéthylène","3,148 x 1,850 x 1,510","5,82m²",2,"400 kg","Gravitaire + rejet via une pompe","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","Mecanique (pompe) + sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","oui",0.05,"2,05 €/an","Pas de bruit","Fosse toutes eaux < à 50%","22 mois","autorisé -la pompe doit rester connectée","avec ou sans nappe","ACTIFILTRE® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse","7 150 €\nhors kit pompe","non indiqué","10 194 €\nkit pompe inclus","Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1019,"RIKUTEC france","ACTIFILTRE 185 modèle 6 EH",null,"2021-001-mod02-ext02","Texte 2021-CERIB-001 du 10 mars 2021 annulé et remplacé  par le Texte 2022-CERIB-001 du 24/02/2022 annulé et remplacé par l'avis 2023-CERIB-005 du 31/03/2023",6,"Filtre compact","1 cuve divisée en deux compartiments  :\n- un compartiment de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 3,30 m3\n- un compartiment de traitement secondaire (filtre compacte) de 1,56 m² avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables)\n","Polyéthylène","3,148 x 1,850 x 1,510","5,82m²",-113.5,"400 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < à 50%","22 mois","autorisé","avec ou sans nappe","ACTIFILTRE® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",7150,"non indiqué",9589,"Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1020,"RIKUTEC france","ACTIFILTRE 185 avec KIT POMPE 8 EH",null,"2021-001","Texte 2021-CERIB-001 du 10 mars 2021 annulé et remplacé  par le Texte 2022-CERIB-001 du 24/02/2022 annulé et remplacé par l'avis 2023-CERIB-005 du 31/03/2023",8,"Filtre compact","1 cuve divisée en deux compartiments  :\n- un compartiment de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 4,74 m3\n- un compartiment de traitement secondaire (filtre compacte) de 1,56 m² avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables)\n","Polyéthylène","3,883 x 1,850 x 1,510","7,18 m²",2,"520 kg","Gravitaire + rejet via une pompe","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","Mecanique (pompe) + sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","oui",7.0000000000000007E-2,"2,87€/an","Pas de bruit","Fosse toutes eaux < à 50%","25 mois","autorisé -la pompe doit rester connectée","avec ou sans nappe","ACTIFILTRE® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse","7 729 €\nhors kit pompe","non indiqué","10 706 €\nkit pompe inclus","Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1021,"RIKUTEC france","ACTIFILTRE 185 8 EH",null,"2021-001-mod02","Texte 2021-CERIB-001 du 10 mars 2021 annulé et remplacé  par le Texte 2022-CERIB-001 du 24/02/2022 annulé et remplacé par l'avis 2023-CERIB-005 du 31/03/2023",8,"Filtre compact","1 cuve divisée en deux compartiments  :\n- un compartiment de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 4,74 m3\n- un compartiment de traitement secondaire (filtre compacte) de 1,56 m² avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables)\n","Polyéthylène","3,883 x 1,850 x 1,510","7,18 m²",-113.5,"520 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < à 50%","25 mois","autorisé","avec ou sans nappe","ACTIFILTRE® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",7729,"non indiqué",10082,"Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1022,"RIKUTEC france","ACTIFILTRE 185 avec KIT POMPE modèle 12EH      ",null,"2021-001-ext03","Texte 2021-CERIB-001 du 10 mars 2021 annulé et remplacé  par le Texte 2022-CERIB-001 du 24/02/2022 annulé et remplacé par l'avis 2023-CERIB-005 du 31/03/2023",12,"Filtre compact","1 cuve divisée en deux compartiments  :\n- un compartiment de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 5,87 m3\n- un compartiment de traitement secondaire (filtre compacte) de 2,46 m² avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables)\n","Polyéthylène","5,140 x 1,850 x 1,510","9,51 m²",2,"610 kg","Gravitaire + rejet via une pompe","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","Mecanique (pompe) + sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","oui","0,11 kwh/j","4,51 €/an","Pas de bruit","Fosse toutes eaux < à 50%","19 mois","autorisé -la pompe doit rester connectée","avec ou sans nappe","ACTIFILTRE® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse","10 447 €\nhors kit pompe","non indiqué","14 419 €\nkit pompe inclus","Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1023,"RIKUTEC france","ACTIFILTRE 185 avec KIT POMPE modèle 12EH (bi-cuve) ","Pas d'image du modèle bi-cuve","2021-001-mod01-ext03","Texte 2021-CERIB-001 du 10 mars 2021 annulé et remplacé  par le Texte 2022-CERIB-001 du 24/02/2022 annulé et remplacé par l'avis 2023-CERIB-005 du 31/03/2023",12,"Filtre compact","2 cuves  :\n- une cuve de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 5,87 m3\n- une cuve de traitement secondaire (filtre compacte) de 2,46 m² avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables)\n","Polyéthylène","5,617 x 1,850 x 1,510","10,39 m²",2,"640 kg","Gravitaire + rejet via une pompe","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","Mecanique (pompe) + sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","oui","0,11 kwh/j","4,51 €/an","Pas de bruit","Fosse toutes eaux < à 50%","19 mois","autorisé -la pompe doit rester connectée","avec ou sans nappe","ACTIFILTRE® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse","10 447 €\nhors kit pompe","non indiqué","14 419 €\nkit pompe inclus","Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1024,"RIKUTEC france","ACTIFILTRE 185 modèle 12EH       ",null,"2021-001-mod02-ext03","Texte 2021-CERIB-001 du 10 mars 2021 annulé et remplacé  par le Texte 2022-CERIB-001 du 24/02/2022 annulé et remplacé par l'avis 2023-CERIB-005 du 31/03/2023",12,"Filtre compact","1 cuve divisée en deux compartiments  :\n- un compartiment de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 5,87 m3\n- un compartiment de traitement secondaire (filtre compacte) de 2,46 m² avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables)\n","Polyéthylène","5,140 x 1,850 x 1,510","9,51 m²",-113.5,"610 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < à 50%","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","ACTIFILTRE® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",10447,"non indiqué",13758,"Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1025,"RIKUTEC france","ACTIFILTRE 185 modèle 12EH (bi-cuve) ","Pas d'image du modèle bi-cuve","2021-001-mod03-ext03","Texte 2021-CERIB-001 du 10 mars 2021 annulé et remplacé  par le Texte 2022-CERIB-001 du 24/02/2022 annulé et remplacé par l'avis 2023-CERIB-005 du 31/03/2023",12,"Filtre compact","2 cuves  :\n- une cuve de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 5,87 m3\n- une cuve de traitement secondaire (filtre compacte) de 2,46 m² avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables)\n","Polyéthylène","5,617 x 1,850 x 1,510","10,39 m²",-113.5,"640 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < à 50%","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","ACTIFILTRE® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",10447,"non indiqué",18758,"Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1026,"RIKUTEC france","ACTIFILTRE 185 avec KIT POMPE modèle 16EH      ",null,"2021-001-ext04","Texte 2021-CERIB-001 du 10 mars 2021 annulé et remplacé  par le Texte 2022-CERIB-001 du 24/02/2022 annulé et remplacé par l'avis 2023-CERIB-005 du 31/03/2023",16,"Filtre compact","1 cuve divisée en deux compartiments  :\n- un compartiment de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 8,00 m3\n- un compartiment de traitement secondaire (filtre compacte) de 3,24 m² avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables)\n","Polyéthylène","6,747 x 1,850 x 1,510","12,48 m²",2,"750 Kg","Gravitaire + rejet via une pompe","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","Mecanique (pompe) + sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","oui","0,14 kWh/jour","5,75 €/an","Pas de bruit","Fosse toutes eaux < à 50%","19 mois","autorisé -la pompe doit rester connectée","avec ou sans nappe","ACTIFILTRE® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse","13 428 €\nhors kit pompe","non indiqué","17 831 €\nkit pompe inclus","Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1027,"RIKUTEC france","ACTIFILTRE 185 KIT POMPE modèle 16EH (bi-cuve) ","Pas d'image du modèle bi-cuve","2021-001-mod01-ext04","Texte 2021-CERIB-001 du 10 mars 2021 annulé et remplacé  par le Texte 2022-CERIB-001 du 24/02/2022 annulé et remplacé par l'avis 2023-CERIB-005 du 31/03/2023",16,"Filtre compact","2 cuves  :\n- une cuve de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 8,00 m3\n- une cuve de traitement secondaire (filtre compacte) de 3,24 m² avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables)\n","Polyéthylène","7,225 x 1,850 x 1,510","13,37 m²",2,"780 Kg","Gravitaire + rejet via une pompe","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","Mecanique (pompe) + sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","oui","0,14 kWh/jour","5,75 €/an","Pas de bruit","Fosse toutes eaux < à 50%","19 mois","autorisé -la pompe doit rester connectée","avec ou sans nappe","ACTIFILTRE® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse","13 428 €\nhors kit pompe","non indiqué","17 831 €\nkit pompe inclus","Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1028,"RIKUTEC france","ACTIFILTRE 185 modèle 16EH       ",null,"2021-001-mod02-ext04","Texte 2021-CERIB-001 du 10 mars 2021 annulé et remplacé  par le Texte 2022-CERIB-001 du 24/02/2022 annulé et remplacé par l'avis 2023-CERIB-005 du 31/03/2023",16,"Filtre compact","1 cuve divisée en deux compartiments  :\n- un compartiment de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 8,00 m3\n- un compartiment de traitement secondaire (filtre compacte) de 3,24 m² avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables)\n","Polyéthylène","6,747 x 1,850 x 1,510","12,48 m²",-113.5,"750 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < à 50%","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","ACTIFILTRE® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",13428,"non indiqué",17142,"Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1029,"RIKUTEC france","ACTIFILTRE 185 modèle 16EH (bi-cuve) ","Pas d'image du modèle bi-cuve","2021-001-mod03-ext04","Texte 2021-CERIB-001 du 10 mars 2021 annulé et remplacé  par le Texte 2022-CERIB-001 du 24/02/2022 annulé et remplacé par l'avis 2023-CERIB-005 du 31/03/2023",16,"Filtre compact","2 cuves  :\n- une cuve de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 8,00 m3\n- une cuve de traitement secondaire (filtre compacte) de 3,24 m² avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables)\n","Polyéthylène","7,225 x 1,850 x 1,510","13,37 m²",-113.5,"780 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < à 50%","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","ACTIFILTRE® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",134428,"non indiqué",17142,"Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1030,"RIKUTEC france","ACTIFILTRE 185 avec KIT POMPE modèle 20EH      ",null,"2021-001-ext05","Texte 2021-CERIB-001 du 10 mars 2021 annulé et remplacé  par le Texte 2022-CERIB-001 du 24/02/2022 annulé et remplacé par l'avis 2023-CERIB-005 du 31/03/2023",20,"Filtre compact","1 cuve divisée en deux compartiments  :\n- un compartiment de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 9,48 m3\n- un compartiment de traitement secondaire (filtre compacte) de 3,83 m² avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables)\n","Polyéthylène","8,106 x 1,850 x 1,510","15,00 m²",2,"910 kg","Gravitaire + rejet via une pompe","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","Mecanique (pompe) + sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","oui","0,18 kWh/jour","7,40 €/an","Pas de bruit","Fosse toutes eaux < à 50%","18 mois","autorisé -la pompe doit rester connectée","avec ou sans nappe","ACTIFILTRE® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse","15 181 €\nhors kit pompe","non indiqué","20 122 €\nkit pompe inclus","Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1031,"RIKUTEC france","ACTIFILTRE 185 avec KIT POMPE modèle 20EH (bi-cuve) ","Pas d'image du modèle bi-cuve","2021-001-mod01-ext05","Texte 2021-CERIB-001 du 10 mars 2021 annulé et remplacé  par le Texte 2022-CERIB-001 du 24/02/2022 annulé et remplacé par l'avis 2023-CERIB-005 du 31/03/2023",20,"Filtre compact","2 cuves  :\n- une cuve de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 9,48 m3\n- une cuve de traitement secondaire (filtre compacte) de 3,83 m² avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables)\n","Polyéthylène","8,552 x 1,850 x 1,510","15,82 m²",2,"940 kg","Gravitaire + rejet via une pompe","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","Mecanique (pompe) + sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","oui","0,18 kWh/jour","7,40 €/an","Pas de bruit","Fosse toutes eaux < à 50%","18 mois","autorisé -la pompe doit rester connectée","avec ou sans nappe","ACTIFILTRE® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse","15 181 €\nhors kit pompe","non indiqué","20 122 €\nkit pompe inclus","Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1032,"RIKUTEC france","ACTIFILTRE 185 modèle 20EH       ",null,"2021-001-mod02-ext05","Texte 2021-CERIB-001 du 10 mars 2021 annulé et remplacé  par le Texte 2022-CERIB-001 du 24/02/2022 annulé et remplacé par l'avis 2023-CERIB-005 du 31/03/2023",20,"Filtre compact","1 cuve divisée en deux compartiments  :\n- un compartiment de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 9,48 m3\n- un compartiment de traitement secondaire (filtre compacte) de 3,83 m² avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables)\n","Polyéthylène","8,106 x 1,850 x 1,510","15,00 m²",2,"910 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < à 50%","18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","ACTIFILTRE® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",15181,"non indiqué",19397,"Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1033,"RIKUTEC france","ACTIFILTRE 185 modèle 20EH (bi-cuve) ","Pas d'image du modèle bi-cuve","2021-001-mod03-ext05","Texte 2021-CERIB-001 du 10 mars 2021 annulé et remplacé  par le Texte 2022-CERIB-001 du 24/02/2022 annulé et remplacé par l'avis 2023-CERIB-005 du 31/03/2023",20,"Filtre compact","2 cuves  :\n- une cuve de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 9,48 m3\n- une cuve de traitement secondaire (filtre compacte) de 3,83 m² avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables)\n","Polyéthylène","8,620 x 1,850 x 1,510","15,95 m²",-113.5,"940 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < à 50%","18 mois","autorisé","avec ou sans nappe","ACTIFILTRE® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",15181,"non indiqué",19397,"Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1034,"ABAS","Filtre SIMBIOSE FBRI modèle 5 EH",null,"2021-003-ext01","2021-CERIB-003 du 21/06/2021",5,"Filtre compact","1 cuve parallélépipédique divisée en deux compartiments :\n- une fosse toutes eaux de 2,55 m3\n- un filtre de 2,07 m² avec des plaquettes de pin en média filtrant","Béton","2,25 x 2,40 x 1,45","5,40 m²",-31,"3 900 kg","Gravitaire + rejet via une pompe","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit +  extraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre par une canalisation ramenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur + entrée d'air au niveau du couvercle du filtre","Visuelle ou sonore","Oui",0.06,2.46,"NC.","fosse septique toutes eaux < 50 %","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager et de l'installateur - Filtre SIMBIOSE FB et SIMBIOSE FBRI - 5 EH 6 EH 10 EH 12 EH 18 EH 20 EH, 15/06/2021, 85 pages)","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",5276,"NC.","Avec contrat : 9 137 €                        Sans contrat : 9 797 €","Cuve béton, média filtrant, auget, plaques de distributions : 10 ans Pompe : 2 ans  Alarme : 1 an","75 cm","non","sans objet"]
[1035,"ABAS","Filtre SIMBIOSE FB modèle 5 EH",null,"2021-003-mod01-ext01","2021-CERIB-003 du 21/06/2021",5,"Filtre compact","1 cuve parallélépipédique divisée en deux compartiments :\n- une fosse toutes eaux de 2,55 m3\n- un filtre de 2,07 m² avec des plaquettes de pin en média filtrant","Béton","2,25 x 2,40 x 1,45","5,40 m²",-112,"3 900 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit +  extraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre par une canalisation ramenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur + entrée d'air au niveau du couvercle du filtre","Visuelle ou sonore (optionnelle)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse septique toutes eaux < 50 %","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l'usager et de l'installateur - Filtre SIMBIOSE FB et SIMBIOSE FBRI - 5 EH 6 EH 10 EH 12 EH 18 EH 20 EH, 15/06/2021, 85 pages)","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",4858,"NC.","Avec contrat : 8 245 €                         Sans contrat : 8 905 €","Cuve béton, média filtrant, auget, plaques de distributions : 10 ans Alarme (optionnelle) : 1 an","75 cm","non","sans objet"]
[1036,"ABAS","Filtre SIMBIOSE FBRI modèle 6 EH",null,"2021-003","2021-CERIB-003 du 21/06/2021",6,"Filtre compact","2 cuves :\n- 1  fosse septique toutes eaux de 3 m³ (4 modèles possibles) \n- 1 cuve de filtre compact de 2,44 m² avec plaquettes de pin en média filtrant","Fosse septique : béton ou polyéthylène  Filtre compact : béton","Filtre : 2,65 x 1,23 x 1,45","3,26 m² (sans la Fosse)","-31 cm (sans la fosse)","Filtre : 3 900 kg","Gravitaire + rejet via une pompe","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit +  extraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre par une canalisation ramenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur + entrée d'air au niveau du couvercle du filtre","Visuelle ou sonore","Oui",7.0000000000000007E-2,2.87,"NC.","fosse septique toutes eaux < 50 %","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe (attention en 1 fosse SIMOP le permet pas)","Guide de l'usager et de l'installateur - Filtre SIMBIOSE FB et SIMBIOSE FBRI - 5 EH 6 EH 10 EH 12 EH 18 EH 20 EH, 15/06/2021, 85 pages)","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",5817,"NC.","Avec contrat : 9 765 €                     Sans contrat : 10 425 €","Cuve béton, média filtrant, auget, plaques de distributions : 10 ans Pompe : 2 ans  Alarme : 1 an","      Fosses : de 30 à 80 cm             Filtre : 75 cm","non","sans objet"]
[1037,"ABAS","Filtre SIMBIOSE FB modèle 6 EH",null,"2021-003-mod01","2021-CERIB-003 du 21/06/2021",6,"Filtre compact","2 cuves :\n- 1  fosse septique toutes eaux de 3 m³ (4 modèles possibles) \n- 1 cuve de filtre compact de 2,44 m² avec plaquettes de pin en média filtrant","Fosse septique : béton ou polyéthylène  Filtre compact : béton","Filtre : 2,65 x 1,23 x 1,45","3,26 m² (sans la Fosse)","-112 cm (sans la fosse)","Filtre : 3 900 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit +  extraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre par une canalisation ramenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur + entrée d'air au niveau du couvercle du filtre","Visuelle ou sonore (optionnelle)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse septique toutes eaux < 50 %","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe (attention en 1 fosse SIMOP le permet pas)","Guide de l'usager et de l'installateur - Filtre SIMBIOSE FB et SIMBIOSE FBRI - 5 EH 6 EH 10 EH 12 EH 18 EH 20 EH, 15/06/2021, 85 pages)","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",8399,"NC.","Avec contrat : 8 864 €                       Sans contrat : 9 524 €","Cuve béton, média filtrant, auget, plaques de distributions : 10 ans Alarme (optionnelle) : 1 an","      Fosses : de 30 à 80 cm             Filtre : 75 cm","non","sans objet"]
[1038,"ABAS","Filtre SIMBIOSE FBRI modèle 10 EH",null,"2021-003-ext02","2021-CERIB-003 du 21/06/2021",10,"Filtre compact","2 cuves :\n- 1  fosse septique toutes eaux de 5 m³ (2 modèles possibles) \n- 1 filtre double  4,14 m² (2 x 2,07) avec plaquettes de pin en média filtrant","Fosse septique : béton ou polyéthylène  Filtre compact : béton","1 filtre double : 2,25 x 2,40 x 1,45","5,40 m² (sans la Fosse)","-31 cm (sans la fosse)","Filtre double : 4 350  kg","Gravitaire + rejet via une pompe","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit +  extraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre par une canalisation ramenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur + entrée d'air au niveau du couvercle du filtre","Visuelle ou sonore","Oui",0.11,4.5199999999999996,"NC.","fosse septique toutes eaux < 50 %","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe (attention en 1 fosse SIMOP le permet pas)","Guide de l'usager et de l'installateur - Filtre SIMBIOSE FB et SIMBIOSE FBRI - 5 EH 6 EH 10 EH 12 EH 18 EH 20 EH, 15/06/2021, 85 pages)","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",8560,"NC.","Avec contrat : 15 290 €                    Sans contrat : 16 940 €","Cuve béton, média filtrant, auget, plaques de distributions : 10 ans Pompe : 2 ans  Alarme : 1 an","      Fosses : de 30 à 80 cm             Filtres : 75 cm","non","sans objet"]
[1039,"ABAS","Filtre SIMBIOSE FB modèle 10 EH",null,"2021-003-mod01-ext02","2021-CERIB-003 du 21/06/2021",10,"Filtre compact","2 cuves :\n- 1  fosse septique toutes eaux de 5 m³ (2 modèles possibles) \n- 1 filtre double  4,14 m² (2 x 2,07) avec plaquettes de pin en média filtrant","Fosse septique : béton ou polyéthylène  Filtre compact : béton","1 filtre double : 2,25 x 2,40 x 1,45","5,40 m² (sans la Fosse)","-112 cm (sans la fosse)","Filtre double : 4 350  kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit +  extraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre par une canalisation ramenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur + entrée d'air au niveau du couvercle du filtre","Visuelle ou sonore (optionnelle)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse septique toutes eaux < 50 %","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe (attention en 1 fosse SIMOP le permet pas)","Guide de l'usager et de l'installateur - Filtre SIMBIOSE FB et SIMBIOSE FBRI - 5 EH 6 EH 10 EH 12 EH 18 EH 20 EH, 15/06/2021, 85 pages)","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",8142,"NC.","Avec contrat : 14 352 €                       Sans contrat : 16 002 €","Cuve béton, média filtrant, auget, plaques de distributions : 10 ans Alarme (optionnelle) : 1 an","      Fosses : de 30 à 80 cm             Filtres : 75 cm","non","sans objet"]
[1040,"ABAS","Filtre SIMBIOSE FBRI modèle 12 EH",null,"2021-003-ext03","2021-CERIB-003 du 21/06/2021",12,"Filtre compact","3 cuves :\n- 1  fosse septique toutes eaux de 6 ou 7 m³ (3 modèles possibles) \n- 2 cuves de filtre compact de 4,88 m² (2 x 2,44) avec plaquettes de pin en média filtrant","Fosse septique : béton ou polyéthylène  Filtre compact : béton","2  Filtres :2 x  (2,65 x 1,23 x 1,45)","6,52 m² (sans la Fosse)","-31 cm (sans la fosse)","2 Filtres : 2 x 3 900 kg","Gravitaire + rejet via une pompe","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit +  extraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre par une canalisation ramenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur + entrée d'air au niveau du couvercle du filtre","Visuelle ou sonore","Oui",0.13,5.34,"NC.","fosse septique toutes eaux < 50 %","20 ou 24 mois (selon modèle de fosse)","autorisé","avec ou sans nappe (attention en 1 fosse SIMOP le permet pas)","Guide de l'usager et de l'installateur - Filtre SIMBIOSE FB et SIMBIOSE FBRI - 5 EH 6 EH 10 EH 12 EH 18 EH 20 EH, 15/06/2021, 85 pages)","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",9186,"NC.","Avec contrat : 15 799 à 16 114 €     Sans contrat : 17 449 à 17 764 €","Cuve béton, média filtrant, auget, plaques de distributions : 10 ans Pompe : 2 ans  Alarme : 1 an","      Fosses : de 30 à 80 cm             Filtres : 75 cm","non","sans objet"]
[1041,"ABAS","Filtre SIMBIOSE FB modèle 12 EH",null,"2021-003-mod01-ext03","2021-CERIB-003 du 21/06/2021",12,"Filtre compact","3 cuves :\n- 1  fosse septique toutes eaux de 6 ou 7 m³ (3 modèles possibles) \n- 2 cuves de filtre compact de 4,88 m² (2 x 2,44) avec plaquettes de pin en média filtrant","Fosse septique : béton ou polyéthylène  Filtre compact : béton","2  Filtres :2 x  (2,65 x 1,23 x 1,45)","6,52 m² (sans la Fosse)","-112 cm (sans la fosse)","2 Filtres : 2 x 3 900 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit +  extraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre par une canalisation ramenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur + entrée d'air au niveau du couvercle du filtre","Visuelle ou sonore (optionnelle)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse septique toutes eaux < 50 %","20 ou 24 mois (selon modèle de fosse)","autorisé","avec ou sans nappe (attention en 1 fosse SIMOP le permet pas)","Guide de l'usager et de l'installateur - Filtre SIMBIOSE FB et SIMBIOSE FBRI - 5 EH 6 EH 10 EH 12 EH 18 EH 20 EH, 15/06/2021, 85 pages)","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",8768,"NC.","Avec contrat : 14 853  à 15 158 €     Sans contrat : 16 493 à 16 808 €","Cuve béton, média filtrant, auget, plaques de distributions : 10 ans Alarme (optionnelle) : 1 an","      Fosses : de 30 à 80 cm             Filtres : 75 cm","non","sans objet"]
[1042,"ABAS","Filtre SIMBIOSE FBRI modèle 18 EH",null,"2021-003-ext04","2021-CERIB-003 du 21/06/2021",18,"Filtre compact","4 cuves :\n- 1  fosse septique toutes eaux de 10 m³ (3 modèles possibles) \n- 3 cuves de filtre compact de 7,32 m² (3 x 2,44) avec plaquettes de pin en média filtrant","Fosse septique : béton ou polyéthylène  Filtre compact : béton","3  Filtres :3 x  (2,65 x 1,23 x 1,45)","9,78 m² (sans la Fosse)","-31 cm (sans la fosse)","3 Filtres : 3 x 3 900 kg","Gravitaire + rejet via une pompe","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit +  extraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre par une canalisation ramenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur + entrée d'air au niveau du couvercle du filtre","Visuelle ou sonore","Oui",0.2,8.2100000000000009,"NC.","fosse septique toutes eaux < 50 %","22 mois","autorisé","avec ou sans nappe (attention en 1 fosse SIMOP le permet pas)","Guide de l'usager et de l'installateur - Filtre SIMBIOSE FB et SIMBIOSE FBRI - 5 EH 6 EH 10 EH 12 EH 18 EH 20 EH, 15/06/2021, 85 pages)","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",12433,"NC.","Avec contrat : 21 327 €                    Sans contrat : 22 977 €","Cuve béton, média filtrant, auget, plaques de distributions : 10 ans Pompe : 2 ans  Alarme : 1 an","      Fosses : de 30 à 80 cm             Filtres : 75 cm","non","sans objet"]
[1043,"ABAS","Filtre SIMBIOSE FB modèle 18 EH",null,"2021-003-mod01-ext04","2021-CERIB-003 du 21/06/2021",18,"Filtre compact","4 cuves :\n- 1  fosse septique toutes eaux de 10 m³ (3 modèles possibles) \n- 3 cuves de filtre compact de 7,32 m² (3 x 2,44) avec plaquettes de pin en média filtrant","Fosse septique : béton ou polyéthylène  Filtre compact : béton","3  Filtres :3 x  (2,65 x 1,23 x 1,45)","9,78 m² (sans la Fosse)","-112 cm (sans la fosse)","3 Filtres : 3 x 3 900 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit +  extraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre par une canalisation ramenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur + entrée d'air au niveau du couvercle du filtre","Visuelle ou sonore (optionnelle)","Non","sans objet",0,"sans objet","fosse septique toutes eaux < 50 %","22 mois","autorisé","avec ou sans nappe (attention en 1 fosse SIMOP le permet pas)","Guide de l'usager et de l'installateur - Filtre SIMBIOSE FB et SIMBIOSE FBRI - 5 EH 6 EH 10 EH 12 EH 18 EH 20 EH, 15/06/2021, 85 pages)","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",12015,"NC.","Avec contrat : 20 306 €                    Sans contrat : 21 956 €","Cuve béton, média filtrant, auget, plaques de distributions : 10 ans Alarme (optionnelle) : 1 an","      Fosses : de 30 à 80 cm             Filtres : 75 cm","non","sans objet"]
[1044,"ABAS","Filtre SIMBIOSE FBRI modèle 20 EH",null,"2021-003-ext05","2021-CERIB-003 du 21/06/2021",20,"Filtre compact","3 cuves :\n- 1  fosse septique toutes eaux de 10 m³ (3 modèles possibles) \n- 2 filtres doubles  8,28 m² (4 x 2,44) avec plaquettes de pin en média filtrant","Fosse septique : béton ou polyéthylène  Filtre compact : béton","2  filtres double:2 x (2,25 x 2,40 x 1,45)","10,80 m² (sans la Fosse)","-31 cm (sans la fosse)","2 Filtres double :2 x  4 350  kg","Gravitaire + rejet via une pompe","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit +  extraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre par une canalisation ramenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur + entrée d'air au niveau du couvercle du filtre","Visuelle ou sonore","Oui",0.22,9.0299999999999994,"NC.","fosse septique toutes eaux < 50 %","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe (attention en 1 fosse SIMOP le permet pas)","Guide de l'usager et de l'installateur - Filtre SIMBIOSE FB et SIMBIOSE FBRI - 5 EH 6 EH 10 EH 12 EH 18 EH 20 EH, 15/06/2021, 85 pages)","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",13765,"NC.","Avec contrat : 22 996 €                    Sans contrat : 24 646 €","Cuve béton, média filtrant, auget, plaques de distributions : 10 ans Pompe : 2 ans  Alarme : 1 an","      Fosses : de 30 à 80 cm             Filtres : 75 cm","non","sans objet"]
[1045,"ABAS","Filtre SIMBIOSE FB modèle 20 EH",null,"2021-003-mod01-ext05","2021-CERIB-003 du 21/06/2021",20,"Filtre compact","3 cuves :\n- 1  fosse septique toutes eaux de 10 m³ (3 modèles possibles) \n- 2 filtres doubles  8,28 m² (4 x 2,44) avec plaquettes de pin en média filtrant","Fosse septique : béton ou polyéthylène  Filtre compact : béton","2  filtres double:2 x (2,25 x 2,40 x 1,45)","10,80 m² (sans la Fosse)","-112 cm (sans la fosse)","2 Filtres double :2 x  4 350  kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit +  extraction des gaz de la fosse toutes eaux et du filtre par une canalisation ramenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur + entrée d'air au niveau du couvercle du filtre","Visuelle ou sonore (optionnelle)","Non","sans objet",0,"sans objet","fosse septique toutes eaux < 50 %","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe (attention en 1 fosse SIMOP le permet pas)","Guide de l'usager et de l'installateur - Filtre SIMBIOSE FB et SIMBIOSE FBRI - 5 EH 6 EH 10 EH 12 EH 18 EH 20 EH, 15/06/2021, 85 pages)","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",13347,"NC.","Avec contrat : 21 957 €                    Sans contrat : 23 607 €","Cuve béton, média filtrant, auget, plaques de distributions : 10 ans Alarme (optionnelle) : 1 an","      Fosses : de 30 à 80 cm             Filtres : 75 cm","non","sans objet"]
[1046,"RIKUTEC france","ACTIFILTREO 185 avec KIT POMPE modèle 5 EH / 4000",null,"2021-001-mod04-ext01","2021-CERIB-004 du 29/07/2021 annulé et remplacé par l'aivs 2023-CERIB-006",5,"Filtre compact","1 cuve divisée en trois compartiments  :\n- un compartiment de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 2,57 m3\n- un compartiment de traitement secondaire (filtre compacte) avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables) de 1,56 m²\n- un compartiment totalment indépendant de récupération d'eaux de pluie d'environ 4 m3","Polyéthylène","4,788 x 1,850 x 1,700","8,85 m²",2,"550 kg","Gravitaire + rejet via une pompe","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","Mecanique (pompe) + sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","oui",0.04,1.64,"non indiqué","Fosse toutes eaux < à 50%","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","ACTIFILTRÉO® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 8 EH –\nLivret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse","8 730 € hors kit pompe","non indiqué","11 863 € avec kit pompe","Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1047,"RIKUTEC france","ACTIFILTREO 185 modèle 5 EH / 4000",null,"2021-001-mod05-ext01","2021-CERIB-004 du 29/07/2021 annulé et remplacé par l'aivs 2023-CERIB-006",5,"Filtre compact","1 cuve divisée en trois compartiments  :\n- un compartiment de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 2,57 m3\n- un compartiment de traitement secondaire (filtre compacte) avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables) de 1,56 m²\n- un compartiment totalment indépendant de récupération d'eaux de pluie d'environ 4 m3","Polyéthylène","4,788 x 1,850 x 1,700","8,85 m²",-113.7,"550 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < à 50%","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","ACTIFILTRÉO® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 8 EH –\nLivret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",8730,"non indiqué",11280,"Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1048,"RIKUTEC france","ACTIFILTREO 185 avec KIT POMPE modèle 6 EH / 4000",null,"2021-001-mod04-ext02","2021-CERIB-004 du 29/07/2021 annulé et remplacé par l'aivs 2023-CERIB-006",6,"Filtre compact","1 cuve divisée en trois compartiments  :\n- un compartiment de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 3,30 m3\n- un compartiment de traitement secondaire (filtre compacte) avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables) de 1,56 m²\n- un compartiment totalment indépendant de récupération d'eaux de pluie d'environ 4 m3","Polyéthylène","5,140 x 1,850 x 1,700","9,51 m²",2,"570 kg","Gravitaire + rejet via une pompe","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","Mecanique (pompe) + sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","oui",0.05,2.0499999999999998,"non indiqué","Fosse toutes eaux < à 50%","22 mois","autorisé","avec ou sans nappe","ACTIFILTRÉO® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 8 EH –\nLivret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse","9 202 € hors kit pompe","non indiqué","12 228 € avec kit pompe","Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1049,"RIKUTEC france","ACTIFILTREO 185 modèle 6 EH / 4000",null,"2021-001-mod05-ext02","2021-CERIB-004 du 29/07/2021 annulé et remplacé par l'aivs 2023-CERIB-006",6,"Filtre compact","1 cuve divisée en trois compartiments  :\n- un compartiment de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 3,30 m3\n- un compartiment de traitement secondaire (filtre compacte) avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables) de 1,56 m²\n- un compartiment totalment indépendant de récupération d'eaux de pluie d'environ 4 m3","Polyéthylène","5,140 x 1,850 x 1,700","9,51 m²",-113.7,"570 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < à 50%","22 mois","autorisé","avec ou sans nappe","ACTIFILTRÉO® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 8 EH –\nLivret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",9202,"non indiqué",11640,"Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1050,"RIKUTEC france","ACTIFILTREO 185 avec KIT POMPE modèle 8 EH / 5000",null,"2021-001-mod04","2021-CERIB-004 du 29/07/2021 annulé et remplacé par l'aivs 2023-CERIB-006",8,"Filtre compact","1 cuve divisée en trois compartiments  :\n- un compartiment de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 4,74 m3\n- un compartiment de traitement secondaire (filtre compacte) avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables) de 1,56 m²\n- un compartiment totalment indépendant de récupération d'eaux de pluie d'environ 5,5 m3","Polyéthylène","6,430 x 1,850 x 1,700","11,94 m²",2,"700 kg","Gravitaire + rejet via une pompe","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","Mecanique (pompe) + sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","oui",7.0000000000000007E-2,2.87,"non indiqué","Fosse toutes eaux < à 50%","25 mois","autorisé","avec ou sans nappe","ACTIFILTRÉO® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 8 EH –\nLivret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse","9 673 € hors kit pompe","non indiqué","12 626 € avec kit pompe","Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1051,"RIKUTEC france","ACTIFILTREO 185 8 EH / 5000",null,"2021-001-mod05","2021-CERIB-004 du 29/07/2021 annulé et remplacé par l'aivs 2023-CERIB-006",8,"Filtre compact","1 cuve divisée en trois compartiments  :\n- un compartiment de traitement primaire (fosse toutes eaux) de 4,74 m3\n- un compartiment de traitement secondaire (filtre compacte) avec média filtrant (fibres synthétiques inaltérables) de 1,56 m²\n- un compartiment totalment indépendant de récupération d'eaux de pluie d'environ 5,5 m3","Polyéthylène","6,454 x 1,850 x 1,700","11,94 m²",-113.7,"700 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air de la fosse toutes eaux par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au-dessus du toit de l'habitation\n+ entrée d'air du filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+ extraction des gaz par une canalisation ramenée au-dessus du faîtage du toit de l'habitaiton et munie d'un extracteur","sonore et visuelle avec Kit alarme (optionnel)","non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < à 50%","25 mois","autorisé","avec ou sans nappe","ACTIFILTRÉO® – Gammes 185 et 185 avec KIT POMPE – Modèles de 5 EH jusqu’à 8 EH –\nLivret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 60 pages","Peu comlexe, peu fréquente et peu coûteuse",9673,"non indiqué",12026,"Cuve et équipements dont média filtrant : 20 ans\nEquipements électromécaniques : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1052,"BIOROCK","ECOROCK modèle Solution 6 V2",null,"2017-003-ext02","Avis 2021-CSTB-n°002 du 21/10/2021","6 EH","Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux de 3000 L\n+\n1 filtre avec média filtrant BIOROCK (surface utile : 2,47 m2)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","Fosse toutes eaux : 1,150 x 2,150 x 2,075\nFiltre : 1,150 x 1,150 x 2,075","7,35 m2","FTE = - 2 cm\nFiltre = -109,8 cm","FTE = 200 kg\nFiltre = 185 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","La FTE est ventilée par une entrée d’air constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation. L’extraction des gaz des dispositifs de traitementest assurée par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur.\nLe filtre possède une entrée d’air située au-dessus du sol, équipée d’un chapeau d’évent.","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","20 mois","oui","Oui","Guide utilisateur - ECOROCK jusqu'à 20 EH -21 octobre 2021 (77 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6450,"136 €/an","14 671 € (sans contrat) ou 11 562 € (avec contrat)","Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans\nOptions impliquant l'utilisation d'électricité : 2 ans","45 cm","non","sans objet"]
[1053,"BIOROCK","ECOROCK modèle Solution 8 V2",null,"2017-003-ext04","Avis 2021-CSTB-n°002 du 21/10/2021","8 EH","Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux de 5000 L\n+\n1 filtre avec média filtrant BIOROCK (surface utile : 3,67 m2)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","Fosse toutes eaux : 1,150 x 3800 x 2,280\nFiltre : 1,150 x 1,150 x 2,075","10,24 m2","FTE = - 4 cm\nFiltre = -109,8 cm","FTE = 390 kg\nFiltre = 197 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","La FTE est ventilée par une entrée d’air constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation. L’extraction des gaz des dispositifs de traitementest assurée par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur.\nLe filtre possède une entrée d’air située au-dessus du sol, équipée d’un chapeau d’évent.","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","30 mois","oui","Oui","Guide utilisateur - ECOROCK jusqu'à 20 EH -21 octobre 2021 (77 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8850,"154 € / an","16636 € (sans contrat) ou 13 800 € (avec contrat)","Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans\nOptions impliquant l'utilisation d'électricité : 2 ans","45 cm","non","sans objet"]
[1054,"BIOROCK","ECOROCK modèle Solution 10 V2",null,"2017-003-ext06","Avis 2021-CSTB-n°002 du 21/10/2021","10 EH","Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux de 5000 L\n+\n1 filtre avec média filtrant BIOROCK (surface utile : 3,67 m2)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","Fosse toutes eaux : 1,150 x 3800 x 2,280\nFiltre : 1,450 x 1,15 x 2,075 ","10,76 m2","FTE = - 4 cm\nFiltre = -109,8 cm","FTE = 390 kg\nFiltre = 232 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","La FTE est ventilée par une entrée d’air constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation. L’extraction des gaz des dispositifs de traitementest assurée par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur.\nLe filtre possède une entrée d’air située au-dessus du sol, équipée d’un chapeau d’évent.","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","20 mois","oui","Oui","Guide utilisateur - ECOROCK jusqu'à 20 EH -21 octobre 2021 (77 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9550,"182 €/an","18 700 € (sans contrat) ou 16 125 € (avec contrat)","Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans\nOptions impliquant l'utilisation d'électricité : 2 ans","45 cm","non","sans objet"]
[1055,"BIOROCK","ECOROCK modèle Solution 15 V2",null,"2017-003-ext08","Avis 2021-CSTB-n°002 du 21/10/2021","15 EH","Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux de 7500 L\n+\n1 filtre avec média filtrant BIOROCK (surface utile : 3,14 m2)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","Fosse toutes eaux : 3,083 x 2,260 x 2,706 \nFiltre : 2,150 x 1,150 x 2,075","17,53 m2","FTE = - 5,9 cm\nFiltre = -109,8 cm","FTE = 384 kg\nFiltre = 304 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","La FTE est ventilée par une entrée d’air constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation. L’extraction des gaz des dispositifs de traitementest assurée par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur.\nLe filtre possède une entrée d’air située au-dessus du sol, équipée d’un chapeau d’évent.","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","20 mois","oui","Oui","Guide utilisateur - ECOROCK jusqu'à 20 EH -21 octobre 2021 (77 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14150,"273 €/an","25 699 € (sans contrat) ou 22 662 € (avec contrat)","Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans\nOptions impliquant l'utilisation d'électricité : 2 ans","45 cm","non","sans objet"]
[1056,"BIOROCK","ECOROCK modèle Solution 20 V2",null,"2017-003-ext10","Avis 2021-CSTB-n°002 du 21/10/2021","20 EH","Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux de 10000 L\n+\n1 filtre avec média filtrant BIOROCK (surface utile : 4,3 m2)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","Fosse toutes eaux : 3,963 x 2284 x 2,706 \nFiltre : 3,80 x 1,15 x 2,28","24,94 m2","FTE = - 6 cm\nFiltre = -135 cm","FTE = 515 kg\nFiltre = 400 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","La FTE est ventilée par une entrée d’air constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation. L’extraction des gaz des dispositifs de traitementest assurée par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur.\nLe filtre possède une entrée d’air située au-dessus du sol, équipée d’un chapeau d’évent.","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","20 mois","oui","Oui","Guide utilisateur - ECOROCK jusqu'à 20 EH -21 octobre 2021 (77 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",17250,"291 €/an","29 766 € (sans contrat) ou 26 850 € (avec contrat)","Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans\nOptions impliquant l'utilisation d'électricité : 2 ans","45 cm","non","sans objet"]
[1057,"AQUATIRIS","Jardin d'Assainissement CAREX modèle 5 EH avec pompe",null,"2021-005-ext01","2021-CERIB-005 du 29/11/2021","5 EH","Filtre planté","Alimentation en eaux usées brutes\nsystème d'alimentation par pompe\npréfiltre bois\nfiltre végétalisé (carex, menthe, iris…) étanche de 5 m²\nregard de collecte et de prélèvement ","préfiltre: PE\nEnveloppe filtre  : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (16/25) sur 0,15m; gravillons(4/8) sur 0,05m; sable alluvionnaire lavé (0/4) sur 0,40m \nProtection sanitaire: graviers (10/20) sur 0,10m \n","préfiltre bois: 2,75 x 1,19 x 1,57\nfiltre végétalisé: 2,5 x 2 x 0,7","préfiltre bois: 2,44 m²\nfiltre végétalisé: 5 m²","préfiltre: -91 cm \nou -105 cm\nfiltre végétalisé: -60 cm","préfiltre bois: 130 kg","pompe","sans objet","sans objet","entrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","alarme sonore","oui",0.03,"1,2 € TTC / an","négligeable","Préfiltre bois < à 50 %","48 (hatuteur entrée 100 mm)  ou 60 mois (hauteur ebtrée 144 mm)","autorisé","Préfiltre bois: avec ou sans nappe\nFiltre végétalisé: hors nappe","Guide d'utilisation (Jardin d'assainissement ® CAREX - Modèles 5 EH - 6 EH (gravitaire, avec pompe, ou avec chasse) - Guide de l'usager, 23/11/2021, 52 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",10360,"Non renseigné",11444,"Garantie 10 ans (excepté pièces d'usures de la chasse et du poste)","Préfiltre bois: 60 cm\nFiltre végétalisé: 0 cm","non","sans objet"]
[1058,"AQUATIRIS","Jardin d'Assainissement CAREX modèle 5 EH avec chasse",null,"2021-005-mod01-ext01","2021-CERIB-005 du 29/11/2021","5 EH","Filtre planté","Alimentation en eaux usées brutes\nsystème d'alimentation gravitaire via une chasse\npréfiltre bois\nfiltre végétalisé (carex, menthe, iris…) étanche de 5 m²\nregard de collecte et de prélèvement ","préfiltre: PE\nEnveloppe filtre  : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (16/25) sur 0,15m; gravillons(4/8) sur 0,05m; sable alluvionnaire lavé (0/4) sur 0,40m \nProtection sanitaire: graviers (10/20) sur 0,10m \n","préfiltre bois: 2,75 x 1,19 x 1,57\nfiltre végétalisé: 2,5 x 2 x 0,7","préfiltre bois: 2,44 m²\nfiltre végétalisé: 5 m²","préfiltre: -91 cm \nou -105 cm\nfiltre végétalisé: -60 cm","préfiltre bois: 130 kg","Chasse à flotteur","sans objet","sans objet","entrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","Préfiltre bois < à 50 %","48 (hatuteur entrée 100 mm)  ou 60 mois (hauteur ebtrée 144 mm)","autorisé","Préfiltre bois: avec ou sans nappe\nFiltre végétalisé: hors nappe","Guide d'utilisation (Jardin d'assainissement ® CAREX - Modèles 5 EH - 6 EH (gravitaire, avec pompe, ou avec chasse) - Guide de l'usager, 23/11/2021, 52 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",10760,"Non renseigné",11814,"Garantie 10 ans (excepté pièces d'usures de la chasse et du poste)","Préfiltre bois: 60 cm\nFiltre végétalisé: 0 cm","non","sans objet"]
[1059,"AQUATIRIS","Jardin d'Assainissement CAREX modèle 5 EH gravitaire",null,"2021-005-mod02-ext01","2021-CERIB-005 du 29/11/2021","5 EH","Filtre planté","Alimentation en eaux usées brutes\nsystème d'alimentation gravitaire\npréfiltre bois\nfiltre végétalisé (carex, menthe, iris…) étanche de 5 m²\nregard de collecte et de prélèvement ","préfiltre: PE\nEnveloppe filtre  : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (16/25) sur 0,15m; gravillons(4/8) sur 0,05m; sable alluvionnaire lavé (0/4) sur 0,40m \nProtection sanitaire: graviers (10/20) sur 0,10m \n","préfiltre bois: 2,75 x 1,19 x 1,57\nfiltre végétalisé: 2,5 x 2 x 0,7","préfiltre bois: 2,44 m²\nfiltre végétalisé: 5 m²","préfiltre: -91 cm \nou -105 cm\nfiltre végétalisé: -60 cm","préfiltre bois: 130 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","Préfiltre bois < à 50 %","48 (hatuteur entrée 100 mm)  ou 60 mois (hauteur ebtrée 144 mm)","autorisé","Préfiltre bois: avec ou sans nappe\nFiltre végétalisé: hors nappe","Guide d'utilisation (Jardin d'assainissement ® CAREX - Modèles 5 EH - 6 EH (gravitaire, avec pompe, ou avec chasse) - Guide de l'usager, 23/11/2021, 52 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",8760,"Non renseigné",9814,"Garantie 10 ans (excepté pièces d'usures de la chasse et du poste)","Préfiltre bois: 60 cm\nFiltre végétalisé: 0 cm","non","sans objet"]
[1060,"AQUATIRIS","Jardin d'Assainissement CAREX modèle 6 EH avec pompe",null,"2021-005","2021-CERIB-005 du 29/11/2021","6 EH","Filtre planté","Alimentation en eaux usées brutes\nsystème d'alimentation par pompe\npréfiltre bois\nfiltre végétalisé (carex, menthe, iris…) étanche de 6 m²\nregard de collecte et de prélèvement ","préfiltre: PE\nEnveloppe filtre  : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (16/25) sur 0,15m; gravillons(4/8) sur 0,05m; sable alluvionnaire lavé (0/4) sur 0,40m \nProtection sanitaire: graviers (10/20) sur 0,10m \n","préfiltre bois: 2,75 x 1,19 x 1,57\nfiltre végétalisé: 3 x 2 x 0,7","préfiltre bois: 2,44 m²\nfiltre végétalisé: 6 m²","préfiltre: -91 cm \nou -105 cm\nfiltre végétalisé: -60 cm","préfiltre bois: 130 kg","pompe","sans objet","sans objet","entrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","alarme sonore","oui",0.03,"1,2 € TTC / an","négligeable","Préfiltre bois < à 50 %","33 (hatuteur entrée 100 mm)  ou 43 mois (hauteur ebtrée 144 mm)","autorisé","Préfiltre bois: avec ou sans nappe\nFiltre végétalisé: hors nappe","Guide d'utilisation (Jardin d'assainissement ® CAREX - Modèles 5 EH - 6 EH (gravitaire, avec pompe, ou avec chasse) - Guide de l'usager, 23/11/2021, 52 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",10360,"Non renseigné",11809,"Garantie 10 ans (excepté pièces d'usures de la chasse et du poste)","Préfiltre bois: 60 cm\nFiltre végétalisé: 0 cm","non","sans objet"]
[1061,"AQUATIRIS","Jardin d'Assainissement CAREX modèle 6 EH avec chasse",null,"2021-005-mod01","2021-CERIB-005 du 29/11/2021","6 EH","Filtre planté","Alimentation en eaux usées brutes\nsystème d'alimentation gravitaire via une chasse\npréfiltre bois\nfiltre végétalisé (carex, menthe, iris…) étanche de 6 m²\nregard de collecte et de prélèvement ","préfiltre: PE\nEnveloppe filtre  : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (16/25) sur 0,15m; gravillons(4/8) sur 0,05m; sable alluvionnaire lavé (0/4) sur 0,40m \nProtection sanitaire: graviers (10/20) sur 0,10m \n","préfiltre bois: 2,75 x 1,19 x 1,57\nfiltre végétalisé: 3 x 2 x 0,9","préfiltre bois: 2,44 m²\nfiltre végétalisé: 6 m²","préfiltre: -91 cm \nou -105 cm\nfiltre végétalisé: -60 cm","préfiltre bois: 130 kg","Chasse à flotteur","sans objet","sans objet","entrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","Préfiltre bois < à 50 %","33 (hatuteur entrée 100 mm)  ou 43 mois (hauteur ebtrée 144 mm)","autorisé","Préfiltre bois: avec ou sans nappe\nFiltre végétalisé: hors nappe","Guide d'utilisation (Jardin d'assainissement ® CAREX - Modèles 5 EH - 6 EH (gravitaire, avec pompe, ou avec chasse) - Guide de l'usager, 23/11/2021, 52 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",10760,"Non renseigné",12179,"Garantie 10 ans (excepté pièces d'usures de la chasse et du poste)","Préfiltre bois: 60 cm\nFiltre végétalisé: 0 cm","non","sans objet"]
[1062,"AQUATIRIS","Jardin d'Assainissement CAREX modèle 6 EH gravitaire",null,"2021-005-mod02","2021-CERIB-005 du 29/11/2021","6 EH","Filtre planté","Alimentation en eaux usées brutes\nsystème d'alimentation gravitaire\npréfiltre bois\nfiltre végétalisé (carex, menthe, iris…) étanche de 6 m²\nregard de collecte et de prélèvement ","préfiltre: PE\nEnveloppe filtre  : membrane EPDM de 1,5 mm d'épaisseur\nMassif filtrant : graviers (16/25) sur 0,15m; gravillons(4/8) sur 0,05m; sable alluvionnaire lavé (0/4) sur 0,40m \nProtection sanitaire: graviers (10/20) sur 0,10m \n","préfiltre bois: 2,75 x 1,19 x 1,57\nfiltre végétalisé: 3 x 2 x 0,7","préfiltre bois: 2,44 m²\nfiltre végétalisé: 6 m²","préfiltre: -91 cm \nou -105 cm\nfiltre végétalisé: -60 cm","préfiltre bois: 130 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","Préfiltre bois < à 50 %","33 (hatuteur entrée 100 mm)  ou 43 mois (hauteur ebtrée 144 mm)","autorisé","Préfiltre bois: avec ou sans nappe\nFiltre végétalisé: hors nappe","Guide d'utilisation (Jardin d'assainissement ® CAREX - Modèles 5 EH - 6 EH (gravitaire, avec pompe, ou avec chasse) - Guide de l'usager, 23/11/2021, 52 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",8760,"Non renseigné",10179,"Garantie 10 ans (excepté pièces d'usures de la chasse et du poste)","Préfiltre bois: 60 cm\nFiltre végétalisé: 0 cm","non","sans objet"]
[1063,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Filière plate écorces de pin 4 EH",null,"2022-002-ext01-mod01","Avis n°2022-CSTB-n°002 du 08/03/2022",4,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ filtre compact constitué d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","Fosse : 2,48 x 1,80 x 1,27\nFiltre : 2,42 x 1,87 x 1,15","9 m²","Fosse : -4\nFiltre : -70","Fosse : 137kg\nFiltre : 900kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain avec un extracteur statique Septipak.. ","Sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","41 mois","autorisé","avec ou sans nappe","EPARCO - Guide utilisateur - Filière plate écorces de pin - jusqu’à 12 E.H - 2 mars 2022 - 52 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4475,"Non renseigné\n(Sur 15 ans : vidanges 1098 €HT + complément matériau filtrant 500 €HT)",6073,"cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans","fosse  : 50 cm\nfiltre : 25 cm","non","sans objet"]
[1064,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Filière plate écorces de pin 5 EH",null,"2022-002-mod01","Avis n°2022-CSTB-n°002 du 08/03/2022",5,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ filtre compact constitué d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","Fosse : 2,48 x 1,80 x 1,27\nFiltre : 3,03 x 1,87 x 1,15","9 m²","Fosse : -4\nFiltre : -70","Fosse :137kg\nFiltre : 1150kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain avec un extracteur statique Septipak.. ","Sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","26 mois","autorisé","avec ou sans nappe","EPARCO - Guide utilisateur - Filière plate écorces de pin - jusqu’à 12 E.H - 2 mars 2022 - 52 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4685,"Non renseigné\n(Sur 15 ans : vidanges 1731 €HT + complément matériau filtrant 610 €HT)\n",7026,"cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans","fosse  : 50 cm\nfiltre : 25 cm","non","sans objet"]
[1065,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Filière plate écorces de pin 6 EH",null,"2022-002-ext02-mod01","Avis n°2022-CSTB-n°002 du 08/03/2022",6,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ filtre compact constitué d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","Fosse : 2,48 x 1,80 x 1,54\nFiltre : 3,63 x 1,87 x 1,15","11 m²","Fosse : -4\nFiltre : -70","Fosse : 162kg\nFiltre : 1400kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain avec un extracteur statique Septipak.. ","Sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","31 mois","autorisé","avec ou sans nappe","EPARCO - Guide utilisateur - Filière plate écorces de pin - jusqu’à 12 E.H - 2 mars 2022 - 52 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5415,"Non renseigné\n(Sur 15 ans : vidanges 1568 €HT + complément matériau filtrant 700 €HT)",7683,"cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans","fosse  : 50 cm\nfiltre : 25 cm","non","sans objet"]
[1066,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Filière plate écorces de pin 7 EH",null,"2022-002-ext03-mod01","Avis n°2022-CSTB-n°002 du 08/03/2022",7,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ chasse à auget \n+ 2 filtres compact en parallèle constitués d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","Fosse : 2,48 x 1,80 x 1,54\n2 Filtres : 2 x (2,42 x 1,87 x 1,15) ","14 m²","Fosse : -4\nFiltre : -70","Fosse : 162kg\n2 filtres : 900kg/filtre","Gravitaire. Une chasse à auget 40 Litres pour alimenter les deux filtres\n","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain avec un extracteur statique Septipak.. ","Sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","EPARCO - Guide utilisateur - Filière plate écorces de pin - jusqu’à 12 E.H - 2 mars 2022 - 52 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7120,"non renseigné\n(sur 15 ans : vidange 2113 €HT + complément matériau filtrant 1000 €HT)",10233,"cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans","fosse  : 50 cm\nfiltre : 25 cm","non","sans objet"]
[1067,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Filière plate écorces de pin 8 EH",null,"2022-002-ext04-mod01","Avis n°2022-CSTB-n°002 du 08/03/2022",8,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ chasse à auget \n+ 2 filtres compact en parallèle constitués d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","Fosse : 2,48 x 2 x 1,70\n2 Filtres : 2 x (2,42 x 1,87 x 1,15) ","14 m²","Fosse : -4\nFiltre : -70","Fosse : 197kg\n2 filtres : 900kg/filtre","Gravitaire. Une chasse à auget 40 Litres pour alimenter les deux filtres\n","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain avec un extracteur statique Septipak.. ","Sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","27 mois","autorisé","avec ou sans nappe","EPARCO - Guide utilisateur - Filière plate écorces de pin - jusqu’à 12 E.H - 2 mars 2022 - 52 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8265,"Non renseigné\n(sur 15 ans : vidange 1933 €HT + complément matériau filtrant 1000 €HT)",11198,"cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans","fosse  : 50 cm\nfiltre : 25 cm","non","sans objet"]
[1068,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Filière plate écorces de pin 10 EH",null,"2022-002-ext05-mod01","Avis n°2022-CSTB-n°002 du 08/03/2022",10,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ chasse à auget \n+ 2 filtres compact en parallèle constitués d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","Fosse : 2,48 x 2 x 1,70\n2 Filtres : 2 x (3,03 x 1,87 x 1,15) ","16 m²","Fosse : -4\nFiltre : -70","Fosse : 197kg\n2 filtres : 1 150kg/filtre","Gravitaire. Une chasse à auget 40 Litres pour alimenter les deux filtres\n","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain avec un extracteur statique Septipak.. ","Sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","EPARCO - Guide utilisateur - Filière plate écorces de pin - jusqu’à 12 E.H - 2 mars 2022 - 52 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8695,"Non renseigné\n(sur 15 ans : vidange 2747 €HT + complément matériau filtrant 1220 €HT)",12662,"cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans","fosse  : 50 cm\nfiltre : 25 cm","non","sans objet"]
[1069,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Filière plate écorces de pin 12 EH",null,"2022-002-ext06-mod01","Avis n°2022-CSTB-n°002 du 08/03/2022",12,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ chasse à auget \n+ 2 filtres compact en parallèle constitués d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","Fosse : 2,74 x 2,05 x 2,16\n2 Filtres : 2 x (3,63 x 1,87 x 1,15) ","19 m²","Fosse : -12\nFiltre : -70","Fosse 325kg\n2 filtres : 1400kg/filtre","Gravitaire. Une chasse à auget 40 Litres pour alimenter les deux filtres\n","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain avec un extracteur statique Septipak.. ","Sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","EPARCO - Guide utilisateur - Filière plate écorces de pin - jusqu’à 12 E.H - 2 mars 2022 - 52 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10035,"Non renseigné\n(sur 15 ans : vidange 2790 €HT + complément matériau filtrant 1400 €HT)",14225,"cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans","fosse  : 60 cm\nfiltre : 25 cm","non","sans objet"]
[1070,"BIOROCK","Gamme MONOBLOCK V3 modèle MONOBLOCK-2-4 V3",null,"2022-004-ext02","Avis n°2022-CSTB-n°004 du 30/08/2022","4 EH","Filtre compact","1 cuve à 3 compartiments :                                                                                                                         - Compartiments n°1 et n°2 séparés par une cloison à 3 ouvertures et à 4 fentes : fosse toutes eaux                                                                                                                           - Compartiment n°3 : filtre :  +Auget basculant bi-directionnel d'alimentation\n+ Plateau perforé de répartition\n+ Média d'aération anneaux en polypropylène\n+ Média filtrant (laine de roche)\n+ Collecteur d'évacuation","Cuves : PEHD\nraccordement : PP\nréhausses et couvercles : PP\nAuget PVC\nMédia : Laine de Roche","2,80 x 1,20 x 2,088","3,36 m²",-113,"298 kg","Gravitaire. Auget bidirectionnel pour alimentation du filtre 1.65 litres","sans objet","sans objet","Fosse ventilations primaire et secondaire. Filtre : entrée d’air située au-dessus du sol, équipée d’un chapeau d’évent","En cas de problème l’élévation de niveau provoque la montée du flotteur, un témoin rouge apparait.","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< 50 %","13 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide destiné à l’usager ,MONOBLOCK-2-4 V3, Capacité 4 E.H., Août 2022, 66 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6500,"157 €/an","15 626 € sans contrat                                12 862 € avec contrat","Cuve 25 ans \nSupport bactériologique 10 ans","45 cm","non","sans objet"]
[1071,"BIOROCK","Gamme MONOBLOCK V3 modèle MONOBLOCK-3-5 V3",null,"2022-004-ext01","Avis n°2022-CSTB-n°004 du 30/08/2022","5 EH","Filtre compact","1 cuve à 3 compartiments :                                                                                                                         - Compartiments n°1 et n°2 séparés par une cloison à 3 ouvertures et à 4 fentes : fosse toutes eaux                                                                                                                           - Compartiment n°3 : filtre :  +Auget basculant bi-directionnel d'alimentation\n+ Plateau perforé de répartition\n+ Média d'aération anneaux en polypropylène\n+ Média filtrant (laine de roche)\n+ Collecteur d'évacuation","Cuves : PEHD\nraccordement : PP\nréhausses et couvercles : PP\nAuget PVC\nMédia : Laine de Roche","3,796 x 1,15 x 2,088","4,36 m²",-113,"394 kg","Gravitaire. Auget bidirectionnel pour alimentation du filtre 1.65 litres","sans objet","sans objet","Fosse ventilations primaire et secondaire. Filtre : entrée d’air située au-dessus du sol, équipée d’un chapeau d’évent","En cas de problème l’élévation de niveau provoque la montée du flotteur, un témoin rouge apparait.","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< 50 %","19 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide destiné à l’usager, MONOBLOCK-3-5 V3, Capacité 5 E.H., Août 2022, 66 page","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7050,"157 €/an","15 391 € sans contrat                                12 613 € avec contrat","Cuve 25 ans \nSupport bactériologique 10 ans","45 cm","non","sans objet"]
[1072,"BIOROCK","MONOBLOCK-3-6 V3",null,"2022-004","Avis n°2022-CSTB-n°004 du 30/08/2022","6 EH","Filtre compact","1 cuve à 3 compartiments :                                                                                                                         - Compartiments n°1 et n°2 séparés par une cloison à 3 ouvertures et à 4 fentes : fosse toutes eaux                                                                                                                           - Compartiment n°3 : filtre :  +Auget basculant bi-directionnel d'alimentation\n+ Plateau perforé de répartition\n+ Média d'aération anneaux en polypropylène\n+ Média filtrant (laine de roche)\n+ Collecteur d'évacuation","Cuves : PEHD\nraccordement : PP\nréhausses et couvercles : PP\nAuget PVC\nMédia : Laine de Roche","3,796 x 1,15 x 2,088","4,36 m²",-113,"395 kg","Gravitaire. Auget bidirectionnel pour alimentation du filtre 1.65 litres","sans objet","sans objet","Fosse ventilations primaire et secondaire. Filtre : entrée d’air située au-dessus du sol, équipée d’un chapeau d’évent","En cas de problème l’élévation de niveau provoque la montée du flotteur, un témoin rouge apparait.","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< 50 %","15 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide destiné à l’usager, MONOBLOCK-3-6 V3, Capacité 6 E.H., Août 2022, 66 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7850,"157 €/an","16 916 € sans contrat                                14 110 € avec contrat","Cuve 25 ans \nSupport bactériologique 10 ans","45 cm","non","sans objet"]
[1073,"HYDREAL","HYDROSTEP HS06AL (6 EH)",null,"2022-008","Avis n°2022-CSTB - n°008 du 28/09/2022","6 EH","Microstation à culture fixée immergée libre et aérée (procédé à lit fluidisé)","2 cuves fixée entre elles\n+2 compartiments séparés par une cloison décanteur proimaireet réacteur biologique\n+1 compartiment Clarificateur","Cuves et rehausses PEHD\nTampons PP\nMédia PE","3,08 x 1,54 x 2,05","4,74 m2"," - 5 cm",420,"Gravitaire + recirculation des boues","Système Airlift : Tube de transfert en DN40 PN16","oui par compresseur JDK-S SECOH ou THOMAS AP80 H","Ventilation primaire\nVentilation secondaire luni nécéssairement d'un extracteur statique ou éolien situé à 0,4 m au dessus du faîtage\nChapeau de ventilation équipé d'une grille anti-moustique","Le compresseur de marque SECOH est muni d’une alarme visuelle (voyant) en cas de dysfonctionnement.Hydréal propose une alarme visuelle passive (localisée sur le champignon de ventilation) pouvant être deportée.Cette alarme est fournie de série avec le compresseur SECOH ou THOMAS.","oui","1,087 kW/j (SECOH) à 1,562 kW/j (THOMAS)","44,63 à 64,14 €","35 db (A) - THOMAS                  < 44 db (A) SECOH","si > 30 % (43 cm)","8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager du modèle HS06AL – 6 EH avec système airlift, version septembre 2022, 36 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5450,157,"Sans contrat : \n16 276 € (SECOH) \n16 348 € (THOMAS)\nAvec contrat \n14 843 € (SECOH)\n14 890€ (THOMAS)","Cuve 10 ans compresseur 2 ans autres éléments 1 an\n","30 cm","non","sans objet"]
[1074,"PREMIER TECH AQUA","ECOFLO Béton 3.0 monolithe 5 EH",null,"2023-002-ext01","Avis 2023-CSTB-n°002 du 17/02/2023","5 EH","Filtre compact","1 cuve à 2 compartiments :\nfosse toutes eaux de 3 m3 avec préfiltre  PF17\n+\nfiltre compact de 2,58 m² rempli de fragments de coco","Cuve : béton\nTampons et rehausses : PEHD\nMédia : fragments de coco","cuve sortie basse : 2,76 x 2,44 x  1,46\ncuve sortie haute : 2,76 x 2,46 x 1,46","3,05 m2","sortie basse =\n-100 cm\n\nsorite haute =\n-3 cm","4 227 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d’air constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées qui est\nprolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur\n+\nVentilation du filtre par une ouverture dont la surface minimale de passage de l’air est de 45 cm²","Non","Oui sur modèle sortie haute (pompe de relevage des effluents traités intégrée)","0,09 kW/j",3.6956250000000002,"≤ 40 dB (A)","Fosse toutes eaux < 50 % de remplissage","27 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, ECOFLO® Béton 3.0, jusqu’à 6 E.H., Gamme ECOFLO\nBéton 3.0, 30 décembre 2022, 72 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","Sortie basse : 4601 €\nSortie haute : 4837  €","155 € tous les 2 ans","Sans contrat : \n10 708 € (sortie basse) \n11 406 € (sortie haute)\n\nAvec contrat \n10 130 € (sortie basse)\n10 769 € (sortie haute)","Cuve : 10 ans\nPompe de relevage intégrée à la filière : 2 ans \n","80 cm","non","sans objet"]
[1075,"PREMIER TECH AQUA","ECOFLO Béton 3.0 ligne 5 EH",null,"2023-002-ext02","Avis 2023-CSTB-n°002 du 17/02/2023","5 EH","Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux de 3,05 m3 avec préfiltre  PF17\n+\nfiltre compact de 2,58 m² rempli de fragments de coco","Cuves : béton\nTampons et rehausses : PEHD\nMédia : fragments de coco","cuve fosse toutes eaux : 3,06 x 1,22 x 1,46\n\ncuve filtre compact sortie basse :\n2,76 x 1,20 x 1,46\ncuve filtre compact sortie basse :\n2,76 x 1,22 x 1,46","3,08 m2","sortie basse =\n-98 cm\n\nsorite haute =\n+ 2 cm","Fosse toutes eaux : 2 219 kg\nFiltre compact : 2 225 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d’air constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées qui est\nprolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur\n+\nVentilation du filtre par une ouverture dont la surface minimale de passage de l’air est de 45 cm²","Non","Oui sur modèle sortie haute (pompe de relevage des effluents traités intégrée)","0,09 kW/j",3.6956250000000002,"≤ 40 dB (A)","Fosse toutes eaux < 50 % de remplissage","28 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, ECOFLO® Béton 3.0, jusqu’à 6 E.H., Gamme ECOFLO\nBéton 3.0, 30 décembre 2022, 72 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","Sortie basse : 4601 €x\nSortie haute : 4837  €","155 € tous les 2 ans","Sans contrat : \n10 708 € (sortie basse) \n11 347 € (sortie haute)\n\nAvec contrat \n10 071 € (sortie basse)\n10 769 € (sortie haute)","Cuve : 10 ans\nPompe de relevage intégrée à la filière : 2 ans \n","80 cm","non","sans objet"]
[1076,"PREMIER TECH AQUA","ECOFLO Béton 3.0 monolithe 6 EH",null,"2023-002-ext03","Avis 2023-CSTB-n°002 du 17/02/2023","6 EH","Filtre compact","1 cuve à 2 compartiments :\nfosse toutes eaux de 3,58 m3 avec préfiltre  PF17\n+\nfiltre compact de 3,11 m² rempli de fragments de coco","Cuve : béton\nTampons et rehausses : PEHD\nMédia : fragments de coco","cuve sortie basse : 3,26 x 2,44 x  1,46\ncuve sortie haute : 3,26 x 2,46 x 1,46","3,65 m2","sortie basse =\n-100 cm\n\nsorite haute =\n-3 cm","4 880 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d’air constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées qui est\nprolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur\n+\nVentilation du filtre par une ouverture dont la surface minimale de passage de l’air est de 45 cm²","Non","Oui sur modèle sortie haute (pompe de relevage des effluents traités intégrée)","0,11 kWh/j",4.5168749999999998,"≤ 40 dB (A)","Fosse toutes eaux < 50 % de remplissage","27 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, ECOFLO® Béton 3.0, jusqu’à 6 E.H., Gamme ECOFLO\nBéton 3.0, 30 décembre 2022, 72 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","Sortie basse : 5090 €\nSortie haute : 5326  €","155 € tous les 2 ans","Sans contrat : \n11 627 € (sortie basse) \n12 276 € (sortie haute)\n\nAvec contrat \n10 989 € (sortie basse)\n11 638 € (sortie haute)","Cuve : 10 ans\nPompe de relevage intégrée à la filière : 2 ans \n","80 cm","non","sans objet"]
[1077,"PREMIER TECH AQUA","ECOFLO Béton 3.0 ligne 6 EH",null,"2023-002-ext04","Avis 2023-CSTB-n°002 du 17/02/2023","6 EH","Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux de 3,59 m3 avec préfiltre  PF17\n+\nfiltre compact de 3,11 m² rempli de fragments de coco","Cuves : béton\nTampons et rehausses : PEHD\nMédia : fragments de coco","cuve fosse toutes eaux : 3,56 x 1,22 x 1,46\n\ncuve filtre compact sortie basse :\n3,26 x 1,20 x 1,46\ncuve filtre compact sortie basse :\n3,26 x 1,22 x 1,46","3,62 m2","sortie basse =\n-98 cm\n\nsorite haute =\n+ 2 cm","Fosse toutes eaux : 2 524 kg\nFiltre compact : 2 557 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d’air constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées qui est\nprolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur\n+\nVentilation du filtre par une ouverture dont la surface minimale de passage de l’air est de 45 cm²","Non","Oui sur modèle sortie haute (pompe de relevage des effluents traités intégrée)","0,11 kWh/j",4.5168749999999998,"≤ 40 dB (A)","Fosse toutes eaux < 50 % de remplissage","27 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, ECOFLO® Béton 3.0, jusqu’à 6 E.H., Gamme ECOFLO\nBéton 3.0, 30 décembre 2022, 72 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","Sortie basse : 5090 €\nSortie haute : 5326  €","155 € tous les 2 ans","Sans contrat : \n11 627 € (sortie basse) \n12 276 € (sortie haute)\n\nAvec contrat \n10 989 € (sortie basse)\n11 638 € (sortie haute)","Cuve : 10 ans\nPompe de relevage intégrée à la filière : 2 ans \n","80 cm","non","sans objet"]
[1078,"SIMOP","BIOXYMOP 6037/06/ALC",null,"2022-006","Avis n° 2022-CSTB-n°006 du 28/09/2022 ","6 EH","Microstation à culture fixée","2 cuves fixées entre elles :\nCuve 1 avec 2 compartiments\nTraitement primaire (2,91 m3)\nRéacteur biologique (1,09 m3)\n+ cuve 2 avec un seul compartiment\nClarificateur (1,11 m3)","Cuves : PEHD\nConvercles : PP et PEHD\nDiffuseur d'air : EPDM\nMédia : PE\nAirfit : PVC","3,08x1,54x2,05","4,74 m2",-5,"420 kg","Gravitaire","Du clarificateur vers le décanteur primaire (airlift)","Aérateur fines bulles sous forme de tubes micro-perforés","Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d’air constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation. L’extraction des gaz des dispositifs de traitementest assurée par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur","Alarme visuelle en cas de dysfonctionnement pour compresseur SECOH\nSIMOP propose une alarme visuelle passive (localisée sur le champignon\nde ventilation) pouvant être déportée , mise de série en cas d’utilisation du\ncompresseur THOMAS ou SECOH","oui","1,325 kWh/j",54.4,"35 dB pour le compresseur AP-80H et ≤ 43 db pour le JDK-S-80","Hauteur de boues dans le décanteur primaire < 30% du volume utile soit environ 43 cm","8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager,Modèle BIOXYMOP6037/06/ALC – 6 EH, version septembre 2022, 44 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",4350,"157 €/an","Sans contrat :\n15 176 compresseur SECOH\n15 248 € compresseur THOMAS\n\nAvec contrat :\n13 743 € avec compresseur SECOH\n13 790 € avec compresseur THOMAS","Cuves 10 ans\nAutres composants : 1 an ","30 cm","non","sans objet"]
[1079,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Compact écorces de pin PE\nligne 5 EH (SB et SH)",null,"2023-008","Avis n°2023-CSTB-n°008 du 07/04/2023",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m3) avec préfiltre  PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,73 m²)","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","Fosse toutes eaux : 2,9 x 1,22 x 1,44                                            Filtre comapct : 2,9 x 1,20 x 1,40      ","4,6 m²","Filtre compact modèle SB\n(sortie basse) :\n- 96 cm\n\nFiltre compact modèle SH\n(sortie haute) :\n0 cm","Fosse toutes eaux : 135 kg\nFiltre comapct : 840 kg","Gravitaire\n","sans objet","sans objet","entrée d’air par la analisation d’amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+ \nventilation d'extraction des gaz des dispositifs de traitement par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur\n+\nentrée d'air du filtre par une ouverture dont la surface minimale de passage de l’air est de 45 cm²","Sans objet","Non","0,05 kWh/jour",2,"sans objet","FTE < à 50 %","29 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, EPARCO COMPACT ÉCORCES DE PIN, gamme EPARCO Compact Béton jusqu'à 6 EH, gamme EPARCO Compact PE jusqu'à 20 EH, 13 mars 2023, 104 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Modèle SB (sortie basse) :\n4 463 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n4 614 €","155 € HT pour 1 visite tous les 2 ans","Modèle SB (sortie basse) :\n- avec contrat d'entretien : 9 877€\n- sans contrat d'entrtien : 10 515 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n- avec contrat d'entretien : 10 417 € \n- sans contrat d'entretien : 11 054 €","cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans \n\npompe de poste de relevage :\n2 an","Fosse toutes eaux et filtre compact : 45 cm","non","sans objet"]
[1080,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Compact écorces de pin PE\npack 5 EH (SB et SH)",null,"2023-008-ext01","Avis n°2023-CSTB-n°008 du 07/04/2023",5,"Filtre compact","1  cuve à 2 compartiments :\nFTE (3 m3) avec préfiltre  PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,73 m²)","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","2,9 x 2,42 x 1,44                         ","4,6 m²","Filtre compact modèle SB\n(sortie basse) :\n- 102 cm\n\nFiltre compact modèle SH\n(sortie haute) :\n0 cm","840 kg","Gravitaire\n","sans objet","sans objet","entrée d’air par la analisation d’amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+ \nventilation d'extraction des gaz des dispositifs de traitement par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur\n+\nentrée d'air du filtre par une ouverture dont la surface minimale de passage de l’air est de 45 cm²","Sans objet","Non","0,05 kWh/jour",2,"sans objet","FTE < à 50 %","29 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, EPARCO COMPACT ÉCORCES DE PIN, gamme EPARCO Compact Béton jusqu'à 6 EH, gamme EPARCO Compact PE jusqu'à 20 EH, 13 mars 2023, 104 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Modèle SB (sortie basse) :\n4 463 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n4 614 €","155 € HT pour 1 visite tous les 2 ans","Modèle SB (sortie basse) :\n- avec contrat d'entretien : 9 877 €\n- sans contrat d'entrtien : 10 515 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n- avec contrat d'entretien : 10 417 € \n- sans contrat d'entretien : 11 054 €","cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans \n\npompe de poste de relevage :\n2 an","Fosse toutes eaux et filtre compact : 45 cm","non","sans objet"]
[1081,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Compact écorces de pin PE\nligne 6 EH (SB et SH)",null,"2023-008-ext02","Avis n°2023-CSTB-n°008 du 07/04/2023",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 ,6 m3) avec préfiltre  PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,30  m²)","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","Fosse toutes eaux : 3,45 x 1,22 x 1,44\nFiltre comapct : 3,45 x 1,20 x 1,40","5,67 m²","Filtre compact modèle SB\n(sortie basse) :\n- 96 cm\n\nFiltre compact modèle SH\n(sortie haute) :\n0 cm","Fosse toutes eaux : 160 kg\nFiltre compact : 1060 kg","Gravitaire\n","sans objet","sans objet","entrée d’air par la analisation d’amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+ \nventilation d'extraction des gaz des dispositifs de traitement par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur\n+\nentrée d'air du filtre par une ouverture dont la surface minimale de passage de l’air est de 45 cm²","Sans objet","Non","0,06 kWh/jour",2.46,"sans objet","FTE < à 50 %","29 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, EPARCO COMPACT ÉCORCES DE PIN, gamme EPARCO Compact Béton jusqu'à 6 EH, gamme EPARCO Compact PE jusqu'à 20 EH, 13 mars 2023, 104 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Modèle SB (sortie basse) :\n4 831 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n5 141 €","155 € HT pour 1 visite tous les 2 ans","Modèle SB (sortie basse) :\n- avec contrat d'entretien : 10 610 €\n- sans contrat d'entrtien : 11 247 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n- avec contrat d'entretien : 11 316 €\n- sans contrat d'entretien : 11 954 €","cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans \n\npompe de poste de relevage :\n2 an","Fosse toutes eaux et filtre compact : 45 cm","non","sans objet"]
[1082,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Compact écorces de pin PE\npack 6 EH (SB et SH)",null,"2023-008-ext03","Avis n°2023-CSTB-n°008 du 07/04/2023",6,"Filtre compact","1  cuve à 2 compartiments :\nFTE (3,6 m3) avec préfiltre  PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,73 m²)","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","3,45 x 2,42 x 1,44","5,67 m²","Filtre compact modèle SB\n(sortie basse) :\n- 102 cm\n\nFiltre compact modèle SH\n(sortie haute) :\n0 cm","1240kg","Gravitaire\n","sans objet","sans objet","entrée d’air par la analisation d’amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+ \nventilation d'extraction des gaz des dispositifs de traitement par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur\n+\nentrée d'air du filtre par une ouverture dont la surface minimale de passage de l’air est de 45 cm²","Sans objet","Non","0,06 kWh/jour",2.46,"sans objet","FTE < à 50 %","29 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, EPARCO COMPACT ÉCORCES DE PIN, gamme EPARCO Compact Béton jusqu'à 6 EH, gamme EPARCO Compact PE jusqu'à 20 EH, 13 mars 2023, 104 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Modèle SB (sortie basse) :\n4 831 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n5 141 €","155 euros, 1 visite tous les 2 ans+AE1080","Modèle SB (sortie basse) :\n- avec contrat d'entretien : 10 610 €\n- sans contrat d'entrtien : 11 247 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n- avec contrat d'entretien : 11 316 €\n- sans contrat d'entretien : 11 954 €","cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans \n\npompe de poste de relevage :\n2 an","Fosse toutes eaux et filtre compact : 45 cm","non","sans objet"]
[1083,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Compact écorces de pin PE\nligne 8 EH (SB et SH)",null,"2023-008-ext04","Avis n°2023-CSTB-n°008 du 07/04/2023",8,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m3) avec préfiltre  PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,86 m²)","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","Fosse toutes eaux : 2,48 x 1,65 x 1,70\nFiltre comapct : 3,12 x 2,25 x 1,82","7,86 m²","Filtre compact modèle SB\n(sortie basse) :\n- 96 cm\n\nFiltre compact modèle SH\n(sortie haute) :\n0 cm","Fosse toutes eaux : 170 kg\nFiltre comapct : 1580 kg","Gravitaire\n","sans objet","sans objet","entrée d’air par la analisation d’amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+ \nventilation d'extraction des gaz des dispositifs de traitement par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur\n+\nentrée d'air du filtre par une ouverture dont la surface minimale de passage de l’air est de 45 cm²","Sans objet","Non","0,08 kWh/jour",3.3,"sans objet","FTE < à 50 %","24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, EPARCO COMPACT ÉCORCES DE PIN, gamme EPARCO Compact Béton jusqu'à 6 EH, gamme EPARCO Compact PE jusqu'à 20 EH, 13 mars 2023, 104 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Modèle SB (sortie basse) :\n6 289 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n6 331 €","170 € HT pour 1 visite tous les 2 ans","Modèle SB (sortie basse) :\n- avec contrat d'entretien : 13 239 €\n- sans contrat d'entretien : 14 214 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n- avec contrat d'entretien : 13 693 €\n- sans contrat d'entretien : 14 668 €","cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans \n\npompe de poste de relevage :\n2 an","Fosse toutes eaux :\n100 cm\n\nFiltre compact : 71 cm","non","sans objet"]
[1084,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Compact écorces de pin PE\nligne 10 EH (SB et SH)",null,"2023-008-ext05","Avis n°2023-CSTB-n°008 du 07/04/2023",10,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m3) avec préfiltre  PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,86 m²)","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","Fosse toutes eaux : 2,47 x 1,85 x 1,90\nFiltre comapct : 3,12 x 2,25 x 1,82","8,06 m²","Filtre compact modèle SB\n(sortie basse) :\n- 96 cm\n\nFiltre compact modèle SH\n(sortie haute) :\n0 cm","Fosse toutes eaux : 200 kg\nFiltre comapct : 1580 kg","Gravitaire\n","sans objet","sans objet","entrée d’air par la analisation d’amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+ \nventilation d'extraction des gaz des dispositifs de traitement par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur\n+\nentrée d'air du filtre par une ouverture dont la surface minimale de passage de l’air est de 45 cm²","Sans objet","Non","0,10 kWh/jour",4.0999999999999996,"sans objet","FTE < à 50 %","24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, EPARCO COMPACT ÉCORCES DE PIN, gamme EPARCO Compact Béton jusqu'à 6 EH, gamme EPARCO Compact PE jusqu'à 20 EH, 13 mars 2023, 104 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Modèle SB (sortie basse) :\n7 108 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n7 274 €","170 € HT pour 1 visite tous les 2 ans","Modèle SB (sortie basse) :\n- avec contrat d'entretien : 14 208 €\n- sans contrat d'entrtien : 15 183  €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n- avec contrat d'entretien : 14 801 €\n- sans contrat d'entretien : 15 776  €","cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans \n\npompe de poste de relevage :\n2 an","Fosse toutes eaux :\n100 cm\n\nFiltre compact : 71 cm","non","sans objet"]
[1085,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Compact écorces de pin PE\nligne 12 EH (SB et SH)",null,"2023-008-ext06","Avis n°2023-CSTB-n°008 du 07/04/2023",12,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m3) avec préfiltre  PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (7,80 m²)","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","Fosse toutes eaux : 2,74 x 2,05 x 2,16\nFiltre comapct : 4,04 x 2,25 x 1,82","10,4 m²","Filtre compact modèle SB\n(sortie basse) :\n- 96 cm\n\nFiltre compact modèle SH\n(sortie haute) :\n0 cm","Fosse toutes eaux : 325 kg\nFiltre comapct : 2000 kg","Gravitaire\n","sans objet","sans objet","entrée d’air par la analisation d’amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+ \nventilation d'extraction des gaz des dispositifs de traitement par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur\n+\nentrée d'air du filtre par une ouverture dont la surface minimale de passage de l’air est de 45 cm²","Sans objet","Non","0,12 kWh/jour",4.92,"sans objet","FTE < à 50 %","24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, EPARCO COMPACT ÉCORCES DE PIN, gamme EPARCO Compact Béton jusqu'à 6 EH, gamme EPARCO Compact PE jusqu'à 20 EH, 13 mars 2023, 104 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Modèle SB (sortie basse) :\n7 476 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n7 856 €","210 € HT pour 1 visite tous les 2 ans","Modèle SB (sortie basse) :\n- avec contrat d'entretien : 15 676 €\n- sans contrat d'entretien : 16 726 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n- avec contrat d'entretien : 16 499 €\n- sans contrat d'entrtien : 17 549 €                                               ","cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans \n\npompe de poste de relevage :\n2 an","Fosse toutes eaux :\n60 cm\n\nFiltre compact : 71 cm","non","sans objet"]
[1086,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Compact écorces de pin PE\nligne 14 EH (SB et SH)",null,"2023-008-ext07","Avis n°2023-CSTB-n°008 du 07/04/2023",14,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (8 m3) avec préfiltre  PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (7,80 m²)","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","Fosse toutes eaux : 3,42 x 2,05 x 2,16\nFiltre comapct : 4,04 x 2,25 x 1,82","11,1 m²","Filtre compact modèle SB\n(sortie basse) :\n- 96 cm\n\nFiltre compact modèle SH\n(sortie haute) :\n0 cm","Fosse toutes eaux : 407 kg \nFiltre comapct : 2000 kg","Gravitaire\n","sans objet","sans objet","entrée d’air par la analisation d’amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+ \nventilation d'extraction des gaz des dispositifs de traitement par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur\n+\nentrée d'air du filtre par une ouverture dont la surface minimale de passage de l’air est de 45 cm²","Sans objet","Non","0,14 kWh/jour",5.75,"sans objet","FTE < à 50 %","27 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, EPARCO COMPACT ÉCORCES DE PIN, gamme EPARCO Compact Béton jusqu'à 6 EH, gamme EPARCO Compact PE jusqu'à 20 EH, 13 mars 2023, 104 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Modèle SB (sortie basse) :\n9 132 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n9 384 €","210 € HT pour 1 visite tous les 2 ans","Modèle SB (sortie basse) :\n- avec contrat d'entretien : 17 340 €\n- sans contrat d'entretien : 18 390 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n- avec contrat d'entretien : 18 050 €\n- sans contrat d'entretien : 19 100 €","cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans \n\npompe de poste de relevage :\n2 an","Fosse toutes eaux :\n60 cm\n\nFiltre compact : 71 cm","non","sans objet"]
[1087,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Compact écorces de pin PE\nligne 17 EH (SB et SH)",null,"2023-008-ext08","Avis n°2023-CSTB-n°008 du 07/04/2023",17,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (8 m3) avec préfiltre  PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (12,25 m²)","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","Fosse toutes eaux : 3,42 x 2,05 x 2,16\nFiltre comapct : 6,12 x 2,25 x 1,82","15,55 m²","Filtre compact modèle SB\n(sortie basse) :\n- 96 cm\n\nFiltre compact modèle SH\n(sortie haute) :\n0 cm","Fosse toutes eaux : 407 kg\nFiltre comapct : 3350 kg","Gravitaire\n","sans objet","sans objet","entrée d’air par la analisation d’amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+ \nventilation d'extraction des gaz des dispositifs de traitement par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur\n+\nentrée d'air du filtre par une ouverture dont la surface minimale de passage de l’air est de 45 cm²","Sans objet","Non","0,17 kWh/jour",6.98,"sans objet","FTE < à 50 %","23 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, EPARCO COMPACT ÉCORCES DE PIN, gamme EPARCO Compact Béton jusqu'à 6 EH, gamme EPARCO Compact PE jusqu'à 20 EH, 13 mars 2023, 104 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Modèle SB (sortie basse) :\n10 403 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n10 829 €","210 € HT pour 1 visite tous les ans","Modèle SB (sortie basse) :\n- avec contrat d'entretien : 21 992 €\n- sans contrat d'entretien : 24 092 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n- avec contrat d'entretien : 22 900 €\n- sans contrat d'entretien : 25 000 €","cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans \n\npompe de poste de relevage :\n2 an","Fosse toutes eaux :\n60 cm\n\nFiltre compact : 71 cm","non","sans objet"]
[1088,"RIKUTEC france","ACTIBLOC 185 modèle 4 EH",null,"2012-009-mod04-ext01","Avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023","4 EH","Microstation à cultures libres SBR","1 cuve divisée en 2 compratiments :\n- décanteur primaire de 2,60 m3\n- réacteur biologique et clarificateur de 2,60 m3","Polyéthylène","2,796 x 1,850 x 1,694",5.17,-6,340,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift"," 1  disque diffuseur à membrane microperforée HD340 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH\nJDK-S-60","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,4 kWh/jour","environ 16 € / an","36 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5760,"Non renseigné","12 860 € avec contrat d'entrertien\n\n15 110 € sans contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1089,"RIKUTEC france","ACTIBLOC 185 modèle 6 EH",null,"2012-009-mod04-ext02","Avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",6,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve divisée en 2 compratiments :\n- décanteur primaire de 3,30 m3\n- réacteur biologique et clarificateur de 2,60 m3","Polyéthylène","3,146 x 1,850 X 1,694","5,8 m²",-6,360,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift"," 1  disque diffuseur à membrane microperforée HD340 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH\nJDK-S-80","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,51 kWh/j","environ 21 € / an","38 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5848,"Non renseigné","13 786 € avec contrat d'entretien\n\n16 036 € avec contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1090,"RIKUTEC france","ACTIBLOC 185 modèle 8 EH",null,"2012-009-mod04-ext03","Avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",8,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve divisée en 2 compratiments :\n- décanteur primaire de 3,30 m3\n- réacteur biologique et clarificateur de 3,30 m3","Polyéthylène","3,494 x 1,850 x 1,694",6.46,-6,380,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","2 tubes diffuseur à membrane microperforée TD63/2075 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH JDK-S-80","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,61 kWh/j","environ 25 € / an","38 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6379,"Non renseigné","15 913 € avec contrat d'entretien\n\n18 163 € avec contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1091,"RIKUTEC france","ACTIBLOC 185 modèle 10 EH",null,"2012-009-mod03-ext04","Avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",10,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve divisée en 2 compratiments :\n- décanteur primaire de 3,98 m3\n- réacteur biologique et clarificateur de 3,98 m3","Polyéthylène","4,200 x 1,850 x 1,694",7.77,-6,440,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","2 tubes diffuseur à membrane microperforée TD63/2075 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH JDK-S-120","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,93 kWh/jour","environ 38 € / an","45 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7885,"Non renseigné","18 146 € avec contrat d'entretien\n\n20 396 € sans contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1092,"RIKUTEC france","ACTIBLOC 185 modèle 12 EH",null,"2012-009-mod03-ext05","Avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",12,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve divisée en 2 compratiments :\n- décanteur primaire de 4,75 m3\n- réacteur biologique et clarificateur de 4,75 m3","Polyéthylène","4,970 x 1,850 x 1,694",9.19,-6,480,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","2 tubes diffuseur à membrane microperforée TD63/2075 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH JDK-S-120","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,93 kWh/jour","environ 38 € / an","45 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8221,"Non renseigné","18 878 € avec contrat d'entretien\n\n21 128 € sans contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1093,"RIKUTEC france","ACTIBLOC 185 modèle 14 EH (bi-cuve)",null,"2012-009-mod03-ext06","Avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",14,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves :\n- un décanteur primaire de 5,90 m3\n- un réacteur biologique et clarificateur de 5,90 m3","Polyéthylène","3,147 x 4,100 x 1694",12.9,-12,630,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","4 tubes diffuseur à membrane microperforée TD63/2075 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH JDK-S-120","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,24 kWh/jour","environ 51 € / an","45 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8948,"Non renseigné","20 501 € avec contrat d'entretien\n\n22 751 € sans contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1094,"RIKUTEC france","ACTIBLOC 185 modèle 14 EH",null,"2012-009-mod04-ext06","Avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",14,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve divisée en 2 compratiments :\n- décanteur primaire de 5,90 m3\n- réacteur biologique et clarificateur de 5,90 m3","Polyéthylène","6,373 x 1,850 x 1694",11.79,-6,630,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","4 tubes diffuseur à membrane microperforée TD63/2075 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH JDK-S-120","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,24 kWh/jour","environ 51 € / an","45 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8948,"Non renseigné","20 501 € avec contrat d'entretien\n\n22 751 € sans contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1095,"RIKUTEC france","ACTIBLOC 185 modèle 16 EH (bi-cuve)",null,"2012-009-mod03-ext07","Avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",16,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves :\n- un décanteur primaire de 6,60 m3\n- un réacteur biologique et clarificateur de 6,60 m3","Polyéthylène","3,499 x 4,100 x 1,694",14.35,-12,670,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","4 tubes diffuseur à membrane microperforée TD63/2075 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH JDK-S-120","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,24 kWh/jour","environ 51 € / an","45 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9991,"Non renseigné","21 904 € avec contrat d'entretien\n\n24 154 € sans contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1096,"RIKUTEC france","ACTIBLOC 185 modèle 16 EH",null,"2012-009-mod04-ext07","Avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",16,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve divisée en 2 compratiments :\n- décanteur primaire de 6,60 m3\n- réacteur biologique et clarificateur de 6,60 m3","Polyéthylène","7,082 x 1,850 x 1,694",13.1,-6,670,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","4 tubes diffuseur à membrane microperforée TD63/2075 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH JDK-S-120","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,24 kWh/jour","environ 51 € / an","45 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9991,"Non renseigné","21 904 € avec contrat d'entretien\n\n24 154 € sans contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1097,"RIKUTEC france","ACTIBLOC 185 modèle 18 EH (bi-cuve)",null,"2012-009-mod03-ext08","Avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",18,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves :\n- un décanteur primaire de 8,00 m3\n- un réacteur biologique et clarificateur de 8,00 m3","Polyéthylène","4,195 x 4,100 x 1,694",17.2,-12,790,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","4 tubes diffuseur à membrane microperforée TD63/2075 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH JDK-S-120","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,42 kWh/j","environ 58 € / an","45 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",11073,"Non renseigné","22 687 € avec contrat d'entretien\n24 937 € sans contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1098,"RIKUTEC france","ACTIBLOC 185 modèle 18 EH",null,"2012-009-mod04-ext08","Avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",18,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve divisée en 2 compratiments :\n- décanteur primaire de 8,00 m3\n- réacteur biologique et clarificateur de 8,00 m3","Polyéthylène","8,474 x 1,850 x 1,694",15.68,-6,790,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","4 tubes diffuseur à membrane microperforée TD63/2075 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH JDK-S-120","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,42 kWh/j","environ 58 € / an","45 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",11073,"Non renseigné","22 687 € avec contrat d'entretien\n24 937 € sans contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1099,"RIKUTEC france","ACTIBLOC 185 modèle 20 EH (bi-cuve)",null,"2012-009-mod03-ext09","Avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",20,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves :\n- un décanteur primaire de 9,50 m3\n- un réacteur biologique et clarificateur de 9,50 m3","Polyéthylène","4,584 x 4,100 x 1,694",18.79,-12,820,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","4 tubes diffuseur à membrane microperforée TD63/2100 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH JDK-S-200","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,42 kWh/j","environ 58 € / an","46 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",12119,"Non renseigné","24 697 € avec contrat d'entretien\n26 947 € sans contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1100,"RIKUTEC france","ACTIBLOC 185 modèle 20 EH",null,"2012-009-mod04-ext09","Avis 2023-CERIB-003 du 31/03/2023",20,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve divisée en 2 compratiments :\n- décanteur primaire de 9,50 m3\n- réacteur biologique et clarificateur de 9,50 m3","Polyéthylène","9,252 x 1,850 x 1,694",17.12,-6,820,"Trasnfert par airlift :\n- du décanteur vers le réacteur\n- pour l'évacuation des effluents traités","du réacteur vers le décanteur par airlift","4 tubes diffuseur à membrane microperforée TD63/2100 au fond du réacteur, alimenté par un surpresseur SECOH JDK-S-200","Entrée d’air du décanteur constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées prolongée à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+\nExtraction des gaz du décanteur par une canalisation rapportée au-dessus du faitage du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,42 kWh/j","environ 58 € / an","46 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","ACTIBLOC® – Gamme 185 – Modèles de 4 EH jusqu’à 20 EH – Livret de l’utilisateur, 27 mars 2023, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",12119,"Non renseigné","24 697 € avec contrat d'entretien\n26 947 € sans contrat d'entretien","cuve : 20 ans\nélectromécanique : 2 ans","60 cm","non","sans objet"]
[1101,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Compact écorces de pin PE\nligne 20 EH (SB et SH)",null,"2023-008-ext09","Avis n°2023-CSTB-n°008 du 07/04/2023",20,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (10 m3) avec préfiltre  PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (12,25 m²)","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","Fosse toutes eaux : 4,10 x 2,05 x 2,16\nFiltre comapct : 6,12 x 2,25 x 1,82","16,15 m²","Filtre compact modèle SB\n(sortie basse) :\n- 96 cm\n\nFiltre compact modèle SH\n(sortie haute) :\n0 cm","Fosse toutes eaux : 489 kg\nFiltre comapct : 3350 kg","Gravitaire\n","sans objet","sans objet","entrée d’air par la analisation d’amenée des eaux usées qui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation\n+ \nventilation d'extraction des gaz des dispositifs de traitement par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur\n+\nentrée d'air du filtre par une ouverture dont la surface minimale de passage de l’air est de 45 cm²","Sans objet","Non","0,20 kWh/jour",8.2100000000000009,"sans objet","FTE < à 50 %","24 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, EPARCO COMPACT ÉCORCES DE PIN, gamme EPARCO Compact Béton jusqu'à 6 EH, gamme EPARCO Compact PE jusqu'à 20 EH, 13 mars 2023, 104 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Modèle SB (sortie basse) :\n11 275 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n11 540 €","210 € HT pour 1 visite tous les ans","Modèle SB (sortie basse) :\n- avec contrat d'entretien : 23 050 €\n- sans contrat d'entretien : 25 150 €\n\nModèle SH (sortie haute) :\n- avec contrat d'entretien : 23 820 €\n- sans contrat d'entretien : 25 920 €","cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans \n\npompe de poste de relevage :\n2 an","Fosse toutes eaux :\n60 cm\n\nFiltre compact : 71 cm","non","sans objet"]
[1102,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Compact écorces de pin béton\nligne 5 EH (SB et SH)",null,"2023-008-mod01","Avis 2023-CSTB-n°010 du 07/04/2023",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m3) avec préfiltre  PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,58 m²)","cuves : Béton\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","Fosse toutes eaux : 3,06 x 1,22 x  1,46\n\nFiltre comapct :\nSB : 2,76 x 1,20 x  1,46\nSH : 2,76 x 1,22 x 1,46","5,66 m²","Sortie basse (SB) : -94 cm\n\nSortie haute (SH) : + 2 cm","Fosse toutes eaux : 2165 kg\nFiltre compact : 2580 kg","Gravitaire\n","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’à l'air libre au dessus du toit de l'habitation\n+ \nextraction des gaz des dispositifs de traitement est\nassurée par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur\n+\nouverture du filtre dont la surface minimale de passage de l’air est de 45 cm²","Sans objet","Non","Si relevage intégré (sortie haute) : 0,05 kWh/jour",2.0499999999999998,"sans objet","FTE < à 50 %","29 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, EPARCO COMPACT ÉCORCES DE PIN, gamme EPARCO Compact Béton jusqu'à 6 EH, gamme EPARCO Compact PE jusqu'à 20 EH, 13 mars 2023, 104 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","SB : 4 601 euros\nSH : 4 837 euros","155 € HT/visite tous les 2 ans","SB :\navec contrat d'entretien : 10 015€\nsans contrat d'entrtien : 10 653 €\n\nSH :\navec contrat d'entretien : 10 640€\nsans contrat d'entretien : 11 277 €","cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans\n\npompe de poste de relevage :\n2 an","80 cm","non","sans objet"]
[1103,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Compact écorces de pin Béton\nmonolithe 5 EH (SB et SH)",null,"2023-008-mod01-ext01","Avis 2023-CSTB-n°010 du 07/04/2023",5,"Filtre compact","1 cuve à 2 compartiments :\nFTE (3 m3) avec préfiltre  PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,58 m²)","cuves : Béton\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","modèle SB : 2,76 x 2,44 x 1,46                                     \n\nmodèle SH : 2,76 x 2,46 x 1,46","3,05 m²","Sortie basse (SB) : -99 cm\n\nSortie haute (SH) : -3 cm","4580 kg","Gravitaire\n","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’à l'air libre au dessus du toit de l'habitation\n+ \nextraction des gaz des dispositifs de traitement est\nassurée par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur\n+\nouverture du filtre dont la surface minimale de passage de l’air est de 45 cm²","Sans objet","Non","Si relevage intégré (sortie haute) : 0,05 kWh/jour",2.0499999999999998,"sans objet","FTE < à 50 %","29 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, EPARCO COMPACT ÉCORCES DE PIN, gamme EPARCO Compact Béton jusqu'à 6 EH, gamme EPARCO Compact PE jusqu'à 20 EH, 13 mars 2023, 104 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","SB : 4 601 euros\nSH : 4 837 euros","155 € HT/visite tous les 2 ans","SB :\navec contrat d'entretien : 10 015€\nsans contrat d'entrtien : 10 653 €\n\nSH :\navec contrat d'entretien : 10 640€\nsans contrat d'entretien : 11 277 €","cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans\n\npompe de poste de relevage :\n2 an","80 cm","non","sans objet"]
[1104,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Compact écorces de pin Béton\nligne 6 EH (SB et SH)",null,"2023-008-mod01-ext02","Avis 2023-CSTB-n°010 du 07/04/2023",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3,6 m3) avec préfiltre  PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,11 m²)","cuves : Béton\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","Fosse toutes eaux : 3,56 x 1,22 x  1,46\n\nFiltre comapct :\nSB : 3,26 x 1,20 x  1,46\nSH : 3,26 x 1,22 x1,46    ","6,73 m²","Sortie basse (SB) : -94 cm\n\nSortie haute (SH) : + 2 cm","Fosse toutes eaux : 2465 kg\nFiltre comapct : 2980 kg","Gravitaire\n","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’à l'air libre au dessus du toit de l'habitation\n+ \nextraction des gaz des dispositifs de traitement est\nassurée par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur\n+\nouverture du filtre dont la surface minimale de passage de l’air est de 45 cm²","Sans objet","Non","Si relevage intégré (sortie haute) : 0,06 kWh/jour",2.46,"sans objet","FTE < à 50 %","29 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, EPARCO COMPACT ÉCORCES DE PIN, gamme EPARCO Compact Béton jusqu'à 6 EH, gamme EPARCO Compact PE jusqu'à 20 EH, 13 mars 2023, 104 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","SB : 5 090 eurosx\nSH : 5 326 euros","155 € HT/visite tous les 2 ans","SB :\navec contrat d'entretien : 10 869€\nsans contrat d'entretien : 11 506   €\n\nSH :\navec contrat d'entretien : 11 501€\nsans contrat d'entretien : 12 139  €","cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans\n\npompe de poste de relevage :\n2 an","80 cm","non","sans objet"]
[1105,"PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT","EPARCO Compact écorces de pin Béton\nmonolithe 6 EH (SB et SH)",null,"2023-008-mod01-ext03","Avis 2023-CSTB-n°010 du 07/04/2023",6,"Filtre compact","1 cuve à 2 compartiments :\nFTE (3,6 m3) avec préfiltre  PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,11 m²)","cuves : Béton\nréhausses et couvercles fosse : Polyéthylène\nréhausses et couvercles filtre : PP","moèdle SB : 3,26 x 2,44 x 1,46\n\nmodèle SH : 3,26 x 2,46 x 1,46                            ","3,11 m²","Sortie basse (SB) : -99 cm\n\nSortie haute (SH) : -3 cm","5300 kg","Gravitaire\n","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’à l'air libre au dessus du toit de l'habitation\n+ \nextraction des gaz des dispositifs de traitement est\nassurée par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur\n+\nouverture du filtre dont la surface minimale de passage de l’air est de 45 cm²","Sans objet","Non","Si relevage intégré (sortie haute) : 0,06 kWh/jour",2.46,"sans objet","FTE < à 50 %","29 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, EPARCO COMPACT ÉCORCES DE PIN, gamme EPARCO Compact Béton jusqu'à 6 EH, gamme EPARCO Compact PE jusqu'à 20 EH, 13 mars 2023, 104 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse","SB : 5 090 eurosx\nSH : 5 326 euros","155 € HT/visite tous les 2 ans","SB :\navec contrat d'entretien : 10 869 €\nsans contrat d'entretien : 11 506 €\n\nSH :\navec contrat d'entretien : 11 501€\nsans contrat d'entretien : 12 139 €","cuve, milieu filtrant et dispositif d’alimentation : 10 ans\n\npompe de poste de relevage :\n2 an","80 cm","non","sans objet"]
[1106,"ELOY WATER","X-Perco R-90 5 EH - monobloc",null,"2013-12-mod08","Avis 2023-CERIB-002 du 24/01/2023",5,"Filtre compact","2 cuves assemblées entre-elles :\n\n1 fosse toutes eaux de 3,18 m3\n+\n1 filtre compact de 2,55 m² avec du Xylit en média filtrant","Polyéthylène","Fosse toutes eaux : 2,65 x 1,28 x 1,70\nFiltre : 2,65 x 1,24 x 1,70","6,3 m²",128,"1 150 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit de l'habitation\n+ \nentrée d'air du  filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+\nventilation secondaire du traitement amenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < 50 %","28 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Filtre compact X-Perco® R-90, 17/01/2023, 44 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse",4166,110,"Avec contrat : 9 118 €\nSans contrat : 9 190 €","10 ans cuves, média filtrant, tuyauterie interne, visserie, système de répartition,distiribution, basculeur rotatif\n2 ans pompe de relevage, réhausses bases et réhausses récoupables, si foirnis par Eloy Water","50 cm","non","sans objet"]
[1107,"ELOY WATER","X-Perco  R-90 5 EH - bicuve","Pas d'image du modèle bi-cuve","2013-12-mod09","Texte n° 104 du 16/12/2020\nRemplacé par l'avis 2023-CERIB-002 du 24/01/2023",5,"Filtre compact","2 cuves séparées :\n\n1 fosse toutes eaux de 3,18 m3\n+\n1 filtre compact de 2,55 m² avec du Xylit en média filtrant","Polyéthylène","Fosse toutes eaux : 2,65 x 1,28 x 1,70\nFiltre : 2,65 x 1,24 x 1,70","7,5 m²",138,"Fosse toutes eaux : 180 Kg\nFiltre : 970 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit de l'habitation\n+ \nentrée d'air du  filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+\nventilation secondaire du traitement amenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < 50 %","28 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Filtre compact X-Perco® R-90, 17/01/2023, 44 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse",4166,110,"Avec contrat : 9 118 €\nSans contrat : 9 190 €","10 ans cuves, média filtrant, tuyauterie interne, visserie, système de répartition,distiribution, basculeur rotatif\n2 ans pompe de relevage, réhausses bases et réhausses récoupables, si foirnis par Eloy Water","50 cm","non","sans objet"]
[1108,"ELOY WATER","X-Perco R-90 modèle 6 EH - monobloc",null,"2013-12-mod07-ext10","Avis 2023-CERIB-002 du 24/01/2023",6,"Filtre compact","2 cuves assemblées entre-elles :\n\n1 fosse toutes eaux de 3,18 m3\n+\n1 filtre compact de 2,55 m² avec du Xylit en média filtrant","Polyéthylène","Fosse toutes eaux : 2,65 x 1,28 x 1,70\nFiltre : 2,65 x 1,24 x 1,70","6,3 m²",128,"1 200 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit de l'habitation\n+ \nentrée d'air du  filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+\nventilation secondaire du traitement amenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < 50 %","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Filtre compact X-Perco® R-90, 17/01/2023, 44 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse",4166,110,"Avec contrat : 9 770 €\nSans contrat : 9 842 €","10 ans cuves, média filtrant, tuyauterie interne, visserie, système de répartition,distiribution, basculeur rotatif\n2 ans pompe de relevage, réhausses bases et réhausses récoupables, si foirnis par Eloy Water","50 cm","non","sans objet"]
[1109,"ELOY WATER","X-Perco R-90 modèle 6 EH - bicuve","Pas d'image du modèle bi-cuve","2013-12-mod08-ext11","Avis 2023-CERIB-002 du 24/01/2023",6,"Filtre compact","2 cuves séparées :\n\n1 fosse toutes eaux de 3,18 m3\n+\n1 filtre compact de 2,55 m² avec du Xylit en média filtrant","Polyéthylène","Fosse toutes eaux : 2,65 x 1,28 x 1,70\nFiltre : 2,65 x 1,24 x 1,70","7,5 m²",138,"Fosse toutes eaux : 180 Kg\nFiltre : 1  020 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit de l'habitation\n+ \nentrée d'air du  filtre au-dessus du sol avec un chapeau d'évent\n+\nventilation secondaire du traitement amenée au-dessus du faîte du toit et munie d'un extracteur","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse toutes eaux < 50 %","20 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Filtre compact X-Perco® R-90, 17/01/2023, 44 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse",4166,110,"Avec contrat : 9 770 €\nSans contrat : 9 842 €","10 ans cuves, média filtrant, tuyauterie interne, visserie, système de répartition,distiribution, basculeur rotatif\n2 ans pompe de relevage, réhausses bases et réhausses récoupables, si foirnis par Eloy Water","50 cm","non","sans objet"]
[1110,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","\"BIO-Compact-PerformANCe\" modèle BCP 5000",null,"2022-010","Numéro d'avis : 2022-CSTB-n°010 du 23/12/2022","5 EH","Microstation à culture fixée","3 cuves :\n1 cuve pour le décanteur primaire de 2 000 L\n1 cuve pour le réacteur biologique de 2 000 L\n1 cuve pour le décanteur secondaire 1 000 L","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","décanteur primaire : 1,90 x 1,19 x 1,44 \nRéacteur biologique : 1,90 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : 1,70 x 0,77 x 1,23","7 m2",-6,"294 kg / cuve","Gravitaire","sans objet","1 membrane micro-perforée sous forme de tube","Ventilation primaire conforme au DTU 60.11\n+\nVentilation secondaire minimum 0,40 m au-dessus du faîtage","Alarme visuelle sur le surpresseur\n(couplée à une alarme sonore pour les surpresseur HIBLOW de la série\n« HP », et les AIRMAC de la série « DBMX »)","oui",2.16,88.695000000000007,"40 db (A)","Niveau de boues < 30 % dans le décanteur primaire","12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur d'une station d'épuration à culture fixée Gamme :Bio-Compact PerformANCe ® De F.E.A.E novembre 2022, 135 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4999.95,"125 € HT","Sans contrat : 14 674,05 €\nAvec contrat : 13 027,95 €","non renseigné","40 cm","non","sans objet"]
[1111,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","\"BIO-Compact-PerformANCe\" modèle BCP 6000",null,"2022-010-mod01","Numéro d'avis : 2022-CSTB-n°010 du 23/12/2022","5 EH","Microstation à culture fixée","3 cuves :\n1 cuve pour le décanteur primaire de 2 000 L\n1 cuve pour le réacteur biologique de 2 000 L\n1 cuve pour le décanteur secondaire de 2 000 L","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","décanteur primaire : 1,90 x 1,19 x 1,44 \nRéacteur biologique : 1,90 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : 1,90 x 1,19 x 1,44","7 m2",-6,"294 kg / cuve","Gravitaire","sans objet","2 membranes micro-perforées sous forme de plateau","Ventilation primaire conforme au DTU 60.11\n+\nVentilation secondaire minimum 0,40 m au-dessus du faîtage","Alarme visuelle sur le surpresseur\n(couplée à une alarme sonore pour les surpresseur HIBLOW de la série\n« HP », et les AIRMAC de la série « DBMX »)","oui",2.16,88.695000000000007,"40 db (A)","Niveau de boues < 30 % dans le décanteur primaire","12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur d'une station d'épuration à culture fixée Gamme :Bio-Compact PerformANCe ® De F.E.A.E novembre 2022, 135 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4999.95,"125 € HT","Sans contrat : 14 674,05 €\nAvec contrat : 13 027,95 €","non renseigné","40 cm","non","sans objet"]
[1112,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","\"BIO-Compact-PerformANCe\" modèle BCP 7000",null,"2022-010-ext03","Numéro d'avis : 2022-CSTB-n°010 du 23/12/2022","5 EH","Microstation à culture fixée","3 cuves :\n1 cuve pour le décanteur primaire de 3 000 L\n1 cuve pour le réacteur biologique de 2 000 L\n1 cuve pour le décanteur secondaire de 2 000 L","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","décanteur primaire : 2,70 x 1,19 x 1,44 \nRéacteur biologique : 1,90 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : 1,90 x 1,19 x 1,44",8,-6,"321 kg / cuve","Gravitaire","sans objet","2 membranes micro-perforées sous forme de plateau","Ventilation primaire conforme au DTU 60.11\n+\nVentilation secondaire minimum 0,40 m au-dessus du faîtage","Alarme visuelle sur le surpresseur\n(couplée à une alarme sonore pour les surpresseur HIBLOW de la série\n« HP », et les AIRMAC de la série « DBMX »)","oui",2.16,88.695000000000007,"40 db (A)","Niveau de boues < 30 % dans le décanteur primaire","12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur d'une station d'épuration à culture fixée Gamme :Bio-Compact PerformANCe ® De F.E.A.E novembre 2022, 135 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5083.34,"125 € HT","Sans contrat : 9 093,92 €\nAvec contrat : 10 968,92 €","non renseigné","40 cm","non","sans objet"]
[1113,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","\"BIO-Compact-PerformANCe\" modèle BCP 7500 monobloc",null,"2022-010-ext01","Numéro d'avis : 2022-CSTB-n°010 du 23/12/2022","5 EH","Microstation à culture fixée","1 cuve de 3 compartiments :\n1 compartiment de décanteur primaire de 2 480 L\n1 compartiment de réacteur biologique 2 570 L\n1 compartiment de décanteur secondaire 1580 L","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","2,30 x 3,59 x 1,45",9,-3,345,"Gravitaire","sans objet","2 membranes micro-perforées sous forme de plateau","Ventilation primaire conforme au DTU 60.11\n+\nVentilation secondaire minimum 0,40 m au-dessus du faîtage","Alarme visuelle sur le surpresseur\n(couplée à une alarme sonore pour les surpresseur HIBLOW de la série\n« HP », et les AIRMAC de la série « DBMX »)","oui",1.59,65.289375000000007,"< 38 dB (A)","Niveau de boues < 30 % dans le décanteur primaire","14 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur d'une station d'épuration à culture fixée Gamme :Bio-Compact PerformANCe ® De F.E.A.E novembre 2022, 135 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6233.37,"125 € HT","Sans contrat : 9 957,02 €\nAvec contrat : 11 832,02 €","non renseigné","40 cm","non","sans objet"]
[1114,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","\"BIO-Compact-PerformANCe\" modèle BCP 7500 monobloc",null,"2022-010-ext02","Numéro d'avis : 2022-CSTB-n°010 du 23/12/2022",6,"Microstation à culture fixée","1 cuve de 3 compartiments :\n1 compartiment de décanteur primaire de 2 480 L\n1 compartiment de réacteur biologique 2 570 L\n1 compartiment de décanteur secondaire 1580 L","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","2,30 x 3,59 x 1,45",9,-3,345,"Gravitaire","sans objet","2 membranes micro-perforées sous forme de plateau","Ventilation primaire conforme au DTU 60.11\n+\nVentilation secondaire minimum 0,40 m au-dessus du faîtage","Alarme visuelle sur le surpresseur\n(couplée à une alarme sonore pour les surpresseur HIBLOW de la série\n« HP », et les AIRMAC de la série « DBMX »)","oui",2.06,84.588750000000005,"< 42 dB (A)","Niveau de boues < 30 % dans le décanteur primaire","12 Mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur d'une station d'épuration à culture fixée Gamme :Bio-Compact PerformANCe ® De F.E.A.E novembre 2022, 135 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6325,"125 € HT","Sans contrat : 10 842,70 €\nAvec contrat : 12 717,70 €","non renseigné","40 cm","non","sans objet"]
[1115,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","\"BIO-Compact-PerformANCe\" modèle BCP 8000",null,"2022-012","Numéro d'avis : 2022-CSTB-n°010 du 23/12/2022",8,"Microstation à culture fixée","3 cuves :\n1 cuve pour le décanteur primaire de 3 000 L\n1 cuve pour le réacteur biologique de 3 000 L\n1 cuve pour le décanteur secondaire de 2 000 L","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","décanteur primaire : 2,70 x 1,19 x 1,44 \nRéacteur biologique : 2,70 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : 1,90 x 1,19 x 1,44",9,-6,"360 kg / cuve","Gravitaire","sans objet","3 membranes micro-perforées sous forme de plateau","Ventilation primaire conforme au DTU 60.11\n+\nVentilation secondaire minimum 0,40 m au-dessus du faîtage","Alarme visuelle sur le surpresseur\n(couplée à une alarme sonore pour les surpresseur HIBLOW de la série\n« HP », et les AIRMAC de la série « DBMX »)","oui",4.16,170.82000000000002,"58 dB (A)","Niveau de boues < 30 % dans le décanteur primaire","12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur d'une station d'épuration à culture fixée Gamme :Bio-Compact PerformANCe ® De F.E.A.E novembre 2022, 135 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6000,"125 € HT","Sans contrat : 13 175,25 €\nAvec contrat : 15 050,25  €","non renseigné","40 cm","non","sans objet"]
[1116,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","\"BIO-Compact-PerformANCe\" modèle BCP 8000",null,"2022-010bis-ext01","Numéro d'avis : 2022-CSTB-n°010 du 23/12/2022","6 à 10 EH","Microstation à culture fixée","3 cuves :\n1 cuve pour le décanteur primaire de 3 000 L\n1 cuve pour le réacteur biologique de 3 000 L\n1 cuve pour le décanteur secondaire de 2 000 L","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","décanteur primaire : 2,70 x 1,19 x 1,44 \nRéacteur biologique : 2,70 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : 1,90 x 1,19 x 1,44",9,-6,"360 kg / cuve","Gravitaire","sans objet","3 membranes micro-perforées sous forme de plateau","Ventilation primaire conforme au DTU 60.11\n+\nVentilation secondaire minimum 0,40 m au-dessus du faîtage","Alarme visuelle sur le surpresseur\n(couplée à une alarme sonore pour les surpresseur HIBLOW de la série\n« HP », et les AIRMAC de la série « DBMX »)","oui",4.16,170.82000000000002,"58 dB (A)","Niveau de boues < 30 % dans le décanteur primaire","12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur d'une station d'épuration à culture fixée Gamme :Bio-Compact PerformANCe ® De F.E.A.E novembre 2022, 135 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6000,"125 € HT","Sans contrat : 13 175,25  €\nAvec contrat : 15 050,25  €","non renseigné","40 cm","non","sans objet"]
[1117,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","\"BIO-Compact-PerformANCe\" modèle BCP 9000",null,"2022-010-ext04","Numéro d'avis : 2022-CSTB-n°010 du 23/12/2022","6 à 10 EH","Microstation à culture fixée","3 cuves :\n1 cuve pour le décanteur primaire de 3 900 L\n1 cuve pour le réacteur biologique de 3 000 L\n1 cuve pour le décanteur secondaire de 2 000 L","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","décanteur primaire : 2,05 x 1,85 x 1,55 \nRéacteur biologique : 2,70 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : 1,90 x 1,19 x 1,44",13,-6,"381 kg / cuve","Gravitaire","sans objet","3 membranes micro-perforées sous forme de plateau","Ventilation primaire conforme au DTU 60.11\n+\nVentilation secondaire minimum 0,40 m au-dessus du faîtage","Alarme visuelle sur le surpresseur\n(couplée à une alarme sonore pour les surpresseur HIBLOW de la série\n« HP », et les AIRMAC de la série « DBMX »)","oui",4.16,170.82000000000002,"58 dB (A)","Niveau de boues < 30 % dans le décanteur primaire","13,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur d'une station d'épuration à culture fixée Gamme :Bio-Compact PerformANCe ® De F.E.A.E novembre 2022, 135 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6183.45,"125 € HT","Sans contrat : 13 150,21 €\nAvec contrat : 15 025,21 €","non renseigné","40 cm","non","sans objet"]
[1118,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","\"BIO-Compact-PerformANCe\" modèle BCP 10 000",null,"2022-010-ext05","Numéro d'avis : 2022-CSTB-n°010 du 23/12/2022","6 à 10 EH","Microstation à culture fixée","3 cuves :\n1 cuve pour le décanteur primaire de 4 670 L\n1 cuve pour le réacteur biologique de 3 000 L\n1 cuve pour le décanteur secondaire de 2 000 L","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","décanteur primaire : 2,43 x 1,85 x 1,55 \nRéacteur biologique : 2,70 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : 1,90 x 1,19 x 1,44",13,-6,"411 kg / cuve","Gravitaire","sans objet","3 membranes micro-perforées sous forme de plateau","Ventilation primaire conforme au DTU 60.11\n+\nVentilation secondaire minimum 0,40 m au-dessus du faîtage","Alarme visuelle sur le surpresseur\n(couplée à une alarme sonore pour les surpresseur HIBLOW de la série\n« HP », et les AIRMAC de la série « DBMX »)","oui",4.16,170.82000000000002,"58 dB (A)","Niveau de boues < 30 % dans le décanteur primaire","15 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur d'une station d'épuration à culture fixée Gamme :Bio-Compact PerformANCe ® De F.E.A.E novembre 2022, 135 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6500,"125 € HT","Sans contrat : 13 300,13 €\nAvec contrat : 15 175,13 €","non renseigné","40 cm","non","sans objet"]
[1119,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","\"BIO-Compact-PerformANCe\" modèle BCP 11 000",null,"2022-010bis-ext02-ext01","Numéro d'avis : 2022-CSTB-n°010 du 23/12/2022","15 EH","Microstation à culture fixée","4 cuves :\n1 cuve pour le décanteur primaire de 3 000 L\n2 cuves pour le réacteur biologique de 3 000 et 2 000 L\n1 cuve pour le décanteur secondaire de 3 000 L","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","décanteur primaire : 2,70 x 1,19 x 1,44 \nRéacteur biologique 1 : 1,90 x 1,19 x 1,44\nRéacteur biologique 2 : 2,70 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : 1,90 x 1,19 x 1,44",11,-6,"497 kg / cuve","Gravitaire","sans objet","2 à 3 membranes micro-perforées sous forme de plateau (selon modèle de compresseur)","Ventilation primaire conforme au DTU 60.11\n+\nVentilation secondaire minimum 0,40 m au-dessus du faîtage","Alarme visuelle sur le surpresseur\n(couplée à une alarme sonore pour les surpresseur HIBLOW de la série\n« HP », et les AIRMAC de la série « DBMX »)","oui",6.38,261.97874999999999,"58 dB (A)","Niveau de boues < 30 % dans le décanteur primaire","12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur d'une station d'épuration à culture fixée Gamme :Bio-Compact PerformANCe ® De F.E.A.E novembre 2022, 135 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8083.25,"125 € HT","Sans contrat : 17 902,25 €\nAvec contrat : 19 777,25 €","non renseigné","40 cm","non","sans objet"]
[1120,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","\"BIO-Compact-PerformANCe\" modèle BCP 13 000",null,"2022-022bis-ext02","Numéro d'avis : 2022-CSTB-n°010 du 23/12/2022","11 à 15 EH","Microstation à culture fixée","4 cuves :\n1 cuve pour le décanteur primaire de 4 000 L\n2 cuves pour le réacteur biologique de 3 000 L chacune\n1 cuve pour le décanteur secondaire de 3 000 L","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","décanteur primaire : 2,39 x 1,65 x 1,65 \nRéacteur biologique 1 : 2,70 x 1,19 x 1,44\nRéacteur biologique 2 : 2,70 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : 2,70 x 1,19 x 1,44",19,-8,"408 kg / cuve","Gravitaire","sans objet","2 x 3 membranes micro-perforées sous forme de plateau","Ventilation primaire conforme au DTU 60.11\n+\nVentilation secondaire minimum 0,40 m au-dessus du faîtage","Alarme visuelle sur le surpresseur\n(couplée à une alarme sonore pour les surpresseur HIBLOW de la série\n« HP », et les AIRMAC de la série « DBMX »)","oui",8.44,346.5675,"58 dB (A)","Niveau de boues < 30 % dans le décanteur primaire","12 mois","interdit","Pose hors nappe","Livret de l'utilisateur d'une station d'épuration à culture fixée Gamme :Bio-Compact PerformANCe ® De F.E.A.E novembre 2022, 135 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",10856.63,"125 € HT","Sans contrat : 23 957,01 €\nAvec contrat : 25 832,01 €","non renseigné","40 cm","non","sans objet"]
[1121,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","\"BIO-Compact-PerformANCe\" modèle BCP 13 000",null,"2022-010bis-ext02-mod01","Numéro d'avis : 2022-CSTB-n°010 du 23/12/2022","11 à 20 EH","Microstation à culture fixée","4 cuves :\n1 cuve pour le décanteur primaire de 3 900 L\n2 cuves pour le réacteur biologique de 3 000 L chacune\n1 cuve pour le décanteur secondaire de 3 000 L","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","décanteur primaire : 2,05 x 1,85 x 1,55 \nRéacteur biologique 1 : 2,70 x 1,19 x 1,44\nRéacteur biologique 2 : 2,70 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : 2,70 x 1,19 x 1,44",19,-8,"408 kg / cuve","Gravitaire","sans objet","2 x 3 membranes micro-perforées sous forme de plateau","Ventilation primaire conforme au DTU 60.11\n+\nVentilation secondaire minimum 0,40 m au-dessus du faîtage","Alarme visuelle sur le surpresseur\n(couplée à une alarme sonore pour les surpresseur HIBLOW de la série\n« HP », et les AIRMAC de la série « DBMX »)","oui",8.44,346.5675,"58 dB (A)","Niveau de boues < 30 % dans le décanteur primaire","12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur d'une station d'épuration à culture fixée Gamme :Bio-Compact PerformANCe ® De F.E.A.E novembre 2022, 135 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",10856.63,"125 € HT","Sans contrat : 23 957,01 €\nAvec contrat : 25 832,01 €","non renseigné","40 cm","non","sans objet"]
[1122,"FRANCE EUROPE ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT","\"BIO-Compact-PerformANCe\" modèle BCP 5000",null,"2022-010bis","Numéro d'avis : 2022-CSTB-n°010 du 23/12/2022","5 EH","Microstation à culture fixée","3 cuves :\n1 cuve pour le décanteur primaire de 2 000 L\n1 cuve pour le réacteur biologique de 2 000 L\n1 cuve pour le décanteur secondaire de 2 000 L","Polyéthylène Haute Densité (PEHD)","décanteur primaire : 1,90 x 1,19 x 1,44 \nRéacteur biologique : 1,90 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : 1,90 x 1,19 x 1,44","7 m2",-6,"294 kg / cuve","Gravitaire","sans objet","2 membranes micro-perforées sous forme de plateau","Ventilation primaire conforme au DTU 60.11\n+\nVentilation secondaire minimum 0,40 m au-dessus du faîtage","Alarme visuelle sur le surpresseur\n(couplée à une alarme sonore pour les surpresseur HIBLOW de la série\n« HP », et les AIRMAC de la série « DBMX »)","oui",2.16,88.695000000000007,"40 db (A)","Niveau de boues < 30 % dans le décanteur primaire","12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur d'une station d'épuration à culture fixée Gamme :Bio-Compact PerformANCe ® De F.E.A.E novembre 2022, 135 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",4999.95,"125 € HT","Sans contrat : 14 674,05 €\nAvec contrat : 13 027,95 €","non renseigné","40 cm","non","sans objet"]
[1123,"ELOY WATER","X-Perco C-90\nmodèle 7 EH - bicuve",null,"2013-12-mod04-ext01","Avis 2023-CERIB-001 du 24/01/2023",7,"Filtre compact","1 cuve de fosse toutes eaux de 4 170 L\n+\n1 cuve de filtre compact de 2,19 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","non renseigné","non renseigné","non renseigné","Fosse toutes eaux : 2 500 Kg\n\nFiltres compacts : 2 050 Kg chacun","Gravitaire à l'aide d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située au-dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de surcharge hydraulique du média filtrant avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","fosse toutes eaux  < à 50%","25 mois","autorisé","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Filtre compact X-Perco® C-90, 17/01/2023, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse",4787,"137,5 €HT/an","Aavec contrat : 10 506 €\n\nSans contrat : 10 556 €","cuve : 10 ans\nmédia filtrant : 10 ans\nautre équipement : 2 ans","80 cm","oui","2024-05-31"]